Частина ІV
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
ДК 016-97 
Розділи 50 – 99

Додаток А (довідковий) 	
Таблиця відповідності кодів ОКП кодам ДКПП 
Код ОКП 	Код ДКПП 	
43 6200 	33.20.41 	
43 6300 	33.20.65 	
43 6400 	33.20.41 	
43 7100 	31.62.11 	
43 7200 	31.62.11 	
44 3100 	33.20.65 	
44 3200 	33.20.65 	
44 3300 	33.20.12 	
44 3400 	33.20.53 	
44 3500 	33.40.22 	
44 3700 	33.20.45, 33.20.53, 33.20.81 	
44 3800 	33.40.22, 33.40.24 	
44 4100 	33.40.32 	
44 4200 	33.40.32 	
44 4300 	33.20.12, 33.40.35 	
44 4400 	33.40.36 	
44 4500 	33.40.31 	
44 4600 	33.40.33, 33.40.38 	
44 4700 	33.40.34, 33.40.36 	
44 6100 	33.40.34 	
44 6200 	33.40.36 	
44 6400 	33.40.34, 33.40.36 	
44 6500 	33.40.36 	
44 6700 	33.40.31 	
44 7100 	33.40.22 	
44 7300 	33.40.23 	
44 8000 	33.20.65 	
45 1100 	34.10.4, 34.10.42, 34.10.44 	
45 1400 	34.10.2, 34.10.24 	
45 1700 	34.10.30 	
45 2100 	34.10.4 	
45 2200 	34.10.30 	
45 2300 	34.10.44 	
45 2500 	34.20.22, 34.20.23 	
45 2600 	34.20.23 	
45 2800 	35.41.1 	
45 2900 	35.41.11, 35.42.10, 35.41.13 	
45 3800 	34.20.30, 34.30.30 	
45 4700 	35.42.20 	
45 6100 	34.10.1, 34.10.13 	
45 7100 	34.30.11, 34.30.12 	
45 7300 	31.61.21, 31.61.22, 31.61.23 	
45 8000 	35.41.20 	
45 8100 	34.20.30 	
45 8300 	34.20.30 	
45 8500 	34.20.30 	
45 8600 	34.20.30 	
45 9100 	34.30.30, 34.30.30, 36.11.14 	
45 9300 	28.74.11 	
45 9400 	28.74.11 	
45 9500 	28.74.11 	
45 9600 	28.74.11 	
45 9700 	28.74.12 	
45 9800 	28.74.12 	
45 9900 	28.74.13 	
46 0000 	29.14.10 	
46 9000 	29.14.31 	
47 2200 	29.31.2 	
47 2500 	29.31.10 	
47 2600 	29.32.65 	
47 3000 	29.32.11, 29.32.12, 29.32.13, 29.32.14, 29.32.32, 29.32.34, 29.32.40 	
47 3100 	29.3, 29.32.65, 29.52.21, 29.52.22 	
47 3200 	29.32.11, 29.32.12, 29.32.13 	
47 3300 	29.32.13, 29.32.14, 29.32.50, 29.32.65 	
47 3400 	29.32.40, 29.32.65 	
47 3500 	29.32.34, 29.32.64, 29.53.13 	
47 3600 	29.32.34 	
47 3700 	28.62.10, 29.3, 29.40.5 	
47 3800 	29.32.65 	
47 3900 	29.22.18, 29.32.50 	
47 4100 	29.24.21, 29.3, 29.32.62, 29.32.65, 29.32.70, 29.53.11, 29.53.12, 29.71.15 	
47 4200 	29.32.65, 29.32.70 	
47 4300 	29.32.63 	
47 4400 	29.32.63 	
47 4900 	29.22.18, 29.32.50 	
47 5100 	29.11.12, 29.11.13 	
47 7400 	29.32.70 	
47 7500 	29.32.70 	
47 7600 	29.32.70 	
47 7700 	29.32.70 	
47 7700 	29.53.21 	
47 7800 	29.22.19, 29.32.70 	
47 7900 	29.32.70 	
47 8100 	29.32.70 	
47 8200 	29.32.70 	
47 8300 	29.32.70 	
47 8400 	29.32.70 	
47 8500 	29.32.70 	
47 8600 	29.32.70 	
47 8700 	29.32.70 	
47 8800 	29.22.19 	
47 8900 	29.32.70 	
47 9000 	29.32.70 	
48 1100 	29.52.2 	
48 1200 	29.52.21 	
48 1300 	29.52.23 	
48 1400 	29.52.21, 29.52.22 	
48 1600 	29.52.21, 29.52.30 	
48 2000 	29.52.30 	
48 2100 	34.10.4 	
48 2200 	29.52.30 	
48 2300 	29.52.30, 34.10.54 	
48 2400 	29.52.30 	
48 2600 	29.52.40, 34.10.54 	
48 3100 	29.52.30, 34.10.54 	
48 3200 	29.52.30 	
48 3300 	28.62.30, 29.40.51, 29.40.52, 29.52.30 	
48 3400 	29.56.25 	
48 3500 	34.10.52 	
48 3600 	29.22.16 	
48 3800 	34.20.10 	
48 4100 	29.12, 29.14.24, 29.21.1, 29.22, 29.23.1, 29.23.14, 29.24, 29.24.31, 29.52.40 	
48 4200 	29.56.24, 29.56.25 	
48 4300 	29.52.40 	
48 4400 	29.52.40 	
48 4500 	29.40.41, 29.52.30, 29.52.40, 29.56.25 	
48 4600 	29.21.12, 29.22, 29.24.2, 29.52.40, 29.56.25 	
48 4800 	28.75.11 	
48 5100 	29.22.14, 29.32.65, 34.10.54 	
48 5200 	29.32.65, 29.52.2 	
48 5300 	34.10.4, 34.10.54 	
48 5400 	29.12.2, 29.24.24, 34.10.54 	
48 5500 	29.22.17, 29.24.32, 29.54.21, 29.54.22, 29.56.25 	
48 5600 	29.12.3, 29.24.12, 29.24.32, 29.54.21, 36.62.11 	
48 5800 	28.21.12, 29.72.11, 29.72.12, 29.72.14, 29.72.20, 31.50.23 	
48 5900 	28.61.13, 29.24.12 	
48 6100 	29.23.20 	
48 6200 	29.23.12 	
48 6300 	29.23.12, 29.23.14, 29.72.13 	
48 6400 	29.23.12, 29.72.13 	
48 7000 	29.52.61 	
48 8100 	29.22.19 	
48 8200 	29.22.19 	
48 8300 	28.62.30, 29.40.76, 29.40.77, 29.56.26 	
48 8600 	29.52.62 	
48 8700 	29.52.62 	
48 8800 	29.21.14, 29.52.62 	
48 9100 	29.32.70 	
48 9300 	29.54.42 	
48 9400 	29.23.30 	
48 9500 	29.23.30 	
48 9600 	29.72.20 	
48 9700 	29.72.20 	
49 2600 	25.21.22 	
49 3100 	28.22.12 	
49 3200 	28.22.13 	
49 3400 	29.72.12 	
49 3500 	28.22.11, 29.72.13 	
49 3600 	29.72.13 	
49 4100 	28.75.11 	
49 4200 	28.75.11 	
49 4300 	25.23.12 	
49 4300 	28.75.11 	
49 4400 	28.75.11 	
49 4500 	28.75.11 	
49 4600 	28.75.11 	
49 4700 	25.23.12, 28.75.1 	
49 4800 	25.23.12, 28.75.11 	
49 4900 	25.23.12, 28.75.11 	
49 5100 	28.75.11, 28.75.27, 29.13.12 	
49 5200 	25.23.12, 25.24.23, 29.13.12 	
49 6000 	26.22.10 	
49 6100 	26.22.10 	
49 6200 	26.22.10 	
49 6300 	26.22.10 	
49 6400 	26.22.10 	
49 6500 	26.22.10 	
49 6600 	26.22.10 	
49 6700 	26.22.10 	
49 6800 	26.22.10 	
49 6900 	26.22.10 	
49 8100 	28.63.12 	
49 8200 	28.63.14 	
49 8300 	28.63.14 	
49 8400 	28.63.14 	
49 8500 	28.63.14 	
49 8600 	28.63.14, 28.74.20, 28.75.27, 33.40.23 	
49 9200 	25.23.12 	
51 1100 	29.32.64, 29.54.11 	
51 1200 	29.54.11, 29.54.12, 29.54.13, 29.54.15, 29.54.41 	
51 1300 	29.54.21 	
51 1400 	29.54.14, 29.54.42 	
51 1500 	29.54, 29.54.21, 29.54.23 	
51 1600 	29.54.30, 29.54.42, 33.20.65 	
51 1700 	29.54.15, 29.54.21 	
51 1800 	29.54.14, 29.54.15 	
51 2100 	29.54.11, 29.54.42 	
51 2200 	29.54.11, 29.54.42 	
51 2300 	29.54.11, 29.54.42 	
51 2500 	29.54.12, 29.54.41, 29.56.25 	
51 3000 	29.53.11 	
51 3100 	29.24.21, 29.53.14, 29.53.16, 29.53.17, 34.10.4, 34.20.23 	
51 3200 	28.71.12, 28.72.12, 29.24.21, 29.53.12, 29.53.16, 34.10.4, 34.20.23 	
51 3300 	29.24.21, 29.53.16 	
51 3800 	28.72.11, 29.24.21, 29.53.16 	
51 4100 	29.53.13, 29.53.15 	
51 4200 	29.24.21, 29.53.13 	
51 4300 	29.24.40, 29.53.13, 29.53.15 	
51 4400 	29.53.13 	
51 4500 	29.24.21 	
51 4600 	34.20.23 	
51 5100 	29.23.13, 29.24.21, 29.24.60, 29.53.15, 29.53.16, 30.01.13, 30.01.23 	
51 5200 	29.12.33, 29.12.43 	
51 5400 	29.56.14, 29.71.23, 29.71.24, 29.71.28 	
51 5600 	29.71.11, 29.71.12, 29.71.13, 29.71.21, 29.71.22, 33.10.16 	
51 5700 	28.61.12, 28.61.13, 28.62.10, 28.73.16, 28.75.12, 29.54.14, 29.54.50 	
51 6200 	29.56.12 	
51 6300 	29.56.12 	
51 6400 	29.56.13, 29.56.14, 29.56.15 	
51 6500 	29.56.11 	
51 6600 	29.56.11 	
51 7100 	29.21.12 	
51 7100 	29.56.25 	
51 7200 	29.56.25 	
52 1500 	28.75.27 	
52 1600 	28.75.27 	
52 1700 	31.62.11 	
52 4700 	25.23.13 	
52 5100 	29.56.25 	
52 5400 	25.22.13, 34.30.20 	
52 5470 	25.22.12 	
52 5800 	28.11.23 	
52 6100 	28.11.23 	
52 6200 	28.11.23, 28.12.10 	
52 6300 	28.11.22, 28.11.23 	
52 6400 	28.11.22, 28.11.23 	
52 6500 	28.11.22, 28.11.23 	
52 6600 	28.11.22, 28.11.23 	
52 7100 	28.11.23, 28.12.10 	
52 7500 	28.11.23 	
52 7600 	28.11.10 	
52 8100 	28.11.10 	
52 8200 	28.11.10 	
52 8300 	28.11.23 	
52 8400 	28.11.23, 28.12.10 	
52 8500 	28.11.10, 28.11.23 	
52 9500 	31.10.50, 31.20.27, 32.20.20, 32.30.43, 32.30.52 	
52 9700 	30.01.23, 30.01.23 	
53 1000 	02.01.1, 02.01.11, 02.01.12, 02.01.15, 20.10.40 	
53 1200 	02.01.1 	
53 1510 	02.01.42 	
53 2000 	02.01.14 	
53 3000 	20.10.10 	
53 4000 	20.10.10 	
53 5000 	20.10.21 	
53 6100 	20.30.11, 20.30.12, 20.30.13 	
53 6200 	20.30.20 	
53 6300 	20.30.20 	
53 6600 	20.30.12, 20.30.13, 20.30.20 	
53 6700 	20.20.12, 20.20.22 	
53 6800 	20.10.21 	
53 6900 	20.10.10, 20.10.21, 20.30.13, 20.40.11, 20.51.14 	
53 7000 	20.40.12 	
53 8400 	35.50.10 	
53 8500 	36.40.11, 36.40.14 	
53 8600 	20.10.22, 20.10.23, 20.10.40 	
53 8700 	36.12.12 	
53 8900 	20.40.12, 36.11.12 	
54 1100 	21.11.11, 21.11.12, 21.11.13, 21.11.14 	
54 2100 	21.11.14 	
54 2200 	21.11.14 	
54 3000 	21.12 	
54 3100 	21.12.1 	
54 3300 	21.25.14 	
54 3400 	21.12.23, 21.12.30 	
54 3500 	21.12.23 	
54 3600 	21.12.14 	
54 3700 	21.12.13, 21.12.22, 21.23.11 	
54 3800 	21.25.14 	
54 3900 	21.12.30 	
54 4000 	21.12 	
54 4100 	21.12.24 	
54 4400 	21.12.30 	
54 4500 	21.12.30 	
54 4600 	21.24.11 	
54 5100 	21.12.53 	
54 5200 	21.12.40 	
54 5300 	21.12.51, 21.12.52, 21.12.53, 21.12.54, 21.12.56, 21.21.11 	
54 5400 	21.12.40, 21.23.11 	
54 5500 	21.12.55, 21.25.14 	
54 5600 	17.10.46, 21.12.57, 21.21.12, 21.21.15, 21.23.11, 21.23.13 	
54 5700 	21.25.14 	
54 6100 	22.22.20 	
54 6200 	21.24.11 	
54 6300 	21.12.21, 21.21.12, 21.21.15, 21.22.11, 21.22.12, 21.23.12, 21.23.13, 21.25.14, 22.22.20 	
54 7100 	21.21.13 	
54 7200 	21.21.12 	
54 8000 	21.21.14 	
55 1100 	20.20.11 	
55 1200 	20.20.11 	
55 1300 	20.20.11 	
55 1400 	20.20.11 	
55 1500 	20.20.11 	
55 1600 	20.20.11 	
55 1800 	20.20.12 	
55 1900 	36.11.14 	
55 3200 	20.20.22 	
55 3400 	20.20.13 	
55 3600 	20.20.14 	
55 3700 	20.20.22 	
55 5000 	36.63.63 	
56 1100 	36.13.10, 36.14.12, 36.14.13 	
56 1200 	36.11.11, 36.11.12, 36.11.13 	
56 1300 	36.11.12, 36.14.11, 36.14.12 	
56 1400 	36.11.12, 36.14.12 	
56 1500 	36.13.10, 36.14.12, 36.14.13 	
56 1700 	36.13.10, 36.14.12, 36.14.13 	
56 1800 	36.14.12 	
56 2200 	36.11.11, 36.12.1 	
56 2300 	36.12.1, 36.14.12 	
56 2400 	36.11.11, 36.12.1, 36.13.10 	
56 2500 	36.12.1 	
56 2600 	36.11.11, 36.12.1 	
56 2700 	36.11.11, 36.12.1 	
56 2800 	36.12.1 	
56 2900 	36.12.1 	
56 3100 	36.14.13 	
56 3200 	36.14.13 	
56 3400 	36.14.13 	
56 3600 	36.11.11 	
56 3700 	36.14.13 	
56 6200 	28.11.23 	
56 9100 	25.24.28 	
56 9400 	25.24.28 	
57 1100 	14.21.11, 14.21.12, 26.70.12 	
57 1200 	14.21.12 	
57 1400 	14.11.11, 14.11.12, 26.70.11 	
57 1600 	14.11.11, 26.70.11, 26.70.12 	
57 1800 	14.21.12, 14.21.13, 14.50.10, 26.82.13 	
57 2100 	14.50.23 	
57 2200 	14.50.23, 26.82.16 	
57 2300 	14.50.23 	
57 2400 	26.82.16 	
57 2500 	14.50.23 	
57 2600 	14.50.23 	
57 2700 	14.50.23 	
57 2800 	14.50.23, 26.82.14, 26.82.16 	
57 3000 	26.51.12 	
57 3100 	26.51.12 	
57 3200 	26.51.12 	
57 3300 	26.51.12 	
57 3400 	26.51.12 	
57 3500 	26.51.12 	
57 3600 	26.51.12 	
57 3700 	26.51.12 	
57 3800 	26.51.12 	
57 4000 	14.12.10 	
57 4100 	14.11.12, 26.26.11, 26.40.11, 26.61.11 	
57 4200 	26.62.10 	
57 4300 	14.11.12, 14.12.10, 14.12.20, 26.51.11 	
57 4400 	14 12.10, 26.52.10, 26.53.10 	
57 4600 	26.61.12, 26.61.13 	
57 5100 	14.22.12, 26.26.13 	
57 5200 	25.30.10, 26.24.11, 26.24.12, 26.40.11 	
57 5400 	26.24.11 	
57 5500 	25.40.13 	
57 5600 	25.40.12 	
57 5900 	14.22.12, 26.40.12, 26.40.13 	
57 6100 	25.82.16 	
57 6500 	25.82.16 	
57 6700 	20.20.22, 26.62.10 	
57 7100 	36.63.40 	
57 7200 	25.23.11 	
57 7400 	26.82.12 	
57 7500 	26.82.12 	
57 8100 	26.65.12 	
57 8600 	26.65.12 	
57 9700 	26.66.12 	
58 1100 	26.61.12 	
58 1200 	26.61.12 	
58 1300 	26.61.12 	
58 1400 	26.61.12 	
58 1700 	26.61.12 	
58 2100 	26.61.12 	
58 3200 	26.61.12 	
58 5100 	26.61.12 	
58 6200 	26.61.13 	
58 6500 	26.61.12 	
58 6800 	26.61.12 	
58 9900 	26.61.12 	
59 1100 	26.11.11, 26.11.12 	
59 1200 	26.11.11, 26.11.12 	
59 1300 	26.12.11, 26.12.13 	
59 1400 	26, 12.11, 26.12.12, 26.15.12 	
59 2100 	26.12.13 	
59 2300 	26.12.12 	
59 2400 	26.12.12 	
59 2700 	26.15.22, 26.15.24, 26.15.26 	
59 2800 	26.15.22, 26.15.23 	
59 2900 	26.12.13, 26.15.26 	
59 3100 	26.15.23, 26.15.25, 26.15.26 	
59 3200 	26.15.21, 26.15.23, 26.15.25, 26.15.26 	
59 3400 	26.15.26 	
59 4100 	26.15.11 	
59 4200 	26.15.11 	
59 4300 	26.15.11 	
59 4400 	26.13.14, 26.15.21 	
59 4700 	26.13.14 	
59 5100 	26.15.11 	
59 5200 	17.20.40, 26.14.11, 26.14.12 	
59 5300 	26.14.11, 26.14.12 	
59 6990 	25.24.28 	
59 7000 	26.13.12 	
59 7100 	26.13.11, 26.13.12, 26.13.13 	
59 7200 	26.13.12, 26.13.13 	
59 7400 	26.13.12, 26.13.13 	
59 7500 	26.13.11, 26.13.12, 26.13.13 	
59 7600 	26.13.13 	
59 8100 	26.13.11, 26.13.13 	
59 8200 	26.13.11, 26.13.14, 26.15.12, 26.15.21, 36.63.77 	
59 8300 	26.15.12 	
59 8600 	26.13.11 	
59 8700 	26.13.11 	
59 8800 	26.13.11 	
59 8900 	26.15.11 	
59 9000 	26.21.11 	
59 9100 	26.21.11 	
59 9200 	26.21.11 	
59 9300 	26.21.11 	
59 9400 	26.21.11, 26.21.12 	
59 9500 	25.24.28, 26.21.11 	
59 9600 	26.21.13 	
59 9700 	26.21.13 	
59 9800 	26.21.13 	
59 9900 	26.21.13 	
60 1000 	32.10.20 	
60 2000 	32.10.20 	
60 3000 	32.10.20 	
60 6000 	32.10.20 	
60 7000 	32.10.20 	
61 1000 	32.10.20 	
61 2000 	32.10.20 	
61 5000 	32.10.20 	
61 6000 	32.10.20 	
61 9000 	32.10.20 	
62 1000 	32.10.12 	
62 3000 	32.10.12 	
62 4000 	32.10.12 	
62 6000 	32.10.12 	
62 7000 	32.10.12 	
62 8100 	32.10.12 	
62 8200 	32.10.12 	
62 8300 	32.10.12 	
62 8600 	32.10.13 	
62 8900 	32.10.12 	
63 1100 	31.10.50 	
63 2100 	32.10.52 	
63 2200 	32.10.52 	
63 2500 	32.10.52 	
63 2900 	32.10.52 	
63 3100 	32.10.60 	
63 3300 	32.10.60 	
63 3900 	32.10.60 	
63 4300 	29.12.34 	
63 4300 	32.10.42 	
63 4400 	32.10.42 	
64 1500 	29.22.12, 29.22.14, 29.22.17, 29.22.19 	
64 1900 	29.12.1, 29.12.2 	
64 4200 	28.30.11 	
64 6300 	31.50.34 	
64 8700 	33.20.11, 33.20.81 	
64 8800 	36.63.74 	
65 7100 	32.20.11, 32.30.1 	
65 7200 	32.20.11 	
65 7300 	32.20.11, 32.30.3, 32.30.41, 33.20.65 	
65 7400 	32.20.11, 32.20.12, 32.30.3, 33.20.65 	
65 7700 	32.30.52 	
65 8100 	32.30.20 	
65 8200 	32.30.1 	
65 8300 	32.30.32 	
65 8400 	32.30.33 	
65 8480 	33.20.65 	
65 8500 	32.30.31 	
65 8600 	32.30.42 	
65 8700 	32.30.43 	
65 8900 	32.30.51 	
66 5100 	32.20.20 	
66 5200 	32.20.20 	
66 5400 	32.20.20 	
66 5500 	32.20.20 	
66 5600 	32.20.20 	
66 5700 	32.20.20 	
66 5800 	33.20.44 	
66 6100 	32.20.20 	
66 6200 	32.20.20 	
66 6300 	32.20.20 	
66 6500 	32.20.20 	
66 6800 	32.20.20 	
66 7100 	31.20.24 	
66 7200 	31.20.24, 31.20.25, 31.20.27, 32.20.20 	
66 7300 	32.30.42 	
66 8000 	33.20.43 	
66 9500 	31.62.16 	
67 4400 	33.20.20 	
68 1100 	33.20.11 	
68 1200 	33.20.20 	
68 1300 	33.20.20 	
68 1400 	33.20.20 	
68 1500 	33.20.11 	
68 1700 	33.20.20 	
69 3100 	28.30.21 	
69 4100 	33.10.11 	
69 6300 	29.12.31 	
69 6800 	29.22.18 	
70 1000 	23.30.14 	
71 8100 	29.60.13 	
71 8200 	29.60.13 	
71 8300 	29.60.13 	
71 8400 	29.60.13 	
71 8500 	29.60.13 	
71 8600 	29.60.13 	
71 8700 	29.60.13 	
71 8800 	29.60.13 	
71 8900 	29.60.15 	
72 7000 	24.61, 29.60.14 	
72 7500 	24.61.12, 24.61.13, 24.61.14, 24.61.11 	
74 1100 	35.11.21, 35.11.24 	
74 1200 	35.11.22, 35.11.24 	
74 1300 	35.11.21 	
74 1400 	35.11.32 	
74 1500 	35.11.33 	
74 1600 	35.11.33 	
74 1700 	35.11.22, 35.11.24 	
74 1800 	35.11.33 	
74 2100 	35.11.24 	
74 2300 	35.11.21 	
74 2400 	35.11.32 	
74 2500 	35.11.33 	
74 2600 	35.11.21, 35.11.33 	
74 2700 	35.11.24 	
74 2800 	35.11.22 	
74 2900 	35.11.21, 35.11.33 	
74 3100 	35.11.31 	
74 3200 	35.11.31 	
74 3300 	35.11.31 	
74 3400 	35.11.31 	
74 3500 	35.11.31 	
74 3600 	35.11.31 	
74 3700 	35.11.31 	
74 4100 	35.12.13 	
74 4300 	35.12.11 	
74 4500 	35.12.13 	
74 4800 	35.12.13, 35.11.50 	
75 2100 	35.30.3 	
75 2200 	35.30.3 	
75 2400 	35.30.3 	
75 2500 	35.30.3, 35.30.21 	
75 2600 	35.30.3 	
75 2800 	35.30.31 	
75 3100 	35.30.12 	
75 3300 	35.30.12 	
75 3500 	35.30.12 	
75 3800 	35.30.11 	
75 4100 	33.20.11 	
75 5300 	31.20.24 	
75 5300 	31.20.25 	
75 5400 	31.50.34 	
75 5410 	31.20.25 	
75 5500 	35.30.50 	
75 6100 	35.30.14 	
75 7200 	35.30.50 	
81 1100 	17.10.20 	
81 1200 	17.10.20 	
81 1300 	17.10.20 	
81 1400 	15.11.21, 17.10.20 	
81 1500 	17.10.20 	
81 1700 	17.10.20 	
81 1710 	01.25.24 	
81 1720 	01.25.24 	
81 4000 	17.10.45, 17.10.55 	
81 4700 	17.10.55 	
81 5000 	17.54.11 	
81 5100 	17.54.11, 17.54.32 	
81 5200 	17.54.11 	
81 5300 	17.54.32 	
81 5400 	17.40.15 	
81 5500 	17.40.15, 17.40.16, 17.54.12 	
81 5600 	17.40.13, 17.54.12, 18.24.14, 18.24.23 	
81 5700 	17.40.12, 17.40.13, 17.40.15, 17.54.13, 18.24.14, 18.24.23, 36.40.14, 36.63.31, 36.63.76 	
		
81 6100 	17.54.20 	
81 6200 	17.54.20 	
81 6300 	17.54.20 	
81 6500 	18.24.42 	
81 6600 	18.24.41 	
81 7000 	17.51.1 	
81 7100 	17.51.1 	
81 7200 	17.51.1 	
81 8100 	17.10.64 	
81 8100 	17.52.2 	
81 8500 	17.10.62 	
81 8600 	17.52.2 	
81 8700 	17.10.61 	
81 8900 	17.40.25, 17.52.2 	
81 9300 	17.54.38 	
81 9500 	17.54.31 	
81 9800 	17.52.11, 17.52.12 	
82 1100 	17.20.20 	
82 1200 	17.20.20 	
82 1300 	17.20.20 	
82 1400 	17.20.20 	
82 1500 	17.20.20 	
82 1600 	17.20.20 	
82 1700 	17.20.40 	
82 1800 	17.54.38 	
82 2800 	17.54.38 	
82 3100 	17.20.10 	
82 3200 	17.20.10 	
82 3300 	17.20.10 	
82 3400 	17.20.10 	
82 3500 	17.20.10 	
82 3600 	17.20.10 	
82 3700 	17.20.10 	
82 5100 	17.20.10 	
82 5200 	17.20.10 	
82 5300 	17.20.10 	
82 5400 	17.20.10 	
82 5500 	17.20.10 	
82 5700 	17.54.38 	
82 7100 	17.20.10 	
82 7200 	17.20.10 	
82 7300 	17.20.10 	
82 7400 	17.20.10 	
82 7500 	17.20.10 	
82 7600 	17.20.40 	
82 7700 	17.20.10 	
82 7900 	17.20.10 	
82 8000 	17.20.32 	
82 8100 	17.20.31 	
82 8200 	17.20.32 	
82 8400 	17.20.33 	
83 1000 	17.20.40, 17.54.37 	
83 1100 	17.54.38 	
83 1700 	17.20.40 	
83 1800 	17.54.38 	
83 2300 	17.40.21 	
83 2400 	17.40.21 	
83 2900 	17.40.21 	
83 3000 	17.20.10 	
83 3100 	17.40.12, 17.40.13, 17.40.14, 17.40.16 	
83 4000 	17.20.10 	
83 4800 	17.54.38 	
83 5000 	17.20.10 	
83 5700 	17.54.38 	
83 5800 	17.40.11 	
83 7000 	17.20.10 	
83 7600 	17.20.40, 18.30.15 	
83 7800 	17.54.38 	
83 8000 	17.20.32, 17.20.33 	
83 8100 	17.20.32 	
83 8200 	17.20.32 	
83 8300 	17.20.32 	
83 8400 	17.20.31 	
83 8500 	17.20.31 	
83 8600 	17.20.31 	
83 8700 	17.20.31 	
83 8800 	17.54.38 	
83 9000 	17.53.10, 18.30.13 	
83 9100 	17.20.40, 17.53.10 	
83 9200 	17.53.10 	
83 9400 	17.53.10 	
83 9500 	17.53.10 	
83 9600 	17.53.10 	
83 9700 	17.53.10, 17.54.38 	
84 1000 	18.23.1 	
84 1100 	18.23.11, 18.23.12, 18.23.14, 18.23.30, 18.24.11, 18.24.12 	
84 1200 	18.23.11, 18.23.12, 18.23.14, 18.23.30, 18.24.11, 18.24.12 	
84 1300 	18.23.11, 18.23.12, 18.23.14, 18.23.30, 18.24.11 	
84 1400 	18.23.11, 18.23.12, 18.23.14, 18.23.30, 18.24.11, 18.24.12 	
84 1500 	18.23.11, 18.23.12, 18.23.14, 18.24.11, 18.24.12 	
84 1600 	18.23.11, 18.23.12, 18.23.14, 18.23.30, 18.24.11, 18.24.12 	
84 1700 	18.23.11, 18.23.12, 18.23.14, 18.23.30, 18.24.11, 18.24.12 	
84 1800 	18.23.11, 18.23.12, 18.23.13, 18.23.14, 18.23.30, 18.24.11, 18.24.12 	
84 2000 	18.22.1, 18.22.11 	
84 2100 	17.72.10, 18.22.12, 18.22.13, 18.22.14 	
84 2200 	17.72.10, 18.22.12, 18.22.13, 18.22.14 	
84 2300 	17.72.10, 18.22.13, 18.22.14, 18.23.13 	
84 2400 	17.72.10, 18.22.12, 18.22.13, 18.22.14, 18.23.13 	
84 2500 	17.72.10, 18.22.12, 18.22.14 	
84 2600 	17.72.10, 18.22.14 	
84 2700 	17.72.10, 18.22.12, 18.22.14, 18.23.13 	
84 2800 	17.72.10, 18.22.14, 18.23.13 	
84 3000 	17.71.10 	
84 4000 	18.24.13 	
84 5000 	18.24.42 	
84 5100 	18.24.14, 18.24.42 	
84 5200 	18.24.14, 18.24.42 	
84 5300 	18.24.14, 18.24.42 	
84 5400 	18.24.14, 18.24.42 	
84 5500 	18.24.14, 18.24.42 	
84 5600 	18.24.42 	
84 5700 	18.24.42 	
84 5800 	18.24.14, 18.24.42 	
84 6000 	17.71.10 	
84 7000 	17.60.1 	
84 8000 	18.30.13 	
85 1000 	18.22.1, 18.22.21, 18.22.31, 18.24.21 	
85 1100 	18.10.10, 18.22.21, 18.22.31, 18.24.21, 18.24.32, 18.30.13 	
85 1200 	18.22.21, 18.22.31, 18.24.32 	
85 1300 	18.10.10, 18.24.21 	
85 1400 	18.24.21 	
85 1500 	18.24.21 	
85 1600 	18.22.21, 18.22.31 	
85 1700 	18.10.10, 18.22.21, 18.22.31, 18.24.32, 18.30.13 	
85 2000 	18.24.21 	
85 2100 	18.22.22, 18.22.32, 18.24.21, 18.24.22, 18.24.32 	
85 2200 	18.10.10, 18.22.23, 18.22.33 	
85 2500 	18.22.24, 18.22.35, 18.24.21, 18.24.22 	
85 3000 	18.22.34 	
85 3100 	18.10.10, 18.24.32 	
85 3200 	18.10.10, 18.24.21 	
85 3300 	18.24.21 	
85 3400 	18.10.10 	
85 3500 	18.21.30, 18.24.32 	
85 3600 	18.22.24, 18.22.35 	
85 4200 	18.23.2, 18.24.21 	
85 4300 	17.40.12 	
85 4400 	17.40.12, 18.23.2 	
85 4500 	18.24.22 	
85 4600 	18.23.2 	
85 4700 	17.40.24, 17.54.39 	
85 4800 	18.23.2 	
85 5100 	18.21.30 	
85 5200 	18.21.11, 18.21.30 	
85 5400 	18.21.11, 18.21.21 	
85 5500 	18.21.12, 18.21.22 	
85 5600 	18.21.11 	
85 5800 	18.21.30 	
85 5900 	18.21.12, 18.21.30 	
85 6100 	18.24.42 	
85 6200 	18.24.42 	
85 6300 	18.24.42 	
85 6400 	18.24.42 	
85 6800 	18.24.43 	
85 6900 	18.24.43 	
85 7100 	18.21.30 	
85 7200 	18.21.21 	
85 7300 	18.21.11, 18.21.21 	
85 7400 	18.21.12, 18.21.22 	
85 7500 	18.21.12, 18.21.22 	
85 7600 	18.21.12, 18.21.22 	
85 7700 	18.21.30 	
85 7900 	18.24.43 	
85 9100 	17.40.24 	
85 9200 	17.40.22 	
85 9300 	17.40.22 	
85 9500 	18.30.13 	
86 0000 	19.10 	
86 7000 	19.10.50 	
86 7400 	19.10.50 	
86 7500 	19.10.50 	
87 2200 	17.54.37 	
87 2400 	17.54.37 	
87 2500 	17.54.37 	
87 2900 	17.54.37 	
87 3100 	19.30.40 	
87 3200 	19.30.40 	
87 4000 	19.30.40 	
87 8400 	18.10.10, 18.24.31, 25.24.10, 36.40.14 	
87 8500 	18.10.10, 18.24.31, 25.24.10 	
87 8600 	18.24.31, 19.20.13, 19.20.14, 25.24.10 	
87 8700 	19.20.12 	
87 8800 	19.20.12 	
87 8900 	19.20.11, 19.20.12, 36.40.14, 36.40.15 	
87 9000 	19.20.11 	
88 0000 	19.30.13, 19.30.14, 19.30.23 	
88 1100 	19.30.13, 19.30.21, 19.30.23 	
88 1200 	19.30.13, 19.30.21, 19.30.22, 19.30.23 	
88 1300 	19.30.13, 19.30.21, 19.30.22, 19.30.23, 19.30.32 	
88 1400 	19.30.13, 19.30.32 	
88 1500 	19.30.13, 19.30.21, 19.30.23, 19.30.32 	
88 1600 	19.30.13, 19.30.23, 19.30.32 	
88 1700 	19.30.13 	
88 2000 	19.30.13 	
88 2100 	19.30.21, 19.30.22, 19.30.23, 19.30.3, 19.30.32 	
88 2200 	19.30.21, 19.30.22, 19.30.23, 19.30.3, 19.30.32 	
88 2300 	19.30.21, 19.30.22, 19.30.23, 19.30.32 	
88 2400 	19.30.22, 19.30.23, 19.30.32 	
88 2500 	19.30.21, 19.30.22, 19.30.23, 19.30.32 	
88 2600 	19.30.22, 19.30.23, 19.30.32 	
88 2700 	19.30.22, 19.30.23, 19.30.32 	
88 2900 	19.30.32 	
88 3000 	19.30.14 	
88 3100 	19.30.3 	
88 3200 	19.30.3 	
88 4000 	19.30.11 	
88 4100 	19.30.13, 19.30.23, 19.30.3 	
88 4200 	19.30.23, 19.30.3 	
88 4300 	19.30.23 	
88 5000 	19.30.12 	
88 5400 	19.30.32 	
88 5500 	19.30.32 	
88 6100 	19.30.13, 19.30.3 	
88 6200 	19.30.13, 19.30.3 	
88 7000 	19.30.13 	
88 8000 	19.30.14 	
89 1000 	18.30.11 	
89 1100 	15.11.23 	
89 1200 	15.11.23 	
89 1300 	15.11.23 	
89 2000 	18.30.12 	
89 3000 	18.24.43 	
89 4000 	18.24.43 	
89 5000 	18.24.23 	
89 6000 	18.24.43 	
90 1000 	17.10.43, 17.10.45 	
90 3000 	17.10.44, 17.10.45 	
90 4000 	17.10.46 	
90 5000 	17.10.42, 17.10.45 	
90 7000 	17.10.41, 17.10.45 	
90 8100 	17.10.51, 17.10.52, 17.10.53 	
90 8200 	17.10.53, 17.10.54 	
91 1100 	15.83.13 	
91 1110 	15.83.11 	
91 1120 	15.83.12 	
91 1130 	15.83.12 	
91 1200 	15.83.14, 15.83.20 	
91 1300 	15.81.11 	
91 1400 	15.81.11 	
91 1500 	15.81.11 	
91 1600 	15.81.12 	
91 1700 	15.82.13 	
91 1800 	15.82.11 	
91 1900 	15.81.12 	
91 2100 	15.84.23 	
91 2200 	15.84.23 	
91 2300 	15.84.23 	
91 2400 	15.84.23 	
91 2500 	15.84.14, 15.84.21, 15.84.22, 15.84.23 	
91 2590 	15.84.21 	
91 2600 	15.84.23 	
91 2700 	15.84.23 	
91 2800 	15.84.23 	
91 2900 	15.84.23 	
91 3000 	15.81.12, 16.00.11 	
91 3100 	15.82.11 	
91 3200 	15.82.11 	
91 3300 	15.82.12 	
91 3400 	15.81.12 	
91 3500 	15.81.12, 15.82.13 	
91 3600 	15.82.12 	
91 3700 	15.82.12 	
91 3900 	15.84.23 	
91 4000 	15.41.12, 15.41.13, 15.62.10 	
91 4100 	15.41.12, 15.41.13, 15.42.11, 15.42.12, 15.62.10 	
91 4200 	15.43.10 	
91 4300 	15.87.12 	
91 4400 	24.51.31 	
91 4600 	15.33.23, 15.41.20, 15.41.31, 15.41.32, 15.42.20, 15.87.12, 24.51.10 	
91 4700 	15.42.20 	
91 4900 	15.85.11 	
91 5500 	24.52.11 	
91 5600 	24.52.11 	
91 5700 	24.52.11, 24.52.15 	
91 5800 	24.51.10, 24.52.12, 24.52.13, 24.52.14, 24.52.15, 24.52.16, 24.52.17, 24.52.18, 24.52.19 	
91 5865 	24.52.19 	
91 6000 	15.33.14, 24.42.13 	
91 6100 	15.33.14, 15.33.15, 15.87.12, 15.88.10, 15.88.10 	
91 6200 	15.32.10, 15.33.14, 15.87.12, 15.88.10, 15.88.10 	
91 6300 	15.32.10, 15.33.21, 15.33.22, 15.88.10, 15.88.10, 15.89.11 	
91 6400 	15.31.12, 15.33.13, 15.33.25 	
91 6500 	15.33.11 	
91 6600 	15.31.11, 15.31.12, 15.85.12 	
91 6700 	15.33.15 	
91 6800 	15.33.24 	
91 6900 	15.33.26, 15.33.30, 15.87.11, 15.87.12, 15.89.20 	
91 7100 	15.93.12, 15.95.10 	
91 7200 	15.93.11 	
91 7300 	15.93.11, 15.94.10 	
91 7400 	15.91.10 	
91 7600 	15.93.20 	
91 8100 	15.91.10 	
91 8200 	15.89.13, 15.92.11, 15.92.12 	
91 8400 	15.96.10, 15.96.20, 15.97.10 	
91 8500 	15.89.14, 15.98.11, 15.98.12  	
91 8700 	15.62.22, 15.62.23 	
91 8800 	15.62.21 	
91 8900 	15.62.30 	
91 8960 	15.71.10 	
91 9000 	14.40.10 	
91 9100 	15.86.13 	
91 9200 	14.40.10, 16.00.11, 16.00.12 	
91 9400 	15.85.12, 15.89.11 	
91 9500 	15.61.24, 15.89.14 	
91 9700 	15.88.10, 15.88.10 	
91 9800 	15.86.11, 15.86.12, 15.86,14 	
91 9900 	15.87.12, 15.87.20 	
92 1000 	15.11.11, 15.11.12, 15.11.13, 15.11.14, 15.11.15, 15.11.16, 15.11.18, 15.11.23, 15.11.40, 15.12.11, 15.12.12, 15.12.13, 15.13.11, 15.13.12 	
92 1100 	15.11.11, 15.11.13, 15.11.15, 15.11.17, 15.11.18, 15.12.11, 15.12.13 	
		
92 1200 	15.11.19, 15.12.11 	
92 1300 	15.13.12 	
92 1400 	15.13.11, 15.13.12, 15.85.12 	
92 1500 	15.11.30, 15.41.11 	
92 1600 	15.13.11, 15.13.12 	
92 1700 	15.13.12, 15.85.12 	
92 1800 	15.11.22, 15.11.23, 15.11.40, 15.12.20, 17.40.24 	
92 1900 	15.11.19, 15.11.40, 15.13.13, 15.89.12, 24.62.10 	
92 2000 	15.51.12, 15.51.40, 15.51.52, 15.51.55, 15.88.10, 15.88.10 	
92 2001 	15.51.11 	
92 2002 	15.51.11 	
92 2003 	15.51.11 	
92 2004 	15.51.11 	
92 2005 	15.51.11 	
92 2100 	15.51.30 	
92 2200 	15.51.11, 15.51.12, 15.85.12 	
92 2210 	15.51.11 	
92 2230 	15.51.52 	
92 2250 	15.51.52 	
92 2260 	15.51.40 	
92 2700 	15.51.40 	
92 2280 	15.51.40 	
92 2290 	15.51.40 	
92 2300 	15.51.20, 15.88.10, 15.88.10 	
92 2400 	15.51.53, 15.88.10, 15.88.10 	
92 2402 	15.51.40 	
92 2410 	15.51.40 	
92 2420 	15.51.40 	
92 2430 	15.51.40 	
92 2460 	15.51.52 	
92 2480 	15.51.40 	
92 2500 	15.51.40  	
92 2700 	15.51.51 	
92 2800 	15.52.10  	
92 2900 	15.51.53, 15.51.54, 24.62.10 	
92 2930 	15.51.55 	
92 4000 	05.00.12 	
92 4030 	05.00.11 	
92 4040 	05.00.11 	
92 4050 	05.00.11 	
92 4060 	05.00.11 	
92 4070 	05.00.11 	
92 5300 	05.00.21, 05.00.22, 05.00.23 	
92 5400 	05.00.33 	
92 6000 	15.20.11, 15.20.12 	
92 6100 	15.20.11, 15.20.12 	
92 6110 	05.00.11 	
92 6200 	15.20.13 	
92 6300 	15.20.13 	
92 6400 	15.20.13, 15.20.14 	
92 6500 	15.20.15 	
92 6700 	15.20.11, 15.20.13 	
92 6800 	15.20.12, 15.20.13 	
92 6900 	15.20.11, 15.20.12, 15.20.13 	
92 7100 	15.20.14 	
92 7200 	15.20.14 	
92 7300 	15.20.16 	
92 8100 	15.41.11 	
92 8200 	15.20.17 	
92 8300 	15.20.18 	
92 8400 	15.89.20 	
92 8900 	15.11.40 	
92 9000 	15.61.31 	
92 9000 	15.61.32, 15.61.33 	
92 9100 	15.71.10 	
92 9120 	15.71.10 	
92 9130 	15.71.10 	
92 9140 	15.71.10 	
92 9150 	15.71.10 	
92 9300 	15.61.23 	
92 9305 	15.61.21 	
92 9306 	15.61.21 	
92 9310 	15.61.21 	
92 9320 	15.61.22 	
92 9330 	15.61.22 	
92 9340 	15.61.22 	
92 9351 	15.61.22 	
92 9352 	15.61.22 	
92 9400 	15.61.31, 15.61.32, 15.61.33, 15.61.40 	
92 9410 	15.61.10 	
92 9500 	15.61.50 	
92 9900 	20.52.12 	
93 0000 	24.4 	
93 1300 	24.41.10 	
93 1310 	24.41.10 	
93 4000 	24.42.11 	
93 4200 	24.41.54 	
93 4300 	24.41.54 	
93 4400 	24.41.54 	
93 4500 	24.41.54 	
93 4700 	24.41.54 	
93 4800 	24.41.54 	
93 5000 	24.42.13 	
93 5200 	24.42.13 	
93 5300 	24.42.13 	
93 5400 	24.42.13 	
93 5500 	24.42.13 	
93 5700 	24.42.13 	
93 5900 	24.42.13 	
93 6700 	24.41.53 	
93 6800 	24.41.53 	
93 8100 	24.42.21 	
93 8200 	24.42.21 	
93 8300 	24.42.21 	
93 8400 	24.42.21 	
93 8600 	24.42.21 	
93 8800 	24.42.23 	
93 9100 	24.42.23, 24.66.42, 33.10.13, 33.10.17 	
93 9300 	24.42.24 	
93 9600 	18.23.25, 33.10.17 	
93 9690 	18.23.25 	
93 9800 	24.13.42, 24.51.10, 33.10.11 	
94 3100 	33.10.15 	
94 3200 	33.10.15 	
94 3300 	33.10.15 	
94 3400 	33.10.15 	
94 3500 	33.10.15 	
94 3600 	33.10.15 	
94 3700 	33.10.15 	
94 3800 	33.10.15 	
94 3900 	33.10.15 	
94 4100 	33.10.1, 33.10.12, 33.10.15 	
94 4200 	33.10.1, 33.10.11, 33.10.15, 33.40.12 	
94 4300 	33.10.1 	
94 4400 	33.10.1, 33.10.12, 33.10.15, 33.10.16 	
94 5100 	33.10.1 	
94 5200 	33.10.1, 33.10.13, 33.20.70 	
94 6000 	26.15.23 	
94 6100 	26.13.11 	
94 6200 	26.15.23 	
94 6700 	21.21.14, 26.13.11 	
94 7200 	29.24.21, 29.56.25, 29.56.26 	
94 8000 	33.40.11 	
94 8100 	26.15.22 	
94 8500 	26.15.22 	
94 8600 	26.15.22 	
95 1200 	22.12.10, 22.13.10 	
95 1400 	22.12.10, 22.13.10 	
95 1500 	22.12.10, 22.13.10 	
95 1600 	22.12.10, 22.13.10 	
95 1700 	22.12.10, 22.13.10 	
95 1800 	22.12.10, 22.13.10 	
95 2000 	22.13.10 	
95 3100 	22.11.20 	
95 3200 	22.11.20 	
95 3300 	22.11.20 	
95 3400 	22.11.20 	
95 3500 	22.11.20 	
95 3600 	22.11.31 	
95 3700 	22.11.20 	
95 3800 	22.11.20 	
95 3900 	22.11.20 	
95 4100 	22.11.20 	
95 4200 	22.15.11, 22.15.12, 22.22.12 	
95 4300 	22.15.11 	
95 4400 	22.11.10, 22.15.12 	
95 5100 	22.11.33 	
95 5200 	22.11.33 	
95 5300 	22.11.33 	
95 5400 	22.11.33 	
95 5500 	22.11.32 	
95 5700 	22.11.33 	
95 5800 	22.11.33 	
95 6000 	22.11.34 	
95 7100 	21.25.12 	
95 7200 	21.25.12 	
95 7300 	22.15.13 	
95 7400 	22.22.13 	
95 7500 	22.22.11 	
96 1100 	20.51.14, 36.40.13 	
96 1200 	36.40.13 	
96 1300 	17.52.11, 36.40.12, 36.40.14 	
96 1400 	36.40.11, 36.40.14 	
96 1500 	36.40.14, 36.50.43 	
96 1600 	17.52.11, 36.40.14 	
96 1900 	17.52.11, 36.40.13, 36.40.14 	
96 2100 	36.30.11, 36.30.12 	
96 2200 	36.30.13, 36.50.33 	
96 2300 	36.30.14 	
96 2400 	36.30.16 	
96 2500 	36.30.12, 36.30.13, 36.30.14, 36.30.15 	
96 2600 	31.62.13 	
96 2700 	36.30.17, 36.30.18 	
96 3100 	36.50.20, 36.50.33, 36.50.43, 36.63.71 	
96 3200 	36.50.11, 36.50.20, 36.50.33, 36.50.43, 36.63.71 	
96 3300 	25.24.28, 36.50.11, 36.50.20, 36.5033, 36.50.43, 36.63.71 	
96 3400 	36.50.11, 36.50.33, 36.63.71 	
96 3500 	36.50.11, 36.50.33, 36.50.43, 36.63.71 	
96 3600 	36.50.33, 36.50.43, 36.63.71 	
96 3700 	26.21.13, 36.50.11, 36.50.33, 36.63.71 	
96 3800 	31.50.32, 36.63.71 	
96 3900 	36.50.33 	
96 4100 	36.22.13, 36.22.14 	
96 4200 	36.22.13, 36.22.14 	
96 4300 	36.22.13, 36.22.14 	
96 4500 	36.22.11, 36.22.14 	
96 4600 	20.51.13 	
96 5100 	36.63.74 	
96 5200 	36.63.74 	
96 6100 	36.63.74 	
96 6200 	36.63.74 	
96 6300 	36.63.25, 36.63.74 	
96 6600 	36.63.74 	
96 6700 	36.63.74 	
96 6800 	36.63.74 	
96 7100 	29.54.41 	
96 7200 	20.51.11 	
96 7300 	19.30.40 	
96 7500 	19.30.40, 36.63.33 	
96 7700 	36.62.11, 36.62.12, 36.62.13, 36.63.50 	
96 8100 	29.22.12, 35.50.10 	
96 8200 	31.50.33, 31.50.34, 31.50.42 	
96 8300 	31.10.42, 31.10.50, 31.20.27, 31.20.31, 31.62.13, 31.62.15, 31.62.16 	
96 8500 	36.63.10, 36.50.43 	
96 8600 	22.14.11 	
96 8700 	21.21.15 	
96 8800 	22.14.12 	
96 8900 	36.63.50 	
96 9100 	17.52.12, 36.40.15 	
96 9200 	15.72.10, 17.40.16, 26.13.13, 36.63.24, 36.63.61, 36.63.62, 36.63.64, 36.63.72, 36.63.73 	
96 9300 	20.40.12, 20.51.14, 28.75.21, 28.75.27, 29.72.12, 31.50.23, 36.14.11, 36.62.11 	
		
96 9500 	28.75.12, 28.75.27 	
96 9700 	20.40.12, 20.51.11, 20.51.12, 20.52.15, 28.61.14, 28.72.13, 36.63.77 	
96 9800 	20.51.13, 26.21.13, 36.63.77 	
96 9900 	17.54.37, 20.51.14, 36.63.24 	
97 1100 	01.11.11, 01.11.12, 01.11.15, 01.11.16, 01.11.60 	
97 1200 	01.11.11, 01.11.12 	
97 1300 	01.11.13, 01.11.60 	
97 1400 	01.11.15, 01.11.16, 01.11.17 	
97 1439 	02.01.42 	
97 1500 	01.11.14, 01.11.17 	
97 1539 	02.01.42 	
97 1600 	01.11.22, 01.11.60 	
97 1700 	01.11.22 	
97 2100 	01.11.31, 01.11.32, 01.11.33 	
97 2200 	01.11.34, 01.11.72 	
97 2210 	01.11.71 	
97 2220 	01.11.73 	
97 2230 	01.11.73 	
97 2240 	01.11.73 	
97 2250 	01.11.73 	
97 2290 	01.11.73 	
97 2300 	01.11.51 	
97 2331 	01.11.92 	
97 2400 	01.11.93 	
97 2410 	01.11.40 	
97 2420 	01.11.40 	
97 2500 	01.11.91 	
97 2600 	01.11.91 	
97 2910 	01.11.91 	
97 3100 	01.11.21, 01.11.23 	
97 3200 	01.12.11, 01.12.12, 01.12.13 	
97 3300 	01.12.24 	
97 3400 	01.12.12, 01.12.24 	
97 3500 	01.12.24 	
97 4200 	01.11.92 	
97 4330 	01.11.92 	
97 4420 	01.11.92 	
97 4520 	01.11.92 	
97 4990 	01.11.92 	
97 5000 	01.11.60 	
97 5124 	01.11.92 	
97 5224 	01.11.92 	
97 5300 	15.71.20 	
97 6000 	02.01.50 	
97 6100 	01.13.11, 01.13.12, 01.13.23, 01.13.24 	
97 6150 	01.13.22 	
97 6200 	01.11.93, 01.13.40 	
97 6210 	01.13.32 	
97 6300 	01.12.21, 01.12.22, 01.12.23 	
97 6400 	01.12.21 	
97 6600 	01.13.31 	
97 6612 	01.13.34 	
97 6620 	01.13.21 	
97 6900 	01.12.21 	
97 7000 	02.01.50 	
97 8000 	02.01.50 	
97 9000 	02.01.50 	
98 1100 	01.21.20, 01.22.32 	
98 1200 	01.21.20, 01.22.32 	
98 1300 	01.21.11, 01.21.12 	
98 1400 	01.21.11, 01.21.12 	
98 1500 	01.21.20, 01.22.32 	
98 1700 	01.21.20, 01.22.32 	
98 1800 	01.21.11, 01.21.12 	
98 1900 	01.21.11, 01.21.12, 01.21.20, 01.22.32	
98 2100 	01.22.32 	
98 2200 	01.23.10 	
98 2900 	01.22.32 	
98 3100 	01.22.21, 01.22.31, 01.25.32 	
98 3200 	01.22.11 	
98 3300 	01.22.11 	
98 3400 	01.22.11 	
98 3500 	01.22.11 	
98 3600 	01.22.11 	
98 3700 	01.22.22, 01.22.32, 01.25.33 	
98 3800 	01.22.12 	
98 3900 	01.22.11, 01.22.12, 01.22.21, 01.22.22, 01.22.31, 01.25.33 	
98 4100 	01.24.10, 01.24.20 	
98 4200 	01.24.20 	
98 4300 	01.24.20 	
98 4400 	01.24.20 	
98 4500 	01.24.20 	
98 4600 	01.24.20 	
98 4700 	01.24.10 	
98 4800 	01.24.10 	
98 4900 	01.24.10 	
98 5100 	01.22.13 	
98 5100 	01.22.32 	
98 5200 	01.22.32 	
98 5300 	01.22.13 	
98 5400 	01.22.13 	
98 5500 	01.22.13, 01.22.32 	
98 5600 	01.22.13, 01.22.32 	
98 5900 	01.22.13, 01.22.32 	
98 6000 	01.25.10 	
98 6300 	01.25.33 	
98 6500 	01.25.33 	
98 6700 	01.22.32 	
98 6800 	01.22.13 	
98 6900 	01.22.13, 01.22.32 	
98 7000 	01.25.10 	
98 7100 	01.25.32 	
98 7200 	01.50.10 	
98 7300 	01.50.10 	
98 7400 	01.50.10 	
98 7700 	01.25.31 	
98 7800 	01.25.32, 01.50.10 	
98 7900 	01.25.32, 01.50.10 	
98 8200 	01.25.10, 01 25.21, 01.25.25 	
98 8300 	01.25.10, 01.25.24 	
98 8500 	01.21.30, 01.22.32 	
98 9100 	01.25.10 	
98 9400 	01.21.20 	
98 9500 	01.21.11, 01.21.12 	
98 9600 	01.21.11, 01.21.12, 01.21.20, 01.22.11, 01.22.12, 01.22.13 	
98 9640 	01.25.33 	

 
Додаток Б (довідковий) 	

Таблиця відповідності кодів ДКПП кодам ОКП
Код ДКПП 	Код ОКП 	
01.11.11 	97 1100, 97 1200 	
01.11.12 	97 1100, 97 1200 	
01.11.13 	97 1300 	
01.11.14 	97 1500 	
01.11.15 	97 1100, 97 1400 	
01.11.16 	97 1100, 97 1400 	
01.11.17 	97 1400, 97 1500 	
01.11.21 	97 3100 	
01.11.22 	97 1600, 97 1700 	
01.11.23 	97 3100 	
01.11.31 	97 2100 	
01.11.32 	97 2100 	
01.11.33 	97 2100 	
01.11.34 	97 2200 	
01.11.40 	97 2410, 97 2420 	
01.11.51 	97 2300 	
01.11.60 	97 1100, 97 1300, 97 1600, 97 5000 	
01.11.71 	97 2210 	
01.11.72 	97 2200 	
01.11.73 	97 2220, 97 2230, 97 2240, 97 2250, 97 2290 	
01.11.91 	97 2500, 97 2600, 97 2910 	
01.11.92 	97 2331, 97 4200, 97 4330, 97 4420, 97 4520, 97 4990, 97 5124, 97 5224 	
01.11.93 	97 2400, 97 6200 	
01.12.11 	97 3200 	
01.12.12 	97 3200, 97 3400 	
01.12.13 	97 3200 	
01.12.21 	97 6300, 97 6400, 97 6900 	
01.12.22 	97 6300 	
01.12.23 	97 6300 	
01.12.24 	97 3300, 97 3400, 97 3500 	
01.13.11 	97 6100 	
01.13.12 	97 6100 	
01.13.21 	97 6620 	
01.13.22 	97 6150 	
01.13.23 	97 6100 	
01.13.24 	97 6100 	
01.13.31 	97 6600 	
01.13.32 	97 6210 	
01.13.34 	97 6612 	
01.13.40 	97 6200 	
01.21.11 	98 1300, 98 1400, 98 1800, 98 1900, 98 9600, 98 9500 	
01.21.12 	98 1300, 98 1400, 98 1800, 98 1900, 98 9500, 98 9600 	
01.21.20 	98 1100, 98 1200, 98 1500, 98 1700, 98 1900, 98 9400, 98 9600 	
01.21.30 	98 8500 	
01.22.11 	98 3200, 98 3300, 98 3400, 98 3500, 98 3600, 98 3900, 98 9600 	
01.22.12 	98 3800, 98 3900, 98 9600 	
01.22.13 	98 5100, 98 5300, 98 5400, 98 5500, 98 5600, 98 5900, 98 6800, 98 6900, 98 9600 	
01.22.21 	98 3100, 98 3900 	
01.22.22 	98 3700, 98 3900 	
01.22.31 	98 3100, 98 3900 	
01.22.32 	98 3700, 98 5100, 98 5200, 98 5500, 98 5600, 98 5900, 98 6700, 98 6900, 98 1100, 98 1200, 98 1500, 98 1700, 98 1900, 98 2100, 98 2900, 98 8500 	
01.23.10 	98 2200 	
01.24.10 	98 4100, 98 4700, 98 4800, 98 4900 	
01.24.20 	98 4100, 98 4200, 98 4300, 98 4400, 98 4500, 98 4600 	
01.25.10 	98 6000, 98 7000, 98 8200, 98 8300, 98 9100 	
01.25.21 	98 8200 	
01.25.24 	98 8300, 81 1710, 81 1720 	
01.25.25 	98 8200 	
01.25.31 	98 7700 	
01.25.32 	98 3100, 98 7100, 98 7800, 98 7900 	
01.25.33 	98 3700, 98 3900, 98 6300, 98 6500, 98 9640 	
01.50.10 	98 7800, 98 7900, 98 7200, 98 7300, 98 7400 	
02.01.1 	53 1000, 53 1200 	
02.01.11 	53 1000 	
02.01.12 	53 1000 	
02.01.14 	53 2000 	
02.01.15 	53 1000 	
02.01.22 	22 3500 	
02.01.42 	53 1510, 97 1439, 97 1539 	
02.01.50 	97 6000, 57 7000, 97 8000, 97 9000 	
05.00.11 	92 4030, 52 4040, 92 4050, 92 4060, 92 4070, 52 6110 	
05.00.12 	92 4000 	
05.00.21 	92 5300 	
05.00.22 	92 5300 	
05.00.23 	92 5300 	
05.00.33 	92 5400 	
10.10.11 	03 2100, 03 2200, 03 2300, 03 2400, 03 2900 	
10.10.12 	03 2000 	
10.20.10 	03 2400 	
10.30.10 	03 9000 	
11.10.10 	02 4100, 02 4200, 02 4300, 02 4400, 02 4500 	
11.10.20 	02 7000, 02 7100 	
11.10.40 	03 9300 	
13.10.10 	07 0100, 07 0200, 07 1000, 07 2000 	
13.20.11 	17 3300 	
13.20.12 	17 3200 	
13.20.13 	17 1100 	
13.20.14 	17 5100, 17 5200, 17 5300 	
13.20.15 	17 2100, 17 1200, 17 2500 	
13.20.16 	07 3000, 07 4000, 17 1400, 17 1500, 17 1700, 17 2600, 17 2700, 17 2800, 17 3100, 174100, 174200, 176200, 17 6300, 17 6400, 17 6700 	
14.11.11 	57 1400, 57 1600 	
14.11.12 	57 1400, 57 4100, 57 4300 	
14.12.10 	07 5100, 57 4000, 57 4300, 57 4400 	
14.12.20 	07 5200, 07 5300, 15 2600, 21 6900, 57 4300 	
14.21.11 	57 1100 	
14.21.12 	57 1100, 57 1200, 57 1800 	
14.21.13 	57 1800 	
14.22.11 	15 1400, 41 9100 	
14.22.12 	15 1200, 15 1700, 57 5100, 57 5900 	
14.30.11 	21 1100, 21 1110 	
14.30.12 	21 1100, 21 1200 	
14.30.13 	21 1100, 26 1300 	
14.40.10 	91 9000, 91 9200 	
14.50.10 	02 5600, 02 5800, 57 1800 	
14.50.21 	39 7600 	
14.50.22 	39 7300, 39 8800 	
14.50.23 	21 8200, 57 2100, 57 2200, 57 2300, 57 2500, 57 2600, 57 2700, 57 2800 	
		
15.11.11 	92 1000, 92 1100  	
15.11.12 	92 1000 	
15.11.13 	92 1000, 92 1100 	
15.11.14 	92 1000 	
15.11.15 	92 1000, 92 1100 	
15.11.16 	92 1000 	
15.11.17 	92 1100 	
15.11.18 	92 1000, 92 1100 	
15.11.19 	92 1200, 92 1900 	
15.11.21 	81 1400 	
15.11.22 	92 1800 	
15.11.23 	89 1100, 89 1200, 89 1300, 92 1000, 92 1800 	
15.11.30 	92 1500 	
15.11.40 	92 1000, 92 1800, 92 1900, 92 8900 	
15.12.11 	92 1000, 92 1100, 92 1200 	
15.12.12 	92 1000 	
15.12.13 	92 1000, 92 1100 	
15.12.20 	92 1800 	
15.13.11 	92 1000, 92 1600, 92 1400 	
15.13.12 	92 1000, 92 1300, 92 1400, 92 1600, 92 1700 	
15.13.13 	92 1900 	
15.20.11 	92 6000, 92 6100, 92 6700, 92 6900 	
15.20.12 	92 6000, 92 6100, 92 6800, 92 6900 	
15.20.13 	92 6200, 92 6300, 92 6400, 92 6700, 92 6800, 92 6900 	
15.20.14 	92 6400, 92 7100, 92 7200 	
15.20.15 	92 6500 	
15.20.16 	92 7300 	
15.20.17 	92 8200 	
15.20.18 	92 8300 	
15.31.11 	91 6600 	
15.31.12 	91 6400, 91 6600 	
15.32.10 	91 6200, 91 6300 	
15.33.11 	91 6500 	
15.33.13 	91 6400 	
15.33.14 	91 6000, 91 6100, 91 6200 	
15.33.15 	91 6100, 91 6700 	
15.33.21 	91 6300 	
15.33.22 	91 6300  	
15.33.23 	91 4600 	
15.33.24 	91 6800 	
15.33.25 	91 6400 	
15.33.26 	91 6900 	
15.33.30 	91 6900 	
15.41.11 	92 1500, 92 8100 	
15.41.12 	91 4000, 91 4100 	
15.41.13 	91 4000, 91 4100 	
15.41.20 	91 4600 	
15.41.31 	91 4600 	
15.41.32 	91 4600 	
15.42.11 	91 4100 	
15.42.12 	91 4100 	
15.42.20 	91 4600, 91 4700 	
15.43.10 	91 4200 	
15.51.11 	92 2001, 92 2002, 92 2003, 92 2004, 92 2005, 92 2200, 92 2210 	
15.51.12 	92 2000, 92 2200 	
15.51.20 	92 2300 	
15.51.30 	92 2100 	
15.51.40 	92 2000, 92 2260, 92 2270, 92 2280, 92 2290, 92 2402, 92 2410, 92 2420, 92 2430, 92 2480, 92 2500 	
15.51.51 	92 2700 	
15.51.52 	92 2000, 92 2230, 92 2250, 92 2460 	
15.51.53 	92 2400, 92 2900 	
15.51.54 	92 2900 	
15.51.55 	92 2000, 92 2930 	
15.52.10 	92 2800 	
15.61.10 	92 9410 	
15.61.21 	92 9305, 92 9306, 92 9310 	
15.61.22 	92 9320, 92 9330, 92 9340, 92 9351, 92 9352 	
15.61.23 	92 9300 	
15.61.24 	91 9500 	
15.61.31 	92 9000, 92 9400 	
15.61.32 	92 9000, 92 9400 	
15.61.33 	92 9000, 92 9400 	
15.61.40 	92 9400 	
15.61.50 	92 9500 	
15.62.10 	91 4000, 91 4100 	
15.62.21 	91 8800 	
15.62.22 	91 8700 	
15.62.23 	91 8700 	
15.62.30 	91 8900 	
15.71.10 	91 8960, 92 9100, 92 9120, 92 9130, 92 9140, 92 9150 	
15.71.20 	97 5300 	
15.72.10 	96 9200 	
15.81.11 	91 1300, 91 1400, 91 1500 	
15.81.12 	91 1600, 91 1900, 91 3000, 91 3400, 91 3500 	
15.82.11 	91 1800, 91 3100, 91 3200 	
15.82.12 	91 3300, 91 3600, 91 3700 	
15.82.13 	91 1700, 91 3500 	
15.83.11 	91 1110 	
15.83.12 	91 1120, 91 1130 	
15.83.13 	91 1100 	
15.83.14 	91 1200 	
15.83.20 	91 1200 	
15.84.14 	91 2500 	
15.84.21 	91 2500, 91 2590 	
15.84.22 	91 2500 	
15.84.23 	91 2100, 91 2200, 91 2300, 91 2400, 91 2500, 91 2600, 91 2700, 91 2800, 91 2900, 91 3900 	
15.85.11 	91 4900 	
15.85.12 	91 9400, 91 6600, 92 1400, 92 1700, 92 2200 	
15.86.11 	91 9800 	
15.86.12 	91 9800 	
15.86.13 	91 9100 	
15.86.14 	91 9800 	
15.87.11 	24 3100, 91 6900 	
15.87.12 	91 4300, 91 4600, 91 6100, 91 6200, 91 6900, 91 9900 	
15.87.20 	91 9900 	
15.88.10 	91 6100, 91 6200, 91 6300, 91 9700, 92 2000, 92 2300, 92 2400 	
15.89.11 	91 6300, 91 9400 	
15.89.12 	92 1900 	
15.89.13 	91 8200 	
15.89.14 	91 8500, 91 9500 	
15.89.20 	91 6900, 92 8400 	
15.91.10 	91 8100, 91 7400 	
15.92.11 	91 8200 	
15.92.12 	91 8200 	
15.93.11 	91 7200, 91 7300 	
15.93.12 	91 7100 	
15.93.20 	91 7600 	
15.94.10 	91 7300 	
15.95.10 	91 7100 	
15.96.10 	91 8400 	
15.96.20 	91 8400 	
15.97.10 	91 8400 	
15.98.11 	91 8500 	
15.98.12 	91 8500 	
16.00.11 	91 3000, 91 9300 	
16.00.12 	91 9300 	
17.10.20 	81 1100, 81 1200, 81 1300, 81 1400, 81 1500, 81 1700 	
17.1030 	22 7000, 22 7100, 22 7200 	
17.10.41 	90 7000 	
17.10.42 	90 5000 	
17.10.43 	90 1000 	
17.10.44 	90 3000 	
17.10.45 	81 4000, 90 1000, 90 3000, 90 5000, 90 7000 	
17.10.46 	54 5600, 90 4000 	
17.10.51 	90 8100 	
17.10.52 	90 8100 	
17.10.53 	90 8100, 90 8200 	
17.10.54 	90 8200 	
17.10.55 	81 4000, 81 4700 	
17.10.61 	81 8700 	
17.10.62 	81 8500 	
17.10.64 	81 8100 	
17.20.10 	82 3100 - 82 3700, 82 5100 - 82 5500, 82 7100 - 82 7500, 82 7700, 82 7900, 83 3000, 83 4000, 83 5000, 83 7000 	
17.20.20 	82 1100 - 82 1600 	
17.20.31 	82 8100, 83 8400, 83 8500, 83 8600, 83 8700 	
17.20.32 	82 8200, 83 8000, 82 8000, 83 8100, 83 8200, 83 8300 	
17.20.33 	82 8400, 83 8000 	
17.20.40 	59 5200, 82 1700, 82 7600, 83 1000, 83 1700, 83 7600, 83 9100 	
17.40.11 	83 5800 	
17.40.12 	81 5700, 83 3100, 85 4300, 85 4400 	
17.40.13 	81 5600, 81 5700, 83 3100 	
17.40.14 	83 3100 	
17.40.15 	81 5400, 81 5500, 81 5700 	
17.40.16 	81 5500, 83 3100, 96 9200 	
17.40.21 	83 2300, 83 2400, 83 2900 	
17.40.22 	85 9200, 85 9300 	
17.40.24 	85 4700, 85 9100, 92 1800 	
17.40.25 	81 8900 	
17.51.1 	81 7000, 81 7100, 81 7200 	
17.52.11 	81 9800, 96 1300, 96 1600, 96 19001 	
17.52.12 	81 9800, 96 9100 	
17.52.2 	81 8100, 81 8600, 81 8900 	
17.53.10 	83 9000, 83 9100, 83 9200, 83 9400, 83 9500, 83 9600, 83 9700 	
17.54.11 	81 5000, 81 5100, 81 5200 	
17.54.12 	81 5500, 81 5600  	
17.54.13 	81 5700  	
17.54.20 	81 6100, 81 6200, 81 6300 	
17.54.31 	81 9500 	
17.54.32 	81 5100, 81 5300 	
17.54.36 	22 8100 	
17.54.37 	83 1000, 87 2200, 87 2400, 87 2500, 87 2900, 96 9900 	
17.54.38 	81 9300, 82 1800, 82 2800, 82 5700, 83 1100, 83 1800, 83 4800, 83 5700, 83 7800, 83 8800, 83 9700 	
17.54.39 	85 4700 	
17.60.1 	84 7000 	
17.71.10 	84 3000, 84 6000 	
17.72.10 	84 2100, 84 2200, 84 2300, 84 2400, 84 2500, 84 2600, 84 2700, 84 2800 	
18.10.10 	85 1100, 85 1300, 85 1700, 85 2200, 85 3100, 85 3200, 85 3400, 87 8400, 87 8500  	
18.21.11 	85 5200, 85 5400, 85 5600, 85 7300 	
18.21.12 	85 5500, 85 5900, 85 7400, 85 7500, 85 7600 	
18.21.21 	85 5400, 85 7200, 85 7300 	
18.21.22 	85 5500, 85 7400, 85 7500, 85 7600, 85 3500, 85 5100, 85 5200, 85 5800  	
18.21.30 	85 5900, 85 7100, 85 7700 	
18.22.1 	84 2000, 85 1000 	
18.22.11 	84 2000 	
18.22.12 	84 2100, 84 2200, 84 2400, 84 2500, 84 2700	
18.22.13 	84 2100, 84 2200, 84 2300, 84 2400 	
18.22.14 	84 2100, 84 2200, 84 2300, 84 2400, 84 2500, 84 2600, 84 2700, 84 2800 	
		
18.22.21 	85 1000, 85 1100, 85 1200, 85 1600, 85 1700 	
18.22.22 	85 2100 	
18.22.23 	85 2200 	
18.22.24 	85 2500, 85 3600 	
18.22.31 	85 1000, 85 1100, 85 1200, 85 1600, 85 1700 	
18.22.32 	85 2100 	
18.22.33 	85 2200 	
18.22.34 	85 3000 	
18.22.35 	85 2500, 85 3600 	
18.23.1 	84 1000 	
18.23.11 	84 1100, 84 1200, 84 1300, 84 1400, 84 1500, 84 1600, 84 1700, 84 1800 	
18.23.12 	84 1100, 84 1200, 84 1300, 84 1400, 84 1500, 84 1600, 84 1700, 84 1800 	
18.23.13 	84 2300, 84 2400, 84 2700, 84 2800, 84 1800 	
18.23.14 	84 1100, 84 1200, 84 1300, 84 1400, 84 1500, 84 1600, 84 1700, 84 1800 	
18.23.2 	85 4200, 85 4400, 85 4600, 85 4800 	
18.23.25 	93 9600, 93 9690 	
18.23.30 	84 1100, 84 1200, 84 1300, 84 1400, 84 1600, 84 1700, 84 1800 	
18.24.11 	84 1100, 84 1200, 84 1300, 84 1400, 84 1500, 84 1600, 84 1700, 84 1800 	
18.24.12 	84 1100, 84 1200, 84 1400, 84 1500, 84 1600, 84 1700, 84 1800 	
18.24.13 	84 4000 	
18.24.14 	81 5600, 81 5700, 84 5100, 84 5200, 84 5300, 84 5400, 84 5500, 84 5800 	
18.24.21 	85 1000, 85 1100, 85 1300, 85 1400, 85 1500, 85 2000, 85 2100, 85 2500, 85 3200, 85 3300, 85 4200 	
		
18.24.22 	85 2100, 85 2500, 854500 	
18.24.23 	81 5600, 31 5700, 89 5000 	
18.24.31 	87 8400, 87 8500, 87 8600 	
18.24.32 	85 1100, 85 1200, 85 1700, 85 2100, 85 3100, 85 3500 	
18.24.41 	81 6600 	
18.24.42 	81 6500, 84 5000, 84 5100, 84 5200, 84 5300, 84 5400, 84 5500, 84 5600, 84 5700, 84 5800, 85 6100, 85 6200, 85 6300, 85 6400 	
18.24.43 	85 6800, 85 6900, 85 7900, 89 3000, 89 4000, 89 6000 	
18.30.11 	89 1000 	
18.30.12 	89 2000 	
18.30.13 	83 7600, 83 9000, 84 8000, 85 1100, 85 1700, 85 9500 	
19.10 	86 0000 	
19.10.50 	86 7000, 86 7400, 86 7500 	
19.20.11 	87 8900, 87 9000 	
19.20.12 	87 8700, 87 8800, 87 8900 	
19.20.13 	87 8600 	
19.20.14 	87 8600 	
19.30.11 	88 4000 	
19.30.12 	88 5000 	
19.30.13 	88 0000, 88 1100, 88 1200, 88 1300, 88 1400, 88 1500, 88 1600, 88 1700, 88 2000, 88 4100, 88 6100, 88 6200, 88 7000 	
19.30.14 	88 0000, 88 3000, 88 8000 	
19.30.21 	88 1100, 88 1200, 88 1300, 88 1500,  	
19.30.22 	88 2100, 88 2200, 88 2300, 88 250088 1200, 88 1300, 88 2100, 88 2200, 88 2300, 88 2400, 88 2500, 88 2600, 88 2700 	
19.30.23 	88 0000, 88 1100, 88 1200, 88 1300, 88 1500, 88 1600, 88 2100, 88 2200, 88 2300, 88 2400, 88 2500, 88 2600 	
19.30.3 	88 2700, 88 4100, 88 4200, 88 4300, 88 2100, 88 2200, 88 3100, 88 3200 	
19.30.32 	88 4100, 88 4200, 88 6100, 88 6200, 88 2100, 88 2200, 88 2300, 88 2400, 88 2500, 88 2600, 88 2700, 88 1300, 88 1400, 88 1500, 88 1600, 88 2900, 88 5400, 88 5500 	
19.30.40 	87 3100, 87 3200, 87 4000, 96 7300, 96 7500 	
20.10.10 	53 3000, 53 4000, 53 6900  	
20.10.21 	53 5000, 53 6800, 53 6900 	
20.10.22 	53 8600 	
20.10.23 	53 8600 	
20.10.40 	53 1000, 53 8600 	
20.20.11 	55 1100 - 55 1600 	
20.20.12 	53 6700, 55 1800 	
20.20.13 	55 3400 	
20.20.14 	55 3600 	
20.20.22 	53 6700, 55 3200, 55 3700, 57 6700 	
20.30.11 	53 6100 	
20.30.12 	53 6100, 53 6600 	
20.30.13 	53 6100, 53 6600, 53 6900 	
20.30.20 	53 6200, 53 6300, 53 6600 	
20.40.11 	53 6900 	
20.40.12 	53 7000, 53 8900, 96 9300, 96 9700 	
20.51.11 	96 7200, 96 9700 	
20.51.12 	96 9700 	
20.51.13 	96 4600, 96 9800 	
20.51.14 	53 6900, 96 1100, 96 9300, 96 9900 	
20.52.12 	92 9900 	
20.52.15 	96 9700 	
21.11.11 	54 1100 	
21.11.12 	54 1100 	
21.11.13 	54 1100 	
21.11.14 	54 1100, 54 2100, 54 2200 	
21.12 	54 3000, 54 4000 	
21.12.1 	54 3100 	
21.12.13 	54 3700 	
21.12.14 	54 3600 	
21.12.21 	54 6300 	
21.12.22 	54 3700 	
21.12.23 	54 3400, 54 3500 	
21.12.24 	54 4100 	
21.12.30 	54 3400, 54 3900, 54 4400, 54 4500 	
21.12.40 	54 5200, 54 5400 	
21.12.51 	54 5300 	
21.12.52 	54 5300 	
21.12.53 	54 5100, 54 5300 	
21.12.54 	54 5300 	
21.12.55 	54 5500 	
21.12.56 	54 5300 	
21.12.57 	54 5600 	
21.21.11 	54 5300 	
21.21.12 	54 5600, 54 6300, 54 7200 	
21.21.13 	54 7100 	
21.21.14 	54 8000, 94 6700 	
21.21.15 	54 5600, 54 6300, 96 8700 	
21.22.11 	54 6300 	
21.22.12 	54 6300 	
21.23.11 	54 3700, 54 5400, 54 5600 	
21.23.12 	54 6300 	
21.23.13 	54 5600, 54 6300 	
21.24.11 	54 4600, 54 6200 	
21.25.12 	95 7100, 957200 	
21.25.14 	54 3300, 54 3800, 54 5500, 54 5700, 54 6300 	
22.11.10 	95 4400 	
22.11.20 	95 3100 - 95 3500, 95 3700, 95 3800, 95 3900, 95 4100 	
22.11.31 	95 3600 	
22.11.32 	95 5500 	
22.11.33 	95 5100 - 95 5400, 95 5700, 95 5800 	
22.11.34 	95 6000 	
22.12.10 	95 1200, 95 1400, 95 1500, 95 1600, 95 1700, 95 1800	
22.13.10 	95 1200, 95 1400, 95 1500, 95 1600, 95 1700, 95 1800, 95 2000 	
22.14.11 	96 8600 	
22.14.12 	96 8800 	
22.15.11 	95 4200, 95 4300 	
22.15.12 	95 4200, 95 4400 	
22.15.13 	95 7300 	
22.22.11 	95 7500 	
22.22.12 	95 4200 	
22.22.13 	95 7400 	
22.22.20 	54 6100, 54 6300 	
23.10.10 	07 6000, 07 7000 	
23.10.20 	24 5100, 24 5300 	
23.20.11 	02 5100 	
23.20.12 	02 5000 	
23.20.13 	02 5000 	
23.20.14 	02 5100 	
23.20.15 	02 5000, 02 5130, 02 5192 	
23.20.17 	02 5200 	
23.20.18 	02 5000, 02 5300, 02 5400, 02 5880, 02 5890 	
23.20.2 	02 7100, 02 7200 	
23.20.31 	02 5500 	
23.20.32 	02 5600, 02 5700 	
23.30.14 	70 1000 	
24.11.1 	21 1400 	
24.11.11 	21 1400 	
24.11.12 	21 1400 	
24.11.13 	21 1400 	
24.12 	23 2000, 23 6000 	
24.12.11 	23 2100 	
24.12.12 	23 6400, 23 2100, 23 2200 	
24.12.13 	23 2100, 23 2200, 23 2900, 23 3100, 23 6400 	
24.12.21 	24 6000, 24 6100, 24 6300 	
24.12.22 	24 5300 	
24.12.23 	24 5300 	
24.12.24 	26 6100, 26 6200 	
24.13.11 	21 1200, 21 6600 	
24.13.12 	21 5300 	
24.13.13 	17 2800, 17 6700, 21 1200 	
24.13.14 	21 2100, 21 2200, 21 2300 	
24.13.15 	21 3100, 21 3200, 21 3300, 24 7640 	
24.13.21 	21 5200, 21 5300, 21 5400 	
24.13.22 	21 4700 	
24.13.31 	21 4100, 21 4200, 24 5710 	
24.13.32 	21 4800 	
24.13.33 	21 4400 	
24.13.41 	21 4600 	
24.13.42 	93 9800 	
24.13.52 	21 4500, 21 5100 	
24.13.54 	21 5400, 21 5500 	
24.13.56 	21 1200 	
24.14.11 	24 1600, 24 3100 	
24.14.12 	26 3100 	
24.14.22 	24 2100 	
24.14.23 	24 2200 	
24.14.24 	24 2400, 24 2500, 26 3200 	
24.14.31 	24 3100, 24 3200, 24 5300 	
24.14.32 	24 3100, 24 3200 	
24.14.33 	24 3100, 24 3200 	
24.14.34 	24 3100 	
24.14.53 	24 3500 	
24.14.61 	24 3400 	
24.14.71 	24 5300 	
24.14.72 	24 5500 	
24.14.73 	24 5300, 24 5700 	
24.15.10 	23 2100 	
24.15.20 	21 4300, 21 4400 	
24.15.30 	21 8100, 23 8700 	
24.15.40 	21 8200, 21 8300, 23 8720 	
24.15.50 	21 8400, 23 8700 	
24.15.70 	21 8100 	
24.15.80 	21 8300, 21 8500, 21 8600, 23 8700 	
24.16.10 	22 1100, 22 4600 	
24.16.20 	22 1400, 22 4900, 22 4600 	
24.16.40 	22 2500, 22 2600 	
24.16.51 	22 4600 	
24.16.54 	22 2400 	
24.16.55 	22 3300 	
24.16.57 	22 0000, 22 2800 	
24.16.58 	22 1600, 22 1900, 22 2700, 22 3100, 22 3500 	
24.17.10 	22 9400 	
24.20.11 	24 4100, 244200, 24 4900 	
24.20.12 	24 4500 	
24.20.13 	23 8700 	
24.20.14 	23 8600 	
24.20.15 	24 4300, 24 4900 	
24.3 	23 3000, 23 5000, 23 6000 	
24.30.12 	23 8800 	
24.30.2 	23 3000 	
24.30.21 	23 8800, 23 6000 	
24.30.22 	23 5800, 23 8800 	
24.30.23 	233100 	
24.30.24 	23 5000, 23 5100, 23 5200, 23 5300, 23 5400, 23 5500 	
24.4 	93 0000 	
24.41.10 	93 1300, 93 1310 	
24.41.31 	26 3480 	
24.41.53 	93 6700, 93 6800 	
24.41.54 	93 4200, 93 4300, 93 4400, 93 4500, 93 4700, 93 4800 	
24.42.11 	93 4000 	
24.42.13 	91 6000, 93 5000, 93 5200, 93 5300, 93 5400, 93 5500, 93 5700, 93 5900 	
24.42.21 	93 8100, 93 8200, 93 8300, 93 8400, 93 8600 	
24.42.23 	93 8800, 93 9100 	
24.42.24 	93 9300 	
24.51.10 	24 2200, 91 4600, 91 5800, 93 9800 	
24.51.20 	24 8100, 24 8200, 24 8300 	
24.51.31 	91 4400 	
24.51.32 	24 9900 	
24.51.41 	23 8300, 23 8900 	
24.51.42 	24 3500 	
24.51.43 	23 8300, 23 8400, 23 8800 	
24.51.44 	23 8100, 23 8300 	
24.52.11 	91 5500, 91 5700, 91 5600 	
24.52.12 	91 5800 	
24.52.13 	91 5800 	
24.52.14 	91 5800 	
24.52.15 	91 5700, 91 5800 	
24.52.16 	91 5800 	
24.52.17 	91 5800 	
24.52.18 	91 5800 	
24.52.19 	91 5800, 91 5865 	
24.61 	72 7000 	
24.61.11 	72 7700 	
24.61.12 	72 7500 	
24.61.13 	72 7500 	
24.61.14 	72 7500 	
24.62.10 	22 5200, 22 5400, 22 6200, 23 8500, 25 1300, 92 1900, 92 2900 	
24.64.11 	23 7200, 23 7500, 23 7100, 23 7300, 23 7700, 23 7800 	
24.64.12 	23 7600, 23 8500, 24 9520 	
24.65 	23 7400 	
24.65.10 	23 7400 	
24.66.20 	23 8900 	
24.66.31 	02 5300, 02 5800, 02 5400, 02 5500 	
24.66.32 	02 5700 	
24.66.33 	21 4900, 24 2200 	
24.66.42 	23 8900, 93 9100 	
24.66.43 	21 6200, 21 6320 	
24.66.44 	21 6400 	
24.7 	22 7000, 22 8000 	
24.70.1 	22 7200 	
24.70.11 	22 7000, 22 7200 	
24.70.12 	22 7200 	
24.70.13 	22 7200 	
24.70.14 	22 7200 	
24.70.21 	22 7000, 22 7100 	
24.70.22 	22 7100 	
24.70.23 	22 7100, 22 7000 	
24.70.30 	22 8200 	
25.11.1 	25 2000, 25 2100, 25 2200, 25 2300, 25 2400, 25 2500, 25 2600 	
25.11.11 	25 2100, 25 2200 	
25.11.12 	25 2100, 25 2200, 25 2600 	
25.11.13 	25 2100, 25 2200, 25 2500 	
25.11.14 	25 2100, 25 2200, 25 2700 	
25.11.15 	25 2300, 25 2400, 25 2500, 25 2600 	
25.11.16 	25 1200, 25 2700 	
25.11.20 	25 2700 	
25.12 	25 2700 	
25.12.10 	25 2700 	
25.13 	25 1000, 25 4000 	
25.13.10 	25 1100 	
25.13.20 	22 9400, 25 1200, 25 1300, 25 1400, 25 3500, 25 4100, 25 4300	
25.13.30 	25 4100, 25 5100, 25 5200, 25 5300, 25 5400, 25 5500, 25 5600, 25 5700, 25 5900, 34 9140	
25.13.4 	25 6000 	
25.13.40 	25 6100, 25 6200, 25 6300, 25 6400, 25 6500 	
25.13.5 	25 6600 	
25.13.50 	25 6600 	
25.13.60 	25 1400, 25 4500 	
25.13.71 	25 1400 	
25.13.72 	25 3300 	
25.13.73 	25 3100, 25 3200, 25 3500, 25 4400, 25 8000, 25 8500 	
25.21.10 	22 4900, 22 9600 	
25.21.22 	22 4700, 22 4800, 22 5800, 22 9600, 49 2600 	
25.21.30 	22 4000, 22 4500, 22 4600, 22 5400, 22 5500, 22 6500, 22 6600, 23 7000, 22 7000, 23 7100, 23 7200 	
		
25.21.41 	22 0000, 22 4400, 22 5400 	
25.21.42 	22 5600, 22 9700 	
25.22.11 	22 9700 	
25.22.12 	22 9700, 52 5470 	
25.22.13 	22 9700, 52 5400 	
25.22.14 	22 9700 	
25.22.15 	22 9700, 23 7900, 23 7900 	
25.23.11 	22 5600, 22 6600, 57 7200 	
25.23.12 	49 4300, 49 4700, 49 4800, 49 4900, 49 5200, 49 9200 	
25.23.13 	22 9600, 22 9700, 52 4700 	
25.24.10 	87 8400, 87 8500, 87 8600 	
25.24.21 	23 7900, 34 9100 	
25.24.22 	23 7900, 34 9100 	
25.24.23 	23 9300, 49 5200 	
25.24.24 	34 6100, 34 6400 	
25.24.26 	34 9400 	
25.24.27 	42 6100 	
25.24.28 	56 9100, 56 9400, 59 9500, 59 6990, 96 3300 	
26.11.11 	59 1100, 59 1200 	
26.11.12 	59 1100, 59 1200 	
26.12.11 	59 1300, 59 1400 	
26.12.12 	59 1400, 59 2300, 59 2400 	
26.12.13 	59 1300, 59 2100, 59 2900 	
26.13.11 	59 7100, 59 7500, 59 8100, 59 8200, 59 8600, 59 8700, 59 8800, 94 6100, 94 6700 	
26.13.12 	59 7000, 59 7100, 59 7200, 59 7400, 59 7500 	
26.13.13 	59 7100, 59 7200, 59 7400, 59 7500, 59 7600, 59 8100, 96 9200 	
26.13.14 	59 4400, 59 4700, 59 8200 	
26.14.11 	59 5200, 59 5300 	
26.14.12 	59 5200, 59 5300 	
26.15.11 	59 4100, 59 4200, 59 4300, 59 5100, 59 8900 	
26.15.12 	59 1400, 59 8200, 59 8300 	
26.15.21 	59 3200, 59 4400, 59 8200 	
26.15.22 	59 2700, 59 2800, 94 8100, 94 8500, 94 8600 	
26.15.23 	59 2800, 59 3100, 59 3200, 94 6000, 94 6200 	
26.15.24 	59 2700 	
26.15.25 	34 9300, 59 3100, 59 3200 	
26.15.26 	59 2700, 59 2900, 59 3100, 59 3200, 59 3400 	
26.21.11 	59 9000, 59 9100, 59 9200, 59 9300, 59 9400, 59 9500 	
26.21.12 	59 9400 	
26.21.13 	59 9600, 59 9700, 59 9800, 59 9900, 96 3700, 96 9800 	
26.22.10 	49 6000, 49 6100, 49 6200, 49 6300, 49 6400, 49 6500, 49 6600, 49 6700, 49 6800, 49 6900 	
26.23.10 	34 9300 	
26.24.11 	57 5300, 57 5400 	
26.24.12 	57 5300 	
26.26.11 	15 3100, 15 3200, 15 3300, 15 3400, 15 3500, 15 3600, 15 3700, 17 3800, 57 4100 	
26.26.12 	15 7000, 15 7200, 15 7300, 15 7400 	
26.26.13 	15 2100, 15 2200, 15 2300, 15 2400, 15 2500, 15 2600, 15 2800, 57 5100 	
26.30.10 	57 5200 	
26.40.11 	57 4100, 575300 	
26.40.12 	57 5600, 57 5900 	
26.40.13 	57 5500, 57 5900 	
26.51.11 	57 4300 	
26.51.12 	57 3000, 57 3100, 57 3200, 57 3300, 57 3400, 57 3500, 57 3600, 57 3700, 57 3800 	
26.52.10 	57 4400 	
26.53.10 	57 4400 	
26.61.11 	57 4100 	
26.61.12 	57 4600, 58 1100, 58 1200, 58 1300, 58 1400, 58 1700, 58 2100, 58 3200, 58 5100, 58 6500, 58 6800, 58 9900 	
26.61.13 	57 4600, 58 6200 	
26.62.10 	57 4200, 57 6700 	
26.65.12 	57 8100, 57 8600 	
26.66.12 	57 9700 	
26.70.11 	57 1400, 57 1600 	
26.70.12 	57 1100, 57 1600 	
26.81.11 	39 7000, 39 7100, 39 9710, 39 7200 	
26.81.12 	39 8000, 39 7200, 39 8500, 39 8600, 39 8700 	
26.82.11 	25 7100, 25 7200, 25 7400, 25 7500, 25 7600, 25 7900, 25 7700 	
26.82.12 	57 7400, 57 7500 	
26.82.13 	57 1800 	
26.82.14 	19 1100, 19 1400, 19 1500, 19 1600, 57 2800 	
26.82.15 	26 5500 	
26.82.16 	57 2200, 57 2400, 57 2800, 57 6100, 57 6500 	
27.10.11 	08 1100, 08 1300 	
27.10.12 	08 1400, 08 3200, 08 3300, 08 3400 	
27.10.13 	07 0000, 07 2200, 07 2600 	
27.10.20 	08 7000, 08 7100, 08 7200, 08 7400, 08 7500, 08 7600, 08 7700, 08 7800, 08 7900, 08 8400, 09 1100, 09 1300 	
27.10.30 	08 7000, 08 7100, 08 7200, 08 7400, 08 7500, 08 7600, 08 7700, 08 7800, 08 7900 	
27.10.40 	09 0200, 09 0300, 09 0400, 09 0500, 09 7000, 09 8000, 09 9000, 11 1000, 12 3000 	
27.10.50 	09 3300, 09 3400 	
27.10.60 	09 3000, 11 5000 	
27.10.70 	09 2500, 09 5000, 09 5100, 09 5200, 09 5300, 09 5400 	
27.10.81 	09 2500 	
27.10.82 	09 2100, 09 2200, 11 3000 	
27.10.92 	07 8100, 07 8200 	
27.10.93 	08 8100 	
27.21.10 	14 6000, 14 6100 	
27.21.20 	14 6200 	
27.22.10 	13 0000, 13 0100, 13 0200, 13 0300, 13 0400, 13 0500, 13 1000, 13 2000, 13 4000, 13 5000, 13 6000, 13 7000, 13 8000, 13 9000 	
27.22.20 	14 6200, 14 6800 	
27.31.10 	11 4000, 11 5300 	
27.31.20 	11 4100, 11 6000 	
27.31.30 	11 4000, 11 4200 	
27.32.10 	09 7600, 09 8000, 09 9400, 12 3000, 12 3100, 12 3200 	
27.32.20 	09 9400, 09 9500, 09 9600, 11 1600, 12 3000, 12 3100 	
27.32.30 	09 9000, 09 9100, 09 9200, 09 9300, 09 9400, 12 3000, 12 3300 	
27.33.11 	11 2000 	
27.33.12 	11 2000 	
27.34.11 	12 0100, 12 1000, 12 1100, 12 1200, 12 1300, 12 1400, 12 2000, 12 2100 	
27.34.12 	12 2200, 12 2300, 12 2400, 12 2700 	
27.35.11 	08 1400 	
27.35.12 	08 4200, 08 4300 	
27.35.13 	17 3200 	
27.35.20 	08 1600, 08 1700, 08 2100, 08 2200, 08 5200, 08 5300, 08 5400, 08 5500, 08 6100, 08 6200, 08 6300, 08 6400, 08 6500 	

27.35.41 	08 9300, 09 0000, 09 1000, 09 1200 	
27.35.42 	08 9300, 08 8300, 09 1000 	
27.35.62 	12 9100, 12 9200, 12 9300, 12 9400, 12 9500, 12 9600, 12 9700 	
		
27.35.72 	11 5100, 11 5200 	
27.41.10 	17 5200, 17 9400 	
27.41.20 	17 5300, 17 9400 	
27.41.30 	17 5100, 17 9400 	
27.41.61 	17 8500 	
27.41.62 	17 8500 	
27.42.11 	17 1200, 17 1300 	
27.42.21 	17 9100, 17 9140 	
27.42.22 	17 1200, 18 1100, 18 1200, 18 1300, 18 1400, 18 1500, 18 1900 	
27.42.23 	18 1100, 18 1200, 18 1300, 18 1400, 18 1500, 18 1900 	
27.42.24 	18 1100, 18 1200, 18 1210, 18 1300, 18 1400, 18 1500, 18 1900 	
27.42.25 	18 1100, 18 1300 	
27.42.26 	18 1100, 18 1200, 18 1300, 18 1400, 18 1500 	
27.42.31 	17 8100 	
27.42.32 	17 8100 	
27.43.11 	17 2500, 17 9200 	
27.43.12 	17 2100 	
27.43.13 	17 2200, 17 2300 	
27.43.21 	18 3600 	
27.43.22 	17 9200, 18 3600 	
27.43.23 	18 3600 	
27.43.25 	18 3100 	
27.43.27 	18 3500 	
27.43.28 	17 9200, 18 3500 	
27.43.29 	18 3500 	
27.43.31 	17 8200 	
27.43.32 	17 8200 	
27.44.11 	17 3300 	
27.44.12 	18 4400 	
27.44.13 	17 3300, 17 3500, 17 3600 	
27.44.21 	17 9300 	
27.44.22 	18 4400, 18 4500, 18 4600, 18 4700 	
27.44.23 	18 4400, 18 4500, 18 4600 	
27.44.24 	18 4400, 18 4500, 18 4600, 18 4700 	
27.44.25 	18 4400, 18 4500, 18 4600 	
27.44.26 	18 4400, 18 4500, 18 4600, 18 4700 	
27.44.31 	17 8300 	
27.44.32 	17 8300 	
27.45.11 	17 3200 	
27.45.12 	17 3200 	
27.45.21 	17 9300 	
27.45.22 	18 4200 	
27.45.23 	18 4200 	
27.45.24 	18 4200  	
27.45.30 	17 6100, 17 6200, 17 6300, 17 6400, 17 6500, 17 6600, 17 6800, 17 8100, 17 8200, 17 8300, 17 8400, 17 8600, 17 8700, 18 4100, 18 5100, 18 5300, 18 7100, 18 7200, 18 7300, 18 5200, 18 5400, 18 7400, 18 7500, 18 7700 	
27.45.41 	17 8300 	
		
27.45.42 	17 9300, 17 8300 	
28.11.10 	52 7600, 52 8100, 52 8200, 52 8500 	
28.11.22 	52 6300, 52 6400, 52 6500, 52 6600 	
28.11.23 	41 3000, 52 5800, 52 6100, 52 6200, 52 6300, 56 6200, 52 6400, 52 6500, 52 6600, 52 7100, 52 7500, 52 8300, 52 8400, 52 8500 	
28.12.10 	52 6200, 52 7100, 52 8400 	
28.21.11 	36 1500 	
28.21.12 	36 9500, 48 5800 	
28.22.11 	49 3500 	
28.22.12 	49 3100 	
28.22.13 	49 3200 	
2830.11 	31 1000, 644200 	
28.30.12 	36 9600 	
28.30.21 	69 3100 	
2861.12 	51 5700 	
28.61.13 	14 3000, 14 4000, 14 5000, 48 5900, 51 5700 	
28.61.14 	14 8300, 19 9100, 19 9600, 96 9700 	
28.62 	36 6800 	
28.62.10 	14 8900, 47 3700, 51 5700 	
28.62.20 	14 2000 	
28.62.30 	31 4700, 39 2600, 39 2900, 39 6900, 48 3300, 48 8300 	
28.62.40 	39 1000, 39 2100, 39 2500, 39 5000 	
28.62.50 	31 4700, 36 6300, 36 6400 	
28.63.12 	49 8100 	
28.63.14 	49 8200, 49 8300, 49 8400, 49 8500, 49 8600 	
28.71.11 	14 1000 	
28.71.12 	14 1000, 51 3200 	
28.72.11 	51 3800 	
28.72.12 	19 9200, 51 3200 	
28.72.13 	45 9900, 96 9700 	
28.73.1 	12 7000 	
28.73.11 	12 5000 	
28.73.16 	51 5700 	
28.74.1 	12 8000, 12 9000 	
28.74.11 	45 9300, 45 9400, 45 9500, 45 9600 	
28.74.12 	45 9700, 45 9800 	
28.74.20 	31 4800, 49 8600 	
28.75.1 	49 4700 	
28.75.11 	49 4100, 49 4200, 49 4300, 49 4400, 49 4500, 49 4600, 48 4800, 49 4800, 49 4900, 49 5100 	
28.75.12 	14 8100, 19 9600, 51 5700, 96 9500 	
28.75.21 	96 9300 	
28.75.27 	14 7000, 14 8400, 19 9400, 49 5100, 49 8600, 52 1500, 52 1600, 96 9300, 96 9500 	
29.11.12 	47 5100 	
29.11.13 	47 5100 	
29.11.2 	31 1000 	
29.12 	48 4100 	
29.12.1 	64 1900 	
29.12.11 	41 4300, 41 4400, 41 5100 	
29.12.12 	41 4200, 41 5100 	
29.12.2 	36 3200, 36 6500, 36 5600, 48 5400, 641900 	
29.12.21 	36 8900 	
29.12.23 	41 4100 	
29.12.24 	36 3100 	
29.12.3 	36 4300, 36 9700, 48 5600 	
29.12.31 	36 4800, 69 6300 	
29.12.33 	51 5200 	
29.12.34 	63 4300 	
29.12.35 	36 4300 	
29.12.38 	36 4300 	
29.12.43 	51 5200 	
29.13.11 	29 1000, 29 2000, 29 3000, 37 1200, 37 2200, 37 3200, 37 4200 	
29.13.12 	37 1200, 37 2200, 37 3200, 37 4200, 49 5100, 49 5200 	
29.13.13 	29 1000, 29 2000, 29 3000, 37 1100, 37 1200, 37 2100, 37 2200, 37 3200, 37 3100, 37 4100, 37 4200 	
29.14.10 	46 0000 	
29.14.21 	41 7300 	
29.14.22 	41 8600 	
29.14.23 	41 7200, 41 8300 	
29.14.24 	41 4700, 41 6100, 48 4100 	
29.14.25 	41 8500 	
29.14.26 	41 7100 	
29.14.31 	41 8200, 46 9000 	
29.14.33 	41 8100 	
29.21.1 	36 8800, 48 4100 	
29.21.11 	36 9600, 36 8900 	
29.21.12 	36 1400, 48 4600, 51 7100 	
29.21.13 	34 4200, 34 4300 	
29.21.14 	48 8800 	
29.22 	48 4100, 48 4600 	
29.22.12 	64 1500, 96 8100 	
29.22.14 	31 5000, 48 5100, 64 1500 	
29.22.16 	48 3600 	
29.22.17 	31 6000, 36 8900, 38 3600, 48 5500, 64 1500 	
29.22.18 	31 3200, 31 3300, 43 4300, 47 3900, 47 4900, 69 6800 	
29.22.19 	47 7800, 47 8800, 48 8100, 48 8200, 64 1500 	
29.23.1 	48 4100 	
29.23.11 	31 1000, 36 1200, 36 8300 	
29.23.12 	41 5100, 48 6200, 48 6300, 48 6400 	
29.23.13 	36 4400, 51 5100 	
29.23.14 	31 3200, 31 4600, 36 4600, 36 8300, 48 4100, 48 6300 	
29.23.20 	31 4600, 48 6100 	
29.23.30 	48 9400, 48 9500 	
29.24 	36 8300, 41 5300, 48 4100 	
29.24.11 	36 4500, 36 9600 	
29.24.12 	36 1600, 36 1800, 41 4500, 48 5600, 48 5900 	
29.24.2 	48 4600 	
29.24.21 	47 4100, 51 3200, 51 3100, 51 3300, 51 3800, 51 4200, 51 4500, 51 5100, 94 7200 	
29.24.22 	42 7400 	
29.24.23 	42 7400 	
29.24.24 	36 7100, 36 7200, 43 4200, 48 5400 	
29.24.31 	31 3200, 36 1700, 48 4100 	
29.24.32 	36 2200, 48 5500, 48 5600 	
29.24.40 	36 2400, 36 8100, 36 1400, 36 1500, 43 4100, 43 4200, 51 4300 	
29.24.53 	42 7400 	
29.24.60 	51 5100 	
29.3 	47 3100, 47 3700, 47 4100 	
29.31.10 	47 2500 	
29.31.2 	47 2200 	
29.32.11 	47 3000, 47 3200 	
29.32.12 	47 3000, 47 3200 	
29.32.13 	47 3000, 47 3200, 47 3300 	
29.32.14 	47 3000, 47 3300 	
29.32.32 	47 3000 	
29.32.34 	47 3000, 47 3500, 47 3600 	
29.32.40 	47 3000, 47 3400 	
29.32.50 	47 3300, 47 3900, 47 4900 	
29.32.62 	47 4100 	
29.32.63 	47 4300, 47 4400 	
29.32.64 	47 3500, 51 1100 	
29.32.65 	47 2600, 47 3100, 47 3300, 47 3400, 47 3800, 47 4100, 47 4200, 48 5100, 48 5200 	
		
29.32.70 	47 4100, 47 4200, 47 7400 - 47 7900, 47 8100 - 47 8700, 47 8900, 47 9000, 48 9100 	
29.40 	38 7200 	
29.40.11 	38 1700, 38 1800 	
29.40.12 	38 1800 	
29.40.21 	38 1100, 38 1800, 38 7100, 43 4100 	
29.40.22 	38 1200, 38 1600, 38 1800, 38 7100, 43 4100 	
29.40.23 	38 1700, 38 1800 	
29.40.31 	38 1300, 38 1500, 38 1700, 38 1800, 38 7100, 43 4100 	
29.40.32 	38 2700 	
29.40.33 	38 2700, 38 2800 	
29.40.34 	38 2100, 38 2200, 38 2400, 38 2500, 38 2600, 38 7700, 38 7800, 38 2900, 43 4100 	
29.40.41 	43 4200, 48 4500 	
29.40.42 	38 3100, 38 3200, 38 3300, 38 3400, 38 3500, 38 3800 	
29.40.5 	47 3700 	
29.40.51 	48 3300 	
29.40.52 	31 4800, 48 3300 	
29.40.60 	34 4100, 34 4400, 38 6100, 38 6400, 38 6200	
29.40.71 	39 2800 	
29.40.74 	38 7300, 39 6100, 38 7600 	
29.40.75 	39 6100 	
29.40.76 	48 8300 	
29.40.77 	48 8300 	
29.51.11 	31 3400, 31 3500, 31 3600, 31 3700, 31 3800, 38 4000, 43 4100 	
29.51.12 	31 3900 	
29.52.11 	31 4300 	
29.52.12 	31 4100, 31 4200, 31 4500, 36 6100, 36 6200 	
29.52.2 	48 1100, 48 5200 	
29.52.21 	47 3100, 48 1200, 48 1400, 48 1600 	
29.52.22 	47 3100, 48 1400 	
29.52.23 	48 1300 	
29.52.30 	48 1600, 48 2000, 48 2200, 48 2300, 48 2400, 48 3100, 48 3200, 48 3300, 48 4500 	
		
29.52.40 	31 3100, 31 3200, 36 8300, 48 2600, 48 4100, 48 4300, 48 4400, 48 4500, 48 4600 	
29.52.61 	31 4900, 48 7000 	
29.52.62 	48 8600, 48 8700, 48 8800 	
29.53.11 	47 4100, 51 3000 	
29.53.12 	47 4100, 51 3200 	
29.53.13 	47 3500, 51 4100, 51 4200, 51 4300, 51 4400 	
29.53.14 	51 3100 	
29.53.15 	51 4100, 51 4300, 51 5100 	
29.53.16 	51 3100, 51 3200, 51 3300, 51 3800, 51 5100 	
29.53.17 	51 3100 	
29.53.21 	47 7700 	
29.54 	51 1500 	
29.54.11 	51 1100, 51 1200, 51 2100, 51 2200, 51 2300 	
29.54.12 	51 1200, 51 2500 	
29.54.13 	51 1200 	
29.54.14 	51 1400, 51 1800, 51 5700 	
29.54.15 	51 1200, 51 1800, 511700 	
29.54.21 	48 5500, 48 5600, 51 1300, 51 1500, 51 1700 	
29.54.22 	48 5500 	
29.54.23 	51 1500 	
29.54.30 	51 1600 	
29.54.41 	51 1200, 51 2500, 96 7100 	
29.54.42 	48 9300, 51 1400, 51 1600, 51 2100, 51 2200, 51 2300 	
29.54.50 	51 5700 	
29.55.11 	36 5000 	
29.56 	31 3200, 36 1100, 36 1400, 364200, 36 6500, 36 6600, 36 6700, 36 7500, 36 7700, 36 8300, 43 4100, 43 4200, 43 4300 	
29.56.11 	51 6500, 51 6600 	
29.56.12 	51 6200, 51 6300 	
29.56.13 	51 6400 	
29.56.14 	51 5400, 51 6400 	
29.56.15 	51 6400 	
29.56.22 	36 1300, 36 7600, 36 7700 	
29.56.23 	36 2100, 36 2200, 36 2300, 36 2400, 36 2600, 36 2700, 36 2800, 43 4200 	
29.56.24 	48 4200 	
29.56.25 	31 3200, 34 4700, 34 4800, 36 1400, 36 1800, 36 2200, 36 9100, 36 9800, 38 7400, 38 7500, 41 4500, 41 5200, 43 4300, 48 3400, 48 4200, 48 4500, 48 4600, 48 5500, 51 2500, 51 7200, 51 7100, 52 5100, 94 7200 	
29.56.26 	48 8300, 94 7200 	
29.60.13 	71 8100, 71 8200, 71 8300, 71 8400, 71 8500, 71 8600, 71 8700, 71 8800 	
29.60.14 	72 7000 	
29.60.15 	71 8900 	
29.71.11 	51 5600 	
29.71.12 	51 5600 	
29.71.13 	51 5600 	
29.71.14 	34 6800 	
29.71.15 	34 6800, 47 4100 	
29.71.21 	36 6800, 51 5600 	
29.71.22 	51 5600 	
29.71.23 	34 6800, 51 5500 	
29.71.24 	34 6800, 51 5500 	
29.71.25 	34 6800 	
29.71.26 	34 6800 	
29.71.28 	51 5500 	
29.72.11 	48 5800 	
29.72.12 	48 5800, 49 3400, 96 9300 	
29.72.13 	48 6300, 48 6400, 49 3500, 49 3600 	
29.72.14 	48 5800 	
29.72.20 	48 5800, 48 9600, 48 9700 	
30.01.11 	42 6100 	
30.01.12 	42 6100 	
30.01.13 	31 8500, 40 1700, 51 5100 	
30.01.14 	42 6900 	
30.01.21 	42 6200 	
30.01.22 	42 6200 	
30.01.23 	42 6200, 42 6300, 51 5100, 52 9700 	
30.01.24 	42 6900 	
30.01.25 	42 6900 	
30.02.11 	40 1800, 40 5100, 40 5200, 40 5300, 40 5400, 40 5500 	
30.02.12 	40 1200, 40 1300, 40 6100, 40 6200 	
30.02.13 	40 2100 	
30.02.14 	40 3200, 40 3300, 40 4100 	
30.02.15 	40 2300, 40 3100 	
30.02.16 	40 1700, 40 2400, 40 2200, 40 2500, 40 3400, 40 4200 	
30.02.17 	40 1300, 40 1800, 40 2100, 40 2200, 40 2300, 40 2400, 40 2500, 40 3100, 40 3200, 40 3300, 40 3400, 40 4200, 40 5500, 40 6100, 40 6200, 40 6300 	
		
31.10.10 	33 1100, 33 4100, 33 5100, 33 6000, 33 8100 	
31.10.2 	33 2000, 33 3000, 33 4100, 33 5100, 33 8100 	
31.10.25 	33 7100, 33 7200, 33 8200, 33 8300, 33 8400, 33 8500 	
31.10.3 	33 7500, 33 7800, 34 4100 	
31.10.32 	33 1200, 33 7300, 33 8100, 34 8700 	
31.10.4 
  	34 1100, 34 1200, 34 1400, 34 4100,  
34 4200, 34 5737 	
		
31.10.42 	34 1300, 34 6800, 42 2700, 96 8300 	
31.10.43 	42 2700 	
31.10.50 	31 4600, 31 8500, 34 1100, 34 1400, 34 1500, 34 1600, 34 1700, 34 4100, 34 6800, 42 2500, 52 9500, 63 1100, 96 8300 	
31.10.61 	33 9100 	
31.20.10 	34 1400 	
31.20.21 	34 2400 	
31.20.22 	34 2100, 34 2200, 34 2300 	
31.20.23 	34 2400, 34 5700 	
31.20.24 	24 2500, 24 2600, 24 2700, 31 8500, 34 5300, 34 5700, 34 5800, 66 7100, 66 7200, 75 5300 	
31.20.25 	31 8500, 34 2400, 34 2800, 34 5300, 34 5700, 34 5800, 34 6400, 66 7200, 75 5300, 75 5410 	
31.20.26 	34 6400 	
31.20.27 	34 2400, 34 4900, 34 6400, 34 6800, 52 9500, 66 7200, 96 8300 	
31.20.31 	31 8500, 34 3100, 34 3200, 34 3300, 34 3400, 34 3500, 34 5300, 34 5700, 34 5800, 96 8300 	
31.20.32 	34 1400 	
31.30.1 	35 4100, 35 4200, 35 4300, 35 4400, 35 4600, 35 4800, 35 8300, 35 8400, 35 8500, 35 8600 	
		
31.30.11 	35 9100, 35 9200 	
31.30.12 	35 8800, 35 8900 	
31.30.13 	34 6800, 35 2000, 35 6000, 35 7000, 35 8100, 35 8200 	
31.30.14 	35 3000, 35 4500 	
31.30.15 	35 8700 	
31.40.1 	34 8300 	
31.40.2 	34 8100 	
31.40.23 	34 8200 	
31.40.24 	25 8100, 25 8200, 25 8300, 25 8400, 34 8900 	
31.50.1 	34 6600 	
31.50.11 	34 6600 	
31.50.12 	34 6600 	
31.50.13 	34 6600 	
31.50.14 	34 6600 	
31.50.15 	34 6600, 34 6700 	
31.50.2 	34 6100 	
31.50.21 	31 4600, 34 6800 	
31.50.23 	48 5800, 96 9300 	
31.50.25 	31 4600 	
31.50.3 	34 6100 	
31.50.32 	96 3800 	
31.50.33 	34 6100, 96 8200 	
31.50.34 	64 6300, 75 5400, 96 8200 	
31.50.41 	34 6900 	
31.50.42 	96 8200 	
31.61.21 	45 7300 	
31.61.22 	34 5900, 45 7300 	
31.61.23 	45 7300 	
31.62.11 	33 1200, 34 6100, 34 6800, 43 7100, 437200, 521700 	
31.62.12 	34 2800, 34 5700, 34 5800, 34 9800, 41 7100, 42 2900 	
31.62.13 	33 1200, 34 4200, 34 8400, 36 7100, 42 2700, 43 4200, 96 2600, 96 8300 	
31.62.15 	19 1100, 19 1200, 19 1300, 19 1400, 19 1500, 34 9500, 34 9600, 34 9700, 96 8300 	
31.62.16 	66 9500, 96 8300 	
32.10.11 	34 1400 	
32.10.12 	42 2500, 62 1000, 62 3000, 62 4000, 62 6000, 62 7000, 62 8100, 62 8200, 62 8300, 62 8900 	
32.10.13 	62 8600 	
32.10.20 	34 2800, 34 1400, 34 5300, 34 5700, 34 5800, 42 2500, 42 2900, 60 1000, 60 2000, 60 3000, 60 6000, 60 7000, 61 1000, 61 2000, 61 5000, 61 6000, 61 9000 	

32.10.42 	63 4300, 63 4400 	
32.10.52 	34 1700, 34 8700, 63 2100, 63 2200, 63 2500, 63 2900	
32.10.60 	63 3100, 63 3300, 63 3900 	
32.20.11 	31 8500, 65 7100, 65 7200, 65 7300, 65 7400 	
32.20.12 	65 7400 	
32.20.20 	31 8500, 40 3500, 42 3300, 42 3400, 52 9500, 66 5100, 66 5200, 66 5400, 66 5500, 66 5600, 66 5700, 66 6100, 66 6200, 66 6300, 66 6500, 66 6800, 66 7200 	

32.20.30 	40 3500 	
32.30.1 	65 7100, 65 8200 	
32.30.20 	65 8100 	
32.30.3 	65 7300, 65 7400 	
32.30.31 	65 8500 	
32.30.32 	42 2600, 65 8300 	
32.30.33 	65 8400 	
32.30.41 	65 7300 	
32.30.42 	65 8600, 66 7300 	
32.30.43 	52 9500, 65 8700 	
32.30.51 	65 8900 	
32.30.52 	34 6800, 52 9500, 65 7700 	
33.10.1 	94 4100, 94 4300, 94 4200, 94 4400, 94 5100, 94 5200 	
33.10.11 	42 7600, 69 4100, 93 9800, 94 4200 	
33.10.12 	94 4100, 94 4400 	
33.10.13 	93 9100, 94 5200 	
33.10.15 	94 3100, 94 3200, 94 3300, 94 3400, 94 3500, 94 3600, 94 3700, 94 3800, 94 3900, 94 4100, 94 4200, 94 4400 	
33.10.16 	51 5600, 94 4400 	
33.10.17 	93 9100, 93 9600 	
33.20.11 	64 8700, 68 1100, 68 1500, 75 4100 	
33.20.12 	43 1100, 43 1200, 43 1300, 43 1400, 43 1500, 43 1600, 43 1700, 44 3300, 44 4300 	
33.20.20 	67 4400, 68 1200, 68 1300, 68 1400, 68 1720 	
33.20.31 	42 7400 	
33.20.32 	42 6500 	
33.20.33 	39 3000 	
33.20.41 	43 6200, 43 6400 	
33.20.43 	42 2100, 42 2200, 42 2300, 42 2400, 42 2500, 66 8000 	
33.20.44 	66 5800 	
33.20.45 	42 2600, 42 2700, 44 3700 	
33.20.51 	42 1100, 43 2100 	
33.20.52 	42 1200, 42 1300, 42 1400, 43 2100 	
33.20.53 	42 1500, 43 2100, 44 3400, 44 3700 	
33.20.62 	42 7100, 42 7300 	
33.20.63 	42 2800 	
33.20.64 	42 7800 	
33.20.65 	39 4000, 42 7600, 42 7700, 42 7800, 42 8800, 43 6300, 44 3100, 44 3200, 44 8000, 51 1600, 65 7300, 65 7400, 65 8480 	
33.20.70 	94 5200 	
33.20.81 	42 1900, 42 2900, 42 6900, 42 7100, 42 7300, 42 7700, 42 7900, 43 1900, 44 3700, 64 8700 	
33.20.83 	42 7800, 42 7900 	
33.40.11 	94 8000 	
33.40.12 	94 4200 	
33.40.22 	44 3500, 44 3800, 447 100 	
33.40.23 	44 7300, 49 8600 	
33.40.24 	44 3800 	
33.40.31 	44 4500, 44 6700 	
33.40.32 	44 4100, 44 4200 	
33.40.33 	44 4600 	
33.40.34 	44 4700, 44 6100, 44 6400 	
33.40.35 	44 4300 	
33.40.36 	44 4400, 44 4700, 44 6200, 44 6400, 44 6500 	
33.40.38 	44 4600 	
33.50.11 	42 8100, 42 8600 	
33.50.12 	42 8100, 42 8200, 42 8600 	
33.50.13 	42 8200 	
33.50.14 	42 8100, 42 8200, 42 8600 	
33.50.15 	42 8300 	
33.50.28 	42 4000, 42 8400, 42 8900 	
34.10.1 	45 6100 	
34.10.13 	45 6100 	
34.10.2 	45 1400 	
34.10.24 	45 1400 	
34.10.30 	45 1700, 452200 	
34.10.4 	45 1100, 45 2100, 48 2100, 48 5300, 51 3100, 51 3200 	
34.10.42 	45 1100 	
3410.44 	45 1100, 45 2300 	
34.10.52 	48 3500 	
34.10.54 	48 2300, 48 2600, 48 3100, 48 5100, 48 5300, 48 5400 	
34.20.10 	48 3800 	
34.20.22 	45 2500 	
34.20.23 	45 2500, 45 2600, 51 3200, 51 3100, 51 4600 	
34.20.30 	45 3800, 45 8100, 45 8300, 45 8500, 45 8600 	
34.30.11 	45 7100 	
34.30.12 	45 7100 	
34.30.20 	21 7800, 45 9100, 52 5400 	
34.30.30 	45 3800, 45 9100 	
35.11.21 	74 1300, 74 1100, 74 2300, 74 2600, 74 2900 	
35.11.22 	74 1200, 74 1700, 74 2800 	
35.11.24 	74 1100, 74 1200, 74 1700, 742100, 74 2700 	
35.11.31 	74 3100, 74 3200, 74 3300, 74 3400, 74 3500, 74 3600, 74 3700 	
35.11.32 	74 1400, 74 2400 	
35.11.33 	74 1500, 74 1600, 74 1800, 74 2500, 74 2600, 74 2900 	
35.11.50 	74 4800 	
35.12.11 	74 4300 	
35.12.13 	74 4100, 74 4500, 74 4800 	
35.20.11 	31 7200, 31 8700, 34 5100, 34 5200 	
35.20.12 	31 8100 	
35.20.13 	31 4300, 31 8100, 34 5200 	
35.20.20 	31 4300, 31 8300, 31 8600 	
35.20.31 	31 1400, 31 8500, 31 8600 	
35.20.32 	31 4300, 31 8300 	
35.20.33 	31 4300, 31 8200, 31 8300 	
35.20.40 	31 4400, 31 8300, 31 8400, 31 8500, 31 8600, 31 8700 	
35.30.11 	75 3800 	
35.30.12 	75 3100, 75 3300, 75 3500 	
35.30.14 	75 6100 	
35.30.21 	75 2500 	
35.30.3 	75 2100, 75 2200, 75 2400, 75 2500, 75 2600 	
35.30.31 	75 2800 	
35.30.50 	75 5500, 75 7200 	
35.41.1 	45 2800 	
35.41.11 	45 2900 	
35.41.13 	45 2900 	
35.41.20 	45 8000 	
35.42.10 	45 2900 	
35.42.20 	45 4700 	
35.50.10 	31 7100, 32 5400, 53 8400, 96 8100 	
36.11.11 	56 1200, 56 2200, 56 2400, 56 2600, 56 2700, 56 3600 	
36.11.12 	53 8900, 56 1200, 56 1300, 56 1400 	
36.11.13 	56 1200 	
36.11.14 	45 9100, 55 1900 	
36.12.1 	56 2200, 56 2300, 56 2400, 56 2500, 56 2600, 56 2700, 56 2800, 56 2900 	
36.12.12 	53 8700 	
36.13.10 	56 1100, 56 1500, 56 1700, 56 2400 	
36.14.11 	56 1300, 96 9300 	
36.14.12 	56 1300, 56 1400, 56 1100, 56 1500, 56 1700, 56 1800, 56 2300 	
36.14.13 	56 1100, 56 1500, 56 1700, 56 3100, 56 3200, 56 3400, 56 3700 	
36.22.11 	96 4500 	
36.22.13	19 9100, 96 4100, 96 4200, 96 4300	
36.22.14	19 9500, 96 4100, 96 4200, 96 4300, 96 4500	
36.30.11 	96 2100 	
36.30.12 	96 2100, 96 2500 	
36.30.13 	96 2200, 96 2500 	
36.30.14 	96 2300, 96 2500 	
36.30.15 	96 2500 	
36.30.16 	96 2400 	
36.30.17 	96 2700 	
36.30.18 	96 2700 	
36.40.11 	53 8500, 96 1400 	
36.40.12 	96 1300 	
36.40.13 	96 1100, 96 1200, 96 1900 	
36.40.14 	53 8500, 81 5700, 87 8900, 87 8400, 96 1400, 96 1300, 96 1500, 96 1600, 96 1900 	
		
36.40.15 	87 8900, 96 9100 	
36.50.11 	96 3200, 96 3300, 96 3400, 96 3500, 96 3700 	
36.50.20 	96 3100, 96 3200, 96 3300 	
36.50.33 	96 2200, 96 3100, 96 3200, 96 3300, 96 3400, 96 3500, 96 3600, 96 3700, 96 3900 	
36.50.43 	96 1500, 96 3100, 96 3200, 96 3300, 96 3500, 96 3600, 96 8500 	
36.62.11 	48 5600, 96 7700, 96 9300 	
36.62.12 	96 7700 	
36.62.13 	40 8200, 96 7700 	
36.63.10 	96 8500 	
36.63.21 	42 6100 	
36.63.22 	42 6100 	
36.63.23 	42 6100 	
36.63.24 	96 9200, 96 9900 	
36.63.25 	96 6300 	
36.63.31 	81 5700 	
36.63.33 	96 7500 	
36.63.40 	57 7100 	
36.63.50 	96 7700, 96 8900 	
36.63.61 	96 9200 	
36.63.62 	96 9200 	
36.63.63 	55 5000 	
36.63.64 	96 9200 	
36.63.71 	96 3100, 96 3200, 96 3300, 96 3400, 96 3500, 96 3600, 96 3700, 96 3800 	
36.63.72 	96 9200 	
36.63.73 	96 9200 	
36.63.74 	64 8800, 96 5100, 96 5200, 96 6100, 96 6200, 96 6300, 96 6600, 96 6700, 96 6800 	
36.63.75 	23 8900 	
36.63.76 	81 5700 	
36.63.77 	59 8200, 96 9700, 96 9800 	
40.10.10 	01 1000 	
40.20.10 	02 7120 	
40.30.10 	01 2000