{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Додаток1","Додаток2","Опрацювання"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":11,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,0,39,9],[40,0,40,9],[0,0,0,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[45,0,45,9],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[4,0,4,9],[13,0,13,9],[26,0,26,9],[44,0,44,9],[41,0,41,9],[42,0,42,9],[43,0,43,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                    Додаток 1 до  рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                                      від 28.12.2006   № 522\n Доповнення до Реєстру"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення,  радіозв’язку розподільчого типу"]
[664,"Модуль Bluetooth моделі BISM II виробництва EZURiO Limited (Великобританія)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",522,"2006-12-28","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до  телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.15.1), у складі аудиторної дошки BTCOM2 (GTCO CalComp. Inc.)","2400-2483,5 МГц","1M00GXD","Б01\nGa=1 дБі\nРв=0,004 Вт"]
[665,"Обладнання системи передавання даних \"РЭС \"РАПИРА V5,6\" виробництва ЗАТ \"Науково-виробниче об'єднання РАПИРА\" (Росія)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",522,"2006-12-28","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до мережі передачі даних (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом  IEEE 802.16)","5590-5670 МГц","10M0D1W","М06\nGa=8 дБі\nGa=11 дБі\nРв=0,079 Вт"]
[666,"Радіотермінал носимий моделі WT4090 з модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва Symbol Technologies Inc. (США)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",522,"2006-12-28","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартами IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1), із можливістю роботи зі сканером штрих-кодів моделі RS409","2400-2483,5 МГц\n------- \n5150-5350 МГц","15M0G1D\n20M0G7D\n1M00F1D\n----\n20M0G7D","Б01\nРв=0,03 Вт\nРв=0,022 Вт\nРв=0,004 Вт\nРв=0,092 Вт"]
[667,"Абонентське обладнання типу TS-RFU системи мультисервісного радіодоступу WalkAir 3000 виробництва Alvarion Ltd. (Ізраїль)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",522,"2006-12-28"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","10,15-10,30 ГГц /\n10,50-10,65 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W","C69\nGa=33 дБі\nРв=0,158 Вт"]
[668,"Базова станція типу BS-RFU системи мультисервісного радіодоступу \nWalkAir 3000 виробництва Alvarion Ltd. (Ізраїль)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",522,"2006-12-28"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","10,15-10,30 ГГц /\n10,50-10,65 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W","А39, C69\nРв=0,158 Вт"]
[669,"Радіомікрофон моделі RP-VW906 виробництва Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd (Японія);  Fab - Alford (Shun De) Electronic Co., Ltd. (Китай)","Інші типи РЕЗ (ZZ)",522,"2006-12-28","Безпроводові аудіозастосування","призначені для передачі звуку по радіоканалу","863-865 МГц","150K0F8E","Б01\nGa=1 дБі\nРв=0,001 Вт"]
[670,"Абонентський термінал (стаціонарний) типу UTD1785D-UKR-A системи широкосмугового радіодоступу iBurst виробництва KYOCERA Corp. (Японія)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",522,"2006-12-28","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу (TDMA-TDD) до  телекомунікаційної мережі ","1785-1805 МГц","5M00D7W","Б06, С70\nGa=6 дБі\nРв=0,5 Вт"]
[671,"Базова станція типу BS1785A-UKR-A системи широкосмугового радіодоступу Burst виробництва KYOCERA Corp. (Японія)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",522,"2006-12-28"," Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу (TDMA-TDD) до  телекомунікаційної мережі ","1785-1805 МГц","5M00D7W\n5M00G7W","Б06, С70\nGa=12 дБі\nРв=1 Вт"]
["Розділ 5. РЕЗ безпроводової телефонії та радіоподовжувачі телефонних ліній"]
[312,"Базова станція системи абонентського радіодоступу OpenCom 100 (DECT) типу RFP 21  виробництва DeTeWe Systems GmbH (Німеччина)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",522,"2006-12-28","Цифрова безпроводова телефонія","організація безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ","1M72F1D","Ga=5 дБі\nРв=0,01 Вт"]
[313,"Базова станція системи абонентського радіодоступу OpenCom 1000 (DECT) типу RFP 23 виробництва DeTeWe Systems GmbH (Німеччина)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",522,"2006-12-28","Цифрова безпроводова телефонія","організація безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ","1M72F1D","Ga=5 дБі\nРв=0,01 Вт"]
[314,"Базова станція системи абонентського радіодоступу OpenCom 1000 (DECT) типу RFP 31 IP виробництва DeTeWe Systems GmbH (Німеччина)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",522,"2006-12-28","Цифрова безпроводова телефонія","організація безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), з можливістю підключення до VoIP-мережі, indoor version","1880-1900 МГц       ","1M72F1D","Ga=5 дБі\nРв=0,01 Вт"]
[315,"Базова станція системи абонентського радіодоступу OpenCom 1000 (DECT) типу RFP 33 IP виробництва DeTeWe Systems GmbH (Німеччина)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",522,"2006-12-28","Цифрова безпроводова телефонія","організація безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), з можливістю підключення до VoIP-мережі, outdoor version.","1880-1900 МГц       ","1M72F1D","Ga=5 дБі\nРв=0,01 Вт"]
[316,"Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу 4070 IO IBS indoor виробництва Alcatel Business Systems (Франція); Fab: Asteel Electronique (Франція), Ecom instruments GmbH (Німеччина)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",522,"2006-12-28","Цифрова безпроводова телефонія","організація безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT) з підтримкою архітектури OmniPCX Enterprise (підтримка до 5000 мобільних телефонів та до 1000 базових станцій DECT)","1880-1900 МГц       ","1M72F1D","Ga=5 дБі\nРв=0,01 Вт"]
[317,"Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу 4070 EO IBS outdoor виробництва Alcatel Business Systems (Франція); Fab: Asteel Electronique (Франція), Ecom instruments GmbH (Німеччина)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",522,"2006-12-28","Цифрова безпроводова телефонія","організація безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT) з підтримкою архітектури OmniPCX Enterprise (підтримка до 5000 мобільних телефонів та до 1000 базових станцій DECT)","1880-1900 МГц       ","1M72F1D","Ga=5 дБі\nРв=0,01 Вт"]
[318,"Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу 4070 IA RBS indoor виробництва Alcatel Business Systems (Франція); Fab: Asteel Electronique (Франція), Ecom instruments GmbH (Німеччина)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",522,"2006-12-28","Цифрова безпроводова телефонія","організація безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT) з підтримкою архітектури OmniPCX Enterprise (підтримка до 5000 мобільних телефонів та до 1000 базових станцій DECT)","1880-1900 МГц       ","1M72F1D","Ga=5 дБі\nРв=0,01 Вт"]
[319,"Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу 4070 EA RBS outdoor виробництва Alcatel Business Systems (Франція); Fab: Asteel Electronique (Франція), Ecom instruments GmbH (Німеччина)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",522,"2006-12-28","Цифрова безпроводова телефонія","організація безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT) з підтримкою архітектури OmniPCX Enterprise (підтримка до 5000 мобільних телефонів та до 1000 базових станцій DECT)","1880-1900 МГц       ","1M72F1D","Ga=5 дБі\nРв=0,01 Вт"]
[320,"Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу 4070 IO EX IBS explosion proof виробництва Alcatel Business Systems (Франція); Fab: Asteel Electronique (Франція), Ecom instruments GmbH (Німеччина)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",522,"2006-12-28","Цифрова безпроводова телефонія","організація безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT) з підтримкою архітектури OmniPCX Enterprise (підтримка до 5000 мобільних телефонів та до 1000 базових станцій DECT)","1880-1900 МГц       ","1M72F1D","Ga=5 дБі\nРв=0,01 Вт"]
[321,"Радіотелефон системи безпроводового доступу стандарту DECT моделі Alcatel Mobil 100 Reflexes виробництва Alcatel Business Systems (Франція); Fab: Jabil Circuit","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",522,"2006-12-28","Цифрова безпроводова телефонія","організація безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання мережі, організованої за  архітектурою OmniPCX Enterprise","1880-1900 МГц       ","1M72F1D","Б01\nGa=0 дБі\nРв=0,01 Вт"]
[322,"Радіотелефон системи безпроводового доступу стандарту DECT моделі Alcatel Mobil 200 Reflexes виробництва Alcatel Business Systems (Франція); Fab: Jabil Circuit","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",522,"2006-12-28","Цифрова безпроводова телефонія","організація безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання мережі, організованої за  архітектурою OmniPCX Enterprise","1880-1900 МГц       ","1M72F1D","Ga=0 дБі\nРв=0,01 Вт"]
[323,"Радіотелефон системи безпроводового доступу стандарту DECT моделі Alcatel Mobil 200EX Reflexes виробництва Alcatel Business Systems (Франція); Fab: Jabil Circuit","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",522,"2006-12-28","Цифрова безпроводова телефонія","організація безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання мережі, організованої за  архітектурою OmniPCX Enterprise","1880-1900 МГц       ","1M72F1D","Ga=0 дБі\nРв=0,01 Вт"]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку"]
[1272,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі S220 (CTS220) виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди), Fab -  CEC Wireless (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)",522,"2006-12-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","для застосування в системах стільникового зв'язку стандарту GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц          ","200KF7D              ","Б01\nGa=2 дБі"]
[1273,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі S660 (CTS660) виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди), Fab -  CEC Wireless (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)",522,"2006-12-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","для застосування в системах стільникового зв'язку стандарту GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц          ","200KF7D              ","Б01\nGa=2 дБі"]
[1274,"Радіотелефон (коммунікатор) системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торгівельної марки ASUS моделі P535 з модулем доступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ASUSTeK Computer Inc.  (Тайвань)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",522,"2006-12-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","для застосування в системах стільникового зв'язку стандарту GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з модулем доступу до телекомунікаційної мережі (режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11b та інтерфейсом передачі даних Bluetooth (IEEE 802.15.1))","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n1M00FXD\n22M0G1D             ","Б01, М02, \nGa=2 дБі\nРв=0,0025 Вт\nРв=0,01 Вт"]
[1275,"Повторювач системи стільникового зв'язку стандарту GSM900 \nмоделі AVR FSR 943C - Remote Unit виробництва Comba Telecom Technology LTD (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ",522,"2006-12-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         ","застосувається в системах стільникового зв'язку стандарту GSM900 для збільшення зони покриття базової станції (віддалений блок)","890-915 МГц /\n935-960 МГц        ","200KF7W              ","Рв=10 Вт"]
[1276,"Повторювач системи стільникового зв'язку стандарту GSM900 \nмоделі AVS FSR 943C - Master Unit виробництва Comba Telecom Technology LTD (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ",522,"2006-12-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         ","застосувається в системах стільникового зв'язку стандарту GSM900 для збільшення зони покриття базової станції    (головний блок)","890-915 МГц /\n935-960 МГц        ","200KF7W              ","Рв=20 Вт"]
[1277,"Повторювач системи стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900 \nмоделі Note G 935 RF Enhancer \n(Node G 935, Note G 935 EU) виробництва Andrew Corporation (США)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ",522,"2006-12-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM \nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         ","застосувається в системах стільникового зв'язку стандарту GSM900 для збільшення зони покриття базової станції","880-915 МГц /\n925-960 МГц        ","200KF7W              ","Рв=3,16 Вт"]
[1278,"Повторювач системи стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900 \nмоделі Note G 941 RF Enhancer \nвиробництва Andrew Corporation (США)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ",522,"2006-12-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM \nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         ","застосувається в системах стільникового зв'язку стандарту GSM900 для збільшення зони покриття базової станції","880-915 МГц /\n925-960 МГц        ","200KF7W              ","Рв=12,58 Вт"]
[1279,"Повторювач системи стільникового зв'язку стандарту GSM1800 \nмоделі моделі Note G 1835 RF Enhancer \n(Node G 1835, Note G 1835 EU)\nвиробництва Andrew Corporation (США)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ",522,"2006-12-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         ","застосувається в системах стільникового зв'язку стандарту DCS1800 для збільшення зони покриття базової станції","1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц      ","200KF7W              ","Рв=3,16 Вт"]
[1280,"Повторювач системи стільникового зв'язку стандарту GSM1800 \nмоделі моделі Note G 1838 RF Enhancer \n(Node G 1838, Note G 1838 EU)\nвиробництва Andrew Corporation (США)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ",522,"2006-12-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         ","застосувається в системах стільникового зв'язку стандарту DCS1800 для збільшення зони покриття базової станції","1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц      ","200KF7W              ","Рв=6,3 Вт"]
[1281,"Повторювач системи стільникового зв'язку стандарту GSM1800 \nмоделі моделі Note G 1841 RF Enhancer \nвиробництва Andrew Corporation (США)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ",522,"2006-12-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         ","застосувається в системах стільникового зв'язку стандарту DCS1800 для збільшення зони покриття базової станції","1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц      ","200KF7W              ","Рв=12,58 Вт"]
[1282,"Базова станція системи стільникового зв'язку стандарту IMT-MC-450 \nмоделі BTS3606A  виробництва Huawei Technnologies Co., Ltd., Китай","РЕЗ сухопутної рухомої служби  - базова станція сухопутної рухомої служби (FB)",522,"2006-12-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","застосувається в системах стільникового зв'язку стандарту IMT-MC-450, як базова станція","450—453 МГц / 460—463 МГц\n453-457,5 МГц /\n463-467,5 МГц\n457,5-460 МГц /\n467,5-470 МГц","1М25G1D"," Ga=15 дБі\nРв=20 Вт "]
[]
["Примітка Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі  (не потребує оформлення дозволів на експлуатацію). "]
["Примітка Б06. Дозвіл на експлуатацію видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ."]
["Примітка М02. Потужність випромінювання радіопередавача: у смузі 890-915 МГц - 2 Вт; у смузі 1710-1785 МГц - 1 Вт."]
["Примітка М06. Максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність у смузі радіочастот 5470-5725 МГц до 1 Вт у смузі 20 МГц при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному вибору частоти."]
["Примітка С69. Формула утворення сітки частот (згідно CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-05 E (Rome 1996)), Fо=11701 МГц: \n        1) з рознесенням центральних радіочастот 14 МГц: - нижня Fо-1554+14*n,\n                                                                                                        - верхня Fо-1204+14*n, де n=1, 2...10;\n        2) з рознесенням центральних радіочастот 7 МГц:   - нижня Fо-1550,5+7*n,\n                                                                                                       - верхня Fо-1200,5+7*n, де n=1, 2...20;\n        3) з рознесенням центральних радіочастот 3,5 МГц: - нижня Fо-1552,25+3,5*n,\n                                                                                                        - верхня Fо-1202,25+3,5*n, де n=1, 2...42."]
["Примітка С70. Формула утворення сітки частот 1785 МГц + 2,5 МГц+5*N (МГц), де N=0, 1, 2, 3.\n"]
["Примітка А39. Коефіцієнти підсилення антени відносно ізотропного випромінювача (для різних комплектацій радіоелектронного засобу):  BS ANT 60/10.5v - Ga=16 дБі;  BS ANT 60/10.5h - Ga=16 дБі; \nBS ANT 90/10.5v - Ga=16 дБі; BS ANT 90/10.5h - Ga=15 дБі; BS ANT 8/10.5vh - Ga=25 дБі; BS ANT Omni/10.5vh - Ga=8,5 дБi."]

{"sheet":"Додаток2","index":1,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,10,2,10],[4,0,4,9],[9,0,9,9],[15,0,15,9],[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[19,0,19,9],[20,0,20,9],[21,0,21,9],[23,0,23,9],[22,0,22,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                    Додаток 2 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                                      від 28.12.2006    № 522\nЗміни у Реєстрі"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 1. РЕЗ радіорелейних систем"]
[199,"Цифрова радіорелейна станція \"NERA EVOLUTION Series 7 GHz\" виробництва NERA Networks AS, Норвегія","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","366\n522","15.09.2006\n28.12.2006","Радіорелейний зв’язок","Організація цифрових радіорелейних ліній зв’язку","7250-7550 МГц","7M00FD7W\n14M0FD7W\n28M0FD7W","А40, М08, С41  \nРв=1,12 Вт\nGa=24,25 дБі"]
[201,"Цифрова радіорелейна станція \"NERA EVOLUTION Series 11 GHz\" виробництва NERA Networks AS, Норвегія","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","366\n522","15.09.2006\n28.12.2006","Радіорелейний зв’язок","Організація цифрових радіорелейних ліній зв’язку","10,7-11,7 ГГц","7M00FD7W\n14M0FD7W\n28M0FD7W","А41, М08, С43 \nРв=1,12 Вт\nGa=41,6 дБі"]
[204,"Цифрова радіорелейна станція \"NERA EVOLUTION Series 18 GHz\" виробництва NERA Networks AS, Норвегія","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","366\n522","15.09.2006\n28.12.2006","Радіорелейний зв’язок","Організація цифрових радіорелейних ліній зв’язку","17,7-19,7 ГГц","7M00F7W\n14M0F7W\n28M0F7W\n7M00D7W\n13M7D7W\n27M5D7W","А42, М08, С46 \nРв=0,8 Вт\nGa=48 дБі"]
[215,"Цифрова радіорелейна станція \"CFM-18 LM\" виробництва SAF Tehnika AS, Латвія","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","454\n522","17.11.2006\n28.12.2006","Радіорелейний зв’язок","Для організації цифрової радіорелейної ліній зв’язку","17,7-19,7 ГГц","3M50F7W\n7M00F7W\n14M0F7W\n18M0F7W\n25M5F7W","С46 \nРв=0,5 Вт\nGa=39,5 дБі"]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення,  радіозв’язку розподільчого типу"]
[372,"Адаптер Intel PRO/Wireless 3945ABG BGX Network Connection моделі WM3945ABG BGX виробництва корпорації Intel Corp., Франція","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n522","18.05.2006\n28.12.2006","Широкосмуговий радіодоступ","використовується як бездротовий адаптер (з інтерфейсом mini PCI, інтегрований в ноутбук) доступу до телекомунікаційної мережі  (стандарт IEEE 802.11b/g)","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D  ","Б03"]
[373,"Адаптер Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection моделі WM3945BG виробництва корпорації Intel Corp., Франція","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n522","18.05.2006\n28.12.2006","Широкосмуговий радіодоступ","використовується як бездротовий адаптер (з інтерфейсом mini PCI, інтегрований в ноутбук) доступу до телекомунікаційної мережі  (стандарт IEEE 802.11b/g)","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D  ","Б03"]
[398,"Адаптер Intel PRO Wireless 3945 ABG Network Connection з інтерфейсом mini PCI моделі WM3945 ABG виробництва Solectron Technology SND. BND, Малазія","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","282\n522","08.06.2006\n28.12.2006","Широкосмуговий радіодоступ","використовується як бездротовий адаптер (з інтерфейсом mini PCI, інтегрований в ноутбук) доступу до телекомунікаційної мережі (стандарт 802.11a)","5150-5350 МГц","20M0GD7D         ","Б03\nРв=0,065 Вт\nGa=5 дБі"]
[428,"Безпроводовий mini PCI-E адаптер моделі BCM94311MCG (виробництва Broadcom Corporation, США)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","338\n522","20.07.2006\n28.12.2006","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до мережі передачі даних (стандарт IEEE 802.11a/b/g)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц","15M0G1D\n20M0G1D\n20M0D1D\n20M0DG7D","Б01\nGa=2 дБі\nРв=0,08 Вт"]
[508,"Радіорелейна лінія ПТС \"ТМ-308\" виробництва Tomson, Франція","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nРЕЗ радіорелейних систем (FXR)","348\n522","06.09.2006\n28.12.2006","Передавання телевізійних репортажів з місця подій","Система передачі зображення та звуку з місця подій ","7570 МГц   7610 МГц\n7650 МГц   7690 МГц\n7730 МГц   8600 МГц","23M0F8W","Р07"]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку"]
[1244,"Радіотелефон системи цифрового стільникового зв’язку cdma2000 1xEV-DO  моделі Motorola V3c  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc., США","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","476\n522","30.11.2006\n28.12.2006","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\nШирокосмуговий радіодоступ","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв'язку стандарту CDMA (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та можливістю передачі даних за стандартом 1xEV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-831,63 МГц /\n869,07-876,63 МГц\n840,45-842,97 МГц /\n885,45-887,97 МГц\n831,63—832,81 МГц / \n876,63—877,81 МГц\n2400-2483,5 МГц","1М25G1D\n1M00FXD","Б01, Р04, \nР08, Р11, Т06\nGa=2 дБі\nРв=0,2 Вт\nРв=0,0025 Вт"]
[1245,"Радіотелефон системи цифрового стільникового зв’язку cdma2000 1xEV-DO  моделі Treo 700  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Palm Asia Pacific Limited","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","476\n522","30.11.2006\n28.12.2006","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\nШирокосмуговий радіодоступ","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв'язку стандарту CDMA (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та можливістю передачі даних за стандартом 1xEV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-831,63 МГц /\n869,07-876,63 МГц\n840,45-842,97 МГц /\n885,45-887,97 МГц\n831,63—832,81 МГц / \n876,63—877,81 МГц\n2400-2483,5 МГц","1М25G1D\n1M00FXD","Б01, Р04, \nР08, Р11, Т06\nGa=2 дБі\nРв=0,2 Вт\nРв=0,0025 Вт"]
[1246,"Радіотелефон системи цифрового стільникового зв’язку cdma2000 1xEV-DO  моделі Audiovox PPC-6700  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Audiovox Communications Corp.","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","476\n522","30.11.2006\n28.12.2006","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\nШирокосмуговий радіодоступ","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв'язку стандарту CDMA (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та можливістю передачі даних за стандартом 1xEV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-831,63 МГц /\n869,07-876,63 МГц\n840,45-842,97 МГц /\n885,45-887,97 МГц\n831,63—832,81 МГц / \n876,63—877,81 МГц\n2400-2483,5 МГц","1М25G1D\n1M00FXD","Б01, Р04, \nР08, Р11, Т06\nGa=2 дБі\nРв=0,2 Вт\nРв=0,0025 Вт"]
["Примітка А40. Коефіцієнти підсилення антени відносно ізотропного випромінювача (для різних комплектацій радіоелектронного засобу):  Ga=29,8 дБі, Ga=32,3 дБі, Ga=35,8 дБі, Ga=40,1 дБі, Ga=42,6 дБі, Ga=44,3 дБі, Ga=46,3 дБі."]
["Примітка А41. Коефіцієнти підсилення антени відносно ізотропного випромінювача (для різних комплектацій радіоелектронного засобу):  Ga=34,2 дБі, Ga=36,8 дБі, Ga=40,0 дБі, Ga=43,6 дБі, Ga=47,5 дБі."]
["Примітка А42. Коефіцієнти підсилення антени відносно ізотропного випромінювача (для різних комплектацій радіоелектронного засобу):  Ga=33,5 дБі, Ga=38,2 дБі, Ga=40,5 дБі, Ga=44,0 дБі."]
["Примітка Р07. Заплановано до вилучення із Реєстру 01.01.2010 р."]
["Примітка М08. Конкретні географічні координати (місцезнаходження), максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність та радіочастоти РЕЗ наземних і земних станцій, працюючих в смугах радіочастот, які спільно використовуються на рівних правах наземними і космічними службами радіозв’язку, повинні вибиратися з урахуванням статті 21 Регламенту радізв’язку та Рекомендацій МСЕ-Р."]

{"sheet":"Опрацювання","index":2,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ДОВІДКА \nщодо опрацювання заявочних документів"]
["№ пп","Назва підприємства, адреса","вх.№,  дата реєстрації заяви","вих.№,  дата супр. листа УДЦР","вх.№,  дата висновка УДЦР","Назва РЕЗ","Тип РЕЗ","Назва радіотехнології","Назва системи зв’язку","Робочі смуги радіочастот","Термін опрацбювання"]
[1,"ТОВ \"ІМК\", проспект П.Тичини, 5, 175, м.Київ, 02152","№9149 - 17.11.2006","140/196-УДЦР - 29.11.2006","№11.2-16/13899 - 20.12.2006","Обладнання системи передавання даних \"РЭЗ Рапира\" V5,6","FX","Широкосмуговий радіодоступ","Організації радіоканалу передачі даних","5590-5670 МГц",42]
[2,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9306- 23.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13741 - 18.12.2006","Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу RFP 21","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",36]
[3,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9306- 23.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13741 - 18.12.2006","Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу RFP 23","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",36]
[4,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9306- 23.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13741 - 18.12.2006","Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу RFP 31 IP","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",36]
[5,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9306- 23.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13741 - 18.12.2006","Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу RFP 33 IP","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",36]
[6,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9422- 28.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13741 - 18.12.2006","Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу 4070 IO IBS indoor","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",31]
[7,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9422- 28.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13741 - 18.12.2006","Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу 4070 EO IBS outdoor","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",31]
[8,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9422- 28.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13741 - 18.12.2006","Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу 4070 IA RBS indoor","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",31]
[9,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9422- 28.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13741 - 18.12.2006","Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу 4070 EA RBS outdoor","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",31]
[10,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9422- 28.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13741 - 18.12.2006","Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу 4070 IO EX IBS explosion proof","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",31]
[11,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9422- 28.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13741 - 18.12.2006","Радіотелефон системи безпроводового доступу стандарту DECT моделі Alcatel Mobil 100 Reflexes","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",31]
[12,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9422- 28.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13741 - 18.12.2006","Радіотелефон системи безпроводового доступу стандарту DECT моделі Alcatel Mobil 200  Reflexes","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",31]
[13,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9422- 28.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13741 - 18.12.2006","Радіотелефон системи безпроводового доступу стандарту DECT моделі Alcatel Mobil 200 EX Reflexes","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",31]
[14,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9424- 28.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.2-16/13809 - 19.12.2006","Базова станція станція BS-RFU системи мультисервісного радіодоступу WalkAir 3000","FX","Мультисервісний радіодоступ ","радіозв’язок  у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","10,15-10,3 ГГц\n10,5-10,65 ГГц",31]
[15,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9424- 28.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.2-16/13809 - 19.12.2006","Абонентське обладнання TS-RFU системи мультисервісного радіодоступу WalkAir 3000","FX","Мультисервісний радіодоступ ","радіозв’язок  у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","10,15-10,3 ГГц\n10,5-10,65 ГГц",31]
[16,"ТОВ \"АВС Технолоджис\" вул. П. Лумуиби, 4,6, корп. А, оф. 113, м. Київ, 01042","№9471 - 29.11.2006","140/200-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13739 - 18.12.2006","Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту GSM 900 моделі AVS FSR 943 C - Remote Unit","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM900","підсистема цифрового стільникового зв’язку GSM","890-915 МГц\n935-960 МГц",30]
[17,"ТОВ \"АВС Технолоджис\" вул. П. Лумуиби, 4,6, корп. А, оф. 113, м. Київ, 01042","№9470 - 29.11.2006","140/200-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13739 - 18.12.2006","Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту GSM 900 моделі AVS FSR 943 C - Master Unit","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM900","підсистема цифрового стільникового зв’язку GSM","890-915 МГц\n935-960 МГц",30]
[18,"ТОВ \"Влад +\", пр-к 50-річчя Жовтня, 2А, м. Київ","№9421 - 28.11.2006","140/201-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13740 - 18.12.2006","Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту GSM 900 моделі Note G 935 RF Enhancer","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM900","підсистема цифрового стільникового зв’язку GSM","880-915 МГц\n925-960 МГц",31]
[19,"ТОВ \"Влад +\", пр-к 50-річчя Жовтня, 2А, м. Київ","№9421 - 28.11.2006","140/201-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13740 - 18.12.2006","Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту GSM 900 моделі Note G 941 RF Enhancer","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM900","підсистема цифрового стільникового зв’язку GSM","880-915 МГц\n925-960 МГц",31]
[20,"ТОВ \"Влад +\", пр-к 50-річчя Жовтня, 2А, м. Київ","№9421 - 28.11.2006","140/201-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13740 - 18.12.2006","Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту GSM 900 моделі Note G 1835 RF Enhancer","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM1800","підсистема цифрового стільникового зв’язку GSM","1710-1785 МГц\n1805-1880 МГц",31]
[21,"ТОВ \"Влад +\", пр-к 50-річчя Жовтня, 2А, м. Київ","№9421 - 28.11.2006","140/201-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13740 - 18.12.2006","Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту GSM 900 моделі Note G 1838 RF Enhancer","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM1800","підсистема цифрового стільникового зв’язку GSM","1710-1785 МГц\n1805-1880 МГц",31]
[22,"ТОВ \"Влад +\", пр-к 50-річчя Жовтня, 2А, м. Київ","№9421 - 28.11.2006","140/201-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13740 - 18.12.2006","Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту GSM 900 моделі Note G 1841 RF Enhancer","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM1800","підсистема цифрового стільникового зв’язку GSM","1710-1785 МГц\n1805-1880 МГц",31]
[23,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9878 - 13.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку на базі стандарту IS-95 моделі Motorola V3c з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","FX","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800 Bluetooth","мережа цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 \nширокосмуговий радіодоступ","824-849 МГц\n869-894 МГц\n2400-2483,5 МГц",15]
[24,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9876 - 13.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку на базі стандарту IS-95 моделі Treo 700  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","FX","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800 Bluetooth","мережа цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 \nширокосмуговий радіодоступ","824-849 МГц\n869-894 МГц\n2400-2483,5 МГц",15]
[25,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9877 - 13.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку на базі стандарту IS-95 моделі Audiovox PPC-6700  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","FX","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800 Bluetooth","мережа цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 \nширокосмуговий радіодоступ","824-849 МГц\n869-894 МГц\n2400-2483,5 МГц",15]
[26,"ДП ВЦ  \"Омега\", м.Севастополь, вул. Вакуленчука, 29","№9899 - 14.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Робоча група 25.12.2006"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торгівельної марки ASUS моделі P535 з модулем доступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, 802.11b Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",14]
[27,"представництво Панасонік (ЦІС) Ой в Україні, 01001, місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 11 ","№9730 - 08.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Безпроводові мікрофон торговельної марки Panasonic моделі RP-VW906","FX","призначені для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо)  ","Безпроводові аудіозастосування","863-865 МГц",20]
[28,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№9731 - 08.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Радіотелефон стільникового зв’язку GSM-900/1800  торговельної марки Philips моделі S660 (CTS660)","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM900/1800","Цифровий стільниковий зв’язок GSM","890-915 МГц\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц\n1805-1880 МГц",20]
[29,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№9732 - 08.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Радіотелефон стільникового зв’язку GSM-900/1800  торговельної марки Philips моделі S220 (CTS220)","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM900/1800","Цифровий стільниковий зв’язок GSM","890-915 МГц\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц\n1805-1880 МГц",20]
[30,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№9893 - 14.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Модуль Bluetooth","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.15.1)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",14]
[31,"ДП ВЦ  \"Омега\", м.Севастополь, вул. Вакуленчука, 29","№9479 - 30.11.2006","№141/277 - 07.12.2006","Робоча група 25.12.2006","Радіотермінал переносний моделі WT4090","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11a/b/g)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",29]
[34,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№9307- 23.11.2006","140/199-УДЦР - 30.11.2006","№11.1-31/13741 - 18.12.2006","Базова станція системи цифрового стільникого радіозв’язку CDMA 450 моделі BTS3606A ","FB","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-MC-450","Створення мережі цифрового стільникового радіозв’язку IMT-MC-450 ","450-460 МГц/\n460-470 МГц",36]
[32,"ТОВ \"Ланет Нетворк\" вул. Миколи Василенко, 7-а, м. Київ, 03124","№9826 - 12.12.2006","№140/205 - 22.12.2006","№11.2-16/14059 - 25.12.2006","Базова станція BS-17-UKR-A ","FX","Широкосмуговий радіодоступ","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","1785-1805 МГц",16]
[33,"ТОВ \"Ланет Нетворк\" вул. Миколи Василенко, 7-а, м. Київ, 03124","№9826 - 12.12.2006","№140/205 - 22.12.2006","№11.2-16/14059 - 25.12.2006","Абонентське станція стаціонарна UTD1785D-UKR-A ","FX","Широкосмуговий радіодоступ","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","1785-1805 МГц",16]