ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого
нагляду
27.03.2007  № 62

Таблиця 7.2

№
з/п	Графічне зображення кріплення 	Характе-ристика кріплення	Сила, що діє на опору (F) залежно від кута розташування петлі сто-совно вертикальної площини (кута ), та відхилення навантаження (P1) від вертикальної площини (кута ) 	
1	2	3	4	
1		На двох 
опорах 
і загаль-
ній петлі
		600	450	300	
1.					00	500	00	400	00	300	
1.				F2/P1	1,5	1,3	1,05	1,06	0,82	0,93	
1.				F1/P1	1,5	0,66	1,05	0,63	0,82	0,61	

2		На двох опорах
і двох самостій-
них петлях
		600	450	300	
1.				00	1,0	0,75	0,58	
1.				150	1,12	0,87	0,82	
1.				300	1,15	0,99	1,0	
1.				У таблиці зазначена величина F2/ P1 (F1/ P1), що впливає на опору, при різних кутах  і 	
3	
                    в~язка петлі	На двох опорах
і одній замкнутій
петлі
	
Для  =30-45° 
Незалежно від кута , маємо:
F1=F2=(0,6-0,7) P1
	
4	Вузол, що зв'язує кінці шнура в петлю	На трьох опорах і одній замкнутій петлі
		450	300	
1.					00	150	00	100	
1.				F1/P1	0,29	0	0,33	0	
1.				F2/P1	0,58	0,45	0,44	0,47	
1.				F3/P1	0,29	0,63	0,33	0,62	
5	
             в'язання петлі

	На трьох опорах
і трьох самостій-них
петлях

	

При  = 30-45° 
незалежно від кута  маємо:
F1=F2=F3=(0,36-0,42) P1
	
де P1 – величина навантаження на опорному (страхувальному) канаті;
F1; F2; F3 – сили, що діють на опори