ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого
нагляду
27.03.2007  № 62

Таблиця 7.6.

Схеми гальмівних систем	Характеристика гальмівної системи	Співвідношення зусиль у гальмівній системі	
1	2	3	
	Через одну опору
(карабін) 	При значенні 
 від 0° до 30°:
Р2 = 0,5 Р1
Р2+Р1 = Pк= 1,5 Р1	
	Через
дві опори (два карабіни)	При значенні 1 і
 2 від 0° до30°:
Р2 = 0,25 Р1
Рк2 = 0,75 Р1
Pк1 = 1,5 Р1	
	Через дві опори (два карабіни) і пристрій для спуску по канату 	 = 360°-420°
При значеннях 
 від 0° до 30° і
 від 60° до 120° :
P2 =(0,l-0,12) P1
Рк1 = 1,5 Р1
Pк2 = (0,6-0,62) P1	
                 ↓Рк
	Через опору (карабін) і пристрій для спуску по канату “вісімка”
	 = 360-420°
При значеннях  від 60° до 120°:
Р2  = (0,l-0,l2) Р1
Рк = 1,5 Р1	

    Де Р1 -зусилля на працівнику, якого тримає страхувальник (зусилля ривка); 
         Р2 -зусилля, що діє на страхувальника;
         Рк , Рк1,  Рк2 – зусилля, що діють на опори (карабіни);
                  - сумарний кут охоплення страхувальним канатом опор (карабінів) і пристрою для  спуску по канату