ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України
08.05.2007 № 381

Додаток 17
до підпункту 3.3.3.10 Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України

Схема
розташування ЛКС
(зразок)

_____________________________________________________
(найменування служби РТЗ, підприємства ЦА /структурного підрозділу підприємства ЦА/)

Об'єкт

К-4

К-5

К-3

К-2

К-1

70,0

80,0

70,0

70,0

n = 2

n = 2

n = 2

n = 2

ТПП 50х2х0,5

дві азбоцементні
труби d = 100 мм
            l = 12,0 м

дві азбоцементні
труби d = 100 мм
            l = 12,0 м

С

М

50х2

С

С

М

дві азбоцементні
труби d = 100 мм
            l = 16,0 м

Об'єкт

Умовні позначення:

С

      – колодязь кабельний середнього типу;

М

–	колодязь кабельний малого типу;

n = 2

       – кількість труб у каналізації;

      – кабель, який прокладено в землі;

        – кабельна каналізація.

Начальник управління        
стандартів аеронавігації                                                                                  В.М. Сімак

Додаток 18
до підпункту 3.3.3.10 Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України

Схема
кабельної каналізації
(зразок)

________________________________________________________
(найменування служби РТЗ, підприємства ЦА /структурного підрозділу підприємства ЦА/)

АТС

Стикувальний
колодязь

№ 201

№ 272

А

А

2,2

2,5

0,8

    к
з –– №12
    ж

Розріз каналізації
А-А

200х2

100х2

8/8

8/1,6

12,0

8/1,6

84,5

11,8

3,0

51,5

4,0

7,6

8,4

24,6

52,7

Начальник управління
стандартів аеронавігації                                                                                  В.М. Сімак