ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                 Наказ Держгірпромнагляду
                                                18.06.2007  № 132

                                       Додаток 2
                                                                             до пункту 4.19.8 Правил будови
                                                               і безпечної експлуатації
                                                                       вантажопідіймальних кранів

Граничні відхилення рейкових колій від проектного положення

Таблиця 2.1. Граничні відхилення рейкових колій для опорних кранів

Відхилення	Графічне зображення
 відхилення	Крани	
		мостові	баштові	козлові, напівкозлові	портальні	перевантажувачі	
Різниця позначок головок рейок в одному поперечному перерізі Р1, мм
(S – розмір колії, м)		40	45-60 
(для   S=4,5-6 м)	40	40	50	
Різниця позначок рейок на сусідніх колонах Р2, мм		10					
Звуження або розширення рейкової колії (відхилення величини прогону  S у плані) Р3, мм		15	10	15	15	20	
Взаємне зміщення торців рейок, що стикуються, у плані та за висотою Р4, мм		2	3	2	2	2	

Продовження додатка 2

Відхилення	Графічне зображення відхилення	Крани	
		мостові	баштові	козлові, напівкозлові	портальні	перевантажувачі	
Зазори у стиках рейок Р5 (при температурі 0 град.СС і довжині рейки 12,5 м), мм		6	6	6	6	6	
Відхилення рейки від горизонтальності (різниця висотних позначок головок рейок) на довжині 10 м рейкової колії Р6, мм		–	40	30	20	30	
Відхилення рейки від прямолінійності на ділянці 10 м:
з жорсткими ходовими       рамами;
з балансирними візками		

20
25	

20
25	

20
25	

20
25	

20
25	

Примітки:
1. Під час експлуатації слід дотримуватися зазначених граничних величин відхилень. Допуски на укладення повинні бути вказані в проектній документації на рейкову колію.
2. Вимірювання відхилень Р1  і РЗ здійснюють на всій ділянці можливого руху крана через інтервали не більше 6 м. 
3. У разі зміни температури на кожні 10 град.СС допуск на зазор Р5 змінюють на 1,5 мм. Наприклад, при температурі плюс 20 град.СС зазор між рейками має бути 3 мм, а при температурі мінус 10 град.СС – 7,5 мм.
4. Відхилення для рейкових колій козлових кранів прогоном 30 м і більше визначають за нормами для перевантажувачів.

Продовження додатка 2

Таблиця 2.2. Граничні відхилення рейкових колій підвісних вантажопідіймальних машин
Вантажопідіймальна машина	Відхилення	
				
	Різниця позначок нижньої їздової полиці на суміжних опорах (уздовж колії), мм	Різниця позначок нижніх їздових полиць сусідніх балок у прогонах в одному поперечному перерізі, мм	Зміщення перерізу балки від поздовжньої розподільної осі колії, мм	
		на опорах	у прогоні		
	під час
монтажу	під час
експлуатації	під час  монтажу	під час експлуатації	під час  монтажу	під час 
експлуатації	під час  монтажу	під час 
експлуатації	
Талі ручні та електричні, однорейкові візки	1/1500 L	1/1000 L	–	–	–	–	–	–	
Підвісні крани			6	10	10	15	 3	 4	
Те саме зі стиковими замками			2	3	2	3	 3	 4	

            Начальник управління організації державного
 нагляду в металургії, машинобудуванні, 
 енергетиці, будівництві та котлонагляду 
 Держгірпромнагляду	В. І.Іванченко