ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
18.06.2007  № 132

Рис. 10.2. Хвилястість каната

		
Рис. 10.3. Кошикоподібна деформація	Рис. 10.4. Видавлювання металевого осердя	

а	
б	
Рис. 10.5. Видавлювання дротів сталок: а – в одній сталці;    
б – у декількох сталках	

Продовження додатка 10

Рис. 10.6. Місцеве збільшення 
діаметра каната	Рис. 10.7. Місцеве зменшення діаметра каната на місці руйнування органічного осердя	
		
Рис. 10.8. Роздавлювання каната	Рис. 10.9. Перекручування каната	
		
Рис. 10.10. Залом каната	Рис. 10.11. Перегин каната