Додаток 1
до рішення НКРЗ
від 16 серпня 2007 р. N 903 
Доповнення до Реєстру 
N 	Назва РЕЗ або ВП 	Тип РЕЗ або ВП 	Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП 	Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України 	Призначення РЕЗ або ВП 	Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП 	Клас випро-
мінювання 	Примітка 	
			N 	Дата 						
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
Розділ 1. РЕЗ радіорелейних систем 	
291 	Радіорелейна станція Nateks-Microlink 7 виробництва ЗАО "НТЦ НАТЕКС" (Росія) 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	903 	16.08.2007 	Радіорелейний зв'язок 	Для побудови радіорелейних систем передачі (передача даних QPSK, 16QAM, швидкість 8 - 70 Мбіт/с) 	7110 - 7750 МГц 	7M00D7W
14M0D7W
28M0D7W
7M00G7W
14M0G7W
28M0G7W 	C41
Ga = 30,4 дБі
Ga = 32,9 дБі
Ga = 36,6 дБі
Ga = 40,6 дБі
Рв = 0,5 Вт 	
292 	Радіорелейна станція Nateks-Microlink 15 виробництва ЗАО "НТЦ НАТЕКС" (Росія) 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	903 	16.08.2007 	Радіорелейний зв'язок 	Для побудови радіорелейних систем передачі (передача даних QPSK, 16QAM, швидкість 8 - 70 Мбіт/с) 	14,8 - 15,35 ГГц 	7M00D7W
14M0D7W
28M0D7W
7M00G7W
14M0G7W
28M0G7W 	C45
Ga = 31,l дБі
Ga = 36,5 дБі
Рв = 0,4 Вт 	
293 	Цифрова радіорелейна станція типу CFQ-13 виробництва SAF Tehnika AS (Греція) 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	903 	16.08.2007 	Радіорелейний зв'язок 	Для побудови радіорелейних систем передачі (передача даних QPSK, 16QAM, 64QAM, швидкість 34 - 155 Мбіт/с) 	12,75 - 13,25 ГГц 	28M0D7W
28M0G7W 	C44
Ga = 30,2 дБі
Ga = 35,8 дБі
Ga = 41,5 дБі
Ga = 44,3 дБі
Рв = 0,16 Вт	
294 	Цифрова радіорелейна станція типу CFQ-18 виробництва SAF Tehnika AS (Греція) 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	903 	16.08.2007 	Радіорелейний зв'язок 	Для побудови радіорелейних систем передачі (передача даних QPSK, 16QAM, 64QAM, швидкість 34 - 155 Мбіт/с) 	17,7 - 19,7 ГГц 	27M5D7W
27M5G7W 	C46
Ga = 32,9 дБі
Ga = 38,3 дБі
Ga = 44,3 дБі
Ga = 47,0 дБі
Рв = 0,08 Вт 	
295 	Цифрова радіорелейна станція типу CFM-38-LM виробництва SAF Tehnika AS (Греція) 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	903 	16.08.2007 	Радіорелейний зв'язок 	Для побудови радіорелейних систем передачі (передача даних 4FSK, швидкість 8 - 34 Мбіт/с) 	37 - 39,5 ГГц 	7M00F7W
14M0F7W
28M0F7W 	C47
Ga = 39,3 дБі
Ga = 44,3 дБі
Рв = 0,025 Вт 	
Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення, радіозв'язку розподільчого типу 	
865 	Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Nokia типу BH-201 моделі HS-52W виробництва Nokia Corporation (Фінляндія) 	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для передачі голосу з використанням інтерфейсу Bluetooth (телефон-гарнітура) 	2400 – 2483,5 МГц 	1M00FXW 	Б01, M04 	
866 	Радіомодуль радіодоступу до телекомунікаційної мережі моделі DAF VCI-560 виробництва Softing AG (Німеччина) 	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для широкосмугового радіодоступу портативного комп'ютера автомобіля до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв'язку за стандартом IEEE Std. 802.11b/g) 	2400 – 2483,5 МГц 	22M0G1W
22M0G7W
22M0D7W 	Б03, M14, C90 	
867 	Адаптер (безпроводова мережна картка) радіодоступу до телекомунікаційної мережі моделі RTL8187B виробництва Realtek Semiconductor Corp. (Тайвань) 	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв'язку за стандартом IEEE 802.11b/g) 	2400 - 2483,5 МГц 	22M0D1W
22M0G1W 	Б03, M14, C90 	
868 	Безпроводові головні стереонавушники з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі DR-BT22* виробництва SONY Computer Entertaiment Inc. (Японія) 	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для передачі голосу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth (стереонавушники-
прийомопередавач, обладнаний інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 	2400 - 2483,5 МГц 	1M00FXW 	Б01, M04 	
869 	Адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі TDM-BT1 виробництва SONY Computer Entertaiment Inc. (Японія) 	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для передачі голосу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth (стереонавушники-
прийомопередавач, обладнаний інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 	2400 - 2483,5 МГц 	1M00FXW 	Б01, M04 	
870 	USB-адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі DBT-120 виробництва D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. All (США/Китай) 	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для передачі голосу та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth 	2400 - 2483,5 МГц 	1M00FXW 	Б01, M04 	
871 	Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі VGP-BMS33 виробництва SONY Computer Entertaiment Inc. (Японія) 	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для передачі голосу та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth 	2400 - 2483,5 МГц 	1M00FXW 	Б01, M04 	
872 	Ретранслятор мікропотужний "ТРС-ТРОФІ" виробництва ТОВ "Трофі електронікс" (Луганськ, Україна) 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - інші (BZ) 	903 	16.08.2007 	Багатоканальне наземне телерадіомовлення 	Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (мікрохвильова телерадіоінформаційна система ТРС ТРОФІ) 	11,7 - 12,5 ГГц 	18M0G7WDT 	C67, C94,
M1
Рв = 0,002 Вт
Ga = 16 дБі
Ga = 41,2 дБі 	
873 	Ретранслятор потужний "ТРС-ТРОФІ" виробництва ТОВ "Трофі електронікс" (Луганськ, Україна) 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - інші (BZ) 	903 	16.08.2007 	Багатоканальне наземне телерадіомовлення 	Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (мікрохвильова телерадіоінформаційна система ТРС ТРОФІ) 	11,7 - 12,5 ГГц 	18M0G7WDT 	C67, C94, 
M10
Рв = 1,1 Вт
Ga = 16 дБі
Ga = 41,2 дБі 	
Розділ 3. РЕЗ охоронних систем, систем сигналізації, телеметрії та радіоуправління 	
278 	Автомобільна сигналізація типу APS35 Metallic Style виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
279 	Автомобільна сигналізація типу APS 55 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
280 	Автомобільна сигналізація типу APS 65 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
281 	Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 730 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
282 	Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 925 Style виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
283 	Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 930 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
284 	Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 939 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
285 	Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 950 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
286 	Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 960 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
287 	Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 970 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K.0A1D 	Б01 	
288 	Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 1055 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
289 	Автомобільна сигналізація типу Challenger 5700i виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
290 	Автомобільна сигналізація типу Challenger 8000i виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
291 	Автомобільна сигналізація типу Challenger 9000i виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
292 	Автомобільна сигналізація типу Challenger X1 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
293 	Автомобільна сигналізація типу Challenger X2 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
294 	Автомобільна сигналізація типу Challenger X3 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
295 	Автомобільна сигналізація типу Challenger X5 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D  	Б01 	
296 	Автомобільна сигналізація типу daVINCI codice 5.k1 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D  	Б01 	
297 	Автомобільна сигналізація типу daVINCI codice 7.k1 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
298 	Автомобільна сигналізація типу daVINCI codice 9.k1 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
299 	Автомобільна сигналізація типу PRO 9250 виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,05 - 434,79 МГц 	25K0A1D 	Б01 	
300 	Радіомодем для системи телеметрії Сатурн-433 виробництва ТОВ фірма Промелектронсервіс (Харків, Україна) 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	903 	16.08.2007 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Для прийому-передачі даних по радіоканалу в складі розгалужених систем телеметрії та автоматизованих систем управління 	433,08 МГц
433,50 МГц
433,92 МГц
434,34 МГц
434,76 МГц 	40K0F1D 	Б01, Д05
Рв = 0,01 Вт
Ga = 2 дБі 	
Розділ 5. РЕЗ безпроводової телефонії та радіоподовжувачі телефонних ліній 	
476 	Телефонний апарат для проводового зв'язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-TG8288UA виробництва Panasonic Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби (M) 	903 	16.08.2007 	Цифрова безпроводова телефонія 	Абонентські стаціонарні радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номера 	1880 - 1900 МГц 	1M72F7W 	Б01
Рв = 0,01 Вт 	
477 	Безпроводова трубка стандарту DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-TGA828RU виробництва Panasonic Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби (M) 	903 	16.08.2007 	Цифрова безпроводова телефонія 	Абонентські стаціонарні радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номера 	1880 - 1900 МГц 	1M72F7W 	Б01
Рв = 0,01 Вт 	
Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку 	
1537 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG моделі KU250 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS/EDGE Class 10 та Bluetooth) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXW 	Б01, M02 	
1538 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY моделі PC 100 з модулем доступу до телекомунікаційної мережі (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE Class 10, модулем доступу до телекомунікаційної мережі IEEE Std. 802.11b) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
22M0G1D
1M00FXW 	Б01, M02,
M04, M14,
C90	
1539 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Samsung моделі SGH-M610 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab - Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS/EDGE Class 10 та Bluetooth) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXW 	Б01, M02, M04	
1540 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG моделі KG296 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS Class 10 та Bluetooth) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
-----
1M00FXW 	Б01, M02, M04	
1541 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки BenQ Siemens моделі ТЗЗ з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation (Тайвань) Fab: BenQ (Shanhai Pudong) Co., Ltd. (Китай) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS Class 10 та Bluetooth) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXW 	Б01, M02, M04	
1542 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY моделі SL100 виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц 	200KF7W 	Б01, M02	
1543 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY моделі V70 виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц 	200KF7W 	Б01, M02	
1544 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG моделі KG288 виробництва LG Electronics Inc. (Корея) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц 	200KF7W 	Б01, M02	
1545 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-82 моделі Nokia 6111 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH (Німеччина) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE Class 10) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXD 	Б01, M02, M04	
1546 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-111 моделі Nokia 7380 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH (Німеччина) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE Class 10) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXD 	Б01, M02, M04	
1547 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-161 моделі Nokia 6103 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE Class 10) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXD 	Б01, M02, M04	
1548 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-38 моделі Nokia 3250 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE Class 10) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXD 	Б01, M02, M04	
1549 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-178 моделі Nokia 6125 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH (Німеччина) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE Class 10) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXD 	Б01, M02, M04	
1550 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) типу RM-223 моделі Nokia N81-3 з модулем доступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Цифровий стільниковий радіозв'язок ІМТ-2000 (UMTS)
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/ІМТ-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE та модулем доступу до телекомунікаційної мережі IEEE Std. 802.11b) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
-----
1920 - 1980 МГц/
2110 - 2170 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
5M00G7W
-----
22M0G1D
1M00FXD 	Б01, M02, M04, M14, C90	
1551 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-298 моделі Nokia 2630 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE Class 10) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXD 	Б01, M02, M04 	
1552 	Радіотермінал абонентський багатоканальний системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделі 2N StarGate виробництва 2N Telekomunikace a.s. (Чеська Республіка) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 	Для застосування в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800, як абонентське обладнання (32-канальний GSM-шлюз, з можливістю підключення кінцевого обладнання з інтерфейсом ISDN та/або УАТС) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц 	200KF7W 	Б01, M02,
Ga = 2 дБі
Ga = 13 дБі 	
1553 	Радіотермінал абонентський багатоканальний системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделі 2N BlueStar виробництва 2N Telekomunikace a.s. (Чеська Республіка) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 	Для застосування в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800, як абонентське обладнання (16-канальний GSM-шлюз, з можливістю підключення кінцевого обладнання з інтерфейсом ISDN та/або УАТС) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц 	200KF7W 	Б01, M02,
Ga = 2 дБі
Ga = 13 дБі 	
1554 	Радіотермінал абонентський багатоканальний системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделі 2N BlueTower виробництва 2N Telekomunikace a.s. (Чеська Республіка) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO) 	903 	16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 	Для застосування в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800, як абонентське обладнання (8-канальний GSM-шлюз, з можливістю підключення кінцевого обладнання з інтерфейсом ISDN та/або УАТС) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц 	200KF7W 	Б01, M02,
Ga = 2 дБі
Ga = 13 дБі 	
Розділ 7. РЕЗ безпосереднього та транкінгового радіозв'язку 	
597 	Радіостанція (берегова) моделі P-140M-1 виробництва м. Іркутськ-3, п/я А-3321 	РЕЗ морської рухомої служби - суднова станція (MS) 	903 	16.08.2007 	Радіозв'язок берегових та суднових станцій 	КХ радіостанція для організації двостороннього радіотелефонного зв'язку 	6200 - 6225 кГц
8100 - 8815 кГц
12230 - 13200 кГц
16360 - 17410 кГц 	2K80J3E 	Рв = 1000 Вт
Ga = 3 дБі 	

Примітка C41. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій ITU-R F.385), Fo = 7400 МГц: 
1) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц: 
- нижня Fo - 161 + 2 8 * n, 
- верхня F0 + 28 * n, де n = 1, 2...5; 
2) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц: 
- нижня Fo - 154 + 14 * n, 
- верхня Fo + 7 + 14 * n, де n = 1, 2...9; 
3) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц: 
- нижня Fo - 154 + 7 * n, 
- верхня Fo + 7 + 7 * n, де n = 1, 2...20. 
Примітка C44. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-02 E (Bonn 1994)), Fo = 12996 МГц: 
1) з рознесенням несучих частот 28 МГц: 
- нижня Fo - 259 + 28 * n, 
- верхня Fo + 7 + 28 * n, де n = 1, 2...8; 
2) з рознесенням несучих частот 14 МГц: 
- нижня Fo - 252 + 14 * n, 
- верхня Fo + 14 + 14 * n, де n = 1, 2...16; 
3) з рознесенням несучих частот 7 МГц: 
- нижня Fo - 248,5 + 7 * n, 
- верхня Fo + 17,5 + 7 * n, де n = 1, 2...32; 
4) з рознесенням несучих частот 3,5 МГц: 
- нижня Fo - 246,75 + 3,5 * n, 
- верхня Fo + 19,25 + 3,5 * n, де n = 1, 2...64. 
Примітка C45. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій ITU-R F.636, дуплексне рознесення 490 МГц), Fo = 11701 МГц: 
1) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц: 
- нижня Fo + 2688 + 28 * n, де n = 15, 16; 
- верхня Fo + 3626 - 28 * n, де n = 1, 2...16; 
2) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц: 
- нижня Fo + 2702 + 14 * n, де n = 29, 30...32; 
- верхня Fo + 3640 - 14 * n, де n = 1, 2...32; 
3) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц: 
- нижня Fo + 2670,5 + 28 + 7 * n, де n = 58, 59...64; 
- верхня Fo + 3608,5 - 28 * 15 + 7 * n, де n = 1, 2...64. 
Примітка C46. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-03 E (Bonn 1994), RECOMMENDATION ITU-R F.595-8 Annex 4, дуплексне рознесення 1010 МГц), Fo = 18700 МГц: 
1) з рознесенням центральних частот радіостволів 27,5 МГц: 
- нижня Fo - 1000 + 27,5 * n, 
- верхня Fo + 10 + 27,5 * n, де n = 1, 2...35; 
2) з рознесенням центральних частот радіостволів 13,75 МГц: 
- нижня Fo - 1000 + 13,75 * n, 
- верхня Fo + 10 + 13,75 * n, де n = 1, 2...70; 
3) з рознесенням центральних частот радіостволів 7,5 МГц: 
- нижня Fo + 997,5 + 7,5 * n, 
- верхня Fo + 12,5 + 7,5 * n, де n = 1, 2...131; 
4) з рознесенням центральних частот радіостволів 5 МГц: 
- нижня Fo + 1002,5 + 5 * n, 
- верхня Fo + 7,5 + 5 * n, де n = 1, 2... 198; 
Примітка C47. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій T/R 12-01, дуплексне рознесення 1010 МГц), Fo = 38248 МГц: 
1) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц: 
- нижня Fo - 1204 + 28 * n, 
- верхня Fo + 56 + 28 * n, де n = 1, 2...40; 
2) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц: 
- нижня Fo - 1197 + 14 * n, 
- верхня Fo + 63 + 14 * n, де n = 1, 2...80; 
3) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц: 
- нижня Fo - 1193,5 + 7 * n, 
- верхня Fo + 66,5 + 7 * n, де n = 1, 2...160; 
4) з рознесенням центральних частот радіостволів 3,5 МГц: 
- нижня Fo - 1191,75 + 3,5 * n, 
- верхня Fo + 68,25 + 3,5 * n, де n = 1, 2...320. 
Примітка C67. Смуга радіочастот 11,7 - 12,5 ГГц використовується згідно з Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України та Планом використання радіочастотного ресурсу України. 
Примітка C90. Формула для отримання номіналів центральних частот для смуги 2400 - 2483,5 МГц: 2412 МГц + N * 5 МГц, де N = 0, 1, 2...12. 
Радіоелектронні засоби, відповідно до стандарту IEEE Std. 802.11b, застосовують технологію прямого розширення спектра DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) із швидкістю передачі даних по радіоканалу 1 Мбіт/с з використанням DBPSK (differential binary phase shift keying) модуляції, 2 Мбіт/с з використанням DQPSK (differential quadrature phase shift keying) модуляції, та CCK (complementary code keying) із швидкостями передачі даних - 5.5 Мбіт/с або 11 Мбіт/с. 
Радіоелектронні засоби, відповідно до стандарту IEEE Std. 802.11g, застосовують технологію OFDM (orthogonal frequency division multiplexing), 48 (52) частотно-ортогональні несучі яких модулюються з використанням BPSK (binary phase shift keying) модуляції із швидкостями передачі даних по радіоканалу - 6 Мбіт/с (coding rate (R) = 1/2), 9 Мбіт/с (R = 3/4), з використанням QPSK (quadrature phase shift keying) модуляції - 12 Мбіт/с (R = 1/2) та 18 Мбіт/с (R = 3/4), з використанням 16-QAM (quadrature amplitude modulation) - 24 Мбіт/с (R = 1/2) та 36 Мбіт/с (R = 3/4), з використанням 64-QAM - 48 Мбіт/с (R = 2/3) та 54 Мбіт/с (R = 3/4). 
Примітка C94. Формула утворення сітки центральних частот радіочастот 11,7 - 12,5 ГГц: 11715 МГц + 14 * N (МГц), де N = 0, 1, 2...55. 
Примітка M01. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880 - 915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710 - 1785 МГц - до 1 Вт, ІМТ-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) у смузі 1920 - 1980 МГц - до 0,25 Вт. 
Примітка M02. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880 - 915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710 - 1785 МГц - до 1 Вт. 
Примітка M04. Потужність випромінювання радіопередавача (смуга радіочастот 2400 - 2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв'язку за стандартом IEEE Std. 802.15.1 (Bluetooth) - до 0,0025 Вт. 
Примітка M10. Максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність не перевищує мінус 10 дБВт/МГц у будь якій смузі радіочастот. 
Примітка M14. Потужність випромінювання радіопередавача (смуга радіочастот 2400 - 2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв'язку за стандартом IEEE Std. 802.11b/g (WiFi) не повинна перевищувати 0,1 Вт. 
Примітка Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує оформлення дозволів на експлуатацію). 
Примітка Д05. Рівень побічних випромінювань не повинен перевищувати: 
* - 36 дБм у смузі частот 9 кГц - 1 ГГц; 
* - 30 дБм у смузі радіочастот 1 - 12,5 ГГц. 

Додаток 2
до рішення НКРЗ
від 16 серпня 2007 р. N 903 
Зміни у Реєстрі 
N 	Назва РЕЗ або ВП 	Тип РЕЗ або ВП 	Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП 	Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України 	Призначення РЕЗ або ВП 	Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП 	Клас випромінювання 	Примітка 	
			N 	Дата 						
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку 	
96 	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800 типу RM-94 моделі "Nokia 6021" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. (Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія); Nokia Komarom Kft ("Угорщина") 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	277 903 	18.05.2006
16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ
Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE Class 10) 	890 - 915 МГц/
935 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
880 - 890 МГц/
925 - 935 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXW 	Б01, M02, M04 	
99 	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800 типу RM-30 моделі "Nokia 6020" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. (Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія); Nokia Komarom Kft (Угорщина) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO) 	277 903 	18.05.2006
16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS/EDGE Class 10) 	890 - 915 МГц/
935 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
880 - 890 МГц/
925 - 935 МГц	200KF7W
200KG7D 	Б01, M02 	
100 	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800 типу RM-51 моделі "Nokia 3230" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. (Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія); Nokia GmbH (Німеччина) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	277 903 	18.05.2006
16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ
Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE Class 10) 	890 - 915 МГц/
935 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
880 - 890 МГц/
925 - 935 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXW 	Б01, M02, M04 	
101 	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800 типу RM-57 моделі "Nokia 6681" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. (Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	277 903 	18.05.2006
16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ
Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE Class 10) 	890 - 915 МГц/
935 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
880 - 890 МГц/
925 - 935 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXW 	Б01, M02, M04 	
103 	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800 типу RM-72 моделі "Nokia 6230i" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. (Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія); Nokia GmbH (Німеччина) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	277 903 	18.05.2006
16.08.2007	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ
Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM 	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE Class 10) 	890 - 915 МГц/
935 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
880 - 890 МГц/
925 - 935 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXW 	Б01, M02, M04 	
1496 	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Saeem моделі my MovieBox з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Communication (Франція) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)
РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	843 903 	19.07.2007
16.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами передачі даних Bluetooth та GPRS/EDGE Class 10) 	880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
-----
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7W
200KG7D
-----
1M00FXW 	Б01, M02, M04