{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток1","Додаток2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток1","index":0,"n_rows":74,"n_cols":11,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,0,40,9],[55,0,55,9],[43,0,43,9],[48,0,48,9],[51,0,51,9],[52,0,52,9],[44,0,44,9],[45,0,45,9],[54,0,54,9],[46,0,46,9],[0,0,0,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,5,2,5],[72,5,72,9],[67,0,67,9],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[26,0,26,9],[28,0,28,9],[4,0,4,9],[64,0,64,9],[56,0,56,9],[73,0,73,9],[61,0,61,9],[63,0,63,9],[66,0,66,9],[71,3,71,4],[65,0,65,9],[71,5,71,9],[72,3,72,4],[47,0,47,9],[58,0,58,9],[59,0,59,9],[62,0,62,9],[49,0,49,9],[57,0,57,9],[53,0,53,9],[50,0,50,9],[60,0,60,9],[68,0,68,9],[69,1,70,1],[69,2,69,4],[69,5,70,9],[70,3,70,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                Додаток 1 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                      від 25.11.2010 р. № 531\nДоповнення до Реєстру"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення, радіозв’язку розподільчого типу"]
[2732,"Абонентська станція (USB-адаптер) радіодоступу системи IEEE 802.16 моделі GWU-200 виробництва \"IGI Mobile Inc.\" (Корея) ","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв`язку рухомої служби (MO) ",531,"2010-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","Для доступу до багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2300-2400 МГц","5M00G7W\n10M0G7W\n5M00D7W\n10M0D7W","Б01, C39, С50\nGa=0,5 дБі\nРв=0,2 Вт"]
[2733,"Базова станція радіодоступу системи IEEE 802.16 моделі ZXMBW R9110 (діапазон 2,3 ГГц) виробництва \"ZTE Corporation\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв`язку рухомої служби (MO) ",531,"2010-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2300-2400 МГц","5M00G7W\n10M0G7W\n5M00D7W\n10M0D7W","Д15, C39, С50\nРв=10 Вт"]
[2734,"Базова станція радіодоступу системи IEEE 802.16 моделі ZXMBW R9110 (діапазон 2,5 ГГц) виробництва \"ZTE Corporation\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",531,"2010-11-25","Мультисервісний радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2500-2690 МГц","5M00G7W\n10M0G7W\n5M00D7W\n10M0D7W","Д15, C83\nРв=10 Вт"]
[2735,"Базова станція радіодоступу системи IEEE 802.16 моделі ZXMBW R9110 (діапазон 3,6 ГГц) виробництва \"ZTE Corporation\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)",531,"2010-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n7M00G7W\n10M0G7W","Д15, C92\nРв=4 Вт"]
[2736,"Базова станція типу U-RAS Smart CP  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\" (Корея)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",531,"2010-11-25","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2300-2400 МГц","5M00G7W\n10M0G7W\n5M00D7W\n10M0D7W","Д15, C39, С50\nРв=8 Вт"]
[2737,"Обладнання радіодоступу (точка доступу з функціею маршрутизації) моделі Keenetic  виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\" (Тайвань) на підприємствах \"ZyXEL Communications Corporation\" (Тайвань); \"ZyXEL Communications (Wuxi) Corporation\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)","1174\n531","23.10.2008\n25.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90"]
[2738,"Обладнання радіодоступу (точка доступу з функціею маршрутизації) моделі Keenetic 4G виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\" (Тайвань) на підприємствах \"ZyXEL Communications Corporation\" (Тайвань); \"ZyXEL Communications (Wuxi) Corporation\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)","1174\n531","23.10.2008\n25.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90"]
[2739,"Обладнання радіодоступу (точка доступу з функціею маршрутизації) моделі Keenetic Lite виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\" (Тайвань) на підприємствах \"ZyXEL Communications Corporation\" (Тайвань); \"ZyXEL Communications (Wuxi) Corporation\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)","1174\n531","23.10.2008\n25.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90"]
[2740,"Маршрутизатор т.м. ASUS моделі RT-N56U з обладнанням радіодоступу виробництва \"ASUSTek COMPUTER Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"MAINTEK COMPUTER (SUZHOU) Co.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв`язку рухомої служби (MO) ","1174\n531","23.10.2008\n25.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90\n---\nБ01, М22, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2741,"Обладнання радіодоступу т.м. Toshiba моделі WLM-10U2 виробництва \"Toshiba Leading Innovation\" (Японія) на підприємстві \"Askey Technology (Jiang Su) Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв`язку рухомої служби (MO) ","1174\n531","23.10.2008\n25.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90\n---\nБ01, М22, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2742,"Обладнання радіодоступу т.м. Askey моделі WLU5022(RoHS)D виробництва \"Askey Computer Corp.\" (Тайвань) на підприємстві \"Askey Technology (Jiang Su) Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв`язку рухомої служби (MO) ","1174\n531","23.10.2008\n25.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90\n---\nБ01, М22, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2743,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. AzureWave моделі AW-GU701 виробництва \"AzureWave Technologies, Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"AzureWave Technologies (Shanghai) Inc.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n531","23.10.2008\n25.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g)","Для доступу до мережі передачі даних за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б03, C90\nМ14"]
[2744,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. CyberTAN моделі PW621-M виробництва \"CyberTAN  Technology, Inc.\" (Тайвань)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n531","23.10.2008\n25.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g)","Для доступу до мережі передачі даних за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б03, C90\nМ14"]
[2745,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша) т.м. HP моделі  MORFEYUO у комплекті з USB-даптером моделі DGRFEO (HP Wireless Optical Comfort Mouse XA964AA) виробництва \"Hewlett-Packard\" (США) на підприємстві \"Dongguan Primax Electronic &Telecommunication Products Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n531","23.10.2008\n25.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01, С101\nРв=1 мВт"]
[2746,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша) т.м. HP моделі  MORFEZUL у комплекті з USB-даптером моделі DGRFEO (HP Wireless Optical Comfort Mouse XA965AA) виробництва \"Hewlett-Packard\" (США) на підприємстві \"Dongguan Primax Electronic &Telecommunication Products Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n531","23.10.2008\n25.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01, С101\nРв=1 мВт"]
[2747,"Передавач телевізійний типу FTV-231D виробництва ТОВ \"Бета ТВ ком\" (м. Донецьк, Україна)","PЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (BТ)",531,"2010-11-25","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T","Трансляція багатопрограмного телевізійного сигналу (організація наземного телевізійного цифрового мовлення) у стандарті ДСТУ EN 300 744:2004","174-230 МГц\n---\n470-862 МГц","7M00X7WWX\n---\n8M00X7WWX","Б06, К02 Рв=1250 Вт"]
[2748,"Базова станція радіодоступу системи IEEE802.16 моделі Multiradio Flexi BTS WiMAX  виробництва \"Nokia Siemens Networks Oy\" (Фінляндія)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",531,"2010-11-25","Мультисервісний радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2500-2690 МГц","5M00G7W\n10M0G7W\n5M00D7W\n10M0D7W","Д15, C83\nРв=20 Вт"]
[2749,"Абонентська станція радіодоступу стандарту IEEE 802.16e т.м. Green Packet моделі OS350 виробництва \"Green Packet Networks W.L.L.\" (Бахрейн) на підприємстві \"Green Packet Berhad\" (Малайзія)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)",531,"2010-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","Для доступу до багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n7M00G7W\n10M0G7W","Д15, C92\nGa=14 дБі\nРв=0,5 Вт"]
[2750,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Meraki моделі MR11 виробництва \"Meraki, Inc.\" (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв`язку рухомої служби (MO) ",531,"2010-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90\n---\nБ01, М22, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2751,"Автомобільний комплект гучного зв`язку т.м. Jabra моделі Jabra Cruiser2 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"GN Netcom AS\" (Данія) на підприємстві \"Enustech, Inc.\" (Корея)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)\n\n---\nІнші типи РЕЗ (ZZ)",531,"2010-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)\n---\nРадіомікрофони\n(EN 301 357)","Для передачі голосу з використанням інтерфейсу Bluetooth (телефон-гарнітура) та ОВЧ ЧМ-передавачем для відтворення звуку через автомобільну радіосистему","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n88,1-92 МГц\n100-107,9 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n200KF3E","Б01, М04\n\n\n---\nРв=50*10-9 Вт"]
[2752,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) моделі BULLET2HP виробництва \"Ubiquiti Networks, Inc.\" (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",531,"2010-11-25","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W","Д14, С90, М18\nGa=13 дБі\nGa=24 дБі"]
["Розділ 3. РЕЗ охоронних систем, систем сигналізації, телеметрії та радіоуправління"]
[881,"Радіообладнання автомобільної системи контролю дистанції моделі FT0019A (Radio Detection and Ranging Device for Vehicle) виробництва\"FUJITSU TEN LIMITED\" (Японія)","Інші типи РЛС (RLSZ)",531,"2010-11-25","Радіолокаційні вимірювання","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","1G00P0N\n1G00QXN","Б01, М16"]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв’язку"]
[2802,"Радіомодуль системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) т.м.Sierra Wireless моделі SL8083 виробництва \"Sierra Wireless\" (Канада, Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n531\n","23.10.2008\n25.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01, M01"]
[2803,"Радіотермінал системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м.Cinterion моделі MC52iT  виробництва \"Cinterion Wireless Modules GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)","\n1174\n531\n","23.10.2008\n25.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01, M02"]
[2804,"Базова станція системи цифрового стільникового радіозв'язку GSM-900/1800, IMT-2000(UMTS) моделі Multiradio Flexi BTS GSM/EDGE/WCDMA виробництва \"Nokia Siemens Networks Oy\" (Фінляндія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",531,"2010-11-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS), в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE та HSDPA/HSUPA/HSPA+, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n\n\n---\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n \n\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д15, О01\nРв=60 Вт\n\n\n---\nД15\nРв=60 Вт\n---\nД15\nРв=60 Вт"]
[2805,"Базова станція системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900 типу HSL 2.75G Picocell 900 виробництва \"HAY Systems Ltd.\" (Великобританія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",531,"2010-11-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д15, О01\nРв=0,2 Вт"]
[2806,"Базова станція системи стільникового зв'язку GSM-1800 типу HSL 2.75G Picocell 1800  виробництва \"HAY Systems Ltd.\" (Великобританія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",531,"2010-11-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE, як базова станція","1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д15\nРв=0,2 Вт"]
[2807,"Базова станція системи стільникового зв'язку GSM-1800 типу HSL 2.75G Femtocell 1800 виробництва \"HAY Systems Ltd.\" (Великобританія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",531,"2010-11-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE, як базова станція","1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д15\nРв=0,2 Вт"]
[2808,"Базова станція системи стільникового радіозв'язку GSM-900/1800, IMT-2000 UMTS) у складі базового блоку моделі 9926 BBU d2U eNode B з віддаленим радіочастотним блоком моделі 9442 RRH виробництва \"Alcatel-Lucent France\" (Франція) на підприємствах \"Alcatel-Lucent France\" (Франція); \"Alcatel-Lucent Shanghai Bell\" (Китай); \"Alcatel-Lucent Bell N.V.\" (Бельгія); \"Celestica Thailand Limited\" (Таїланд)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",531,"2010-11-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS), в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE та HSDPA/HSUPA/HSPA+, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n\n\n---\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n \n\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д15, О01\nРв=40 Вт\n\n\n---\nД15\nРв=40 Вт\n---\nД15\nРв=40 Вт"]
[2809,"Базова станція системи цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS), моделі Alcatel-Lucent 9361 Home Cell (9361 HC) виробництва \"Alcatel-Lucent France\" (Франція) на підприємствах \"Alcatel-Lucent France\" (Франція); \"Alcatel-Lucent Shanghai Bell \" (Китай); \"ZyXEL Communications Corporation\" (Тайвань); \"ZyXEL Communications (Wuxi) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",531,"2010-11-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS), в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі  HSDPA/HSUPA, як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д15\nРв=0,02 Вт"]
[2810,"Базова станція цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS), моделі Alcatel-Lucent 9362 Enterprise Cell (9362 EC) виробництва \"Alcatel-Lucent France\" (Франція) на підприємствах \"Alcatel-Lucent France\" (Франція); \"Alcatel-Lucent Shanghai Bell \" (Китай); \"Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.\" (Китай); \"Delta Networks Taoyuan\" (Тайвань)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",531,"2010-11-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS), в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі  HSDPA/HSUPA, як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д15\nРв=0,1 Вт"]
[2811,"Базова станція цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS), моделі Alcatel-Lucent 9363 Metro Cell Indor (9363 MC ID) виробництва \"Alcatel-Lucent France\" (Франція) на підприємствах \"Alcatel-Lucent France\" (Франція); \"Alcatel-Lucent Shanghai Bell \" (Китай); \"Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.\" (Китай); \"Delta Networks Taoyuan\" (Тайвань)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",531,"2010-11-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS), в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі  HSDPA/HSUPA, як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д15\nРв=0,1 Вт"]
[2812,"Базова станція цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS), моделі Alcatel-Lucent 9364 Metro Cell Outdor (9364 MC OD) виробництва \"Alcatel-Lucent France\" (Франція) на підприємствах \"Alcatel-Lucent France\" (Франція); \"Alcatel-Lucent Shanghai Bell \" (Китай); \"Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.\" (Китай); \"Delta Networks Taoyuan\" (Тайвань)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",531,"2010-11-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS), в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі  HSDPA/HSUPA, як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д15\nРв=0,1 Вт"]
["Розділ 7. РЕЗ безпосереднього та транкінгового радіозв’язку"]
[903,"Аматорська радіостанція моделі FTM-350R виробництва \"Vertex Standart Co., Ltd.\" (Японія)","Аматорська станція (AT)",531,"2010-11-25","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","144-146 МГц\n430-440 МГц","16K0F3E\n16K0F2D\n8K00F3E\n8K00F2D","М17"]
[]
["Примітки:"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до рішення НКРЗ від 06.09.2007 р.  № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564.\n"]
["Б06. Дозвіл на експлуатацію видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ."]
["Д14. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами))."]
["Д15. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами))."]
["М01. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880-915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710-1785 МГц -до 1 Вт, IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA)  у смузі 1920-1980 МГц - до 0,25 Вт."]
["М02. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880-915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710-1785 МГц -до 1 Вт."]
["М04. Максимальна дозволена вихідна потужність радіопередавача  (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.15.1 (Bluetooth) - до 2,5 мВт (для класу потужності 1 - до 100 мВт)."]
["М06. Максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність у смузі радіочастот 5470-5725 МГц при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40 МГц - до 1 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 500 мВт;\n                         3) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 250 мВт."]
["М07. Максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність (ЕІВП) у смузі радіочастот 5725-5850 МГц при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання, динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40МГц - до 4 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 15 МГц - до 3 Вт;\n                         3) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 2 Вт;\n                         4) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 1 Вт."]
["М14. Потужність випромінювання радіопередавача (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.11b/g (WiFi) не повинна перевищувати 0,1 Вт."]
["М16. Максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність пікова 55 дБм, середня ≤ 23,5 дБм."]
["М17. Дозволені смуги радіочастот, режими роботи у цих смугах (класи випромінювання) і максимальні потужності аматорських радіостанцій визначаються  Регламентом аматорського радіозв’язку України.\n"]
["М21. Максимальна потужність випромінювання радіопередавача у смуах радіочастот 5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5725-5850 МГц в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.11a (WiFi) для застосування всередині будівель не повинна перевищувати 200 мВт."]
["М22. Сумарна еквіваленто ізотропна потужність випромінювання радіопередавачів в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11n у смугах радіочастот 2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5725-5850 МГц не повинна перевищувати 100 мВт."]
["С39. Формула утворення сітки частот (рознесення несучих частот 5 МГц):  2302,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2...19."]
["С50. Формула утворення сітки частот (рознесення несучих частот 10 МГц): 2305 МГц+N*10 МГц, де N=0, 1, 2...9."]
["С78. Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5470-5725 МГц:\n           1) рознесенням центральних радіочастот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;\n           2)  рознесенням центральних радіочастот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 15 МГц, 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;\n           3) для ширини смуги випромінювання 40 МГц (IEEE Std. 802.11n-2009): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=98, 106, 114, 122, 130."]
["С79. Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5725-5850 МГц:\n          1) рознесенням центральних радіочастот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;\n          2)  рознесенням центральних радіочастот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168;\n          3)  для ширини смуги випромінювання 40 МГц (IEEE Std. 802.11n-2009): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=156, 162."]
["С83. Формула утворення сітки частот у смузі 2500-2690 МГц: \n                         1) із рознесенням несучих радіочастот 5 МГц (для ширини радіоканалу 3,5 МГц, 5 МГц): 2502,5 МГц + 5*N (МГц), де N=0, 1, 2...37;\n                         2) із рознесенням несучих радіочастот 10 МГц (для ширини радіоканалу 7 МГц, 8,75 МГц, 10 МГц): 2505 МГц + 10*N (МГц), де N=0, 1, 2...18;\n                         3) із рознесенням несучих радіочастот 20 МГц (для ширини радіоканалу 20 МГц): 2510 МГц + 20*N (МГц), де N=0, 1, 2...8."]
["С90. Формула утворення сітки частот (для ширини радіоканалу 5 МГц, 10 МГц, 20 МГц, 22 МГц): 2412 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2…12. "]
["С91. Формула  для отримання номіналів центральних частот для смуги 5150-5350 МГц:  5000 МГц+N*5 МГц, де N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64. "]
["С92. Формула утворення сітки центральних частот (режим FDD (frequency division duplex), дуплексне рознесення 100 МГц):\n    1) рознесення несучих частот 1,75 МГц: - 3410 МГц+ N*1,75 МГц, \n                                                                             - 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;\n    2) рознесення несучих частот 3,5 МГц: - 3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, \n                                                                           - 3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;\n    3) рознесення несучих частот 7 МГц (для ширини радіоканалу 5 МГц, 7 МГц):\n                                                                           - 3406,5 МГц+ N*7 МГц, \n                                                                           - 3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;\n    4) рознесення несучих частот 14 МГц  (для ширини радіоканалу 8,75 МГц, 10 МГц, 14 МГц):\n                                                                           - 3403 МГц+ N*14 МГц, \n                                                                           - 3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.\nВикористання радіоелектронних засобів в режимі TDD (time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD."]
["С101. Формула для отримання номіналів центральних частот в смузі радіочастот 2400-2483,5 МГц :  F (МГц)=2402 + n, де n = 0...78"]
["О01. Застосування базових станцій радіотехнології «цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM» у смузі радіочастот 888-890 МГц допускається за умови встановлення на вході приймальних трактів зазначених станцій фільтрів із смугою пропускання 888-915 МГц. "]
["K02. У системах цифрового телевізійного мовлення стандарту DVB-T передавачі застосовують технологію COFDM (складний сигнал, який представляє собою набір частотно-ортогонально несучих, модульованих квадратурно-амплітудною (QAM) модуляцією із застосуванням перешкодозахищеного кодування). Сигнал та маска сигналу повинні відповідати стандарту ДСТУ EN 300 744:2004 \"Цифрове телевізійне мовлення. Структура кадрів, кодування каналу та методи модуляції в системі цифрового наземного телебачення. Загальні технічні вимоги\"; "]
[null,"Діапазон (телевізійний)","Ширина смуги радіочастот, МГц",null,null,"Формула отримання центральних частот"]
[null,null,"необхідна","контрольна "]
[null,"ІІІ",6.66,7,null,"174 MГц + 3,5 MНц + i*7 MГц, i= 0, 1, 2, 3 …7;"]
[null,"IV-V",7.61,8,null,"470 MГц + 4 MГц + i1*8 MГц, i1 = 0, 1, 2, 3 ...69."]
["Скорочення, які застосовуються у примітках:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача,  яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n"]

{"sheet":"Додаток2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,9],[18,0,18,9],[1,10,2,10],[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[17,0,17,9],[9,0,9,9],[16,0,16,9],[4,0,4,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                Додаток 2 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                      від 25.11.2010 р. № 531\nЗміни у Реєстрі"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 1. РЕЗ радіорелейних систем "]
[425,"Цифрова радіорелейна станція т.м. SAF типу CFIP-11-PhoeniX виробництва \"SAF Technika AS\" (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","413\n531","16.09.2010\n25.11.2010","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі","10,7-11,7 ГГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n40M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n40M0D7W","Д14, С43\nGa=34,2 дБі\nGa=40,0 дБі\nРв=0,316 Вт"]
[426,"Цифрова радіорелейна станція т.м. SAF типу CFIP-13-PhoeniX виробництва \"SAF Technika AS\" (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","413\n531","16.09.2010\n25.11.2010","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі","12,75-13,25 ГГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д14, С44\nGa=30,4 дБі\nGa=36,0 дБі\nGa=41,8 дБі\nGa=45,7 дБі\nGa=47,1 дБі\nРв=0,316 Вт"]
[427,"Цифрова радіорелейна станція т.м. SAF типу CFIP-18-PhoeniX виробництва \"SAF Technika AS\" (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","413\n531","16.09.2010\n25.11.2010","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі","17,7-19,7 ГГц ","7M50G7W\n13M8G7W\n27M5G7W\n7M50D7W\n13M8D7W\n27M5D7W","Д14, С46\nGa=34,1 дБі\nGa=38,9 дБі\nGa=45,0 дБі\nGa=48,5 дБі\nРв=0,08 Вт"]
[428,"Цифрова радіорелейна станція т.м. SAF типу CFIP-23-PhoeniX виробництва \"SAF Technika AS\" (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","413\n531","16.09.2010\n25.11.2010","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі","22-22,6 ГГц/\n23-23,6 ГГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д14, С62\nGa=30,5 дБі\nGa=35,3 дБі\nGa=40,5 дБі\nGa=46,4 дБі\nGa=50,1 дБі\nРв=0,08 Вт"]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення, радіозв’язку розподільчого типу"]
[1277,"Абонентська станція АС-10 системи \"ТРС-ТРОФІ-М\" виробництва ТОВ \"Трофі-Україна\" (Україна) (стара назва Українсько-кіпрського ТОВ \"ТРОФІ Електронікс\" (смт. Станично-Луганське, Україна))","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","1095\n531","12.09.2008\n25.11.2010"," Мультисервісний радіодоступ ","Для доступу до багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","10,15-10,30 ГГц /\n10,50-10,65 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","C69\nРв=0,1 Вт"]
[1278,"Базова станція БС-10 системи \"ТРС-ТРОФІ-М\" виробництва ТОВ \"Трофі-Україна\" (Україна) (стара назва Українсько-кіпрського ТОВ \"ТРОФІ Електронікс\" (смт. Станично-Луганське, Україна))","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","1095\n531","12.09.2008\n25.11.2010"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","10,15-10,30 ГГц /\n10,50-10,65 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","C69\nРв=10 Вт"]
[1279,"Ретранслятор мікропотужний МКМР-12 системи \"ТРС-ТРОФІ-М\" виробництва ТОВ \"Трофі-Україна\" (Україна) (стара назва Українсько-кіпрського ТОВ \"ТРОФІ Електронікс\" (смт. Станично-Луганське, Україна))","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","1095\n531","12.09.2008\n25.11.2010","Багатоканальне наземне телерадіомовлення","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","11,7-12,5 ГГц","40M0G7W\n40M0D7W","С35, М10"]
[1280,"Ретранслятор потужний МР-12 системи \"ТРС-ТРОФІ-М\" виробництва ТОВ \"Трофі-Україна\" (Україна) (стара назва Українсько-кіпрського ТОВ \"ТРОФІ Електронікс\" (смт. Станично-Луганське, Україна))","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","1095\n531","12.09.2008\n25.11.2010","Багатоканальне наземне телерадіомовлення","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","11,7-12,5 ГГц","40M0G7W\n40M0D7W","С35, М10"]
[1281,"Базова станція БС-12 системи \"ТРС-ТРОФІ-М\" виробництва ТОВ \"Трофі-Україна\" (Україна) (стара назва Українсько-кіпрського ТОВ \"ТРОФІ Електронікс\" (смт. Станично-Луганське, Україна))","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","1095\n531","12.09.2008\n25.11.2010","Багатоканальне наземне телерадіомовлення","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","11,7-12,5 ГГц","40M0G7W\n40M0D7W","С35, М10"]
[2475,"Обладнання радіодоступу (точка доступу)  моделі WBS-2400 виробництва Wavion Ltd. (Ізраїль)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)","340\n521\n531","29.07.2010\n18.11.2010\n25.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g)","Для організації доступу до телекомунікаційної мережі з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0G1W\n20M0D1W","Д14, С90, М14, М18\nGa=10,5 дБі"]
["Примітки:"]
["Д14. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами))."]
["М14. Потужність випромінювання радіопередавача (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.11b/g (WiFi) не повинна перевищувати 0,1 Вт."]
["М18. Максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність не повинна перевищувати 100 мВт."]