{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток1","Додаток2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток1","index":0,"n_rows":86,"n_cols":11,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,0,72,9],[79,0,79,9],[85,0,85,9],[81,0,81,9],[82,0,82,9],[84,0,84,9],[76,0,76,9],[73,0,73,9],[80,0,80,9],[83,0,83,9],[35,0,35,9],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[4,0,4,9],[0,0,0,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,5,2,5],[78,0,78,9],[58,0,58,9],[77,0,77,9],[41,0,41,9],[68,0,68,9],[71,0,71,9],[74,0,74,9],[75,0,75,9],[69,0,69,9],[70,0,70,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                Додаток 1 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                      від 18.11.2010 р. № 521\nДоповнення до Реєстру"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення, радіозв’язку розподільчого типу"]
[2702,"Безпроводова гарнітура моделі HM 1100 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2703,"Безпроводова гарнітура моделі HM 3600 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2704,"Безпроводова гарнітура моделі HM 6400 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2705,"Безпроводова гарнітура моделі WEP 450 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2706,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. MSI моделі MS-3872 виробництва \"Micro-Star International Co., Ltd.\" (Тайвань)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01, М22, С90"]
[2707,"Обладнання радіодоступу (радіомодуль) моделі IAM2.1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Alpine Electronics, Inc.\" (Японія) на підприємстві \"Alpine Electronics Manufacturing, Inc.\" (Японія)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2708,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. HP моделі HP 802.11a/b/g Wireless Client PCI Card виробництва \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)\nРЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g)","Для доступу до мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01, М14, С90\n---\nБ01, М21, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2709,"Обладнання радіодоступу (безпроводовий міст) т.м. HP моделі HP 802.11a/b/g Workgroup Bridge виробництва \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01, М14, С90\n---\nБ01, М21, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2710,"Обладнання радіодоступу (безпроводовий міст) т.м. HP моделі HP 802.11a Integrated Building-to-Building Outdoor Bridge and Access Point виробництва \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01, М14, С90\n---\nБ01, М21, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2711,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. HP моделі HP A8760 Dual Radio 802.11a/b/g Access Point виробництва \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01, М14, С90\n---\nБ01, М21, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2712,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. HP моделі HP A7760 Single Radio 802.11a/b/g Access Point виробництва \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01, М14, С90\n---\nБ01, М21, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2713,"Маршрутизатор з обладнанням радіодоступу т.м. HP моделі HP V110 Cable/DSL Wireles-N Router виробництва \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01, М22, С90"]
[2714,"Маршрутизатор з обладнанням радіодоступу т.м. HP моделі HP V110 ADSL-A Wireles-N Router виробництва \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01, М22, С90"]
[2715,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. Realtek моделі RTL8188CEB8 виробництва \"Realtek Semiconductor Corp.\" (Тайвань)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE Std. 802.11b/g/n та IEEE Std. 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, М22, С90, М04, С101"]
[2716,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. AzureWave моделі AW-NB037H виробництва \"Azure Wave Technologies, Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Azure Wave Technologies (Shanghai) Inc.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01, М22, С90"]
[2717,"Система захисту від несанкціанованого підключення до безпроводової мережі з обладнанням радіодоступу т.м. HP моделі HP AirProtect Sentry 5850 Wireless Security виробництва \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g та її захисту від несанкціонованого підключення","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01, М14, С90\n---\nБ01, М21, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2718,"Система захисту від несанкціанованого підключення до безпроводової мережі з обладнанням радіодоступу т.м. HP моделі HP AirProtect Sentry 5750 Wireless Security виробництва \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g та її захисту від несанкціонованого підключення","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01, М14, С90\n---\nБ01, М21, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2719,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша) т.м. Lexma моделі B200 виробництва \"LEXMA Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Acrox Technologies Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2720,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша) т.м. Lexma моделі M236R виробництва \"LEXMA Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Acrox Technologies Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2721,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша) т.м. Lexma моделі M260R виробництва \"LEXMA Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Acrox Technologies Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2722,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша) т.м. Lexma моделі B300 виробництва \"LEXMA Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Acrox Technologies Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2723,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша) т.м. Lexma моделі AM545R виробництва \"LEXMA Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Acrox Technologies Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2724,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша) т.м. Lexma моделі AB616 виробництва \"LEXMA Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Acrox Technologies Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2725,"Проводовий модем т.м. Thomson моделі TCW710 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Thomson Inc.\" (Франція) на підприємстві \"Askey Technology (Jiang Su) Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g)","Для організації доступу до мережі передачі даних за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б03, C90\nМ14"]
[2726,"DVD аудіосистема т.м. LG моделі HLT55W з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу) моделі DWAM82-DB виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея) на підприємстві \"HuiZhou Vision Electronics\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g)","Для організації мережі передачі аудіо- відеоінформації з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n5725-5825 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01, М14, С90, С79, М07"]
[2727,"Система акустична цифрова для iPod (Digital Speaker System for iPod) т.м. Pioneer моделі XW-NAC1-K з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Pioneer Copr.\" (Японія) на підприємстві \"Korat Denki Ltd.\" (Таїланд)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2728,"Система акустична цифрова для iPod (Digital Speaker System for iPod) т.м. Pioneer моделі XW-NAC3-K з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Pioneer Copr.\" (Японія) на підприємстві \"Korat Denki Ltd.\" (Таїланд)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2729,"Система акустична цифрова для iPod (Digital Speaker System for iPod) т.м. Pioneer моделі XW-NAC3-W з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Pioneer Copr.\" (Японія) на підприємстві \"Korat Denki Ltd.\" (Таїланд)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2730,"Система акустична цифрова для iPod (Digital Speaker System for iPod) т.м. Pioneer моделі XW-NAC3-R з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Pioneer Copr.\" (Японія) на підприємстві \"Korat Denki Ltd.\" (Таїланд)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2731,"Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі Samsung SH100 з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу) моделі BCM4319IC  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"TianJin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01, М22, С90"]
["Розділ 3. РЕЗ охоронних систем, систем сигналізації, телеметрії та радіоуправління"]
[876,"Інтерактивна система т.м. Mimio моделі ICD02 MimioTeach з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних ZigBee) виробництва \"Newell Rubbermaid company\" (Великобританія)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.4)","Інтерактивна система навчання з можливістю передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01, Р19"]
[877,"Cистема оцінки т.м. Mimio Vote моделі ICD05 (у складі пристроїв Mimio Vote Station Mimio ICD05-01 та Vote Handset ICD05-02) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних ZigBee) виробництва \"Newell Rubbermaid company\" (Великобританія)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.4)","Інтерактивна система навчання з можливістю передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01, Р19"]
[878,"Обладнання радіодоступу (USB-адаптер)  т.м. Mimio моделі ICD01 MimioHub виробництва \"Newell Rubbermaid company\" (Великобританія)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.4)","Інтерактивна система навчання з можливістю передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01, Р19"]
[879,"Безпроводовий пристрій введення даних  (пульт для презентацій) т.м. Lexma моделі MP8 виробництва \"LEXMA Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Acrox Technologies Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[880,"Безпроводовий пристрій введення даних  (пульт для презентацій) т.м. Lexma моделі MP9 виробництва \"LEXMA Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Acrox Technologies Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв’язку"]
[2786,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. LG моделі GS101 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]
[2787,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. SAMSUNG моделі GT-E2330 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co, Ltd\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]
[2788,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-S5570 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві  \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co, Ltd\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE Class 10, HSDPA, модулями радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g) та Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01, M01, М04, С101, М21, С90"]
[2789,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-S5670 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві  \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co, Ltd\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE Class 10, HSDPA, модулями радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g) та Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01, M01, М04, С101, М21, С90"]
[2790,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-S5830 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві  \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co, Ltd\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE Class 10, HSDPA, модулями радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g) та Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01, M01, М04, С101, М21, С90"]
[2791,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі E175 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, Bluetooth, модулем радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01, M02, М04, С101, М14, С90"]
[2792,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі E150 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]
[2793,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі Pad з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, Bluetooth, модулем радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01, M02, М04, С101, М14, С90"]
[2794,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі ST230 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]
[2795,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі EZZY 2 виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01, M02"]
[2796,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Magic моделі M100 виробництва \"KDI Communication Co. Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01, M02"]
[2797,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Magic моделі M400 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"KDI Communication Co. Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]
[2798,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Magic моделі M800 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"KDI Communication Co. Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]
[2799,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) т.м.Intermec моделі 1005CP01 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"INTERMEC Technologies Corp.\" (США) на підприємстві \"Hohg Fu Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE Class 10, HSDPA, модулями радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g) та Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01, M01, М04, С101, М21, С90"]
[2800,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі EC5805 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",521,"2010-11-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO, модулем радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g))","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01, Р03, \nТ06\n---\n Б01, М14, С90"]
[2801,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі C8150 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",521,"2010-11-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO, модулями радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g/n) та Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01, Р03, \nТ06\n---\n Б01, М04, С101, М22, С90"]
["Розділ 7. РЕЗ безпосереднього та транкінгового радіозв’язку"]
[895,"Носима радіостанція персонального зв’язку т.м. TWINTALKER моделі 1302 (PMR діапазону) виробництва \"TOPCOM\" (Бельгія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок \n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","8K50F3E","Б01\nРв=0,5 Вт"]
[896,"Носима радіостанція персонального зв’язку т.м. TWINTALKER моделі 6800 (PMR діапазону) виробництва \"TOPCOM\" (Бельгія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок \n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","8K50F3E","Б01\nРв=0,5 Вт"]
[897,"Носима радіостанція персонального зв’язку т.м. TWINTALKER моделі 7100 (PMR діапазону) виробництва \"TOPCOM\" (Бельгія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок \n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","8K50F3E","Б01\nРв=0,5 Вт"]
[898,"Носима радіостанція персонального зв’язку т.м. TWINTALKER моделі 9100 (PMR діапазону) виробництва \"TOPCOM\" (Бельгія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок \n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","8K50F3E","Б01\nРв=0,5 Вт"]
[899,"Носима радіостанція персонального зв’язку т.м. TWINTALKER моделі 9500 (PMR діапазону) виробництва \"TOPCOM\" (Бельгія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок \n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","8K50F3E","Б01\nРв=0,5 Вт"]
[900,"Носима радіостанція персонального зв’язку т.м. PRONTALKER PT моделі 1016 (PMR діапазону) виробництва \"TOPCOM\" (Бельгія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок \n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","8K50F3E","Б01\nРв=0,5 Вт"]
[901,"Носима радіостанція персонального зв’язку т.м. PRONTALKER PT моделі 1078 (PMR діапазону) виробництва \"TOPCOM\" (Бельгія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)","\n1174\n521\n","23.10.2008\n18.11.2010","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок \n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","8K50F3E","Б01\nРв=0,5 Вт"]
[902,"Аматорська радіостанція моделі FT-250R виробництва \"Vertex Standart Co., Ltd.\" (Японія)","Аматорська станція (AT)",521,"2010-11-18","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","144-146 МГц\n430-440 МГц","16K0F3E\n16K0F2D","М17"]
[]
["Примітки:"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до рішення НКРЗ від 06.09.2007 р.  № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564.\n"]
["Р19. Максимальна дозволена вихідна потужність радіопередавача (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.15.4 (ZigBee) - 10 мВт. Еквіваленто ізотропна потужність випромінювання не повинна перевищувати 32 мВт."]
["М01. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880-915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710-1785 МГц -до 1 Вт, IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA)  у смузі 1920-1980 МГц - до 0,25 Вт."]
["М02. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880-915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710-1785 МГц -до 1 Вт."]
["М04. Максимальна дозволена вихідна потужність радіопередавача  (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.15.1 (Bluetooth) - до 2,5 мВт (для класу потужності 1 - до 100 мВт)."]
["М06. Максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність у смузі радіочастот 5470-5725 МГц при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40 МГц - до 1 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 500 мВт;\n                         3) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 250 мВт."]
["М07. Максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність (ЕІВП) у смузі радіочастот 5725-5850 МГц при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання, динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40МГц - до 4 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 15 МГц - до 3 Вт;\n                         3) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 2 Вт;\n                         4) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 1 Вт."]
["М14. Потужність випромінювання радіопередавача (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.11b/g (WiFi) не повинна перевищувати 0,1 Вт."]
["М17. Дозволені смуги радіочастот, режими роботи у цих смугах (класи випромінювання) і максимальні потужності аматорських радіостанцій визначаються  Регламентом аматорського радіозв’язку України.\n"]
["М21. Максимальна потужність випромінювання радіопередавача у смуах радіочастот 5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5725-5850 МГц в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.11a (WiFi) для застосування всередині будівель не повинна перевищувати 200 мВт."]
["М22. Сумарна еквіваленто ізотропна потужність випромінювання радіопередавачів в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11n у смугах радіочастот 2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5725-5850 МГц не повинна перевищувати 100 мВт."]
["С78. Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5470-5725 МГц:\n           1) рознесенням центральних радіочастот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;\n           2)  рознесенням центральних радіочастот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 15 МГц, 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;\n           3) для ширини смуги випромінювання 40 МГц (IEEE Std. 802.11n-2009): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=98, 106, 114, 122, 130."]
["С79. Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5725-5850 МГц:\n          1) рознесенням центральних радіочастот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;\n          2)  рознесенням центральних радіочастот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168;\n          3)  для ширини смуги випромінювання 40 МГц (IEEE Std. 802.11n-2009): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=156, 162."]
["С90. Формула утворення сітки частот (для ширини радіоканалу 5 МГц, 10 МГц, 20 МГц, 22 МГц): 2412 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2…12. "]
["С91. Формула  для отримання номіналів центральних частот для смуги 5150-5350 МГц:  5000 МГц+N*5 МГц, де N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64. "]
["С101. Формула для отримання номіналів центральних частот в смузі радіочастот 2400-2483,5 МГц :  F (МГц)=2402 + n, де n = 0...78"]
["Скорочення, які застосовуються у примітках:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача,  яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n"]

{"sheet":"Додаток2","index":1,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[11,0,11,9],[19,0,19,9],[14,0,14,9],[4,0,4,9],[1,10,2,10],[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[26,0,26,9],[21,0,21,9],[22,0,22,9],[23,0,23,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                Додаток 2 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                      від 18.11.2010 р. № 521\nЗміни у Реєстрі"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 1. РЕЗ радіорелейних систем "]
[56,"Цифрова радіорелейна станція \"Ера-01\" виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","277\n1254\n521","18.05.2006\n11.12.2008\n18.11.2010","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі \n(передача даних до 34 Мбіт/с)","7900-8400 МГц    ","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n1M75G7W\n7M00G7W\n28M0G7W","Д14, С42"]
[57,"Цифрова радіорелейна станція \"Ера-02\" виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","277\n1254\n521","18.05.2006\n11.12.2008\n18.11.2010","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі \n(передача даних до 34 Мбіт/с)","12,75-13,25 ГГц","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n1M75G7W\n7M00G7W\n28M0G7W","Д14, С44"]
[58,"Цифрова радіорелейна станція \"Ера-03\" виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","277\n1254\n521","18.05.2006\n11.12.2008\n18.11.2010","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі \n(передача даних до 34 Мбіт/с)","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n1M75G7W\n7M00G7W\n28M0G7W","Д14, С45"]
[59,"Цифрова радіорелейна станція \"Ера-04\" виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","277\n1254\n521","18.05.2006\n11.12.2008\n18.11.2010","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі \n(передача даних до 34 Мбіт/с)","17,7-19,7 ГГц ","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n1M75G7W\n7M00G7W\n28M0G7W","Д14, С46"]
[60,"Цифрова радіорелейна станція \"Ера-05\" виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","277\n1254\n521","18.05.2006\n11.12.2008\n18.11.2010","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі \n(передача даних до 34 Мбіт/с)","7138-7411 ГГц\n7263-7536 ГГц","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n28M0G7W","Д14, С58"]
[61,"Цифрова радіорелейна станція \"Ера-06\" виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","277\n1254\n521","18.05.2006\n11.12.2008\n18.11.2010","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі \n(передача даних до 34 Мбіт/с)","5945-6405 МГц","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n28M0G7W","Д14, С40"]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення, радіозв’язку розподільчого типу"]
[1440,"Безпроводова гарнітура моделі SLEH-00075 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Zastron Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.\" Namtai Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n1212\n521","23.10.2008\n20.11.2008\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних та голосу з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01, М04"]
[2475,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) базова станція моделі WBS-2400 виробництва Wavion Ltd. (Ізраїль)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)","340\n521","29.07.2010\n18.11.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g)","Для організації доступу до телекомунікаційної мережі з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","С90, M14"]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв’язку"]
[1423,"Віддалений модуль системи стільникового зв’язку GSM-1800 моделі ION-M18  LS Q Ext (у складі системи ION-M) виробництва Andrew Corporation (США)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ","740\n521","17.05.2007\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800     ","Застосовується в системах стільникового зв’язк DCS1800 для збільшення зони покриття (базова станція - мастер-модуль -віддалений модуль - антена)","1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц      ","200KF7W","Д15 \nРв=8 Вт"]
[1860,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900 \nтипу ION-M9 LS L Ext виробництва Andrew Wireless Systems GmbH (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ","1095\n521","12.09.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900     ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д15, О01\nРв=8 Вт "]
[1861,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA)\nтипу ION-M21 L LS Ext виробництва Andrew Wireless Systems GmbH (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ","1095\n521","12.09.2008\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Застосовується в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA), як повторювач сигналу, в тому числі з підтримкою радіоінтерфейсів HSDPA, HSUPA","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д15 \nРв=10 Вт "]
[2150,"Повторювач (міні) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900 моделі MR918 - PSU 30W виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ","\n1337\n269\n521\n","05.02.2009\n17.06.2010\n18.11.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900     ","Застосовується в системах стільникового зв’язк E-GSM/GSM-900 для збільшення зони покриття (базова станція-повторювач-абонентське обладнання)","888-915 МГц /\n933-960 МГц   ","200KF7W\n200KG7W      ","Д15\nРв=0,063 Вт"]
["Примітки:"]
["Д15. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами))."]
["С40. Формула утворення сітки частот з рознесенням центральних частот радіостволів 29,65 МГц (згідно рекомендацій ITU-R F.383), Fо=6175 МГц: \n                                                                                                             - нижня Fо-259,45+29,65*n,\n                                                                                                             - верхня Fо-7,41+29,65*n, де n=1, 2...8."]
["С42. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій ITU-R F.386, Annex 4, дуплексне рознесення 266 МГц), Fо=8157 МГц: \n          1) з рознесенням центральних частот радіостволів  28 МГц:  - нижня Fо-259+28*n,\n                                                                                                                      - верхня Fо+7+28*n, де n=1, 2...8;\n          2) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц:  - нижня Fо-259+14*n,\n                                                                                                                      - верхня Fо+7+14*n, де n=1, 2...16;\n          3) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц:   - нижня Fо-252+7*n,\n                                                                                                                    - верхня Fо+14+7*n, де n=1, 2...32;\n          4) з рознесенням центральних частот радіостволів 56 МГц: - нижня Fо-273+56*n,\n                                                                                                                       - верхня Fо-7+56*n, де n=1, 2."]
["С44. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-02 E (Bonn 1994, переглянута в червні 2007)), Fо=12996 МГц: \n          1) з рознесенням несучих частот 28 МГц:  - нижня Fо-259+28*n,\n                                                                                      - верхня Fо+7+28*n, де n=1, 2...8;\n          2) з рознесенням несучих частот 14 МГц:  - нижня Fо-252+14*n,\n                                                                                      - верхня Fо+14+14*n, де n=1, 2...16;\n          3) з рознесенням несучих частот 7 МГц:   - нижня Fо-248,5+7*n,\n                                                                                     - верхня Fо+17,5+7*n, де n=1, 2...32;\n          4) з рознесенням несучих частот 3,5 МГц:   - нижня Fо-246,75+3,5*n,\n                                                                                        - верхня Fо+19,25+3,5*n, де n=1, 2...64;\n          5) з рознесенням несучих частот 56 МГц:   - нижня Fо-245+28*n,\n                                                                                          - верхня Fо+21+28*n, де n=1, 2...7."]
["С45. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій ITU-R F.636, дуплексне рознесення 490 МГц), Fо=11701 МГц: \n          1) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц (для ширини смуги випромінювання 28 МГц, 56 МГц):  - нижня Fо+2688+28*n, де n=15, 16;\n                                                                                                                                                                                                                             - верхня Fо+3626-28*n, де n=1, 2...16;\n          2) з рознесенням центральних частот радіостволів 14 МГц:  - нижня Fо+2702+14*n, де n=29, 30...32;\n                                                                                                                     - верхня Fо+3640-14*n, де n=1, 2...32;\n          3) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц (для ширини смуги випромінювання 3,5 МГц, 7 МГц):  \n                                                                                                                     - нижня Fо+2670,5+28+7*n, де n=58, 59...64;\n                                                                                                                     - верхня Fо+3608,5-28*15+7*n, де n=1,2...64."]
["С46. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-03 E (Bonn 1994), RECOMMENDATION  ITU-R  F.595-8 Annex 4, дуплексне рознесення 1010 МГц), Fо=18700 МГц: \n          1) з рознесенням центральних частот радіостволів 27,5 МГц:  - нижня Fо-1000+27,5*n,\n                                                                                                                         - верхня Fо+10+27,5*n, де n=1, 2...35;\n          2) з рознесенням центральних частот радіостволів 13,75 МГц:  - нижня Fо-1000+13,75*n,\n                                                                                                                           - верхня Fо+10+13,75*n, де n=1, 2...70;\n          3) з рознесенням центральних частот радіостволів 7,5 МГц:    - нижня Fо+997,5+7,5*n, \n                                                                                                                        - верхня Fо+12,5+7,5*n, де n=1,2...131;\n          4) з рознесенням центральних частот радіостволів 5 МГц (для ширини смуги випромінювання 3,5 МГц, 5 МГц): \n                                                                                                                        - нижня Fо+1002,5+5*n, \n                                                                                                                        - верхня Fо+7,5+5*n, де n=1,2...198;\n          5) з рознесенням центральних частот радіостволів 55 МГц:  - нижня Fо-1000+55*n,\n                                                                                                                      - верхня Fо+10+55*n, де n=1, 2...17."]
["С58. Формула утворення центральних частот радіостволів (згідно рекомендацій ITU-R F.385-8), Fо=7400 МГц для смуги радіочастот 7250-7550 МГц і , Fо=7275 МГц для смуги радіочастот 7125-7425 МГц дуплексне рознесення несучих частот 28 МГц:  \n                                                                                                               - нижня Fо-164,5+28*n,\n                                                                                                               - верхня F0-3,5+28*n, де n=1, 2...5."]