{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":95,"n_cols":12,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[74,0,74,11],[73,0,73,9],[48,0,48,11],[50,0,50,11],[83,0,83,11],[84,0,84,11],[75,0,75,11],[94,0,95,11],[77,0,77,11],[81,0,81,11],[86,0,86,11],[80,0,80,11],[85,0,85,11],[78,0,78,11],[76,0,76,11],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,1,2,1],[4,0,4,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[52,0,52,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[92,0,92,11],[93,0,93,11],[7,0,7,11],[87,0,87,11],[88,0,88,11],[89,0,89,11],[90,0,90,11],[91,0,91,11],[79,0,79,11],[82,0,82,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 28.03.2013 № 173  \nДоповнення до розділів 1, 3, 9, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3248,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки BITREK моделей BI-920 TREK з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/180 виробництва НВП \"Дискові системи\" ТОВ, Україна",1,173,"2013-03-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність НВП \"Дискові системи\" ТОВ від 08.03.2013\nреєстраційний номер №UA.TR.052.D.00067-13 від 11.03.2013"]
[3249,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки BITREK моделей BI-910 TREK з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/180 виробництва НВП \"Дискові системи\" ТОВ, Україна",1,173,"2013-03-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність НВП \"Дискові системи\" ТОВ від 08.03.2013\nреєстраційний номер №UA.TR.052.D.00067-13 від 11.03.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[759,"Повторювач ультракороткохвильового радіозв'язку торговельної марки Vertex моделі VXD-R70-G6-40,\nвиробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00173-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00014-13)"]
[760,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі VXD-720-D0B-5, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 5 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00164-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00016-13)"]
[761,"Повторювач ультракороткохвильового радіозв'язку торговельної марки Vertex моделі VXD-R70-D0-45,\nвиробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 5 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00173-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00014-13)"]
[762,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Vertex моделі VXD-7200-D0-45, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00172-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00015-13)"]
[763,"Радіостанція возивна - стаціонарна торговельної марки Vertex моделі VXD-7200-G6-25, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00172-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00015-13)"]
[764,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Vertex моделі VXD-7200-G6-40, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00172-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00015-13)"]
[765,"Радіостанція возивна - стаціонарна торговельної марки Vertex моделі VXD-7200-D0-25, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00172-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00015-13)"]
[766,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі VXD-720-G6B-4, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00164-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00016-13)"]
[767,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4801 типу PBE502HE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00171-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00013-13)"]
[768,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4601 типу PBE502FE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Д 02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00171-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00013-13)"]
[769,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4801 типу PBE302HE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Д 02, С12, ОВ3,\nРв = 5 Вт\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00171-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00013-13)"]
[770,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4401 типу PBE502CE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00171-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00013-13)"]
[771,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4800 типу PBE502H,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00171-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00013-13)"]
[772,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4600 типу PBE302F,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 5 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00171-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00013-13)"]
[773,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4401 типу PBE302CE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 5 Вт\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00171-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00013-13)"]
[774,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4601 типу PBE302FE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 5 Вт\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00171-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00013-13)"]
[775,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4400 типу PBE502C,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00171-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00013-13)"]
[776,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4600 типу PBE502F,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00171-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00013-13)"]
[777,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4400 типу PBE302C,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 5 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00171-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00013-13)"]
[778,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4800 типу PBE302H,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 5 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00171-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00013-13)"]
[779,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP2600 типу PAN502F,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д 02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00163-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00012-13)"]
[780,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP2400 типу PAN502C,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д 02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00163-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00012-13)"]
[781,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP2400 типу PAN302C,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 5 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00163-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00012-13)"]
[782,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP2600 типу PAN302F,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 5 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00163-13 \nвід 28.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00012-13)"]
[783,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM4400 типу MBA507D,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[784,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM4601 типу MBA504NE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[785,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM4401 типу MBA507DE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[786,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM4400 типу MBA504D,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[787,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM4601 типу MBA507NE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[788,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM4600 типу MBA504N,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[789,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM4600 типу MBA507N,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[790,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM4401 типу MBA504DE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[791,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM4601 типу MBA307NE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 25 Вт\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[792,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM4601 типу MBA304NE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 25 Вт\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[793,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM4401 типу MBA307DE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 25 Вт\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[794,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM4400 типу MBA307D,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д 02, С12, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[795,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM4401 типу MBA304DE,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 25 Вт\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[796,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM4400 типу MBA304D,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[797,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM4600 типу MBA304N,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
[798,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM4600 типу MBA307N,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,173,"2013-03-28","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3,\nРв = 25 В","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00167-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00008-13)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1727," Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі HG532e з функцією ADSL-модема, виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",3,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Хуавей Україна\" від 12.03.2013\n(Система оцінки управління якістю \n№ 007-ЗВяТН/12 від 16.11.2012) "]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[646," Стереосистема компактна торговельної марки Panasonic моделі SC-NE5* (де * - від однієї до двох будь-яких літер латинського алфавіту, символів, цифр або пробіл для позначення кольору корпуса виробу та країни призначення виробу) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",23,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 19.02.2013 \nреєстраційний номер №UA.001.D.09344-13 \nвід 20.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.003.0027381-13)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1139,"Телевізори плазмові т.м. Panasonic моделей TX-PR42ST60, TX-PR50ST60, TX-PR55ST60 з обладнанням радіодоступу моделі 8017-01620P (у складі WLU5150-D81) та інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі DBUB-P705, виробництва \"Panasonic Corporation AV Network Business Group\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 19.02.2013 \nреєстраційний номер №UA.001.D.09345-13 \nвід 20.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності: \nUA1.001.002787-13;\nUA1.001.002788-13;\nUA1.001.002789-13)"]
[1140,"Комп'ютер портативний торговельної марки DELL моделей P29G… (P29G001, P29G002) (замість \".\" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc\", США",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 25.12.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002530-12)"]
[1141,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі Pavilion Sleekbook 15-yxxxyy PC, Pavilion Touchmart Sleekbook 15-yxxxyy PC, Pavilion TS Sleekbook 15-yxxxyy PC, HP Pavilion 15 Sleekbook, Pavilion  15-yxxxyy Sleekbook, HP Pavilion Touchmart 15 Sleekbook, Pavilion TS 15-yxxxyy Sleekbook (де \"x\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"y\" літери від A до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q116) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\"\nреєстраційний номер №UA.PPS.00013-13/1 \nвід 25.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002846-13)"]
[1142,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі HP ENVY 4-xxxxyy Notebook PC, HP ENVY Pro 4-bxxxyy Ultrabook PC, HP ENVY Sleekbook 4-xxxxyy PC, HP ENVY Touchsmart Sleekbook 4-xxxxyy, HP ENVY Ultrabook 4-xxxxyy PC, HP ENVY Touchsmart Ultrabook 4-xxxxyy PC, HP ENVY 4-xxxxyy Sleekbook, HP ENVY 4-xxxxyy Ultrabook, HP ENVY TouchSmart 4 Sleekbook, HP ENVY TouchSmart 4 Ultrabook, HP ENVY TS 4-xxxxyy Sleekbook (RMN: TPN-C102) та HP ENVY 6-xxxxyy, HP ENVY Sleekbook 6-xxxxy, HP ENVY Ultrabook 6-xxxxy, HP ENVY 6-xxxxyy Sleekbook, HP ENVY 6-xxxxyy Ultrabook (RMN: TPN-C103) з обладнанням радіодоcтупу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,  \nIEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\"\nреєстраційний номер №UA.PPS.00011-13/1 \nвід 25.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002845-13)"]
[1143," Фотокамера цифрова торговельної марки Nikon моделі COOLPIX S5200 з обладнанням радіодоступу виробництва \"NIKON CORPORATION\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність \"NIKON CORPORATION\" від 01.02.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002723-13)"]
[1144," Фотокамера цифрова торговельної марки Nikon моделі COOLPIX S6500 з обладнанням радіодоступу виробництва \"NIKON CORPORATION\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність \"NIKON CORPORATION\" від 06.02.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002748-13)"]
[1145,"Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу H536B моделі EB-436Wi*; типу H537B моделі EB-426Wi*; типу H538B моделі EB-431i*; типу H540B моделі EB-421i* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Московского представительства компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Россия від 21.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002821-13)"]
[1146,"Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу H480B моделі EB-1410Wi*; типу H481B моделі EB-1400Wi* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Московского представительства компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Россия від 19.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002802-13)"]
[1147,"Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу H476B моделі EB-1776W* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Московского представительства компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Россия від 19.02.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UA1.001.000830-12;\nUA1.001.002802-13)"]
[1148,"Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу H472B моделі EB-1935* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Московского представительства компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Россия від 19.02.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UA1.001.001112-12;\nUA1.001.002802-13)"]
[1149,"Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу H470B моделі EB-1965*,  типу H471B моделі EB-1945W*,  типу H490B моделі EB-1955* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Московского представительства компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Россия від 19.02.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UA1.001.000841-12;\nUA1.001.002802-13)"]
[1150,"Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу H508B моделей EB-G6350*, EB-G6350 NL*; типу H509B моделей EB-G6150*, EB-G6150 NL*; типу H510B моделей EB-G6250W*, EB-G6250W NL*; типу H511B моделей EB-G6050W*, EB-G6050W NL*; типу H512B моделей EB-G6650WU*, EB-G6650WU NL*; типу H513B моделей EB-G6550WU*, EB-G6550WU NL*; типу H535B моделей EB-G6450WU*, EB-G6450WU NL* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Московского представительства компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Россия від 21.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002822-13)"]
[1151,"Проектори LCD т/м EPSON типу H458B моделі EB-Z10000*, EB-Z10005*, типу H459B моделі EB-Z8150*, типу H460B моделі EB-Z8350W*, EB-Z8355W*, типу H462B моделі EB-Z8450WU*, EB-Z8455WU* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Московского представительства компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Россия від 19.02.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UA1.001.000402-12;\nUA1.001.002802-13)"]
[1152,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiReader моделі PER5(X)(Y)(Z)(JJ)(C) з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 04.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n 1О094.000941-13)"]
[1153,"Принтери т.м. EPSON типу B531A моделі Work Force WF-2010*, типу B531B моделі M105* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Московского представительства компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Россия від 26.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002859-13)"]
[1154,"Принтери багатофункціональні т.м. НР моделі HP Officejet 7500A Wide Format e-All-in-One Printer та HP Officejet 7500A Wide Format Special Edition (RMN: SNPRC-1005-01) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\"\nреєстраційний номер №UA.001.00031-13/029\nвід 18.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002984-13)"]
[1155,"Сканери для зчитування штрих – кодів торговельної марки Casio типу Casio DT-X8 моделей DT-X8-10E, DT-X8-20E з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва “Casio Computer Co., Ltd\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Casio Computer Co., Ltd\" від 11.02.2013 \nреєстраційний номер №UA.TR.052.D.00047-13 \nвід 19.02.2013"]
[1156,"Сканери для зчитування штрих – кодів торговельної марки Casio типу Casio IT-300 моделей IT-300-15E з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва “Casio Computer Co., Ltd\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Casio Computer Co., Ltd\" від 11.02.2013 \nреєстраційний номер №UA.TR.052.D.00047-13 \nвід 19.02.2013"]
[1157,"Сканери для зчитування штрих – кодів торговельної марки Casio типу Casio IT-800 моделей IT-800R-15, IT-800R-05, IT-800RGC-05, IT-800RC-15, IT-800RGC-15, IT-800R-35, IT-800RGC-35,з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва “Casio Computer Co., Ltd\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Casio Computer Co., Ltd\" від 11.02.2013 \nреєстраційний номер №UA.TR.052.D.00047-13 \nвід 19.02.2013"]
[1158,"Сканери для зчитування штрих – кодів торговельної марки Casio типу Casio DT-930 моделей DT-930M51E, DT-930M50E з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва “Casio Computer Co., Ltd\", Японія",27,173,"2013-03-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Casio Computer Co., Ltd\" від 11.02.2013 \nреєстраційний номер №UA.TR.052.D.00046-13 \nвід 19.02.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["ОВ3. Рішенням НКРЗІ від 27.09.2012 № 486 погоджено застосування радіоелектронних засобів (без здійснення нових частотних присвоєнь, за виключенням часткової заміни радіостанцій радіомережі з метою технологічного поетапного переходу систем радіозв’язку на нові типи радіоелектронних засобів або до закінчення встановленого амортизаційного строку їх експлуатації) для використання в радіотехнологіях загальних користувачів:\n1.1) «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц:\n1.1.1) в смугах радіочастот 30,01-33 МГц, 33-47 МГц та 47-48,975 МГц - до 01.12.2020 року;\n1.1.2) в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n1.2) «аналоговий транкінговий радіозв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n"]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) ."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["С15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт."]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]