{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,36,11],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[31,0,31,9],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[0,0,0,11],[35,0,35,11],[32,0,32,11],[34,0,34,11],[33,0,33,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[4,0,4,11],[13,0,13,11],[18,0,18,11],[28,0,28,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 31.05.2012 № 278 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[325,"Радіостанція носима носивна моделі IC-F33GT виробництва Icom Inc., Японія",3,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E\n16K0F3E    ","Д02, С12, ОВ3","UA1.030.0074871-12 дійсний до 15.05.2013"]
[533,"Радіостанція базова  Повторювач (аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок) торговельної марки Kenwood  типу моделі NXR-700K виробництва Kenwood Corporation (Японія) на підприємстві Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур), \"Kenwood Yamagata Corporation\", Японія",18,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двостороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.030.0074883-12 дійсний до 28.02.2013\nUA1.030.0074885-12 дійсний до 28.02.2013",0]
[536,"Радіостанція базова Повторювач (аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок) торговельної марки Kenwood типу моделі  NXR-800K виробництва Kenwood Corporation (Японія) на підприємстві Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур), \"Kenwood Yamagata Corporation\", Японія",3,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двостороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.030.0074883-12 дійсний до 28.02.2013\nUA1.030.0074885-12 дійсний до 28.02.2013"]
[572,"Ретранслятор  Повторювач (аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок) торговельної марки Kenwood моделі NXR-800E3 виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія), Сінгапур",3,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11K0F3E","Д02, С13, ОВ3","UA1.030.0074883-12 дійсний до 28.02.2013\nUA1.030.0074885-12 дійсний до 28.02.2013"]
[573,"Ретранслятор  Повторювач (аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок) торговельної марки Kenwood моделі NXR-800E4 виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія), Сінгапур",3,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.030.0074883-12 дійсний до 28.02.2013\nUA1.030.0074885-12 дійсний до 28.02.2013"]
[574,"Ретранслятор Повторювач (аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок) торговельної марки Kenwood моделі NXR-800K3 виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія), Сінгапур",3,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11K0F3E","Д02, С13, ОВ3","UA1.030.0074883-12 дійсний до 28.02.2013\nUA1.030.0074885-12 дійсний до 28.02.2013"]
[604," Повторювач (аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок) торговельної марки Kenwood моделі NXR 800E виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія), Сінгапур",3,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, С14, С15, ОВ3","UA1.030.0076065-11 дійсний до 09.06.12\nUA1.030.0074883-12 дійсний до 28.02.2013\nUA1.030.0074885-12 дійсний до 28.02.2013",0]
[605," Повторювач (аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок) торговельної марки Kenwood моделі NXR-700E виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія), Сінгапур",3,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, С12, ОВ3","UA1.030.0076065-11 дійсний до 09.06.12\nUA1.030.0074883-12 дійсний до 28.02.2013\nUA1.030.0074885-12 дійсний до 28.02.2013",0]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1145,"Абонентське обладнання типу BMAX (зовнішній блок \nBMAX-CPE-ODU-(c)-(d)-(I)-(h)-3.5) системи широкосмугового радіодоступу BreezeMAX виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль",9,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16)","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n1M75G7W\n3M50G7W\n7M00G7W","Б01 або Д05","UA1.030.0075806-12 дійсний до 23.10.2013\nUA1.030.0074887-12 дійсний до 23.10.2013"]
[1147,"Абонентське обладнання типу BMAX (зовнішній блок \nBMAX-CPE-(d)-Si-E-3.5) системи широкосмугового радіодоступу BreezeMAX виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль",9,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16)","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n1M75G7W\n3M50G7W\n7M00G7W","Б01 або Д05","UA1.030.0075806-12 дійсний до 23.10.2013\nUA1.030.0074887-12 дійсний до 23.10.2013"]
[1408,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу торговельної марки Samsung моделі WIBT20 виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",9,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0174883-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 21.11.2013\n UA1.166.0068237-12 дійсний до 03.05.2013",0]
[1426,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки Samsung моделі WIDT10Bвиробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",9,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0174883-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 21.11.2013\n UA1.166.0068235-12 дійсний до 03.05.2013",0]
["Розділ 17. Радіообладнання систем наземного звукового мовлення"]
[2,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-30 виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013",0]
[3,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-250 виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013",0]
[5,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-500-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013",0]
[6,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-1000-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013",0]
[7,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-1500-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013",0]
[8,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-2000-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013",0]
[9,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-3000-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013",0]
[10,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-5000-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013",0]
[11,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-10000-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013",0]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[755," Радіопередавач системи контролю тиску в шині автомобіля моделі BB5T-1A180-AA виробництва \"Schrader Electronics Ltd\", Великобританія Велика Британія",18,"68\n278","16.02.2012\n07.06.2012","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Передача даних по радіоканалу","433,05-434,79 МГц","115KF1D","Б01\nРІ 42-2"," UA1.030.0027051-11 дійсний до 03.03.2012\nUA1.030.0074869-12 дійсний до 15.05.2013",0]
[]
["Примітки:"]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) ."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["С15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                      М.С. Сокирко      "]