{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":66,"n_cols":12,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,0,56,11],[1,7,2,7],[59,0,59,11],[1,6,2,6],[64,0,64,11],[50,0,50,11],[55,0,55,11],[46,0,46,11],[47,0,47,11],[49,0,49,11],[54,0,54,11],[1,8,2,8],[1,1,2,1],[58,0,58,11],[53,0,53,11],[1,11,2,11],[45,0,45,11],[26,0,26,11],[31,0,31,11],[51,0,51,11],[43,0,43,9],[65,0,65,11],[13,0,13,11],[48,0,48,11],[44,0,44,11],[52,0,52,11],[57,0,57,11],[60,0,60,11],[61,0,61,11],[62,0,62,11],[35,0,35,11],[63,0,63,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[24,0,24,11],[1,10,2,10],[4,0,4,11],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 21.06.2012 № 299  \nДоповнення до розділів 1, 3, 4, 9, 18, 27 Реєстру радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3109,"Базова cтанція системи стільникового зв'язку UMTS моделі FC170U (G5) (Femtocell Access Point) виробнитва \"Nokia Siemens Networks Oy\" Фінляндія",null,299,"2012-06-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n","5M00G7W\n5M00D7W\n","Д05\n","UA1.025.0084165-12 дійсний до 07.04.2013"]
[3110,"Базова cтанція системи стільникового зв'язку UMTS моделі FC270U (G5) (Femtocell Access Point) виробнитва \"Nokia Siemens Networks Oy\" Фінляндія",null,299,"2012-06-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n","5M00G7W\n5M00D7W\n","Д05\n","UA1.025.0084165-12 дійсний до 07.04.2013"]
[3111,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки TELTONIKA моделі FM4200 (BENISH FLEET) з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем, виробництва \"TELTONIKA UAB\", Литва",null,299,"2012-06-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KF7D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.155.0067667-12 дійсний до 03.05.2013"]
[3112," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі TS90 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія",null,299,"2012-06-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0088053-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3113," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS113 виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія",null,299,"2012-06-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.025.0088061-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3114," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS105D з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія",null,299,"2012-06-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0088057-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3115," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800/UMTS т.м. Fly моделі IQ275 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth)",null,299,"2012-06-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0086757-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3116," Радіотермінал системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделі CCU-VPN HSDPA ROUTER виробництва \"ООО НПО \"Сибсвязь\", Росія",null,299,"2012-06-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.030.0087935-12 дійсний до 04.06.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[735,"Радіостанція возивна торговельної марки Hytera моделі TM-600 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",null,299,"2012-06-21","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С12, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.025.0069285-12 дійсний до 03.05.2013"]
[736,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Hytera моделі TC-508 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",null,299,"2012-06-21","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С12, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.025.0069897-12 дійсний до 07.05.2013"]
[737,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Hytera моделі TC-518 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",null,299,"2012-06-21","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С12, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.025.0069901-12 дійсний до 07.05.2013"]
[738,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Hytera моделі TC-610 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",null,299,"2012-06-21","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С12, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.025.0069283-12 дійсний до 03.05.2013"]
[739,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Hytera моделі TC-320 (446,0625 - 446,09375 МГц) виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",null,299,"2012-06-21","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01, РІ 6-1","UA1.025.0057054-12 дійсний до 12.04.2013"]
[740,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Hytera моделі TC-320 (446,300 - 446,400 МГц) виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",null,299,"2012-06-21","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,3-446,4 МГц","11К0F3E","Д03","UA1.025.0057055-12 дійсний до 12.04.2013"]
[741,"Радіостанція носивна торговельної марки Hytera PD785G виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",null,299,"2012-06-21","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С12, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.025.0069282-12 дійсний до 03.05.2013"]
[742,"Радіостанція носивна торговельної марки Hytera PD705G виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",null,299,"2012-06-21","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С12, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.025.0069282-12 дійсний до 03.05.2013"]
[743,"Радіостанція носивна торговельної марки Hytera PD705 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",null,299,"2012-06-21","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С12, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.025.0069282-12 дійсний до 03.05.2013"]
[744,"Радіостанція возивна торговельної марки Hytera MD785G виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",null,299,"2012-06-21","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С12, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.025.0069284-12 дійсний до 03.05.2013"]
["Розділ 4. Радіообладнання систем рухомого транкінгового радіозв’язку"]
[96,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Hytera моделі PT580H системи цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",null,299,"2012-06-21","Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(EN 300 392-2)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку ","413-420 МГц/\n423-430 МГц","18К0G7W","Д02, С13                           Рв=3 Вт","UA1.025.0057056-12 дійсний до 12.04.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1584,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т. м. INTELLINET моделі Wireless 150N Access point (model 524704) виробництва \"IC INTRACOM Vertriebs GmbH\", Німеччина",9,299,"2012-06-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0085114-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1585,"Обладнання радіодоступу т. м. INTELLINET моделі Wireless 150N USB Mini Adapter (model 524773) виробництва \"IC INTRACOM Vertriebs GmbH\", Німеччина",null,299,"2012-06-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0085117-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1586,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т. м. INTELLINET моделі Wireless 150N Portable 3G Router (model 524940) виробництва \"IC INTRACOM Vertriebs GmbH\", Німеччина",9,299,"2012-06-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0085121-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1587,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу т.м. Realtek моделі RTL8188EE виробництва \"Realtek Semiconductor Corp.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,299,"2012-06-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0085241-12 дійсний до 30.05.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[851,"Радіопульт дистанційного керування моделями іграшкових автомобілів артикулів 80 43 2 221 600, 80 43 2 221 605, 80 45 2 234 055,  80 45 2 234 057 виробництва \"Bayerishe Motor Werke AGЄ (BMW), Німеччина",9,299,"2012-06-21","Радіокерування моделями\n(EN 300 220)","Для дистанційного керування дитячими іграшками","40,665 МГц\n40,675 МГц\n40,685 МГц\n40,695 МГц","20K0F1D","Б01\nРІ 44-1","UA1.155.0067319-12 дійсний до 03.05.2013"]
[852,"Радіопульт дистанційного керування т.м. HP моделі TSGH-2401 виробництва \"TopSeed Technology Corp.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,299,"2012-06-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0085276-12 дійсний до 30.05.2013"]
[853,"Обладнання тривожної сигналізації т.м. XTRIM моделей AX-8, AX-16, AX-24 та AX-32 виробництва \"XTRIM\", Пльща",9,299,"2012-06-21","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Передавання та приймання команд дистанційного керування","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.030.0089750-12 дійсний до 04.06.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[893,"Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Transformer Pad TF300T з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва ”ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція Китаю",null,299,"2012-06-21","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0085261-12 дійсний до 30.05.2013"]
[894,"Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ)  т.м. Asus моделі Transformer Pad TF300TG з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) та радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція Китаю",null,299,"2012-06-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0085271-12 дійсний до 30.05.2013"]
[895,"Радіопристрій для догляду за дитиною т.м. Motorola моделей MBP33 та MBP36 виробництва \"Binaton Electronics International Ltd.\", Гонконг",null,299,"2012-06-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","3M00FXW","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0087973-12 дійсний до 04.06.2013"]
[896,"Книги електронні торговельної марки TEXET моделей TB-**** (де перша * - цифри (7) - розмір екрану, з другої по четверту *** - цифри (0, 1, 9), латинські літери (А) - номер моделі) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Росія",null,299,"2012-06-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0070920-12 дійсний до 09.05.2013\nUA1.025.0070928-12 дійсний до 09.05.2013\nUA1.025.0070929-12 дійсний до 09.05.2013"]
[897,"Пристрої радіонавігаційні портативні (GPS-навігатори) торговельної марки TEXET моделей TN-******** (де перша * - цифри (7, 8) - розмір екрану, друга та третя ** - латинські літери (HD, BT, TV) - функціональні можливості, з шостої по восьму *** - латинські літери або їх відсутність (BT, DVR) - особливості додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Росія",null,299,"2012-06-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nРадіомікрофони\n(EN 301 357)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth та ЧМ-передавачем для відтворення звуку","2400-2483,5 МГц\n\n---\n87,5-92 МГц\n100-108 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n100KF3E","Б01\nРІ 24-3\nРІ 41-1","UA1.025.0070927-12 дійсний до 09.05.2013\nUA1.025.0070919-12 дійсний до 09.05.2013"]
[898,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки TEXET моделей TM-**** (де перша * - цифри (1, 7, 9) - розмір екрану, з другої по четверту *** - цифри (0, 2, 5, 7) - номер моделі) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Росія",null,299,"2012-06-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0069921-12 дійсний до 07.05.2013\nUA1.025.0069922-12 дійсний до 07.05.2013\nUA1.025.0069923-12 дійсний до 07.05.2013"]
[]
["Примітки:"]
["РІ 6-1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій PMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц наведені у додатку 2 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-1. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 87,5-92 МГц, 100-108 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 44-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіокерування моделями в смугах радіочастот 26990-27200 кГц, 34,995-35,225 МГц, 40,660-40,700 МГц наведені у додатку 21 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["ОВ3. Використання РЕЗ з кроком канальної сітки частот 25 кГц (класи випромінювання 16K0F3E, 16K0G3E, 16K0F1D, 16K0G1D, 16K0F3W, 16K0G3W та інші) в смугах радіочастот 30-48,5 МГц, 150-168,5 МГц, 413-420 МГц /423-430 МГц, 440-450 МГц, 450-453 МГц / 460-463 МГц,  виділених для використання в радіотехнологіях «аналоговий транкінговий радіозв’язок», «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок», «радіозв’язок передавання даних» обмежено строком до 01.12.2012 р. Нові частотні присвоєння з кроком канальної сітки частот 25 кГц здійснюються виключно для забезпечення технологічного поетапного переходу системи зв’язку на канальну сітку частот 12,5 кГц у порядку, встановленому рішенням НКРЗ від 19.10.2006 № 411 «Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону».\nПотужність випромінювання передавачів возимих РЕЗ, що використовуються в мережах УКХ радіозв’язку, визначається за результатами врахувавння умов їх використання.\n"]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) ."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["С15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт."]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                             М.С. Сокирко      "]