{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":84,"n_cols":12,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,0,60,9],[66,0,66,11],[75,0,75,11],[76,0,76,11],[71,0,71,11],[11,0,11,11],[1,8,2,8],[69,0,69,11],[73,0,73,11],[61,0,61,11],[70,0,70,11],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[63,0,63,11],[4,0,4,11],[18,0,18,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[83,0,83,11],[65,0,65,11],[68,0,68,11],[67,0,67,11],[74,0,74,11],[78,0,78,11],[79,0,79,11],[80,0,80,11],[72,0,72,11],[77,0,77,11],[82,0,82,6],[81,0,81,11],[38,0,38,11],[45,0,45,11],[42,0,42,11],[64,0,64,11],[48,0,48,11],[55,0,55,11],[52,0,52,11],[62,0,62,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 26.07.2012 № 370  \nДоповнення до розділів 1, 9, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27 Реєстру радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3125," Радіотелефон систем стільникового зв'язку cdma2000 1x та cdma2000 EV-Do торговельної марки Alcatel моделі OT-990C (One Touch 990C) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",null,370,"2012-07-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання,  (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0105910-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3126," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 та UMTS моделі U9200 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",null,370,"2012-07-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0105945-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3127," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделі E154 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Services Limited\", Велика Британія",null,370,"2012-07-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0106753-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3128," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделі IQ225 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Services Limited\", Велика Британія",null,370,"2012-07-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0106752-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3129,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки Ruptela моделей FM-Pro3 (BENISH LOGISTIC), FM-Pro3 GLONASS (BENISH LOGISTIC GLONASS), FM-Eco3 (BENISH CONTROL), FM-Tco3 (BENISH IQ), Trailer Tracker (BENISH TRAILER) з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем, виробництва \"Ruptela UAB\", Литва",null,370,"2012-07-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7D\n200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.025.0090024-12 дійсний до 06.06.2013"]
[3130,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки Ruptela моделі BENISH PRO3 GLONASS UZ з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем, виробництва \"Ruptela UAB\", Литва",null,370,"2012-07-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7D\n200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.025.0089141-12 дійсний до 05.06.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1604," Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. Cisco моделі WAP121-E-K9-G5 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2"," UA1.030.0105919-12 дійсний до 01.07.2013"]
[1605," Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. Cisco моделі WAP321-E-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2"," UA1.030.0105919-12 дійсний до 01.07.2013"]
[1606," Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації т.м. Cisco моделі RV180W-E-K9-G5 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0105920-12 дійсний до 01.07.2013"]
[1607,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу моделі RT5390BC8 (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Ralink Technology Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",9,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних та голосу з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW ","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0105909-12 дійсний до 02.07.2013"]
[1608,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі автомобільного радіоприймача моделей LAN5200WR2, LAN5210WR2 виробництва  \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",9,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01 або Д02\nРІ 24-3"," UA1.025.0086783-12 дійсний до 31.05.2013"]
[1609,"Обладнання радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у складі автомобільного радіоприймача моделей LSP2GTS, LSP2GTA, LSP2GTD виробництва  \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",9,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних та голосу з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW ","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0069150-12 дійсний до 03.05.2013"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[465,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100 діапазону 7 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W ","Д02 \n Рв = 0,8 Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[466,"Станція радіорелейна типу iPasolink 200 діапазону 7 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W ","Д02 \n Рв = 0,8 Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[467,"Станція радіорелейна типу iPasolink 400 діапазону 7 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W ","Д02 \n Рв = 0,8 Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[468,"Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 діапазону 7 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W ","Д02 \n Рв = 0,8 Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[469,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100 діапазону 15 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02\n Рв = 0,32 Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[470,"Станція радіорелейна типу iPasolink 200 діапазону 15 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02\n Рв = 0,32 Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[471,"Станція радіорелейна типу iPasolink 400 діапазону 15 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02\n Рв = 0,32 Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[472,"Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 діапазону 15 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02\n Рв = 0,32 Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[473,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100 діапазону 23 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02\nРв = 0,25Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[474,"Станція радіорелейна типу iPasolink 200 діапазону 23 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02\nРв = 0,25Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[475,"Станція радіорелейна типу iPasolink 400 діапазону 23 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02\nРв = 0,25Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[476,"Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 діапазону 23 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02\nРв = 0,25Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[477,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100 діапазону 38 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02\nРв = 0,1 Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[478,"Станція радіорелейна типу iPasolink 200 діапазону 38 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02\nРв = 0,1 Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[479,"Станція радіорелейна типу iPasolink 400 діапазону 38 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02\nРв = 0,1 Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[480,"Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 діапазону 38 ГГц виробництва \"NEC Corporation\" (Японія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02\nРв = 0,1 Вт"," UA1.030.0107953-12 дійсний до 09.05.2013"]
[481,"Станція цифрова радіорелейна типу FlexiPacket MultiRadio діапазону 7 ГГц виробництва Nokia Siemens Networks OY (Фінляндія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110 - 7750 МГц","3M50G7W      7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       3M50D7W       7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W ","Д02, \n Рв = 0,2 Вт"," UA1.030.0107945-12 дійсний до 14.07.2013"]
[482,"Станція цифрова радіорелейна типу FlexiPacket MultiRadio діапазону 15 ГГ цвиробництва Nokia Siemens Networks OY (Фінляндія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","3M50G7W      7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       3M50D7W       7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W ","Д02\n Рв = 0,2 Вт"," UA1.030.0107945-12 дійсний до 14.07.2013"]
[483,"Станція цифрова радіорелейна типу FlexiPacket MultiRadio діапазону 23 ГГц виробництва Nokia Siemens Networks OY (Фінляндія)",9,370,"2012-07-26","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23 ГГц","3M50G7W      7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       3M50D7W       7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W ","Д02\nРв = 0,1 Вт"," UA1.030.0107945-12 дійсний до 14.07.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[861,"Радіопристрій управління побутового призначення торговельної марки VELUX, моделей згідно з переліком нижче.\nСклад обладнання торговельної марки VELUX:\nкомплект дистанційного керування моделі KMX 100 EU у складі:\n- радіопульт дистанційного керування 3LR A01 WW;\n- блок управління 3 UC A02 EU;\n- виконуючий пристрій 3MG A01 WW;\n- датчик дощу 3LA A01 WW.\nкомплект дистанційного керування моделі KUX 100 EU у складі:\n- радіопульт дистанційного керування 3UR B01 WW;\n- блок управління 3 UC B01 EU.\nкомплект дистанційного керування моделі KMX 200 EU у складі:\n- радіопульт дистанційного керування 3LR A01 WW;\n- блок управління 3 MX A01 EU;\n- датчик дощу 3LA A01 WW.\nкомплект дистанційного керування моделі KSX 100 WW у складі:\n- радіопульт дистанційного керування 3LR A01 WW;\n- виконуючий пристрій 3SM B01 WW;\n- перетворювач 3SD B01 WW;\n- сонячна батарея.\nінтерфейс з радіопередавачем KLF 100 EU (3LF D01 EU);\nрадіопульт дистанційного керування KLI 110 WW;\nрадіопульт дистанційного керування KLR 100 WW (3LR A01 WW);\nадаптер з радіоприймачем KRD 100 EU (3RD D01 EU).\nвиробництва \"VELUX A/S\", Данія",9,370,"2012-07-26","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування електроприводами","868,0-868,6 МГц","10K0N1D","Б01\nРІ 42-3"," UA1.030.0107862-12 дійсний до 02.07.2013"]
[862,"Радіопередавач  моделі GenAlpha Wal 2 TPMS Tyre Transmitter системи контролю тиску в шині автомобілю виробництва \"Schrader Electronics Ltd.\", Велика Британія",9,370,"2012-07-26","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для дистанційного контролю тиску  у шинах автомобіля","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2"," UA1.030.0105922-12 дійсний до 02.07.2013"]
[863,"Модуль приймально-передавальний моделі v40-rtxd-400 виробництва ТОВ \"Фірма Трансат\", Україна",9,370,"2012-07-26","Радіометрія охоронних і пожежних систем (ДСТУ 4184:2003)","Використання у системах збору, передавання і обробки телеметричної інформації (SCADA), системах передавання даних по радіоканалу (пожежний і охоронний моніторинг) та систем GPS навігації мобільних об'єктів (AVL) ","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 Мгц","8K50F1D               11K0F1D","Д04                                                                                                                Рв = 5 Вт"," UA1.025.0105897-12 дійсний до 01.07.2014"]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[97,"Радіопульт  моделі B3333D системи керування доступом до автомобіля виробництва \"Marquardt GmbH\", Німеччина",9,370,"2012-07-26","Телеметрія та радіодистанційне керування","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","62K1F1D","Б01\nРІ 42-2"," UA1.030.0105937-12 дійсний до 03.07.2013"]
[98,"Радіопульт  моделі K3333D системи керування доступом до автомобіля виробництва \"Marquardt GmbH\", Німеччина",9,370,"2012-07-26","Телеметрія та радіодистанційне керування","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","49K0F1D","Б01\nРІ 42-2"," UA1.030.0105937-12 дійсний до 03.07.2013"]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[85,"Радіосистеми мікрофонні серії XS WIRELESS, моделей XSW 35, XSW 65, XSW 12, XSW 52 та XSW 72, у складі: \nXSW 35 у складі: передавач SKM 35, приймач EM 10;\nXSW 65 у складі: передавач SKM 65, приймач EM 10;\nXSW 12 у складі: передавач SK 20, приймач EM 10;\nXSW 52 у складі: передавач SK 20, приймач EM 10;\nXSW 72 у складі: передавач SK 20, приймач EM 10, \nвиробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина\n",9,370,"2012-07-26","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","821-832 МГц\n\n---\n863-865 МГц","200KF3E\n\n---\n200KF3E","Б01\nД03\nРІ 40-1\nРІ 41-2"," UA1.030.0106764-12 дійсний до 04.07.2013"]
[86,"Комплект навушників безпроводових серії RS моделей RS 160, RS 170, RS 180 та RS 220, у складі:\n- RS 160 у складі: передавач TR 160, приймач HDR 160;\n- RS 170 у складі: передавач TR 170, приймач HDR 170;\n- RS 180 у складі: передавач TR 180, приймач HDR 180,\n- RS 220 у складі: передавач TR 220, приймач HDR 220,\nвиробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина\n",9,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","2400-2483,5 МГц","3M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0106776-12 дійсний до 04.07.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[592,"Блок автомобільний комутаційний мультимедійний моделі SCM з обладнанням ррадіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва  \"S1nn GmbH & Co. KG\", Німеччина",null,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0105908-12 дійсний до 02.07.2013"]
[593,"Блок автомобільний комутаційний мультимедійний моделі NG 1.1 HMI з обладнанням ррадіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва  \"Robert Bosch Car multimedia GmbH\", Німеччина",null,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних та голосу з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW ","Б0 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0105907-12 дійсний до 02.07.2013"]
[594,"Комплекси автомобільні мультимедійні торговельної марки Alpine моделей IVE-W535BT та INE-W925R з обладнанням ррадіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва  \"Alpine Electronics, Inc.\", Японія",null,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0105916-12 дійсний до 01.07.2013"]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[49,"Пристрій радіолокаційний автомобільний для безпечного перестроювання типу Lane Change Assist (LCA 2.0) моделі LCA 2.0 SWA SG1 виробництва \"Hella KGaA Hueck & Co.\", Німеччина",null,370,"2012-07-26","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-1)","Автомобільна радіолокаційна система безпечного перестроювання та контролю дистанції між транспортними засобами","24,125 ГГц","200MP0N","Б01, ОВ5\nРІ 48-1"," UA1.030.0105935-12 дійсний до 03.07.2013"]
[50,"Пристрій радіолокаційний автомобільний для безпечного перестроювання типу Lane Change Assist (LCA 2.0) моделі LCA 2.0 SWA SG2 виробництва \"Hella KGaA Hueck & Co.\", Німеччина",null,370,"2012-07-26","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-1)","Автомобільна радіолокаційна система безпечного перестроювання та контролю дистанції між транспортними засобами","24,125 ГГц","200MP0N","Б01, ОВ5\nРІ 48-1"," UA1.030.0105935-12 дійсний до 03.07.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[918,"Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad моделей PMP5###X(YY), PMP5###XPRO(YYYYY) з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",null,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0106754-12 дійсний до 02.07.2013"]
[919,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad моделі PMP3###X(YY) з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",null,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0105906-12 дійсний до 02.07.2013"]
[920," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торгівельної марки A4Tech моделей: G3-280N; G3-220N; G3-230N; G7-100N; G7-200NX; G7-250NX; G7-300N; G7-310N; G7-320N; G7-350N; G7-360N; G7-400N; G7-540; G7-600NX; G7-630; G7-630N; G7-640NX; G7-740NX; G7-750N; G7-100D; G7-250DX; G7-300D; G7-310D; G7-320D; G7-330D; G7-350D; G7-360D; G7-370D; G7-400D; G7-550D; G7-555D; G7-600DX; G7-630D; G7-640DX; G7-740DX; G7-750D; G9-200F; G9-340F; G9-370FX; G9-500F; G9-540F; G9-550FX; G9-551FX; G9-555FX; G9-556FX;  G9-557FX; G9-558FX; G9-580FX; G9-730FX; G9-110H; G9-330H; G9-370HX; G9-500H; G9-530HX; G9-557HX; G9-570HX; G9-600HX; G9-620F; G9-730HX; G10-650F; G10-650FL; G10-690F; G10-700F; G10-730F; G10-770F; G10-770FL; G10-800F; G10-810F; G10-810FL; G10-650H; G10-660HL; G10-730H; G10-770H; G10-770HL; G10-810H; G11-570-HX; R4; XG-760, виробництва \"5-Ling Tehnology Co., Ltd\", Китай",null,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.025.0106747-12 дійсний до 03.07.2013"]
[921," Пристрої введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\") торгівельної марки A4Tech моделей: 7600N; 9200F; 7100H; 7500N; RN1000; 8100F; 8700F; 3100N; 6100F; 9100F; 9300F; 7100N; 7200N; 7300N; 7700N, виробництва \"5-Ling Tehnology Co., Ltd\", Китай",null,370,"2012-07-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.025.0106746-12 дійсний до 03.07.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-2. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 174-216 МГц, 470-862 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-3. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смузі радіочастот 868,0-868,6 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 48-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 24,125 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ. "]
["0В5. Номінал радіочастоти 24,125 ГГц використовуються радіовипромінювальними пристроями згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208.\n"]
["Д06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 (Л02, Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\n"]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                             М.С. Сокирко      "]