{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":74,"n_cols":12,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,0,72,11],[73,0,73,11],[52,0,52,11],[57,0,57,11],[56,0,56,11],[66,0,66,11],[68,0,68,11],[69,0,69,11],[70,0,70,11],[64,0,64,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,8,2,8],[1,1,2,1],[17,0,17,11],[1,11,2,11],[49,0,49,11],[4,0,4,11],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[19,0,19,11],[47,0,47,11],[42,0,42,11],[61,0,61,11],[62,0,62,11],[54,0,54,11],[51,0,51,11],[53,0,53,11],[50,0,50,11],[46,0,46,9],[14,0,14,11],[71,0,71,11],[60,0,60,11],[63,0,63,11],[65,0,65,11],[67,0,67,11],[58,0,58,11],[59,0,59,11],[48,0,48,11],[55,0,55,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 09.08.2012 № 398  \nДоповнення до розділів 1, 3, 8, 9, 23 Реєстру радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3131,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделей OT-918 (One Touch 918) та OT-918D (One Touch 918D) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,398,"2012-08-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0114290-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3132,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделей OT-991 (One Touch 991) та OT-991D (One Touch 991D) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,398,"2012-08-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0114291-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3133," Радіотермінал систем стільникового зв'язку cdma2000 1x та cdma2000 EV-DO торговельної марки Franklin моделі U600 виробництва \"Franklin Wireless Corp.\", США",1,398,"2012-08-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"," UA1.025.0106737-12 дійсний до 03.07.2013"]
[3134,"Повторювач системи стільникового зв’язку  UMTS торговельної марки Powerwave типу Nexus FT 2100 моделі RH600020/101 виробництва \"Powerwave Technologies, Inc.\" (США) ",1,398,"2012-08-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювач сигналу\n---\nДля застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц\n\n\n---\n888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n200KF7W","Д05\nРв= 10 Вт\n\n\n---\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.025.0049071-12 дійсний до 01.04.2014"]
[3135,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Powerwave типу Nexus FT 1800/900 моделі RH201022/101 виробництва \"Powerwave Technologies, Inc.\" (США) ",1,398,"2012-08-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як повторювач \n---\nДля застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n200KF7W","Д05, ОВ6\nРв= 0,8 Вт/\n3,2 Вт\n\n---\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.025.0049084-12 дійсний до 01.04.2014"]
[3136,"Повторювач системи стільникового зв’язку  GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Powerwave типу WRH triple band моделі RH621010/104 виробництва \"Powerwave Technologies, Inc.\" (США) ",1,398,"2012-08-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювач сигналу\n---\nДля застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як повторювач \n---\nДля застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц\n\n\n---\n888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n200KF7W","Д05, ОВ6\nРв= 0,8 Вт/ 3,2 Вт\n\n--\nД05\nРв= 10 Вт\n\n\n---\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.025.0049070-12 дійсний до 01.04.2014"]
[3137,"Прийомо-передавач системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі V43-RTX(E) виробництва ТОВ \"Фірма Трансат\", Україна ",1,398,"2012-08-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.025.0114489-12 дійсний до 01.07.2014"]
[3138,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Itron моделі FOCUS+ виробництва \"Itron GmbH\", Німеччина ",1,398,"2012-08-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.025.0114187-12 дійсний до 15.07.2013"]
[3139,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-S5302 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",1,398,"2012-08-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0114386-12 дійсний до 15.07.2014"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[745,"Радіостанція возима моделі NX-800Е виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,398,"2012-08-09","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,150-450 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3, С13, С14\nРв = 25 Вт"," UA1.030.0114073-12 дійсний до 15.07.2013\n UA1.030.0114076-12 дійсний до 15.07.2013",0]
[746,"Радіостанція носима моделі TK-3000M виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,398,"2012-08-09","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3, С14, С15\nРв = 5 Вт"," UA1.030.0114070-12 дійсний до 15.07.2013"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[713,"Станція базова цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) моделі GDC-600BE виробництва \"LG-Ericsson Co., Ltd\", Республіка Корея",8,398,"2012-08-09","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0092460-12 дійсний до 11.06.2015"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1610,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль торговельної марки MikroTik моделі R52 виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/b/g)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/b/g)\n","2400-2483,5 МГц \n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W"," Д02, Д04, \nД08, Д05, УВ01"," UA1.025.0085727-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1611,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль торговельної марки MikroTik моделі R52H виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/b/g)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/b/g)\n","2400-2483,5 МГц \n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n\n\n\n\n\n\n\n\n"," Д02, Д04,\n Д08, Д05,\nУВ01"," UA1.025.0085726-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1612,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль торговельної марки MikroTik моделі R52Hn виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц \n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n"," Д02, Д04, \n Д08, Д05\nУВ01"," UA1.025.0085728-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1613,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль торговельної марки MikroTik моделі R52nM виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц \n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","  Д02,  Д04, \n Д08, Д05\nУВ01"," UA1.025.0085729-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1614,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль торговельної марки MikroTik моделі RB711-2Hn виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних звикористанням шумоподібних сигналів (за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц ","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n"," Д02, \nУВ01\n"," UA1.025.0085730-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1615,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль торговельної марки MikroTik моделі RB711-2HnD виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних звикористанням шумоподібних сигналів (за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц ","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n"," Д02,\nУВ01\n"," UA1.025.0085732-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1616,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль торговельної марки MikroTik моделі RB711-5Hn-U виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)\n","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","   Д04, Д08, \n Д05, УВ01"," UA1.025.0085735-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1617,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль торговельної марки MikroTik моделі RB711-5Hn виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)\n","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","    Д04, Д08, \n Д05, УВ01"," UA1.025.0085733-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1618,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль торговельної марки MikroTik моделі RB711-5HnD виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)\n","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W"," Д04, Д08, \n Д05, УВ01"," UA1.025.0085734-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1619,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль торговельної марки MikroTik моделі RB711G-5HnD виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)\n","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","   Д04, Д08, \n Д05, УВ01"," UA1.025.0085736-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1620,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль торговельної марки MikroTik моделі RB711GA-5HnD виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)\n","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","    Д04, Д08,\nД05, УВ01"," UA1.025.0085738-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1621,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль торговельної марки MikroTik моделі RB711UA-2HnD виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних звикористанням шумоподібних сигналів                                                      (за стандартами IEEE 802.11b/g/n)\n\n","2400-2483,5 МГц ","20М0G1W\n20М0D1W       40М0G1W\n40М0D1W"," Д02,\nУВ01\n"," UA1.025.0085731-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1622,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль торговельної марки MikroTik моделі RB711UA-5HnD виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)\n","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","  Д04, Д08,\nД05, УВ01"," UA1.025.0085737-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1623,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки MikroTik моделі RBGroove5Hn виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)\n","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W"," Д04, Д08, Д05, УВ01"," UA1.025.0085742-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1624,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки MikroTik моделі RBGroove2Hn виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних звикористанням шумоподібних сигналів (за стандартами  IEEE 802.11b/g/n)\n\n ","2400-2483,5 МГц ","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n"," Д02,\nУВ01\n"," UA1.025.0085743-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1625,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки MikroTik моделі RBGrooveA-5Hn виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)\n","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W"," Д04, Д08,\nД05, УВ01\n"," UA1.025.0086709-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1626,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки MikroTik моделі RB SXT 5HnD виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)\n","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W"," Д04, Д08, Д05, УВ01"," UA1.025.0085740-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1627,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки MikroTik моделі RB SXTG 5HnD виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",null,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)\n","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W"," Д04, Д08, Д05, УВ01"," UA1.025.0085741-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1628,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки MikroTik моделі SEXTANT 5HnD виробництва  \"MikroTikls\", Латвія",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ                      (IEEE 802.11 a/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)\n","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W"," Д04, Д08, Д05, УВ01"," UA1.025.0085739-12 дійсний до 30.05.2013"]
[1629,"Обладнання радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу торговельної марки Atheros моделі QCWB335, виробництва \"Qualcomm Atheros Inc.\", США",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0116114-12, \nUA1.025.0116115-12,\nUA1.025.0116116-12,\nUA1.025.0116117-12,\nUA1.025.0116118-12,\nUA1.025.0116119-12,\nUA1.025.0116120-12,\nUA1.025.0116127-12, UA1.025.0116129-12,\nUA1.025.0116130-12,\nUA1.025.0116132-12,\nUA1.025.0116133-12,\nUA1.025.0116104-12,\nUA1.025.0116105-12,\nUA1.025.0116106-12,\nUA1.025.0116107-12,\nUA1.025.0116108-12, \nUA1.025.0116109-12,\nUA1.025.0116110-12,\nUA1.025.0116111-12,\nUA1.025.0116112-12,\nUA1.025.0116113-12 дійсні до 17.07.2013"]
[1630,"Обладнання радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу торговельної марки Atheros моделі AR5BMD22, виробництва \"Qualcomm Atheros Inc.\", США",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0116053-12,\nUA1.025.0116069-12,\nUA1.025.0116070-12,\nUA1.025.0116063-12,\nUA1.025.0116064-12,\nUA1.025.0116065-12,\nUA1.025.0116066-12,\nUA1.025.0116067-12,\nUA1.025.0116068-12,\nUA1.025.0116054-12,\nUA1.025.0116055-12,\nUA1.025.0116056-12,\nUA1.025.0116057-12,\nUA1.025.0116058-12,\nUA1.025.0116059-12,\nUA1.025.0116060-12,\nUA1.025.0116061-12,\nUA1.025.0116062-12,\nUA1.025.0116049-12,\nUA1.025.0116050-12,\nUA1.025.0116051-12, UA1.025.0116052-12 дійсні до 17.07.2013"]
[1631,"Обладнання радіодоступу (AllShare Cast Dongle) торговельної марки SAMSUNG моделі EAD-T10 виробництва  \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",9,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0116007-12 дійсний до 15.07.2014"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[595," Гарнітура мікротелефонна торговельної марки SAMSUNG моделі HM3300 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n",null,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0115580-12 дійсний до 15.07.2014"]
[596,"Гарнітура мікротелефонна торговельної марки SAMSUNG моделі HM1900 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n",null,398,"2012-08-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0115583-12 дійсний до 15.07.2014"]
[]
["Примітки:"]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-2. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) (технічні засоби телекомунікації) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["ОВ3. Використання РЕЗ з кроком канальної сітки частот 25 кГц (класи випромінювання 16K0F3E, 16K0G3E, 16K0F1D, 16K0G1D, 16K0F3W, 16K0G3W та інші) в смугах радіочастот 30-48,5 МГц, 150-168,5 МГц, 413-420 МГц /423-430 МГц, 440-450 МГц, 450-453 МГц / 460-463 МГц,  виділених для використання в радіотехнологіях «аналоговий транкінговий радіозв’язок», «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок», «радіозв’язок передавання даних» обмежено строком до 01.12.2012 р. Нові частотні присвоєння з кроком канальної сітки частот 25 кГц здійснюються виключно для забезпечення технологічного поетапного переходу системи зв’язку на канальну сітку частот 12,5 кГц у порядку, встановленому рішенням НКРЗ від 19.10.2006 № 411 «Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону».\nПотужність випромінювання передавачів возимих РЕЗ, що використовуються в мережах УКХ радіозв’язку, визначається за результатами врахувавння умов їх використання.\n"]
["ОВ6 Застосування базових станцій та повторювачів \"Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\" у смузі радіочастот 888-890 МГц допускається за умови встановлення на вході їх приймальних трактів фільтрів із смугою пропускання 888-915 МГц\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д08. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Л02, Б01 (Л02, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["С15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["УВ01. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІвід 10.05.2012 № 229 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт."]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                             М.С. Сокирко      "]