{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":60,"n_cols":12,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,11],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,9,2,9],[12,0,12,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[59,0,59,11],[45,0,45,11],[49,0,49,11],[51,0,51,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 09.08.2012 № 398 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2521," Станція базова системи стільникового зв'язку CDMA-450 моделі 9234 Base Station d2U Disturbed виробництва \"Alcatel-Lucent Bell N.V.\", Бельгія",1,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж рухомого зв’язку CDMA, як базова станція"," 460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц\n---\n869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25D1W\n1М25G1W\n ---\n1М25D1W\n1М25G1W","Д05"," UA1.030.0139184-11 дійсний до 02.08.12\nUA1.030.0114025-12 дійсний до 22.05.2015"]
[2538," Станція базова систем стільникового зв'язку CDMA-800 моделі 9224 Base Station Sub-Compact виробництва \"Alcatel-Lucent Bell N.V.\", Бельгія",1,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"," UA1.030.0065891-11 дійсний до 02.08.2012\n UA1.030.0119411-11 дійсний до 02.08.12\nUA1.030.0114037-12 дійсний до 22.05.2015"]
[2540," Станція базова систем стільникового зв'язку CDMA-800 моделі Alcatel-Lucent 9916 Macro Base Station виробництва \"Alcatel-Lucent Bell N.V.\", Бельгія",1,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"," UA1.030.0075037-10 дійсний до 02.08.12\nUA1.030.0114033-12 дійсний до 22.05.2015"]
[2563," Радіотермінал системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделі EGS5 Java Terminal (Артикул Konica Minolta - 9967000959, Артикул MC Technologies GmbH - MC1213443-T-KM) виробництва \"Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH\", Німеччина",1,"68\n299\n398","16.02.2012\n21.06.2012\n09.08.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0051126-11 дійсний до 25.04.2012\n UA1.030.0184018-11 дійсний до 05.12.12\n UA1.030.0085107-12 дійсний до 30.05.2013\nUA1.030.0115333-12 дійсний до 16.07.2013"]
[2588," Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA)/CDMA-800 торговельної марки Honeywell типу Dolphin моделі 99EXLG з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Honeywell International Inc.\", США",1,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA)/CDMA, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем раіодоступу стандарту IEEE Std. 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 19-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0067448-11 дійсний до 25.05.2012\n UA1.030.0115335-12 дійсний до 16.07.2013"]
[2628," Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800/UMTS торговельної марки Honeywell типу Dolphin моделі 99EXLW з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва Honeywell International Inc. , США (9680 Old Bailes Road Fort Mill SC 29715 U.S.A.)",1,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0067447-11 дійсний до 25.05.2012\n UA1.030.0115334-12 дійсний до 16.07.2013"]
[2639," Станції базові системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 типу Alcatel-Lucent Evolium 9100 Base Station (9100 MBS) моделей BTS-9100-IND-MBI3, BTS-9100-IND-MBI5, BTS-9100-OUT-MBO1, BTS-9100-OUT-MBO2, BTS-9100-OUT-CBO, BTS-MICRO-A9110E виробництва \"ALCATEL-LUCENT\", Німеччина",1,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05, ОВ6"," UA1.030.0054978-11 дійсний до 14.08.2013\nUA1.030.0114044-12 дійсний до 13.09.2014\nUA1.030.0114057-12 дійсний до 14.08.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[375,"Радіостанція носима типу Kenwood TK-3307M3 виробництва Kenwood Corporation (Японія) на підприємстві Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\n С14, С15","UA1.030.0114079-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114082-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114085-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114089-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114093-12 дійсний до 15.07.2013"]
[392,"Радіостанція носима типу Kenwood TK-2307M виробництва Kenwood Corporation (Японія) на підприємстві Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.030.0114079-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114082-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114085-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114089-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114093-12 дійсний до 15.07.2013"]
[550,"Радіостанція носима моделі TK-3360М виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0114069-12 дійсний до 15.07.2013"]
[551,"Радіостанція носима моделі ТК-3360Е виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0114069-12 дійсний до 15.07.2013"]
[557,"Радіостанція возима моделі TK-7302HM виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.030.0116448-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116449-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116450-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116453-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114113-12 дійсний до 16.07.2013"]
[558,"Радіостанція возима моделі TK-7302M виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.030.0116448-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116449-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116450-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116453-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114113-12 дійсний до 16.07.2013"]
[560,"Радіостанція возима моделі TK-7302E виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.030.0116448-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116449-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116450-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116453-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114113-12 дійсний до 16.07.2013"]
[562,"Радіостанція возима моделі TK-8302E виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0116448-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116449-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116450-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116453-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114113-12 дійсний до 16.07.2013"]
[567,"Радіостанція возима т.м. KENWOOD моделі TK-8360M2 виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0114064-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114066-12 дійсний до 15.07.2013"]
[568,"Радіостанція возима т.м. KENWOOD моделі TK-8360HM2 виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0114064-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114066-12 дійсний до 15.07.2013"]
[583,"Радіостанція возима моделі TK-7360E виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12"," UA1.030.0114064-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114066-12 дійсний до 15.07.2013"]
[584,"Радіостанція возима моделі TK-8360E виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0114064-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114066-12 дійсний до 15.07.2013"]
[589,"Радіостанція носима моделі TK-3307М2 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0065116-11 дійсний до 22.05.2012\nUA1.030.0114079-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114082-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114085-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114089-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114093-12 дійсний до 15.07.2013",0]
[592,"Радіостанція возима моделі TK-8302M2 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія) ",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0067446-11 дійсний до 25.05.2012\nUA1.030.0116448-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116449-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116450-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116453-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114113-12 дійсний до 16.07.2013",0]
[593,"Радіостанція возима моделі TK-8302HK2 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0067446-11 дійсний до 25.05.2012\nUA1.030.0116448-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116449-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116450-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116453-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114113-12 дійсний до 16.07.2013",0]
[595,"Радіостанція носима моделі NX-220 Е виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12"," UA1.030.0076023-11 дійсний до 09.06.12\nUA1.030.0114061-12 дійсний до 15.07.2013",0]
[596,"Радіостанція носима моделі NX-320 Е виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0076023-11 дійсний до 09.06.12\nUA1.030.0114061-12 дійсний до 15.07.2013",0]
[597,"Радіостанція носима моделі NX-220 Е2 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12"," UA1.030.0076023-11 дійсний до 09.06.12\nUA1.030.0114061-12 дійсний до 15.07.2013",0]
[598,"Радіостанція носима моделі NX-320 Е2 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0076023-11 дійсний до 09.06.12\nUA1.030.0114061-12 дійсний до 15.07.2013",0]
[599,"Радіостанція носима моделі NX-220 Е3 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12"," UA1.030.0076023-11 дійсний до 09.06.12\nUA1.030.0114061-12 дійсний до 15.07.2013",0]
[600,"Радіостанція носима моделі NX-320 Е3 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0076023-11 дійсний до 09.06.12\nUA1.030.0114061-12 дійсний до 15.07.2013",0]
[602,"Радіостанція возима моделі NX-700Е виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12"," UA1.030.0076034-11 дійсний до 09.06.12\nUA1.030.0114073-12 дійсний до 15.07.2013",0]
[603,"Радіостанція возима моделі NX-700Е виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.030.0076042-11 дійсний до 09.06.12\nUA1.030.0114076-12 дійсний до 15.07.2013",0]
[608," Радіостанції возивні моделей Kenwood TK-7360М, Kenwood TK-7360HМ виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.030.0103091-11 дійсний до 01.08.12 \nUA1.030.0103157-11 дійсний до 01.08.12\nUA1.030.0114064-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114066-12 дійсний до 15.07.2013",0]
[609," Радіостанції возивні моделей IC-F6013, IC-F6013Н, IC-F6023, IC-F6023Н виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n162\n398","16.02.2012\n29.03.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0104486-11 дійсний до 03.08.12\n UA1.030.0038553-12 дійсний до 15.03.13\n UA1.030.0114436-12 дійсний до 16.07.2013",0]
[610," Радіостанції возивні моделей IC-F5013, IC-F5013Н, IC-F5026, IC-F5026Н виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12"," UA1.030.0104489-11 дійсний до 03.08.12\n UA1.030.0114443-12 дійсний до 16.07.2013",0]
[633," Радіостанція носивна моделі IC-F3003 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12"," UA1.030.0101267-11 дійсний до 25.07.12\n UA1.030.0114426-12 дійсний до 16.07.2013",0]
[634," Радіостанція носивна моделі IC-F4003 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n162","16.02.2012\n29.03.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0101272-11 дійсний до 25.07.12\n UA1.030.0038552-12 дійсний до 15.03.13\nUA1.030.0114422-12 дійсний до 16.07.2013",0]
[635," Повторювач моделі IC-FR5000 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12"," UA1.030.0101279-11 дійсний до 25.07.12\n UA1.030.0114423-12 дійсний до 16.07.2013",0]
[636," Повторювач моделі IC-FR6000 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","423-430 МГц /\n413-420 МГц \n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц /\n450-450,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0101284-11 дійсний до 25.07.12\nUA1.030.0114425-12 дійсний до 16.07.2013",0]
["Розділ 5. Радіообладнання систем рухомого радіозв’язку берегових і суднових станцій та систем управління рухом суден (УРС)"]
[48," Радіостанція носивна моделі IC-М88 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",5,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Радіозв’язок берегових та суднових станцій\n--\nАналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Симплексна та напівдуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефоних переговорів ","156,025-157,925МГц/ \n160,625-162,025 МГц \n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n16K0F2B\n---\n8K50F3E","Д02, С12"," UA1.030.0101265-11 дійсний до 25.07.12\n UA1.030.0114428-12 дійсний до 16.07.2013",0]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[760,"Радіопередавач TRV-100 DP-L (TRV-100 DP-H) системи централізованого спостереження виробник PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль",18,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Призначений для передачі повідомлень по радіоканалу від об’ектових приладів CAPTAINi та HUNTER PRO на центральну станцію SENTINEL","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n 163,2-168,5 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Д04, ОВ3"," UA1.030.0067445-11 дійсний до 25.05.2012\nUA1.030.0114534-12 дійсний до 16.07.2013",0]
[761,"Радіопередавач TRU-100 DP-L системи централізованого спостереження виробник PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль",18,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Призначений для передачі повідомлень по радіоканалу від об’ектових приладів CAPTAINi та HUNTER PRO на центральну станцію SENTINEL","413-420 МГц\n423-430 МГц","11K0F1D","Д04"," UA1.030.0067445-11 дійсний до 25.05.2012\nUA1.030.0114534-12 дійсний до 16.07.2013",0]
[762,"Радіопередавач TRU-100 DP-M системи централізованого спостереження виробництва PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль",18,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Призначений для передачі повідомлень по радіоканалу від об’ектових приладів CAPTAINi та HUNTER PRO на центральну станцію SENTINEL","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","11K0F1D","Д04"," UA1.030.0067445-11 дійсний до 25.05.2012\nUA1.030.0114534-12 дійсний до 16.07.2013",0]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[484," Радіостанція носивна (портативна) моделі IC-4088E виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",23,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Радіопереговорні пристрої","Прийом та передача голосових повідомлень по радіоканалу","433,075-434,775 МГц","8K50F3E\n16K0F3E ","Б01\nРІ 46"," UA1.030.0101274-11 дійсний до 25.07.12\nUA1.030.0114427-12 дійсний до 16.07.2013",0]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[362,"Пристрій передачі даних Радіотермінал торговельної марки Honeywell типу Dolphin моделі 99EXL0 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Honeywell International Inc.\", США",27,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0067449-11 дійсний до 25.05.2012\n UA1.030.0115951-12 дійсний до 16.07.2013"]
[471," Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу миша торговельної марки Logitech ) моделей M195, M310, M510, G700, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0097124-11 дійсний до 19.07.12\nUA1.030.0114492-12 дійсний до 16.07.2013\n(тільки для моделей M510 та G700) ",0]
[472,"Пристрої введення даних (маніпулятор типу джойстик) торговельної марки Logitech моделі F710, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0097127-11 дійсний до 19.07.12\nUA1.030.0114498-12 дійсний до 16.07.2013",0]
[473," Пристрої введення даних (безпроводові клавіатури та маніпулятори типу миша) торговельної марки Logitech  моделей МК320 та МК520, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0097131-11 дійсний до 19.07.12\nUA1.030.0114500-12 дійсний до 16.07.2013\n(тільки для моделі MK520) ",0]
[474," Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Logitech моделі К800, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,"68\n398","16.02.2012\n09.08.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0105648-11 дійсний до 07.08.12\nUA1.030.0114502-12 дійсний до 16.07.2013",0]
[909,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Samsung моделі AA-SK2NWBB/*** (де *** - латинські літери UA, RU, SER або їх відсутність) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",27,"342\n398","12.07.2012\n09.08.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0096637-12 дійсний до 12.08.2012\nUA1.025.0116774-12 дійсний до 18.07.2013"]
[]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                      М.С. Сокирко      "]