{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,6,2,6],[1,2,2,2],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[14,0,14,9],[1,11,2,11],[17,0,17,11],[4,0,4,11],[1,9,2,9],[18,0,18,11],[19,0,19,11],[7,0,7,11],[15,0,15,11],[16,0,16,11],[9,0,9,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 16.08.2012 № 413 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2519," Радіотермінал системи стільникового зв'язку CDMA-450 моделі WMR-100 з обладнанням радіодоступу виробництва \"WeTelecom Co., Ltd.\", Республіка Корея",1,"68\n413","16.02.2012\n16.08.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450\n--- \nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого зв’язку CDMA-450, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних за  стандартом IEEE 802.11b/g/n)"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1М25D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 17-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0074247-11 дійсний до 07.06.12\n UA1.030.0123469-12 дійсний до 29.07.2013"]
[3065,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі GT-E1200M торговельної марки Samsung виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",1,"147\n413","22.03.2012\n16.08.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.030.0031413-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0120627-12 дійсний до 15.07.2014"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[763," Радіотермінал (UHF Radio modem) моделі Satelline-EASy виробництва \"SATEL OY\", Фінляндія",18,"68\n413","16.02.2012\n16.08.2012","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу (у системі дистанційного моніторингу, охоронно-пожежної сигналізації) ","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Д04, ОВ3, С12, С13, С14"," UA1.030.0101425-11 дійсний до 25.07.12\n UA1.030.0123468-12 дійсний до 29.07.2013",0]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[537,"Пристрої друкувальні (принтери) торговельної марки \"Samsung\" моделей ML-1*****/XEV, ML-2*****/XEV, де перша * - цифра (1, 8, 9 - серійний номер моделі), друга та третя ** - цифри (0, 4, 5,6 - функціональні можливості), четверта та п\"ята ** - латинські літери, або їх відсутність (наявність додаткових можливостей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",27,"68\n289\n413","16.02.2012\n14.06.2012\n16.08.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0066563-11, дата видачі: 26.05.2011, дійсний до: 12.08.2012\nUA1.025.0070923-12 дійсний до 12.08.2012\nUA1.025.0120193-12 дійсний до 15.07.2014",0]
[888,"Пристрої друкувальні (принтери) торговельної марки \"SAMSUNG\" моделей CLP-3****/XEV, CLP-4****/XEV, CLP-6****/XEV, де перша * - цифри (1, 6, 8)  - серійний номер моделі), друга* - цифри (0, 5) - функціональні можливості, третя та четверта ** - латинські літери або їх відсутність - наявність додаткових можливостей, з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай",27,"289\n413","14.06.2012\n16.08.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0070922-12 дійсний до 12.08.2012\nUA1.025.0120102-12 дійсний до 15.07.2014"]
[889,"Пристрої багатофункціональні (принтер-сканер-копір) торговельної марки \"SAMSUNG\" моделей SСX-3*****/XEV, де перша * - цифра (2, 4) - серійний номер моделі, друга та третя ** - цифри (0,5) - функціональні можливості, четверта та п\"ята ** - латинські літери або їх відсутність (наявність додаткових можливостей), з функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень та з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",27,"289\n413","14.06.2012\n16.08.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0070926-12 дійсний до 12.08.2012\nUA1.025.0120088-12 дійсний до 15.07.2014"]
[890,"Пристрої багатофункціональні (принтер-сканер-копір) торговельної марки \"SAMSUNG\" моделей СLX-3*****/XEV, СLX-4*****/XEV, СLX-6*****/XEV, де перша * - цифри (1, 2, 3) - серійний номер моделі, друга та третя ** - цифри (0, 2, 5, 6, 8, 9) - функціональні можливості, четверта та п\"ята ** - латинські літери або їх відсутність (наявність додаткових можливостей), з функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень та з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",27,"289\n413","14.06.2012\n16.08.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0070921-12 дійсний до 12.08.2012\nUA1.025.0120080-12 дійсний до 15.07.2014"]
["Примітки:"]
["ОВ3. Використання РЕЗ з кроком канальної сітки частот 25 кГц (класи випромінювання 16K0F3E, 16K0G3E, 16K0F1D, 16K0G1D, 16K0F3W, 16K0G3W та інші) в смугах радіочастот 30-48,5 МГц, 150-168,5 МГц, 413-420 МГц /423-430 МГц, 440-450 МГц, 450-453 МГц / 460-463 МГц,  виділених для використання в радіотехнологіях «аналоговий транкінговий радіозв’язок», «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок», «радіозв’язок передавання даних» обмежено строком до 01.12.2012 р. Нові частотні присвоєння з кроком канальної сітки частот 25 кГц здійснюються виключно для забезпечення технологічного поетапного переходу системи зв’язку на канальну сітку частот 12,5 кГц у порядку, встановленому рішенням НКРЗ від 19.10.2006 № 411 «Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону».\nПотужність випромінювання передавачів возимих РЕЗ, що використовуються в мережах УКХ радіозв’язку, визначається за результатами врахувавння умов їх використання.\n"]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["С15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["Заступник директора Департаменту -\nначальник відділу радіотехнологій та застосування РЕЗ                                                                                                                                О.М. Кузнецов     "]