{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":81,"n_cols":12,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[79,0,79,11],[8,0,8,11],[4,0,4,11],[80,0,80,11],[63,0,63,11],[68,0,68,11],[67,0,67,11],[78,0,78,11],[76,0,76,11],[74,0,74,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[27,0,27,11],[12,0,12,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,1,2,1],[1,7,2,7],[59,0,59,11],[73,0,73,11],[72,0,72,11],[71,0,71,11],[65,0,65,11],[25,0,25,11],[30,0,30,11],[66,0,66,11],[61,0,61,11],[42,0,42,11],[58,0,58,9],[36,0,36,11],[38,0,38,11],[47,0,47,11],[60,0,60,11],[77,0,77,11],[62,0,62,11],[70,0,70,11],[69,0,69,11],[64,0,64,11],[75,0,75,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 06.09.2012 № 446  \nДоповнення до розділів 1, 6, 8, 9, 10, 15, 20, 21, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3153,"Радіотермінали системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 типу ОВЕН ПМ01 виробництва ТОВ \"ВО ОВЕН\", Україна ",1,446,"2012-09-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0132926-12 дійсний до 12.08.2013"]
[3154,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі LT26ii/Xperia SL з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,446,"2012-09-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0132728-12 дійсний до 12.08.2013"]
[3155,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі ST23i/Xperia Miro з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,446,"2012-09-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0132735-12 дійсний до 12.08.2013"]
["Розділ 6. Радіообладнання систем рухомого ультракороткохвильового безпосереднього радіозв’язку"]
[50,"Радіостанція носивна торговельної марки Motorola моделі XTK446 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" Німеччина",6,446,"2012-09-06","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1","UA1.025.0105901-12 дійсний до 31.12.2013"]
[51,"Радіостанція носивна торговельної марки Motorola моделі XTB446 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" Німеччина",6,446,"2012-09-06","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1","UA1.025.0105901-12 дійсний до 31.12.2013"]
[52,"Радіостанція носивна торговельної марки Motorola моделі CLP446 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" Німеччина",6,446,"2012-09-06","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1","UA1.025.0105902-12 дійсний до 31.12.2013"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[715,"Бездротова трубка цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset A400H виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",null,446,"2012-09-06","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0022354-12 дійсний до 15.02.2013"]
[716,"Телефонний апарат для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset A400A виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",null,446,"2012-09-06","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0022354-12 дійсний до 15.02.2013"]
[717,"Телефонний апарат для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset A400Duo виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",null,446,"2012-09-06","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0022354-12 дійсний до 15.02.2013"]
[718,"Телефонний апарат для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset A400 виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",null,446,"2012-09-06","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0022354-12 дійсний до 15.02.2013"]
[719,"Бездротова трубка цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset A220H виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",null,446,"2012-09-06","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0030741-12 дійсний до 02.03.2013"]
[720,"Телефонний апарат для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset A220A виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",null,446,"2012-09-06","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0030741-12 дійсний до 02.03.2013"]
[721,"Телефонний апарат для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset A220Duo виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",null,446,"2012-09-06","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0030741-12 дійсний до 02.03.2013"]
[722,"Телефонний апарат для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset A220A Duo виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",null,446,"2012-09-06","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0030741-12 дійсний до 02.03.2013"]
[723,"Телефонний апарат для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset A220 виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",null,446,"2012-09-06","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0030741-12 дійсний до 02.03.2013"]
[724,"Телефонний апарат для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset A120A виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",null,446,"2012-09-06","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0030741-12 дійсний до 02.03.2013"]
[725,"Телефонний апарат для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset A120Duo виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",null,446,"2012-09-06","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0030741-12 дійсний до 02.03.2013"]
[726,"Телефонний апарат для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset A120 виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",null,446,"2012-09-06","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0030741-12 дійсний до 02.03.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1634,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Aruba моделі AP-104 виробництва \"Aruba Networks, Inc.\", США",9,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.030.0132271-12 дійсний до 12.08.2013"]
["Розділ 10. Радіообладнання багатоканальних систем розподільчого типу"]
[110,"Базова станція системи мультисервісного радіодоступу VectaStar Gigabit типу AS-10S виробництва \"Cambridge Broadband Networks Limited\", Велика Британія",10,446,"2012-09-06","Мультисервісний радіодоступ\n(EN 302 326-2)","Для організаціїї радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації ","10,15-10,30 ГГц/\n10,50-10,65 ГГц","7M00G7W       7M00D7W       14M0G7W       14M0D7W       28M0G7W       28M0D7W","Д05, С05\nРв ≤ 0,2 Вт                            Ga= 16 дБі","UA1.030.0135491-12 дійсний до 16.08.2013"]
[111,"Абонентська станція системи мультисервісного радіодоступу VectaStar Gigabit типу RT-10S виробництва \"Cambridge Broadband Networks Limited\", Велика Британія",10,446,"2012-09-06","Мультисервісний радіодоступ\n(EN 302 326-2)","Для організаціїї радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації ","10,15-10,30 ГГц/\n10,50-10,65 ГГц","7M00G7W       7M00D7W       14M0G7W       14M0D7W       28M0G7W       28M0D7W","Д05, С05\nРв ≤ 0,2 Вт                            Ga= 26,8 дБі\nGa= 33,7 дБі","UA1.030.0135489-12 дійсний до 16.08.2013"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[489,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100E діапазону 11 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",15,446,"2012-09-06","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","10,7-11,7 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02 \nРІ 27-4"," UA1.030.0126142-12 дійсний до 09.05.2015"]
[490,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100 діапазону 11 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",null,446,"2012-09-06","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","10,7-11,7 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02 \nРІ 27-4"," UA1.030.0070525-12 дійсний до 09.05.2015"]
[491,"Станція радіорелейна типу iPasolink 200 діапазону 11 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",15,446,"2012-09-06","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","10,7-11,7 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02 \nРІ 27-4"," UA1.030.0070525-12 дійсний до 09.05.2015"]
[492,"Станція радіорелейна типу iPasolink 400 діапазону 11 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",null,446,"2012-09-06","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","10,7-11,7 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02 \nРІ 27-4"," UA1.030.0070525-12 дійсний до 09.05.2015"]
[493,"Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 діапазону 11 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",null,446,"2012-09-06","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","10,7-11,7 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02 \nРІ 27-4"," UA1.030.0070525-12 дійсний до 09.05.2015"]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[101,"Радіопередавач системи доступу до автомобіля торговельної марки Delphi моделі FI1-AM433TX V1.0 виробництва \"Delphi Deutschland GmbH\", Німеччина",20,446,"2012-09-06","Телеметрія та радіодистанційне керування","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","10K0A1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.025.0124870-12 дійсний до 29.07.2013"]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[87," Навушники безпроводові торговельної марки MEDIA-TECH  моделі МT3547 (PULSAR PRO) виробництва \"MEDIA-TECH Polska sp.z.o.o.\", Польща",21,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","2400-2483,5 МГц","3M00F1W","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0132421-12 дійсний до 12.08.2013\nUA1.030.0132427-12 дійсний до 12.08.2013"]
[88," Навушники безпроводові торговельної марки MEDIA-TECH  моделі МT3551 (REGULUS) виробництва \"MEDIA-TECH Polska sp.z.o.o.\", Польща",21,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","2400-2483,5 МГц","3M00F1W","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0132419-12 дійсний до 12.08.2013\nUA1.030.0132426-12 дійсний до 12.08.2013"]
[89," Навушники безпроводові торговельної марки MEDIA-TECH  моделі МT3525 (SIRIUS) з малопотужним FM-передавачем виробництва \"MEDIA-TECH Polska sp.z.o.o.\", Польща",21,446,"2012-09-06","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","87,5-92 МГц\n100-108 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 41-1"," UA1.030.0132429-12 дійсний до 12.08.2013\nUA1.030.0132417-12 дійсний до 12.08.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[599,"Блок автомобільний комутаційний мультимедійний моделі RX-42 з обладнанням ррадіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва  \"novero GmbH\", Німеччина",23,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0132016-12 дійсний до 25.04.2013"]
[600,"Комплекс автомобільний мультимедійний моделі NBT HU and RSE з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм короткого радіусу дії виробництва  \"Harman/Becker Automotive Systems GmbH\", Німеччина",23,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/,\nIEEE 802.15.1,\nEN 300 440-2)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсів Bluetooth,\nIEEE 802.11b/g/, EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n3M00F1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-5"," UA1.030.0132273-12 дійсний до 12.08.2013"]
[601,"Комплекс автомобільний мультимедійний моделі VP2 з обладнанням радіодоступу (інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва  \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",23,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0132277-12 дійсний до 12.08.2013"]
[602,"Гарнітура мікротелефонна торговельної марки AUDI моделі P102 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"HARMAN Automotive Division\", Німеччина",23,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.025.0126430-12 дійсний до 31.07.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[931,"Цифрові медійні програвачі торгівельної марки SONY моделей NWZ-Z1040, NWZ-Z1060 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.003.0011149-12 дійсний до 14.12.2014"]
[932,"Телевізори LCD торгівельної марки SONY моделей KDL-32HX750, KDL-32HX753 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу виробнитва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.003.0013882-12 дійсний до 29.11.2014"]
[933,"Телевізори LCD торгівельної марки SONY моделей KDL-22EX553, KDL-32EX653 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу виробнитва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.003.0021961-12 дійсний до 09.01.2015"]
[934,"Телевізори LCD торгівельної марки SONY моделей KDL-26EX553 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу виробнитва \"SONY CORPORATION\", Японія",null,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.003.0021963-12 дійсний до 09.01.2015"]
[935,"Телевізори LCD торгівельної марки SONY моделей KDL-46EX653, KDL-46EX650, KDL-40EX653, KDL-40EX650 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу виробнитва \"SONY CORPORATION\", Японія",null,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.003.0021973-12 дійсний до 10.01.2015"]
[936,"Телевізори LCD торгівельної марки SONY моделей KDL-55HX850, KDL-46HX850, KDL-40EX850, KDL-55HX853, KDL-46HX853, KDL-40HX853 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу виробнитва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.003.0021974-12 дійсний до 21.12.2014"]
[937," Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (безпроводові клавіатура) моделей Ultrathin Keyboard Cover та Solar Keyboard Folio виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0132406-12 дійсний до 12.08.2013"]
[938," Пристрій введення даних торговельної марки MEDIA-TECH (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") моделей МT1094 (VIPER RF), MT1093 (RAY RF), MT1089K (XAMPLE Black), MT1089W (XAMPLE White), MT1085D (VISITOR PICASSO RF), MT1085E (VISITOR PICASSO RF), MT1078K (TINY NANO 2.4), MT1097 (NIGHTHA WK RF)  виробництва \"MEDIA-TECH Polska sp.z.o.o.\", Польща",27,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0132424-12 дійсний до 12.08.2013\nUA1.030.0132416-12 дійсний до 12.08.2013"]
[939," Пристрій введення даних торговельної марки MEDIA-TECH (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделі МT1095 (BT MASTER)  виробництва \"MEDIA-TECH Polska sp.z.o.o.\", Польща",27,446,"2012-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0132422-12 дійсний до 12.08.2013\nUA1.030.0132431-12 дійсний до 12.08.2013"]
[940,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки Fujitsu моделі M532 з радіообладнанням системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS та з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Fujitsu Technology Solutions GmbH\", Німеччина",27,446,"2012-09-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0131349-12 дійсний до 09.08.2013\nUA1.025.0131344-12 дійсний до 09.08.2013\nUA1.025.0131352-12 дійсний до 09.08.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 6-1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій PMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц наведені у додатку 2 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-4. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 10,7-11,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-1. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 87,5-92 МГц, 100-108 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["С05. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Мультисервісний радіодоступ\" у смугах радіочастот 10,15-10,30 ГГц та\n10,50-10,65 ГГц (згідно CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-05), f0=11701 МГц: \n 1) з рознесенням центральних радіочастот 28 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1561+28*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1211+28*n, де n=1, 2...5;\n 2) з рознесенням центральних радіочастот 14 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1554+14*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1204+14*n, де n=1, 2...10;\n 3) з рознесенням центральних радіочастот 7 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1550,5+7*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1200,5+7*n, де n=1, 2...20;\n 4) з рознесенням центральних радіочастот 3,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1552,25+3,5*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1202,25+3,5*n, де n=1, 2...42.\nМаксимальна спектральна щільність потужності, що підводиться до антени станцій фіксованої та рухомої (за винятком рухомої повітряної) служб не повинна перевищувати значення мінус 70 дБВт/Гц. Згідно примітки 5.482РР (ВКР-07) у смузі радіочастот 10,6-10,68 ГГц потужність, що підводиться до антени на вході антени станцій фіксованої та рухомої (за винятком рухомої повітряної) служб не повинна перевищувати значення мінус 3 дБВт."]
["Директор Департаменту \nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                    М.С. Сокирко      "]