{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,0,49,11],[50,0,50,11],[51,0,51,11],[52,0,52,11],[13,0,13,11],[39,0,39,11],[40,0,40,11],[41,0,41,11],[21,0,21,11],[23,0,23,11],[30,0,30,11],[29,0,29,9],[19,0,19,11],[17,0,17,11],[47,0,47,11],[48,0,48,11],[31,0,31,11],[44,0,44,11],[33,0,33,11],[34,0,34,11],[38,0,38,11],[45,0,45,11],[46,0,46,11],[32,0,32,11],[1,1,2,1],[4,0,4,11],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[54,0,55,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[53,0,53,11],[36,0,36,11],[37,0,37,11],[35,0,35,11],[43,0,43,11],[42,0,42,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                                         від 25.10.2012 № 533  \nДоповнення до розділів 1, 8, 9, 12, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3193,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки ATrack моделей AT1 Pro з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем, виробництва \"Atrack Tecnology Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю",1,533,"2012-10-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.155.0147334-12 дійсний до 05.09.2013"]
[3194,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки ATrack моделей AX5 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем, виробництва \"Atrack Tecnology Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю",1,533,"2012-10-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.155.0147334-12 дійсний до 05.09.2013"]
[3195,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки HTC моделі HTC Radar C110e (PI06100) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Китай\n",1,533,"2012-10-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0152526-12 дійсний до 23.05.2013\nUA1.025.0152537-12 дійсний до 23.05.2013"]
[3196,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-P765 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай \n\n",1,533,"2012-10-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0164725-12 дійсний до 17.11.2013\nUA1.025.0164726-12 дійсний до 17.11.2013"]
[3197,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-E1282T з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",1,533,"2012-10-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0155477-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3198,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-S5292 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",1,533,"2012-10-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0166273-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3199,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-N7100 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n\n",1,533,"2012-10-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0164723-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0166333-12 дійсний до 21.11.2013"]
[3200," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі Ezzy Trendy виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія",1,533,"2012-10-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0166272-12 дійсний до 30.05.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[748,"Радіостанція носивна торговельної марки Kenwood моделі TK-2306NM виробництва \"KENWOOD Corporation\", Японія",1,533,"2012-10-25","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,05 МГц   163,2-168,5 МГц","11К0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв= 5 Вт","UA1.030.0163646-12 дійсний до 26.09.2013"]
[749,"Радіостанція носивна торговельної марки Kenwood моделі TK-3306NM виробництва \"KENWOOD Corporation\", Японія",1,533,"2012-10-25","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок \n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11К0F3E","Д02, ОВ3,\nС14, С15\nРв = 4 Вт\n\n\n---\nД03, С13                                                  Рв = 2 Вт","UA1.030.0163646-12 дійсний до 26.09.2013"]
[750,"Радіостанція носивна торговельної марки Kenwood моделі TK-3306NM3 виробництва \"KENWOOD Corporation\", Японія",1,533,"2012-10-25","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","11К0F3E","Д02, ОВ3                                          Рв = 4 Вт","UA1.030.0163646-12 дійсний до 26.09.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1648,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Foxconn моделі J20H070 виробництва \"Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd\", Тайвань, Китай",9,533,"2012-10-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01 або Д02\nРІ 24-3","UA1.025.0166276-12 дійсний до 30.09.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[869,"Обладнання радіодоступу у складі пристроїв моніторингу обмежувачів перенапруги моделі EXCOUNT-II торговельної марки ABB виробництва \"ABB AB\", Швеція",18,533,"2012-10-25","Телеметрія та радіодистанційне керування","Для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації","868,35 МГц","100KF1D","Б01 або Д02\nРІ 42-3","UA1.025.0146962-12 дійсний до 04.09.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[614,"Гарнітура мікротелефонна торговельної марки SAMSUNG моделі HM5100 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",23,533,"2012-10-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0155478-12 дійсний до 15.07.2014"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[990,"Книга електронна моделі PocketBook SURFPad з обладнанням радіодоступу виробництва \"Wisky (Hong Kong) Co., Limited\", Китай",27,533,"2012-10-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.155.0163943-12 дійсний до 27.09.2013"]
[991,"Блоки системні торговельної марки ASUS моделей Eee Box PC EB************, де *: перший символ - цифра 1, другий символ - цифри (0-5), наступні символи - цифри (0-9), літери латинського алфавіту (A-Z, a-z), пробіли ( ), тире (-), слеші (/або\\), які позначають тип відеоадаптера, тип материнської плати, колір та модифікацію моделі з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer Inc.\", Китай ",27,533,"2012-10-25","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0155907-12 дійсний до 13.09.2013"]
[992,"Моноблоки системні торговельної марки ASUS моделей All-in-One PC ET**************, де * (до чотирнадцяти символів): перший символ - цифри (1, 2), другий символ - цифри (0, 2, 3, 4, 6, 7), наступні символи - цифри (0-9), літери латинського алфавіту (A-Z, a-z), пробіли ( ), тире (-), слеші (/або\\), які позначають розмір екрану, тип відеоадаптера, тип материнської плати, колір та модифікацію моделі з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer Inc.\", Китай ",27,533,"2012-10-25","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n, \nEN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n2M00F1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-5","UA1.025.0159600-12 дійсний до 13.09.2013"]
[993,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP10****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- цифри - розмір діагоналі монітора; четверта *- літера або цифра - тип операційної системи; п\"ята *- літера - тип відеокарти; шоста та сьома **-  порядковий номер моделі; восьма та дев\"ята **- UA або RU - літерне позначення коду країни)  з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея",9,533,"2012-10-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0146993-12 дійсний до 15.07.2014"]
[994,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Samsung моделі AA-SM3PWP* (де * - літера латинського алфавіту (A-Z), що позначає колір корпусу) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",9,533,"2012-10-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0166271-12 дійсний до 30.09.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-2. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) (технічні засоби телекомунікації) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-3. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смузі радіочастот 868,0-868,6 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["ОВ3. Рішенням НКРЗІ від 27.09.2012 № 486 погоджено застосування радіоелектронних засобів (без здійснення нових частотних присвоєнь, за виключенням часткової заміни радіостанцій радіомережі з метою технологічного поетапного переходу систем радіозв’язку на нові типи радіоелектронних засобів або до закінчення встановленого амортизаційного строку їх експлуатації) для використання в радіотехнологіях загальних користувачів:\n1.1) «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц:\n1.1.1) в смугах радіочастот 30,01-33 МГц, 33-47 МГц та 47-48,975 МГц - до 01.12.2020 року;\n1.1.2) в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n1.2) «аналоговий транкінговий радіозв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\nВикористання РЕЗ з кроком канальної сітки частот 25 кГц (класи випромінювання 16K0F3E, 16K0G3E, 16K0F1D, 16K0G1D, 16K0F3W, 16K0G3W та інші) в смугах радіочастот 30-48,5 МГц, 150-168,5 МГц, 413-420 МГц /423-430 МГц, 440-450 МГц, 450-453 МГц / 460-463 МГц,  виділених для використання в радіотехнологіях «аналоговий транкінговий радіозв’язок», «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок», «радіозв’язок передавання даних» обмежено строком до 01.12.2012 р. Нові частотні присвоєння з кроком канальної сітки частот 25 кГц здійснюються виключно для забезпечення технологічного поетапного переходу системи зв’язку на канальну сітку частот 12,5 кГц у порядку, встановленому рішенням НКРЗ від 19.10.2006 № 411 «Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону».\nПотужність випромінювання передавачів возимих РЕЗ, що використовуються в мережах УКХ радіозв’язку, визначається за результатами врахувавння умов їх використання.\n"]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) ."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["С15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт\n"]
["Заступник директора \nДепартаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                          І.Ю. Чернявська     "]