{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 9"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 9","index":0,"n_rows":44,"n_cols":19,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,16,2,18],[4,0,4,18],[5,0,5,18],[7,3,7,6],[7,8,7,16],[9,0,12,0],[9,1,10,9],[9,10,10,11],[9,12,10,13],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[11,12,12,12],[11,13,12,13],[9,14,10,16],[9,17,12,17],[9,18,12,18],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,14,12,14],[11,15,12,15],[11,16,12,16],[43,2,46,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"                 ",{"$nulls":14},"Додаток 9"]
[{"$nulls":16},"до Порядку"]
[{"$nulls":16},"організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день "]
[]
["ПРОТОКОЛ  ВИМІРІВ"]
["фактичної реактивної потужності увімкнених компенсувальних установок"]
[null,null,"за"]
[null,null,null,"(число, місяць, рік)     ",{"$nulls":4},"(найменування підприємства)"]
[]
["Години вимірів","Струм КУ  по амперметру, А",{"$nulls":8},"Сумарний струм, А",null,"Напруга, кВ",null,"Сумарна фактична потужність увімкнених БСК , кВАр",null,null,"Потужність увімкнених синхронних двигунів 6-10 кВ, кВт","Примітка"]
[]
[null,"КУ №...","КУ №...","КУ №...","КУ №...","КУ №...","КУ №...","КУ №...","КУ №...","КУ №...","н/в БСК","в/в БСК","на високій стороні","на низькій стороні","н/в","в/в","Загальна"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[]
[null,"Головний енергетик "]
[null,"(особа, відповідальна за електрогоподарство)",{"$nulls":7},"(П.І.Б.)",{"$nulls":6},"(підпис)"]
[]
[null,"Примітка.","За нерівномірного навантаження фаз компенсувальних установок значення струму приводиться за найбільш завантаженою фазою. Значення фактичної потужності увімкнених н/в та в/в батарей статичних конденсаторів (далі - БСК)  підраховується за даними сумарного струму відповідно н/в та в/в БСК, в графі 17 проставляється загальна сумарна фактична потужність н/в та в/в БСК. В графі 18 вказується сумарна потужність усіх увімкнених синхронних двигунів (6-10 кВ), потужність двигунів, що не увімкнені з причин пошкодження або знаходяться в резерві, не враховується."]