-	довжина клинка не менша як 90 мм;
-	товщина обуху не менша за 2,6 мм;
-	найбільший вигин обуха клинка вверх від умовної лінії, що з'єднує вістря клинка і верхній край руків'я, не повинен перебільшувати 15 мм (див, схему 1);

Схема 1

-	найбільший вигин обуха клинка вниз, до леза, не повинен перебільшувати 5 мм (див. схему 2);

Схема 2

-	вістря клинка не повинно виступати більш ніж на 5 мм над лінією обуха (див. схему 3).

Схема 3