Таблица 1

ЗНАЧЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КI И LKI (ДБ)

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Сред-│                         Значения весовых коэффициентов                        │
│неге-├──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│омет-│           для виброускорения             │          для виброскорости         │
│ри-  ├────────────────────┬─────────────────────┼──────────────────┬─────────────────┤
│чес- │    в 1/3 октаве    │    в 1/1 октаве     │   в 1/3 октаве   │  в 1/1 октаве   │
│кие  ├─────────┬──────┬───┼─────────┬───────┬───┼─────────┬────┬───┼─────────┬───┬───┤
│час- │   Z0    │  X0  │Y0 │   Z0    │  X0   │Y0 │   Z0    │ X0 │Y0 │   Z0    │X0 │Y0 │
│тоты ├─────┬───┼──────┼───┼─────┬───┼───────┼───┼─────┬───┼────┼───┼─────┬───┼───┼───┤
│по-  │ k   │lk │  k   │lk │ k   │lk │  k    │lk │ k   │lk │ k  │lk │ k   │lk │k  │lk │
│лос, │  i  │  i│   i  │  i│  i  │  i│   i   │  i│  i  │  i│  i │  i│  i  │  i│ i │  i│
│Гц   │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
├─────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼───┼───────┼───┼─────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┤
│0,3  │0,45 │-7 │1,0   │0  │     │   │       │   │0,045│-27│0,4 │-8 │     │   │   │   │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│1,0  │0,5  │-6 │1,0   │0  │0,5  │-6 │1,0    │0  │0,063│-24│0,5 │-6 │0,045│-25│0,5│-6 │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│1,25 │0,56 │-5 │1,0   │0  │     │   │       │   │0,09 │-21│0,63│-4 │     │   │   │   │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│1,6  │0,63 │-4 │1,0   │0  │     │   │       │   │0,125│-18│0,8 │-2 │     │   │   │   │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│2,0  │0,71 │-3 │1,0   │0  │0,71 │-3 │1,0    │0  │0,188│-15│1,0 │0  │0,16 │-16│0,9│-1 │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│2,5  │0,8  │-2 │0,8   │-2 │     │   │       │   │0,25 │-12│1,0 │0  │     │   │   │   │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│3,15 │0,9  │-1 │0,63  │-4 │     │   │       │   │0,35 │-9 │1,0 │0  │     │   │   │   │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│4,0  │1,0  │0  │0,5   │-6 │1,0  │0  │0,5    │-6 │0,5  │-6 │1,0 │0  │0,45 │-7 │1,0│0  │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│5,0  │1,0  │0  │0,4   │-8 │     │   │       │   │0,63 │-4 │1,0 │0  │     │   │   │   │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│6,3  │1,0  │0  │0,315 │-10│     │   │       │   │0,8  │-2 │1,0 │0  │     │   │   │   │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│8,0  │1,0  │0  │0,25  │-12│1,0  │0  │0,25   │-12│1,0  │0  │1,0 │0  │0,9  │-1 │1,0│0  │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│10,0 │0,8  │-2 │0,2   │-14│     │   │       │   │1,0  │0  │1,0 │0  │     │   │   │   │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│12,5 │0,63 │-4 │0,16  │-16│     │   │       │   │1,0  │0  │1,0 │0  │     │   │   │   │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│16,0 │0,50 │-6 │0,125 │-18│0,5  │-6 │0,125  │-18│1,0  │0  │1,0 │0  │1,0  │0  │1,0│0  │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│20,0 │0,40 │-8 │0,1   │-20│     │   │       │   │1,0  │0  │1,0 │0  │     │   │   │   │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│25,0 │0,315│-10│0,08  │-22│     │   │       │   │1,0  │0  │1,0 │0  │     │   │   │   │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│31,5 │0,25 │-12│0,063 │-24│0,25 │-12│0,063  │-24│1,0  │0  │1,0 │0  │1,0  │0  │1,0│0  │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│40,0 │0,2  │-14│0,05  │-26│     │   │       │   │1,0  │0  │1,0 │0  │     │   │   │   │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│50,0 │0,16 │-16│0,04  │-28│     │   │       │   │1,0  │0  │1,0 │0  │     │   │   │   │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│63,0 │0,125│-18│0,0315│-30│0,125│-18│0,0315 │-30│1,0  │0  │1,0 │0  │1,0  │0  │1,0│0  │
│     │     │   │      │   │     │   │       │   │     │   │    │   │     │   │   │   │
│80,0 │0,1  │-20│0,025 │-32│     │   │       │   │1,0  │0  │1,0 │   │     │   │   │0  │
└─────┴─────┴───┴──────┴───┴─────┴───┴───────┴───┴─────┴───┴────┴───┴─────┴───┴───┴───┘

Примечание. При оценке общей вибрации категорий 2 и 3 значения весовых коэффициентов для направлений X0, Y0 принимаются равными значениям для направления Z0.

Таблица 2

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ВИБРАЦИИ КАТЕГОРИИ 1 - ТРАНСПОРТНОЙ

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Средне- │          Допустимые значения виброускорения           │
│геомет- ├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│рические│          м/кв. с          │             дБ            │
│частоты ├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤
│полос,  │ в 1/3 окт.  │ в 1/1 окт.  │ в 1/3 окт.  │ в 1/1 окт.  │
│Гц      ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤
│        │  Z0  │X0, Y0│  Z0  │X0, Y0│  Z0  │X0, Y0│  Z0  │X0, Y0│
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│  0,8   │0,71  │0,224 │      │      │  67  │  57  │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  1,0   │0,63  │0,224 │ 1,12 │  0,4 │  66  │  57  │  71  │  62  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  1,25  │0,56  │0,224 │      │      │  65  │  57  │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  1,6   │0,50  │0,224 │      │      │  64  │  57  │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  2,0   │0,45  │0,224 │ 0,8  │  0,4 │  63  │  57  │  68  │  62  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  2,5   │0,40  │0,280 │      │      │  62  │  59  │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  3,15  │0,355 │0,355 │      │      │  61  │  61  │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  4,0   │0,315 │0,450 │ 0,56 │  0,8 │  60  │  63  │  65  │  68  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  5,0   │0,315 │0,56  │      │      │  60  │  65  │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  6,3   │0,315 │0,710 │      │      │  60  │  67  │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  8,0   │0,315 │0,900 │ 0,56 │  1,6 │  60  │  69  │  65  │  74  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 10,0   │0,40  │1,12  │      │      │  62  │  71  │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 12,5   │0,50  │1,40  │      │      │  64  │  73  │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 16,0   │0,63  │1,80  │ 1,12 │  3,15│  66  │  75  │  71  │  80  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 20,0   │0,80  │2,24  │      │      │  68  │  77  │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 25,0   │1,0   │2,80  │      │      │  70  │  79  │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 31,5   │1,25  │3,55  │ 2,24 │  6,3 │  72  │  81  │  77  │  86  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 40,0   │1,60  │4,50  │      │      │  74  │  83  │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 50,0   │2,0   │5,60  │      │      │  76  │  85  │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 63,0   │2,50  │7,10  │ 4,50 │ 12,50│  78  │  87  │  83  │  92  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 80,0   │3,15  │9,00  │      │      │  80  │  89  │      │      │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Коррек- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│тирован-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ные и   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│эквива- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│лентные │      │      │      │      │      │      │      │      │
│коррек- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│тирован-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ные зна-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│чения и │      │      │      │      │      │      │      │      │
│их уров-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ни      │      │      │ 0,56 │  0,4 │      │      │  65  │  62  │
└────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 2а

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ВИБРАЦИИ КАТЕГОРИИ 1 - ТРАНСПОРТНОЙ

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Средне- │          Допустимые значения виброскорости            │
│геомет- ├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│рические│                  -2       │                           │
│частоты │          м/с x 10         │             дБ            │
│полос,  ├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤
│Гц      │ в 1/3 окт.  │ в 1/1 окт.  │ в 1/3 окт.  │ в 1/1 окт.  │
│        ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤
│        │  Z0  │X0, Y0│  Z0  │X0, Y0│  Z0  │X0, Y0│  Z0  │X0, Y0│
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│  0,8   │14,00 │ 4,5  │      │      │  129 │  119 │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  1,0   │10,00 │ 3,5  │ 20,0 │  6,3 │  126 │  117 │  132 │ 122  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  1,25  │7,10  │ 2,8  │      │      │  123 │  115 │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  1,6   │5,0   │ 2,2  │      │      │  120 │  113 │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  2,0   │3,5   │ 1,8  │  7,1 │  3,5 │  117 │  111 │  123 │ 117  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  2,5   │2,5   │ 1,8  │      │      │  114 │  111 │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  3,15  │1,8   │ 1,8  │      │      │  111 │  111 │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  4,0   │1,25  │ 1,8  │  2,5 │  3,2 │  108 │  111 │  114 │ 116  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  5,0   │1,00  │ 1,8  │      │      │  106 │  111 │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  6,3   │0,80  │ 1,8  │      │      │  104 │  111 │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  8,0   │0,63  │ 1,8  │  1,3 │  3,2 │  102 │  111 │  108 │ 116  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 10,0   │0,63  │ 1,8  │      │      │  102 │  111 │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 12,5   │0,63  │ 1,8  │      │      │  102 │  111 │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 16,0   │0,63  │ 1,8  │  1,1 │  3,2 │  102 │  111 │  107 │ 116  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 20,0   │0,63  │ 1,8  │      │      │  102 │  111 │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 25,0   │0,63  │ 1,8  │      │      │  102 │  111 │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 31,5   │0,63  │ 1,8  │  1,1 │  3,2 │  102 │  111 │  107 │ 116  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 40,0   │0,63  │ 1,8  │      │      │  102 │  111 │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 50,0   │0,63  │ 1,8  │      │      │  102 │  111 │      │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 63,0   │0,63  │ 1,8  │  1,1 │  3,2 │  102 │  111 │  107 │ 116  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 80,0   │0,63  │ 1,8  │      │      │  102 │  111 │      │      │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Коррек- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│тирован-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ные и   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│эквива- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│лентные │      │      │      │      │      │      │      │      │
│коррек- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│тирован-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ные зна-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│чения и │      │      │      │      │      │      │      │      │
│их уров-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ни      │      │      │  1,1 │  3,2 │      │      │  107 │ 116  │
└────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 3

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ВИБРАЦИИ КАТЕГОРИИ 2 -
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Средне- │        Допустимые значения по осям X0, Y0, Z0         │
│геомет- ├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│рические│       виброускорения      │       виброскорости       │
│частоты ├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤
│полос,  │             │             │         -2  │             │
│Гц      │   м/кв. с   │     дБ      │ м/с x 10    │     дБ      │
│        ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤
│        │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1  │
│        │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│  1,6   │0,25  │      │  58  │      │ 2,5  │      │ 114  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  2,0   │0,224 │ 0,4  │  57  │  62  │ 1,8  │ 3,5  │ 111  │ 117  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  2,5   │0,20  │      │  56  │      │ 1,25 │      │ 108  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  3,15  │0,18  │      │  55  │      │ 0,9  │      │ 105  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  4,0   │0,16  │ 0,28 │  54  │  59  │ 0,63 │ 1,3  │ 102  │ 108  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  5,0   │0,16  │      │  54  │      │ 0,50 │      │ 100  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  6,3   │0,16  │      │  54  │      │ 0,40 │      │  98  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  8,0   │0,16  │ 0,28 │  54  │  59  │ 0,32 │ 0,63 │  96  │ 102  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 10,0   │0,20  │      │  56  │      │ 0,32 │      │  96  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 12,5   │0,25  │      │  58  │      │ 0,32 │      │  96  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 16,0   │0,315 │ 0,56 │  60  │  65  │ 0,32 │ 0,56 │  96  │ 101  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 20,0   │0,40  │      │  62  │      │ 0,32 │      │  96  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 25,0   │0,50  │      │  64  │      │ 0,32 │      │  96  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 31,5   │0,63  │ 1,12 │  66  │  71  │ 0,32 │ 0,56 │  96  │ 101  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 40,0   │0,80  │      │  68  │      │ 0,32 │      │  96  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 50,0   │1,00  │      │  70  │      │ 0,32 │      │  96  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 63,0   │1,25  │ 2,25 │  72  │  77  │ 0,32 │ 0,56 │  96  │ 101  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 80,0   │1,60  │      │  74  │      │ 0,32 │      │  96  │      │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Коррек- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│тирован-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ные и   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│эквива- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│лентные │      │      │      │      │      │      │      │      │
│коррек- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│тирован-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ные зна-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│чения и │      │      │      │      │      │      │      │      │
│их уров-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ни      │      │ 0,28 │      │  59  │      │ 0,56 │      │ 101  │
└────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 4

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ВИБРАЦИИ КАТЕГОРИИ 3 -
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПА "А"

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Средне- │        Допустимые значения по осям X0, Y0, Z0         │
│геомет- ├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│рические│       виброускорения      │       виброскорости       │
│частоты ├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤
│полос,  │             │             │         -2  │             │
│Гц      │   м/кв. с   │      дБ     │ м/с x 10    │     дБ      │
│        ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤
│        │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1  │
│        │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│  1,6   │0,09  │      │  49  │      │ 0,9  │      │ 105  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  2,0   │0,08  │ 0,14 │  48  │  53  │ 0,63 │ 1,3  │ 102  │ 108  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  3,15  │0,063 │      │  46  │      │ 0,32 │      │  96  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  4,0   │0,056 │ 0,1  │  45  │  50  │ 0,22 │ 0,45 │  93  │  99  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  5,0   │0,056 │      │  45  │      │ 0,18 │      │  91  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  6,3   │0,056 │      │  45  │      │ 0,14 │      │  39  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  8,0   │0,056 │ 0,1  │  45  │  50  │ 0,11 │ 0,22 │  37  │  93  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 10,0   │0,071 │      │  47  │      │ 0,11 │      │  37  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 12,5   │0,09  │      │  49  │      │ 0,11 │      │  37  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 16,0   │0,112 │ 0,20 │  51  │  56  │ 0,11 │ 0,20 │  37  │  92  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 20,0   │0,140 │      │  53  │      │ 0,11 │      │  37  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 25,0   │0,18  │      │  55  │      │ 0,11 │      │  37  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 31,5   │0,224 │ 0,40 │  57  │  62  │ 0,11 │ 0,20 │  37  │  92  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 40,0   │0,280 │      │  59  │      │ 0,11 │      │  37  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 50,0   │0,355 │      │  61  │      │ 0,11 │      │  37  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 63,0   │0,45  │ 0,30 │  63  │  68  │ 0,11 │ 0,20 │  37  │  92  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│ 80,0   │0,56  │      │  65  │      │ 0,11 │      │  37  │      │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Коррек- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│тирован-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ные и   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│эквива- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│лентные │      │      │      │      │      │      │      │      │
│коррек- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│тирован-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ные зна-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│чения и │      │      │      │      │      │      │      │      │
│их уров-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ни      │      │ 0,1  │      │  50  │      │  0,2 │      │  92  │
└────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 5

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ВИБРАЦИИ КАТЕГОРИИ 3 -
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПА "Б"

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Средне- │        Допустимые значения по осям X0, Y0, Z0         │
│геомет- ├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│рические│      виброускорения       │       виброскорости       │
│частоты ├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤
│полос,  │             │             │         -2  │             │
│Гц      │   м/кв. с   │     дБ      │ м/с x 10    │     дБ      │
│        ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤
│        │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1  │
│        │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1,6  │0,0355│      │  41  │      │0,35  │      │  97  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   2,0  │0,0315│0,056 │  40  │  45  │0,25  │0,50  │  94  │ 100  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   2,5  │0,028 │      │  39  │      │0,18  │      │  91  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   3,15 │0,025 │      │  38  │      │0,13  │      │  88  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   4,0  │0,0224│0,04  │  37  │  42  │0,089 │0,18  │  85  │  91  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   5,0  │0,0224│      │  37  │      │0,072 │      │  83  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   6,3  │0,0024│      │  37  │      │0,056 │      │  81  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   8,0  │0,0224│0,04  │  37  │  42  │0,0445│0,089 │  79  │  85  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  10,0  │0,028 │      │  39  │      │0,0445│      │  79  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  12,5  │0,0355│      │  41  │      │0,0445│      │  79  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  16,0  │0,045 │0,08  │  43  │  48  │0,0445│0,079 │  79  │  84  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  20,0  │0,056 │      │  45  │      │0,0445│      │  79  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  25,0  │0,071 │      │  47  │      │0,0445│      │  79  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  31,5  │0,09  │0,16  │  49  │  54  │0,0445│0,079 │  79  │  84  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  40,0  │0,112 │      │  51  │      │0,0445│      │  79  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  50,0  │0,14  │      │  53  │      │0,0445│      │  79  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  63,0  │0,18  │0,32  │  55  │  60  │0,0445│0,079 │  79  │  84  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  80,0  │0,224 │      │  57  │      │0,0445│      │  79  │      │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Коррек- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│тирован-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ные и   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│эквива- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│лентные │      │      │      │      │      │      │      │      │
│коррек- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│тирован-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ные зна-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│чения и │      │      │      │      │      │      │      │      │
│их уров-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ни      │      │0,04  │      │  42  │      │0,079 │      │  84  │
└────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 6

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ВИБРАЦИИ КАТЕГОРИИ 3 -
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПА "В"

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Средне- │        Допустимые значения по осям X0, Y0, Z0         │
│геомет- ├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│рические│       виброускорения      │       виброскорости       │
│частоты ├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤
│полос,  │             │             │         -2  │             │
│Гц      │   м/кв. с   │      дБ     │ м/с x 10    │     дБ      │
│        ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤
│        │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1  │
│        │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1,6  │0,0125│      │  32  │      │0,13  │      │  88  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   2,0  │0,0112│0,02  │  31  │  36  │0,089 │0,18  │  85  │  91  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   2,5  │0,01  │      │  30  │      │0,063 │      │  82  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   3,15 │0,009 │      │  29  │      │0,0445│      │  79  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   4,0  │0,008 │0,014 │  28  │  33  │0,032 │0,063 │  76  │  82  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   5,0  │0,008 │      │  28  │      │0,025 │      │  74  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   6,3  │0,008 │      │  28  │      │0,02  │      │  72  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   8,0  │О,008 │0,014 │  28  │  33  │0,016 │0,032 │  70  │  76  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  10,0  │0,01  │      │  30  │      │0,016 │      │  70  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  12,5  │0,0125│      │  32  │      │0,016 │      │  70  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  16,0  │0,016 │0,028 │  34  │  39  │0,016 │0,028 │  70  │  75  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  20,0  │0,0196│      │  36  │      │0,016 │      │  70  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  25,0  │0,025 │      │  38  │      │0,016 │      │  70  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  31,5  │0,0315│0,056 │  40  │  45  │0,016 │0,028 │  70  │  75  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  40,0  │0,04  │      │  42  │      │0,016 │      │  70  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  50,0  │0,05  │      │  44  │      │0,016 │      │  70  │      │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  63,0  │0,063 │0,112 │  46  │  51  │0,016 │0,028 │  70  │  75  │
│        │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  80,0  │0,08  │      │  48  │      │0,016 │      │  70  │      │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Коррек- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│тирован-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ные и   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│эквива- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│лентные │      │      │      │      │      │      │      │      │
│коррек- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│тирован-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ные зна-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│чения и │      │      │      │      │      │      │      │      │
│их уров-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│ни      │      │0,014 │      │  33  │      │0,028 │      │  75  │
└────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Приложение N 2

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЛОГАРИФМИЧЕСКИМИ УРОВНЯМИ
ВИБРОСКОРОСТИ В ДБ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЯМИ В М/С

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Де- │                                           Единицы, дБ                                                       │
│сят-├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ки, │    0     │    1     │    2     │    3     │    4     │    5     │    6     │    7     │    8     │    9     │
│дБ  │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│    │        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│
│ 50 │1,6 x 10  │1,8 x 10  │2,0 x 10  │2,2 x 10  │2,5 x 10  │2,8 x 10  │3,2 x 10  │3,5 x 10  │4,0 x 10  │4,5 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -4│        -4│        -4│        -4│
│ 60 │5,0 x 10  │5,6 x 10  │6,3 x 10  │7,1 x 10  │7,9 x 10  │8,9 x 10  │1,0 x 10  │1,1 x 10  │1,3 x 10  │1,4 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│
│ 70 │1,6 x 10  │1,8 x 10  │2,0 x 10  │2,2 x 10  │2,5 x 10  │2,8 x 10  │3,2 x 10  │3,5 x 10  │4,0 x 10  │4,5 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -3│        -3│        -3│        -3│
│ 80 │5,0 x 10  │5,6 x 10  │6,3 x 10  │7,1 x 10  │7,9 x 10  │8,9 x 10  │1,0 x 10  │1,1 x 10  │1,3 x 10  │1,4 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│
│ 90 │1,6 x 10  │1,8 x 10  │2,0 x 10  │2,2 x 10  │2,5 x 10  │2,8 x 10  │3,2 x 10  │3,5 x 10  │4,0 x 10  │4,5 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -2│        -2│        -2│        -2│
│100 │5,0 x 10  │5,6 x 10  │6,3 x 10  │7,1 x 10  │7,9 x 10  │8,9 x 10  │1,0 x 10  │1,1 x 10  │1,3 x 10  │1,4 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│
│110 │1,6 x 10  │1,8 x 10  │2,0 x 10  │2,2 x 10  │2,5 x 10  │2,8 x 10  │3,2 x 10  │3,5 x 10  │4,0 x 10  │4,5 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -1│        -1│        -1│        -1│
│120 │5,0 x 10  │5,6 x 10  │6,3 x 10  │7,1 x 10  │7,9 x 10  │8,9 x 10  │1,0 x 10  │1,1 x 10  │1,3 x 10  │1,4 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│
│130 │1,6 x 10  │1,8 x 10  │2,0 x 10  │2,2 x 10  │2,5 x 10  │2,8 x 10  │3,2 x 10  │3,5 x 10  │4,0 x 10  │4,5 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│          │          │          │          │
│140 │5,0 x 10  │5,6 x 10  │6,3 x 10  │7,1 x 10  │7,9 x 10  │8,9 x 10  │1,0       │1,1       │1,3       │1,4       │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Приложение N 3

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЛОГАРИФМИЧЕСКИМИ УРОВНЯМИ ВИБРОУСКОРЕНИЯ
В ДБ И ЕГО ЗНАЧЕНИЯМИ В М/КВ. С

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    │                                           Единицы, дБ                                                       │
│    ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│    │    0     │    1     │    2     │    3     │    4     │    5     │    6     │    7     │    8     │    9     │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│    │        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│
│ 20 │3,0 x 10  │3,4 x 10  │3,8 x 10  │4,2 x 10  │4,8 x 10  │5,3 x 10  │6,0 x 10  │6,7 x 10  │7,6 x 10  │8,5 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -3│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│
│ 30 │9,5 x 10  │1,1 x 10  │1,2 x 10  │1,3 x 10  │1,5 x 10  │1,7 x 10  │1,9 x 10  │2,1 x 10  │2,4 x 10  │2,7 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│
│ 40 │3,0 x 10  │3,4 x 10  │3,8 x 10  │4,2 x 10  │4,8 x 10  │5,3 x 10  │6,0 x 10  │6,7 x 10  │7,6 x 10  │8,5 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -2│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│
│ 50 │9,5 x 10  │1,1 x 10  │1,2 x 10  │1,3 x 10  │1,5 x 10  │1,7 x 10  │1,9 x 10  │2,1 x 10  │2,4 x 10  │2,7 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│
│ 60 │3,0 x 10  │3,4 x 10  │3,8 x 10  │4,2 x 10  │4,8 x 10  │5,3 x 10  │6,0 x 10  │6,7 x 10  │7,6 x 10  │8,5 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │        -1│          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│ 70 │9,5 x 10  │1,1       │1,2       │1,3       │1,5       │1,7       │1,9       │2,1       │2,4       │2,7       │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│ 80 │3,0       │3,4       │3,8       │4,2       │4,8       │5,3       │6,0       │6,7       │7,6       │8,5       │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│ 90 │9,5       │1,1 x 10  │1,2 x 10  │1,3 x 10  │1,5 x 10  │1,7 x 10  │1,9 x 10  │2,1 x 10  │2,4 x 10  │2,7 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│100 │3,0 x 10  │3,4 x 10  │3,8 x 10  │4,2 x 10  │4,8 x 10  │5,3 x 10  │6,0 x 10  │6,7 x 10  │7,6 x 10  │8,5 x 10  │
│    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
│    │          │        2 │        2 │        2 │        2 │        2 │        2 │        2 │        2 │        2 │
│110 │9,5 x 10  │1,1 x 10  │1,2 x 10  │1,3 x 10  │1,5 x 10  │1,7 x 10  │1,9 x 10  │2,1 x 10  │2,4 x 10  │2,7 x 10  │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘