{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Додаток1","Додаток2","Опрацювання"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":11,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,9],[0,0,0,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[46,0,46,9],[47,0,47,9],[49,0,49,9],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[4,0,4,9],[43,0,43,9],[44,0,44,9],[45,0,45,9],[29,0,29,9],[54,0,54,9],[25,0,25,9],[35,0,35,9],[36,0,36,9],[37,0,37,9],[38,0,38,9],[39,0,39,9],[40,0,40,9],[41,0,41,9],[42,0,42,9],[58,0,58,9],[59,0,59,9],[48,0,48,9],[55,0,55,9],[53,0,53,9],[56,0,56,9],[57,0,57,9],[50,0,50,9],[51,0,51,9],[52,0,52,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                    Додаток 1 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                                      від 08.02.2007    № 582\n Доповнення до Реєстру"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 1. РЕЗ радіорелейних систем"]
[241,"Цифрова радіорелейна станція \"CFQ-7\" виробництва SAF Tehnika AS (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)",582,"2007-02-08","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі \n(передача даних 8-155 Мбіт/с, 4-PSK, \n16-QAM, 32-QAM, 128-QAM )","7110-7750 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","А43, М08, С30  \nРв=0,25 Вт"]
[242,"Цифрова радіорелейна станція \"CFM-11-LM\" виробництва SAF Tehnika AS (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)",582,"2007-02-08","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі  \n(передача даних 8-34 Мбіт/с)","10,7-11,7 ГГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","А44, М08, С43 \nРв=0,5 Вт"]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення,  радіозв’язку розподільчого типу"]
[682,"Модуль WLAN моделі UGGZ7-001A (SWU-BXJ154N) у складі ігрової приставки Sony PSP виробництва Sony Computer Entertaiment Inc. (Японія)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до  телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11b)","2400-2483,5 МГц","15M0G1D","Б03\nGa=1 дБі\nРв=0,05 Вт"]
[683,"Модуль Bluetooth (безпроводовий контролер блоку розширення сервера фірми Sony моделей CECHZC1*, DECR-1010) виробництва Sony Corporation (Японія)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",582,"2007-02-08","Широкосмуговий радіодоступ"," для організації безпроводової мережі передачі даних (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00GXD","Б01\nGa=1 дБі\nРв=0,01 Вт"]
[684,"Модуль Bluetooth (безпроводовий контролер блоку розширення сервера фірми Sony моделей DECR-1000* Reference Tool) виробництва Sony Corporation (Японія)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",582,"2007-02-08","Широкосмуговий радіодоступ"," для організації безпроводової мережі передачі даних (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00GXD","Б01\nGa=1 дБі\nРв=0,01 Вт"]
[685,"Передавальне обладнання \nMDS 12/6 HO 25 \nТУ У 32.2-13666491-005:2005\n виробництва ТОВ \"Телевідео\" (Україна)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації мережі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів","2200-2232 МГц/\n2100-2110 МГц","8M00V7DEN/ 3M20V7DEN","C77\nGa=11 дБі\nGa=17 дБі\nРв=3,6 Вт"]
[686,"Прийомопередавач абонентський\nCactus C 22 21/47 40-30/27 \nТУ У 32.2-13666491-004:2005\n виробництва ТОВ \"Телевідео\" (Україна)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації доступу до мережі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів","2100-2110 МГц/\n2200-2232 МГц"," 3M20V7DEN/ 8M00V7DEN","C77\nGa=11 дБі\nGa=17 дБі\nРв=3,6 Вт"]
[687,"Абонентське обладнання CPEi 23200 виробництва Motorola Inc. (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Мультисервісний радіодоступ ","Для організації доступу до багатоканальної розподільчої мережі передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2300-2400 МГц","5M00D7W\n5M00G7W\n10M0D7W\n10M0G7W","С39, С50\nGa=17 дБі\nРв=0,1 Вт"]
[688,"Абонентське обладнання CPEi 23400 виробництва Motorola Inc. (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Мультисервісний радіодоступ ","Для організації доступу до багатоканальної розподільчої мережі передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2300-2400 МГц","5M00D7W\n5M00G7W\n10M0D7W\n10M0G7W","С39, С50\nGa=17 дБі\nРв=0,1 Вт"]
[689,"Абонентське обладнання CPEi 23600 виробництва Motorola Inc. (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Мультисервісний радіодоступ ","Для організації доступу до багатоканальної розподільчої мережі передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2300-2400 МГц","5M00D7W\n5M00G7W\n10M0D7W\n10M0G7W","С39, С50\nGa=17 дБі\nРв=0,1 Вт"]
[690,"Точка доступу WAP 23400 виробництва Motorola Inc. (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Мультисервісний радіодоступ ","Для організації багатоканальної розподільчої мережі передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2300-2400 МГц","5M00D7W\n5M00G7W\n10M0D7W\n10M0G7W","С39, С50\nGa=16,5 дБі\nРв=0,1 Вт"]
[691,"Базова станція BWA IPWireless типу IPWNC-12 виробництва IPWireless, Inc. (Великобританія)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації мережі радіозв’язку фіксовоної служби із застосуванням безпроводового широкосмуговового радіодоступу (Wireless broadband access)","1900-1920 МГц","5M00G7D","Ga=18 дБі\nРв=3 Вт"]
[692,"Абонентське обладнання \nтипу MAXBridge CPE 3.5 \nвиробництва \nТОВ \"Юнідата\" (Україна)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W","С25,\nС26, С27\nGa=12 дБі\nGa=21 дБі\nGa=23 дБі\nРв=0,063 Вт"]
[693,"Абонентське обладнання \nтипу Tsunami MP.16 3500 SS \nвиробництва Proxim (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W","С25,\nС26, С27\nGa=12 дБі\nGa=21 дБі\nGa=23 дБі\nРв=0,063 Вт"]
[694,"Базова станція \nтипу Tsunami MP.16 3500 BS \nвиробництва Proxim (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W","С25,\nС26, С27\nGa=12 дБі\nGa=21 дБі\nGa=23 дБі\nРв=0,063 Вт"]
[695,"Абонентське обладнання \nтипу MAXBridge CPE 5.2 \nвиробництва ТОВ \"Юнідата\" (Україна)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D7W\n10M0D7W","Д01, М06, М07, С64, С78, С79\nGa=12 дБі\nGa=18 дБі\nGa=29 дБі\nРв=0,2 Вт"]
[696,"Абонентське обладнання \nтипу MAXBridge PTP 5.2 \nвиробництва ТОВ \"Юнідата\" (Україна)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-точка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D7W\n10M0D7W\n20M0D7W","Д01, М06, М07, С64, С78, С79\nGa=29 дБі\nGa=31 дБі\nРв=0,063 Вт"]
[697,"Абонентське обладнання \nтипу Access Point AB-MAX CPE\nвиробництва Axxcelera Broadband Wireless (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G7W\n10M0G7W","Д01, М06, М07, С64, С78, С79\nGa=18 дБі\nGa=21 дБі\nРв=0,063 Вт"]
[698,"Точка доступу \nтипу Access Point AB-MAX\nвиробництва Axxcelera Broadband Wireless (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",582,"2007-02-08","Широкосмуговий радіодоступ","Для  організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G7W\n10M0G7W","Д01, М06, М07, С64, С78, С79\nGa=16 дБі\nGa=23 дБі\nGa=29 дБі\nРв=0,063 Вт"]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку"]
[1309,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі WS-6110U  виробництва Westech Korea Inc. (Корея)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",582,"2007-02-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв'язку стандарту CDMA (з  можливістю передачі даних за стандартом CDMA2000 1x)","824,07-831,63 МГц /\n869,07-876,63 МГц\n840,45-842,97 МГц /\n885,45-887,97 МГц\n831,63—832,81 МГц /\n 876,63—877,81 МГц","1М25G1D","Б01, Р04, \nР08, Т06\nGa=1 дБі"]
[1310,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі WS-6110F  виробництва Westech Korea Inc. (Корея)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",582,"2007-02-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв'язку стандарту CDMA (з  можливістю передачі даних за стандартом CDMA2000 1x)","824,07-831,63 МГц /\n869,07-876,63 МГц\n840,45-842,97 МГц /\n885,45-887,97 МГц\n831,63—832,81 МГц /\n 876,63—877,81 МГц","1М25G1D","Б01, Р04, \nР08, Т06\nGa=1 дБі"]
[1311,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM 900/1800 моделі HTC P4350 з модулем доступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва HTC Corporation (Тайвань)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",582,"2007-02-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв'язку стандарту\n E-GSM/GSM 900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі данних GPRS/EDGE/IEEE 802.11b/g/ Bluetooth)","880-915 МГц /\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n200KG7W\n-----\n1M00FXD\n22M0G1D              ","Б01, М02, \nGa=2 дБі\nРв=0,0025 Вт\nРв=0,063 Вт"]
["Розділ 7. РЕЗ безпосереднього та транкінгового радіозв’язку"]
[531,"Радіостанція возима типу ALAN 100 Plus виробництва CTE International S.r.l.(Італія)","РЕЗ радіозв'язку сухопутної рухомої служби - сухопутна рухома станція (ML)",582,"2007-02-08","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок","Симплексна КХ-радіостанція для ведення радіотелефоних переговорів  ","26960-27410 кГц","5K00F3E       ","Ч17\nРв=4,5 Вт\nGa=0 дБі"]
[532,"Радіостанція носима моделі SRH3500 цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA виробництва Sepura Limited (Англія)","РЕЗ сухопутної рухомої служби (TMSC)",582,"2007-02-08","Цифровий транкінговий радіозв’язок","Для використання у мережах цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA \n(в режимі V+D або DMO)","413-420 МГц /\n423-430 МГц","18K0D7W","Ч07\nРв=1 Вт\nGa=1 дБі"]
[533,"Радіостанція носима моделі SRH3800 цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA виробництва Sepura Limited (Англія)","РЕЗ сухопутної рухомої служби (TMSC)",582,"2007-02-08","Цифровий транкінговий радіозв’язок","Для використання у мережах цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA \n(в режимі V+D або DMO)","413-420 МГц /\n423-430 МГц","18K0D7W","Ч07\nРв=1 Вт\nGa=1 дБі"]
[534,"Радіостанція мобільна/стаціонарна моделі SRM3500 цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA виробництва Sepura Limited (Англія)","РЕЗ сухопутної рухомої служби (TMSC)",582,"2007-02-08","Цифровий транкінговий радіозв’язок","Для використання у мережах цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA \n(в режимі V+D або DMO)","413-420 МГц /\n423-430 МГц","18K0D7W","Ч07\nРв=10 Вт\nGa=3 дБі"]
[]
["Примітка А43. Коефіцієнти підсилення антени відносно ізотропного випромінювача (для різних комплектацій радіоелектронного засобу):  Ga=30,2 дБі, Ga=33,2 дБі, Ga=36,5 дБі, Ga=38,5 дБі, Ga=40,5 дБі, \nGa=42,5 дБі."]
["Примітка А44. Коефіцієнти підсилення антени відносно ізотропного випромінювача (для різних комплектацій радіоелектронного засобу):  Ga=35,4 дБі, Ga=38,0 дБі, Ga=41,0 дБі, Ga=42,3 дБі, Ga=43,5 дБі."]
["Примітка Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі  (не потребує оформлення дозволів на експлуатацію). "]
["Примітка Б03. Експлуатація всередині приміщення (при використання вмонтованої (інтегрованої) антени, еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність (e.i.r.p.) до 200 мВт) здійснюється на бездозвільній основі  (не потребує оформлення дозволів на експлуатацію). Кількість РЕЗ,  які одночасно можуть використовувати радіочастотний ресурс України та забезпечувати обмін інформації (зв’язок), залежить від концентрації РЕЗ, які застосовують цю радіотехнологію на певній території та інтенсивності обміну інформацією в мережі (мережах)."]
["Примітка Д01. У смузі радіочастот 5250-5350 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 200 мВт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 10мВт/МГц. у будь-якій смузі шириною 1 МГц. В окремих випадках допускається використання з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 1 Вт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 50мВт/МГц. у будь-якій смузі шириною 1 МГц за умови, що при роботі  e.i.r.p. більше 200 мВт, ці РЕЗ відповідають масці залежності e.i.r.p. від кута приходу, де L - кут над місцевою горизонтальною площиною:\n-13 дБ (Вт/МГц) при 0° £ L < 8°;\n-13-0,716(L-8) (дБ (Вт/МГц) при 8° £  L < 40°;\n-35,9-1,22(L-40) (дБ (Вт/МГц) при 40°  £  L < 45°;\n-42 (дБ (Вт/МГц) при 45° ≥  L.\n"]
["Примітка Р04. Заплановано до вилучення із Реєстру  01.01.2016 р."]
["Примітка Р08. Використання смуги радіочастот 840,45—842,97 МГц та 885,45—887,97 МГц обмежено строком до 01.01.2013 р."]
["Примітка Т06. Смуги радіочастот 831,63-832,81 МГц та 876,63—877,81 МГц використовуються тільки у м. Києві."]
["Примітка Ч07. Смуги радіочастот  413—420 МГц та 423—430 МГц є парними."]
["Примітка Ч17. Використання РЕЗ аналогового короткохвильового персонального радіозв’язку  у смузі радіочастот 26960-27410 кГц здійснюється відповідно до особливостей застосування радіотехнології \"Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\", встановлених Планом використання радіочастотного ресурсу України."]
["Примітка М02. Потужність випромінювання радіопередавача: у смузі 890-915 МГц - 2 Вт; у смузі 1710-1785 МГц - 1 Вт."]
["Примітка М06. У смузі радіочастот 5470-5725 МГц  максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність до 1 Вт у смузі 20 МГц при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному вибору частоти."]
["Примітка М07. У смузі радіочастот 5725-5850 МГц максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність до 4 Вт у смузі 20 МГц при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному вибору частоти."]
["Примітка М08. Конкретні географічні координати (місцезнаходження), максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність та радіочастоти РЕЗ наземних і земних станцій, працюючих в смугах радіочастот, які спільно використовуються на рівних правах наземними і космічними службами радіозв’язку, повинні вибиратися з урахуванням статті 21 Регламенту радізв’язку та Рекомендацій МСЕ-Р."]
["Примітка С25. Формула утворення сітки частот (дуплексне рознесення 100 МГц, рознесення несучих частот 1,75 МГц): (абонентське обладнання-базова станція) 3400,875 МГц+N*1,75 МГц, де N=0, 1, 2...56;\n                                                                                                                                                                                                                              (базова станція-абонентьське обладнання) 3500,875 МГц+N*1,75 МГц, де N=0, 1, 2...56.\n"]
["Примітка С26. Формула утворення сітки частот (дуплексне рознесення 100 МГц, рознесення несучих частот 3,5 МГц):(абонентське обладнання-базова станція) 3401,75 МГц+N*3,5 МГц, де N=0, 1, 2...27;\n                                                                                                                                                                                                                             (базова станція-абонентьське обладнання) 3501,75 МГц+N*3,5 МГц, де N=0, 1, 2...27.\n"]
["Примітка С27. Формула утворення сітки частот (дуплексне рознесення 100 МГц, рознесення несучих частот 7 МГц): (абонентське обладнання-базова станція) 3403,5 МГц+N*7 МГц, де N=0, 1, 2...13;\n                                                                                                                                                                                                                         (базова станція-абонентьське обладнання) 3503,5 МГц+N*7 МГц, де N=0, 1, 2...13.\n"]
["Примітка С30. Номінали центральних частот радіостволів визначаються згідно рекомеднації ITU-R F.385."]
["Примітка С39. Формула утворення сітки частот (рознесення несучих частот 5 МГц):  2302,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2...19."]
["Примітка С43. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій ITU-R F.387), Fо=11200 МГц: \n          1) з рознесенням центральних частот радіостволів 28 МГц, 14 МГц:  - нижня Fо-505+40*n,\n                                                                                                                                       -  верхня Fо-15+40*n, де n=1, 2...12;\n                                                                                                                                       - нижня Fо-525+40*n,\n                                                                                                                                       - верхня Fо+5+40*n,  де n=1, 2...12;\n          2) з рознесенням центральних частот радіостволів 7 МГц:                   -  нижня Fо-505+10*n\n                                                                                                                                       -  верхня Fо+25+10*n, де n=1, 2...47;\n          3) з рознесенням центральних частот радіостволів 3,5 МГц:               -  нижня Fо-500+5*n\n                                                                                                                                       - верхня Fо+30+5*n, де n=1, 2...93."]
["Примітка С50. Формула утворення сітки частот (рознесення несучих частот 10 МГц): 2305 МГц+N*10 МГц, де N=0, 1, 2...9."]
["Примітка С64. Формула утворення сітки частот: \n                                                   1) рознесення несучих радіочастот 5 МГц, Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=51…69;\n                                                   2) рознесення несучих радіочастот 10 МГц, Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69;\n                                                   3) рознесення несучих радіочастот 20 МГц, Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=52, 56, 60, 64, 68."]
["Примітка С77. Смуги радіочастот 2100-2110 МГц та 2200-2232 МГц є парними. Формула утворення сітки частот : (абонентське обладнання-базова станція) 2102+3,2*M (МГц), де M=0, 1, 2;\n                                                                                                                                                                                                                 (базова станція-абонентьське обладнання) 2204+8*N (МГц), де N=0, 1, 2,3.\n"]
["Примітка С78. Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5470-5725 МГц:\n                          -  рознесення несучих радіочастот 5 МГц, 10 МГц, Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;\n                          -  рознесення несучих радіочастот 20 МГц, Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136."]
["Примітка С79. Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5725-5850 МГц:\n                          -  рознесення несучих радіочастот 5 МГц, 10 МГц, Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;\n                          -  рознесення несучих радіочастот 20 МГц, Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168."]

{"sheet":"Додаток2","index":1,"n_rows":8,"n_cols":11,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,9],[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                    Додаток 2 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                                      від 08.02.2007    № 582\n Зміни у Реєстрі"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 5. РЕЗ безпроводової телефонії та радіоподовжувачі телефонних ліній"]
[309,"Телефонний апарат для проводового зв'язку в поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу DECT моделі Gigaset SL560 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Siemens Home and Office Communications Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)","510\n582","21.12.2006\n08.02.2007","Цифрова безпроводова телефонія\nШирокосмуговий радіодоступ","Абонентські стаціонарні радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру, з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","1880-1900 МГц\n----\n2400-2483,5 МГц","1M72F7D\n-----\n1M00FXD","Б01\nРв=0,01 Вт\n---\nРв=0,0025 Вт"]
[310,"Телефонний апарат для проводового зв'язку в поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу DECT моделі Gigaset SL565 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Siemens Home and Office Communications Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)","510\n582","21.12.2006\n08.02.2007","Цифрова безпроводова телефонія\nШирокосмуговий радіодоступ","Абонентські стаціонарні радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру, з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","1880-1900 МГц\n----\n2400-2483,5 МГц","1M72F7D\n-----\n1M00FXD","Б01\nРв=0,01 Вт\n---\nРв=0,0025 Вт"]
[311,"Додаткова безпроводова трубка цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу DECT моделі Gigaset SL56 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Siemens Home and Office Communications Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)","510\n582","21.12.2006\n08.02.2007","Цифрова безпроводова телефонія\nШирокосмуговий радіодоступ","Абонентські стаціонарні радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру, з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","1880-1900 МГц\n----\n2400-2483,5 МГц","1M72F7D\n-----\n1M00FXD","Б01\nРв=0,01 Вт\n---\nРв=0,0025 Вт"]

{"sheet":"Опрацювання","index":2,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ДОВІДКА \nщодо опрацювання заявочних документів"]
["№ пп","Назва підприємства, адреса","вх.№,  дата реєстрації заяви","вих.№,  дата супр. листа УДЦР","вх.№,  дата висновка УДЦР","Назва РЕЗ","Тип РЕЗ","Назва радіотехнології","Назва системи зв’язку","Робочі смуги радіочастот","Термін опрацбювання"]
[1,"ТОВ \"ДИОНА-ЛТД\", пр-т Перемоги, 67, а,с54, Київ, 03062","№10223 - 26.12.2006","№140/206 - 27.12.2006","№11.1-31/1168  - 31.01.2007","Радіостанція возима ALAN 100 Plus","ML","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","Безпосередній радіозв’язок \n(радіоаматори)","26965-27405 кГц",45]
[2,"Науково-виробниче підприємство \"ОМіТех\", 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького    51-Б (044) 235-86-76","№10230 - 26.12.2006","№140/207 - 27.12.2006","№11.1-31/1014 - 29.01.2007","Радіостанція мобільна/стаціонарна моделі SRM3500 цифрового транкінгового радіозв’язку стандарту TETRA","M","Транкінговий цифровий радіозвязок ","цифрової транкінгової системи радіозвязку стандарту ТЕТRA ","413-420 МГц /\n423-430 МГц",45]
[3,"Науково-виробниче підприємство \"ОМіТех\", 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького    51-Б (044) 235-86-76","№10230 - 26.12.2006","№140/207 - 27.12.2006","№11.1-31/1014 - 29.01.2007","Радіостанція носима моделі SRH3500 цифрового транкінгового радіозв’язку стандарту TETRA","M","Транкінговий цифровий радіозвязок ","цифрової транкінгової системи радіозвязку стандарту ТЕТRA ","413-420 МГц /\n423-430 МГц",45]
[4,"Науково-виробниче підприємство \"ОМіТех\", 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького    51-Б (044) 235-86-76","№10230 - 26.12.2006","№140/207 - 27.12.2006","№11.1-31/1014 - 29.01.2007","Радіостанція носима моделі SRH3800 цифрового транкінгового радіозв’язку стандарту TETRA","M","Транкінговий цифровий радіозвязок ","цифрової транкінгової системи радіозвязку стандарту ТЕТRA ","413-420 МГц /\n423-430 МГц",45]
[5,"ТОВ \"Юнідата\", вул. Січневого повстання, 24Б, м. Київ, 01010","№10013 - 19.12.2006","№140/209 - 27.12.2006","№11.2-16/931 - 26.01.2007","Абонентське обладнання MP.16 3500 Subscriber Unit ","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.16)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц",52]
[6,"ТОВ \"Юнідата\", вул. Січневого повстання, 24Б, м. Київ, 01010","№10013 - 19.12.2006","№140/209 - 27.12.2006","№11.2-16/931 - 26.01.2007","Базова станція MP.16 3500 Base Station","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.16)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц",52]
[7,"ТОВ \"Юнідата\", вул. Січневого повстання, 24Б, м. Київ, 01010","№10011 - 19.12.2006","№140/209 - 27.12.2006","№11.2-16/931 - 26.01.2007","Абонентське обладнання CPE AB-MAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.16)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5825 МГц",52]
[8,"ТОВ \"Юнідата\", вул. Січневого повстання, 24Б, м. Київ, 01010","№10011 - 19.12.2006","№140/209 - 27.12.2006","№11.2-16/931 - 26.01.2007","Базова станція Access Point AB-MAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.16)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5825 МГц",52]
[9,"ТОВ \"Юнідата\", вул. Січневого повстання, 24Б, м. Київ, 01010","№10014 - 19.12.2006","№140/209 - 27.12.2006","№11.2-16/931 - 26.01.2007","Абонентське термінал MAXBridge CPE 3.5","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.16)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц",52]
[10,"ТОВ \"Юнідата\", вул. Січневого повстання, 24Б, м. Київ, 01010","№10014 - 19.12.2006","№140/209 - 27.12.2006","№11.2-16/931 - 26.01.2007","Абонентське термінал MAXBridge CPE 5.2","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.16)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5825 МГц",52]
[11,"ТОВ \"Юнідата\", вул. Січневого повстання, 24Б, м. Київ, 01010","№10014 - 19.12.2006","№140/209 - 27.12.2006","№11.2-16/931 - 26.01.2007","Абонентське термінал MAXBridge PTP 5.2","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.16)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5825 МГц",52]
[12,"ТОВ \"Ведекон\" вул. Б.Хмельницького, 12а, м. Київ, 01030","№10303 - 28.12.2006","№141/3 - 10.01.2007","№11.2-14/1096 - 31.01.2007","Передавальне обладнання MDS 12/6 HO ТУ У 32.2-13666491-005:2005","FX","Широкосмуговий радіодоступ (MMDS)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2200-2232 МГц",43]
[13,"ТОВ \"Ведекон\" вул. Б.Хмельницького, 12а, м. Київ, 01030","№10304 - 28.12.2006","№141/3 - 10.01.2007","№11.2-14/1096 - 31.01.2007","Прийомопередавач абонентський Cactus C 22 21/47 40-30/27 ТУ У 32.2-13666491-004:2005","FX","Широкосмуговий радіодоступ (MMDS)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2100-2110 МГц",43]
[14,"ТОВ \"Перша інвестиційна спілка\"  провю Музейний, 4, м. Київ, 01001","№10069 - 20.12.2006","№141/6 - 11.01.2007","№11.2-16/851 - 24.01.2007","Базова станція системи широкосмугового радіодоступу BWA IPWireless типу IPWNC-12","FX","Широкосмуговий радіодоступ","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","1900-1920 МГц",51]
[15,"Дочірне підприємство \"Радіо Комунікейшнз Інтернешенл\"  Повітрофлотський просп.б 25, м. Київ, 03049","№451 - 22.01.2007","№141/35 - 23.01.2007","№11.2-14,1097 - 31.01.2007","Точка доступу WAP 23400","FX","Мультисервісний радіодоступ","Організація радіодоступу до мереж передавання даних","2300-2400 МГц",18]
[16,"Дочірне підприємство \"Радіо Комунікейшнз Інтернешенл\"  Повітрофлотський просп.б 25, м. Київ, 03049","№451 - 22.01.2007","№141/35 - 23.01.2007","№11.2-14,1097 - 31.01.2007","Абонентське обладнання CPE 23200","FX","Мультисервісний радіодоступ","Організація радіодоступу до мереж передавання даних","2300-2400 МГц",18]
[17,"Дочірне підприємство \"Радіо Комунікейшнз Інтернешенл\"  Повітрофлотський просп.б 25, м. Київ, 03049","№451 - 22.01.2007","№141/35 - 23.01.2007","№11.2-14,1097 - 31.01.2007","Абонентське обладнання CPE 23400","FX","Мультисервісний радіодоступ","Організація радіодоступу до мереж передавання даних","2300-2400 МГц",18]
[18,"Дочірне підприємство \"Радіо Комунікейшнз Інтернешенл\"  Повітрофлотський просп.б 25, м. Київ, 03049","№451 - 22.01.2007","№141/35 - 23.01.2007","№11.2-14,1097 - 31.01.2007","Абонентське обладнання CPE 23600","FX","Мультисервісний радіодоступ","Організація радіодоступу до мереж передавання даних","2300-2400 МГц",18]
[19,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№455 - 22.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Робоча група 05.01.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі HTC P4350 з модулем доступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, 802.11b Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",18]
[20,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№509 - 24.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (CDMA 2000 1x) моделі WS-6110U","FX","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","мережа цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 ","824-849 МГц /\n869-894 МГц",18]
[21,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№509 - 24.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (CDMA 2000 1x) моделі WS-6110F","FX","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","мережа цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 ","824-849 МГц /\n869-894 МГц",18]
[22,"ДП ВЦ  \"Омега\", м.Севастополь, вул. Вакуленчука, 29","№537 - 25.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Робоча група 05.01.2007","телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою стандарту DECT моделі Gigaset SL560  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","M, FX","Цифрова безпроводова телефонія \nШирокосмуговий радіодоступ","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц \n2400-2483,5 МГц      ",17]
[23,"ДП ВЦ  \"Омега\", м.Севастополь, вул. Вакуленчука, 29","№537 - 25.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Робоча група 05.01.2007","телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою стандарту DECT моделі Gigaset SL565  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","M, FX","Цифрова безпроводова телефонія \nШирокосмуговий радіодоступ","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц \n2400-2483,5 МГц      ",17]
[24,"ДП ВЦ  \"Омега\", м.Севастополь, вул. Вакуленчука, 29","№537 - 25.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Робоча група 05.01.2007","бездротова трубка стандарту DECT моделі Gigaset SL56  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","M, FX","Цифрова безпроводова телефонія \nШирокосмуговий радіодоступ","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц \n2400-2483,5 МГц      ",17]
[25,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№640 - 29.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Модуль Bluetooth (безпроводовий  контролер блоку розширення сервера фірми Sony моделі DECR-1000)","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.15.1)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",11]
[26,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№640 - 29.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Модуль Bluetooth (безпроводовий  контролер блоку розширення сервера фірми Sony моделі DECR-1010)","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.15.1)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",11]
[27,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№640 - 29.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Модуль WLAN моделі UGGZ7-001A у складі ігрової приставки фірми Sony моделі PSP-1004, PSP-1008","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11b)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",11]
[28,"ТОВ \"ТЕЛІС\" м. Київ, а/с 377, 01011","№558 - 25.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Цифрова радіорелейна станція \"CFM-11-LM\"","FXR","Організація аналогової   радіорелейної лінії зв’язку","Радіорелейний зв’язок","10,7-11,7 ГГц",17]
[29,"ТОВ \"ТЕЛІС\" м. Київ, а/с 377, 01011","№558 - 25.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Робоча група 05.01.2007","Цифрова радіорелейна станція \"CFQ-7\"","FXR","Організація аналогової   радіорелейної лінії зв’язку","Радіорелейний зв’язок","7100-7900 МГц",17]