{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Додаток1","Додаток2","Опрацювання"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,9],[26,0,26,9],[27,0,27,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[23,0,23,9],[11,0,11,9],[0,0,0,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[4,0,4,9],[8,0,8,9],[18,0,18,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                    Додаток 1 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                                      від  27.06.2007 р. № 813\n Доповнення до Реєстру"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення,  радіозв’язку розподільчого типу"]
[822,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - точка доступу моделі P-662HW EE виробництва ZyXEL Communications Corporation (Тайвань, Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",813,"2007-06-27","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11b/g), з адаптером IP-телефонії (2 FXS, 1 FXO)","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б03\nРв=0,025 Вт\nGa=2 дБі"]
[823,"Картка WLAN моделі Intel SWL-2460C з модулем доступу до телекомунікаційної мережі WLAN (з інтерфейсом PCI Express) виробництва Samsung Corporation","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",813,"2007-06-27","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11b/g) ","2400-2483,5 МГц","22M0D1D\n22M0G1D","Б03\nGa=5 дБі\nРв=0,063 Вт"]
[824,"Адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі RSVLD-0602 виробництва BROADCOM Corporation (США)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",813,"2007-06-27","Широкосмуговий радіодоступ","Для передачі даних і голосу з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00F7W","Б01\nGa=1 дБі\nРв=0,01 Вт"]
["Розділ 5. РЕЗ безпроводової телефонії та радіоподовжувачі телефонних ліній"]
[470,"Телефонний апарат для проводового зв'язку в поєднанні з безпроводовими трубками стандарту DECT моделі Alcom DT 822 виробництва Ascalade Communications Ltd. (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",813,"2007-06-27","Цифрова безпроводова телефонія","Абонентські стаціонарні радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру","1880-1900 МГц       ","1M72F1W","Б01\nРв=0,01 Вт"]
[471,"Телефонний апарат для проводового зв'язку в поєднанні з безпроводовими трубками стандарту DECT моделі P-2300RDL EE виробництва ZyXEL Communications Corporation (Тайвань, Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)",813,"2007-06-27","Цифрова безпроводова телефонія","Абонентські стаціонарні радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру","1880-1900 МГц       ","1M72F1W","Б01\nРв=0,01 Вт"]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку"]
[1477,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделі BLACKBERRY 8100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Research In Motion (Канада)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",813,"2007-06-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS/EDGE)","880-915 МГц /\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n200KG7W\n---\n1M00FXW              ","Б01, М02, М04\nGa=2 дБі"]
[1478,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделі BLACKBERRY 8700g з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Research In Motion (Канада)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",813,"2007-06-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS/EDGE)","880-915 МГц /\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n200KG7W\n---\n1M00FXW              ","Б01, М02, М04\nGa=2 дБі"]
[1479,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделі BLACKBERRY 8800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Research In Motion (Канада)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",813,"2007-06-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE та GPS-приймачем)","880-915 МГц /\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n200KG7W\n---\n1M00FXW              ","Б01, М02, М04\nGa=2 дБі"]
[1480,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) типу RM-210 моделі Nokia 6267 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угоршина)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",813,"2007-06-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nШирокосмуговий радіодоступ ","Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами передачі даних GPRS/EDGE та Bluetooth)","880-915 МГц /\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n1920-1980 МГц /\n2110-2170 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n-----\n5M00G7W\n-----\n1M00FXW","Б01, М01, М04 \nGa=1 дБі"]
[1481,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-258 моделі Nokia 2760 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH (Німеччина)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",813,"2007-06-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         \nШирокосмуговий радіодоступ ","Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами передачі даних GPRS/EDGE та Bluetooth)","880-915 МГц /\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n-----\n1M00FXW","Б01, М02, М04 \nGa=1 дБі"]
[1482,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-274 моделі Nokia 3109с з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH (Німеччина)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",813,"2007-06-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         \nШирокосмуговий радіодоступ ","Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами передачі даних GPRS/EDGE та Bluetooth)","880-915 МГц /\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n-----\n1M00FXW","Б01, М02, М04 \nGa=1 дБі"]
["Розділ 7. РЕЗ безпосереднього та транкінгового радіозв’язку"]
[579,"Радіостанція носима типу XR-100 виробництва Binatone Industries Ltd. (Китай)","РЕЗ радіозв'язку сухопутної рухомої служби - сухопутна рухома станція (ML)",813,"2007-06-27","Радіопереговорні пристрої","Симплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефоних переговорів  ","433,075-434,8 МГц","16K0F3E       "," Б01\nРв=0,01 Вт\nGa=0 дБі"]
[580,"Радіостанція носима типу XR-200 виробництва Binatone Industries Ltd. (Китай)","РЕЗ радіозв'язку сухопутної рухомої служби - сухопутна рухома станція (ML)",813,"2007-06-27","Радіопереговорні пристрої","Симплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефоних переговорів  ","433,075-434,775 МГц","16K0F3E       "," Б01\nРв=0,01 Вт\nGa=0 дБі"]
[581,"Радіостанція носима типу XR-300 виробництва Binatone Industries Ltd. (Китай)","РЕЗ радіозв'язку сухопутної рухомої служби - сухопутна рухома станція (ML)",813,"2007-06-27","Радіопереговорні пристрої","Симплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефоних переговорів  ","433,075-434,775 МГц","16K0F3E       "," Б01\nРв=0,01 Вт\nGa=0 дБі"]
[]
["Примітки:"]
["Примітка Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі  (не потребує оформлення дозволів на експлуатацію). "]
["Примітка Б03. Експлуатація всередині приміщення при використанні вмонтованої (інтегрованої) антени з коефіцієнтом підсилення антени Ga ≤ 6 dBi , здійснюється на бездозвільній основі  (не потребує оформлення дозволів на експлуатацію) при виконання наступних умов експлуатації :\n                           - у смузі радіочастот 2400-2483,5 МГц  еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність (e.i.r.p.) ≤ 100 мВт при використанні  прямого розширення спектра та e.i.r.p. ≤ 500 мВт за технологією розширення спектра за рахунок стрибків по частоті; \n                        - у смугах радіочастот 5150-5350 МГц - e.i.r.p ≤ 200 мВт при щільності  e.i.r.p 10 мВт/МГц  у будь якій смузі шириною 1 МГц.\nКількість РЕЗ,  які одночасно можуть використовувати радіочастотний ресурс України та забезпечувати обмін інформації (зв’язок), залежить від концентрації РЕЗ, які застосовують цю радіотехнологію на певній території та інтенсивності обміну інформацією в мережі (мережах)."]
["Примітка М01. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880-915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710-1785 МГц -до 1 Вт, IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA)  у смузі 1920-1980 МГц - до 0,25 Вт."]
["Примітка М02. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880-915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710-1785 МГц -до 1 Вт."]
["Примітка М04. Потужність випромінювання радіопередавача (Bluetooth) у смузі 2400-2483,5 МГц - до 0,0025 Вт."]

{"sheet":"Додаток2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,9],[0,0,0,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[4,0,4,9],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                    Додаток 2 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                                      від  27.06.2007 р. № 813\nЗміни у Реєстрі"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 1. РЕЗ радіорелейних систем"]
[131,"Цифрова радіорелейна станція  типу \"CFM-22\" виробництва SAF Tehnika Ltd, Латвія виключено на підставі рішення НКРЗ від 27.06.2007 № 813","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","277\n813","18.05.2006\n27.06.2007","Радіорелейний зв’язок","Організація цифрових та аналогових радіорелейних ліній зв’язку","22-23,6 ГГц","7M00F1DF\n14M0F1DF","С14, С15"]
[132,"Цифрова радіорелейна станція  типу CFM-07-LM (CFM-07-L4) виробництва SAF Tehnika Ltd (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","277\n813","18.05.2006\n27.06.2007","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі ","7100-7700 МГц","3M50FG7W\n7M00FG7W\n14M0FG7W\n28M0FG7W"]
[133,"Цифрова радіорелейна станція  типу CFM-08-LM (CFM-08-L4) виробництва SAF Tehnika Ltd (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","277\n813","18.05.2006\n27.06.2007","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі ","7900-8400 МГц","3M50FG7W\n7M00FG7W\n14M0FG7W\n28M0FG7W"]
[134,"Цифрова радіорелейна станція  типу CFM-13-LM (CFM-13-L4) виробництва SAF Tehnika Ltd (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","277\n813","18.05.2006\n27.06.2007","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі ","12,75-13,25 ГГц","3M50FG7W\n7M00FG7W\n14M0FG7W\n28M0FG7W"]
[135,"Цифрова радіорелейна станція  типу CFM-15-LM (CFM-15-L4) виробництва SAF Tehnika Ltd (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","277\n813","18.05.2006\n27.06.2007","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі ","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,25 ГГц","3M50FG7W\n7M00FG7W\n14M0FG7W\n28M0FG7W"]
[136,"Цифрова радіорелейна станція  типу CFM-22-LM (CFM-22-L4) виробництва SAF Tehnika Ltd (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","277\n813","18.05.2006\n27.06.2007","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі ","22-23,6 ГГц","3M50FG7W\n7M00FG7W\n14M0FG7W\n28M0FG7W","С14, С15"]
[215,"Цифрова радіорелейна станція CFM-18-LM  (CFM-22-L4) виробництва SAF Tehnika AS (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","454\n522\n813","17.11.2006\n28.12.2006\n27.06.2007","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі ","17,7-19,7 ГГц","3M50F7W\n7M00F7W\n134M80F7W\n18M0F7W\n275M5F7W","С46 \nРв=0,5 Вт\nGa=39,5 дБі"]
[241,"Цифрова радіорелейна станція \"CFQ-7\" виробництва SAF Tehnika AS (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","582\n813","08.02.2007\n27.06.2007","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі \n(передача даних 8-155 Мбіт/с, 4-PSK, \n16-QAM, 32-QAM, 128-QAM )","7110-7750 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n28M0G7W","А43, М08, С30  \nРв=0,25 Вт"]
[242,"Цифрова радіорелейна станція типу CFM-11-LM (CFM-11-L4) виробництва SAF Tehnika AS (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","582\n618\n813","08.02.2007\n19.03.2007\n27.06.2007","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі  \n(передача даних 8-34 Мбіт/с)","10,7-11,7 ГГц","3M50F7W\n7M00F7W\n14M0F7W\n28M0F7W","А44, М08, С43 \nРв=0,5 Вт"]
["Розділ 8. РЕЗ супутникового радіозв'язку"]
[37,"Земна станція системи супутникового зв’язку VSAT  типу SNG \"DSNG-TV\" виробництва Xicom Technology Advantech","РЕЗ фіксованої супутникової служби  - земна станція фіксованої супутникової служби (TC)","277\n813","18.05.2006\n27.06.2007","Супутниковий радіозв’язок ","передача цифрової інформації (Супутникова мережа Sirius-2)","12,5-12,75 ГГц\n14-14,5 ГГц","2M00G7W\n4M00G7W\n5M20G7W\n1M20G7W\n1M50G7W\n2M25G7W\n4M50G7W"," Р01\nРв=175 Вт\nGa=45,5 дБі\nGa=47,4 дБі"]

{"sheet":"Опрацювання","index":2,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ДОВІДКА \nщодо опрацювання заявочних документів"]
["№ пп","Назва підприємства, адреса","вх.№,  дата реєстрації заяви","вих.№,  дата супр. листа УДЦР","вх.№,  дата висновка УДЦР","Назва РЕЗ","Тип РЕЗ","Назва радіотехнології","Назва системи зв’язку","Робочі смуги радіочастот","Термін опрацбювання"]
[1,"Корпорація \"Українські атомні прилади та системи\" (Укратомприлад) просп. 40-річчяґ Жовтня, б. 100/2, м.Київ, 03127","№3705 - 22.05.2007","№14/204 - 24.05.07","№11.1-31/7586 - 21.06.2007","Пристрій Гамма-Трейсер з радіопередавачем SkyLink","ZOP","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","централізоване спостереження із дозиметричним контролем","459,55 МГц",37]
[2,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№4101 - 06.06.2007","№141/227 - 08.06.2007","№11.1-31/7583 - 21.06.2007","Радіостанція носима моделі XR-100","M","Радіопереговорні пристрої","аналоговий УКХ радіозвязок","433,075-433,8 МГц",22]
[3,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№4101 - 06.06.2007","№141/227 - 08.06.2007","№11.1-31/7583 - 21.06.2007","Радіостанція носима моделі XR-200","M","Радіопереговорні пристрої","аналоговий УКХ радіозвязок","433,075-433,8 МГц",22]
[4,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№4101 - 06.06.2007","№141/227 - 08.06.2007","№11.1-31/7583 - 21.06.2007","Радіостанція носима моделі XR-300","M","Радіопереговорні пристрої","аналоговий УКХ радіозвязок","433,075-433,8 МГц",22]
[5,"ТОВ \"ОФІСТЕХ\" вул. М. Раскової, 21, оф. 2, м. Київ, 02066","№4305 - 12.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Робоча група 22.06.2007","телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою стандарту DECT моделі Alcom DT 822","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",16]
[6,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№4411 - 15.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Робоча група 22.06.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-210 моделі Nokia 6267 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",13]
[7,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№4411 - 15.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Робоча група 22.06.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-274 моделі Nokia 3109c  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",13]
[8,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№4411 - 15.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Робоча група 22.06.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-258 моделі Nokia 2760  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",13]
[9,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№4405 - 15.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Картка широкосмугового радіодоступу моделі Intel SWL-2460C з інерфейсом PCI Express (для використання у ноутбуках)","FXZ","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11a/b/g)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц",13]
[10,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№4405 - 15.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі RSVLD-0602","FXZ","Широкосмуговий радіодоступ (Bluetooth)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",13]
[11,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№4345 - 13.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Робоча група 22.06.2007","бездротова трубка стандарту DECT моделі P-2300RDL EE","M","Цифрова безпроводова телефонія","Для організації бездротового абонентського доступу до телефонної мережі (DECT)","1880-1900 МГц       ",15]
[12,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№4345 - 13.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - точка доступа P-662HW EE","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11b/g)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",15]
[13,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№4344 - 13.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Робоча група 22.06.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі BLACKBERRY 8100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",15]
[14,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№4344 - 13.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Робоча група 22.06.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі BLACKBERRY 8700g з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",15]
[15,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№4344 - 13.06.2007","Робоча група 22.06.2007","Робоча група 22.06.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі BLACKBERRY 8800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",15]
[16,"ТОВ Телеміст Україна\" вул. Пугачова, 19-А, м. Київ, 04107","№4336 - 13.06.2007","Робоча група 22.06.2007\nдоповнення класом випромінювання","Робоча група 22.06.2007\nдоповнення класом випромінювання","Земна станція системи супутникового зв’язку SNG типу DSNG-TV","FWS","Супутниковий радіозв’язок ","Створення каналу прийому-передаці цифрової інформації у системах супутникового зв’язку","14-14,5 ГГц/\n12,5-12,75 МГц",15]