{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток1","Додаток2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":1,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Додаток 1 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                                      від 27.06.2007    № 814"]
[]
["Примітка С92. Формула утворення сітки центральних частот (режим FDD (frequency division duplex), дуплексне рознесення 100 МГц):\n    - рознесення несучих частот 1,75 МГц (абонентське обладнання-базова станція) 3410 МГц+ N*1,75 МГц, \n                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;\n    - рознесення несучих частот 3,5 МГц  (абонентське обладнання-базова станція) 3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, \n                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;\n    - рознесення несучих частот 7 МГц     (абонентське обладнання-базова станція) 3406,5 МГц+ N*7 МГц, \n                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;\n    - рознесення несучих частот 14 МГц  (абонентське обладнання-базова станція) 3403 МГц+ N*14 МГц, \n                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.\nВикористання радіоелектронних засобів в режимі TDD (time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг \nрадіочастот), визначених для режиму FDD."]

{"sheet":"Додаток2","index":1,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,9],[31,0,31,9],[32,0,32,9],[26,0,26,9],[27,0,27,9],[28,0,28,9],[29,0,29,9],[22,0,22,9],[23,0,23,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[4,0,4,9],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[0,0,0,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                    Додаток 2 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                                      від 27.06.2007    № 814"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення,  радіозв’язку розподільчого типу"]
[403,"Абонентська станція Libra MX SS обладнання безпроводового радіодоступу Libra MX виробництва Creation Technologies Inc., Канада","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","282\n814","08.06.2006\n27.06.2007","Широкосмуговий радіодоступ","використовується для з'єднання до локальних безпроводових та проводових комп'ютерних мереж з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","3M50G7D\n3M50D7D","А08, С12, С92\nРв=0,5 Вт"]
[404,"Базова станція Libra MX BS обладнання безпроводового радіодоступу Libra MX виробництва Creation Technologies Inc., Канада","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","282\n814","08.06.2006\n27.06.2007","Широкосмуговий радіодоступ","використовується для з'єднання до локальних безпроводових та проводових комп'ютерних мереж з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","3M50G7D\n3M50D7D\n7M00G7D\n7M00D7D","А07, С12, С13, С92\nРв=1 Вт"]
[422,"Абонентський радіотермінал типу WayMAX@vantage Gigaset SE461 виробництва Siemens SPA, Італія","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","338\n366\n814","20.07.2006\n15.09.2006\n27.06.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до мережі передачі даних (режим FDD, TDD) (стандарт IEEE 802.16)","2300-2400 МГц\n------\n3400-3600 МГц","5M00D7W\n5M00G7W\n-----\n1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W","А18, С25, С26, С27, С28, С39, С92 \nРв=0,5 Вт\nРв=0,25 Вт"]
[423,"Абонентський радіотермінал типу WayMAX@vantage Siemens 2010 виробництва Siemens SPA, Італія","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","338\n366\n814","20.07.2006\n15.09.2006\n27.06.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до мережі передачі даних (режим FDD, TDD) (стандарт IEEE 802.16)","2300-2400 МГц\n-----\n3400-3600 МГц","5M00D7W\n5M00G7W\n-----\n1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W","А18, С25, С26, С27, С28, С39, С92 \nРв=0,5 Вт\nРв=0,25 Вт"]
[424,"Базова станція типу WayMAX@vantage BS виробництва Siemens SPA, Італія","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","338\n366\n814","20.07.2006\n15.09.2006\n27.06.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до мережі передачі даних (режими FDD, TDD) (стандарт IEEE 802.16)","2300-2400 МГц\n-----\n3400-3600 МГц","5M00D7W\n5M00G7W\n10M0D7W\n10M0G7W\n----\n1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W","С25, С26, \nС27, С28, \nC39, С50, С92 \nGa=13 дБі\nGa=16 дБі\nGa=17 дБі\nРв=3 Вт"]
[526,"Базова станція системи широкосмугового радіодостіпу типу Alcatel 9116","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","376\n814","28.09.2006\n27.06.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до мережі передачі даних (режими TDD) \n(стандарт IEEE 802.16)","2300-2400 МГц\n----\n3400-3600 МГц","5M00D7W\n10M0D7W\n----\n3M50D7W\n7M00D7W","А21, С39, С50, \nС51, С52, С92\nРв=3 Вт"]
[615,"Абонентське обладнання типу BMAX (зовнішній блок \nBMAX-CPE-ODU-(c)-(d)-(I)-(h)-3.5) системи широкосмугового радіодоступу BreezeMAX виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","446\n814","09.11.2006\n27.06.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n1M75G7W\n3M50G7W\n7M00G7W","А25, С25,\nС26, С27, С92\nРв=0,16 Вт"]
[616,"Базова станція типу BMAX (зовнішній блок BMAX-BST-AU-ODU-(p)-3.5a, BMAX-BST-AU-ODU-(p)-3.5b) системи широкосмугового радіодоступу BreezeMAX виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","446\n814","09.11.2006\n27.06.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n1M75G7W\n3M50G7W\n7M00G7W","А25, С25,\nС26, С27, С92\nРв=2,52 Вт"]
[631,"Абонентське обладнання типу BMAX (зовнішній блок \nBMAX-CPE-(d)-Si-E-3.5) системи широкосмугового радіодоступу BreezeMAX виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","466\n814","23.11.2006\n27.06.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n1M75G7W\n3M50G7W\n7M00G7W","А25, С25,\nС26, С27, С92\nРв=0,16 Вт"]
[692,"Абонентське обладнання \nтипу MAXBridge CPE 3.5 \nвиробництва \nТОВ \"Юнідата\" (Україна)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","582\n814","08.02.2007\n27.06.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W","С25,\nС26, С27, С92\nGa=12 дБі\nGa=21 дБі\nGa=23 дБі\nРв=0,063 Вт"]
[693,"Абонентське обладнання \nтипу Tsunami MP.16 3500 SS \nвиробництва Proxim (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","582\n814","08.02.2007\n27.06.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W","С25,\nС26, С27, С92\nGa=12 дБі\nGa=21 дБі\nGa=23 дБі\nРв=0,063 Вт"]
[694,"Базова станція \nтипу Tsunami MP.16 3500 BS \nвиробництва Proxim (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","582\n814","08.02.2007\n27.06.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W","С25,\nС26, С27, С92\nGa=12 дБі\nGa=21 дБі\nGa=23 дБі\nРв=0,063 Вт"]
[701,"Абонентське обладнання (радіотермінал)\nтипу PacketMAX100 системи широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі PacketMAX\nвиробництва Aperto Networks (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","618\n728\n814","19.03.2007\n11.05.2007\n27.06.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)","3400-3600 МГц\n-----\n5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5850 МГц","3M50D7W\n7M00D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n-----\n5M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n10M0G7W","С80, С81, С92, Д01, М06, М07\nGa=17 дБі\nРв=0,079 Вт"]
[702,"Абонентське обладнання (радіотермінал)\nтипу PacketMAX300 системи широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі PacketMAX\nвиробництва Aperto Networks (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","618\n728\n814","19.03.2007\n11.05.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)","3400-3600 МГц\n-----\n5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5850 МГц","3M50D7W\n7M00D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n-----\n5M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n10M0G7W","С80, С81, С92, Д01, М06, М07\nGa=17 дБі\nРв=0,1 Вт"]
[703,"Базова станція\nтипу PacketMAX3000 системи широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі PacketMAX\nвиробництва Aperto Networks (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","618\n728\n814","19.03.2007\n11.05.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для  організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)","3400-3600 МГц\n-----\n5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5850 МГц","3M50D7W\n7M00D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n-----\n5M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n10M0G7W","С80, С81, С92, Д01, М06, М07\nGa=9 дБі\nGa=16 дБі\nРв=1 Вт"]
[704,"Базова станція\nтипу PacketMAX5000 системи широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі PacketMAX\nвиробництва Aperto Networks (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","618\n728\n814","19.03.2007\n11.05.2007","Широкосмуговий радіодоступ","Для  організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)","3400-3600 МГц\n-----\n5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5850 МГц","3M50D7W\n7M00D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n-----\n5M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n10M0G7W","С80, С81, С92, Д01, М06, М07\nGa=16 дБі\nРв=1 Вт"]
[{"$nulls":10},"Номінал 1 частоти"]
["Примітка С12. Формула утворення сітки частот (дуплексне рознесення 100 МГц): \nнижня 3413,5 МГц+N*7 МГц, де N=0, 1, 2...11;\nверхня 3513,5 МГц+N*7 МГц, де N=0, 1, 2...11.\n",{"$nulls":9},3413.5]
["Примітка С13. Формула утворення сітки частот (дуплексне рознесення 100 МГц): \nнижня 3411,75 МГц+N*3,5 МГц, де N=0, 1, 2...23;\nверхня 3511,75 МГц+N*3,5 МГц, де N=0, 1, 2...23.\n",{"$nulls":9},3411.75]
["Примітка С25. Формула утворення сітки частот (дуплексне рознесення 100 МГц, рознесення несучих частот 1,75 МГц): \n(абонентське обладнання-базова станція) 3400,875 МГц+N*1,75 МГц, де N=0, 1, 2...56; \n(базова станція-абонентьське обладнання) 3500,875 МГц+N*1,75 МГц, де N=0, 1, 2...56.\n"]
["Примітка С26. Формула утворення сітки частот (дуплексне рознесення 100 МГц, рознесення несучих частот 3,5 МГц):\n(абонентське обладнання-базова станція) 3401,75 МГц+N*3,5 МГц, де N=0, 1, 2...27;\n(базова станція-абонентьське обладнання) 3501,75 МГц+N*3,5 МГц, де N=0, 1, 2...27.\n",{"$nulls":9},3401.75]
["Примітка С27. Формула утворення сітки частот (дуплексне рознесення 100 МГц, рознесення несучих частот 7 МГц): \n(абонентське обладнання-базова станція) 3403,5 МГц+N*7 МГц, де N=0, 1, 2...13;\n(базова станція-абонентьське обладнання) 3503,5 МГц+N*7 МГц, де N=0, 1, 2...13.\n",{"$nulls":9},3403.5]
["Примітка С28. Формула утворення сітки частот (дуплексне рознесення 100 МГц): \nнижня 3407 МГц+N*14 МГц, де N=0, 1, 2...6;\nверхня 3507 МГц+N*14 МГц, де N=0, 1, 2...6.\n"]
["Примітка С51. Формула утворення сітки частот (рознесення несучих частот 3,5 МГц): 3401,75 МГц+N*3,5 МГц та 3501,75+N*3,5 МГц, де N=0, 1, 2...27.",{"$nulls":9},3401.75]
["Примітка С52. Формула утворення сітки частот (рознесення несучих частот 7 МГц): 3403,5 МГц+N*7 МГц та 3503,5+N*7 МГц, де N=0, 1, 2...13.",{"$nulls":9},3403.5]
["Примітка С80. Формула утворення сітки частот (дуплексне рознесення 100 МГц, рознесення несучих частот 3,5 МГц):  \n(абонентське обладнання-базова станція) 3408,25 МГц+N*3,5 МГц,\n(базова станція-абонентьське обладнання) 3508,25 МГц+N*3,5 МГц, де N=-1, 0, 1, 2...25.\n",{"$nulls":9},3404.75]
["Примітка С81. Формула утворення сітки частот (дуплексне рознесення 100 МГц, рознесення несучих частот 7 МГц): \n(абонентське обладнання-базова станція) 3406,5 МГц+N*7 МГц,\n(базова станція-абонентьське обладнання) 3506,5 МГц+N*7 МГц, де N=0, 1, 2...12.\n",{"$nulls":9},3406.5]
["Примітка С92. Формула утворення сітки центральних частот (режим FDD (frequency division duplex), дуплексне рознесення 100 МГц):\n    - рознесення несучих частот 1,75 МГц (абонентське обладнання-базова станція) 3410 МГц+ N*1,75 МГц, \n                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;\n    - рознесення несучих частот 3,5 МГц  (абонентське обладнання-базова станція) 3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, \n                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;\n    - рознесення несучих частот 7 МГц     (абонентське обладнання-базова станція) 3406,5 МГц+ N*7 МГц, \n                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;\n    - рознесення несучих частот 14 МГц  (абонентське обладнання-базова станція) 3403 МГц+ N*14 МГц, \n                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.\nВикористання радіоелектронних засобів в режимі TDD (time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD.",{"$nulls":9},3404.75]
[{"$nulls":10},3406.5]