{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Додаток1","Додаток2","Додаток3","Опрацювання"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,0,38,9],[52,0,52,9],[53,0,53,9],[51,0,51,9],[45,0,45,9],[46,0,46,9],[47,0,47,9],[49,0,49,9],[50,0,50,9],[48,0,48,9],[28,0,28,9],[23,0,23,9],[4,0,4,9],[0,0,0,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[19,0,19,9],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[57,0,57,9],[56,0,56,9],[55,0,55,9],[54,0,54,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                Додаток 1 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                      від  06.09.2007 р. № 920\nДоповнення до Реєстру"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення,  радіозв’язку розподільчого типу"]
[874,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі H700 виробництва Motorola Inc. (США); Fab:  Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) ","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для передачі голосу з використанням інтерфейсу Bluetooth (телефон-гарнітура)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01, М04"]
[875,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі HF820 виробництва Motorola Inc. (США); Fab:  Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) ","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для передачі голосу з використанням інтерфейсу Bluetooth (телефон-гарнітура)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01, М04"]
[876,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі Porsche Design P'9521 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Communication  (Франція)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для передачі голосу з використанням інтерфейсу Bluetooth (телефон-гарнітура)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01, М04"]
[877,"Адаптер (безпроводова мережна картка) радіодоступу до телекомунікаційної мережі моделі BCM94312MCG виробництва Broadcom Corp. (США); Fab: HONG FU JIN Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd. (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11b/g) ","2400-2483,5 МГц","15M0G1W\n20M0D7W\n20M0G7W","Б03, М14, С90"]
[878,"Базова станція типу MicroMAX 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX виробництва Airspan Communication limited (Великобоританія); Fab: Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі ","1430,5-1448,5 МГц\n1479,5-1497,5 МГц","1M75G7W\n3M75G7W\n5M00G7W\n1M75D7W\n3M75D7W\n5M00D7W","С60\nGa=8,5 дБі\nРв=0,5 Вт"]
[879,"Абонентський термінал типу EasyST 1,5G 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX виробництва Airspan Communication limited (Великобоританія); Fab: Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі ","1430,5-1448,5 МГц\n1479,5-1497,5 МГц","3M75G7W\n5M00G7W\n3M75D7W\n5M00D7W","С60\nGa=8,5 дБі\nРв=0,25 Вт"]
[880,"Абонентський термінал типу ProST 1,5G 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX виробництва Airspan Communication limited (Великобоританія); Fab: Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі ","1430,5-1448,5 МГц\n1479,5-1497,5 МГц","3M75G7W\n5M00G7W\n3M75D7W\n5M00D7W","С60\nGa=11 дБі\nРв=0,25 Вт"]
[881,"Абонентський термінал типу EasyST WiFi 1,5G 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX виробництва Airspan Communication limited (Великобоританія); Fab: Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (з модулем, який забезпечує  зв’язок за стандартом IEEE 802.11b/g) ","1430,5-1448,5 МГц\n1479,5-1497,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","3M75G7W\n5M00G7W\n3M75D7W\n5M00D7W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","С60\nGa=8,5 дБі\nРв=0,25 Вт\n---\nС90\nGa=2 дБі\nРв=0,1 Вт"]
[882,"Абонентський термінал типу ProST WiFi 1,5G 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX виробництва Airspan Communication limited (Великобоританія); Fab: Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (з модулем, який забезпечує  зв’язок за стандартом IEEE 802.11b/g) ","1430,5-1448,5 МГц\n1479,5-1497,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","3M75G7W\n5M00G7W\n3M75D7W\n5M00D7W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","С60\nGa=11 дБі\nРв=0,25 Вт\n---\nС90\nGa=2 дБі\nРв=0,1 Вт"]
[883,"Картка WLAN моделі 21-21160 виробництва Symbol Technologies Inc. (США)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11a/b/g) ","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц","22M0D1D\n22M0G1D\n22M0G7D\n---\n22M0D7D","Б03, С90, С91 \nGa=1 дБі\nРв=0,1 Вт"]
[884,"Картка WLAN моделі Intel®PRO/Wireless 3945ABG Network Connection виробництва Intel Corp. (Франція) на підприємствах корпорації Intel Corp. (Китай) ","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11a/b/g) ","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц","22M0D1D\n22M0G1D\n22M0G7D\n---\n22M0D7D","Б03, С90, С91 \nGa=1 дБі\nРв=0,1 Вт"]
[885,"Адаптер для автомобільного магнітофону з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі YEP0PT9918A0 виробництва Panasonic Co. (Японія); Fab: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для передачі голосу та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth (автомагнітола-телефон, мікротелефонна гарнітура)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01, М04"]
[886,"Адаптер для автомобільного магнітофону з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі YEP0PT9919A0 виробництва Panasonic Co. (Японія); Fab: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для передачі голосу та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth (автомагнітола-телефон, мікротелефонна гарнітура)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01, М04"]
[887,"Картка WLAN моделі AR5BXB6 виробництва Atheros Communications Inc. (США) ","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11a/b/g) ","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц","22M0D1D\n22M0G1D\n22M0G7D\n---\n22M0D7D","Б03, С90, С91 \nGa=1 дБі\nРв=0,1 Вт"]
["Розділ 3. РЕЗ охоронних систем, систем сигналізації, телеметрії та радіоуправління"]
[301,"Радіопульт дистанційного керування FBSB801 (ID-GEBER KEYLESS) виробництва Marquardt GmbH (Німеччина)","РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP)",920,"2007-09-06","Телеметрія та радіодистанційне керування ","Для дистанційного управління дверима автомобіля","868-868,6 МГц","203KF1D","Б01\nРв=55 мкВт\nGa=1 дБі"]
[302,"Радіопульт дистанційного керування FBSB801 (ID-GEBER BASIS) виробництва Marquardt GmbH (Німеччина)","РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP)",920,"2007-09-06","Телеметрія та радіодистанційне керування ","Для дистанційного управління дверима автомобіля","868-868,6 МГц","203KF1D","Б01\nРв=0,0001 Вт\nGa=1 дБі"]
[303,"Система пошуку витоків з трубопроводів Permalog 3 виробництва Parmer Environmental (Великобританія)","РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP)",920,"2007-09-06","Телеметрія та радіодистанційне керування ","Для пошуку місць витоку в системах подачі води (передача даних про рівень шумів у трубопроводній системі)","433,9125 МГц","25K0F1D","Б01\nРв=0,01 Вт\nGa=2 дБі"]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку"]
[1555,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Nokia 2126i виробництва Nokia (Фінляндія, Корея)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",920,"2007-09-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв'язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних  1x)","824,07-831,63 МГц /\n869,07-876,63 МГц\n840,45-842,97 МГц /\n885,45-887,97 МГц\n831,63—832,81 МГц /\n 876,63—877,81 МГц","1М25G1W","Б01, Р04, \nР08, Т06\nGa=-2 дБ"]
[1556,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделі MOTOROLA A1200E з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",920,"2007-09-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS/EDGE Class 10)","880-915 МГц /\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n200KG7W\n---\n1M00FXW              ","Б01, М02, М04"]
[1557,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі Axesstel AXW-D8190A виробництва AXESSTEL Inc. (Корея, Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)",920,"2007-09-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв'язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO)","824,07-831,63 МГц /\n869,07-876,63 МГц\n840,45-842,97 МГц /\n885,45-887,97 МГц\n831,63—832,81 МГц /\n 876,63—877,81 МГц","1М25G1W/\n1М25G1W\n1М25D1W","Б01, Р04, \nР08, Т06"]
[1558,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) торгової марки Sagem моделі my850С з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Communication  (Франція)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",920,"2007-09-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nШирокосмуговий радіодоступ ","Для застосування в системах стільникового зв'язку стандарту  E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом педачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE)","880-915 МГц /\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц /\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n---\n1M00FXW","Б01, М02, М04"]
["Розділ 7. РЕЗ безпосереднього та транкінгового радіозв’язку"]
[598,"Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки EMPEROR типу NINJA ASC виробництва EMPEROR (Франція); Fab: Groupe President Electronics (Таїланд)","Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)",920,"2007-09-06","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок ","26960-27410 кГц","10K0F3E","С95\nРв=4 Вт\nGa=3 дБі\nGa=6 дБі"]
[599,"Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки EMPEROR типу KINJI ASC виробництва EMPEROR (Франція); Fab: Groupe President Electronics (Таїланд)","Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)",920,"2007-09-06","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок ","26960-27410 кГц","10K0F3E","С95\nРв=4 Вт\nGa=3 дБі\nGa=6 дБі"]
[600,"Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу JOHNSON II ASC виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)","Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)",920,"2007-09-06","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок ","26960-27410 кГц","5K00A3E\n10K0F3E","С95\nРв=1 Вт\nРв=4 Вт\nGa=3 дБі\nGa=6 дБі"]
[601,"Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу WALKER ASC виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)","Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)",920,"2007-09-06","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок ","26960-27410 кГц","5K00A3E\n10K0F3E","С95\nРв=1 Вт\nРв=4 Вт\nGa=3 дБі\nGa=6 дБі"]
[602,"Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу HARRY II Classic виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)","Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)",920,"2007-09-06","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок ","26960-27410 кГц","5K00A3E\n10K0F3E","С95\nРв=1 Вт\nРв=4 Вт\nGa=3 дБі\nGa=6 дБі"]
[603,"Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу HARRY II ASC виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)","Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)",920,"2007-09-06","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок ","26960-27410 кГц","5K00A3E\n10K0F3E","С95\nРв=1 Вт\nРв=4 Вт\nGa=3 дБі\nGa=6 дБі"]
[604,"Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу TAYLOR III ASC виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)","Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)",920,"2007-09-06","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок ","26960-27410 кГц","5K00A3E\n10K0F3E","С95\nРв=1 Вт\nРв=4 Вт\nGa=3 дБі\nGa=6 дБі"]
[605,"Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу TAYLOR II Classic виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)","Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)",920,"2007-09-06","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок ","26960-27410 кГц","5K00A3E\n10K0F3E","С95\nРв=1 Вт\nРв=4 Вт\nGa=3 дБі\nGa=6 дБі"]
[606,"Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу JOHNNY II ASC виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)","Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)",920,"2007-09-06","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок ","26960-27410 кГц","5K00A3E\n10K0F3E","С95\nРв=1 Вт\nРв=4 Вт\nGa=3 дБі\nGa=6 дБі"]
["Розділ 8. РЕЗ супутникового радіозв'язку"]
[74,"Супутниковий радіотермінал системи INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 527 виробництва Thrane&Thrane (Данія)","РЕЗ рухомої супутникової служби - земна станція (TMO)",920,"2007-09-06","Рухомий супутниковий радіозв’язок ","Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку для надання користувачам послуг системи зв’язку \"Інмарсат\" (передача голосу, даних зі швидкістю 64-512 кбіт/с)","1525-1559 МГц /\n1626,5-1660,5 МГц","200KG1W","Рв=4 Вт\nGa=13 дБі"]
[75,"Супутниковий радіотермінал системи INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 110 виробництва Thrane&Thrane (Данія)","РЕЗ рухомої супутникової служби - земна станція (TMO)",920,"2007-09-06","Рухомий супутниковий радіозв’язок ","Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку для надання користувачам послуг системи зв’язку \"Інмарсат\" (передача голосу, даних зі швидкістю 64-512 кбіт/с)","1525-1559 МГц /\n1626,5-1660,5 МГц","200KG1W","Рв=2 Вт\nGa=9 дБі"]
[76,"Супутниковий радіотермінал системи INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 300 виробництва Thrane&Thrane (Данія)","РЕЗ рухомої супутникової служби - земна станція (TMO)",920,"2007-09-06","Рухомий супутниковий радіозв’язок ","Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку для надання користувачам послуг системи зв’язку \"Інмарсат\" (передача голосу, даних зі швидкістю 64-512 кбіт/с)","1525-1559 МГц /\n1626,5-1660,5 МГц","200KG1W","Рв=4 Вт\nGa=9 дБі"]
[77,"Супутниковий радіотермінал системи INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 500 виробництва Thrane&Thrane (Данія)","РЕЗ рухомої супутникової служби - земна станція (TMO)",920,"2007-09-06","Рухомий супутниковий радіозв’язок ","Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку для надання користувачам послуг системи зв’язку \"Інмарсат\" (передача голосу, даних зі швидкістю 64-512 кбіт/с)","1525-1559 МГц /\n1626,5-1660,5 МГц","200KG1W","Рв=2 Вт\nGa=9 дБі"]
[78,"Супутниковий радіотермінал системи INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 700 виробництва Thrane&Thrane (Данія)","РЕЗ рухомої супутникової служби - земна станція (TMO)",920,"2007-09-06","Рухомий супутниковий радіозв’язок ","Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку для надання користувачам послуг системи зв’язку \"Інмарсат\" (передача голосу, даних зі швидкістю 64-512 кбіт/с)","1525-1559 МГц /\n1626,5-1660,5 МГц","200KG1W","Рв=5 Вт\nGa=12 дБі"]
[79,"Земна станція системи супутникового зв’язку VSAT SCPC типу NEC BOD NEXTAR виробництва NEC Corp. (Японія); Fab: NEC Corp. (Японія); Andrew (Channel Master) (США); Prodelin (США) ","РЕЗ фіксованої супутникової служби (FWS)",920,"2007-09-06","Супутниковий радіозв’язок","Для організації каналу передача та прийом даних через систему супутникового зв’язку (прийом-передача даних через супутники Sisius-2, Intelsat 10-02 із швидкістю 32-2048 кбіт/с)","\n14-14,5 ГГц /\n10,95-11,7 ГГц\n12,5-12,75 ГГц","26K0G1D\n40K0G1D\n52K0G1D\n80K0G1D\n104KG1D\n208KG1D\n416KG1D\n1M66G1D","Рв=6,6 Вт\nGa=46,8 дБі\nGa=45,3 дБі\nGa=48,9 дБі\nGa=47,4 дБі\nGa=52,8 дБі\nGa=51,6 дБі"]
["Примітки:"]
["Примітка Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі  (не потребує оформлення дозволів на експлуатацію). "]
["Примітка Б03. Експлуатація всередині приміщення при використанні вмонтованої (інтегрованої) антени з коефіцієнтом підсилення антени Ga ≤ 6 dBi , здійснюється на бездозвільній основі  (не потребує оформлення дозволів на експлуатацію) при виконання наступних умов експлуатації :\n                           - у смузі радіочастот 2400-2483,5 МГц  еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність (e.i.r.p.) ≤ 100 мВт при використанні  прямого розширення спектра та e.i.r.p. ≤ 500 мВт за технологією розширення спектра за рахунок стрибків по частоті; \n                        - у смугах радіочастот 5150-5350 МГц - e.i.r.p ≤ 200 мВт при щільності  e.i.r.p 10 мВт/МГц  у будь якій смузі шириною 1 МГц.\nКількість РЕЗ,  які одночасно можуть використовувати радіочастотний ресурс України та забезпечувати обмін інформації (зв’язок), залежить від концентрації РЕЗ, які застосовують цю радіотехнологію на певній території та інтенсивності обміну інформацією в мережі (мережах)."]
["Примітка М02. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880-915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710-1785 МГц -до 1 Вт."]
["Примітка М04. Потужність випромінювання радіопередавача  (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.15.1 (Bluetooth) - до 0,0025 Вт."]
["Примітка М14. Потужність випромінювання радіопередавача (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.11b/g (WiFi) не повинна перевищувати 0,1 Вт."]
["Примітка С60. Смуги радіочастот  1430,5-1448,5 МГц  та 1479,5-1497,5 МГц є парними."]
["Примітка С90. Формула  для отримання номінілів центральних частот для смуги 2400-2483,5 МГц:  2412 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2…12. \nРадіоелектронні засоби, відповідно до стандарту IEEE Std. 802.11b застосовують технологією прямого розширення спектра DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) із швидкістю передачі даних по радооканалу \n1 Мбіт/с з використанням DBPSK (differential binary phase shift keying) модуляції, 2 Мбіт/с з використанням DQPSK (differential quadrature phase shift keying) модуляції, та ССK (complementary code keying)  із швидкістями передачі даних - 5.5 Мбіт/с або 11 Мбіт/с.\nРадіоелектронні засоби, відповідно до стандарту IEEE Std. 802.11g застосовують технологію OFDM (orthogonal frequency division multiplexing), 48 (52) частотно-ортогональні несучі, якіх модулюються з використанням BPSK (binary phase shift keying) модуляції із швидкістями передачі даних по радіоканалу - 6 Мбіт/с (сoding rate (R)= 1/2), 9 Мбіт/с (R=3/4), з використанням QPSK (quadrature phase shift keying) модуляції - 12 Мбіт/с (R=1/2) та 18 Мбіт/с (R=3/4), з використанням 16-QAM (quadrature amplitude modulation) - 24 Мбіт/с (R=1/2) та 36 Мбіт/с (R=3/4),  з використанням 64-QAM - 48 Мбіт/с (R= 2/3) та 54 Мбіт/с (R=3/4)."]
["Примітка С91. Формула  для отримання номінілів центральних частот для смуги 5150-5350 МГц:  5000 МГц+N*5 МГц, де N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64. \nРадіоелектронні засоби, відповідно до стандарту IEEE Std. 802.11a застосовують технологію OFDM (orthogonal frequency division multiplexing), 48 (52) частотно-ортогональні несучі, якіх модулюються з використанням BPSK (binary phase shift keying) модуляції із швидкістями передачі даних по радіоканалу - 6 Мбіт/с (сoding rate (R)= 1/2), 9 Мбіт/с (R=3/4), з використанням QPSK (quadrature phase shift keying) модуляції - 12 Мбіт/с (R=1/2) та 18 Мбіт/с (R=3/4), з використанням 16-QAM (quadrature amplitude modulation) - 24 Мбіт/с (R=1/2) та 36 Мбіт/с (R=3/4),  з використанням 64-QAM - 48 Мбіт/с (R= 2/3) та 54 Мбіт/с (R=3/4)."]
["Примітка С95. Сітка центральних частот каналів зв’язку для радіостанцій персонального зв’язку в діапазоні  27 МГц: 1 канал - 26965 кГц; 2 канал - 26975 кГц; 3 канал - 26985 кГц; 4 канал - 27005 кГц; 5 канал - 27015 кГц; 6 канал - 27025 кГц; 7 канал - 27035 кГц; 8 канал - 27055 кГц; 9 канал - 27065 кГц; 10 канал - 27075 кГц; 11 канал - 27085 кГц; 12 канал - 27105 кГц; 13 канал - 27115 кГц; 14 канал - 27125 кГц; 15 канал - 27135 кГц; 16 канал - 27155 кГц; 17 канал - 27165 кГц; 18 канал - 27175 кГц; 19 канал - 27185 кГц; 20 канал - 27205 кГц; 21 канал - 27215 кГц; 22 канал - 27225 кГц; 23 канал - 27235 кГц; 24 канал - 27245 кГц; 25 канал - 27255 кГц; 26 канал - 27265 кГц; 28 канал - 27285 кГц; 29 канал - 27295 кГц; 30 канал - 27305 кГц; 31 канал - 27315 кГц; 32 канал - 27325 кГц; 33 канал - 27335 кГц; 34 канал - 27345 кГц; 35 канал - 2355 кГц; 36 канал - 27365 кГц; 37 канал - 27375 кГц; 38 канал - 27385 кГц; 39 канал - 27395 кГц; 40 канал - 27405 кГц.\nОсобливості роботи: \n1) 19 канал - є каналом виклику і використовується для встановлення зв'язку. Після входження у зв'язок  необхідно перейти на іншу частоту.         \n2) 18 канал використовується для передачі повідомлень лиха та безпеки. \n3) 9 канал використовується переважно для зв’язку між радіостанціями, встановленими на транспортних засобах з метою:\n- передачі інформації, яка поліпшує безпеку руху;\n- передачі інформації про шляхи об’їзду пунктів із напруженим дорожнім рухом;\n- підвищення безпеки водіїв, пасажирів та вантажу.\n\n"]
["Примітка Р04. Заплановано до вилучення із Реєстру  01.01.2016 р."]
["Примітка Р08. Використання смуги радіочастот 840,45—842,97 МГц та 885,45—887,97 МГц обмежено строком до 01.01.2013 р."]
["Примітка Т06. Смуги радіочастот 831,63-832,81 МГц та 876,63—877,81 МГц використовуються тільки у м. Києві."]

{"sheet":"Додаток2","index":1,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[4,0,4,9],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                    Додаток 2 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                           від 06.09.2007 р. № 920\nЗміни у Реєстрі"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку"]
[388,"Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C115 виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  ","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц","200KF7W","Б01, М02"]
[390,"Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C118 виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  ","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц","200KF7W","Б01, М02"]
[392,"Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С139 виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  ","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц","200KF7W","Б01, М02"]
[418,"Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V3 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS Class 10)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n---\n1M00FXW               ","Б01, М02, \nМ04"]
[419,"Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V3i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS Class 10)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n---\n1M00FXW               ","Б01, М02, \nМ04"]
[420,"Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торговельної марки Motorola моделі V3x з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         \nШирокосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS/EDGE Class 10 та Bluetooth)","880-915 МГц /\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n1920-1980 МГц /\n2110-2170 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n-----\n5M00G7W\n-----\n1M00FXW","Б01, М01, М04"]
[422,"Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі L6 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS Class 10)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n---\n1M00FXW               ","Б01, М02, \nМ04"]
[423,"Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торговельної марки Motorola моделі V6 (комерційна назва Motorola PEBL U6) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         \nШирокосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS/EDGE Class 10 та Bluetooth)","880-915 МГц /\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n1920-1980 МГц /\n2110-2170 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n-----\n5M00G7W\n-----\n1M00FXW","Б01, М01, М04"]
[424,"Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V8 (комерційна назва Motorola SLVR L7) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS Class 10)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n---\n1M00FXW               ","Б01, М02, \nМ04"]
[439,"Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V360 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS/EDGE Class 10)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n200KG7W\n---\n1M00FXW               ","Б01, М02, \nМ04"]
[965,"Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C168  виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  ","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц","200KF7W","Б01, М02"]
[1128,"Радіотелефон стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки MOTOROLA моделі K1 (комерційна назва MOTOKRZR) виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS/EDGE Class 10)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n200KG7W\n---\n1M00FXW               ","Б01, М02, \nМ04"]
[1129,"Радіотелефон стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки MOTOROLA моделі Z3 (комерційна назва MOTOKIZR) виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS/EDGE Class 10)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n200KG7W\n---\n1M00FXW               ","Б01, М02, \nМ04"]
[1134,"Радіотелефон стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі W208 виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц","200KF7W","Б01, М02"]
[1135,"Радіотелефон стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі W220 виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц","200KF7W","Б01, М02"]
[1136,"Радіотелефон стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі W375 виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц","200KF7W","Б01, М02"]
[1214,"Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 \nмоделі Motorola L7e з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","277\n920","18.05.2006\n06.09.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 \nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS/EDGE Class 10)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n880-890 МГц /\n925-935 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц            ","200KF7W\n200KG7W\n---\n1M00FXW               ","Б01, М02, \nМ04"]

{"sheet":"Додаток3","index":2,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,9],[19,0,19,9],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[4,0,4,9],[16,0,16,9],[17,0,17,9],[0,0,0,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                Додаток 3 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                        від 06.09.2007 р. № 920"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення,  радіозв’язку розподільчого типу"]
[907,"Абонентська станція типу PCC35200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n5M00G7W\n7M00G7W","C92\nGa=0,5 дБі\nРв=17 Вт"]
[908,"Абонентська станція типу CPEo35200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n5M00G7W\n7M00G7W","C92\nGa=0,2 дБі\nРв=3 Вт"]
[909,"Абонентська станція типу CPEo35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n5M00G7W\n7M00G7W","C92\nGa=0,5 дБі\nРв=7 Вт"]
[910,"Абонентська станція типу CPEi35200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n5M00G7W\n7M00G7W","C92\nGa=0,5 дБі\nРв=7 Вт"]
[911,"Абонентська станція типу CPEi35300 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n5M00G7W\n7M00G7W","C92\nGa=0,5 дБі\nРв=7 Вт"]
[912,"Абонентська станція типу CPEi35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n5M00G7W\n7M00G7W","C92\nGa=0,5 дБі\nРв=15 Вт"]
[913,"Абонентська станція типу CPEi35600 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n5M00G7W\n7M00G7W","C92\nGa=0,5 дБі\nРв=7 Вт"]
[914,"Базова станція типу WAP35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n5M00G7W\n7M00G7W","C92\nGa=1 дБі\nРв=14,5 Вт\nРв=16 Вт\nРв=39 Вт"]
[915,"Базова станція типу WAP35800 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n5M00G7W\n7M00G7W","C92\nGa=1 дБі\nРв=15,5 Вт\nРв=17,5 Вт\nРв=39 Вт"]
[916,"Базова станція типу BTS3703 системи широкосмугового радіодоступу виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",920,"2007-09-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","5M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n10M0G7W","C92\nGa=5 дБі\nРв=16 Вт\nРв=17 Вт"]
[]
["Примітки:"]
["Примітка С92. Формула утворення сітки центральних частот (режим FDD (frequency division duplex), дуплексне рознесення 100 МГц):\n    - рознесення несучих частот 1,75 МГц (абонентське обладнання-базова станція) 3410 МГц+ N*1,75 МГц, \n                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;\n    - рознесення несучих частот 3,5 МГц  (абонентське обладнання-базова станція) 3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, \n                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;\n    - рознесення несучих частот 7 МГц     (абонентське обладнання-базова станція) 3406,5 МГц+ N*7 МГц, \n                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;\n    - рознесення несучих частот 14 МГц  (абонентське обладнання-базова станція) 3403 МГц+ N*14 МГц, \n                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.\nВикористання радіоелектронних засобів в режимі TDD (time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD."]

{"sheet":"Опрацювання","index":3,"n_rows":66,"n_cols":11,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ДОВІДКА \nщодо опрацювання заявочних документів"]
["№ пп","Назва підприємства, адреса","вх.№,  дата реєстрації заяви","вих.№,  дата супр. листа УДЦР","вх.№,  дата висновка УДЦР","Назва РЕЗ","Тип РЕЗ","Назва радіотехнології","Назва системи зв’язку","Робочі смуги радіочастот","Термін опрацбювання"]
[1,"ТОВ \"Ком Сат Технолоджі\" ,вул. Соціалистична, 2/4, м. Київ","№4968 - 06.07.2007","№141/272 - 18.07.2007","№11.2-17/10178 - 20.08.2007","супутниковий радіотермінал системи Inmarsat стандарту BGAN типу Explorer 527","FWS","Супутниковий радіозв’язок ","Створення каналу прийому-передаці цифрової інформації у системах супутникового зв’язку","1626,5-1660,5 МГц/\n1525-1559 МГц",55]
[2,"ПП \"Іскер-Дніпро\" просп. Кірова, 42/6, м. Дніпропетровськ, 49054","№5145 - 16.07.2007","№141/273 - 18.07.2007","№11.1-31/10159 - 20.08.2007","Система пошуку витоку з трубопроводів типу PERMALOG 3","ZOP","Телеметрія та радіодистанційне керування ","cистема  зчитування даних з лічильників води","433,9125 МГц",45]
[3,"ЗАТ \"Пріоком\" вул. Спаська, 30а, пов. 6, м. Київ, 04070","№5217 - 17.07.2007","Робоча група 23.07.2007\nвнесення змін","№11.2-08/10239 - 21.08.2007","Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі Cisco AIR-LAP1510AG","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11b/g)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",43]
[4,"ПП \"Іскер-Дніпро\" просп. Кірова, 42/6, м. Дніпропетровськ, 49054","№5389 - 23.07.2007","№141/290 - 25.07.2007","№11.1-31/10342 - 22.08.2007","Цифровий корелятор MicroCorr Didital","ZOP","Телеметрія та радіодистанційне керування ","cистема  зчитування даних з лічильників води","433,9125 МГц",39]
[5,"ТОВ \"Ком Сат Технолоджі\" ,вул. Соціалистична, 2/4, м. Київ","№5600 - 30.07.2007","№141/298 - 02.08.2007","№11.2-17/10351 - 22.08.2007","супутниковий радіотермінал системи Inmarsat стандарту BGAN типу Explorer 700","FWS","Супутниковий радіозв’язок ","Створення каналу прийому-передаці цифрової інформації у системах супутникового зв’язку","1626,5-1660,5 МГц/\n1525-1559 МГц",31]
[6,"ТОВ \"Ком Сат Технолоджі\" ,вул. Соціалистична, 2/4, м. Київ","№5601 - 30.07.2007","№141/298 - 02.08.2007","№11.2-17/10351 - 22.08.2007","супутниковий радіотермінал системи Inmarsat стандарту BGAN типу Explorer 500","FWS","Супутниковий радіозв’язок ","Створення каналу прийому-передаці цифрової інформації у системах супутникового зв’язку","1626,5-1660,5 МГц/\n1525-1559 МГц",31]
[7,"ТОВ \"Ком Сат Технолоджі\" ,вул. Соціалистична, 2/4, м. Київ","№5602 - 30.07.2007","№141/298 - 02.08.2007","№11.2-17/10351 - 22.08.2007","супутниковий радіотермінал системи Inmarsat стандарту BGAN типу Explorer 300","FWS","Супутниковий радіозв’язок ","Створення каналу прийому-передаці цифрової інформації у системах супутникового зв’язку","1626,5-1660,5 МГц/\n1525-1559 МГц",31]
[8,"ТОВ \"Ком Сат Технолоджі\" ,вул. Соціалистична, 2/4, м. Київ","№5603 - 30.07.2007","№141/298 - 02.08.2007","№11.2-17/10351 - 22.08.2007","супутниковий радіотермінал системи Inmarsat стандарту BGAN типу Explorer 500","FWS","Супутниковий радіозв’язок ","Створення каналу прийому-передаці цифрової інформації у системах супутникового зв’язку","1626,5-1660,5 МГц/\n1525-1559 МГц",31]
[9,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5786 - 06.08.2007","№141/307 - 07.08.2007","№11.2-16/10043 - 15.08.2007","Базова станція моделі MicroMAX 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ","Для надання комплексу телекомунікаційних послуг ","1430,5-1448,5 МГц\n1479,5-1497,5 МГц",25]
[10,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5786 - 06.08.2007","№141/307 - 07.08.2007","№11.2-16/10043 - 15.08.2007","Абонентський термінал ProST 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ","Для надання комплексу телекомунікаційних послуг ","1430,5-1448,5 МГц\n1479,5-1497,5 МГц",25]
[11,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5786 - 06.08.2007","№141/307 - 07.08.2007","№11.2-16/10043 - 15.08.2007","Абонентський термінал ProST WiFi 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ","Для надання комплексу телекомунікаційних послуг ","1430,5-1448,5 МГц\n1479,5-1497,5 МГц\n2400-2483,5 МГц",25]
[12,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5786 - 06.08.2007","№141/307 - 07.08.2007","№11.2-16/10043 - 15.08.2007","Абонентський термінал EasyST 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ","Для надання комплексу телекомунікаційних послуг ","1430,5-1448,5 МГц\n1479,5-1497,5 МГц",25]
[13,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5786 - 06.08.2007","№141/307 - 07.08.2007","№11.2-16/10043 - 15.08.2007","Абонентський термінал  EasyST WiFi 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ","Для надання комплексу телекомунікаційних послуг ","1430,5-1448,5 МГц\n1479,5-1497,5 МГц\n2400-2483,5 МГц",25]
[14,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5870 - 08.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Радіопульт дистанційного керуванння типу FBSB801 (код ID-GEBER BASIS)","ZOP","Телеметрія та радіодистанційне керування ","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","868-868,6 МГц",23]
[15,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5870 - 08.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Радіопульт дистанційного керуванння типу FBSB801 (код ID-GEBER KEYLESS)","ZOP","Телеметрія та радіодистанційне керування ","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","868-868,6 МГц",23]
[16,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5869 - 08.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Радіотелефон системи стільникового зв'язку CDMA (cdma 1x) моделі Nokia 2126і","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Цифровий стільниковий зв’язок GSM","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n840,45-842,97 МГц /\n885,45-887,97 МГц\n831,63—832,81 МГц / \n876,63—877,81 МГц",23]
[17,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5826 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі H700","FXZ","Широкосмуговий радіодоступ (Bluetooth)","для передачі голосу з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",24]
[18,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5826 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі HF 820","FXZ","Широкосмуговий радіодоступ (Bluetooth)","для передачі голосу з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",24]
[19,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5827 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі A1200E з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",24]
[20,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Motorola моделі V3X з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",24]
[21,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі Z3 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",24]
[22,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі V360 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",24]
[23,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Motorola моделі V6 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",24]
[24,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі L7E з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",24]
[25,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі K1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",24]
[26,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі V3 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",24]
[27,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі V3i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",24]
[28,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі L7 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",24]
[29,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі L6 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n2400-2483,5 МГц",24]
[30,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі W375","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800","Цифровий стільниковий зв’язок GSM","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц",24]
[31,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі W220","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800","Цифровий стільниковий зв’язок GSM","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц",24]
[32,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі C168","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800","Цифровий стільниковий зв’язок GSM","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц",24]
[33,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі W208","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800","Цифровий стільниковий зв’язок GSM","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц",24]
[34,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі C139","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800","Цифровий стільниковий зв’язок GSM","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц",24]
[35,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі C118","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800","Цифровий стільниковий зв’язок GSM","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц",24]
[36,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5828 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі C115","MO","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800","Цифровий стільниковий зв’язок GSM","880-915 МГц/\n925-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц",24]
[37,"ТОВ \"Виробничо-комерційна фірма \"СІРІУС\" вул. Закревського, 19, кв. 234, м. Київ, 02217","№5871 - 08.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Радіотермінал системи стільникового зв'язку CDMA (cdma 1x, cdma EV-DO) моделі Axesstel AXW-D8190A","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Цифровий стільниковий зв’язок GSM","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n840,45-842,97 МГц /\n885,45-887,97 МГц\n831,63—832,81 МГц / \n876,63—877,81 МГц",25]
[38,"ДП ВЦ  \"Омега\", м.Севастополь, вул. Вакуленчука, 29","№5841 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі Porsche Design P\"9521","FXZ","Широкосмуговий радіодоступ (Bluetooth)","для передачі голосу з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",24]
[39,"ДП ВЦ  \"Омега\", м.Севастополь, вул. Вакуленчука, 29","№5844 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - картка моделі BCM94312MCG","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11b/g)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",24]
[40,"ДП ВЦ  \"Омега\", м.Севастополь, вул. Вакуленчука, 29","№5842 - 07.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sagem моделі my850C з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",24]
[41,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5940 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Картка WLAN моделі Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11a/b/g)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц",21]
[42,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5940 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Картка WLAN моделі IAR5BXB6","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11a/b/g)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц",21]
[43,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5940 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Адаптер для автомобільного магнітофону з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі YEP0PT9918A0","FXZ","Широкосмуговий радіодоступ (Bluetooth)","для передачі голосу з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",21]
[44,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5940 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Адаптер для автомобільного магнітофону з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі YEP0PT9919A0","FXZ","Широкосмуговий радіодоступ (Bluetooth)","для передачі голосу з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц",21]
[45,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5940 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Картка WLAN моделі 21-21160","FX","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11a/b/g)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц",21]
[46,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5941 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу JOHNNY II ASC","M","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","аналоговий КХ радіозвязок","26960-27410 кГц",21]
[47,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5941 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу TAYLOR II Classic","M","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","аналоговий КХ радіозвязок","26960-27410 кГц",21]
[48,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5941 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу TAYLOR III ASC","M","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","аналоговий КХ радіозвязок","26960-27410 кГц",21]
[49,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5941 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу HARRY II ASC","M","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","аналоговий КХ радіозвязок","26960-27410 кГц",21]
[50,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5941 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу HARRY II Classic","M","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","аналоговий КХ радіозвязок","26960-27410 кГц",21]
[51,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5941 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу WALKER ASC","M","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","аналоговий КХ радіозвязок","26960-27410 кГц",21]
[52,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5941 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу JOHNSON II ASC","M","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","аналоговий КХ радіозвязок","26960-27410 кГц",21]
[53,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5941 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки EMPEROR типу KENJI ASC","M","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","аналоговий КХ радіозвязок","26960-27410 кГц",21]
[54,"ТОВ \"Т.Е.С.Т.\", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ","№5941 - 10.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Робоча група 20.08.2007","Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки EMPEROR типу NINJA ASC","M","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок ","аналоговий КХ радіозвязок","26960-27410 кГц",21]
[55,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5063 - 11.07.2007","№141/291 - 25.07.2007","№11.2-14/10448 - 28.08.2007","Абонентська станція типу PCC35200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц",47]
[56,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5063 - 11.07.2007","№141/291 - 25.07.2007","№11.2-14/10448 - 28.08.2007","Абонентська станція типу CPEo35200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц",47]
[57,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5063 - 11.07.2007","№141/291 - 25.07.2007","№11.2-14/10448 - 28.08.2007","Абонентська станція типу CPEo35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц",47]
[58,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5063 - 11.07.2007","№141/291 - 25.07.2007","№11.2-14/10448 - 28.08.2007","Абонентська станція типу CPEi35200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц",47]
[59,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5063 - 11.07.2007","№141/291 - 25.07.2007","№11.2-14/10448 - 28.08.2007","Абонентська станція типу CPEi35300 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц",47]
[60,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5063 - 11.07.2007","№141/291 - 25.07.2007","№11.2-14/10448 - 28.08.2007","Абонентська станція типу CPEi35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц",47]
[61,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5063 - 11.07.2007","№141/291 - 25.07.2007","№11.2-14/10448 - 28.08.2007","Абонентська станція типу CPEi35600 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц",47]
[62,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5063 - 11.07.2007","№141/291 - 25.07.2007","№11.2-14/10448 - 28.08.2007","Базова станція типу WAP35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц",47]
[63,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5063 - 11.07.2007","№141/291 - 25.07.2007","№11.2-14/10448 - 28.08.2007","Базова станція типу WAP35800 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX","FX","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц",47]
[64,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№5445 - 25.07.2007","№141/296 - 26.07.07","№11.2-14/10571 29.08.07","Базова станція типу BTS3703 системи широкосмугового радіодоступу","FX","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2300-2400 МГц",34]