Додаток 1 
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2007 р. N 1240)

СПИСОК
товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки 
Розділ 1. ПЕРСПЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ 
Номер позиції 	Найменування та опис товарів за відповідними групами 	Код товару згідно з УКТЗЕД 	
Примітки. 	1. Згідно з цим Списком контролю підлягають міжнародні передачі товарів подвійного використання, як вони визначені у статті 1 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".
2. Міжнародні передачі "послуг та робіт", пов'язаних з "розробленням", "виробництвом", "використанням", складанням, випробуванням, модифікацією та модернізацією виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, підлягають експортному контролю у тому самому обсязі, що і міжнародні передачі виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, зазначених у цьому Списку. "Послуги та роботи", що підлягають контролю, визначені в розділах 2 - 9.
3. Коди товарів згідно з УКТЗЕД наводяться у цьому Списку довідково. Основною ознакою для прийняття рішення є відповідність заявленого до митного оформлення товару найменуванню та опису відповідного товару, наведеному в цьому Списку.
4. У позиції 1.A.1 та далі за текстом у графі "номер позиції" (у квадратних дужках) наводяться коди товарів згідно із системою їх класифікації державами - учасницями Європейського Союзу. 	
Особлива примітка. 	Терміни, що використовуються у цьому Списку у лапках, мають значення, що наведені у пункті 1 розділу "Загальні примітки", розміщеного наприкінці Списку. 	
	5. "Технологія", що підлягає контролю, визначена в кожному розділі. 
Експорт "технології", "необхідної" для "розроблення", "виробництва" або "використання" виробів, зазначених у цьому Списку, контролюється відповідно до умов, згаданих у кожному розділі. Ця "технологія" підлягає контролю навіть тоді, коли вона використовується для розроблення будь-якого виробу, не внесеного до цього Списку. 
Контроль не застосовується до такої "технології", яка є мінімально необхідною для установлення, експлуатації, технічного обслуговування (перевірки) та ремонту виробів, що не підлягають контролю або експорт яких було дозволено. 	
	Особлива примітка. Це не стосується "технології", яка підлягає контролю згідно з позиціями I.E.2.e, 1.E.2.f, 8.E.2.a і 8.E.2.b. 	
	Контроль не застосовується до "технологій", що є "загальнодоступними", "фундаментальних наукових досліджень" або мінімальної інформації, необхідної для подання заявки на патент. 	
	6. За цим Списком контролю не підлягає "програмне забезпечення", загальнодоступне громадськості шляхом: 
a) продажу без обмежень у пунктах роздрібної торгівлі, призначене для: 
1) торговельних операцій у роздріб; 
2) торговельних операцій за поштовими замовленнями; або 
3) торговельних операцій за замовленнями по телефону; та 
b) розроблене для інсталяції користувачем без подальшої допомоги з боку постачальника або є "загальнодоступним". 	
	Особлива примітка. Це не стосується "програмного забезпечення", яке підлягає контролю відповідно до частини другої розділу 5. 	
1. 	ПЕРСПЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ 	  	
1.A. 	СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ І КОМПОНЕНТИ 	  	
1.A.1. 
[1A001] 	Компоненти, наведені нижче, вироблені із сполук, що містять фтор: 	  	
1.A.1.a. 	Ущільнення, прокладки, ущільнювальні матеріали або еластичні паливні баки, спеціально призначені для "літальних апаратів" чи для використання в аерокосмічній техніці та виготовлені більше ніж на 50 вагових відсотків з матеріалу, зазначеного в позиціях 1.C.9.b або 1.C.9.c 	3923 30 90 00 
3925 10 00 00 
3926 90 10 00 
3926 90 99 90 	
1.A.1.b. 	П'єзоелектричні полімери та сополімери, вироблені із матеріалів на основі вініліденфториду, зазначених у позиції 1.C.9.a: 	3920 99 51 00 
3921 90 60 00 
3921 90 90 00 	
  	1) у вигляді плівки або листа; та 
2) завтовшки понад 200 мкм 	  	
1.A.1.c. 	Ущільнення, прокладки, гнізда клапанів, еластичні паливні баки або діафрагми, виготовлені із фтороластомірів, які містять щонайменше одну вінілефірну групу як складову ланку і спеціально призначені для "літальних апаратів" чи для використання в аерокосмічній або ракетній техніці 	3919 90 90 00 
3923 30 90 00 
3925 10 00 00 
3926 90 10 00 
3926 90 99 90 	
1.A.2. 
[1A002] 	"Композиційні матеріали" або ламінати (шаруваті матеріали), які містять будь-що з наведеного нижче: 	  	
1.A.2.a. 	Органічну "матрицю" і вироблені з матеріалів, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.C.10.c, 1.C.10.d чи 1.C.10.e 
або 	з 3921 
3926 90 10 00 
3926 90 99 90 	
Примітка. 	Згідно з позицією 1.A.2.a контролю не підлягають закінчені вироби або напівфабрикати, спеціально призначені тільки для наведеного нижче цивільного використання:
a) у спортивних товарах; 
b) в автомобільній промисловості; 
c) у верстатобудівній промисловості; 
d) у медичних цілях. 	
1.A.2.b. 	Металеву або вуглецеву "матрицю" і виготовлені з: 	  	
  	1) вуглецевих волокнистих або ниткоподібних матеріалів з: 	з 3801 
з 6815 	
  	a) питомим модулем пружності понад 10,15 х 106 м; та 	з 6815 	
  	b) питомою межею міцності при розтягу понад 17,7 х 104; або 	з 6815 	
  	2) матеріалів, що підлягають контролю за позицією 1.C.10.с 	8101 92 00 00
8108 90 30 00 
8108 90 70 00 	
Примітка. 	Згідно з позицією 1.A.2.b контролю не підлягають закінчені вироби або напівфабрикати, спеціально призначені тільки для наведеного нижче цивільного використання:
a) у спортивних товарах; 
b) в автомобільній промисловості; 
c) у верстатобудівній промисловості; 
d) у медичних цілях. 	
Технічні примітки. 	1. Питомий модуль пружності - модуль Юнга, виражений у Па або в Н/м2, поділений на питому вагу в Н/м3, виміряний при температурі (296 ± 2) К [(23 ± 2)° C] та відносній вологості (50 ± 5) відсотків. 
2. Питома межа міцності при розтягу - найбільша межа міцності до розриву, виражена в Па або в Н/м2, поділена на питому вагу в Н/м3, виміряна при температурі (296 ± 2) К [(23 ± 2)° C] та відносній вологості (50 ± 5) відсотків. 	
Примітка. 	Згідно з позицією 1.A.2 контролю не підлягають композиційні структури або шаруваті матеріали, виготовлені з епоксидної смоли, імпрегнованої "волокнистими чи ниткоподібними матеріалами" для ремонту авіаційних конструкцій, або шаруваті матеріали, якщо їх розмір не перевищує 1 м2.  	
1.A.3. 
[1A003]  	Вироби з нефторованих полімерних речовин, що підлягають контролю згідно з позицією 1.C.8.a.3, які мають форму плівки, листа, стрічки або смужки:  	з 3919 
з 3920 
з 3921  	
1.A.3.a.  	Завтовшки понад 0,254 мм; або  	 	
1.A.3.b.  	Покриті чи ламіновані вуглецем, графітом, металами або магнітними речовинами  	з 3921  	
Примітка.  	Згідно з позицією 1.A.3 контролю не підлягають вироби, покриті або ламіновані міддю і призначені для виробництва електронних друкованих плат.  	
1.A.4. 
[1A004]  	Обладнання для захисту і виявлення та їх частини, наведені нижче, спеціально не призначені для військового використання:  	 	
1.A.4.a.  	Газові маски, коробки протигазів з фільтрами та обладнання для знезараження та їх частини, призначені або модифіковані для захисту від біологічних факторів чи радіоактивних матеріалів, "пристосованих для військового використання", або від бойових хімічних речовин, а також спеціально призначені для них "компоненти"  	9020 00 90 00 
9033 00 00 00  	
1.A.4.b.  	Захисні костюми, рукавиці та взуття, спеціально призначені або модифіковані для захисту від біологічних факторів чи радіоактивних матеріалів, "пристосованих для військового використання", або від бойових хімічних речовин  	6210 20 00 00 
6210 30 00 00 
з 6405 90  	
1.A.4.c.  	Ядерні, біологічні та хімічні системи виявлення та їх частини, спеціально призначені або модифіковані для виявлення або ідентифікації біологічних факторів чи радіоактивних матеріалів, "пристосованих для військового використання", або бойових хімічних речовин  	з 9027 
9030 10 90 00 
9033 00 00 00 
9027 10 10 00 
9027 10 90 00 
9027 90 80 00	
Примітка.  	Згідно з позицією 1.A.4 контролю не підлягають: 
a) персональні радіаційні моніторингові дозиметри; 
b) обладнання, яке за конструкцією або функціями призначене тільки для захисту від токсичних речовин, специфічних для цивільної промисловості, зокрема для гірничої справи, робіт в кар'єрах, сільськогосподарської, фармацевтичної, медичної, ветеринарної діяльності, харчової промисловості, а також для робіт, пов'язаних із захистом навколишнього природного середовища та переробкою відходів; 
c) дихальні апарати, призначені для використання при пожежах, для роботи в трюмах на суднах, відповідно до пункту 10 правила 10 частини C глави II-2, пункту 4.3 правила 13 частини C глави II-2, пункту 3.4 правила 13 частини C глави II-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року із змінами і доповненнями (International Convention for the Safety of the Life at Sea, 1974 as amended) та Кодексу по системам протипожежної безпеки 2004 року (Fire Safety System Code, 2004). 	
1.A.5. 
[1A005] 	Бронежилети і спеціально призначені для них "компоненти", виготовлені не за військовими стандартами або специфікаціями і не рівноцінні їм у виконанні 	6204 29 90 00 	
Особлива примітка. 	Щодо контролю за "волокнистими або ниткоподібними матеріалами", що використовуються у виготовленні засобів захисту тіла (бронежилетів), див. позицію 1.C.10. 	
Примітки. 	1. Згідно з позицією 1.A.5 контролю не підлягають бронежилети або захисний одяг, якщо вони знаходяться у своїх користувачів з метою їх власного захисту. 
2. Згідно з позицією 1.A.5 контролю не підлягають бронежилети, призначені тільки для забезпечення фронтального захисту як від уламків, так і від вибуху невійськових вибухових пристроїв. 	
1.A.6.*,**,*** 	Спеціальні засоби та вироби, які за своїми властивостями можуть бути використані у терористичних цілях: 	  	
____________
* Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю. 
** Товар, для отримання дозволу (висновку) на імпорт (тимчасове ввезення) якого імпортером разом із заявою до Держекспортконтролю подається позитивний висновок Мінпромполітики. 
*** Товар, за міжнародними передачами якого здійснюється національний контроль. 	
1.A.6.a.  	Електричні та неелектричні засоби ініціювання промислових вибухових речовин, промислові підривні заряди та пристрої (у тому числі перфоратори, спеціально призначені для каротажу нафтових та інших свердловин), детонуючі та вогнепровідні шнури і комплектуючі до них  	3603 00 1000 
3603 00 9000 
9306 90 9000  	
1.A.6.b.  	Піротехнічні вироби у зборі  	3604 90 0000  	
Примітка.  	Згідно з позицією 1.A.6.b контролю не підлягають: 
a) піротехнічні вироби (візуальні сигнальні засоби), які в обов'язковому порядку повинні бути на морському судні відповідно до пункту 3 правила 6 розділу I глави III, правила 18 розділу II частини B глави III Конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року із змінами і доповненнями (International Convention for the Safety of the Life at Sea, 1974 as amended), глави III, пункту 4.4.8 глави IV, пункту 7.1 глави VII Міжнародного кодексу по рятувальним засобам 1996 року (International Life-saving Appliance Code 1996) та частини D Міжнародної Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року із змінами і доповненнями (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs) as amended);
b) піротехнічні вироби побутового призначення (I, II, III класів небезпеки згідно з ДСТУ 4105-2002), загальнодоступні для громадськості шляхом продажу без обмежень у пунктах роздрібної торгівлі (код товару згідно з УКТЗЕД - 3604 10 00). 	
1.B. 	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА 	  	
1.B.1. 
[1B001] 	Обладнання для виробництва волокон, препрегів, преформ чи "композиційних" матеріалів або виробів, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.A.2 або 1.C.10, і спеціально призначені "компоненти" до нього та допоміжні пристрої наведені нижче:  	  	
1.B.1.a.  
 	Машини для намотування волокон, у яких переміщення, пов'язані з позиціюванням, обволіканням і намотуванням волокон,  
координуються та програмуються за трьома або більше осями, спеціально призначені для виробництва "композиційних матеріалів" або ламінатів з "волокнистих або ниткоподібних матеріалів"  	8446 30 00 00 
з 8448  

1.B.1.b.  	Машини для укладання стрічки або троса, в яких переміщення, пов'язані з позиціюванням і укладанням стрічки, тросів або листів, координуються та програмуються за двома або більше осями, спеціально призначені для виробництва елементів корпусів бойових ракет або каркаса літаків з "композиційних матеріалів"  	8446 30 00 00 
з 8448  	
1.B.1.c.  	Ткацькі машини або машини для плетіння, що діють у різних вимірах і напрямках, включаючи адаптери та пристрої для зміни функцій машин, призначених для ткацтва або переплетення волокон з метою виготовлення "композиційних матеріалів"  	8446 21 00 00 
з 8448  	
Технічна примітка.  	Зазначена в позиції 1.B.1.c техніка плетіння включає в'язання.  	
Примітка.  	Згідно з позицією 1.B.1.c контролю не підлягають текстильні машини, не модифіковані для зазначеного кінцевого використання.  	
1.B.1.d.  	Обладнання, наведене нижче, спеціально призначене або пристосоване для виробництва зміцнених волокон:  	 	
	1) обладнання для перетворення полімерних волокон (таких, як поліакрилонітрил, віскоза, пек або полікарбоксилан) у вуглецеві або карбідокремнієві волокна, включаючи спеціальне обладнання для розтягу волокон у процесі нагрівання; 	з 8456, 8466, 
8515 80 91 00 
8515 80 99 00 
8515 90 00 00  	
	2) обладнання для осадження парів хімічних елементів або складних речовин на нагріту ниткоподібну підкладку з метою виробництва карбідокремнієвих волокон;  	8417 80 20 00 з 8417 90 00 8417 80 80 00  	
	3) обладнання для виробництва термостійкої кераміки методом вологого намотування (такої, як оксид алюмінію); 	8445 90 00 00  	
	4) обладнання для перетворення шляхом термооброблення волокон алюмініємістких прекурсорів у волокна, які містять глинозем (оксид алюмінію) 	з 8451 80, 
8451 90 00 00  	
1.B.1.e.  	Обладнання для виробництва препрегів методом гарячого плавлення, які підлягають контролю згідно з позицією 1.C.10.e 	з 8451,
з 8477 59  	
1.B.1.f.  	Обладнання для неруйнівного контролю, здатне виявляти дефекти в трьох вимірах із застосуванням методів ультразвукової або рентгенівської томографії, спеціально створене для "композиційних матеріалів"  	9022 12 00 00 
9022 13 00 00 
9022 14 00 00 
9022 19 00 00 
9022 29 00 00 
9022 90 90 00 
9031 80 39 10 
9031 80 99 00 
9031 90 90 90  	
1.B.2. 
[1B002]  	Обладнання для виробництва металевих сплавів, порошкоподібних металевих сплавів або матеріалів на основі сплавів, спеціально призначене для уникнення забруднення та для використання в одному з процесів, включених до позиції 1.C.2.c.2  	 	
1.B.3.
[1B003]  	Робочі інструменти, прес-форми, форми або пристрої для "надпластичного формування" чи "дифузійного зварювання" титану або алюмінію чи їх сплавів, спеціально призначені для виробництва: 
a) каркасів літаків або аерокосмічних конструкцій; 
b) двигунів "літальних апаратів" чи аерокосмічних апаратів; або 
c) "компонентів", спеціально призначених для таких конструкцій або двигунів  	8207 30 10 10 
8207 30 10 90  	
1.B.4.***  	Обладнання, спеціально призначене для виробництва товарів, що підлягають контролю за позицією 1.A.6, а також промислових вибухових речовин та їх компонентів, зазначених у позиції 1.C.13.a  	з 7309, 00, 
7310, 8419, 
8462, 8464, 
8465, 8474, 
8477  	
____________
*** Товар, за міжнародними передачами якого здійснюється національний контроль. 	
Примітка.  	Компоненти промислової вибухової речовини - хімічні сполуки, їх суміші, які входять до складу рецептури промислової вибухової речовини, а також хімічні сполуки, їх суміші, з яких утворюється промислова вибухова речовина на останньому етапі виготовлення (синтезу), в тому числі безпосередньо перед її використанням. 	
1.C.  	МАТЕРІАЛИ  	  	
Технічна примітка.  	Метали і сплави. 
Метали і сплави включають наведені нижче необроблені та напівфабрикатні форми: 
Необроблені форми: 
Аноди, кулі, стрічки (включаючи рублені та дротяні смуги), металеві заготовки, блоки, сталеві болванки, брикети, бруски, катоди, кристали, куби, стакани, зерна, гранули, зливки, брили, котуни, чушки, порошок, кільця, дріб, сляби, шматки металу неправильної форми, губки, прутки. 
Напівфабрикатні форми (незалежно від того, облицьовані, анодовані, просвердлені або перфоровані вони, чи ні):
a) ковані форми або оброблені матеріали, виготовлені шляхом прокату, волочіння, гарячого штампування, кування, імпульсного штампування, пресування, дроблення, розпилення та розмелювання, а саме: кутики, швелери, кільця, диски, пил, пластівці, фольга та лист, поковки, плити, порошок, вироби, оброблені пресуванням або штампуванням, стрічки, фланці, прути (включаючи зварні брускові прутки, дротяні прути та прокатаний дріт), профілі, форми, листи, смужки, труби і трубки (включаючи трубні кільця, трубні прямокутники та пустотілі трубки), витягнений або екструдований дріт; 
b) ливарний матеріал, виготовлений шляхом лиття в піщано-глинисті форми, кокіль, металеві, пластикові або інші види прес-форм, включаючи лиття під високим тиском, оболонкові форми та форми, виготовлені методом порошкової металургії. 	
Примітка. 	Мета контролю не повинна порушуватися під час експорту форм як закінчених виробів, не зазначених у цьому Списку, але які фактично є необробленими або напівфабрикатними формами, що підлягають контролю. 	
1.C.1. 
[1C001] 	Матеріали, наведені нижче, спеціально призначені для поглинання електромагнітних хвиль, або полімери з власною електропровідністю: 	  	
1.C.1.a.  	Матеріали для поглинання хвиль на частотах понад 2 х 108 Гц, але менше ніж 3 х 1012 Гц  	з 3910 00 00
з 3920 
з 3921 	
Примітка 1.  	Згідно з позицією 1.C.1.a контролю не підлягають: 
a) абсорбери волосяного типу, виготовлені з натуральних або синтетичних волокон, з немагнітним наповненням для абсорбції; 
b) абсорбери, що не мають магнітних втрат, робоча поверхня яких не є плоскою, включаючи піраміди, конуси, клини та спіралеподібні поверхні; 
c) плоскі абсорбери, які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) виготовлені з будь-якого наведеного нижче матеріалу: 
a) пінопластичних матеріалів (гнучких або негнучких) з вуглецевим наповненням або органічних матеріалів, включаючи в'язкі домішки, які забезпечують понад 5 відсотків відбиття порівняно з металом уздовж ширини смуги, що перевищує ± 15 відсотків середньої частоти падаючої енергії, та не здатні протистояти температурі понад 450 К (177° C); 
b) керамічних матеріалів, які забезпечують понад 20 відсотків відбиття порівняно з металом уздовж ширини смуги, що перевищує ± 15 відсотків середньої частоти падаючої енергії, та не здатні протистояти температурі понад 800 К (527° C). 	
Технічна примітка. 	Зразки для проведення випробувань на поглинання згідно з приміткою 1.c.1 до позиції 1.C.1.a повинні мати форму квадрата із стороною не менше ніж п'ять довжин хвиль середньої частоти і розміщуватися в дальній зоні випромінювального елемента.  	
  	2) з міцністю при розтягу менше ніж 7 х 106 Н/м2; та
3) з міцністю на стиснення менше ніж 14 х 106 Н/м2
d) плоскі абсорбери, вироблені із спеченого фериту, що мають: 
1) питому вагу понад 4,4; та 
2) максимальну робочу температуру 548 К (275° C). 	
Примітка 2.  	Примітка 1 не звільняє з-під контролю магнітні матеріали, що забезпечують поглинання хвиль, коли вони містяться у фарбах. 	
1.C.1.b.  	Матеріали для поглинання хвиль на частотах понад 1,5 х 1014 Гц, але менше ніж 3,7 х 1014 Гц і непрозорі для видимого світла  	з 3920 
з 3921 
з 3910 00 00  	
1.C.1.c.  	Електропровідні полімерні матеріали з об'ємною електропровідністю понад 10000 сіменс/м або поверхневим питомим опором менше ніж 100 Ом/м2, вироблені на основі одного з наведених нижче полімерів: 	  	
	1) поліанілін;  	3909 30 00 00  	
	2) поліпірол;  	3911 90 91 00  	
	3) політіофен;  	3911 90 93 00  	
	4) поліфенілен-вінілен; або  	3911 90 99 00  	
	5) політіенілен-вінілен  	3919 90 90 90  	
Технічна примітка.  	Об'ємна електропровідність та поверхневий питомий опір визначаються відповідно до стандартної методики ASTM D-257 або її національного еквівалента.  	
1.C.2. 
[1C002]  	Металеві сплави, порошки металевих сплавів та сплавлені матеріали, наведені нижче:  	  	
Примітка.  	Згідно з позицією 1.C.2 контролю не підлягають металеві сплави, порошки металевих сплавів або сплавлені матеріали, призначені для грунтувальних покриттів.  	
Технічна примітка.  	1. Металеві сплави, зазначені у позиції 1.C.2, мають назву тих металів, ваговий відсоток яких більший, ніж інших елементів, що входять до складу сплаву. 
2. Строк експлуатації до руйнування (межу тривалої міцності) потрібно визначати відповідно до стандартної методики ASTM E-139 або її національного еквівалента. 
3. Показник циклової втоми необхідно визначати відповідно до стандартної методики ASTM E-606 "Рекомендація з тестування на циклову втому при постійній амплітуді" або її національного еквівалента. Тестування потрібно проводити за напрямком осі при середньому значенні показника напруги, що дорівнює одиниці, та коефіцієнті концентрації напруги (Kt), що дорівнює одиниці. Середня напруга дорівнює різниці максимальної та мінімальної напруги, поділеній на максимальну напругу.  	
1.C.2.a.  	Алюмініди, наведені нижче: 
1) нікелеві алюмініди, що містять мінімально 15 вагових відсотків, максимально 38 вагових відсотків алюмінію та принаймні один додатковий легуючий елемент; 	7502 20 00 00  	
	2) титанові алюмініди, що містять 10 або більше вагових відсотків алюмінію та принаймні один додатковий легуючий елемент 	8108 10 10 90 	
1.C.2.b.  	Металеві сплави, наведені нижче, вироблені з матеріалів, які підлягають контролю згідно з позицією 1.C.2.c:  	 	
	1) нікелеві сплави із: 
a) строком експлуатації до руйнування 10000 годин або більше з навантаженням 676 МПа при температурі 923 К (650° C); або 
b) низьким показником циклової втоми 10000 циклів випробувань або більше з навантаженням 1095 МПа при температурі 823 К (550° C);  	7502 20 00 00  	
	2) ніобієві сплави із: 
a) строком експлуатації до руйнування 10000 годин або більше з навантаженням 400 МПа при температурі 1073 К (800° C); або 
b) низьким показником циклової втоми 10000 циклів випробувань або більше з навантаженням 700 МПа при температурі 973 К (700° C);  	8112 91 31 00 
8112 99 30 00  	
	3) титанові сплави із: 
a) строком експлуатації до руйнування 10000 годин або більше з навантаженням 200 МПа при температурі 723 К (450° C); або 
b) низьким показником циклової втоми 10000 циклів випробувань або більше з навантаженням 400 МПа при температурі 723 К (450° C);  	8108 10 10 90  	
	4) алюмінієві сплави з межею міцності при розтягу: 
a) 240 МПа або більше при температурі 473 К (200° C); чи
b) 415 МПа або більше при температурі 298 К (25° C);  	з 7601 20 
7604 29 10 00 
7608 20 91 00 
7608 20 99 00  	
	5) магнієві сплави з: 
a) межею міцності при розтягу 345 МПа або більше; та 
b) швидкістю корозії менше ніж 1 мм на рік у 3-відсотковому водному розчині хлориду натрію, виміряної відповідно до стандартної методики ASTM G-31 або її національного еквівалента  	з 8104  	
1.C.2.c.  	Порошки металевих сплавів або частинки матеріалів, які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) виготовлені з будь-якої наведеної нижче композиції: 	  	
Технічна примітка. 	X відповідає одному або більше легуючим елементам, що входять до складу сплаву. 	
  	a) нікелеві сплави (Ni-Al-X, Ni-X-Al), призначені для використання у складі частин чи "компонентів" газотурбінних двигунів, тобто менше ніж з трьома неметалевими частками (введеними у процесі виготовлення), більшими ніж 100 мкм в 109 частках сплаву; 	7504 00 00 00  	
	b) ніобієві сплави (Nb-Al-X або Nb-X-Al, Nb-Si-X або Nb-X-Si, Nb-Ti-X або Nb-X-Ti);  	8112 91 31 00 
8112 99 30 00  	
	c) титанові сплави (Ti-Al-X або Ti-X-Al);  	8108 10 10 20  	
	d) алюмінієві сплави (Al-Mg-X або Al-X-Mg, A1-Zn-X або Al-X-Zn, Al-Fe-X або Al-X-Fe); або  	з 7603  	
	e) магнієві сплави (Mg-Al-X або Mg-X-Al); та  	8104 30 00 00  	
	2) виготовлені у контрольованому середовищі за допомогою будь-якого з наведених нижче процесів: 
a) "вакуумне розпилення"; 
b) "газове розпилення"; 
c) "відцентрове розпилення"; 
d) "охолодження розбризкуванням"; 
e) "прядіння з розплаву" та "здрібнювання"; 
f) "витягання з розплаву" та "подрібнення"; 
g) "механічне легування"; 
3) придатні до формування матеріалів, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.C.2.a або 1.C.2.b  	 	
1.C.2.d.  	Сплавлені матеріали, які мають усі наведені нижче характеристики:  	7504 00 00 00 
7505 12 00 00  	
	1) виготовлені з будь-яких композиційних систем, зазначених у позиції 1.C.2.c.1;  	7603 20 00 00 
7604 29 10 00  	
	2) у вигляді неподрібнених гранул, стружки або тонких стрижнів; та  	з 8104, 
8108, 8112  	
	3) виготовлені у контрольованому середовищі одним з наведених нижче методів: 
a) "охолодження розбризкуванням"; 
b) "прядіння з розплаву"; 
c) "витягання з розплаву"  	 	
1.C.3. 
[1C003]  	Магнітні метали всіх типів та будь-якої форми, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик:  	 	
1.C.3.a.  	Початкова відносна магнітна проникність 120000 або більше і завтовшки 0,05 мм або менше  	8505 11 00 00 
8505 19 
8505 19 10 00 
8505 19 90 00 	
Технічна примітка. 	Вимірювання початкової відносної магнітної проникності повинне здійснюватися на повністю відпалених матеріалах. 	
1.C.3.b.  	Магнітострикційні сплави, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) магнітострикційне насичення більше ніж 5 х 10-4; 
2) коефіцієнт магнітомеханічного зчеплення більше ніж 0,8  	7206 90 00 00  	
1.C.3.c.  	Аморфна або нанокристалічна стружка сплаву, яка має усі наведені нижче характеристики: 
1) склад мінімум 75 вагових відсотків заліза, кобальту або нікелю; 
2) магнітну індукцію насичення (Bs) - 1,6 Т або більше; та 
3) одну з наведених нижче характеристик: 
a) товщину стружки 0,02 мм або менше; або 
b) питомий електричний опір 2 х 10-4 Ом/см або більше  	з 7206 
7504 00 00 00 
з 8105  	
Технічна примітка.  	Нанокристалічні матеріали, зазначені у позиції 1.C.3.c, - це матеріали, що мають кристалічні зерна розміром 50 нм або менше і визначаються дифракцією X-променів.  	
1.C.4. 
[1C004]  	Ураново-титанові сплави або вольфрамові сплави з "матрицею" на основі заліза, нікелю або міді, які мають усі наведені нижче характеристики:  	з 2844 10 
з 2844 20 
з 2844 30 
з 2844 40 
8108 10 10 90 	
	a) густину більше ніж 17,5 г/см3;
b) межу пружності більше ніж 880 МПа; 
c) межу міцності на розрив більше ніж 1270 МПа; 
d) відносне подовження понад 8 відсотків  	 	
1.C.5. 
[1C005] 	Провідники з "надпровідних" "композиційних матеріалів" завдовжки понад 100 м або масою більше ніж 100 г, наведені нижче: 	  	
1.C.5.a.  	Багатожильні провідники з "надпровідних" "композиційних матеріалів", що містять одну або більше ніобієво-титанових ниток: 
1) укладені у "матрицю", іншу, ніж мідні матриці або комбіновані "матриці" з мідною основою; або 
2) мають площу поперечного перерізу меншу ніж 0,28 х 10-4 мм2 (6 мкм у діаметрі з круглим перерізом нитки)  	8112 99 30 00 
8544 19 90 00  	
1.C.5.b.  	Провідники з "надпровідних" "композиційних матеріалів", які містять одну або більше "надпровідних" ниток не з ніобій-титану і мають усі наведені нижче характеристики: 
1) "критична температура" при нульовій магнітній індукції понад 9,85 К (-263,31° C), але менше ніж 24 К (-249,16° C); 
2) площа поперечного перерізу менше ніж 0,28 х 10-4 мм2; та 
3) залишаються у "надпровідному" стані при температурі 4,2 К (-268,96° C) у разі перебування в магнітному полі з магнітною індукцією 12 Т  	8544 19 90 00  	
1.C.6. 
[1C006]  	Рідини та мастильні матеріали, наведені нижче:  	 	
1.C.6.a.  	Гідравлічні рідини, що містять як основні складові компоненти будь-які з наведених нижче речовин або матеріалів:  	 	
  	1) синтетичні кремнієво-вуглеводні мастила, що мають усі наведені нижче характеристики:  	з 3404 
3819 00 00  	
Технічна примітка. 	Для матеріалів, зазначених у позиції 1.C.6.a.1, кремнієво-вуглеводні мастила містять виключно кремній, водень та вуглець. 	
  	a) температура займання понад 477 К (204° C); 
b) температура застигання 239 К (-34° C) або менше; 
c) коефіцієнт в'язкості 75 або більше; та 
d) термостабільність при 616 К (343° C); або 	 	
  	2) хлорфторвуглецеві матеріали, які мають усі наведені нижче характеристики:  	з 2812 
з 2826 
3824 71 00 00 
3824 90 95 00  	
Технічна примітка.  	Для матеріалів, зазначених у позиції 1.C.6.a.2, хлорфторвуглеці містять виключно хлор, фтор і вуглець.  	
  	a) без температури займання; 
b) температура самозаймання понад 977 К (704° C); 
c) температура застигання 219 К (-54° C) або менше; 
d) коефіцієнт в'язкості 80 або більше; 
e) температура кипіння 473 К (200° C) або вище  	 	
1.C.6.b.  	Мастильні матеріали, що містять як свої основні складові будь-яку з наведених нижче речовин або матеріалів: 	з 3403  	
	1) феніленові або алкілфеніленові ефіри, тіоефіри або їх суміші, які містять більше ніж дві ефірні або тіоефірні функції або їх суміші;  	2909 30 90 00 
2930 90 30 00 
3824 90 95 00  	
	2) фторовані рідини, що містять кремній і мають кінематичну в'язкість меншу ніж 5000 мм2/с (5000 сантистоксів) при температурі 298 К (25° C)  	3824 90 95 00 
з 3910 00 00  	
1.C.6.c.  	Зволожувальні або флотаційні рідини з показником чистоти понад 99,8 відсотка, які містять менше ніж 25 частинок розміром 200 мкм і більше на 100 мл об'єму і виготовлені принаймні на 85 відсотків з будь-яких наведених нижче речовин або матеріалів:  	 	
	1) дібромтетрафторетан;  	2903 46 90 00  	
	2) поліхлортрифторетилен (лише маслянисті та воскоподібні модифікації); або  	3904 69 10 00 
3904 69 90 00  	
	3) полібромтрифторетилен  	3904 69 10 00 
3904 69 90 00  	
1.C.6.d.  	Фторвуглецеві охолодні рідини для електроніки, що мають усі наведені нижче характеристики:  	3824 90 95 00  	
	1) містять 85 вагових відсотків або більше однієї з наведених нижче речовин чи суміші з них: 
a) мономерні форми перфторполіалкілефір-тріазинів або перфтораліфатичних ефірів; 
b) перфторалкіламіни; 
c) перфторциклоалкани; 
d) перфторалкани; 
2) густина 1,5 г/мл або більше при температурі 298 К (25° C); 
3) рідкий стан при температурі 273 К (0° C); 
4) мають 60 вагових відсотків або більше фтору  	з 2909  	
Технічна примітка.  	Для матеріалів, наведених у позиції 1.C.6: 
a) температура займання визначається з використанням методу Клівлендської відкритої чаші, описаного у стандартній методиці ASTM D-92 або в її національному еквіваленті;
b) температура застигання визначається з використанням методу, описаного у стандартній методиці ASTM D-97, або в її національному еквіваленті; 
c) коефіцієнт в'язкості визначається з використанням методу, описаного у стандартній методиці ASTM D-2270, або в її національному еквіваленті;
d) термостабільність визначається за наведеною нижче методикою випробувань або в її національному еквіваленті: 
20 мл випробуваної рідини заливають у камеру об'ємом 46 мл з нержавіючої сталі марки 317, що містить шари номінального діаметра 12,5 мм з інструментальної сталі марки М-10, сталі марки 52100 та корабельної бронзи (60 відсотків Cu, 39 відсотків Zn, 0,75 відсотка Sn); 
камера, продута азотом, загерметизована під тиском, що дорівнює атмосферному, при температурі, підвищеній до 644 ± 6 К (371 ± 6° C) і витриманій на цьому рівні 6 годин; 
зразок вважається термостабільним, якщо після закінчення зазначеної процедури виконуються усі наведені нижче умови: 
1) втрата ваги кожного шару менше ніж 10 мг/мм2 його поверхні; 
2) зміна початкової в'язкості, визначеної при 311 К (38° C), менше ніж 25 відсотків; 
3) загальне число кислотності або основності менше ніж 0,40;
e) температура самозаймання визначається методом, описаним у стандартній методиці ASTM E-659 або в її національному еквіваленті. 	
1.C.7. 
[1C007] 	Матеріали на керамічній основі, керамічні некомпозиційні матеріали, матеріали типу "композит" з керамічною "матрицею", а також прекурсори, наведені нижче: 	  	
1.C.7.a. 	Основні матеріали з простих або складних боридів титану, які містять металеві домішки, крім навмисних домішок, на рівні менше ніж 5000 частинок на мільйон при середньому розмірі частинки, що дорівнює або менше ніж 5 мкм, при цьому не більше ніж 10 відсотків частинок розміром понад 10 мкм 	2850 00 90 00 	
1.C.7.b.  	Керамічні некомпозиційні матеріали у необробленій формі або у формі напівфабрикатів на основі боридів титану з густиною 98 відсотків або більше теоретичної густини 	2850 00 90 00  	
Примітка. 	Згідно з позицією 1.C.7.b контролю не підлягають абразиви. 	
1.C.7.c.  	"Композиційні матеріали" типу кераміка-кераміка із скляною або оксидною "матрицею" та армовані волокнами, які мають усі наведені нижче характеристики: 	з 2849, 
з 2850 00, 
8803 90 10 00 	
	1) виготовлені з будь-якого наведеного нижче матеріалу: 
a) Si-N; 
b) Si-C; 
c) Si-Al-O-N; або 
d) Si-O-N; та
2) мають питому межу міцності при розтягу понад 12,7 х 103 	з 9306 90 	
1.C.7.d.  	"Композиційні матеріали" типу кераміка-кераміка з однорідної металевої фази або без неї, що включає частинки, вуса (ниткоподібні монокристали) або волокна, в яких "матриця" сформована з карбідів або нітридів кремнію, цирконію або бору  	8803 90 10 00 
з 9306 90  	
1.C.7.e.  	Прекурсори (тобто полімерні або металоорганічні спеціального призначення) для виробництва будь-якої фази або фаз матеріалів, що підлягають контролю за позицією 1.C.7.c, наведені нижче: 
1) полідіорганосилани (для виробництва карбіду кремнію); 
2) полісилазани (для виробництва нітриду кремнію); 
3) полікарбосилазани (для виробництва кераміки з кремнієвими, вуглецевими та азотними компонентами)  	з 3910 00 00  	
1.C.7.f. 	"Композиційні матеріали" типу кераміка-кераміка з оксидною або скляною "матрицею", армованою однорідними волокнами будь-якої з наведених нижче систем: 
1) Al2O3; або 
2) Si-C-N  	з 6903, 
6914 90 90 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією l.C.7.f контролю не підлягають "композиційні матеріали", що мають волокна з цих систем з межею міцності при розтягу менше ніж 700 МПа при 1273 К (1000° C) або опору повзучості розриву волокон понад 1 відсоток напруги повзучості при навантаженні 100 МПа та 1273 К (1000 ° C) протягом 100 годин.  	
1.C.8. 
[1C008]  	Нефторовані полімерні речовини, наведені нижче:  	 	
1.C.8.a. 	1) бісмалеіміди;  	2925 19 30 00  	
  	2) ароматичні поліамідіміди; 	2925 19 80 00 	
  	3) ароматичні полііміди; 	3908 90 00 00 	
  	4) ароматичні поліефіріміди, які мають температуру переходу в склоподібний стан (Tg) понад 513 К (240° C) 	3909 30 00 00 
3907 20 91 00 
3907 91 90 00 	
Примітка.  	Згідно з позицією 1.C.8.a контролю не підлягають неплавкі порошки для формоутворення під тиском або фасонних форм.  	
1.C.8.b.  	Термопластичні рідкокристалічні сополімери, які мають температуру теплової деформації понад 523 К (250° C), виміряну відповідно до стандартної методики ISO 75-3 (2004) або її національного еквівалента під час навантаження 1,82 Н/мм2, і утворені сполученням: 
1) будь-яким з наведених нижче: 
a) фенілену, біфенілену або нафталену; або 
b) метилу, третинного бутилу або феніл-заміщеного фенілену, біфенілену або нафталену; та 
2) будь-якою з наведених нижче кислот: 
a) терефталевою; 
b) 6-гідрокси-2 нафтіоновою; або 
c) 4-гідроксибензойною 	3907 91 90 00  	
1.C.8.c. 	Поліариленові ефірні кетони, наведені нижче: 
1) виключено;  	  	
	2) поліефірокетон-кетон (РЕЕК); 	3907 91 90 00 	
	3) поліефірокетон (РЕК); 	3907 91 90 00 	
	4) поліефірокетон ефірокетон-кетон (РЕКЕКК) 	3907 91 90 00 	
1.C.8.d.  	Поліариленові кетони  	з 3907 99  	
1.C.8.e.  	Поліариленові сульфіди, де ариленова група є біфеніленом, трифеніленом, або їх комбінацією  	з 3911 90  	
1.C.8.f.  	Полібіфеніленефірсульфон, який має температуру переходу до склоподібного стану (Tg) понад 513 К (240° C)  	з 3911 90  	
Технічна примітка.  	Температура переходу до склоподібного стану (Tg) для матеріалів, зазначених у позиції 1.C.8, визначається з використанням методу, описаного в стандарті ISO 11357-2 (1999) або його національному еквіваленті.  	
1.C.9. 
[1C009]  	Необроблені сполуки, що містять фтор, наведені нижче:  	 	
1.C.9.a.  	Сополімери вініліденфториду, які містять 75 відсотків або більше бета-кристалічної структури, одержаної без витягування  	3904 69 10 00 
3904 60 90 00  	
1.C.9.b.  	Фтористі поліаміди, які містять 10 вагових відсотків або більше "зв'язаного" фтору  	3904 69 10 00 
3904 60 90 00  	
1.C.9.c.  	Фтористі фосфазинові еластоміри, які містять 30 вагових відсотків або більше зв'язаного фтору  	3904 69 10 00 
3904 60 90 00  	
1.C.10. 
[1C010]  	"Волокнисті або ниткоподібні матеріали", що можуть бути використані в органічних "матрицях", металевих "матрицях" або вуглецевих "матрицях", "композиційних" або багатошарових структурах: 	 	
1.C.10.a.  	Органічні "волокнисті або ниткоподібні матеріали", що мають усі наведені нижче властивості: 
1) питомий модуль пружності понад 12,7 х 106; та 
2) питома межа міцності при розтягу понад 23,5 х 104 м  	з 3916 
з 3926 
6815 10 10 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 1.C.10.a контролю не підлягає поліетилен.  	
1.C.10.b. 	Вуглецеві "волокнисті або ниткоподібні матеріали", які мають усі наведені нижче характеристики: 	з 3801
з 3916 
з 3926 	
	1) питомий модуль пружності понад 12,7 х 106 м;  	6815 10 10 00  	
	2) питома межа міцності при розтягу понад 23,5 х 104 м 	6903 10 00 00 	
Технічна примітка.  	Властивості матеріалів, описаних у позиції 1.C.10.b, повинні визначатися за методами SRM 12-17, рекомендованими Асоціацією постачальників перспективних "композиційних матеріалів" (SACMA) або їх національними еквівалентами випробувань на розтяг, наприклад японський промисловий стандарт JIS-R-7601, параграф 6.6.2, які грунтуються на середній якості партії.  	
Примітка.  	Згідно з позицією 1.C.10.b контролю не підлягають тканини, виготовлені з "волокнистих або ниткоподібних матеріалів" для відновлення авіаційних або багатошарових матеріалів, розмір окремих листів яких не перевищує 50 х 90 см.  	
1.C.10.c.  	Неорганічні "волокнисті або ниткоподібні матеріали", які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) питомий модуль пружності понад 2,54 х 106 м; 
2) температура плавлення, розм'якшування, розкладу або сублімації понад 1922 К (1649° C) в інертному середовищі  	з 3926 
6815 10 10 00 
8101 92 00 00 
8108 90 30 00 
8108 90 70 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 1.C.10.c контролю не підлягають: 
1) дискретні, багатофазні, полікристалічні волокна оксиду алюмінію у вигляді переривного волокна або в довільній сплутаній формі, що мають 3 або більше вагових відсотки діоксиду кремнію з питомим модулем пружності менше ніж 10 х 106 м;
2) волокна молібденові або з молібденових сплавів; 
3) волокна на основі бору; 
4) дискретні керамічні волокна з температурами плавлення, розм'якшення, розкладу та сублімації нижче 2043 К (1770° C) в інертному середовищі.  	
1.C.10.d.  	"Волокнисті або ниткоподібні матеріали": 
1) які мають будь-яку з наведених нижче складових: 
a) поліефіріміди, що підлягають контролю згідно з позицією 1.C.8.a; 
b) матеріали, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.C.8.b - 1.C.8.f; або 
2) які складаються з матеріалів, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.C.10.d.1.a або 1.C.10.d.1.b та "сплутані" з іншими волокнами, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.C.10.а, 1.C.10.b або 1.C.10.c  	з 3926 
5402 49 99 00 
5501 90 10 00 
5501 90 90 00 
5503 90 90 00 
6815 10 10 00  	
1.C.10.e.  	Волокна, насичені смолою або пеком (препреги), металеві або покриті вуглецем волокна ("преформи") або "преформи вуглецевого волокна", наведені нижче: 
1) виготовлені з "волокнистих або ниткоподібних матеріалів", що підлягають контролю згідно з позиціями 1.C.10.a, 1.C.10.b або 1.C.10.c;   	6815 10 10 00 
6815 99 90 00 
6903 10 00 00 
з 7019 11 00 
з 7019 10 
з 7019 20  	
	2) виготовлені з органічних або вуглецевих "волокнистих або ниткоподібних матеріалів": 
a) з питомою межею міцності при розтягу понад 17,7 х 104 м; 
b) з питомим модулем пружності понад 10,15 х 106 м;
c) які не підлягають контролю згідно з позиціями 1.C.10.a або 1.C.10.b; та 
d) які насичені матеріалами, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.C.8 або 1.C.9.b, і мають температуру переходу до склоподібного стану (Tg) понад 383 К (110° C), або з фенольною чи епоксидною смолами, які мають Tg, що дорівнює або перевищує 418 К (145° C)  	з 3916 
6815 10 10 00  	
Примітки.  	Згідно з позицією 1.C.10.e контролю не підлягають: 
1) вуглецеві "волокнисті або ниткоподібні матеріали", імпрегновані у "матрицю" з епоксидної смоли (препреги) для відновлення авіаційних або багатошарових матеріалів, у яких розмір окремих листів препрега не перевищує 50 х 90 см;
2) препреги, насичені фенольною або епоксидною смолами, які мають Tg нижче 433 К (160° C) та температуру переходу до склоподібного стану нижче Tg.  	
Технічна примітка.  	Температура переходу до склоподібного стану (Tg) для матеріалів, що підлягають контролю згідно з позицією 1.C.10.e, визначається методом, описаним в ASTM D 3418, із застосуванням сухого методу. Tg для фенольних та епоксидних смол визначається за допомогою методу, описаного в ASTM D 4065, при частоті 1 Гц та швидкості нагрівання 2 К (°C) за хвилину із застосуванням сухого методу.  	
Технічні примітки.  	1. Питомий модуль пружності: модуль Юнга в Па або в Н/м2, поділений на питому вагу в Н/м3, виміряний при температурі (296 ± 2) К [(+23 ± 2)° C] та відносній вологості (50 ± 5) відсотків. 
2. Питома межа міцності при розтягу: найбільша межа міцності до розриву, виражена в Па або в Н/м2, поділена на питому вагу в Н/м3, виміряна при температурі (296 ± 2) К [(+23 ± 2)° C] та відносній вологості (50 ± 5) відсотків.  	
1.C.11. 
[1C011]  	Метали та сполуки, наведені нижче:  	 	
1.C.11.a.  	Метали з розміром частинок менше ніж 60 мкм, які мають сферичну, розпилену, сфероїдальну, розшаровану або молоту форму, виготовлені з матеріалу, що на 99 відсотків або більше складається з цирконію, магнію або сплавів з них  	8104 30 00 00 
8109 10 10 00  	
Технічна примітка.  	Природний вміст гафнію в цирконії (типово від 2 до 7 відсотків) підраховується з цирконієм.  	
Примітка.  	Метали або сплави, зазначені в позиції 1.C.11.a, підлягають контролю згідно з цією позицією незалежно від того, вміщені ці метали або сплави в капсули алюмінію, магнію, цирконію або берилію, чи ні.  	
1.C.11.b.  	Бор або карбід бору чистотою 85 відсотків або вище та розміром частинок 60 мкм або менше  	2804 50 10 00 
2849 90 10 00  	
Примітка.  	Метали або сплави, зазначені в позиції 1.C.11.b, підлягають контролю згідно з цією позицією незалежно від того, чи ці метали або сплави інкапсульовані в алюміній, магній, цирконій або берилій, чи ні.  	
1.C.11.c.  	Нітрат гуанідину (CAS 506-93-4)  	2925 20 00 00  	
1.C.11.d.  	Нітрогуанідин (NG) (CAS 556-88-7)  	2929 90 00 00  	
1.C.12.*
[1C012]  	Матеріали, наведені нижче:  	  	
____________
* Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю. 	
Технічна примітка.  	Ці матеріали типово використовуються для ядерних джерел теплоти.  	
1.C.12.a.  	Плутоній у будь-якому вигляді з вмістом ізотопу плутонію-238, більшим ніж 50 вагових відсотків  	2844 20 51 00
2844 20 59 00 
2844 20 81 00 
2844 20 89 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 1.C.12.a контролю не підлягають: 
1) передача одного грама або менше плутонію; 
2) передача трьох або менше "ефективних грамів", що використовуються як чутливі елементи в приладах.  	
1.C.12.b.  	"Попередньо розподілений" нептуній-237 у будь-якому вигляді  	з 2844 40  	
Примітка.  	Згідно з позицією 1.C.12.b контролю не підлягає передача одного грама або менше нептунію-237.  	
1.C.13.*,***  	Матеріали, які за своїми властивостями можуть бути використані у терористичних цілях:  	 	
1.C.13.a.** 	Промислові вибухові речовини та їх компоненти, у тому числі: 	 	
	1) азиди металів, а також вибухові речовини або капсульні композиції, що містять азиди чи комплекси азидів;  	2850 00 50 00 
3602 00 00 00 
3603 00 10 00 
3603 00 90 00  	
	2) азотна кислота з концентрацією вище ніж 95 відсотків;  	2808 00 00 00  	
	3) гексанітродифеніламін;  	2921 44 00 00  	
	4) діетилдифенілсечовина, диметилдифенілсечовина, метилетилдифенілсечовина (централіти);  	2924 10 00 00  	
	5) діоктилмалеат;  	2917 19 90 00  	
	6) димний (чорний) порох;  	3601 00 00 00  	
	7) динітропропанол;  	2905 50 10 90  	
____________
* Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю. 
** Товар, для отримання дозводу (висновку) на імпорт (тимчасове ввезення) якого імпортером разом із заявою до Держекспортконтролю подається позитивний висновок Мінпромполітики. 
*** Товар, за міжнародними передачами якого здійснюється національний контроль. 	
  	8) дифторамін;  	2826 19 00 00  	
	9) етилендіаміндинітрат (EDDN);  	2921 21 00 00  	
	10) етил-N,N-дифенілсечовина (несиметрична етилдифенілсечовина);  	2924 10 00 00  	
	11) емульсійні вибухові речовини, виготовлені з водних розчинів нітратів лужних металів, емульсованих у мінеральних оліях;  	3602 00 00 00  	
	12) мисливські та інші порохи, що мають сталу швидкість горіння понад 38 мм/с за нормальних умов (тиск 6,89 МПа, температура 294 К (21° C), включаючи нітроцелюлозні порохи, в тому числі двоосновні;  	3601 00 00 00  	
	13) метил-N, N-дифенілсечовина (несиметрична етилдифенілсечовина);  	2924 10 00 00  	
	14) нітрат калію;  	2834 21 00 00  	
	15) нітрогліцерин (або гліцеринтринітрат, тринітрогліцерин);  	2905 50 99 00  	
	16) нітрокрохмаль;  	3505 10 90 00  	
	17) нітроцелюлоза;  	3912 20 19 00  	
	18) пентаеритриттетранітрат (PETN);  	2920 90 85 00  	
	19) пероксид водню з концентрацією вище ніж 85 відсотків;  	2847 00 00 00  	
	20) перхлорати та хлорати металів (без амонію);  	з 2829  	
	21) пікрат амонію;  	2908 90 00 00  	
	22) пікрат калію;  	2908 90 00 00  	
	23) N-піролідинон; 1-метил-2-піролідинон;  	2933 90 95 00  	
	24) N,N - дифенілсечовина (несиметрична метилдифенілсечовина);  	2924 10 00 00  	
	25) стифнати металів;  	2908 90 00 00  	
	26) тетранітронафталін;  	2904 20 90 00  	
	27) триетилалюміній (TEA), триметилалюміній (TMA) та інші пірофорні алкілові та арилові похідні літію, натрію, магнію, цинку і бору;  	2931 00 95 30
2931 00 95 90 
з 3606 90  	
	28) триетиленглікольдинітрат (TEGDN);  	2909 19 00 90  	
	29) тринітроанізол;  	2904 20 90 00  	
	30) тринітроксилол;  	2904 20 90 00  	
	31) тринітронафталін;  	2904 20 90 00  	
	32) тринітрофенол (пікринова кислота);  	2908 90 00 00  	
	33) 2, 4, 6-тринітрорезорцин (стифнінова кислота);  	2908 90 00 00  	
	34) 2, 4, 6-тринітротолуол (TNT);  	2904 20 10 00  	
	35) 2-нітродифеніламін (2-NDPA);  	2921 44 00 00  	
	36) 4-нітродифеніламін (4-NDPA);  	2921 44 00 00  	
	37) хлортрифторид  	2812 90 00 00  	
1.C.13.b.  	Токсичні хімічні речовини та сполуки:  	 	
	1) акролеїн (альдегід акрилової кислоти) (CAS 107-02-8);  	2912 19 00 00  	
	2) арсин (миш'яковистий водень) (CAS 7784-42-1);  	2850 00 10 00  	
	3) бромацетофенон (CAS 70-11-1);  	2914 70 90 00  	
	4) бромацетон (CAS 598-31-2);  	2914 70 90 00  	
	5) бромціан (CAS 506-68-3);  	2851 00 80 00  	
	6) бензилбромід (CAS 100-39-0);  	2903 69 90 90  	
	7) бензилйодид (CAS 620-05-3);  	2903 69 90 90  	
	8) брометилетилкетон (CAS 816-40-0);  	2914 70 90 00  	
	9) бутилтрифторсилан;  	2931 00 95 90  	
	10) дигідрофенарсазинхлорид (адамсит) (CAS 578-94-8);  	2931 00 95 90  	
	11) дифенілхлорарсин (CAS 712-48-1);  	2931 00 95 90  	
	12) дифенілціанарсин;  	2931 00 95 90  	
	13) етилбромацетат (CAS 105-36-2);  	2915 90 80 90  	
	14) етилйодацетат (CAS 623-48-3);  	2915 90 80 90  	
	15) йодацетон (CAS 3019-04-3);  	2914 70 90 00  	
	16) ксилілбромід (CAS 89-92-9; 620-13-3; 104-81-4);  	2903 69 90 90  	
	17) кротоновий альдегід (CAS 123-73-9);  	2912 29 00 00  	
	18) пропілтрифторсилан;  	2931 00 95 90  	
	19) трихлортриетиламін (CAS 817-09-4);  	2921 19 80 00  	
	20) трихлорметилхлорформіат (дифосген) (CAS 503-38-8);  	2915 90 20 00  	
	21) хлор (CAS 7782-50-5);  	2801 10 00 00  	
	22) хлорангідрид метансульфокислоти (CAS 124-63-0);  	2904 90 20 00  	
	23) хлорангідрид бензойної кислоти (CAS 98-88-4);  	2916 39 00 90  	
	24) хлорангідрид 2-фуранової кислоти (CAS 527-69-5);  	2932 99 90 00  	
	25) хлорацетон (CAS 78-95-5);  	2914 70 90 00  	
	26) хлорацетофенон (CAS 532-27-4);  	2914 70 90 00  	
	27) фосфін (фосфористий водень) (CAS 7803-51-2);  	2850 00 10 00  	
	28) 2-бромбензилціанід (CAS 19472-74-3);  	2929 90 99 90  	
	29) 3-бромбензилціанід (CAS 31938-07-5);  	2929 90 99 90  	
	30) 4-бромбензилціанід (CAS 16532-79-9);  	2929 90 99 90  	
	31) 8-метил-N-ванілін-6-ноненамід (капсацин) (CAS 404-86-4)  	2939 90 90 00  	
1.C.13.c.  	Будь-які окремі чи у складі інших виробів джерела іонізуючого випромінювання з періодом напіврозпаду більше ніж 5 років, які мають активність більше ніж 3,7 х 1012 Бк 	з 2844, 2845  	
Примітка.  	Імпорт та тимчасове ввезення товарів, які визначені в позиції 1.C.13.c, здійснюються за дозволами Держекспортконтролю, які надаються за наявності позитивних висновків Держатомрегулювання щодо дотримання імпортером вимог, передбачених для ввезення заявлених товарів на територію України. Вимоги визначаються Держатомрегулювання в установленому порядку.  	
1.D.  	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  	 	
1.D.1. 
[1D001]  	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання, що підлягає контролю за позицією 1.B  	з 8524 
з 8471 70  	
1.D.2. 
[1D002]  	"Програмне забезпечення" для "розроблення" "композиційних" або багатошарових структур з органічною "матрицею", металевою "матрицею" або вуглецевою "матрицею"  	з 8524 
з 8471 70  	
1.D.3.*  	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення", "виробництва" або "використання" промислових вибухових речовин та їх компонентів, зазначених у позиції 1.C.13.a  	з 8524 
з 8471 70  	
1.E.  	ТЕХНОЛОГІЯ  	 	
1.E.1.** 
[1E001]  	"Технологія" відповідно до позиції 3 загальних приміток для "розроблення" або "виробництва" обладнання чи матеріалів, які підлягають контролю згідно з позиціями 1.A.1.b, 1.A.1.c, 1.A.2 - 1.A.6, 1.B або 1.C 	з 3705, 
з 3706, 8524, 
4901 99 00 00 
4906 00 00 00  	
____________
* Товар, за міжнародними передачами якого здійснюється національний контроль.
** Імпорт "технології" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" або "виробництва" матеріалів, які підлягають контролю згідно з позиціями 1.C.4 (крім вольфрамових сплавів) та 1.C.12, здійснюється за дозволом Держекспортконтролю. 	
1.E.2. 
[1E002]  	Інші "технології", наведені нижче:  	з 3705, 
з 3706, 8524, 
з 8471 70 
4901 99 00 00 
4906 00 00 00  	
1.E.2.a.  	"Технологія" для "розроблення" або "виробництва" полібензотіазолів чи полібензоксазолів  	 	
1.E.2.b.  	"Технологія" для "розроблення" або "виробництва" сполук фтореластомірів, що містять принаймні один мономер вінілефіру  	 	
1.E.2.c.  	"Технологія" для "розроблення" або "виробництва" наведених нижче матеріалів для основ або керамічних не-"композиційних матеріалів": 
1) матеріали основи, що мають усі наведені нижче характеристики: 
a) будь-яка з наведених нижче композицій: 
1) простих або комплексних оксидів цирконію і комплексних оксидів кремнію або алюмінію; 
2) простих нітридів бору (з кубічними формами кристалів); 
3) простих або комплексних карбідів кремнію або бору; 
4) простих або комплексних нітридів кремнію; 
b) сумарний вміст металевих домішок за винятком тих, які вносяться навмисно: 
1) менше ніж 1000 частинок на мільйон для простих оксидів або карбідів; або 
2) менше ніж 5000 частинок на мільйон для комплексних сполук або простих нітридів; та 
c) будь-що з наведеного нижче: 
1) цирконій із середнім розміром часток, що дорівнює або менше ніж 1 мкм, при цьому не більше ніж 10 відсотків частинок розмірами понад 5 мкм; 
2) інші матеріали основи із середнім розміром частинок, що дорівнює або менше ніж 5 мкм, при цьому не більше ніж 10 відсотків частинок розміром понад 10 мкм; або 
3) які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:
a) пластинки з відношенням довжини до товщини, що перевищує 5; 
b) ниткоподібні монокристали з відношенням довжини до діаметра, що для діаметрів менше ніж 2 мкм перевищує 10; та 
c) непереривчасті або дискретні волокна діаметром менше ніж 10 мкм; 
2) керамічні некомпозиційні матеріали, що складаються з матеріалів, описаних у позиції 1.E.2.c.1 	 	
Примітка.  	Згідно з позицією 1.E.2.c.2 контролю не підлягає технологія розроблення або виробництва абразивів.  	
1.E.2.d.  	"Технологія" для "виробництва" ароматичних поліамідних волокон  	  	
1.E.2.e.  	"Технологія" для складання, обслуговування та відновлення матеріалів, що підлягають контролю згідно з позицією 1.C.1  	  	
1.E.2.f.  	"Технологія" для відновлення "композиційних", багатошарових структур або матеріалів, які підлягають контролю згідно з позиціями 1.A.2, 1.C.7.c або 1.C.7.d  	  	
Примітка.  	Згідно з позицією 1.E.2.f контролю не підлягає "технологія" ремонту матеріалів для "цивільних літальних апаратів", під час якого використовуються вуглецеві "волокнисті або ниткоподібні матеріали" та епоксидні смоли, описані в посібниках виробників авіатехніки.  	

Розділ 2. ОБРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Номер позиції 	Найменування  	Код товару згідно з УКТЗЕД 	
2	ОБРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 	 	
2.A.  	СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ І КОМПОНЕНТИ  	 	
Особлива примітка.  	Підшипники плавного ходу визначені у позиції ML9 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807.  	
2.A.1. 
[2A001]  	Антифрикційні підшипники, системи підшипників та їх "компоненти", наведені нижче:  	  	
Примітка.  	Згідно з позицією 2.A.1 контролю не підлягають кулькові підшипники з допусками на кульки, встановленими виробниками відповідно до міжнародного стандарту ISO 3290, класу 5 або нижче.  	
2.A.1.a.  	Кулькові та твердороликові підшипники, які мають допуски, що встановлюються виробником відповідно до міжнародного стандарту IS0492 класу допуску 4 (або ANSI/ABMA Std 20 класу допуску ABEC-7 чи RBEC-7, інших національних еквівалентів) або вище, і мають кільця, шарики або ролики, виготовлені з мідно-нікелевого сплаву чи берилію  	8482 10 90 00 
8482 50 00 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 2.A.1.a контролю не підлягають конічні роликові підшипники.  	
2.A.1.b.  	Інші кулькові та твердороликові підшипники, які мають допуски, установлені виробником відповідно до міжнародного стандарту IS0492 класу допуску 2 (або ANSI/ABMA Std 20 класу допуску ABEC-9 чи RBEC-9. інших національних еквівалентів) або вище  	8482 80 00 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 2.A.1.b контролю не підлягають конічні роликові підшипники.  	
2.A.1.c.  	Активні магнітні підшипникові системи, які мають одну із зазначених нижче складових: 
1) матеріали з магнітною індукцією 2 Т або більше і межею плинності понад 414 МПа; 
2) електромагнітний пристрій для приводу з тримірним уніполярним високочастотним підмагнічуванням; 
3) високотемпературні (450 К (177° C) і більше) позиційні датчики  	8483 30 10 00, 
8483 30 90 00  	
2.B.  	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА  	  	
Технічні примітки.  	1. Вторинні паралельні контурні осі (осі оброблення) (наприклад, W-осьова фреза горизонтальної розточки або вторинна вісь обертання, центрова лінія якої паралельна головній осі обертання) не включені у загальну кількість контурних осей. Осі обертання не обов'язково передбачають поворот на кут, більший ніж 360 °. Вісь обертання може мати привід лінійного переміщення (наприклад, гвинтом або зубчастою шестірнею).
2. У позиції 2В кількість осей, які можуть бути одночасно скоординовані для "контурного керування", означає кількість осей, вздовж або навколо яких під час оброблення заготовки здійснюється одночасний та взаємопов'язаний відносний рух заготовки та інструменту. Ця кількість не включає будь-які додаткові осі, вздовж або навколо яких здійснюється інший відносний рух у верстаті. Такі осі включають: 
a) системи правки круга в шліфувальних верстатах;
b) паралельні осі обертання, призначені для кріплення окремих заготовок; 
c) колінеарні осі обертання, призначені для маніпулювання тією ж заготовкою за рахунок утримання її в патроні з різних кінців. 
3. Номенклатура осі визначається відповідно до міжнародного стандарту ISO 841: "Верстати з числовим керуванням - номенклатура осей і різновидів рухів". 
4. Для цього розділу "нахилені шпинделі" розглядаються як осі обертання.
5. Замість індивідуальних протоколів випробувань для кожної моделі верстата можуть бути застосовані гарантовані рівні точності позиціювання, одержані шляхом вимірювань, зроблених відповідно до міжнародного стандарту ISO 230/2 (1997) або його національних еквівалентів. Гарантована точність позиціювання означає величину точності, яку представляють національним ліцензійним органам як міру точності для моделі верстата. Визначення гарантованих величин:
a) виберіть 5 верстатів окремої моделі, що повинна бути оцінена; 
b) проведіть вимірювання величин точності для лінійних осей відповідно до міжнародного стандарту ISO 230/2 (1997); 
c) визначте величину А для кожної осі окремого верстата. Метод обчислення величини А описано у стандарті ISO; 
d) визначте гарантовану величину для кожної осі для окремої моделі (Ax, Ay); 
e) оскільки в розділі 2 Списку робиться посилання на кожну лінійну вісь, у ньому повинно бути стільки гарантованих величин точності, скільки є лінійних осей; 
f) якщо будь-яка з осей моделі верстата, що не підлягає контролю згідно з позиціями 2.B.1.a - 2.B.1.c, має гарантовану величину точності A, що дорівнює 5 мкм для шліфувальних верстатів і 6,5 мкм для фрезерних та токарних верстатів або менше, виробник повинен підтверджувати повторно рівень точності кожні вісімнадцять місяців. 	
2.B.1. 
[2B001]  	Верстати та будь-які їх комбінації для видалення (або різання) металів, кераміки і "композиційних матеріалів", які відповідно до технічних специфікацій виробника можуть бути оснащені електронними пристроями для "числового керування", та "спеціально призначені компоненти", наведені нижче:  	  	
Примітки.  	1. Згідно з позицією 2.B.1 контролю не підлягають верстати спеціального призначення, застосування яких обмежено виготовленням шестерень. Для таких верстатів застосовується позиція 2.B.3. 
2. Згідно з позицією 2.B.1 контролю не підлягають верстати спеціального призначення, застосування яких обмежено виготовленням будь-яких з наведених нижче частин:
a) колінчасті вали або кулачкові вали;
b) інструменти або різці; 
c) черв'яки екструдерів; 
d) гравійовані або із скошеними поверхнями деталі ювелірних виробів. 
3. Верстати, що мають щонайменше дві з трьох функціональних можливостей - токарна обробка, фрезерування або шліфування (наприклад, токарний верстат, що має функцію фрезерування), повинні оцінюватися згідно з кожною відповідною позицією 2.B.1.a, 2.B.1.b або 2.B.1.c. 	 	
2.B.1.a.  	Токарні верстати, що мають усі наведені нижче характеристики: 
1) точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями" дорівнює або менше (краще) ніж 4,5 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; 
2) дві або більше осі, які можуть бути одночасно скоординовані для "контурного керування"  	з 8458,
з 8464 90, 
8465 99 10 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 2.B.1.a контролю не підлягають токарні верстати, спеціально призначені для виробництва контактних лінз.  	
2.B.1.b.  	Фрезерні верстати, що мають будь-яку із зазначених нижче характеристик: 
1) мають усі зазначені нижче характеристики: 
a) точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями" дорівнює або менше (краще) ніж 4,5 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента;
b) три лінійні осі плюс одна вісь обертання, які можуть бути одночасно скоординовані для "контурного керування"; або 
2) п'ять або більше осей, які можуть бути одночасно скоординовані для "контурного керування"; 
3) точність позиціювання для копіювально-розточувальних верстатів уздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями" менше (краще) ніж 3 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; або 
4) верстати для різання матеріалу, що безперервно переміщується, які мають усі із зазначених нижче характеристик: 
a) "радіальне биття" і "кулачковий ефект" шпинделя менше (краще) ніж 0,0004 мм TIR; та 
b) кутове відхилення руху ковзання (рискання, перекіс у повздовжньому напрямку і гойдання) менше (краще) ніж 2 секунди дуги, TIR, уздовж шляху переміщення завдовжки 300 мм 	8459 31 00 00, 
8459 39 00 00, 
8459 51 00 00, 
8459 61, 
8459 69, 
8464, 
8465 92 00 00  	
2.B.1.c.  	Шліфувальні верстати, що мають будь-яку із зазначених нижче характеристик: 
1) мають усі зазначені нижче характеристики: 
a) точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями" дорівнює або менше (краще) ніж 3 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; та 
b) три або більше осі, які можуть бути одночасно скоординовані для "контурного керування"; або 
2) п'ять або більше осей, які можуть бути одночасно скоординовані для "контурного керування"  	8460 11 00 00, 
8460 19 00 00, 
8460 21, 
8460 29, 
8464 20 05 00, 
8464 20 20 00, 
8464 20 95 00, 
8465 93 00 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 2.B.1.c контролю не підлягають: 
1) шліфувальні верстати для оброблення зовнішніх циліндричних, внутрішніх поверхонь, а також комбіновані верстати (для шліфування внутрішніх та зовнішніх поверхонь), які мають усі наведені нижче характеристики: 
a) обмежені циліндричним шліфуванням; та 
b) обмежені максимальним зовнішнім діаметром або довжиною заготовки 150 мм; 
2) верстати, спеціально спроектовані для шліфування за шаблоном, які не мають z - осі або w - осі, точність позиціонування яких з "усіма доступними компенсаціями" менше (краще) ніж 3 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; 
3) плоскошліфувальні верстати.  	
2.B.1.d.  	Верстати для електроіскрового оброблення (EDM) без подачі дроту, що мають дві або більше осей обертання, які можуть одночасно бути скоординовані для "контурного керування"  	з 845630  	
2.B.1.e.  	Верстати для видалення металів, кераміки або "композиційних матеріалів", які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) видалення матеріалу за допомогою: 
a) водяних або інших рідинних струменів, включаючи струмені з абразивними добавками; 
b) електронного променя; або 
c) променя лазера; та 
2) які мають дві або більше осей обертання, що: 
a) можуть бути одночасно скоординовані для "контурного керування"; та 
b) мають точність позиціювання менше (краще) ніж 0,003°  	з 8424 30, 
з 8456 10, 
8456 91 00 00, 
з 8456 99  	
2.B.1.f.  	Верстати для свердління глибоких отворів і токарні верстати, які модифіковані для свердління глибоких отворів та забезпечують максимальну глибину їх свердління понад 5000 мм, а також "спеціально призначені компоненти" для них  	з 8458, 
8459 21 00 00  	
2.B.2.  	Верстати з числовим програмним керуванням, в яких використовується технологічний процес магнітореологічного чистового оброблення (MRF-процес), обладнані для виробництва несферичних поверхонь, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) фінішне оброблення форми менше (краще) 1 мкм; або 
b) фінішне оброблення до шорсткості менше (краще) 100 нм (середньоквадратичне значення)  	 	
Технічна примітка.  	Для цілей позиції 2.B.2. MRF-процес - технологічний процес видалення матеріалу з використанням абразивної магнітної рідини, в'язкість якої керується магнітним полем.  	
2.B.3. 
[2B003]  	Верстати з "числовим керуванням" або з ручним керуванням і спеціально розроблені для них "компоненти", обладнання для контролю та оснащення, спеціально розроблені для шевінгування, фінішного оброблення, шліфування або хонінгування загартованих (Rc = 40 або більше) прямозубих циліндричних, одно- або двозаходових черв'ячних (гвинтових) шестерень з діаметром понад 1250 мм та шириною поверхні зуба, що дорівнює 15 відсоткам діаметра або більше, з якістю фінішного оброблення AGMA 14 або краще (відповідно до міжнародного стандарту ISO 1328 за класом 3)  	8461 40 71 00, 
8461 40 79 00  	
2.B.4. 
[2B004]  	"Ізостатичні преси" для гарячого пресування, що мають усі наведені нижче складові, та "спеціально призначені компоненти" для них і допоміжні пристрої:  	з 8462 99  	
2.B.4.a.  	Камери з контрольованими тепловими умовами всередині замкненої порожнини з внутрішнім діаметром 406 мм або більше  	 	
2.B.4.b.  	Будь-яку наведену нижче характеристику: 
1) максимальний робочий тиск понад 207 МПа;
2) контрольовані температурні умови понад 1773 К (1500° C); 
3) обладнання для насичення вуглеводнем і виведення газоподібних продуктів розкладу  	 	
Технічна примітка.  	Внутрішній розмір камери - це робочі розміри камери, яка забезпечує робочий тиск і температуру; до розміру камери не включається розмір затискних пристроїв. Зазначений розмір визначається меншим з двох розмірів: внутрішнього діаметра камери високого тиску або внутрішнього діаметра ізольованої камери печі залежно від того, яка з цих камер знаходиться в іншій.  	
Особлива примітка.  	Щодо спеціально розроблених штампів, форм та інструментів див. позиції 1.B.3, 9.B.9 і ML18 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807.  	
2.B.5. 
[2B005]  	Обладнання, спеціально призначене для осадження, оброблення та контролю у процесі нанесення неорганічних захисних шарів, покриттів і поверхневих модифікацій, наведених нижче, для неелектронних підкладок за допомогою процесів, зазначених у таблиці та примітках до позиції 2.E.3.f, а також "компоненти", спеціально призначені для автоматизованого регулювання, позиціювання, маніпулювання та управління:  	  	
2.B.5.a.  	Виробниче обладнання для хімічного осадження з парової фази (CVD), що має усі зазначені нижче характеристики: 
1) процес, модифікований для будь-якого зазначеного нижче методу: 
a) пульсуючого хімічного осадження з парової фази (CVD); 
b) термічного осадження з керованим зародкоутворенням (CNTD); або
c) стимульованого плазмою або за допомогою плазми CVD; та 
2) використовує будь-що наведене нижче: 
a) високий вакуум (дорівнює або менше ніж 0,01 Па) для ущільнення при обертанні; або
b) засоби контролю товщини шару покриття безпосередньо у процесі осадження 	8424 20 00 90, 
8456 91 00 00,
8456 99  	
2.B.5.b.  	Виробниче обладнання для іонної імплантації із силою іонного струму 5 мА або більше  	8456 10 10 00, 
8456 10 90 00  	
2.B.5.c.  	Виробниче обладнання для електронно-променевого вакуумного нанесення покриттів методом фізичного осадження з парової фази електронним променем (EB-PVD), яке має систему електроживлення з розрахунковою потужністю понад 80 кВт та будь-які наведені нижче складові: 
1) "лазерна" система керування за рівнем випаровувальної ванни, яка точно регулює швидкість подавання матеріалів (злитків) у зону випаровування; або 
2) керований комп'ютером покажчик швидкості випаровування (монітор), який працює за принципом фотолюмінесценції іонізованих атомів у потоці пари, необхідний для контролю швидкості осадження складових покриття, що містить два або більше елементів  	8456 10 10 00, 
8456 10 90 00  	
2.B.5.d.  	Виробниче обладнання для нанесення покриття методом плазмового напилення, яке має будь-яку зазначену нижче характеристику: 
1) працює за зниженого тиску контрольованої атмосфери (дорівнює або менше ніж 10 кПа, вимірюваного вище або всередині 300 мм вихідного перерізу сопла плазмового пальника) у вакуумній камері, що здатна забезпечити зниження тиску до 0,01 Па перед початком процесу нанесення; 
2) має у своєму складі засоби контролю товщини шару покриття у процесі нанесення  	8456 91 00 00, 
8456 99  	
2.B.5.e.  	Виробниче обладнання для металізації розпиленням, що здатне забезпечити густину струму 0,1 мА/мм2 або більше з продуктивністю напилення 15 мкм/год або більше  	8456 91 00 00, 
8456 99  	
2.B.5.f.  	Виробниче обладнання для катодно-дугового напилення із системою електромагнітів для керування активною плямою дуги на катоді  	8515 80 91 00, 
8515 80 99 00  	
2.B.5.g.  	Виробниче обладнання для іонного нанесення покриття, здатне в процесі нанесення вимірювати будь-що з наведеного нижче: 
1) товщину покриття на підкладці та величину продуктивності; 
2) оптичні характеристики  	8456 10 10 00, 
8456 10 90 00  	
Примітка.  	Згідно з позиціями 2.B.5.a, 2.B.5.b, 2.B.5.e, 2.B.5.f, 2.B.5.g контролю не підлягає обладнання для нанесення покриття методом хімічного осадження з парової фази, катодно-дугового напилення та нанесення методом розпилення, іонного нанесення або іонної імплантації, спеціально призначене для різальних та обробних інструментів.  	
2.B.6. 
[2B006]  	Системи або обладнання та "електронні збірки", наведені нижче, для вимірювання або контролю за розмірами:  	  	
2.B.6.a.  	Контрольно-вимірювальне обладнання, кероване комп'ютером або з "числовим керуванням", яке має тривимірну (об'ємну) систему з "похибкою вимірювання", що дорівнює або менше (краще) ніж (1,7 + L/1000) мкм (де L - довжина, яка вимірюється в міліметрах), та тестується відповідно до міжнародного стандарту ISO 10360-2 (2001)  	9031 80 31 10, 
9031 80 31 90  	
2.B.6.b.  	Вимірювальні пристрої для лінійних або кутових переміщень наведені нижче: 
1) вимірювальні пристрої для лінійних переміщень, які мають будь-яку зазначену нижче складову:  	9031 41 00 00, 
9031 49 10 00, 
9031 49 90 00  	
Технічна примітка.  	Для цілей позиції 2.B.6.b.1 "лінійне переміщення" означає відстань між контактною вимірювальною головкою та об'єктом вимірювання.  	
  	a) вимірювальні системи безконтактного типу з "роздільною здатністю", що дорівнює або менше (краще) ніж 0,2 мкм, при діапазоні вимірювань до 0,2 мм; 
b) системи з лінійним регульованим диференційним перетворювачем напруги з усіма зазначеними нижче характеристиками: 
1) "лінійністю", що дорівнює або менше (краще) ніж 0,1 відсотка, в діапазоні вимірювань до 5 мм; 
2) відхиленням, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,1 відсотка на день, за стандартних умов з коливанням навколишньої температури ± 1 К; або 
c) вимірювальні системи, що мають усе наведене нижче: 
1) які містять "лазер"; 
2) які експлуатуються безперервно (принаймні 12 годин при стандартних температурі та тиску з коливанням навколишньої температури ± 1 К) і мають усі наведені нижче характеристики: 
a) "роздільна здатність" на їх повній шкалі становить 0,1 мкм або менше (краще); 
b) "невизначеність вимірювання" дорівнює або менше (краще) ніж (0,2 + L/2000) мкм (де L - довжина, що вимірюється в міліметрах); 
d) "електронні збірки", спеціально призначені для забезпечення функції зворотного зв'язку в системах, що підлягають контролю згідно з позицією 2.B.6.b.1.c. 	  	
Примітка.  	Згідно з позицією 2.B.6.b.1 контролю не підлягають вимірювальні інтерферометричні системи, обладнані системою автоматичного керування, у якій не передбачено використання техніки зворотного зв'язку, що містять "лазер" для вимірювання помилок переміщення рухомих частин верстатів, засобів контролю за розмірами або подібного обладнання.  	
  	2) кутові вимірювальні прилади з "кутовою девіацією", що дорівнює або менше (краще) ніж 0,00025°  	9031 41 00 00, 
9031 49 10 00, 
9031 49 90 00, 
з 9031 80 31, 
9031 80 91 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 2.B.6.b.2 контролю не підлягають оптичні прилади, такі як автоколіматори, що використовують колімоване світло (наприклад, лазерний промінь) для фіксації кутового відхилення дзеркала.  	
2.B.6.c.  	Обладнання для вимірювання нерівностей поверхні з використанням оптичного розсіювання як функції кута з чутливістю 0,5 нм або менше (краще)  	9031 41 00 00, 
9031 49 10 00, 
9031 49 90 00  	
Примітка.  	Верстати, що можуть бути використані як вимірювальні машини, підлягають контролю, якщо їх параметри відповідають або перевищують критерії, встановлені для функцій верстатів або вимірювальних машин.  	
2.B.7. 
[2B007]  	"Роботи", що мають будь-яку із зазначених нижче характеристик, і спеціально спроектовані контролери та "виконавчі механізми" до них:  	8479 50 00 00, 
8537 10 10 00,
8537 10 91 00, 
8537 10 99 00  	
2.B.7.a.  	Здатні в реальному масштабі часу повністю обробляти трьохвимірне зображення або трьохвимірний об'єкт для генерації чи модифікації "програм", або для генерації чи модифікації цифрових даних програми  	  	
Технічна примітка.  	Обмеження аналізу об'єкта не включають апроксимацію третього виміру шляхом розгляду під заданим кутом або інтерпретації сірої шкали для сприйняття глибини або текстури під час виконання санкціонованих завдань (2 1/2D).  	  	
2.B.7.b.  	Спеціально розроблені відповідно до національних стандартів безпеки, здатні виробляти вибухівку або вибухові пристрої  	  	
2.B.7.c.  	Спеціально призначені або нормовані як радіаційностійкі, що витримують більше ніж 5 х 103 рад (Si) без погіршення робочих характеристик; або  	  	
2.B.7.d.  	Спеціально призначені для операцій на висоті понад 30000 м  	  	
2.B.8. 
[2B008]  	Вузли або блоки, наведені нижче, спеціально призначені для верстатів або систем і обладнання для перевірки розмірів або вимірювання:  	  	
2.B.8.a.  	Блоки оцінки лінійного положення із зворотним зв'язком (наприклад, прилади індуктивного типу, калібровані шкали, інфрачервоні системи або "лазерні" системи), які мають повну "точність" менше (краще) ніж [800 + (600 х  L х 10-3)] нм (L - ефективна довжина, яка вимірюється в міліметрах)  	з 8466 	
Особлива примітка.  	Для "лазерних" систем застосовується також примітка до позиції 2.B.6.b.1.  	
2.B.8.b.  	Блоки оцінки положення обертання із зворотним зв'язком (наприклад, прилади індуктивного типу, калібровані шкали, інфрачервоні системи або "лазерні" системи), які мають "точність" менше (краще) ніж 0,00025°  	з 8466  	
Особлива примітка.  	Для "лазерних" систем застосовується також примітка до позиції 2.B.6.b.1.  	
2.B.8.c.  	"Комбіновані обертові столи" або "інструментальні шпинделі, що нахиляються", використання яких за специфікацією виробника може модифікувати верстати до рівня, зазначеного у позиції 2.B або вище  	з 8466  	
2.B.9. 
[2B009]  	Обкатні вальцювальні та згинальні верстати, які відповідно до технічної специфікації виробника можуть бути обладнані блоками "числового керування" або комп'ютерного керування та мають усі наведені нижче характеристики:  	8462 29 10 00, 
8463 90 00 00  	
2.B.9.a.  	З двома або більше осями керування, дві з яких здатні одночасно координуватися для "контурного керування"; та  	 	
2.B.9.b.  	З зусиллям на обкатному інструменті понад 60 кН  	  	
Технічна примітка.  	Верстати, у яких поєднані функції обкатних вальцювальних та згинальних верстатів, розглядаються для цілей позиції 2.B.9 як такі, що належать до обкатних вальцювальних верстатів.  	
2.C.  	МАТЕРІАЛИ 	 	
 	Відсутні   	 	
2.D.  	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  	 	
2.D.1. 
[2D001]  	"Програмне забезпечення", інше, ніж те, що підлягає контролю згідно з позицією 2.D.2, спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання, зазначеного в позиціях 2.A або 2.B  	з 8524  	
2.D.2. 
[2D002]  	"Програмне забезпечення" для електронних пристроїв, навіть якщо воно вмонтоване в електронний пристрій або систему, яке надає можливість таким пристроям або системам функціонувати як блок "числового керування", здатний одночасно координувати більше ніж 4 осі для "контурного керування"  	з 8524  	
Примітка 1.  	Згідно з позицією 2.D.2 контролю не підлягає "програмне забезпечення", спеціально розроблене або модифіковане для верстатів, які не підлягають контролю згідно з позиціями розділу 2.  	
Примітка 2.  	Згідно з позицією 2.D.2 контролю не підлягає "програмне забезпечення" для виробів, що контролюються згідно з позицією 2.B.2. Щодо контролю за "програмним забезпеченням" для виробів, які контролюються згідно з позицією 2.B.2., див. позицію 2.D.1.  	
2.E.  	ТЕХНОЛОГІЯ, ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ  	  	
2.E.1. 
[2E001]  	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" обладнання або "програмного забезпечення", які підлягають контролю згідно з позиціями 2.A, 2.B або 2.D  	з 3705, 
3706, 8524, 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00  	
2.E.2. 
[2E002]  	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "виробництва" обладнання, яке підлягає контролю згідно з позиціями 2.A або 2.B  	з 3705, 
3706, 8524, 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00  	
2.E.3. 
[2E003] 	Інші "технології", наведені нижче:
  	з 3705, 
3706, 8524, 	
2.E.3.a.	"Технологія" для "розроблення" інтерактивної графіки як вбудованої частини блоків "числового керування" для підготовки або модифікації елементів "програм"	4901 99 00 00, 4906 00 00 00	
2.E.3.b.  	"Технологія", наведена нижче, для виробничих процесів металооброблення:
1) "технологія" проектування верстатів (інструментів), прес-форм або затискних пристроїв, спеціально призначених для будь-якого наведеного нижче процесу: 
a) "надпластичного формування"; 
b) "дифузійного зварювання"; 
c) "безпосереднього гідравлічного пресування"; 
2) технічні дані, що включають методи або параметри реалізації процесу, наведені нижче, які використовуються для керування: 
a) "надпластичним формуванням" алюмінієвих, титанових сплавів або "суперсплавів", включаючи: 
1) підготовку поверхні; 
2) швидкість відносної деформації; 
3) температуру; 
4) тиск; 
b) "дифузійним зварюванням" "суперсплавів" або титанових сплавів, включаючи: 
1) підготовку поверхні; 
2) температуру; 
3) тиск; 
c) "безпосереднім гідравлічним пресуванням" алюмінієвих або титанових сплавів, включаючи: 
1) тиск; 
2) час циклу; 
d) "гарячим ізостатичним модифікуванням" алюмінієвих і титанових сплавів або "суперсплавів", включаючи: 
1) температуру; 
2) тиск; 
3) час циклу 	  	
2.E.3.c.  	"Технологія" для "розроблення" або "виробництва" гідравлічних витяжних формувальних машин і відповідних форм для виготовлення корпусних конструкцій літака  	 	
2.E.3.d.  	"Технологія" для "розроблення" генераторів машинних команд (наприклад, "програм" оброблення деталей) з проектних даних, які розміщуються всередині блоків "числового керування"  	 	
2.E.3.e.  	"Технологія" для "розроблення" загального "програмного забезпечення" для об'єднаних експертних систем, які збільшують у заводських умовах операційні можливості блоків "числового керування"  	 	
2.E.3.f.  	"Технологія" використання неорганічного покриття або неорганічного покриття з модифікацією поверхні (зазначених у третій графі "Результуюче покриття" таблиці до цієї позиції) на неелектронних підкладках (зазначених у другій графі "Підкладки" таблиці до цієї позиції), процесів (зазначених у першій графі "Найменування процесу нанесення покриття" таблиці до цієї позиції та визначених у технічній примітці до таблиці)  	 	
Особлива примітка.  	Таблицю до позиції 2.E.3.f слід використовувати для контролю технології конкретного процесу нанесення покриття тільки у разі, коли "результуюче покриття" у третій графі зазначено безпосередньо проти відповідної "підкладки" у другій графі. Наприклад, технічні дані процесу осадження для хімічного осадження з парової фази (CVD) контролюються під час використання "силіцидів" на "підкладках", виготовлених "композиційних матеріалів" з вуглець-вуглецевою, керамічною або металевою "матрицею", але не контролюються під час використання "силіцидів" на підкладках, виготовлених з "цементованого карбіду вольфраму" (16) та "карбіду кремнію". У другому випадку "результуюче покриття" не зазначено у цьому параграфі у третій графі безпосередньо напроти параграфа у другій графі, де перелічено "цементований карбід вольфраму" (16) та "карбід кремнію" (18). 	
2.E.4. 	"Послуги та роботи" у відношенні товарів подвійного використання, зазначених у позиціях 2.A., 2.B., 2.D. або 2.E. 	  	
Таблиця до позиції 2.E.3.f. Технічні методи осадження покриття 	
1. Найменування процесу нанесення покриття (1)* 	2. Підкладки 	3. Результуюче покриття 	
A. Хімічне осадження з парової фази (CVD) 	суперсплави 	алюмініди для внутрішніх каналів 	
	кераміка (19)* та скло з малим коефіцієнтом термічного розширення (14) 	силіциди 
карбіди 
шари діелектриків (15) 
алмази 
алмазоподібний вуглець (17) 	
____________
* Номер у дужках відповідає номеру примітки до таблиці "Технічні методи осадження покриття". 	
  	вуглець-вуглець "Композиційні матеріали" (композити) з керамічною та металевою "матрицею" 	силіциди 
карбіди 
тугоплавкі метали 
суміші зазначених матеріалів (4) 
шари діелектриків (15) 
алюмініди 
леговані алюмініди (2) 
нітрид бору 	
	цементований карбід 
вольфраму (16) 
карбід кремнію (18) 	карбіди 
вольфрам 
суміші зазначених матеріалів (4) 
шари діелектриків (15) 	
	молібден та його сплави 	шари діелектриків (15) 	
	берилій та його сплави 	шари діелектриків (15) 
алмази 
алмазоподібні вуглеці (17) 	
	матеріали вікон датчиків (9) 	шари діелектриків (15) 
алмази 
алмазоподібні вуглеці (17) 	
B. Фізичне осадження з парової фази термовипаровуванням (TE-PVD) 	  	  	
B.1. Фізичне осадження з парової фази (PVD) з випаровуванням електронним променем (EB-PVD) 	суперсплави 	леговані силіциди 
леговані алюмініди (2) 
MCrAlX (5) 
модифіковані види діоксиду цирконію (12) 
силіциди 
алюмініди 
суміші зазначених 
матеріалів (4) 	
	кераміка (19) та скло з малим коефіцієнтом термічного розширення (14) 	шари діелектриків (15) 	
	корозійностійка сталь (криця) (7) 	MCrAlX (5) 
модифіковані види діоксиду цирконію (12) 
суміші зазначених матеріалів (4) 	
	вуглець-вуглець "Композиційні" матеріали з керамічною та металевою "матрицею" 	силіциди 
карбіди 
тугоплавкі метали 
суміші зазначених матеріалів (4) 
шари діелектриків (15) 
нітрид бору 	
	цементований карбід 
вольфраму (16) 
карбід кремнію (18) 	карбіди 
вольфрам 
суміші зазначених матеріалів (4) 
шари діелектриків (15) 	
	молібден та його сплави 	шари діелектриків (15) 	
	берилій та його сплави 	шари діелектриків (15) 
бориди 
берилій 	
	матеріали вікон датчиків (9) 	шари діелектриків (15) 	
	титанові сплави (13) 	бориди 
нітриди 	
B.2. Фізичне осадження з парової фази шляхом резистивного нагрівання (іонне осадження) 	кераміка (19) та скло з малим коефіцієнтом термічного розширення (14) 	шари діелектриків (15)
алмазоподібні вуглеці (17) 	
	вуглець-вуглець "Композиційні" матеріали з керамічною та металевою "матрицею" 	шари діелектриків (15) 	
	цементований карбід вольфраму (16) 
карбід кремнію 	шари діелектриків (15) 	
	молібден та його сплави 	шари діелектриків (15) 	
	берилій та його сплави 	шари діелектриків (15) 	
	матеріали вікон датчиків (9) 	шари діелектриків (15) 
алмазоподібні вуглеці (17) 	
B.3. Фізичне осадження з парової фази шляхом випаровування "лазерним" променем 	кераміка (19) та скло з малим коефіцієнтом термічного розширення (14) 	силіциди 
шари діелектриків (15) алмазоподібні вуглеці (17) 	
	вуглець-вуглець "Композиційні матеріали" з керамічною та металевою "матрицею" 	шари діелектриків (15) 	
	цементований карбід вольфраму (16) 
карбід кремнію 	шари діелектриків (15) 	
	молібден та його сплави берилій та його сплави матеріали вікон датчиків (9) 	шари діелектриків (15) 
шари діелектриків (15)
шари діелектриків (15) 
алмазоподібний вуглець (17) 	
B.4. Фізичне осадження з парової фази (PVD): катодний дуговий розряд 	суперсплави 	леговані силіциди 
леговані алюмініди (2), 
MCrAlX (5) 	
	полімери (11) та "Композиційні" матеріали з органічною "матрицею" 	бориди 
карбіди 
нітриди 
алмазоподібні вуглеці (17) 	
C. Пакова цементація (10) (твердофазне насичення) (див. "A") 	вуглець-вуглець "Композиційні матеріали" з керамічною та металевою "матрицею" 	силіциди 
карбіди
суміші зазначених матеріалів (4) 	
	сплави титану (13) 	силіциди 
алюмініди 
леговані алюмініди (2) 	
	тугоплавкі метали та сплави (8) 	силіциди 
оксиди 	
D. Плазмове напилення 	суперсплави 	MCrAlX (5) 
модифікований діоксид цирконію (12) 
суміші зазначених матеріалів (4) 
ерозійностійкий нікель-графіт 
ерозійностійкий нікель-хром-
алюміній-бентоніт 
ерозійностійкий алюміній-кремній-
поліестр 
леговані алюмініди (2) 	
	сплави алюмінію (6) 	MCrAlX (5) 
модифікований діоксид цирконію (12) 
силіциди суміші зазначених матеріалів (4) 	
	тугоплавкі метали та сплави (8) 	алюмініди 
силіциди 
карбіди 	
	корозійностійкі сталі (7) 	MCrAlX (5) 
модифікований діоксид цирконію (12) 
суміші зазначених матеріалів (4) 	
	титанові сплави (13) 	карбіди 
алюмініди 
силіциди 
леговані алюмініди (2) 
ерозійностійкий нікель-графіт 
ерозійностійкий нікель-хром-
алюміній-бентоніт 
діоксиду цирконію 
ерозійностійкий алюміній-кремній-
поліестр 	
E. Шлікерні суспензійні покриття (осадження) 	тугоплавкі метали та сплави (8) 	плавлені силіциди 
плавлені алюмініди (крім матеріалів для нагрівних елементів) 	
	вуглець-вуглець "Композиційні" матеріали з керамічною та металевою "матрицею" 	силіциди 
карбіди 
суміші зазначених матеріалів (4) 	
F. Нанесення покриттів розпиленням 	суперсплави 	леговані силіциди 
леговані алюмініди (2) 
алюмініди модифіковані благородними металами (3) 
MCrAlX (5) 
види модифікованого діоксиду цирконію (12) 
платина суміші зазначених матеріалів (4) 	
	кераміка та скло з малим коефіцієнтом розширення (14) 	силіциди 
платина 
суміші зазначених матеріалів (4) 
шари діелектриків (15) 
алмазоподібний вуглець (17) 	
	титанові сплави (13) 	бориди 
нітриди 
оксиди
силіциди
алюмініди 
леговані алюмініди (2) 
карбіди 	
	вуглець-вуглець "Композиційні" матеріали з керамічною та металевою "матрицею" 	силіциди 
карбіди 
тугоплавкі метали 
суміші зазначених матеріалів (4) 
шари діелектриків (15) 
нітрид бору 	
	цементований карбід вольфраму (16) 
карбід кремнію (18) 	карбіди
вольфрам 
суміші зазначених матеріалів (4) 
шари діелектриків (15) 
нітрид бору 	
	молібден та його сплави 	шари діелектриків (15) 	
	берилій та його сплави 	бориди 
шари діелектриків (15) 
берилій 	
	матеріали вікон датчиків (9) 	шари діелектриків (15) 
алмазоподібний вуглець (17) 	
	тугоплавкі метали та сплави (8) 	алюмініди 
силіциди 
оксиди 
карбіди 	
G. Іонна імплантація 	термостійкі шарикопідшипникові сталі 	поверхневе легування хромом, 
танталом або ніобієм (коламбієм) 	
	титанові сплави (13) 	бориди 
нітриди 	
	берилій та його сплави 	бориди 	
	цементований карбід вольфраму (16) 	карбіди 
нітриди 	
Примітки до таблиці "Технічні методи осадження покриття" 	
1. 	Процес покриття включає як нанесення нового покриття, так і ремонт та поновлення існуючого. 	
2. 	Покриття легованими алюмінідами включає одностадійний або багатостадійний процес нанесення покриття, під час якого елемент або елементи осаджуються до або під час отримання алюмінідного покриття, навіть якщо ці елементи додаються за допомогою іншого процесу. Але він не включає багаторазове використання одноступеневих процесів пакової цементації для отримання покриття на основі легованих алюмінідів. 	
3. 	Покриття алюмінідами, модифікованими благородними металами, включає багатоступеневе нанесення покриття, в якому благородний метал або благородні метали були нанесені раніше будь-яким іншим способом до отримання покриття легованими алюмінідами. 	
4. 	Суміші включають інфільтруючий матеріал, градієнтні композиції, присадки та багатошарові матеріали, які використовуються під час одного або кількох процесів отримання покриття, зазначеного у таблиці. 	
5. 	"MCrAlX" відповідає складному сплаву покриття, де "М" означає кобальт, залізо, нікель або їх комбінації, а "X" означає гафній, ітрій, кремній, тантал у будь-якій кількості, або інші спеціальні домішки у кількості понад 0,01 вагового відсотка у різноманітних пропорціях та комбінаціях, крім: 
a) CoCrAlY - покриття, яке має менше ніж 22 вагових відсотки хрому, менше ніж 7 вагових відсотків алюмінію та менше ніж 2 вагових відсотки ітрію; 
b) CoCrAlY - покриття, яке має 22 - 24 вагових відсотки хрому, 10 - 12 вагових відсотків алюмінію та 0,5 - 0,7 вагового відсотка ітрію; 
c) NiCrAlY - покриття, яке має 21 - 23 вагових відсотки хрому, 10 - 12 вагових відсотків алюмінію та 0,9 - 1,1 вагового відсотка ітрію. 	
6. 	Сплави алюмінію - сплави з граничним значенням міцності на розрив 190 МПа або більше, які визначено при температурі 293 К (20° C). 	
7. 	Корозійностійка сталь означає сталь, яка відповідає вимогам стандарту серії 300 (AISI) Американського інституту заліза та сталі або вимогам відповідних національних стандартів. 	
8. 	Тугоплавкі метали та сплави включають такі метали та їх сплави: ніобій (коламбій в США), молібден, вольфрам і тантал. 	
9. 	Матеріали вікон датчиків - це оксид алюмінію, кремній, германій, сульфід цинку, селенід цинку, арсенід галію, алмаз, фосфід галію, сапфір та такі галогеніди металів: фторид цирконію і фторид гафнію -для вікон датчиків діаметром понад 40 мм. 	
10. 	На "технологію" для одноступеневих процесів пакової цементації суцільних лопаток турбін не поширюються обмеження згідно з розділом 2. 	
11. 	Полімери включають поліімід, поліестр, полісульфід, полікарбонати та поліуретани. 	
12. 	Модифікований діоксид цирконію - це діоксид цирконію з додаванням оксидів інших металів (таких як оксиди кальцію, магнію, ітрію, гафнію, рідкоземельних металів) для стабілізації відповідних кристалографічних фаз та фаз зміщення. Термозахисне покриття діоксидом цирконію, модифіковане оксидом кальцію або оксидом магнію шляхом змішування або розплаву, контролю не підлягає. 	
13. 	Титанові сплави - це тільки аерокосмічні сплави з граничним значенням міцності на розрив 900 МПа або більше, визначеним при температурі 293 К (20° C). 	
14. 	Скло з малим коефіцієнтом термічного розширення визначається як скло, що має коефіцієнт температурного розширення 1 х 10-7 К-1 або менше, визначений при температурі 293 К (20° C). 	
15. 	Діелектричні шарові покриття належать до багатошарових ізоляційних матеріалів, у яких комбінація інтерференційних властивостей матеріалів з різноманітними коефіцієнтами рефракції використовується для відбиття, передачі або поглинання хвиль різноманітних діапазонів. До діелектричних шарових покриттів належать ті, що складаються з чотирьох або більше шарів діелектрика або шарових "композицій" діелектрик-метал. 	
16. 	Цементований карбід вольфраму не включає інструментальні матеріали, які застосовуються для різання та механічної обробки і складаються з карбіду вольфраму/(кобальт-нікель), карбіду титану/(кобальт-нікель), карбіду хрому/нікель-хром і карбіду хрому/нікель. 	
17. 	"Технологія", спеціально розроблена для осадження алмазоподібного вуглецю на будь-що з наведеного нижче, не підлягає контролю, а саме: накопичувачі на магнітних дисках і магнітні головки, обладнання для виробництва разової тари, клапани для кранів, акустичні діафрагми для гучномовців, деталі двигунів для автомобілів, різальний інструмент, матриці для пресування та вирубні штампи, офісне автоматизоване обладнання, мікрофони, медичні пристрої або пресформи для литва або формування пластмаси, виготовлені із сплавів з вмістом берилію менше 5 відсотків. 	
18. 	Карбід кремнію не включає матеріали для виготовлення різального або формувального інструменту. 	
19. 	Керамічні підкладки в цій позиції не включають керамічні матеріали, що містять 5 відсотків за вагою або більше глини чи цементу, незалежно від того, чи є вони окремим складовим "компонентом", чи входять у керамічні матеріали, в їх комбінації.	
Процеси, зазначені у графі "Найменування процесу нанесення покриття", визначаються таким способом: 	
a. Хімічне осадження з парової фази (CVD) - це процес нанесення зовнішнього покриття або покриття з модифікацією поверхні, що покривається, де метал, сплав, "композиційний" матеріал, діелектрик або кераміка наносяться на нагріту підкладку (основу). Газоподібні реагенти розпадаються або сполучаються на поверхні виробу, внаслідок чого на ній утворюються потрібні елементи, сплави або хімічні сполуки. Енергія для такого розпаду або хімічної реакції може бути забезпечена нагріванням підкладки плазмовим розрядом або променем "лазера". 	
Особливі примітки. 	1. Хімічне осадження з парової фази (CVD) включає такі процеси: безпакетне нанесення покриття прямим газовим струменем, газоциркуляційне хімічне осадження, кероване зародження центрів конденсації при термічному осадженні (CNTD) або хімічне осадження з парової фази (CVD) з використанням плазми.
2. Пакет означає підкладку (основу), занурену в порошкову суміш. 
3. Газоподібні реагенти, що використовуються у безпакетному процесі, отримуються за такими самими базовими реакціями та параметрами, як і цементація, за винятком випадку, коли підкладка, на яку наноситься покриття, не має контакту із сумішшю порошків. 	
b. Фізичне осадження з парової фази термовипаровуванням (TE-PVD) - це процес зовнішнього покриття виробу у вакуумі під тиском менше ніж 0,1 Па, коли джерело теплової енергії використовується для перетворення на пару матеріалу, що наноситься, внаслідок чого частки матеріалу, що випаровується, конденсуються або осаджуються на відповідно розташовану підкладку. 
Напускання газів у вакуумну камеру в процесі осадження для створення складного покриття є звичайною модифікацією процесу.
Використання іонних або електронних променів або плазми для активації або сприяння нанесенню покриття є також звичайною модифікацією цієї технології. Використання моніторів для забезпечення вимірювання оптичних характеристик або товщини покриття під час процесу може бути характерною особливістю цих процесів.
Специфіка процесу TE-PVD за допомогою резистивного нагрівання полягає у тому, що: 
1) при EB-PVD для нагрівання та випаровування матеріалу, який формує покриття на поверхні виробу, використовується електронний промінь;
2) при PVD з резистивним нагріванням, яке здатне забезпечити контрольований та рівномірний (однорідний) потік пари матеріалу покриття, використовується електричний опір; 
3) при випаровуванні "лазером" для випаровування матеріалу, що формує покриття, використовується імпульсний або безперервний "лазерний" промінь; 
4) у процесі покриття за допомогою катодної дуги використовується витрачуваний катод з матеріалу, що формує покриття та створює розряд дуги на поверхні катода після миттєвого контакту із заземленим пусковим пристроєм (тригером). Контрольований рух дуги призводить до ерозії поверхні катода та виникнення високоіонізованої плазми. Анод може бути конічним та розташовуватися по периферії катода через ізолятор або сама камера може бути анодом. Для нанесення покриття на підкладку, що розташована не на лінії, використовується зміщення напруги; 	
Особлива примітка. 	Зазначений у підпункті 4 процес не стосується нанесення покриття довільною катодною дугою без зміщення напруги. 	
5) іонне покриття - це спеціальна модифікація загального TE-PVD процесу, у якому плазмове або іонне джерело використовується для іонізації часток, що наносяться як покриття, а негативне зміщення напруги прикладається до підкладки, що сприяє осадженню складових матеріалів покриття з плазми. Введення активних реагентів, випаровування твердих матеріалів в камері, а також використання моніторів, які забезпечують вимірювання (у процесі нанесення покриття) оптичних характеристик та товщини покриття, є звичайними модифікаціями процесу.	
c. Порошкове цементування - це модифікація методу нанесення покриття на поверхню або процес нанесення виключно зовнішнього покриття, коли підкладка занурена в суміш порошків (пак), яка складається з: 
1) металевих порошків, які входять до складу покриття (звичайно алюміній, хром, кремній або їх комбінація); 
2) активатора (здебільшого галоїдна сіль); та 
3) інертної пудри (найчастіше - оксид алюмінію). 
Підкладка та суміш порошків утримуються всередині реторти, яка нагрівається від 1030 К (+757° C) до 1375 К (+1102° C) на час, який достатній для нанесення покриття.	
d. Плазмове напилення - це процес нанесення зовнішнього покриття, коли плазмова гармата (пальник напилення), у якій утворюється і керується плазма, використовує порошок або дріт з матеріалу покриття, розплавляє їх та спрямовує на підкладки, де формується інтегрально зв'язане покриття. Плазмове напилення може ґрунтуватися на напиленні плазмою низького тиску або високошвидкісною плазмою.	
Особливі примітки. 	1. Низький тиск - це тиск нижче атмосферного. 
2. Високошвидкісна плазма визначається швидкістю газу на зрізі сопла понад 750 м/с, розрахованої при температурі 293 К (20° C) та тиску 0,1 МПа. 	
e. Осадження із суспензії - це процес нанесення покриття з модифікацією поверхні, що покривається, коли металевий або керамічний порошок з органічною сполучною речовиною суспензовано в рідині та наноситься на підкладку за допомогою напилення, занурення або фарбування з наступним повітряним або пічним сушінням та термічною обробкою для отримання необхідних властивостей покриття.	
f. Осадження розпиленням - це процес нанесення зовнішнього покриття, який ґрунтується на феномені передачі кількості руху, коли позитивні іони прискорюються в електричному полі в напрямку до поверхні мішені (підкладки виробу, що покривається). Кінетична енергія ударів іонів достатня для визволення атомів на поверхні мішені та їх осадження на відповідно розташовану підкладку. 	
Особливі примітки. 	1. У таблиці наведені відомості тільки щодо тріодного, магнетронного або реактивного осадження розпиленням, які застосовуються для збільшення адгезії матеріалу покриття та швидкості його нанесення, а також щодо радіочастотного підсилення напилення, яке використовується під час нанесення пароутворювальних неметалевих матеріалів для покриття.
2. Низькоенергетичні іонні промені (менше ніж 5 КеВ) можуть бути використані для прискорення (активації) процесу нанесення покриття. 	
g. Іонна імплантація - це процес нанесення покриття з модифікацією поверхні виробу, у якому легуючий елемент іонізується, прискорюється системою з градієнтом потенціалу та імплантується на поверхню підкладки. До процесів з іонною імплантацією належать і процеси, де іонна імплантація здійснюється одночасно під час електронно-променевого осадження або осадження розпилюванням. 	
Технічна термінологія, що використовується в таблиці технічних методів осадження покриття 	
Технічна інформація стосовно таблиці технічних засобів осадження покриття використовується у разі потреби. 	
1. Спеціальна термінологія, яка застосовується в "технологіях" для попереднього оброблення підкладок, зазначених у таблиці: 
a) параметри хімічного зняття покриття та очищення у ванні, наведені нижче: 
1) склад розчину у ванні: 
a) для усунення старого та пошкодженого покриття, продуктів корозії або сторонніх відкладень; 
b) для приготування чистих підкладок; 
2) час оброблення у ванні; 
3) температура у ванні; 
4) кількість та послідовність циклів миття;
b) візуальні та макроскопічні критерії для визначення ступеня очищення або повноти очисної дози; 
c) параметри циклів термічного оброблення, наведені нижче: 
1) атмосферні параметри: 
a) склад атмосфери; 
b) атмосферний тиск; 
2) температура термічної обробки; 
3) тривалість термічної обробки; 
d) параметри підготовки підкладок, наведені нижче: 
1) параметри піскоструминного очищення: 
a) склад часток; 
b) розмір та форма часток; 
c) швидкість подачі часток; 
2) час та послідовність циклів очищення після піскоструминного очищення; 
3) параметри кінцевого оброблення поверхні;
4) використання зв'язувальних для посилення адгезії; 
e) технічні параметри маскування, наведені нижче: 
1) матеріал маски; 
2) розміщення маски. 	
2. Спеціальна термінологія, що застосовується в "технологіях", які забезпечують якість покриття для засобів, зазначених у таблиці: 
a) атмосферні параметри, наведені нижче: 
1) склад атмосфери; 
2) атмосферний тиск; 
b) часові параметри; 
c) температурні параметри; 
d) параметри товщини; 
e) коефіцієнт параметрів заломлення; 
f) контроль складу покриття. 	
3. Спеціальна термінологія, що застосовується в "технологіях", які використовуються після нанесення покриття на підкладку, зазначену в таблиці: 
a) параметри дробоструминної обробки, наведені нижче: 
1) склад дробу; 
2) розмір дробу; 
3) швидкість подавання дробу; 
b) параметри очищення після обробки дробом; 
c) параметри циклу термічної обробки, наведені нижче: 
1) атмосферні параметри: 
a) склад атмосфери; 
b) атмосферний тиск; 
2) температурно-часові цикли; 
d) візуальні та макроскопічні критерії під час приймання покритих підкладок. 	
4. Спеціальна термінологія, що застосовується в "технологіях" для визначення технічних засобів, які гарантують якість покриття підкладок, зазначених у таблиці: 
a) критерії статистичного відбіркового контролю; 
b) мікроскопічні критерії для: 
1) збільшення покриття; 
2) рівномірності товщини покриття; 
3) цілісності покриття; 
4) складу покриття; 
5) зчеплення покриття та підкладки; 
6) мікроструктури однорідності; 
c) критерії для проведення оцінки оптичних властивостей (вимірювані як функція довжини хвилі): 
1) відбивна властивість; 
2) прозорість; 
3) поглинання; 
4) розсіювання. 	
5. Спеціальна термінологія, що застосовується в "технологіях" та параметрах, пов'язаних із специфічним покриттям та з процесами видозмінювання поверхні, зазначеними в таблиці: 
a) для хімічного осадження з парової фази (CVD): 
1) склад та формування джерела покриття; 
2) склад несучого газу; 
3) температура підкладки; 
4) температурно-часові цикли та цикли тиску; 
5) контроль газу та маніпулювання деталями;
b) для термічного випарювання - фізичного осадження з парової фази (PVD): 
1) склад зливка або джерела матеріалу покриття; 
2) температура підкладки; 
3) склад активного газу; 
4) швидкість подавання зливків або швидкість випаровування матеріалу; 
5) температурно-часові цикли та цикли тиску; 
6) маніпуляція променем та деталлю; 
7) параметри "лазера", наведені нижче: 
a) довжина хвилі; 
b) щільність потужності; 
c) тривалість імпульсу; 
d) періодичність імпульсів; 
e) джерело; 
c) для твердофазного осадження: 
1) склад обмазки та формування; 
2) склад несучого газу; 
3) температурно-часові цикли та цикли тиску; 
d) для плазмового напилення: 
1) склад порошку, підготовка та розподіл розмірів; 
2) склад та параметри газу, що подається; 
3) температура підкладки; 
4) параметри потужності плазмової гармати; 
5) дистанція напилення; 
6) кут напилення; 
7) склад покривного газу, тиск та швидкість потоку; 
8) контроль за гарматою та маніпуляцією деталями; 
e) для осадження розпиленням: 
1) склад та спосіб виробництва мішені; 
2) геометричне регулювання положення деталей та мішені; 
3) склад хімічно активного газу; 
4) високочастотне підмагнічування (електричне зміщення); 
5) температурно-часові цикли та цикли тиску; 
6) потужність тріода; 
7) маніпулювання деталлю; 
f) для іонної імплантації: 
1) контроль променя та маніпулювання деталлю; 
2) елементи конструкції джерела іонів; 
3) техніка контролю за іонним променем та параметрами швидкості осадження; 
4) температурно-часові цикли та цикли тиску; 
g) для іонного покриття: 
1) контроль за променем та маніпулюванням деталлю; 
2) елементи конструкції джерела іонів;
3) техніка контролю за іонним променем та параметрами швидкості осадження; 
4) температурно-часові цикли та цикли тиску; 
5) швидкість подавання покривного матеріалу та швидкість випаровування; 
6) температура підкладки; 
7) параметри електричного зміщення підкладки. 	

Розділ 3. ЕЛЕКТРОНІКА
Номер позиції 	Найменування 	Код товару згідно з УКТЗЕД 	
3.  	ЕЛЕКТРОНІКА  	  	
3.A.  	СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ І КОМПОНЕНТИ  	  	
Примітки.  	1. Контрольний статус обладнання та "компонентів", зазначених в позиції 3.A, інших, аніж описані у позиціях 3.A.1.a.3 - 3.A.1.a.10 або 3.A.1.a.12, які спеціально призначені або мають такі функціональні характеристики, як і інше обладнання, визначається контрольним статусом іншого обладнання.
2. Контрольний статус інтегральних схем, зазначених в позиціях 3.A.1.a.3 - 3.A.1.a.9 або 3.A.1.a.12, програми яких не можуть бути змінені або які призначені для виконання конкретних функцій для іншого обладнання, визначається контрольним статусом іншого обладнання. 
3. Контрольний статус обладнання та " компонентів", зазначених у розділі 3, які спеціально розроблені або безпосередньо можуть бути використані для виконання функцій "захисту інформації", визначається з урахуванням критеріїв, зазначених у частині 2 розділу 5 (Захист інформації).  	
Особлива примітка.  	Якщо виробник або заявник не може визначити статус контролю за іншим обладнанням, то цей статус визначається статусом контролю за інтегральними схемами, зазначеними в позиціях 3.A.1.a.3 - 3.A.1.a.9 або 3.A.1.a.12. 
Якщо ця інтегральна схема є "мікросхемою мікрокомп'ютера" на кремнієвій основі або мікросхемою мікроконтролера, зазначеними в позиції 3.A.1.a.3, і має довжину слова операнда 8 біт або менше, то тоді її статус контролю визначається відповідно до позиції 3.A.1.a.3.  	
3.A.1. 
[3A001]  	Електронні "компоненти", наведені нижче:  	  	
3.A.1.a.  	Інтегральні мікросхеми загального призначення, наведені нижче:  	  	
Примітки.  	1. Контрольний статус готових пластин або напівфабрикатів, на яких відтворена конкретна функція, визначається параметрами, зазначеними у позиції 3.A.1.a. 
2. Інтегральні схеми включають такі типи: 
"монолітні інтегральні схеми"; 
"гібридні інтегральні схеми"; 
" багатокристалічні інтегральні схеми"; 
"плівкові інтегральні схеми", включаючи інтегральні схеми типу кремній на сапфірі;
"оптичні інтегральні схеми".  	
  	1) інтегральні схеми, спроектовані або класифіковані виробником як радіаційне стійкі для того, щоб витримати будь-що з наведеного нижче: 
a) загальну дозу - 5 х 105 рад (кремній) або вище; 
b) межу потужності дози - 5 х 108 рад (кремній)/секунда або вище; 
c) флюенс (інтегральна густота потоку) нейтронів (еквівалент 1 Ме-В) 5 х 1013 нейтронів/см2 або вище на кремнії, або його еквівалент для інших матеріалів  	з 8542  	
Примітка. 	Позиція 3.A.1.a.1.c не застосовується до структур метал-діелектрик-напівпровідник (MIS). 	
  	2) "мікросхеми мікропроцесора", "мікросхеми мікрокомп'ютера", мікросхеми мікроконтролера, інтегральні схеми пам'яті, виготовлені із складного напівпровідника, перетворювачі з аналогової форми у цифрову, перетворювачі з цифрової форми в аналогову, електрооптичні або "оптичні інтегральні схеми", призначені для "оброблення сигналів", логічні пристрої з експлуатаційним програмуванням, інтегральні схеми нейронної мережі, інтегральні схеми на замовлення, для яких не відома або функція або стан контролю обладнання, у якому буде використана інтегральна схема, процесори швидкого перетворення Фур'є (FFT), програмована постійна пам'ять із стиранням електричним струмом (EEPROMs), імпульсна пам'ять або статична пам'ять з довільною вибіркою (SRAMs), які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) працездатні при температурі навколишнього середовища понад 398 К (+125° C); 
b) працездатні при температурі навколишнього середовища нижче 218 К (-55° C); 
c) працездатні за межами діапазону температур навколишнього середовища від 218 К (-55° C) до 398 К (+125° C);  	з 8542  	
Примітка.  	Згідно з позицією 3.A.1.a.2 контролю не підлягають інтегральні схеми, що використовуються в цивільних автомобілях або залізничних поїздах. 	
  	3) "мікросхеми мікропроцесора", "мікросхеми мікрокомп'ютера" і мікросхеми мікроконтролерів, які виготовлені з напівпровідникових з'єднань та працюють з тактовою частотою понад 40 МГц;  	з 8542  	
Примітка.  	У позиції 3.A.1.a.3 зазначені процесори цифрових сигналів, цифрові матричні процесори і цифрові співпроцесори.  	
  	4) інтегральні схеми пам'яті, виготовлені на основі напівпровідникових з'єднань;  	з 8542  	
	5) інтегральні схеми аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів, наведені нижче:  	з 8542  	
	a) аналого-цифрові перетворювачі, які мають одну з таких ознак: 
1) роздільна здатність 8 біт або більше, але менше ніж 10 біт при швидкості виведення даних більше ніж 500 млн. слів за секунду; 
2) роздільна здатність 10 біт або більше, але менше ніж 12 біт при швидкості виведення даних більше ніж 200 млн. слів за секунду; 
3) роздільна здатність 12 біт при швидкості виведення даних більше ніж 50 млн. слів за секунду; 
4) роздільна здатність більше ніж 12 біт, але дорівнює або менше 14 біт, при швидкості виведення даних більше ніж 5 млн. слів за секунду; 
5) роздільна здатність більше ніж 14 біт при швидкості виведення даних більше ніж 1 млн. слів за секунду; 
b) цифро-аналогові перетворювачі з роздільною здатністю 12 біт або більше та "часом установлення" менше ніж 10 нс; 	 	
Технічні примітки.  	1. Роздільна здатність n біт відповідає 2n рівням квантування.
2. Кількість біт у виведеному слові дорівнює роздільній здатності аналого-цифрового перетворювача.
3. Швидкість виведення даних є максимальною швидкістю виведення даних перетворювача незалежно від архітектури або надлишкової дискретизації (вибірки). Постачальники можуть також посилатись на швидкість виведення даних як на частоту дискретизації, швидкість перетворення або пропускну здатність. Вона часто визначається у мегагерцах (МГц) або мегавибірках за секунду (MSPS).
4. Для цілей вимірювання швидкості виведення даних одне виведене слово за секунду є еквівалентом одного Герца або однієї вибірки за секунду. 	  	
  	6) електронно-оптичні або "оптичні інтегральні схеми" для "оброблення сигналів", які мають усі наведені нижче характеристики: 
a) один внутрішній "лазерний" діод або більше; 
b) один внутрішній світлочутливий елемент або більше; 
c) оптичні хвилеводи; 	з 85421  	
  	7) програмовані в користувача логічні пристрої, які мають одну з наведених нижче характеристик:
a) еквівалентна кількість придатних до використання вентилів понад 30000 (в переліку на двовходові); 
b) типовий "час затримки поширення базового логічного елемента" менше ніж 0,4 нс; 
c) тактова частота понад 133 МГц; 	з 8542  	
Примітка.  	Позиція 3.A.1.a.7 включає:
прості програмовані логічні пристрої (SPLD); 
складні програмовані логічні пристрої (CPLD); 
вентильні матриці з можливістю програмування користувачем (FPGA); 
логічні матриці з можливістю програмування користувачем (FPLA); 
схеми з'єднань з можливістю програмування користувачем (FPIC). 	
Особлива примітка.  	Логічні пристрої з можливістю програмування користувачем, відомі також як вентилі або логічні матриці з можливістю програмування кориістувачем. 	
  	8) позицію виключено; 
9) інтегральні схеми для нейронних мереж; 
10) інтегральні схеми на замовлення, функція яких не відома, або контрольний статус обладнання, у якому будуть використовуватися зазначені інтегральні схеми, не відомі виробнику, що мають одну з наведених нижче характеристик: 
a) кількість виводів понад 1000; 
b) типовий "час затримки поширення базового логічного елемента" менше ніж 0,1 нс; або 
c) робоча частота понад 3 ГГц; 	з 8542 
з 8542 30  	
	11) цифрові інтегральні схеми, що відрізняються від зазначених у позиціях 3.A.1.a.3 - 3.A.1.a.10 та 3.A.1.a.12, які створені на основі будь-якого складного напівпровідника і мають одну з наведених нижче характеристик: 
a) еквівалентна кількість вентилів понад 3000 (у перерахунку на двовходові);
b) частота перемикання понад 1,2 ГГц; 	8542 13 99 00, 
8542 14 99 00, 
8542 19 98 00, 
8542 12 00 00 	
	12) процесори швидкісного перетворення Фур'є (FFT), які мають номінальний час виконання для N-позначкового комплексного швидкісного перетворення Фур'є менше ніж (N log2) / 20480 мкс, де N - кількість позначок 	з 8542, 8543 	
Технічна примітка. 	Якщо N дорівнює 1024 позначкам, формула у позиції 3.A.1.a.12 визначає час виконання 500 мкс. 	
3.A.1.b.  	Прилади мікрохвильового та міліметрового діапазону, наведені нижче: 
1) електронні вакуумні лампи та катоди, наведені нижче: 	 	
Примітка 1.  	Згідно з позицією 3.A.1.b.1 контролю не підлягають лампи, призначені або нормовані для роботи у будь-якому діапазоні частот, який відповідає всім наведеним нижче характеристикам: 
a) максимальна робоча частота якого не перевищує 31,8 ГГц; 
b) є "виділеним Міжнародним союзом електрозв'язку" (ITU) для надання послуг радіозв'язку, але не для радіовизначення. 	
Примітка 2.  	Згідно з позицією 3.A.1.b.1 контролю не підлягають не "придатні для використання в космосі" лампи, які відповідають всім наведеним нижче характеристикам: 
a) середня вихідна потужність дорівнює або менше ніж 50 Вт; 
b) призначені або класифіковані для роботи в будь-якому діапазоні частот, який відповідає всім наведеним нижче характеристикам: 
1) вище 31,8 ГГц, але не вище 43,5 ГГц; 
2) є "виділеним Міжнародним союзом електрозв'язку" (ITU) для надання послуг радіозв'язку, але не для радіовизначення.  	
  	a) лампи біжучої хвилі імпульсної або безперервної дії, наведені нижче: 
1) з робочою частотою понад 31,8 ГГц; 
2) які мають елемент підігрівання катода з часом від моменту включення до виходу лампи на номінальну радіочастотну потужність менше ніж 3 с; 
3) лампи із сполученими резонаторами або їх модифікації з "відносною шириною смуги частот" понад 7 відсотків або з піковою потужністю понад 2,5 кВт; 
4) спіральні лампи або їх модифікації, які мають одну з наведених нижче характеристик: 
a) "миттєва ширина смуги частот" становить понад 1 октаву і добуток номінальної середньої вихідної потужності (у кВт) на максимальну робочу частоту (у ГГц) становить понад 0,5; 
b) "миттєва ширина смуги частот" дорівнює 1 октаві або менше і добуток номінальної середньої вихідної потужності (у кВт) на максимальну робочу частоту (у ГГц) становить понад 1; 
c) "придатні для використання в космосі"; 	8540 79 00 00 	
	b) лампи - підсилювачі магнетронного типу з коефіцієнтом підсилення понад 17 дБ;  	8540 71 00 00  	
	c) імпрегновані катоди для електронних ламп, які виробляють густину струму при безперервній емісії за штатних умов експлуатації понад 5 А/см2; 	8540 79 00 00  	
	2) підсилювачі потужності на монолітних інтегральних схемах мікрохвильового діапазону (ММІС), що мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) що працюють на частотах понад 3,2 ГГц до 6 ГГц включно з середньою вихідною потужністю більше ніж 4 Вт (36 дБм) і "відносною шириною смуги частот" більше ніж 15 відсотків; 
b) що працюють на частотах понад 6 ГГц до 16 ГГц включно з середньою вихідною потужністю більше ніж 1 Вт (30 дБм) і "відносною шириною смуги частот" більше ніж 10 відсотків; 
c) що працюють на частотах понад 16 ГГц до 31,8 ГГц включно з середньоювихідною потужністю більше ніж 0,8 Вт (29 дБм) і "відносною шириною смуги частот" більше ніж 10 відсотків; 
d) що працюють на частотах понад 31,8 ГГц до 37,5 ГГц включно; 
e) що працюють для роботи на частотах понад 37,5 ГГц до 43,5 ГГц включно з середньою вихідною потужністю більше ніж 0,25 Вт (24 дБм) і "відносною шириною смуги частот" більше ніж 10 відсотків; або 
f) що працюють на частотах понад 43,5 ГГц 	8542  	
Примітки.  	1. Згідно з позицією 3.A.1.b.2 контролю не підлягає обладнання радіомовних супутників, призначене або нормоване для роботи в діапазоні частот від 40,5 до 42,5 ГГц. 
2. Контрольний статус ММІС, чия номінальна робоча частота включає частоти, перелічені в більш ніж одному діапазоні частот, визначених у позиціях 3.A.1.b.2.a - 3.A.1.b.2.f, визначається нижчим середнім значенням вихідної потужності.
3. Примітки 1 та 2 в заголовку розділу 3 означають, що згідно з позицією 3.A.1.b.2 контролю не підлягають ММІС, якщо вони спеціально призначені для інших застосувань, наприклад, у телекомунікаційному зв'язку, РЛС, автомобілях. 	
3.A.1.b. 	3) дискретні мікрохвильові транзистори, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) що працюють на частотах понад 3,2 ГГц до 6 ГГц включно і мають середню вихідну потужність більше ніж 60 Вт (47,8 дБм); 
b) що працюють на частотах понад 6 ГГц до 31,8 ГГц включно і мають середню вихідну потужність більше ніж 20 Вт (43 дБм); 
c) що працюють на частотах понад 31,8 ГГц до 37,5 ГГц включно і мають середню вихідну потужність більше ніж 0,5 Вт (27 дБм); 
d) що працюють на частотах понад 37,5 ГГц до 43,5 ГГц включно і мають середню вихідну потужність більше ніж 1 Вт (30 дБм); або 
e) що працюють на частотах понад 43,5 ГГц 	8541 	
Примітка.  	Контрольний статус транзистора, чия номінальна робоча частота включає частоти, перелічені в більш ніж одному діапазоні частот, перелічених у позиціях 3.A.1.b.3.a - 3.A.1.b.3.e, визначається нижчим середнім значенням вихідної потужності. 	
  	4) мікрохвильові твердотільні підсилювачі та мікрохвильові збірки/модулі, які містять мікрохвильові підсилювачі, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) що працюють на частотах понад 3,2 ГГц до 6 ГГц включно з середньою вихідною потужністю більше ніж 60 Вт (47,8 дБм) і "відносною шириною смуги частот" більше ніж 15 відсотків; 
b) що працюють на частотах понад 6 ГГц до 31,8 ГГц включно з середньою вихідною потужністю більше ніж 15 Вт (42 дБм) і "відносною шириною смуги частот" більше ніж 10 відсотків; 
c) що працюють на частотах понад 31,8 ГГц до 37,5 ГГц включно; 
d) що працюють на частотах понад 37,5 ГГц до 43,5 ГГц включно з середньою вихідною потужністю більше ніж 1 Вт (30 дБм) і "відносною шириною смуги частот" більше ніж 10 відсотків; 
e) що працюють на частотах понад 43,5 ГГц; або
f) що працюють на частотах вище 3,2 ГГц і мають усі наведені нижче характеристики: 
1) середню вихідну потужність (у ватах) більше 150, поділених на максимальну робочу частоту (у Гігагерцах) у квадраті 
[P > 150 Вт х ГГц2/fГГц2];
2) відносну ширину смуги частот 5 відсотків або більше; та 
3) будь-які дві сторони, перпендикулярні одна одній, мають довжину d (в сантиметрах), що дорівнює або менше 15 поділених на найменшу робочу частоту (у Гігагерцах)
[d £ 15 см х ГГц/fГГц] 	8543 	
Технічна примітка.  	3,2 ГГц слід використовувати як найнижчу робочу частоту (fГГц) у формулі, наведеній у позиції 3.A.1.b.4.f.3. для підсилювачів з розрахованим робочим діапазоном, що продовжується до 3,2 ГГц і нижче [d £ 15 см * ГГц/3,2 ГГц]. 	
Особлива примітка. 	Контрольний статус підсилювачів потужності на ММІС слід оцінювати за критеріями, зазначеними у позиції 3.A.1.b.2. 	
Примітки.  	1. Згідно з позицією 3.A.1.b.4 контролю не підлягає обладнання радіомовних супутників, призначене або нормоване для роботи в діапазоні частот від 40,5 до 42,5 ГГц.
2. Контрольний статус виробу, чия номінальна робоча частота включає частоти, перелічені в більш ніж одному діапазоні частот, визначених у позиціях 3.A.1.b.4.a - 3.A.1.b.4.e, визначається нижчим середнім значенням вихідної потужності. 	
  	5) смугові або загороджувальні фільтри з електронним або магнітним налагодженням, які мають понад 5 налагоджувальних резонаторів, що забезпечують налагодження в смузі частот, з відношенням максимальної та мінімальної частот 1,5 : 1 менше ніж за 10 мкс і мають одну з наведених нижче характеристик: 
a) смуга частот пропускання становить понад 0,5 відсотка резонансної частоти;
b) смуга загородження становить менше ніж 0,5 відсотка резонансної частоти; 	8529  	
	6) виключено; 
7) змішувачі та перетворювачі, призначені для розширення частотного діапазону обладнання, зазначеного в позиціях 3.A.2.c, 3.A.2.e або 3.A.2.f; 	8529  	
	8) мікрохвильові підсилювачі потужності, які містять лампи, що підлягають контролю згідно з позицією 3.A.1.b, і мають усі наведені нижче характеристики: 
a) робочі частоти понад 3 ГГц; 
b) середня густота вихідної потужності понад 80 Вт/кг; та 
c) об'єм менше ніж 400 см3 	з 8540 71 	
Примітка.  	Згідно з позицією 3.A.1.b.8 контролю не підлягає обладнання, призначене або нормоване для роботи у будь-якій смузі, що є "виділеною Міжнародним союзом електрозв'язку (ITU)" для надання послуг радіозв'язку, але не для радіовизначення. 	
3.A.1.c.  	Прилади на акустичних хвилях, наведені нижче, та "спеціально призначені компоненти" для них: 	  	
	1) прилади на поверхневих акустичних хвилях і акустичних хвилях у тонкій підкладці (тобто прилади для "оброблення сигналів", що використовують пружні хвилі в матеріалі), які мають одну з наведених нижче характеристик: 
a) несуча частота понад 2,5 ГГц; 
b) несуча частота понад 1 ГГц, але не більше 2,5 ГГц, і мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) частотне заглушення бокових пелюстків діаграми направленості понад 55 дБ; 
2) добуток максимального часу затримки (у мкс) і "миттєвої ширини смуги частот" (у МГц) понад 100; 
3) "миттєва ширина смуги частот" понад 250 МГц; 
4) затримка розсіювання понад 10 мкс; 
c) несуча частота, яка дорівнює 1 ГГц або менше і має одну з наведених нижче характеристик: 
1) добуток максимального часу затримки (у мкс) і "миттєвої ширини смуги частот" (у МГц) понад 100; 
2) затримка розсіювання понад 10 мкс; 
3) частотне заглушення бокових пелюстків діаграми направленості понад 55 дБ та ширина смуги частот понад 50 МГц; 	8541 60 00 00 	
	2) прилади на об'ємних акустичних хвилях (тобто прилади для "оброблення сигналів", які використовують пружні хвилі в матеріалі), що забезпечують безпосереднє "оброблення сигналів" на частотах понад 1 ГГц; 	8541 60 00 00  	
	3) акустооптичні прилади "оброблення сигналів", які використовують взаємодію між акустичними хвилями (об'ємними чи поверхневими) і світловими хвилями, що забезпечує безпосереднє "оброблення сигналів" або зображення, включаючи аналіз спектра, кореляцію або згортку 	8541 60 00 00  	
3.A.1.d.  	Електронні прилади або схеми, які містять елементи, виготовлені з "надпровідних" матеріалів, спеціально спроектовані для роботи при температурах, нижчих від "критичної температури" хоча б для однієї з "надпровідних" складових, і мають одну з наведених нижче характеристик: 
1) наявність струмових перемикачів для цифрових схем, які використовують "надпровідні" вентилі, де добуток часу затримки на вентиль (у секундах) і розсіювання потужності на вентиль (у ватах) нижче ніж 10-14 Дж; 
2) забезпечення селекції частоти на всіх діапазонах частот з використанням резонансних контурів з добротністю понад 10000 	8542 50 00 00  	
3.A.1.e.  	Прилади високої енергії, наведені нижче: 
1) батареї та фотоелектричні батареї, наведені нижче: 	  	
Примітка.  	Згідно з позицією 3.A.1.e.1 контролю не підлягають батареї об'ємом 27 см3 або менше (наприклад, стандартні вугільні елементи або батареї R14). 	
  	a) первинні елементи і батареї із щільністю енергії понад 480 Вт·год./кг, які за технічними умовами придатні для роботи в діапазоні температур нижче від 243 К (-30° C) і вище від 343 К (+70° C);  	з 8506 60, 
8506 80, 
8540 10 10 00  	
	b) підзаряджувальні елементи і батареї із щільністю енергії понад 150 Вт-год/кг після 75 циклів заряду-розряду при струмі розряду, що дорівнює С/5 год (де С - номінальна ємність в а·год/), під час роботи в діапазоні температур нижче від 253 К (-20° C) і вище від 333 К (+60° C); 	з 8506 60, 
8506 80,
8540 10 10 00  	
Технічна примітка.  	Густина енергії розраховується множенням середньої потужності у ватах (добуток середньої напруги у вольтах і середнього струму в амперах) на тривалість циклу розрядження в годинах, за якого напруга на розімкнутих клемах падає до 75 відсотків номіналу, і діленням цього добутку на загальну масу елемента (або батареї) в кілограмах.  	
  	c) батареї, за технічними умовами "придатні для використання в космосі" та радіаційно стійкі батареї на фотоелектричних елементах з питомою потужністю понад 160 Вт/м2 при робочій температурі 301 К (+28° C) і вольфрамовому джерелі, яке нагріте до 2800 К (+2527° C) і створює енергетичну освітленість 1 кВт/м2; 
2) накопичувачі великої енергії, наведені нижче:  	з 8506 60, 
8506 80, 
8540 10 10 00  	
	a) накопичувані енергії з частотою повторення менше ніж 10 Гц (одноразові накопичувачі), що мають усі наведені нижче характеристики: 
1) номінальну напругу не менше ніж 5 кВ; 
2) густину енергії не менше ніж 250 Дж/кг; та 
3) загальну енергію не менше ніж 25 кДж; 	з 8506 60, 
8506 80, 
8540 10 10 00  	
	b) накопичувачі енергії з частотою повторення 10 Гц і більше (багаторазові накопичувачі), які мають усі наведені нижче характеристики:  	з 8506 60, 
8506 80, 
8540 10 10 00 	
	1) номінальну напругу не менше ніж 5 кВ, 
2) густину енергії не менше ніж 50 Дж/кг; 
3) загальну енергію не менше ніж 100 Дж; та 
4) кількість циклів заряду-розряду не менше ніж 10000; 	з 8507 80 	
	3) "надпровідні" електромагніти та соленоїди, спеціально спроектовані на повне заряджання або розряджання менше ніж за 1 секунду, які мають усі наведені нижче характеристики:  	8505 19 90 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 3.A.1.e.3 контролю не підлягають "надпровідні" електромагніти або соленоїди, спеціально призначені для медичної апаратури магніторезонансної томографії (MRI). 	
  	a) максимальну енергію під час розряду понад 10 кДж за першу секунду; 
b) внутрішній діаметр струмопровідних обмоток понад 250 мм; та 
c) номінальну магнітну індукцію понад 8 Т або "сумарну густину струму" в обмотці понад 300 А/мм2 	  	
3.A.1.f.  	Обертові перетворювачі абсолютного кутового положення вала в кут, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) розподільна здатність краще 1/265000 від повного діапазону (18 біт); 
2) точність краще ніж ±2,5 кутових секунд 	9031 80 31 10,
9031 80 31 90,
8502 40 	
3.A.2.
[3A002] 	Електронна апаратура загального призначення, наведена нижче: 	  	
3.A.2.a.  	Записувальна апаратура, наведена нижче, і спеціально призначена для неї вимірювальна стрічка:
1) накопичувачі на магнітній плівці для аналогової апаратури, включаючи накопичувачі з можливістю запису цифрових сигналів (тобто, що використовують модуль цифрового запису високої щільності (HDDR), які мають одну з наведених нижче характеристик: 
a) смуга частот понад 4 МГц на електронний канал або доріжку; 
b) смуга частот понад 2 МГц на електронний канал або доріжку при кількості доріжок понад 42; або
c) помилка непогодження змінної шкали, виміряна із застосуванням документів Асоціації електронної промисловості (EIA) або IRIG, менше ніж ±0,1 мкс; 	8520 32 99 00 	
Примітка.  	Аналогові магнітофони, спеціально створені для цілей цивільного відео, не вважаються накопичувачами на плівці.  	
  	2) цифрові відеомагнітофони, які мають максимальну роздільну здатність цифрового інтерфейсу понад 360 Мбіт/с; 	з 8521 10,
8521 90 00 00 	
Примітка.  	Згідно з позицією 3.A.2.a.2 контролю не підлягають цифрові стрічкові відеомагнітофони, спеціально спроектовані для телевізійного запису з використанням форми сигналу, що може включати форму стисненого сигналу за стандартами або рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU), Міжнародної електротехнічної комісії (IEC), Спілки кіно- та телевізійних інженерів (SMPTE), Європейського союзу радіомовлення (EBU), Європейського інституту стандартів зв'язку (ETSI) або Інституту інженерів - спеціалістів у галузі електротехніки та електроніки (IEEE), для цивільного телебачення. 	
  	3) накопичувачі на магнітній плівці для цифрової апаратури, що використовує методи спірального сканування або фіксованих магнітних головок, які мають одну з наведених нижче характеристик: 
a) максимальна пропускна здатність цифрового інтерфейсу понад 175 Мбіт/с; 
b) за технічними умовами "придатні для використання в космосі";  	з 8521 10  	
Примітка.  	Згідно з позицією 3.A.2.a.3 контролю не підлягають аналогові накопичувачі на магнітній плівці, оснащені електронікою для перетворення в цифровий запис високої щільності (HDDR) та призначені для запису тільки цифрових даних.  	
  	4) апаратура з максимальною пропускною здатністю цифрового інтерфейсу понад 175 Мбіт/с, призначена для перетворення цифрових відеомагнітофонів у пристрої запису даних цифрової апаратури;  	8521 90 00 00  	
  	5) цифрові перетворювачі форми хвилі та перехідні реєстратори, які мають усі наведені нижче характеристики: 
a) швидкість цифрового перетворення, що дорівнює або більше ніж 200 млн. операцій за секунду з роздільною здатністю 10 біт або більше; 
b) безперервну пропускну здатність 2 Гбіт/с і більше  	з 8543  	
Технічна примітка. 	Для цих приладів з паралельною шиною швидкість безперервної пропускної здатності є добуток найбільшого обсягу слів на кількість біт у слові. 
Безперервна пропускна здатність - це найвища швидкість, з якою прилад може виводити дані в накопичувач без втрати інформації та водночас підтримувати швидкість вимірювання та функцію аналого-цифрового перетворення. 	
  	6) накопичувачі для цифрової апаратури, що використовують методи накопичення на магнітних дисках, які мають усі з наведених нижче характеристик: 
a) швидкість цифрового перетворення, що дорівнює або більше ніж 100 млн. операцій за секунду та роздільну здатність 8 біт або більше; 
b) безперервна пропускна здатність 1 Гбіт/с або більше;  	 	
3.A.2.b.  	"Електронні збірки" "синтезаторів частоти", які мають "час перемикання частоти" з однієї на іншу менше ніж 1 мс  	з 8543, 
8570 10 90 00  	
3.A.2.c.  	"Аналізатори сигналів" радіочастоти, наведені нижче: 
1) "аналізатори сигналів", які здатні аналізувати частоти понад 31,8 ГГц, але не більше ніж 37,5 ГГц, та мають ширину смуги частот з роздільною здатністю 3 дБ (RBW), що перевищує 10 МГц; 
2) "аналізатори сигналів", здатні аналізувати частоти понад 43,5 ГГц; 
3) "динамічні аналізатори сигналів" із "шириною смуги частот у реальному масштабі часу" понад 500 кГц  	з 8543, 
8570 10 90 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 3.A.2.c.3 контролю не підлягають "динамічні аналізатори сигналів", які використовують тільки фільтри із смугою пропускання фіксованих частот (відомі також під назвою октавних або фракційних октавних фільтрів).  	
3.A.2.d.  	Генератори сигналів синтезаторів частот, які формують вихідні частоти з керуванням за параметрами точності, короткочасної та довгочасної стабільності, на основі або задопомогою внутрішньої еталонної частоти і мають одну з наведених нижче характеристик: 
1) максимальна синтезована частота понад 31,8 ГГц, але не вище 43,5 ГГц та нормована для генерації імпульсів тривалістю менше ніж 100 нс; 
2) максимальна синтезована частота понад 43,5 ГГц; 
3) "час перемикання частоти" з однієї заданої частоти на іншу менше ніж 1 мс; 
4) фазовий шум однієї бокової смуги (SSB) краще - (126 + 20 log10 F- 20 log10 f) в одиницях дБ/Гц, де F - відхилення робочої частоти в Гц, а f - робоча частота в МГц 	8543 20 00 00 	
Технічна примітка.  	"Тривалість імпульсу" для позиції 3A.2.d.1 визначається як проміжок часу між переднім фронтом імпульсу, який досягає 90 відсотків максимуму, і заднім фронтом імпульсу, який досягає 10 відсотків максимуму.  	
Примітка.  	Згідно з позицією 3.A.2.d контролю не підлягає обладнання, у якому вихідна частота створюється шляхом додавання або віднімання частот двох або більше частот кварцового генератора чи шляхом додавання або віднімання з наступним множенням результуючої частоти.  	
3.A.2.e.  	Мережеві аналізатори з максимальною робочою частотою понад 43,5 ГГц  	з 8543, 
8470 10 90 00  	
3.A.2.f.  	Приймачі-тестери мікрохвильового діапазону, які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) максимальну робочу частоту понад 40 ГГц; 
2) здатні одночасно вимірювати амплітуду та фазу 	8527 90 98 00  	
3.A.2.g.  	Атомні еталони частоти, які мають одну з наведених нижче характеристик: 
1) довготривала стабільність (старіння) менше (краще) 1 х 10-11/місяць;
3) за технічними умовами "придатні для використання в космосі" 	8543 20 00 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 3.A.2.g.1 контролю не підлягають рубідієві еталони, не "придатні для використання в космосі". 	
3.A.3.  	Системи терморегулювання з охолодженням шляхом розбризкування, що використовують обладнання із замкнутим контуром для маніпулювання рідиною та її регенерації в герметичній оболонці, в якій діелектрична рідина розбризкується на електронні "компоненти" з використанням спеціально призначених розпилювачів, спроектовані таким чином, щоб підтримувати температуру електронних "компонентів" у межах їх робочого температурного діапазону, а також "спеціально призначені компоненти" для них.  	З 8424  	
3.B.  	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА 	  	
3.B.1. 
[3B001]  	Обладнання для виробництва напівпровідникових приладів або матеріалів, наведене нижче, і спеціально створені "компоненти" та оснащення для них:  	 	
3.B.1.a.  	Обладнання для епітаксійного вирощування, наведене нижче: 	 	
	1) обладнання, здатне виробляти шар будь-якого матеріалу, крім кремнію, з відхиленням товщини не більше ніж 2,5 відсотка на довжині 75 мм або більше;  	з 8419 89  	
	2) обладнання хімічного осадження з металоорганічної парової фази (MOCVD), спеціально розроблене для вирощування кристалів складних напівпровідників за допомогою хімічних реакцій між матеріалами, зазначене у позиціях 3.C.3 або 3.C.4;  	з 8419 89  	
	3) молекулярно-променеве обладнання епітаксійного вирощування, у якому застосовані газові або твердотільні джерела  	з 8419 89  	
3.B.1.b.  	Обладнання для іонної імплантації, яке має одну з наведених нижче характеристик: 
1) енергія пучка (прискорювальна напруга)  понад 1 МеВ; 
2) спеціально спроектоване та оптимізоване для функціонування при енергії пучка (прискорювальній напрузі) менше ніж 2 кеВ; 
3) здатне до безпосереднього запису; 
4) призначене для високоенергетичної імплантації кисню в нагріту "підкладку" напівпровідникового матеріалу з енергією пучка 65 кеВ або більше і струмом пучка 45 мА або більше  	8456 10 10 00, 
8456 10 90 00  	
3.B.1.c.  	Обладнання, наведене нижче, для сухого травлення анізотропною плазмою: 
1) з покасетним обробленням пластин та завантаженням їх через завантажувальні шлюзи, яке має одну з наведених нижче характеристик: 
a) призначене або оптимізоване для створення критичних розмірів 180 нм або менше з точністю ±5 відсотків (3 сигма); 
b) призначене для генерації менше ніж 0,04 частки/см2 з вимірюваним розміром частки більше ніж 0,1 мм у діаметрі; 
2) обладнання, спеціально спроектоване для обладнання, яке підлягає контролю за позицією 3.B.1.e та має одну з наведених нижче характеристик:
a) призначене або оптимізоване для створення критичних розмірів 180 нм або менше з точністю ±5 відсотків (3 сигма); 
b) призначене для генерації менше ніж 0,04 частки/см2 з вимірюваним розміром частки більше ніж 0,1 мм у діаметрі  	з 8456 99, 
8456 91 00 00  	
3.B.1.d. 	Обладнання для хімічного осадження з парової фази (CVD) та плазмової стимуляції, наведене нижче: 
1) обладнання з покасетним обробленням пластин і подачею їх через завантажувальні шлюзи, спроектоване відповідно до технічних умов виробника або оптимізоване для використання у виробництві напівпровідникових приладів з критичними розмірами 180 нм або менше; 
2) обладнання, спеціально спроектоване для апаратури, яка підлягає контролю згідно з позицією 3.B.1.e, і спроектоване відповідно до технічних умов виробника або оптимізоване для використання у виробництві напівпровідникових приладів з критичними розмірами 180 нм або менше 	з 8456 99, 
8456 91 00 00  	
3.B.1.e.  	Багатокамерні системи з центральним автоматичним завантаженням напівпровідникових пластин, що мають усі наведені нижче характеристики: 
1) інтерфейси для завантаження та вивантаження пластин, до яких повинні приєднуватися більше ніж дві одиниці обладнання для оброблення напівпровідників; 
2) призначений для комплексної системи послідовного багатопозиційного оброблення пластин у вакуумі  	8456 10 10 00, 
8456 10 90 00, 
з 8456 99, 
8456 91 00 00  	
Примітка. 	Згідно з позицією 3.B.1.e контролю не підлягають автоматичні робототехнічні системи завантаження пластин, не призначених для роботи у вакуумі. 	
3.B.1.f.  	Обладнання літографії, наведене нижче: 
1) обладнання багаторазового суміщення та експонування (безпосередньо на "підкладці") або обладнання крокового сканування для оброблення пластин методами фотооптичної або рентгенівської літографії, яке має будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) наявність джерела освітлення з довжиною хвилі коротшою ніж 245 нм; 
b) спроможність виробляти зразки з мінімальним визначеним типовим розміром 180 нм або менше; 	9009 22 90 00  	
Технічна примітка. 	Мінімальний визначений типовий розмір можна розрахувати за формулою:	  	
  	  
(довжина хвилі випромінювання світла в нм) х (K фактор) 

MRF = 
_____________________________________________________________________, 

цифрова апертура 

де К фактор = 0,45, а MRF - мінімальний визначений типовий розмір. 	  	
  	2) обладнання, спеціально призначене для виробництва шаблонів або оброблення напівпровідникових приладів з використанням сфокусованого електронного пучка, що відхиляється, іонного пучка або "лазерного" пучка, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) розмір плями менше ніж 0,2 мкм; 
b) здатність виробляти малюнок з мінімальними дозволеними проектними нормами менше ніж 1 мкм; 
c) точність суміщення краще ±0,2 мкм (3 сигма)  	8456 10 10 00, 
8456 10 90 00  	
3.B.1.g.  	Шаблони (маски) або фотошаблони для інтегральних схем, що підлягають контролю згідно з позицією 3.A.1  	9010 90 10 00, 
9010 90 90 00  	
3.B.1.h.  	Багатошарові шаблони (маски) з фазозсувним шаром. 	9010 90 10 00, 
9010 90 90 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 3.B.1.h контролю не підлягають багатошарові маски з фазозсувним шаром, призначені для виробництва запам'ятовувальних пристроїв, які не контролюються згідно з позицією 3.A.1.  	
3.B.2. 
[3B002]  	Обладнання для випробувань, спеціально призначене для випробувань готових або напівфабрикатних напівпровідникових приладів, наведене нижче, і спеціально створені "компоненти" та аксесуари до нього:  	9031 80 39 10, 
9031 80 39 90  	
3.B.2.a.  	Для вимірювання S-параметрів транзисторних приладів на частотах понад 31,81Гц  	 	
3.B.2.b.  	Виключено  	 	
3.B.2.c.  	Для випробувань мікрохвильових інтегральних схем, що контролюються згідно з позицією 3.A.1.b.2.  	 	
3.C.  	МАТЕРІАЛИ  	  	
3.C.1 
[3C001]  	Гетероепітаксійні матеріали, які складаються з підкладки та кількох послідовно нанесених епітаксійних шарів, які мають будь-яку з наведених нижче складових: 
a) кремній; 
b) германій; 
c) карбід кремнію; 
d) сполуки III/V на основі галію або індію.  	3818 00 90 00  	
Технічна примітка.  	Сполуки III/V - це полікристалічні, подвійні або складні монокристалічні продукти, складені з елементів IIIА (A3) та VA (B5) груп періодичної системи елементів Менделєєва (наприклад, арсенід галію, арсенід галію-алюмінію, фосфід індію тощо).  	
3.C.2. 
[3C002]  	Матеріали резистів і підкладки, наведені нижче, покриті резистами, що підлягають контролю:  	 	
3.C.2.a.  	Позитивні резисти, призначені для напівпровідникової літографії, спеціально пристосовані для використання довжиною хвилі менше ніж 350 нм  	8541 40 99 00  	
3.C.2.b.  	Усі резисти, призначені для використання під час експонування електронними та іонними пучками, з чутливістю 0,01 мкКл/мм2 або краще  	8541 40 99 00  	
3.C.2.c.  	Усі резисти, призначені для використання під час експонування рентгенівськими променями, з чутливістю 2,5 мДж/ мм2 або краще  	8541 40 99 00  	
3.C.2.d.  	Усі резисти, оптимізовані для технології формування малюнка, включаючи силіційовані резисти  	8541 40 99 00  	
Технічна примітка.  	Методи силіціювання - це процеси, які включають оксидування поверхні резисту для підвищення якості мокрого та сухого проявлення.  	
3.C.3.
[3C0003]  	Органо-неорганічні сполуки, наведені нижче:  	 	
3.C.3.a.  	Металоорганічні сполуки на основі алюмінію, галію або індію, які мають чистоту металевої основи понад 99,999 відсотка  	з 2931 00 95, 2931 00 95 00  	
3.C.3.b.  	Органо-арсенові, органо-сурм'янисті та органо-фосфорні сполуки, які мають чистоту основи неорганічного елемента понад 99,999 відсотка  	з 2931 00 95  	
Примітка.  	Контролю за позицією 3.C.3 підлягають тільки ті сполуки, металеві, частково металеві або неметалеві елементи яких безпосередньо пов'язані з вуглецем органічної частки молекули. 	
3.C.4. 
[3C004]  	Гідриди фосфору, арсену або сурми, які мають чистоту понад 99,999 відсотка навіть після розведення інертними газами або воднем  	2848 00 00 00, 
2850 00 10 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 3.C.4 контролю не підлягають гідриди, що містять 20 відсотків або більше молей інертних газів чи водню.  	
3.D.  	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  	 	
3.D.1. 
[3D001]  	"Програмне забезпечення", спеціально створене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 3.A.1.b - 3.A.2.g або 3.B  	з 8524  	
3.D.2. 
[3D002]  	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для "використання" будь-якого з наведеного нижче обладнання: 
a) обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 3.B.1.a - 3.B.1.f; або 
b) обладнання, що підлягає контролю згідно з позицією 3.B.2.  	з 8524  	
3.D.3. 
[3D003]  	"Програмне забезпечення" для заснованого на фізичних процесах моделювання, спеціально призначене для "розроблення" процесів літографії, травлення або осадження з метою втілення маскувальних шаблонів у конкретні топологічні малюнки провідників, діелектриків або напівпровідникових матеріалів  	з 8524  	
Технічна примітка.  	Термін "заснований на фізичних процесах" у позиції 3.D.3. означає використання розрахунків з метою визначення послідовності причин та наслідків фізичного характеру, які визначаються фізичними властивостями (наприклад, температурою, тиском, коефіцієнтами дифузії і властивостями напівпровідникових матеріалів).  	
Примітка.  	Бібліотеки, проектні атрибути або супутні дані для проектування напівпровідникових приладів чи інтегральних схем розглядаються як "технологія".  	
3.D.4. 
[3D004]  	Програмне забезпечення, спеціально призначене для "розроблення" обладнання, що підлягає контролю згідно з позицією 3.A.3.  	з 8524
з 8471 70  	
3.E.  	ТЕХНОЛОГІЯ, ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ  	 	
3.E.1.
[3E001]  	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" або "виробництва" обладнання чи матеріалів, що підлягають контролю згідно з позиціями 3.A, 3.B або 3.C  	з 3705
3706, 8524, 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 3.E.1 контролю не підлягає "технологія" для "виробництва" обладнання або "компонентів", які контролюються згідно з позицією 3.A.3.  	
3.E.2. 
[3E002]  	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток інша, ніж та, що контролюється згідно з позицією 3.E.1 для "розроблення" або "виробництва" "мікросхем мікропроцесорів", "мікросхем мікрокомп'ютерів" та мікросхем мікроконтролерів, що мають "сукупну теоретичну продуктивність" ("СТП"), яка дорівнює 530 млн. теоретичних операцій за секунду (мегатопсів) або більше, а також арифметично-логічний пристрій з шириною доступу 32 біти або більше  	з 3705, 
3706, 8524, 
З 8471 70 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00  	
Примітка.  	Згідно з позиціями 3.E.1 та 3.E.2 контролю не підлягає "технологія" для "розроблення" або "виробництва" інтегральних схем, що підлягають контролю згідно з позиціями 3.A.1.a.3 - 3.A.1.a.12 і мають усі наведені нижче характеристики: 
1) використовують "технології" 0,5 мкм або вище; 
2) не містять багатошарові структури. 	
Технічна примітка. 	Термін "багатошарові структури" у підпункті 2 примітки не включає прилади, які містять максимум два шари металу та два шари полікремнію. 	
3.E.3. 
[3E003]  	Інші "технології" для "розроблення" або "виробництва":  	з 3705, 
3706, 8524, 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00  	
3.E.3.a.  	Вакуумних мікроелектронних приладів  	  	
3.E.3.b.  	Напівпровідникових приладів на гетероструктурах, таких, як транзистори з високою рухливістю електронів (HEMT), біполярні транзистори на гетероструктурі (HBT), приладів з квантовими ямами та приладів на надрешітках  	  	
Примітка.  	Згідно з позицією 3.E.3.b контролю не підлягає технологія для транзисторів з високою рухливістю електронів (HEMT), які працюють на частотах нижче ніж 31,8 ГГц, та біполярних транзисторів на гетероструктурі (HBT), які працюють на частотах нижче 31,8 ГГц.  	
3.E.3.c.  	"Надпровідних" електронних приладів  	 	
3.E.3.d.  	Підкладок з плівок алмазу для електронних "компонентів"  	 	
3.E.3.e.  	Підкладок, що мають структуру типу "кремній-на-діелектрику" (SOI) для інтегральних схем, у яких ізолятором є двоокис кремнію  	 	
3.E.3.f.  	Кремній-вуглецевих підкладок для "компонентів" електронних схем  	 	
3.E.3.g.  	Електронних вакуумних ламп, які працюють на частоті 31,8 ГГц або вище.  	 	
3.E.4.  	"Послуги та роботи" у відношенні товарів подвійного використання, зазначених у позиціях 3.A., 3.B., 3.C., 3.D. або 3.E.  	 	

Розділ 4. КОМП'ЮТЕРИ
Номер позиції 	Найменування 	Код товару згідно з УКТЗЕД 	
4.  	КОМП'ЮТЕРИ  	  	
Примітки.  	1. Комп'ютери, "супутнє обладнання" та "програмне забезпечення", що використовуються в мережах зв'язку або в "локальних мережах", підлягають контролю з урахуванням критеріїв, зазначених у частині 1 розділу 5 (Зв'язок). 
2. Блоки управління, які безпосередньо з'єднують між собою шини або канали центральних процесорів, "оперативну пам'ять" або контролери накопичувачів на дисках, не розглядаються як телекомунікаційне обладнання, описане в частині 1 розділу 5 (Зв'язок). 	
Особлива примітка.  	Щодо контрольного статусу "програмного забезпечення", спеціально призначеного для комутації пакетів, див. позицію 5.D.1 частини 1 розділу 5 (Зв'язок).  	
  	3. Комп'ютери, "супутнє обладнання" та "програмне забезпечення", що виконують функції криптографії, криптоаналізу, забезпечення сертифікованого або "багаторівневого захисту", що підлягає сертифікації або ізолювання користувача, або такі, що обмежують електромагнітну сумісність (ЕМС), підлягають контролю з урахуванням критеріїв, зазначених у частині 2 розділу 5 (Захист інформації). 	
4.A.  	СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ ТА КОМПОНЕНТИ  	 	
4.A.1. 
[4A001]  	Електронні комп'ютери і "супутнє обладнання", наведені нижче, та "електронні збірки" і спеціально призначені компоненти":  	з 8471 	
4.A.1.a.  	Спеціально призначені і мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) розраховані для функціонування при температурі навколишнього середовища нижче 228 К (-45° C) або понад 358 К (+85° C);  	 	
Примітка.  	Контролю за позицією 4.A.1.a.1 не підлягають комп'ютери, спеціально призначені для використання в цивільних автомобілях або залізничних поїздах. 	
  	2) стійкі до радіації з параметрами, вищими, ніж будь-який з наведених нижче: 
a) загальна доза - 5 х 105 рад (Si); 
b) доза випромінювання, що викликає збій, - 5 х 108 рад (Si)/c; 
c) одиничний збій - 1 х 10-7 похибка/біт/ день 	  	
4.A.1.b.*,** 	Мають характеристики або виконують функції, які перевищують межі, зазначені у частині 2 розділу 5 (Захист інформації)  	  	
____________
* Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю. 
** Товар, для одержання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) якого експортерами чи імпортерами разом із заявою до Держекспортконтролю подається погодження Держспецзв'язку. 	
Примітка.  	Згідно з позицією 4.A.1.b контролю не підлягають електронні комп'ютери та пов'язане з ними обладнання, якщо вони перевозяться у супроводі їх користувача для використання ним особисто. 	
4.A.2. 
[4A002]  	Виключено  	8471 10 10 00  	
4.A.3. 
[4A003]  	"Цифрові комп'ютери", "електронні збірки" і "супутнє обладнання" до них, наведене нижче, та "спеціально призначені компоненти" для них:  	 	
Примітки.  	1. Позиція 4.A.3 включає наведене нижче:
a) векторні процесори; 
b) матричні процесори; 
c) процесори цифрових сигналів; 
d) логічні процесори; 
e) обладнання для "поліпшення якості зображення"; 
f) обладнання для "оброблення сигналу". 
2. Контрольний статус "цифрових комп'ютерів" та супутнього обладнання до них, описаних у позиції 4.A.3, визначається контрольним статусом інших систем або обладнання, якщо: 
a) "цифрові комп'ютери" або "супутнє обладнання" до них мають істотне значення для роботи іншого обладнання або систем; 
b) "цифрові комп'ютери" або "супутнє обладнання" до них, яке не є "основним елементом" інших систем чи обладнання; та 	
Особливі примітки.  	1. Статус контролю за обладнанням, спеціально призначеним для "оброблення сигналу" або "поліпшення якості зображення", або для іншого обладнання з функціями, обмеженими функціональним призначенням іншого обладнання, визначається статусом контролю іншого обладнання, навіть якщо воно перевищує критерій "основного елемента". 
2. Статус контролю "цифрових комп'ютерів" або супутнього обладнання для телекомунікаційних систем визначається з урахуванням критеріїв, зазначених у частині 1 розділу 5 (Зв'язок). 	
  	c) "технологія" для "цифрових комп'ютерів" та супутнього обладнання, що належить до них, регулюється позицією 4.E. 	
4.A.3.a.  	Призначені або модифіковані для забезпечення "відмовостійкості"  	з 8471 30, 
8471 41 10 00  	
Примітка.  	Стосовно позиції 4.A.3.a, то "цифрові комп'ютери" та "супутнє обладнання" до них не вважаються призначеними або модифікованими для забезпечення "відмовостійкості", якщо в них використовується будь-що з наведеного нижче: 
1) алгоритми виявлення або виправлення помилок, які зберігаються в "оперативній пам'яті";
2) взаємозв'язок двох "цифрових комп'ютерів" такий, що у разі відмови активного центрального процесора очікувальний процесор (який одночасно стежить за діями центрального процесора)
може забезпечити продовження функціонування системи;
3) взаємозв'язок двох центральних процесорів через канали передачі даних або з використанням спільної пам'яті такий, що забезпечує можливість одному з них виконувати іншу роботу, поки другий не відмовить, тоді перший центральний процесор бере його роботу на себе, щоб продовжити функціонування системи; 
4) синхронізація двох центральних процесорів, виконана через "програмне забезпечення" таким чином, що перший центральний процесор розпізнає, коли відмовляє другий центральний процесор, і бере на себе виконання його завдання. 	
4.A.3.b.  	"Налаштовану максимальну продуктивність" ("Adjusted Peak Performance" ("APP") понад 0,75 зваженого терафлопсу (WT)  	з 8471 30, 
8471 41 10 00  	
4.A.3.c.  	"Електронні збірки", спеціально призначені або модифіковані для підвищення продуктивності шляхом агрегування процесорів, у результаті якого "налаштована максимальна продуктивність" перевищує межу, зазначену в позиції 4.A.3.b  	з 8471 30  	
Примітки.  	1. Контролю за позицією 4.A.3.c підлягають лише "електронні збірки" та програмовані взаємозв'язки, які не перевищують межу, зазначену у позиції 4.A.3.b, у разі постачання їх у вигляді необ'єднаних "електронних збірок". Контролю не підлягають "електронні збірки", які за своєю конструкцією придатні тільки для використання як "супутнє обладнання", яке підлягає контролю згідно з позицією 4.A.3.e. 
2. Контролю за позицією 4.A.3.c не підлягають "електронні збірки", спеціально призначені для виробу або цілого ряду виробів, які у своїй максимальній конфігурації не перевищують межу, зазначену в позиції 4.A.3.b. 	
4.A.3.d.  	Виключено  	  	
4.A.3.e.  	Обладнання, що здійснює аналого-цифрові перетворення, які перевищують межі, зазначені в позиції 3.A.1.a.5  	з 8542  	
4.A.3.f.  	Виключено  	 	
4.A.3.g.  	Обладнання, спеціально призначене для забезпечення зовнішнього міжсистемного зв'язку "цифрових комп'ютерів" або супутнього обладнання, що дає змогу здійснити зв'язок із швидкістю передачі даних понад 1,25 Гбайт/с.  	8525 20 91 00, 
8525 20 99 00, 
8543 85 95 00  	
Примітка.  	Згідно з позицією 4.A.3.g контролю не підлягає обладнання внутрішнього з'єднання (наприклад, плати, шини тощо), обладнання пасивного з'єднання, "контролери доступу до мережі" або "контролери каналів зв'язку".  	
4.A.4. 
[4A004]  	Комп'ютери, наведені нижче, і спеціально призначене "супутнє обладнання" до них, "електронні збірки" та "компоненти" для них:  	з 8471  	
4.A.4.a.  	"Комп'ютери із систолічною матрицею"  	 	
4.A.4.b.  	"Нейронні комп'ютери"  	 	
4.A.4.c.  	"Оптичні комп'ютери"  	 	
4.B.  	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА  	 	
 	Відсутнє  	 	
4.C.  	МАТЕРІАЛИ  	 	
 	Відсутні  	 	
4.D.  	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  	 	
Примітка.  	Контрольний статус "програмного забезпечення" для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання, описаного в інших розділах, визначається відповідним розділом. 
Контрольний статус "програмного забезпечення" для обладнання, описаного в цьому розділі, пов'язаний з наведеним нижче.  	
4.D.1.a. 
[4D001]  	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" чи "використання" обладнання або "програмного забезпечення", зазначеного в позиціях 4.A чи 4.D  	з 8524  	
4.D.1.b.  	"Програмне забезпечення", інше, ніж те, що підлягає контролю згідно з позицією 4.D.1.a., спеціально призначене або модифіковане для "розроблення" або "виробництва":
1) "цифрових комп'ютерів", які мають "налаштовану максимальну продуктивність" ("НМП") понад 0,04 зважених терафлопсів (WT); або 
2) "електронних збірок", спеціально призначених або модифікованих для підвищення продуктивності шляхом агрегування процесорів, у результаті якого "НМП" агрегації перевищує межу, зазначену в позиції 4.D.1.b.1  	з 8524 
з 8471 70  	
4.D.2. 
[4D002]  	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для підтримки "технології", зазначеної в позиції 4.E  	з 8524  	
4.D.3. 
[4D003]  	Спеціальне "програмне забезпечення", наведене нижче:  	з 8524  	
4.D.3.a.  	"Програмне забезпечення" операційної системи, інструментарій для розроблення "програмного забезпечення", а також компілятори, спеціально призначені для обладнання "багатопотокового оброблення даних" у "початкових кодах"  	 	
4.D.3.b.  	Виключено  	 	
4.D.3.c.  	"Програмне забезпечення", яке має характеристики або виконує функції, які перевищують межі, установлені в частині 2 розділу 5 (Захист інформації)  	 	
Примітка.  	Згідно з позицією 4.D.3.c контролю не підлягає "програмне забезпечення", коли воно супроводжує свого користувача для персонального використання користувачем.  	
4.D.3.d.  	Виключено  	 	
4.E.  	ТЕХНОЛОГІЯ, ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ  	 	
4.E.1. 
[4E001]  	a) "технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", що підлягають контролю згідно з позиціями 4.A або 4.D  	з 3705, 3706,
з 8524, 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00  	
Примітка.  	Код технології згідно з УКТЗЕД визначається кодом носія, на якому вона передається.  	
 	b) "технологія", інша, ніж та, що підлягає контролю згідно з позицією 4.E.1.a, спеціально призначена або модифікована для "розроблення" або "виробництва": 
1) "цифрових комп'ютерів", які мають "НМП" понад 0,04 зваженого терафлопсу (WT); або 
2) "електронних збірок", спеціально призначених або модифікованих для підвищення продуктивності шляхом агрегування процесорів, у результаті якого "НМП" агрегації перевищує межу, зазначену в позиції 4.E.1.b.1.  	  	
4.E.2. 	"Послуги та роботи" у відношенні товарів подвійного використання, зазначених у позиціях 4.A., 4.D. або 4.E. 	  	

Технічна примітка щодо обчислення "сукупної теоретичної продуктивності"
Скорочення, що вживаються в цій технічній примітці: 
"ОЕ"  	- "обчислювальний елемент" (типовий арифметично-логічний пристрій);  	
ПК  	- плаваюча кома;  	
ФК  	- фіксована кома;  	
t  	- час виконання операції;  	
XOR  	- операція заперечення еквівалентності;  	
ЦП  	- центральний процесор;  	
ТП  	- теоретична продуктивність (одного "ОЕ");  	
"СТП"  	- "сукупна теоретична продуктивність" (усіх "обчислювальних елементів");  	
R  	- ефективна швидкість обчислень;  	
ДС  	- довжина слова (кількість бітів);  	
L  	- коригування довжини слова (біта);  	
АЛП  	- арифметично-логічний пристрій;  	
х  	- знак множення.  	
Час вирішення "t" вимірюється в мікросекундах, ТП і - "СТП" - у мільйонах теоретичних операцій за секунду (Мегатопсах), ДС - у бітах. 
Основний метод обчислення "СТП" 
"СТП" - це вимір обчислювальної продуктивності в Мегатопсах. Для обчислення "СТП" конфігурації "обчислювальних елементів" необхідно: 
1) визначити ефективну швидкість обчислень (R) "обчислювальних елементів"; 
2) виконати коригування на довжину слова (L) для цієї швидкості (R) і в результаті отримати теоретичну продуктивність (ТП) для кожного "ОЕ"; 
3) об'єднати ТП і одержати сумарну "СТП" для даної конфігурації, що має понад один "ОЕ". 
Докладний опис цих процедур наведено нижче. 
Примітки. 	1. Для об'єднання в підсистеми "обчислювальних елементів", що мають загальну пам'ять та пам'ять кожної підсистеми, обчислення "СТП" проводиться в два етапи: спочатку "обчислювальні елементи" із загальною пам'яттю об'єднуються в групи, а потім, використовуючи запропонований метод, обчислюється "СТП" груп для всіх "обчислювальних елементів", що не мають загальної пам'яті. 
2. "Обчислювальні елементи", швидкість дії яких обмежена швидкістю роботи пристрою введення та виведення даних і периферійних функціональних блоків (наприклад, дисководу, контролерів системи передачі та дисплея), не об'єднуються під час обчислення "СТП". 	
У таблиці демонструється метод обчислення R для кожного "ОЕ": 
Етап 1: Ефективна швидкість обчислень 
Для "обчислювальних елементів", що реалізують: 	Ефективна швидкість обчислень, R 	
Примітка. Кожний "ОЕ" повинен оцінюватися самостійно. 	  	
Лише ФК 	1 

________________, 

3 х tФК додавання 

якщо операції додавання немає, то через множення: 
1

______________, 

tФК множення 

	
(Rфк) 	якщо немає ні операції додавання, ні операції множення, Rфк обчислюється через найшвидшу арифметичну операцію, якою є:
1 

____________ 

3 х tФК 

(див. примітки X та Z) 	
Лише ПК 	  
1 
1 

max 
______________, 
______________ 

tПК додавання 
tПК множення 

	
(Rпк) 	(див. примітки X та Y) 	
ФК та ПК (R) 	обчислюється як Rфк, так і Rпк  
1 

_____________, 

3 х tlog 

	
Для простих логічних процесорів, що не виконують зазначені арифметичні операції  	де tlog - час виконання "операції заперечення еквівалентності", а якщо її немає, враховується найшвидша проста логічна операція. (див. примітки X та Z) 	
Для спеціалізованих логічних процесорів, що не виконують зазначені арифметичні та логічні операції 	R = R" х ДС/64, 
де R" - кількість результатів за секунду, ДС - число бітів, над якими виконується логічна операція, а 64 - коефіцієнт, що нормалізує під 64-розрядну операцію 	
Примітка W. 	Після повного виконання конвеєрного оброблення даних у кожному машинному циклі може бути визначена швидкість оброблення "ОЕ", здатного виконувати одну арифметичну або логічну операцію. Для таких "обчислювальних елементів" у разі використання конвеєрного оброблення даних ефективна швидкість обчислень (R) вища, ніж без її використання. 	
Примітка X. 	Для "ОЕ", який виконує багаторазові арифметичні операції за один цикл (наприклад, два додавання за цикл або дві ідентичні логічні операції за цикл), час обчислення t визначається за формулою:
  
час циклу 

t = 
_______________________________________________. 

кількість арифметичних операцій у циклі 

"Обчислювальні елементи", що виконують різні типи арифметично-логічних операцій в одному машинному циклі, повинні розглядатися як множина роздільних "обчислювальних елементів", що працюють одночасно (наприклад, "ОЕ", що виконує в одному циклі операції додавання та множення, повинен розглядатися як два "обчислювальних елементи", один з яких виконує додавання за один цикл, а другий - множення за один цикл). Якщо в одному "ОЕ" реалізуються як скалярні, так і векторні функції, то використовують значення найкоротшого часу виконання. 	
Примітка Y. 	Якщо в "ОЕ" не реалізується ні додавання ПК, ні множення ПК, а виконується ділення ПК, то
  
1 

RПК = 
____________. 

tПК ділення 

Якщо в "ОЕ" реалізується обернена величина "ОЕ", але не додавання ПК, не множення ПК або не ділення ПК, тоді
  
1 

RПК = 
____________________. 

tПК оберненої величини 

Якщо немає і ділення, то виконується еквівалентна операція. Якщо жодна із зазначених команд не використовується, то Rпк = 0. 	
Примітка Z. 	Проста логічна операція - операція, у якій в одній команді виконується одна логічна дія не більше ніж над двома операндами заданої довжини. 
Складна логічна операція - операція, у якій в одній команді виконуються багаторазові логічні дії над двома або більше операндами та видається один або кілька результатів. 
Швидкість обчислень розраховується для всіх апаратно підтримуваних довжин операндів, при цьому розглядаються обидві послідовні операції (якщо підтримуються) та непослідовні операції, що використовують найкоротші операції для кожної довжини операнда, з урахуванням:
1) послідовних операцій або операції регістр-регістр. Виключаються надзвичайно короткі операції, що генеруються для операції на заздалегідь визначеному операнді або операндах (наприклад, множення на 0 або 1). Якщо операцій типу регістр-регістр немає, то слід керуватися пунктом 2;
2) найшвидшої операції регістр-пам'ять або пам'ять-регістр. Якщо немає і таких, то слід керуватися пунктом 3;
3) операції пам'ять-пам'ять. 	
У будь-якому випадку використовуйте найкоротші операції, зазначені виробником у паспортних даних. 
Етап 2: ТП для кожної довжини операнда ДС, що підтримується. 
Перерахуйте ефективну швидкість обчислень R (або R") з урахуванням коригування довжини слова L, як наведено нижче: 
ТП = R х L, 
де L = (1/3 + ДС/96). 
Примітка. 	Довжина слова (ДС), що використовується в цих розрахунках, - це довжина операнда в бітах. (Якщо в операції задіяні операнди різної довжини, то користуйтеся максимальною ДС). 
Комбінація мантиси АЛП та експоненти АЛП у процесорі з плаваючою крапкою або функціональному пристрої вважається одним "ОЕ" з ДС, що дорівнює кількості бітів у представленні даних (32 або 64 розряди) під час обчислення "СТП". 	
Це перелічення не застосовується до спеціалізованих логічних процесорів, у яких "операція заперечення еквівалентності" не використовується. У цьому випадку ТП = R. 
Вибір максимального результуючого значення ТП для кожного: 
"ОЕ", що використовує лише ФК (RФК); 
"ОЕ", що використовує лише ПК (RПК); 
"ОЕ", що використовує комбінацію ПК та ФК ОЕ (R); 
простого логічного процесора, що не виконує жодної із зазначених арифметичних операцій, та 
спеціального логічного процесора, що не виконує жодної із зазначених арифметичних або логічних операцій. 
Етап 3: 	Розрахунок "СТП" для конфігурацій "обчислювальних елементів", включаючи ЦП. 	

Для ЦП з одним "ОЕ" - "СТП" = ТП (для "обчислювальних елементів", що виконують операції як з ФК, так і з ПК, ТП = max (ТПФК, ТППК). 
Для конфігурацій усіх "обчислювальних елементів", що працюють одночасно, "СТП" обчислюється так: 
Примітки. 	1. Для конфігурацій, у яких усі "обчислювальні елементи" одночасно не працюють, з можливих конфігурацій "обчислювальних елементів" обирається конфігурація з найбільшою "СТП". Значення ТП для кожного "ОЕ" можливої конфігурації, що використовується для підрахунку "СТП", обирається як максимально можливе теоретичне значення. 	
Особлива примітка. 	Можливі конфігурації, у яких "обчислювальні елементи" працюють одночасно, визначаються за результатами роботи всіх "обчислювальних елементів", починаючи із найповільнішого "ОЕ" (він потребує більшої кількості циклів для завершення операцій) та закінчуючи найшвидшим "ОЕ". Конфігурація "обчислювальних елементів", яка встановлюється протягом обчислювального циклу, є можливою конфігурацією. 
Під час визначення результату повинні братися до уваги всі технічні засоби та (або) схема обмеження цілісності операцій, що перекриваються.
2. Один кристал інтегральної схеми або одна друкована плата може вміщувати множину "обчислювальних елементів". 
3. Виробник обчислювальної системи в інструкції або брошурі з експлуатації цієї системи оголошує про наявність суміщених, паралельних або одночасних операцій або дій. 
4. Значення "СТП" не додається для конфігурацій "ОЕ", взаємно пов'язаних у "локальні мережі", обчислювальні мережі, об'єднані пристроями та контролерами введення-виведення та будь-якими іншими взаємопов'язаними системами передачі, реалізованими програмними засобами. 
5. Значення "СТП" повинні додаватися для множин "обчислювальних елементів", спеціально призначених для підвищення їх характеристик за рахунок об'єднання "обчислювальних елементів", їх одночасної роботи із загальною або колективною пам'яттю, у разі об'єднання "обчислювальних елементів" в єдину конфігурацію шляхом використання спеціально призначених технічних засобів.
Це не стосується "електронних збірок", описаних у позиції 4.A.3.c 
"СТП" = ТП1 + C2 х ТП2 +... + Cn х ТПn", 
де ТПі - теоретична продуктивність "обчислювальних елементів, упорядкована відповідно до їх значень, починаючи з ТП1, що має найбільше значення, далі ТП2 і ТПn, що має найменше значення; i = 1,..., n.
Сі - коефіцієнт, що визначається силою взаємозв'язків між "обчислювальними елементами"; i = 2,..., n. 	
У разі множини "обчислювальних елементів", що працюють одночасно та мають загальну пам'ять: 
C2 = C3 = C4 =... = Cn = 0,75 
Примітки. 	1. Якщо "СТП" обчислена зазначеним методом і значення її не перевищує 194 Мегатопсів, то Ci може бути визначено так: 
 C = ,   (i = 2,…,n),
де т - кількість "обчислювальних елементів" або груп "обчислювальних елементів" загального доступу. 
Умови: 
1) ТПi кожного "ОЕ" або групи "обчислювальних елементів" не перевищує 30 Мегатопсів; 
2) загальний доступ "обчислювальних елементів" або групи "обчислювальних елементів" до основної пам'яті (виключаючи кеш-пам'ять) здійснюється загальним каналом; та 
3) лише один "ОЕ" або група "обчислювальних елементів" може використовувати канал у будь-який заданий час. 	
Особлива примітка. 	Зазначене вище не стосується товарів, що підлягають контролю згідно з розділом 3. 	
  	2. Вважається, що "обчислювальні елементи" мають загальну пам'ять, якщо вони адресуються до загального блоку твердотільної пам'яті. Ця пам'ять може включати кеш-пам'ять, оперативну пам'ять або іншу внутрішню пам'ять. Зовнішня пам'ять типу дисководів, стрічкопротягувачів або дисків з довільним доступом сюди не належить. 	
Для складних "обчислювальних елементів" або груп "обчислювальних елементів", що не мають загальної пам'яті і пов'язані одним або більше каналами передачі даних: 
Ci = 0,75 х ki якщо i = 2,..., 32 (див. примітку нижче) 
Ci = 0,60 х ki якщо i = 33,..., 64 
Ci = 0,45 х ki якщо i = 65,..., 256 
Ci = 0,30 х ki якщо i більше 256, 
де ki - min (Si/Кr, 1); 
Kr - нормалізуючий фактор, що дорівнює 20 Мбайт/с; 
Sі - сума максимальних швидкостей передавання даних (у Мбайт/с) для всіх інформаційних каналів, які пов'язують "ітий" "ОЕ" або групу "обчислювальних елементів", що мають загальну пам'ять. 
Рівень Ci базується на номері "ОЕ", але не на номері вузла. 
Якщо обчислюється Ci для групи "обчислювальних елементів", то номер першого "ОЕ" в групі визначає власну межу для Ci. Наприклад, у конфігурації груп, що складаються з трьох "обчислювальних елементів", кожна 22-га група буде містити "ОЕ"64, "ОЕ"65, "ОЕ"66. Власна межа для Cі для цих груп дорівнює 0,60. 
Конфігурація "обчислювальних елементів" або груп "обчислювальних елементів" може бути визначена від найшвидшого до найповільнішого, тобто: 
ТП1   □ ТП2       □…..    □    ТПn та коли ТПі = ТПі + 1, то від найбільшого до найменшого, тобто: 
Ci   □   Ci + 1 
Примітка. 	ki-фактор не стосується "обчислювальних елементів" від 2 до 12, якщо ТПі, СЕ або групи "обчислювальних елементів" понад 50 Мегатопсів, тобто Cі для "обчислювальних елементів" від 2 до 12 дорівнює 0,75. 	
"АРР" - налаштована максимальна швидкість, з якою "цифрові комп'ютери" здійснюють 64-розрядні або більшої розрядності операції підсумовування та множення з плаваючою точкою. 
Скорочення, що використовуються у цій Технічній примітці: 
n - кількість процесорів у "цифровому комп'ютері"; 
i - процесор номер (i,...n); 
ti - час циклу процесора (ti = 1/Fi); 
Fi - частота процесора; 
Ri - максимальна швидкість обчислень з плаваючою точкою; 
Wi - коефіцієнт налаштування архітектури (architecture adjustment factor). 
"АРР" виражається у зважених терафлопсах (WT), тобто одиницях, що дорівнюють 1012 налаштованим операціям з плаваючою точкою за секунду. 
Стислий зміст методу обчислення "АРР" 
1. Для кожного процесора "i" визначається максимальна кількість здійснюваних зазначеним процесором, що входить до складу "цифрового комп'ютера", 64-розрядних або більшої розрядності операцій з плаваючою точкою за цикл. 
Примітка. 	Під час визначення кількості операцій з плаваючою точкою (FPO) враховуються тільки 64-розрядні або більшої розрядності операції підсумовування та/або множення. Усі операції з плаваючою точкою треба виражати величиною кількості операцій за цикл процесора; операції, що потребують багато циклів, можна виражати у часткових результатах за цикл. Для процесорів, не здатних здійснювати обчислення з плаваючою точкою над 64 розрядними або більш довгими операндами, ефективна швидкість обчислення R дорівнює нулю. 	
2. Розраховується швидкість операцій з плаваючою точкою R для кожного процесора Ri = FPOi/t; 
3. Розраховується "АРР" за формулою: 
"АРР" = W1 х RI + W2 х R2 +... + Wn x Rn. 
4. Для "векторних процесорів" Wi = 0.9. Для невекторних процесорів Wi = 0.3. 
Примітки. 	1. Для процесорів, які здійснюють у циклі складні операції, наприклад, підсумовування та множення, враховується кожна операція. 
2. Для процесора з конвеєрною обробкою даних ефективна швидкість обчислення R вище конвеєрної швидкості, якщо конвеєр завантажено повністю, або швидкості у разі не-конвеєрної обробки. 
3. Швидкість обчислення R кожного з процесорів, що входять до кластера (агрегації), повинна обчислюватися за її максимального значення, що є теоретично можливим до досягнення "АРР" комбінації. Допускається існування одночасних операцій, якщо у посібнику або проспекті виробника зазначені concurrent, паралельні або одночасні операції. 
4. Під час обчислення "АРР" не враховуються процесори, функції яких обмежені вводом/виводом та периферійними функціями (наприклад, накопичувача на дисках, зв'язку та монітору). 
5. Величини "АРР" не треба обчислювати для комбінацій процесорів, з'єднаних між собою "Локальними мережами", глобальними мережами, пристроями вводу/виводу спільного користування, контролерами вводу/виводу та будь-якими внутрішніми з'єднаннями зв'язку, які реалізуються за допомогою "програмного забезпечення".
6. Величини "АРР" треба обчислювати для 1) комбінацій процесорів, до складу яких входять процесори, спеціально призначені для підвищення продуктивності шляхом агрегування, одночасного функціонування та спільного використання пам'яті; або 2) комбінацій багатьох пристроїв пам'яті/процесорів, які функціонують одночасно з використанням спеціально призначеного апаратного забезпечення. 
7. "Векторний процесор" - це процесор з вбудованими командами, який одночасно здійснює багато обчислювальних операцій над векторами з плаваючою точкою (одновимірні матриці 64 розрядних або більш довгих чисел), маючи при цьому щонайменше 2 векторних функціональних блоки або щонайменше 8 векторних реєстраторів, кожний з яких має мінімум 64 елементи. 	

Розділ 5. Частина 1. ЗВ'ЯЗОК 
Номер позиції 	Найменування 	Код товару згідно з УКТЗЕД 	
5. 	Частина 1. 
ЗВ'ЯЗОК 	  	
Примітки. 	1. У цьому розділі визначається контрольний статус "компонентів", "лазерів", випробувального та "виробничого" обладнання, "програмного забезпечення", спеціально призначених для використання в системах та обладнанні зв'язку. 
2. "Цифрові комп'ютери", "супутнє обладнання" до нього або "програмне забезпечення", яке є суттєвим для використання і підтримки засобів зв'язку, зазначених у цьому розділі, розглядаються як "спеціально призначені компоненти" за умови, що вони є стандартними моделями, які звичайно постачаються виробником. Це включає розроблення, адміністрування, технічне обслуговування, проектування або рекламу комп'ютерних засобів або систем. 
3. Контрольний статус обладнання та "компонентів", зазначених у цій частині, що містять у своєму складі засоби, які спеціально призначені або безпосередньо можуть бути використані для виконання функцій "захисту інформації", визначається з урахуванням критеріїв, зазначених у частині 2 цього розділу (Захист інформації). 	
5.A.1. 	СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ І КОМПОНЕНТИ 	  	
5.A.1.a. 
[5A001] 	Обладнання зв'язку будь-якого типу, що має будь-яку з наведених нижче характеристик, властивостей або функцій: 
1) спеціально призначене для захисту від тимчасового електронного ефекту або електромагнітного імпульсу, що виникають під час ядерного вибуху; 
2) спеціально розроблене з підвищеною стійкістю до гамма-, нейтронного або іонного випромінювання; 
3) спеціально призначені для функціонування за межами інтервалу температур від 218 К (-55° C) до 397 К (+124° C) 	з 8517 
з 8525 
з 8527 
з 8543 	
Примітки. 	1. Згідно з позицією 5.A.1.a.3 підлягає контролю лише електронне обладнання.
2. Згідно з позиціями. 5.A.1.a.2 та 5.A.1.A.3 контролю не підлягає обладнання, призначене або модифіковане для використання на супутниках зв'язку. 	
5.A.1.b. 	Передавальні системи та обладнання зв'язку і "спеціально призначені компоненти" та "супутнє обладнання", що мають будь-яку з наведених нижче характеристик, функцій або особливостей:
1) системи підводного зв'язку, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 	з 8517 
з 8525 
з 8527 
з 8543 	
	a) акустична несуча частота перебуває за межами діапазону від 20 кГц до 60 кГц; 	8518 50 90 00 	
	b) з використанням електромагнітної несучої частоти менше ніж 30 кГц; 	8525 20 91 00, 
8525 20 99 00 	
	c) з використанням пристроїв керування електронним випромінюванням; 	8525 20 91 00, 
8525 20 99 00 	
	2) радіоапаратура, яка функціонує в діапазоні частот від 1,5 МГц до 87,5 МГц і має будь-яку з наведених нижче характеристик: 	8525 20 91 00, 
8525 20 99 00,
з 8543 89, 	
	a) наявність адаптивних пристроїв, що забезпечують приглушення сигналу перешкод більше ніж на 15 дБ; 	8470 10 90 00 	
	b) має все, наведене нижче: 
1) автоматичне прогнозування та вибір значення частоти, а також "загальної швидкості цифрової передачі" на канал для її оптимізації; 	  	
	2) наявність лінійного підсилювача потужності, здатного одночасно підтримувати множину сигналів з вихідною потужністю 1 кВт або більше в частотному діапазоні від 1,5 МГц до 30 МГц чи 250 Вт або більше в частотному діапазоні від 30 МГц до 87,5 МГц, під час "пропускання миттєвої ширини смуги частот" одна октава або більше і з вмістом гармонік та спотворювань на виході краще ніж - 80 дБ; 	8525 10 90 00, 
8525 20 91 00, 
8525 20 99 00 	
5.A.1.b. 	3) радіоапаратура, яка використовує методи "розширення спектра" або методи "стрибкоподібного переналагодження частоти", інша, ніж зазначена в позиції 5.A.1.b.4., і має будь-яку з наведених нижче характеристик: 	  	
	a) наявність кодів розширення, що мають можливість програмування користувачем; 
b) загальна ширина смуги частот передачі, яка в 100 і більше разів перевищує смугу частот одного інформаційного каналу і становить понад 50 кГц; 	8525 20 91 00, 
8525 20 99 00 
8525 20 91 00, 
8525 20 99 00 	
Примітка. 	Згідно з позицією 5.A.1.b.3.b контролю не підлягає радіообладнання, спеціально призначене для цивільних стільникових, систем радіозв'язку. 	
Примітка. 	Згідно з позицією 5.A.1.b.3 контролю не підлягає обладнання, призначене для експлуатації при вихідній потужності 1 Вт або менше. 	
5.A.1.b. 
  	4) радіообладнання, в якому використовується метод надширокосмугової модуляції з кодами ущільнення каналів, скремблірування або кодами ідентифікації мереж з можливістю програмування користувачем, яке має будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) ширину смуги частот понад 500 МГц; або 	з 8525 
з 8527 	
	b) "відносну ширину смуги частот" 20 відсотків або більше; 		
	5) радіоприймачі з цифровим керуванням, які мають усі наведені нижче характеристики: 
a) кількість каналів понад 1000; 
b) мають "час перемикання частоти" менше ніж 1 мс;
c) здійснюють автоматичний пошук або сканують частину електромагнітного спектра; 
d) ідентифікують прийнятий сигнал або тип передавача; або 	з 8527 	
Примітка. 	Згідно з позицією 5.A.1.b.4 контролю не підлягає радіообладнання, спеціально призначене для використання разом із цивільними стільниковими системами радіозв'язку. 	
  	6) виконують функції цифрового "оброблення сигналів", які забезпечують цифрове кодування мови із швидкістю менше ніж 2400 біт/с 	8525 20 91 00, 
8525 20 99 00, 
з 8543 89 	
Технічні примітки. 	1. Для кодування мови із змінною швидкістю позиція 5.A.1.b.6 застосовується до виведення даних кодування мови, що відповідають зв'язній мові.
2. Для цілей позиції 5.A.1.b.6. термін "кодування мови" визначає методи, під час використання яких відбираються зразки людської мови, які потім перетворюються на цифровий сигнал з урахуванням її специфічних характеристик. 	
5.A.1.c. 	Волоконно-оптичні кабелі зв'язку, оптичні волокна і "спеціально призначені компоненти" для них та допоміжне обладнання, наведене нижче: 	8544 70 00 10, 
8544 70 00 90, 
9001 10 10 00, 
9001 10 90,
9001 90 90 00 	
  	1) оптичні волокна завдовжки понад 500 м, що мають міцність на розрив 2 х 109 Н/м2 або більше, яка гарантована виробником; 	  	
Технічна примітка. 	Контрольні випробування: перевірка на стадіях виготовлення або після виготовлення полягає у прикладанні заданої напруги до волокна завдовжки від 0,5 до 3 м на швидкості ходу від 2 до 5 м/с під час проходження волокон між провідними валами приблизно 150 мм у діаметрі. При цьому зовнішня навколишня температура становить 293 К (20° C), відносна вологість - 40 відсотків.
Для виконання контрольних випробувань можуть застосовуватися еквівалентні національні стандарти. 	
  	2) волоконно-оптичні кабелі та допоміжне обладнання, призначені для використання під водою 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 5.A.1.c.2 контролю не підлягають стандартні телекомунікаційні кабелі та аксесуари для цивільного зв'язку. 	
Особливі примітки. 	1. Для підводних складених кабелів, а також з'єднувачів до них див. позицію 8.A.2.a.3.
2. Для волоконно-оптичних корпусних роз'ємів і з'єднувачів див. позицію 8.A.2.c. 	
5.A.1.d. 	"Фазовані антенні ґратки з електронним керуванням діаграми направленості", які працюють у діапазоні частот понад 31,8 ГГц 	з 8529 10 	
Примітка. 	Згідно з позицією 5.A.1.d контролю не підлягають "фазовані антенні гратки з електронним керуванням діаграми направленості" для систем посадки, оснащених обладнанням та приладами, що відповідають вимогам стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) для мікрохвильових систем посадки (MLS). 	  	
5.A.1.e. 	Радіопеленгаторне обладнання, яке працює на частотах понад 30 МГц, має усі з наведених нижче характеристик і "спеціально призначені компоненти" для нього: 	8527 90 98 00 
з 8529 90 
8470 10 90 00 
8543 40 00 00 	
	1) "пропускання миттєвої ширини смуги частот", що дорівнює 10 МГц або більше; 	з 8543 89 	
  	2) здатність здійснювати пеленгацію лінії азимута (пеленага) (LOB) до радіопередавачів, з якими немає взаємодії, що мають тривалість сигналу менше 1 мс. 	з 8543 90 	
5.A.1.f. 	Обладнання для створення навмисних перешкод, спеціально призначене або модифіковане для навмисного та вибіркового перешкоджання, недопущення використання, блокування або погіршення якості послуг стільникового мобільного зв'язку, що має будь-яку з наведених нижче характеристик, та спеціально призначені для нього компоненти: 
1) імітація функцій обладнання для мереж радіодоступу (Radio Access Network - RAN), або 
2) визначення та використання спеціальних характеристик протоколу мобільного зв'язку, що застосовується (наприклад, GSM). 	з 8525 	
Особлива примітка. 	Щодо обладнання для створення навмисних перешкод роботі Глобальних супутникових навігаційних систем (GNSS) див. Список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807. 	
5.B.1. 	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА 	  	
6.B.1.a. 
[5B001] 	Обладнання і "спеціально призначені компоненти" або аксесуари для нього, спеціально призначені для "розроблення", "виробництва" чи "використання" обладнання, функцій або ознак, що підлягають контролю згідно з цією частиною 	з 8543 89 
з 9026 80 
з 9030 39 
з 9030 89 
з 9031 80 	
Примітка. 	Згідно з позицією 5.B.1.a контролю не підлягає обладнання для визначення параметрів оптичних волокон, у якому не використовуються напівпровідникові "лазери". 	
5.B.1.b. 	Обладнання і "спеціально призначені компоненти" та аксесуари для нього, спеціально призначені для "розроблення" будь-якого з наведеного нижче обладнання телекомунікаційної передачі або комутаційного обладнання: 
1) обладнання, яке використовує цифрову техніку, призначене для роботи із "загальною швидкістю цифрової передачі" понад 15 Гбіт/с; 	з 84 	
Технічна примітка. 	Для комутаційного обладнання "загальна швидкість цифрової передачі" вимірюється на порту або лінії, що має найвищу швидкість передачі. 	
  	2) обладнання, яке використовує "лазер" і має будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) довжину хвилі передачі понад 1750 нм; 
b) здійснює "оптичне підсилення"; 
c) використовує когерентну оптичну передачу або когерентну оптичну детекторну техніку (так звані оптичні гетеродини або гомодинну техніку); 
d) використовує аналогову техніку і має смугу пропускання понад 2,5 ГГц; 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 5.B.1.b.2.d контролю не підлягає обладнання, спеціально призначене для "розроблення" систем комерційного телебачення. 	
  	3) обладнання, у якому використовується "оптична комутація"; 
4) радіообладнання, яке застосовує техніку квадратурно-амплітудної модуляції (QAM) з рівнем вище 256; 
5) обладнання з використанням "передачі сигналів через спільний канал", які працюють в непов'язаному режимі. 	  	
5.C.1. 	МАТЕРІАЛИ 	  	
  	Відсутні 	  	
5.D.1. 	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 	  	
5.D.1.a. 
[5D001] 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" чи "використання" обладнання, функцій або ознак, зазначених у цій частині. 	з 8524 	
5.D.1.b. 	"Програмне забезпечення", спеціально розроблене або модифіковане для підтримки "технологій", зазначених у позиції 5.E.1. 	з 8524 	
5.D.1.c. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для забезпечення характеристик, функцій чи ознак обладнання, яке підлягає контролю згідно з позиціями 5.A.1 або 5.B.1. 	з 8524 	
5.D.1.d. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення" будь-якого з наведеного нижче обладнання телекомунікаційної передачі або комутаційного обладнання: 
1) обладнання, яке використовує цифрову техніку, призначене для роботи із "загальною швидкістю цифрової передачі" понад 15 Гбіт/с; 	з 8524 
з 8471 70 	
Технічна примітка. 	Для комутаційного обладнання "загальна швидкість цифрової передачі" вимірюється на порту або лінії, що має найвищу швидкість передачі. 	
  	2) обладнання, яке використовує "лазер" і має будь-яку з наведених нижче характеристик: 	  	
	a) довжину хвилі передачі понад 1750 нм; або 
b) використовує аналогову техніку і має смугу пропускання понад 2,5 ГГц; 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 5.D.1.d.2.b не контролюється "програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення" систем комерційного телебачення. 
3) обладнання, у якому використовується "оптична комутація"; 
4) радіообладнання, яке застосовує техніку квадратурно-амплітудної модуляції (QAM) з рівнем вище 256 	
5.E.1. 	ТЕХНОЛОГІЯ, ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ 	  	
5.E.1.a. 
[5E001] 	"Технологія" відповідно до загальних приміток для "розроблення", "виробництва" або "використання" (за винятком експлуатації) обладнання, функцій, ознак або "програмного забезпечення", зазначеного у цій частині 	з 3705, 
з 3706, 
з 8524, 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00 	
5.E.1.b. 	Спеціальні "технології", наведені нижче: 
1) "технологія", "необхідна" для "розроблення" або "виробництва" обладнання зв'язку, спеціально призначеного для використання на борту супутників; 
2) "технологія" для "розроблення" або "використання" комплектів апаратури "лазерного" зв'язку з можливістю автоматичного захвату і супроводження сигналу та підтримки зв'язку через екзосферу або заглиблене (водне) середовище; 
3) "технологія" "розроблення" цифрових стільникових систем радіозв'язку; 
4) "технологія" для "розроблення" апаратури, яка використовує методи "розширення спектра", включаючи методи "стрибкоподібного переналагодження частоти" 	з 3705, 
з 3706, 
з 8524, 
4901 99 00 00
4906 00 00 00 	
5.E.1.c. 	"Технологія", відповідно до загальних приміток, для "розроблення" або "виробництва" будь-якого з наведеного нижче обладнання телекомунікаційної передачі або комутаційного обладнання:
 	з 3705, 
3706, 8524, 
З 8471 70 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00 	
	1) обладнання, яке використовує цифрову техніку, із "загальною швидкістю цифрової передачі" понад 15 Гбіт/с; 	  	
Технічна примітка. 	Для комутаційного обладнання "загальна швидкість цифрової передачі" вимірюється на порту або лінії, що має найвищу швидкість передачі. 	
  	2) обладнання, яке використовує "лазер" і має одну з наведених нижче характеристик: 
a) довжину хвилі передачі понад 1750 нм; 
b) здійснює "оптичне підсилення" з використанням фторолегованих волоконно-оптичних підсилювачів (PDFFA); 
c) використовує когерентну оптичну передачу або когерентну оптичну детекторну техніку (так звані оптичні геретодини або гомодинну техніку); 
d) використовує техніку мультиплексного розподілу спектрального діапазону (довжини хвилі) не менше ніж на 8 оптичних несучих частот в одному оптичному вікні; 
e) використовує аналогову техніку і має смугу пропускання понад 2,5 ГГц; 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 5.E.1.c.2.e не контролюється "технологія" для "розроблення" або "виробництва" систем комерційного телебачення. 	
  	3) обладнання, у якому використовується "оптична комутація"; 
4) радіообладнання, яке має такі характеристики:
a) застосовує техніку квадратурно-амплітудної модуляції (QAM) з рівнем вище 256; або 
b) працює з вхідними або вихідними частотами понад 31,8 ГГц; або 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 5.E.1.c.4.b не контролюється "технологія" для "розроблення" або "виробництва" обладнання, призначеного або модифікованого для роботи в будь-якому діапазоні частот, "виділеному ITU" для надання послуг радіозв'язку, але не для радіовизначення. 	
  	5) обладнання з використанням "передачі сигналів через спільний канал", які працюють в непов'язаному режимі. 	  	
5.E.1.d. 	"Послуги та роботи" у відношенні товарів подвійного використання, зазначених у позиціях 5.A.1., 5.B.1., 5.D.1. або 5.E.1. 	  	

Розділ 5. Частина 2. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 
Номер позиції 	Найменування 	Код товару згідно з УКТЗЕД 	
5. 	Частина 2.
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 	  	
Примітки. 	1. Статус контролю за обладнанням, "програмним забезпеченням", системами, "електронними збірками" спеціального призначення, модулями, інтегральними схемами, складовими частинами чи функціями "захисту інформації" визначається у цій частині, навіть у разі, коли вони є "компонентами" або "електронними збірками" іншого обладнання.
2. Не підлягають контролю вироби, зазначені у позиціях цієї частини, коли вони перевозяться у супроводі їх користувача для використання ним особисто. 
3. Криптографічна примітка. 
Згідно з позиціями 5.A.2 і 5.D.2 не підлягають контролю вироби, які відповідають усім таким умовам: 
a) загальнодоступність для громадськості шляхом продажу без обмежень у пунктах роздрібної торгівлі, призначених для будь-чого з наведеного нижче: 
1) торговельних операцій у роздріб; 
2) торговельних операцій за поштовими замовленнями; 
3) електронних торговельних операцій; або 
4) торговельних операцій за замовленнями по телефону; 
b) користувачі самостійно не можуть легко змінити криптографічну функціональність; 
c) розроблені для інсталяції користувачем без подальшої значної допомоги з боку постачальника; 
d) виключено; 
e) у разі необхідності детальна інформація про зазначені вироби буде доступною і за вимогою її може бути надано до відповідного повноважного органу в країні експортера з метою перевірки на відповідність умовам, зазначеним у пунктах a - c. 
4. Рішення про відповідність товарів умовам криптографічної примітки 3, приміток до позицій 5.A.2 і 5.D.2 приймається Держекспортконтролем на підставі висновку Держспецзв'язку. 	
Технічна примітка. 	У цій частині під час визначення довжини ключа контрольні біти не враховуються. 	
5.A.2. *,** 	СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ І КОМПОНЕНТИ 	  	
____________
* Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
** Товар, для одержання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) якого експортерами чи імпортерами разом із заявою до Держекспортконтролю подається погодження Держспецзв'язку. 	
5.A.2.a. 
[5A002] 	Системи, обладнання, "електронні збірки" спеціального призначення, модулі та інтегральні схеми для "захисту інформації", наведені нижче, та інші спеціально розроблені "компоненти" для цього: 	з 8471,
з 8542, 
8543 89 95 00, 
з 8543 90 	
Особлива примітка. 	Статус контролю за приймальним обладнанням глобальних навігаційних супутникових систем, що містять або використовують пристрої дешифрування, а саме глобальною системою місцевизначення (GPS) або глобальною навігаційною супутниковою системою (GLONASS), визначається з урахуванням критеріїв, зазначених у позиції 7.A.5. 	
  	1) розроблені або модифіковані для використання "криптографії" із застосуванням цифрової техніки, що виконують будь-які криптографічні функції, відмінні від автентифікації або цифрового підпису і мають одне з наведеного нижче: 	  	
Технічні примітки. 	1. До функцій автентифікації та цифрового підпису належить також функція управління відповідним ключем. 
2. Автентифікація включає в себе всі аспекти контролю доступу, де немає шифрування файлів або тексту, за винятком шифрування, що безпосередньо пов'язане із захистом паролів, персональних ідентифікаційних номерів (PINs) або подібних даних для запобігання несанкціонованому доступу. 
3. До "криптографії" не належить "фіксована" компресія даних або методи кодування. 	
Примітка. 	Позиція 5.A.2.a.1 включає обладнання, розроблене або модифіковане для використання "криптографії" із застосуванням аналогових принципів, реалізованих на цифровій техніці. 	
  	a) "симетричний алгоритм" з довжиною ключа більше ніж 56 біт; або 
b) "асиметричний алгоритм", в якому алгоритм захисту базується на будь-чому з наведеного нижче: 
1) факторизації (розкладанні на множники) цілих чисел розрядністю більше ніж 512 біт (наприклад, RSA); 
2) обчисленні дискретних логарифмів в мультиплікативній групі кінцевого поля розрядністю більше ніж 512 біт (наприклад, Diffie-Hellman no Z/pZ); або 
3) дискретному логарифмі, який належить до групи, не зазначеної у позиції 5.A.2.a.1.b.2, з розрядністю групи більше ніж 112 біт (наприклад, Diffie-Hellman по еліптичній кривій); 
2) розроблені або модифіковані для виконання криптоаналітичних функцій; 
3) виключено; 
4) спеціально розроблені або модифіковані з метою зменшення небажаного витоку інформаційних сигналів, крім того, що необхідно для безпеки здоров'я, довкілля або для приведення у відповідність з вимогами стандартів на електромагнітні перешкоди; 
5) розроблені або модифіковані з метою використання "криптографічних" методів генерації розширювального коду для систем "розширення спектра", що не підлягають контролю згідно з позицією 5.A.2.a.6, у тому числі псевдовипадковий код для систем "псевдовипадкової перебудови частоти"; 
6) розроблені або модифіковані для використання методу криптографії, в якому здійснюється генерація кодів ущільнення каналів, скремблірування або кодів ідентифікації мереж для систем, що застосовують метод "надширокосмугової модуляції"; 	  	
	a) ширину смуги частот понад 500 МГц; або 
b) "відносну ширину смуги частот" 20 відсотків або більше; 
7) підпозицію виключено; 
8) кабельні системи зв'язку, спроектовані або модифіковані з використанням механічних, електричних або електронних засобів для виявлення таємного проникнення;
9) розроблені або модифіковані для використання "квантової криптографії" 	з 8544 	
Технічна примітка. 	"Квантова криптографія" відома також як "квантовий розподіл ключів" (QKD). 	
Примітка. 	Згідно з позицією 5.A.2 контролю не підлягають: 
a) "персоніфіковані інтелектуальні картки", у яких криптографічні можливості обмежені для використання в обладнанні або системах, за винятком таких, які контролюються відповідно до пунктів від b до f цієї примітки. У разі коли "персоніфіковані інтелектуальні картки" багатофункціональні, статус контролю за кожною функцією визначається окремо;
b) приймальне обладнання для радіомовлення, комерційного телебачення або подібних видів мовлення для обмеженої аудиторії споживачів без цифрового шифрування, крім випадків, коли воно використовується виключно для обміну інформацією з відповідними провайдерами мовлення стосовно рахунків або програм; 
c) обладнання, у якому криптографічні можливості не доступні користувачеві і яке було спеціально розроблене та обмежене можливістю здійснювати одне з наведеного нижче: 
1) виконувати програмне забезпечення із захистом від копіювання;
2) доступ до будь-чого з: 
a) захищеного від копіювання змісту, що зберігається на доступному тільки для читання носії інформації; або 
b) інформації, що зберігається в зашифрованій формі на носії (наприклад, пов'язана із захистом прав інтелектуальної власності), коли такий носій пропонується для вільного продажу покупцям в ідентичних комплектах; або
3) одноразове копіювання аудіо/відеоінформації, захищеної авторським правом; 
4) шифрування та дешифрування для захисту бібліотек, атрибутів проекту або пов'язаних з ними даних для проектування напівпровідникових пристроїв або інтегральних схем;
a) криптографічне обладнання, спеціально розроблене та обмежене можливістю використання для розрахункових банківських або грошових операцій; 	
Технічна примітка. 	До "грошових операцій", зазначених у пункті d цієї примітки, належать збори та виплати платежів або операції з кредитними картками.
e) портативні або мобільні радіотелефони для цивільного використання (наприклад, для використання у комерційних цивільних стільникових системах радіозв'язку), які не можуть здійснювати абонентське (наскрізне) шифрування;
f) обладнання бездротового телефонного зв'язку, яке не може здійснювати абонентське (наскрізне) шифрування і має згідно з інструкцією виробника максимальний радіус дії без додаткового посилення (тобто однопролітний, без ретрансляції, сигнальний імпульс, що надсилається між терміналом і домашнім базовим блоком) менше ніж 400 м. 	
5.B.2. *,** 	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА 	  	
____________
* Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
** Товар, для одержання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) якого експортерами чи імпортерами разом із заявою до Держекспортконтролю подається погодження Держспецзв'язку. 	
5.B.2.a. 
[5B002] 	Обладнання, спеціально розроблене для: 
1) "розроблення" обладнання або функцій, що підлягають контролю відповідно до цієї частини, включаючи обладнання для вимірювання або випробування; 
2) "виробництва" обладнання або функцій, що підлягають контролю відповідно до цієї частини, включаючи обладнання для вимірювання, випробування, ремонту або виробництва 	з 8471, 
8543 	
5.B.2.b. 	Вимірювальне обладнання, спеціально розроблене для оцінки або підтвердження функцій "захисту інформації", що підлягають контролю згідно з позицією 5.A.2 або 5.D.2 	з 8471 
з 8543 	
5.C.2. 	МАТЕРІАЛИ  	  	
  	Відсутні 	  	
5.D.2. *,** 	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 	  	
____________
* Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю. 
** Товар, для одержання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) якого експортерами чи імпортерами разом із заявою до Держекспортконтролю подається погодження Держспецзв'язку. 	
5.D.2.a. 
[5D002] 	"Програмне забезпечення", спеціально розроблене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" чи "використання" обладнання або "програмного забезпечення", що підлягають контролю згідно з цією частиною 	з 8524 	
5.D.2.b. 	"Програмне забезпечення", спеціально розроблене або модифіковане для підтримки "технологій", що підлягають контролю згідно з позицією 5.E.2 	з 8524 	
5.D.2.c. 	Спеціальне "програмне забезпечення", наведене нижче: 
1) "програмне забезпечення", яке має характеристики або може виконувати чи відтворювати функції обладнання, що підлягає контролю відповідно до позиції 5.A.2 або 5.B.2; 
2) "програмне забезпечення" для сертифікації "програмного забезпечення", що підлягає контролю згідно з позицією 5.D.2.c.1 	з 8524 	
Примітка. 	Згідно з позицією 5.D.2 контролю не підлягає: 
a) "програмне забезпечення", що необхідне для "використання" в обладнанні, яке не підлягає контролю згідно з приміткою до позиції 5.A.2;
b) "програмне забезпечення", що виконує будь-які функції обладнання, яке не підлягає контролю згідно з приміткою до позиції 5.A.2. 	
5.E.2. *,** 	ТЕХНОЛОГІЯ, ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ 	  	
____________
* Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю. 
** Товар, для одержання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) якого експортерами чи імпортерами разом із заявою до Держекспортконтролю подається погодження Держспецзв'язку. 	
5.E.2.a. 
[5E002] 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", яке підлягає контролю згідно з цією частиною. 	з 3705, 
3706, 8524, 
З 8471 70 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00 	
5.E.2.b. 	"Послуги та роботи" у відношенні товарів подвійного використання, зазначених у позиціях 5.A.2., 5.B.2., 5.D.2. або 5.E.2. 	  	

Розділ 5. Частина 3. СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
Номер позиції 	Найменування 	Код товару згідно з УКТЗЕД 	
5.A.3.*,*** 	ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНШІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НЕГЛАСНОГО ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 	  	
____________
* Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
*** Товар, для одержання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) якого експортерами чи імпортерами разом із заявою до Держекспортконтролю подається погодження СБУ та Служби зовнішньої розвідки 	
5.A.3.a. 	Оптико-електронна техніка: 	  	
	1) мініатюрні фотокамери, замасковані під різні предмети; 	з 9006 	
	2) об'єктиви, обладнані винесеною вхідною зіницею типу "Pinhole"; 	з 9002 	
	3) мініатюрні теле-, відеокамери: 
a) обладнані об'єктивом з винесеною вхідною зіницею типу "Pinhole"; 
b) замасковані під різні предмети; 
c) з чутливістю 0,01 лк і вище; 	з 8521, 8525 	
	4) прилади нічного бачення з можливістю реєстрації зображення; 	з 9005 	
	5) технічні жорсткі та гнучкі ендоскопи з каналом освітлення і діаметром, меншим ніж 10 мм 	з 9013 	
5.A.3.b. 	Переносні лазерні системи для вимірювання малих переміщень та вібрації твердих поверхонь 	з 9013 	
5.A.3.c. 	Мікрофони направленої дії, у тому числі ті, що замасковані під різні предмети 	з 8518 	
5.A.3.d. 	Малогабаритні технічні засоби або пристрої: 	  	
	1) радіомікрофони, замасковані під різні предмети; 	з 8525 	
	2) засоби зняття інформації з мереж та систем телекомунікацій, обладнані спеціальними пристроями фіксації, збереження чи передачі отриманої інформації, у тому числі з пристроями дистанційного керування; 	з 8518, 8520, 
8525, 8527, 
8543 	
	3) вібродатчики з пристроями підсилення та передачі інформації по радіоканалу 	з 9031 	
5.A.3.e. 	Спеціальні засоби відмикання замикальних пристроїв для негласного проникнення у приміщення, сховища, транспортні засоби тощо: 	  	
	1) механічні; 	8301 70 00 00 	
	2) електронні, у тому числі типу "Linklock" 	з 8471 	
5.A.3.f. 	Переносні рентгенівські системи 	з 9022 	
5.A.3.g. 	Оповіщувачі охоронної сигналізації, оснащені вбудованою телекамерою та/або мікрофоном 	з 8531 	
5.B.3.*,*** 	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ. КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА 	  	
____________
* Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
*** Товар, для одержання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) якого експортерами чи імпортерами разом із заявою до Держекспортконтролю подається погодження СБУ та Служби зовнішньої розвідки. 	
5.B.3.a. 
[5B002] 	Обладнання, спеціально призначене для: 
1) "розроблення" обладнання або функцій, що підлягають контролю відповідно до цієї частини, включаючи вимірювальне або випробувальне обладнання; 
2) "виробництва" обладнання або функцій, що підлягають контролю відповідно до цієї частини, включаючи вимірювальне, випробувальне, ремонтне або виробниче обладнання 	з 8471, 
8543 	
5.B.3.b. 	Вимірювальне обладнання, спеціально призначене для оцінки або підтвердження функцій, що підлягають контролю згідно з позицією 5.A.3 	з 8471 
з 8543 	
5.C.3. 	МАТЕРІАЛИ 	  	
  	Відсутні 	  	
5.D.3.*,*** 	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 	  	
5.D.3.a. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", що підлягають контролю згідно з цією частиною 	з 8524 	
5.D.3.b. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для підтримки "технологій", що підлягають контролю згідно з позицією 5.E.3 	з 8524 	
5.D.3.c. 	Спеціальне "програмне забезпечення", яке має характеристики або може виконувати чи відтворювати функції обладнання, що підлягає контролю відповідно до позиції 5.A.3 	з 8524 	
5 E.3 *, *** 	ТЕХНОЛОГІЯ, ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ 	  	
 ____________
* Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
*** Товар, для одержання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) якого експортерами чи імпортерами разом із заявою до Держекспортконтролю подається погодження СБУ та Служби зовнішньої розвідки.  	 	
5.E.3.a. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", яке підлягає контролю згідно з цією частиною. 	з 3705, 
з 8524, 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00 	
5.E.3.b. 	"Послуги та роботи" у відношенні товарів подвійного використання, зазначених у позиціях 5.A.1., 5.B.3., 5.D.3. або 5.E.3. 	  	

Розділ 6. ОПТИКА І "ЛАЗЕРИ"  
Номер позиції 	Найменування 	Код товару згідно з УКТЗЕД 	
6. 	Розділ 6. ОПТИКА І "ЛАЗЕРИ" 	  	
6.A. 	СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ І КОМПОНЕНТИ 	  	
6.A.1. 
[6A001] 	АКУСТИКА 	  	
6.A.1.a. 	Морські акустичні системи, обладнання, наведені нижче, і "спеціально призначені компоненти" для них: 
1) активні (що передають або передають та приймають)
системи, обладнання і "спеціально призначені компоненти" для них, наведені нижче: 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.1.a.1 контролю не підлягають: 
a) гідролокатори глибини вертикальної дії без функції сканування променя понад ±20°, які мають обмежене використання для вимірювання глибини, відстані до занурених або заглиблених об'єктів або косяків риби; 
b) акустичні буї, наведені нижче: 
1) аварійні акустичні буї; 
2) імпульсні акустичні буї з дистанційним керуванням, спеціально призначені для переміщення або повернення їх у підводне положення. 	
  	a) широкооглядові системи вимірювання глибини, призначені для картографування морського дна, які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) призначені для вимірювання при кутах відхилення променя від вертикалі понад 20°; 
2) призначені для вимірювання глибин понад 600 м від поверхні води; 
3) призначені для забезпечення будь-якої з наведених нижче характеристик: 
a) об'єднання кількох променів, вужчих ніж 1,9°; 
b) точності вимірів глибини поперек смуги огляду, одержаної шляхом усереднення окремих вимірів у межах смуги огляду, кращої ніж 0,3 відсотка; 	9015 80 91 00, 
9015 90 00 00 	
	b) системи виявлення або визначення місцезнаходження об'єкта, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) частоту передачі нижче ніж 10 кГц; 
2) рівень звукового тиску понад 224 дБ (1 мкПа на 1 м) для обладнання з робочою частотою у діапазоні від 10 кГц до 24 кГц включно; 
3) рівень звукового тиску понад 235 дБ (1 мкПа на 1 м) для обладнання з робочою частотою у діапазоні між 24 кГц та 30 кГц; 
4) формування променів, вужчих ніж 1° на будь-якій осі та з робочою частотою, нижчою ніж 100 кГц; 
5) призначені для функціонування на відстані однозначного виявлення цілі понад 5120 м; 
6) призначені витримувати тиск під час нормального функціонування на глибинах понад 1000 м та мають датчики з будь-якою з наведених нижче характеристик: 
a) динамічна компенсація тиску;
b) мають інший перетворювальний елемент, відмінний від цирконату-титанату свинцю; 	9015 80 91 00, 
9015 90 00 00 	
	c) акустичні випромінювачі, включаючи перетворювачі, що мають п'єзоелектричні, магнітострикційні, електрострикційні, електродинамічні або гідравлічні елементи, які функціонують окремо або в конструктивно заданій сукупності і мають одну з наведених нижче характеристик: 	9015 80 91 00, 
9015 90 00 00 	
Примітки. 
  	1. Контрольний статус акустичних випромінювачів, включаючи перетворювачі, спеціально призначені для іншого обладнання, визначається контрольним статусом іншого обладнання.
2. Згідно з позицією 6.A.1.a.1.c контролю не підлягають електронні джерела, які здійснюють тільки вертикальне зондування, або механічні (наприклад, пневмогармата або пароударна гармата), або хімічні (наприклад, вибухові) джерела. 	
	1) густина миттєвої випромінюваної акустичної потужності понад 0,01 мВт/мм2/Гц для приладів, які працюють на частотах нижче ніж 10 кГц; 
2) густина безперервної випромінюваної акустичної потужності понад 0,001 мВт /мм2 /Гц для приладів, які працюють на частотах нижче ніж 10 кГц; 	  	
Технічна примітка. 	Густина акустичної потужності визначається діленням вихідної акустичної потужності на добуток площі випромінювальної поверхні та робочої частоти. 	
  	3) здатність заглушення бокових пелюсток понад 22 дБ; 	  	
  	d) акустичні системи, обладнання і "спеціально призначені компоненти" для визначення положення надводних суден і підводних апаратів, призначені для функціонування на дистанції понад 1000 м з точністю позиціонування менше ніж 10 м (середньоквадратичне відхилення) під час вимірювання на відстані 1000 м; 	9015 80 11 00, 
9015 90 00 00 	
Примітка. 	Позиція 6.A.1.a.1.d включає: 
a) обладнання, яке використовує когерентне "оброблення сигналів" між двома або більше буями і гідрофонним блоком, що транспортується надводним судном або підводним апаратом; 
b) обладнання, здатне здійснювати автоматичну корекцію помилок швидкості поширення звуку для обчислення місцезнаходження. 	
  
  	2) пасивні (приймають у штатному режимі незалежно від зв'язку з активною апаратурою) акустичні системи, апаратура і 
"спеціально призначені компоненти" для них, наведені нижче: 	  

  	a) гідрофони, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 	9015 80 93 00 
9015 90 00 00 	
Примітка. 	Контрольний статус гідрофонів, спеціально призначених для іншого обладнання, визначається контрольним статусом зазначеного іншого обладнання. 	
  	1) містять безперервні гнучкі датчики (чутливі елементи); 
2) містять гнучкі збірки дискретних датчиків з діаметром або завдовжки менше ніж 20 мм та відстанню між елементами менше ніж 20 мм; 
3) мають будь-який з наведених нижче чутливих елементів: 
a) оптоволоконні; 
b) п'єзоелектричні полімерні плівки інші, ніж полівініліденфторид (PVDF) та його співполімери {P(VDF-TrFE) та P(VDF-TFE)}; або 
c) гнучкі п'єзоелектричні композиційні матеріали; 
4) чутливість гідрофону краще ніж - 180 дБ на будь-якій глибині без компенсації прискорення; 
5) призначені для роботи на глибинах понад 35 м, та мають компенсацію прискорення; 
6) призначені для роботи на глибинах понад 1000 м; 	  	
Технічні примітки. 	1. Датчики з "п'єзоелектричної полімерної плівки" складаються з поляризованої полімерної плівки, яка натягнута на опорну раму або оправку та прикріплена до неї. 
2. Датчики з "гнучких п'єзоелектричних композитних матеріалів" складаються з частинок або волокон п'єзоелектричної кераміки, об'єднаних з електроізолюючим та акустичне прозорим каучуковим, полімерним або епоксидним компаундом, при цьому компаунд є невід'ємною частиною датчиків.
3. Чутливість гідрофону визначається як двадцятикратний десятковий логарифм відношення середньоквадратичного значення вихідної напруги до середньоквадратичного опорного значення напруги 1 В, коли гідрофонний датчик без попереднього підсилювача розміщений в акустичному полі плоскої хвилі із середньоквадратичним значенням тиску 1 мкПа. Наприклад, гідрофон з - 160 дБ (опорна напруга 1 В/мкПа) дасть вихідну напругу 10-8 В у такому полі, тоді як гідрофон з чутливістю - 180 дБ дасть вихідну напругу тільки 10-9 В. Таким чином, - 160 дБ краще ніж - 180 дБ. 	
  	b) акустичні гідрофонні ґратки, які буксируються і мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) відстань між гідрофонними групами менше ніж 12,5 м або здатні до модифікації для отримання відстані між гідрофонними групами менше ніж 12,5 м; 	9015 80 93 00, 
9015 80 99 00, 
9015 90 00 00	
 	2) призначені або здатні до модифікації для функціонування на глибині понад 35 м; 	9015 80 93 00 	
Технічна примітка. 	Здатність до модифікації, зазначена в позиції 6.A.1.a.2.b, означає наявність можливостей для зміни схеми з'єднань або взаємних з'єднань для зміни відстані між гідрофонними групами або меж робочих глибин. Такими можливостями є наявність резервних провідників понад 10 відсотків кількості провідників, блоків регулювання відстані між гідрофонними групами або внутрішніх пристроїв обмеження глибини із здатністю регулювання або керування більше ніж однією гідрофонною групою. 
3) датчики напрямку, що підлягають контролю згідно з позицією 6.A.1.a.2.d; 
4) повздовж зміцнені кабелі ґраток; 
5) зібрана ґратка діаметром менше ніж 40 мм; 
6) мультиплексні сигнали гідрофонних груп, що призначені для функціонування на глибині понад 35 м, або має регульований або змінний датчик глибині для роботи на глибині понад 35 м; 
7) гідрофонні характеристики, визначені у позиції 6.A.1.a.2.a; 	
  	c) обладнання оброблення даних, спеціально призначене для використання в акустичних гідрофонних ґратках, що буксируються і мають "можливість програмування користувачем" та часовий або частотний метод оброблення і кореляції, включаючи спектральний аналіз, цифрову фільтрацію і формування діаграми направленості променя із застосуванням швидкого перетворення Фур'є або інших перетворень чи процесів; 	9015 80 93 00, 
9015 80 99 00, 
9015 90 00 00 	
	d) датчики напрямку, які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) точність краще ніж ±0,5°; 
2) призначені для функціонування на глибині понад 35 м або мають регульований або змінний датчик глибини для функціонування на глибині понад 35 м; 	9015 80 93 00, 
9015 90 00 00 	
	e) донні або занурені кабельні мережі, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 	з 8544 
9015 80 93 00, 
9015 80 99 00, 
9015 90 00 00 	
	1) містять гідрофони, визначені у позиції 6.A.1.a.2.a; 
2) містять мультиплексні сигнальні модулі гідрофонних груп, які мають усі наведені нижче характеристики: 
a) призначені для роботи на глибині понад 35 м або мають регульований або змінний датчик глибини для роботи на глибині понад 35 м; 
b) здатні операційне замінюватися буксованими модулями акустичних гідрофонних ґраток; 	  	
	f) апаратура оброблення, спеціально призначена для донних або занурених кабельних систем, яка має "можливість програмування користувачем" та часовий або частотний метод оброблення і кореляції, включаючи спектральний аналіз, цифрову фільтрацію і формування діаграми направленості променя із застосуванням швидкого перетворення Фур'є чи інших перетворень або процесів 	9015 80 93 00, 
9015 80 99 00, 
9015 90 00 00 	
6.A.1.b. 	Апаратура акустичних лагів, призначена для кореляційного вимірювання горизонтальної складової швидкості носія апаратури відносно морського дна з відстанню між носієм та дном понад 500 м 	9015 80 93 00, 
9015 80 99 00, 
9015 90 00 00 	
6.A.2. 
[6A002] 	ОПТИЧНІ ДАТЧИКИ 	  	
6.A.2.a. 	Оптичні детектори, наведені нижче: 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 6 A.2.a контролю не підлягають германієві або кремнієві фотопристрої. 	
Особлива примітка. 	Не "придатні для використання в космосі" мікроболометричні "гратки фокальної площини" на основі кремнію та інших матеріалів, описані тільки у позиції 6.A.2.a.3.f. 	
  	1) твердотільні детектори, "придатні для використання в космосі", наведені нижче: 
a) твердотільні детектори, "придатні для використання в космосі", які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) максимальний відгук на довжині хвилі понад 10 нм, але не більше ніж 300 нм; 
2) відгук менше ніж 0,1 відсотка відносно максимального відгуку на довжині хвилі понад 400 нм; 
b) твердотільні детектори, "придатні для використання в космосі", які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) максимальний відгук у діапазоні довжини хвиль понад 900 нм, але не більше ніж 1200 нм; 
2) "сталу часу" відгуку 95 нс або менше; 
c) твердотільні детектори, "придатні для використання в космосі", які мають максимальний відгук у діапазоні довжини хвиль понад 1200 нм, але не більше ніж 30000 нм; 	8541 40 99 00, 
8541 90 00 00 	
	2) електронно-оптичні підсилювачі яскравості та "спеціально призначені компоненти" для них, наведені нижче: 	8541 40 99 00, 
8541 90 00 00 	
	a) електронно-оптичні підсилювачі яскравості, які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) максимальний відгук у діапазоні хвиль понад 400 нм, але не більше ніж 1050 нм; 
2) мікроканальну пластину для електронного підсилення зображення з кроком отворів (відстанню між центрами) 12 мкм або менше; 
3) будь-який з фотокатодів, наведених нижче: 
a) S-20, S-25 або багатолужні фотокатоди із світловою чутливістю понад 240 мкА/лм; 
b) фотокатоди з GaAs або GaInAs; 
c) інші компаундні напівпровідникові фотокатоди на сполученнях груп III - IV; 	з 9013 80 
9013 90 10 00 
9013 90 90 00 	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.2.a.2.a.3.c контролю не підлягають компаундні напівпровідникові фотокатоди з максимальною інтегральною чутливістю до світлового потоку 10 мА/Вт або менше. 	
  	b) "спеціально призначені компоненти", наведені нижче: 
1) мікроканальні пластини з кроком отворів (відстанню між центрами) 12 мкм або менше; 
2) фотокатоди з GaAs або GaInAs; 
3) інші напівпровідникові фотокатоди на сполученнях груп III - V; 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.2.a.2.b.3 контролю не підлягають компаундні напівпровідникові фотокатоди з максимальною інтегральною чутливістю до світлового потоку 10 мА/Вт або менше. 	
  	3) "ґратки фокальної площини", не "придатні для використання в космосі", наведені нижче: 	8541 40 91 00, 
8541 40 99 00, 
8541 90 00 00 	
Особлива примітка. 	Не "придатні для використання в космосі" мікроболометричні "ґратки фокальної площини" на основі кремнію та інших матеріалів, описані тільки у позиції 6.A.2.a.3.f. 	
Технічні примітки. 	1. Лінійні або двомірні багатоелементні детекторні ґратки далі називаються "ґратки фокальної площини". 
2. Для позиції 6.A.2.a.3 поперечний до сканування напрямок визначено як вісь, паралельну лінійній ґратці чутливих елементів, а напрямок сканування визначено як вісь, перпендикулярну лінійній ґратці чутливих елементів. 	
Примітки. 	1. Позиція 6.A.2.a.3 включає фотопровідникові ґратки та фотоелектричні батареї. 
2. Згідно з позицією 6.A.2.a.3 контролю не підлягають: 
a) багатоелементні (не більше ніж 16 елементів) фотопровідні елементи в оболонці із застосуванням сульфіду свинцю або селеніду свинцю; 
b) піроелектричні детектори із застосуванням будь-яких з наведених нижче матеріалів: 
1) сульфат тригліцерину та його різновиди; 
2) титанат цирконію-лантану-свинцю та його різновиди;
3) танталат літію; 
4) фторид полівінілідену та його різновиди; 
5) ніобат барію-стронцію та його різновиди.
a) "ґратки фокальної площини", не "придатні для використання в космосі", які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) окремі елементи з максимальним відгуком у межах діапазону хвиль понад 900 нм, але не більше ніж 1050 нм; 
2) "сталу часу" відгуку менше ніж 0,5 нс; 
b) "ґратки фокальної площини", не "придатні для використання в космосі", які мають усі наведені нижче характеристики:
1) окремі елементи з максимальним відгуком у межах діапазону хвиль понад 1050 нм, але не більше ніж 1200 нм, 
2) "сталу часу" відгуку 95 нс або менше; 
c) нелінійні (двовимірні) "ґратки фокальної площини", не "придатні для використання в космосі", які мають окремі елементи з максимальним відгуком у межах діапазону хвиль понад 1200 нм, але не більше ніж 30000 нм 	
Особлива примітка. 	Не "придатні для використання у космосі" мікроболометричні "ґратки фокальної площини" на основі кремнію та інших матеріалів, описані тільки у позиції 6.A.2.a.3.f. 	
  	d) лінійні (одновимірні) "ґратки фокальної площини", не "придатні для використання в космосі", які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) окремі елементи з максимальним відгуком у межах діапазону хвиль понад 1200 нм, але не більше ніж 2500 нм; та 
2) будь-яку з наведених нижче характеристик:
a) відношення розміру чутливого елемента у напрямку сканування до розміру чутливого елемента у поперечному до сканування напрямку менше ніж 3,8; або 
b) оброблення сигналу в елементі (SPRITE); 
e) лінійні (одновимірні) "ґратки фокальної площини", не "придатні для використання в космосі", які мають окремі елементи з максимальним відгуком у межах діапазону хвиль понад 2500 нм, але не більше ніж 30000 нм 
f) нелінійні (двовимірні) інфрачервоні "ґратки фокальної площини", не "придатні для використання в космосі", на основі мікроболометрів, які мають окремі елементи з нефільтрованим максимальним відгуком у межах діапазону хвиль 8000 нм або більше, але не більше ніж 14000 нм 	  	
Технічна примітка. 	Для позиції 6.A.2.a.3.f мікроболометр визначено як детектор формування теплового зображення, який завдяки зміні температури у приймачі, викладеній поглинанням інфрачервоного випромінювання, використовується для генерування будь-яких придатних для використання сигналів. 	
6.A.2.b. 	"Багатоспектральні датчики формування зображення" та "моноспектральні датчики формування зображення", призначені для дистанційного зондування, які мають одну з наведених нижче характеристик:
1) миттєве поле огляду (IFOV) менше ніж 200 мкрад; або 
2) спеціально призначені для роботи у діапазоні довжини хвиль понад 400 нм, але не більше ніж 30000 нм, і мають усі наведені нижче характеристики: 
a) забезпечують дані зображення на виході в цифровому форматі;
b) мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) "придатні для використання в космосі"; 
2) призначені для повітряного базування з використанням детекторів, що відрізняються від кремнієвих, та з миттєвим полем огляду менше ніж 2,5 мрад 	8540 89 90 00, 8540 99 00 00 	
6.A.2.c. 	Апаратура формування зображення безпосереднього спостереження у видимому або інфрачервоному діапазоні, яка містить будь-який з наведених нижче пристроїв: 
1) електронно-оптичні перетворювачі для підсилення яскравості зображення, зазначені у позиції 6.A.2.a.2.a; 
2) "ґратки фокальної площини", які мають характеристики, зазначені у позиції 6.A.2.a.3 	8540 20 30 00, 
8540 99 00 00 	
Технічна примітка. 	Безпосереднє спостереження стосується апаратури формування зображення у видимій та інфрачервоній частині спектра, яка дає спостерігачу видиме зображення без перетворення в електронний сигнал для телевізійного дисплея і не забезпечує запису або зберігання зображення фотографічним, електронним або будь-яким іншим способом. 	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.2.c контролю не підлягає наведена нижче апаратура з фотокатодами, що відрізняються від фотокатодів на GaAs або GaInAs:
a) промислові або цивільні датчики охорони; системи контролю за дорожнім рухом чи рухом на підприємствах або рахункові системи; 
b) медична апаратура;
c) промислова апаратура для контролю, сортування або аналізу властивостей матеріалів; 
d) детектори полум'я для промислових печей;
e) апаратура, спеціально призначена для лабораторного застосування. 	
6.A.2.d. 	Спеціальні допоміжні "компоненти" для оптичних датчиків, наведені нижче: 	з 9013 80, 
9013 90 10 00, 	
  	1) кріогенні охолоджувачі, "придатні для використання в космосі"; 	9013 90 90 00 	
  	2) кріогенні охолоджувачі, не "придатні для використання в космосі", які мають температуру джерела охолодження нижче ніж 218 К (-55° C), наведені нижче: 
a) замкненого циклу із середнім часом напрацювання до відмови (MTTF) або середнім часом напрацювання між відмовами (MTBF) понад 2500 год; 
b) мініохолоджувачі Джоуля-Томсона із саморегулюванням та зовнішніми діаметрами каналів менше ніж 8 мм; 	з 9013 80, 
9013 90 10 00, 
9013 90 90 00 	
  	3) оптичні чутливі волокна, спеціально виготовлені композиційне або структурно або модифіковані за допомогою покриття для чутливості до акустичних, термічних, інерційних, електромагнітних або ядерних випромінювань 	9001 90 90 00,
з 9013 80, 
9013 90 10 00, 
9013 90 90 00, 
9033 00 00 00 	
6.A.2.e. 	"Ґратки фокальної площини", "придатні для використання в космосі" з більш як 2048 елементами на ґратку, які мають максимальний відгук у діапазоні хвиль понад 300 нм, але не більше ніж 900 нм. 	з 9013 80, 
9013 90 10 00, 
9013 90 90 00 	
6.A.3. 
[6A003] 	КАМЕРИ 	  	
Особлива примітка. 	Камери, спеціально призначені або модифіковані для підводного використання, розглянуті у позиціях 8.A.2.d та 8.A.2.e. 	
6.A.3.a. 	Реєстраційні камери та "спеціально призначені компоненти" для них, наведені нижче: 	9007 11 00 00, 
9007 19 00 00, 
9007 91 00 00, 
9007 92 00 00 	
Примітка. 	Реєстраційні камери, що контролюються згідно з позиціями 6.A.3.a.3 - 6.A.3.a.5 і мають модульну конструкцію, треба оцінювати за їх максимальною продуктивністю, використовуючи змінні блоки, які можуть бути використані відповідно до технічних умов виробника камери. 	
  	1) високошвидкісні реєстраційні кінокамери з форматом плівки від 8 до 16 мм включно, у яких плівка безперервно рухається вперед у процесі запису та в яких запис може здійснюватися із швидкістю понад 13150 кадрів/с; 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.3.a.1 контролю не підлягають кінокамери, призначені для цивільних цілей. 	
  	2) механічні високошвидкісні камери, у яких плівка не рухається, здатні вести запис із швидкістю понад 1000000 кадр/с для плівки завширшки 35 мм, із пропорційно вищими швидкостями для вужчої плівки або із пропорційно меншими швидкостями для ширшої плівки; 
3) механічні або електронні камери-фотохронографи із швидкістю запису понад 10 мм/мкс; 	  	
	4) електронні камери з кадровою синхронізацією із швидкістю запису понад 1000000 кадр/с; 
5) електронні камери, які мають усі наведені нижче характеристики: 
a) швидкість електронного затвора (здатність стробування) менше ніж 1 мкс на повний кадр; 
b) час зчитування, який забезпечує швидкість кадрування понад 125 повних кадрів за секунду; 
6) змінні блоки, які мають усі наведені нижче характеристики: 
a) спеціально призначені для реєстраційних кінокамер, що мають модульну конструкцію і підлягають контролю згідно з позицією 6.A.3.a; 
b) забезпечують відповідність цих кінокамер характеристикам, зазначеним у позиціях 6.A.3.a.3, 6.A.3.a.4 або 6.A.3.a.5, згідно із специфікаціями виробника 	  	
6.A.3.b. 	Камери формування зображення, наведені нижче: 	8521 90 00 00, 
8522 90 93 00, 
8522 90 98 00 	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.3.b контролю не підлягають телевізійні та відеокамери, спеціально призначені для телебачення. 	
  	1) відеокамери, які містять твердотільні датчики, що мають максимальний відгук на довжині хвилі понад 10 нм, але не більше ніж 30000 нм, та усі наведені нижче характеристики:
 a) мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) понад 4 х 106 "активних пікселів" на твердотільній матриці для монохромних (чорно-білих) камер; 
2) понад 4 х 106 "активних пікселів" на твердотільній матриці для кольорових камер з трьома твердотільними матрицями;
3) понад 12 х 106 "активних пікселів" на твердотільній матриці для кольорових камер з однією твердотільною матрицею; та 
b) мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) оптичні дзеркала, що підлягають контролю згідно з позицією 6.A.4.a; 
2) обладнання оптичного контролю, що підлягає контролю згідно з позицією 6.A.4.d; або 
3) здатність до коментування (накладення на зображення) даних стеження за положенням камери, що генеруються в камері. 	  	
Технічні примітки. 	1. Для цілей цієї позиції цифрові відеокамери слід оцінювати за максимальною кількістю "активних пікселів", що використовуються для фіксації рухомих зображень. 
2. Для цілей цієї позиції під даними стеження за положенням камери розуміється інформація, необхідна для визначення орієнтації лінії візування камери відносно землі. Сюди належать: 
1) горизонтальний кут лінії візування камери, визначений відносно напрямку магнітного поля землі, та 
2) вертикальний кут між лінією візування камери та горизонтом землі. 	
  	2) скануючі камери та системи скануючих камер, які мають усі наведені нижче характеристики: 
a) максимальний відгук на довжині хвилі понад 10 нм, але не більше ніж 30000 нм; 
b) лінійні детекторні матриці з більш як 8192 елементами на матрицю; 
c) механічне сканування в одному напрямку; 
3) камери формування зображення, які містять підсилювачі яскравості зображення, що мають характеристики, зазначені у позиції 6.A.2.a.2.a; 
4) камери формування зображень, які включають "ґратки фокальної площини" і мають будь-яку із зазначених нижче характеристик: 	  	
	a) містять "ґратки фокальної площини", що підлягають контролю згідно з позиціями 6.A.2.a.3.a - 6.A.2.a.3.e; або 
b) містять "ґратки фокальної площини", що підлягають контролю згідно з позицією 6.A.2.a.3.f 	  	
Примітки. 	1. Камери формування зображення, описані у позиції 6.A.3.b.4, містять "ґратки фокальної площини", об'єднані, крім інтегрованих схем зчитування, з необхідною електронікою для оброблення сигналів, щоб уможливити, як мінімум, вихід аналогового або цифрового сигналу після подачі живлення. 
2. Згідно з позицією6.A.3.b.4.a контролю не підлягають камери формування зображень, що містять лінійні "ґратки фокальної площини" з дванадцятьма або менше елементами, що не використовують накопичення із затримкою в межах елементу, призначені для будь-чого з наведеного нижче: 
a) промислові або цивільні охоронні пристрої, системи керування дорожнім рухом чи рухом на підприємствах, або рахункові системи; 
b) промислове обладнання, що використовується для перевірки або моніторингу теплових потоків у спорудах, обладнанні чи технологічних процесах; 
c) промислове обладнання, що використовується для перевірки, сортування або аналізу властивостей матеріалів; 
d) обладнання, спеціально призначене для використання в лабораторіях; 
e) медичне обладнання. 
3. Згідно з позицією 6.A.3.b.4.b контролю не підлягають камери формування зображення, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) максимальна частота кадрів дорівнює або менше ніж 9 Гц; або 
b) мають усе з наведеного нижче: 
1) мінімальне горизонтальне або вертикальне миттєве поле зору (IFOV) щонайменше 10 мілірадіан на піксел; 
2) містять об'єктив з фіксованою фокусною відстанню, спроектований таким чином, що його не можна вилучити;
3) не містять дисплею прямого бачення; та 	
Технічна примітка. 	Пряме бачення стосується камер формування зображення, які працюють в інфрачервоному спектрі і представляють візуальне зображення людині-спостерігачу, використовуючи розташований близько до ока мікродисплей, який містить будь-який світлозахисний механізм.
4) мають будь-що з наведеного нижче: 
a) не містять засобів отримання придатного для спостереження зображення виявленого поля зору; або 
b) камера, призначена для одного виду застосування та спроектована таким чином, що не може бути модифікована користувачем; або 	
Технічна примітка. 	Миттєве поле зору (IFOV, зазначене у примітці 3.b., є меншим значенням з горизонтального миттєвого поля зору або вертикального миттєвого поля зору). Горизонтальне миттєве поле зору (IFOV) = горизонтальне поле зору/кількість горизонтальних чутливих елементів. 
Вертикальне миттєве поле зору (IFOV) = вертикальне поле зору/кількість вертикальних чутливих елементів.
c) якщо камера спеціально призначена для установки у цивільних наземних пасажирських транспортних засобах вагою менше трьох тонн (вага брутто транспортного засобу) та має усе з наведеного нижче: 
1) придатна для експлуатації тільки тоді, коли вона установлена в будь-чому з наведеного нижче: 
a) цивільному пасажирському транспортному засобі, для якого її було призначено; або 
b) спеціально призначеному штатному обладнанні для проведення регламентних робіт; та 
2) містить активний механізм, який робить камеру непридатною до функціонування, коли вона вилучається з транспортного засобу, для якого її було призначено. 	
Примітка. 	У разі необхідності грунтовні дані про зазначений виріб можуть надаватися за запитом до відповідного державного органу держави-експортера, щоб мати упевненість стосовно дотримання умов, описаних у наведених вище Примітках 3.b.4 і 3.c. 	
6.A.4. 
[6A004] 	ОПТИКА 	  	
6.A.4.a. 	Оптичні дзеркала (рефлектори), наведені нижче: 
1) "дзеркала, що деформуються" (адаптивні дзеркала), які мають суцільні або багатоелементні поверхні та спеціальні "компоненти", здатні динамічно змінювати розміщення елементів поверхні дзеркала з частотою понад 100 Гц; 
2) легкі монолітні дзеркала, які мають середню "еквівалентну густину" менше ніж 30 кг/м2 та загальну масу понад 10 кг; 
3) дзеркала або дзеркальні структури, виготовлені з легких "композиційних" чи піноподібних матеріалів, які мають середню "еквівалентну густину" менше ніж 30 кг/м2 та загальну масу понад 2 кг; 
4) дзеркала для керування променем з діаметром або довжиною більшої осі понад 100 мм, які мають неплощинність, що дорівнює 1/2 довжини хвилі або краще (довжина хвилі становить 633 нм), ширину смуги керування понад 100 Гц 	з 9002 90 	
6.A.4.b. 	Оптичні "компоненти", виготовлені із селеніду цинку (ZnSe) або сульфіду цинку (ZnS), із спектром пропускання від 3000 до 25000 нм, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) об'єм понад 100 см3; 
2) діаметр або довжину більшої осі понад 80 мм і товщину (глибину) 20 мм 	9001 90 90 00 	
6.A.4.c. 	"Компоненти" для оптичних систем, "придатні для використання в космосі", наведені нижче:  	  	
	1) легкі оптичні елементи з "еквівалентною густиною" менше ніж 20 відсотків, порівняно з твердотільними пластинами тієї ж апертури та товщини; 	9001 90 90 00 	
	2) необроблені підкладки, оброблені підкладки, які мають захисні покриття (одношарові чи багатошарові, металеві або діелектричні, провідні, напівпровідні чи ізолюючі) або мають захисні плівки; 	9001 90 90 00 	
	3) сегменти або вузли дзеркал, призначені для складання у космосі в оптичну систему із загальною апертурою, еквівалентною або більшою 1 м у діаметрі; 	9002 90 90 00 	
	4) виготовлені з "композиційних" матеріалів, які мають коефіцієнт лінійного теплового розширення, що дорівнює або менше ніж 5 х 10-6 у будь-якому напрямку координат 	9001 90 90 00 
9002 90 90 00 	
6.A.4.d. 	Обладнання оптичного контролю, наведене нижче: 	  	
	1) спеціально призначене для підтримання профілю поверхні або орієнтації оптичних "компонентів", які "придатні для використання в космосі" і підлягають контролю згідно з позицією 6.A.4.c.1 або 6.A.4.c.3; 	9032 89 90, 
9031 41 00 00, 
9031 49 00 00, 
9031 49 90 00 	
	2) має смугу частот керування, стеження, стабілізації або юстирування резонатора, яка дорівнює або більше ніж 100 Гц, та похибку 10 мкрад або менше; 	9032 89 90 00, 
9031 41 00 00, 
9031 49 00 00 	
	3) карданові підвіси, які мають усі наведені нижче характеристики: 
a) максимальний кут повороту понад 5°; 
b) ширину смуги частот 100 Гц або більше; 
c) похибку кутового наведення 200 мкрад або менше; 
d) мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) діаметр або довжину більшої осі понад 0,15 м, але не більше ніж 1 м, та здатність до кутових прискорень понад 2 рад/с2; або 
2) діаметр або довжина більшої осі понад 1 м та здатність до кутових прискорень понад 0,5 рад/с2; 	9032 89 90 	
	4) спеціально призначені для підтримання юстирування систем дзеркал з фазованими антенними ґратками або фазованими сегментами, які складаються з дзеркал з діаметром сегмента чи довжиною більшої осі 1 м або більше 	9032 89 90 	
6.A.4.e. 	Асферичні оптичні елементи, які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) найбільший розмір оптичної апертури більше ніж 400 мм; 
2) шорсткість поверхні менше ніж 1 нм (середньоквадратична) для довжин зняття вимірів, що дорівнюють або перевищують 1 мм;
3) абсолютну величину коефіцієнта лінійного теплового розширення менше ніж 3 х 10-6/К при 25° C 	9002 90 90 00 	
Технічні примітки. 	1. "Асферичний оптичний елемент" - це будь-який елемент, що використовується в оптичній системі, поверхня або поверхні зображення якого спроектовані таким чином, щоб відрізнятися від форми ідеальної сфери. 
2. Від виробників вимагається вимірювати шорсткість поверхні, зазначену в позиції 6.A.4.e.2, тільки в тих випадках, коли цей оптичний елемент було спеціально призначено або виготовлено таким, що має чи перевищує контрольний параметр. 	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.4.e контролю не підлягають асферичні оптичні елементи, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) найбільший розмір оптичної апертури менше ніж 1 м, а відношення фокусної відстані до апертури дорівнює або більше 4,5 : 1; 
b) найбільший розмір оптичної апертури дорівнює або більше ніж 1 м, а відношення фокусної відстані до апертури дорівнює або більше 7 : 1; 
c) спроектовані як оптичні елементи Френеля, флайай, смугові, призматичні або дифракційні оптичні елементи; 
d) виготовлені з боросилікатного скла та мають коефіцієнт лінійного теплового розширення більше ніж 2,5 х 10-6/К при 25° C; або 
e) є рентгенівським оптичним елементом, який може функціонувати як внутрішнє дзеркало (наприклад, трубчасті дзеркала). 	
Особлива примітка. 	Для асферичних оптичних елементів, спеціально призначених для літографічного обладнання, див. позицію 3.B.1. 	
  	ЛАЗЕРИ 	  	
6.A.5. 
[6A005] 	"Лазери", "компоненти" та оптичне обладнання, наведені нижче: 	  	
Примітки. 	1. Імпульсні "лазери", наведені нижче, включають "лазери", які працюють у безперервному режимі (CW) з накладеним імпульсним випромінюванням. 
2. "Лазери" імпульсного збудження включають "лазери", які працюють у режимі безперервного збудження з додатковою імпульсною накачкою. 
3. Контрольний статус раманівських "лазерів" визначається параметрами "лазерного" джерела накачування. "Лазерами" з джерелом накачування можуть бути будь-які з наведених нижче "лазерів". 	
6.A.5.a. 	Газові "лазери", наведені нижче: 	9013 20 00 00, 
9013 90 10 00, 
9013 90 90 00 	
	1) ексимерні "лазери", які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) довжину хвилі вихідного випромінювання, що не перевищує 150 нм, та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) вихідну енергію в імпульсі понад 50 мДж; 
2) середню вихідну потужність понад 1 Вт; 
b) довжину хвилі вихідного випромінювання понад 150 нм, але не більше ніж 190 нм, та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) вихідну енергію в імпульсі понад 1,5 Дж; 
2) середню вихідну потужність понад 120 Вт; 
c) довжину хвилі вихідного випромінювання понад 190 нм, але не більше ніж 360 нм, та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) вихідну енергію в імпульсі понад 10 Дж;
2) середню вихідну потужність понад 500 Вт; 
d) довжину хвилі вихідного випромінювання понад 360 нм та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) вихідну енергію в імпульсі понад 1,5 Дж; 
2) середню вихідну потужність понад 30 Вт; 	  	
Особлива примітка. 	Для ексимерних "лазерів", спеціально призначених для літографічного обладнання, див. позицію 3.B.1. 	
  	2) "лазери" на парах металів, наведені нижче: 
a) мідні (Cu) "лазери", які мають середню вихідну потужність понад 20 Вт; 
b) золоті (Au) "лазери", які мають середню вихідну потужність понад 5 Вт; 
c) натрієві (Na) "лазери", які мають вихідну потужність понад 5 Вт; 
d) барієві (Ba) "лазери", які мають середню вихідну потужність понад 2 Вт; 	9013 20 00 00 	
	3) "лазери" на моноокису вуглецю (CO), які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) вихідну енергію в імпульсі понад 2 Дж та імпульсну "пікову потужність" понад 5 кВт; 
b) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 5 кВт; 	9013 20 00 00 	
	4) "лазери" на двоокису вуглецю (СО2), які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) вихідну потужність у безперервному режимі понад 15 кВт; 
b) імпульсне випромінювання з "тривалістю імпульсу" понад 10 мкс та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) середню вихідну потужність понад 10 кВт; 
2) імпульсну "пікову потужність" понад 100 кВт; 
c) імпульсне випромінювання з "тривалістю імпульсу", що дорівнює або менше ніж 10 мкс, та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) енергію в імпульсі понад 5 Дж; 
2) середню вихідну потужність понад 2,5 кВт; 	9013 20 00 00 	
	5) "хімічні лазери", наведені нижче: 
a) воднево-фторові (HF) "лазери";
b) дейтерій-фторові (DF) "лазери"; 
c) "перехідні лазери", наведені нижче: 
1) киснево-йодові (O3-I) "лазери"; 
2) дейтерій-фторові-двоокисвуглецеві (DF-CO2) "лазери"; 	9013 20 00 00 	
	6) криптонові іонні або аргонові іонні "лазери", які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) вихідну енергію в імпульсі понад 1,5 Дж та імпульсну "пікову потужність" понад 50 Вт; 
b) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 50 Вт; 	9013 20 00 00 	
	7) інші газові "лазери", які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 	9013 20 00 00 	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.5.a.7 контролю не підлягають азотні "лазери". 	
  	a) довжину хвилі вихідного випромінювання не більше ніж 150 нм та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) вихідну енергію в імпульсі понад 50 мДж, імпульсну "пікову потужність" понад 1 Вт; 
2) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 1 Вт; 
b) довжину хвилі вихідного випромінювання понад 150 нм, але не більше ніж 800 нм, та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) вихідну енергію в імпульсі понад 1,5 Дж, імпульсну "пікову потужність" понад 30 Вт; 
2) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 30 Вт; 
c) довжину хвилі вихідного випромінювання понад 800 нм, але небільше ніж 1400 нм, та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) вихідну енергію в імпульсі понад 0,25 Дж, імпульсну "пікову потужність" понад 10 Вт; 
2) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 10 Вт; 
d) довжину хвилі вихідного випромінювання понад 1400 нм та середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 1 Вт 	  	
6.A.5.b. 	Напівпровідникові "лазери", наведені нижче: 	  	
Примітки. 	1. Позиція 6.A.5.b включає напівпровідникові "лазери", що мають вихідні оптичні з'єднувачі (наприклад, оптоволоконні гнучкі виводи).
2. Контрольний статус напівпровідникових "лазерів", спеціально призначених для іншої апаратури, визначається контрольним статусом цієї апаратури. 	
  	1) індивідуальні одномодові напівпровідникові "лазери", які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 	8541 40 11 00, 
8541 40 19 00, 
8541 90 00 00 	
	a) довжину хвилі 1510 нм або менше та середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 1,5 Вт; 
b) довжину хвилі більше ніж 1510 нм та середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 500 мВт; 	  	
	2) індивідуальні, багатомодові напівпровідникові "лазери", які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 	8541 40 11 00, 
8541 40 19 00, 
8541 90 00 00 	
	a) довжину хвилі менше ніж 1400 нм та середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 10 Вт; 
b) довжину хвилі 1400 нм або більше, але менше ніж 1900 нм, та середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 2,5 Вт; або
c) довжину хвилі 1900 нм або більше та середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 1 Вт; 	  	
	3) індивідуальні матриці індивідуальних напівпровідникових "лазерів", які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) довжину хвилі менше ніж 1400 нм і середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 80 Вт; 
b) довжину хвилі 1400 нм або більше, але менше ніж 1900 нм, та середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 25 Вт 
c) довжину хвилі 1900 нм або більше та середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 10 Вт 	8541 40 11 00, 
8541 40 19 00, 
8541 90 00 00 	
	4) пакети матриць напівпровідникових "лазерів", до складу яких входить принаймні одна матриця, що підлягає контролю згідно з позицією 6.A.5.b.3: 	8541 40 11 00, 
8541 40 19 00, 
8541 90 00 00 	
Технічні примітки. 	1. Напівпровідникові "лазери" відомі також як "лазерні" діоди. 
2. "Матриця" складається з багатьох напівпровідникових лазерних випромінювачів, виготовлених в одному кристалі таким чином, що центри випромінюваних світлових пучків знаходяться на паралельних траєкторіях. 
3. "Пакет матриць" виготовляється шляхом пакетування або іншого методу складання "матриць" таким чином, що центри випромінюваних світлових пучків знаходяться на паралельних траєкторіях. 	
6.A.5.c. 	Твердотільні "лазери", наведені нижче: 	9013 20 00 00, 
9013 90 10 00, 
9013 90 90 00 	
	1) "перестроювані" "лазери", які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 	  	
Примітка. 	Позиція 6.A.5.c.1 включає "лазери": 
титаносапфірові (Ті : Al202); тулій-YAG (Tm : YAG); тулій-YSGG (Tm : YSGG); на олександриті (Сг : BeAl1204); та "лазери" на центрах забарвлення.	
  	a) довжину хвилі вихідного випромінювання менше ніж 600 нм та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) вихідну енергію в імпульсі понад 50 мДж та імпульсну "максимальну потужність" понад 1 Вт; 
2) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 1 Вт; 
b) довжину хвилі вихідного випромінювання 600 нм або більше, але таку, що не перевищує 1400 нм, та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) вихідну енергію в імпульсі понад 1 Дж, імпульсну "максимальну потужність" понад 20 Вт; 
2) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 20 Вт; 
c) довжину хвилі вихідного випромінювання понад 1400 нм та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) вихідну енергію в імпульсі понад 50 мДж та імпульсну "максимальну потужність" понад 1 Вт; 
2) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 1 Вт; 	  	
	2) "неперестроювані" "лазери", наведені нижче: 	9013 20 00 00 	
Примітка. 	Позиція 6.A.5.c.2 включає твердотільні "лазери" на атомних переходах. 	
  	a) "лазери" на неодимовому склі, наведені нижче:
1) "лазери з модуляцією добротності", які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) вихідну енергію в імпульсі понад 20 Дж, але не більше ніж 50 Дж, середню вихідну потужність понад 10 Вт; 
b) вихідну енергію в імпульсі понад 50 Дж;
2) "лазери" без "модуляції добротності", які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) вихідну енергію в імпульсі понад 50 Дж, але не більше ніж 100 Дж, середню вихідну потужність понад 20 Вт; 
b) вихідну енергію в імпульсі понад 100 Дж;  	  	
	b) "лазери" на середовищах (інших, ніж скло), активованих неодимом, які мають довжину хвилі вихідного випромінювання понад 1000 нм, але не більше ніж 1100 нм, наведені нижче: 	  	
Примітка. 	"Лазери" на середовищах (інших, ніж скло), активованих неодимом, які мають довжину хвилі вихідного випромінювання не більше ніж 1000 нм або понад 1100 нм, включені до позиції 6.A.5.c.2.c. 	
  	1) "лазери з модуляцією добротності" з імпульсним збудженням і синхронізацією мод, які мають "тривалість імпульсу" менше ніж 1 нс та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) "максимальну потужність" понад 5 ГВт; 
b) середню вихідну потужність понад 10 Вт; або 
c) імпульсну енергію понад 0,1 Дж; 	  	
	2) "лазери з модуляцією добротності" з імпульсним збудженням, які мають "тривалість імпульсу", що дорівнює або більше ніж 1 нс, та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) одномодове за поперечною модою вихідне випромінювання, яке має: 
1) "максимальну потужність" понад 100 МВт; 
2) середню вихідну потужність понад 20 Вт; або 
3) імпульсну енергію понад 2 Дж; 
b) багатомодове з поперечною модою вихідне випромінювання, яке має: 
1) "максимальну потужність" понад 400 МВт; 
2) середню вихідну потужність понад 2 кВт; або 
3) імпульсну енергію понад 2 Дж;  		
	3) "лазери" з імпульсним збудженням без "модуляції добротності", які мають: 
a) одномодове з поперечною модою вихідне випромінювання, яке має: 
1) "максимальну потужність" понад 500 кВт; або 
2) середню вихідну потужність понад 150 Вт; або 
b) багатомодове з поперечною модою вихідне випромінювання, яке має: 
1) "максимальну потужність" понад 1 МВт; або 
2) середню або вихідну потужність понад 2 кВт; 		
	4) "лазери" безперервного збудження, які мають: 
a) одномодове за поперечною модою вихідне випромінювання, яке має: 
1) "максимальну потужність" понад 500 кВт; або 
2) середню або безперервну потужність понад 150 Вт; 
b) багатомодове з поперечною модою вихідне випромінювання, яке має: 
1) "пікову потужність" понад 1 МВт; або 
2) середню або безперервну потужність понад 2 кВт; 		
	c) інші неперестроювані "лазери", які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) довжину хвилі менше ніж 150 нм та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) вихідну енергію в імпульсі понад 50 мДж та імпульсну "максимальну потужність" понад 1 Вт; або 
b) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 1 Вт; 
2) довжину хвилі 150 нм або більше, але не більше ніж 800 нм, та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) вихідну енергію в імпульсі понад 1,5 Дж та імпульсну "максимальну потужність" понад 30 Вт; або 
b) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 30 Вт; 
3) довжину хвилі понад 800 нм, але не більше ніж 1400 нм, наведені нижче: 
a) "лазери з модуляцією добротності", які мають: 
1) вихідну енергію в імпульсі понад 0,5 Дж та імпульсну "максимальну потужність" понад 50 Вт; або 
2) середню вихідну потужність: 
a) понад 10 Вт для одномодових "лазерів" з поперечною модою випромінювання; та 
b) 30 Вт для багатомодових "лазерів" за поперечною модою випромінювання;  		
	b) "лазери" без "модуляції добротності", які мають: 
1) вихідну енергію в імпульсі понад 2 Дж та імпульсну "пікову потужність" понад 50 Вт; або 
2) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 50 Вт; або
4) довжину хвилі понад 1400 нм та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) вихідну енергію в імпульсі понад 100 мДж та імпульсну "пікову потужність" понад 1 Вт; або
 b) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 1 Вт 		
6.A.5.d. 	"Лазери" на барвниках та інших рідинах, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) довжину хвилі менше ніж 150 нм та: 
a) вихідну енергію в імпульсі понад 50 мДж та імпульсну "пікову потужність" понад 1 Вт; або 
b) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 1 Вт; 
2) довжину хвилі 150 нм або більше, але не більше ніж 800 нм, та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) вихідну енергію в імпульсі понад 1,5 Дж та імпульсну "пікову потужність" понад 20 Вт; 
b) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 20 Вт; або 
c) імпульсний одномодовий з повздовжньою модою генератор, який має середню вихідну потужність понад 1 Вт та частоту повторення імпульсів понад 1 кГц, якщо "тривалість імпульсу" менше ніж 100 нс; 
3) довжину хвилі понад 800 нм, але не більше ніж 1400 нм, та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) вихідну енергію в імпульсі понад 0,5 Дж, імпульсну "пікову потужність" понад 10 Вт; 
b) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 10 Вт; або 
4) довжину хвилі понад 1400 нм та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) вихідну енергію в імпульсі понад 100 мДж, імпульсну "пікову потужність" понад 1 Вт;
b) середню або вихідну потужність у безперервному режимі понад 1 Вт 	9013 20 00 00 	
6.A.5.e. 	"Компоненти", наведені нижче: 
1) дзеркала, охолоджені або активним охолодженням, або охолоджувальною системою на теплових трубах; 	9002 90 90 00, 
9013 90 10 00, 
9013 90 90 00 	
Технічна примітка. 	Активним охолодженням є метод охолодження оптичних "компонентів", в якому використовується течія рідини по субповерхні (як правило, розташованої ближче ніж 1 мм від оптичної поверхні) оптичного "компонента" для відведення тепла від оптики. 	
  	2) оптичні дзеркала або прозорі, або частково прозорі, оптичні або електрооптичні "компоненти", спеціально призначені для використання в "лазерах", які підлягають контролю 	9002 90 90 00, 
9013 90 10 00, 
9013 90 90 00 	
6.A.5.f. 	Оптичне обладнання, наведене нижче: 	9013 90 10 00, 
9013 90 90 00, 
9031 41 00 00, 
9031 49 10 00, 
9031 49 90 00 	
Особлива примітка. 	Оптичні елементи із спільною апертурою, здатні функціонувати у застосуваннях "надпотужного лазера" ("SHPL"), див. у примітці 2.d до позиції 19 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807. 	
  	1) обладнання для динамічного вимірювання фази хвильового фронту, здатне відображати принаймні 50 позицій на хвильовому фронті променя з будь-якою з наведених нижче характеристик: 
a) частотою кадру, що дорівнює або більше ніж 100 Гц, і фазовою роздільною здатністю принаймні 5 відсотків довжини хвилі променя; або 
b) частотою кадру, що дорівнює або більше ніж 1000 Гц, і фазовою роздільною здатністю принаймні 20 відсотків довжини хвилі променя; 
2) "лазерне" діагностичне обладнання, здатне вимірювати похибки кутового керування променем системи "надпотужного лазера" з точністю, що дорівнює або менше ніж 10 мкрад; 
3) оптична апаратура і "спеціально призначені компоненти" для системи "надпотужного лазера" з фазованими ґратками, для когерентного зведення променів з точністю зведення l/10 на призначеній довжині хвилі, або 0,1 мкм, яке з цих значень менше; 
4) проекційні телескопи, спеціально призначені для використання із системами "надпотужних лазерів" 	  	
  	ДАТЧИКИ МАГНІТНОГО ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ 	  	
6.A.6. 
[6A006]
змінено 	"Магнітометри", "магнітні градієнтометри", "внутрішні магнітні градієнтометри", підводні датчики електричного поля та компенсаційні системи і "спеціально призначені компоненти" для них, наведені нижче: 	9015 80 93 00, 
9015 90 00 00 	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.6 контролю не підлягають прилади спеціального призначення для застосування у рибному промислі та біомагнітних вимірюваннях для медичної діагностики. 	
6.A.6.a. 	"Магнітометри" та підсистеми, як наведено нижче: 
1) що застосовують "технологію" "надпровідних" квантових інтерференційних пристроїв (SQUID) та мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) системи надпровідних квантових інтерференційних пристроїв (SQUID), призначені для стаціонарної роботи, без спеціально спроектованих підсистем, призначених для зменшення шуму під час руху, які мають середньоквадратичне значення "рівня шуму" (чутливості), що дорівнює або менше (краще) ніж 50 фТ, поділене на корінь квадратний з Гц, на частоті 1 Гц; або 
b) системи надпровідних квантових інтерференційних пристроїв (SQUID), які мають середньоквадратичне значення "рівня шуму" (чутливості) під час руху магнітометра нижче (краще) ніж 50 пТ, поділене на корінь квадратний з Гц, на частоті 1 Гц та спеціально спроектовані таким чином, щоб знижувати шум під час руху; 
2) що застосовують "технологію" оптичної накачки або ядерної прецесії (протонної/Оверхаузера) та мають середньо-квадратичне значення "рівня шуму" (чутливості) менше (краще) ніж 20 пТ, поділене на корінь квадратний з Гц; 
3) що застосовують "технологію" ферозондів (fluxgate) та мають "середньоквадратичне значення "рівня шуму" (чутливості), що дорівнює або менше (краще) ніж 10 пТ, поділене на корінь квадратний з Гц, на частоті 1 Гц; 	  	
	4) "магнітометри" з котушкою індуктивності, які мають середньоквадратичне значення "рівня шуму" (чутливості) менше (краще) ніж будь-яке з наведених нижче: 
a) 0,05 нТ, поділене на корінь квадратний з Гц, на частотах менше ніж 1 Гц; 
b) 1 х 10-3 нТ, поділене на корінь квадратний з Гц, на частотах 1 Гц і більше, але не більше ніж 10 Гц; 
c) 1 х 10-4 нТ, поділене на корінь квадратний з Гц, на частотах понад 10 Гц; 	9015 80 93 00 	
	5) волоконно-оптичні "магнітометри" з середньоквадратичним значенням "рівня шуму" (чутливості) менше (краще) ніж 1 нТ, поділеним на корінь квадратний з Гц 	9015 80 93 00 	
6.A.6.b. 	Підводні датчики електричного поля, що мають "рівень шуму" (чутливість) нижче (краще) ніж 8 нановольт на метр на корінь квадратний з Гц 	з 9030 	
6.A.6.c. 	"Магнітні градієнтометри", як наведено нижче: 	9015 80 93 00 	
	1) "магнітні градієнтометри" із застосуванням наборів "магнітометрів", наведених у позиції 6.A.6.a; 	  	
	2) волоконно-оптичні "внутрішні магнітні градієнтометри", які мають середньоквадратичне значення "рівня шуму" градієнта магнітного поля (чутливості) нижче (краще) ніж 0,3 нТ/м, поділене на корінь квадратний з Гц; 	9015 80 93 00 	
	3) "внутрішні магнітні градієнтометри" з використанням "технології", відмінної від волоконно-оптичної, які мають середньоквадратичне значення "рівня шуму" градієнта магнітного поля (чутливості) нижче (краще) ніж 0,015 нТ/м, поділене на корінь квадратний з Гц 	9015 80 93 00 	
6.A.6.d. 	Системи компенсації для магнітних датчиків та підводних датчиків електричного поля, результатом використання яких є досягнення робочих характеристик, що дорівнюють або краще контрольних параметрів, зазначених у позиціях 6.A.6.a., 6.A.6.b або 6.A.6.c. 	з 9030 
з 9031
з 9032 	
  	ГРАВІМЕТРИ 	  	
6.A.7. 
[6A007] 	Гравіметри та гравітаційні градієнтометри, наведені нижче: 	9015 80 93 00 
9015 90 00 00 	
6.A.7.a. 	Гравіметри, призначені або модифіковані для наземного використання із статичною точністю менше (краще) ніж 10 мкгал 	9015 80 93 00 	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.7.a контролю не підлягають наземні гравіметри типу кварцових елементів Вордена. 	
6.A.7.b. 	Гравіметри, призначені для мобільних платформ, які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) статичну точність менше (краще) ніж 0,7 мгал; 
2) робочу експлуатаційну точність менше (краще) ніж 0,7 мгал з часом реєстрації стану готовності менше ніж 2 хв. у будь-якій комбінації коригуючих компенсацій та впливу руху 	9015 80 93 00 	
6.A.7.c. 	Гравітаційні градієнтометри 	9015 80 93 00 	
  	РАДІОЛОКАЦІЙНІ СИСТЕМИ 	  	
6.A.8.
[6A008] 	Радіолокаційні станції (РЛС), їх збірки, обладнання, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик та "спеціально призначені компоненти" для них: 	8526 10 90 00, 
з 8529 90,
з 9013 80, 
з 9013 90, 	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.8 контролю не підлягають: 
a) оглядова РЛС з активним відгуком (SSR); 
b) автомобільні РЛС для запобігання зіткненням; 
c) дисплеї та монітори, що використовуються для керування повітряним рухом (АТС) і мають роздільну здатність 12 елементів на 1 мм або менше; 
d) метеорологічні (погодні) РЛС. 	
6.A.8.a. 	РЛС, що працюють на частотах від 40 ГГц до 230 ГГц і мають середню вихідну потужність понад 100 мВт 	8526 10 90 00 	
6.A.8.b. 	РЛС, ширина смуги пропускання перенастроювання яких понад ±6,25 відсотка центральної робочої частоти 	8526 10 90 00 	
Технічна примітка. 	Центральна робоча частота дорівнює половині суми найбільшої та найменшої точно визначених робочих частот. 	
6.A.8.c. 	РЛС, здатні одночасно працювати більше ніж на двох несучих частотах 	8526 10 90 00 	
6.A.8.d. 	РЛС із синтезованою апертурою (SAR), РЛС з інверсною синтезованою апертурою (ISAR) або бортові РЛС бокового огляду (SLAR) 	8526 10 90 00 	
6.A.8.e. 	РЛС, що містять у своєму складі "фазовані антенні ґратки з електронним скануванням променя" 	8526 10 90 00 	
6.A.8.f. 	РЛС, здатні виявляти висотні одиничні цілі 	8526 10 90 00 	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.8.f контролю не підлягають РЛС точної посадки (PAR), що відповідають вимогам ICAO. 	
6.A.8.g. 	РЛС, які спеціально призначені для повітряного базування (розміщені на аеростаті або літальному апараті) і здійснюють доплерівське "оброблення сигналу" для виявлення рухомих цілей 	8526 10 90 00 	
6.A.8.h. 	РЛС, які використовують "оброблення сигналу" із застосуванням будь-якого з наведених нижче методів: 
1) "РЛС з розширеним спектром"; 
2) "РЛС із швидким переналагодженням частоти" 	8526 10 90 00 	
6.A.8.i. 	Наземні РЛС, що мають максимальну "дальність визначення цілі" понад 185 км 	8526 10 90 00 	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.8.i контролю не підлягають: 
a) РЛС для розвідки та спостереження косяків риб; 
b) наземне обладнання РЛС, спеціально призначене для керування маршрутним повітряним рухом, якщо задовольняються усі наведені нижче умови: 
1) максимальна дальність визначення цілі становить 500 км або менше; 
2) скомпоноване так, що радіолокаційні дані стосовно цілі можуть передаватися тільки по одному каналу від місцезнаходження РЛС до одного або більше диспетчерських центрів керування повітряним рухом (АТС); 
3) не містить засобів для дистанційного керування швидкістю сканування РЛС з диспетчерського центру керування повітряним рухом (АТС); 
4) має бути стаціонарно встановленим; 
c) РЛС супроводження метеорологічних аеростатів. 	
6.A.8.j. 	"Лазерні" РЛС або метеорологічні "лазерні" локатори інфрачервоного діапазону (LIDAR), що мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) є "придатними для використання в космосі";
2) використовують методи когерентного гетеродинного або гомодинного детектування і мають кутову роздільну здатність менше (краще) ніж 20 мкрад 	9013 80 	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.8.j контролю не підлягають "лазерні" локатори інфрачервоного діапазону (LIDAR), спеціально призначені для геодезії або метеорологічних спостережень. 	
6.A.8.k. 	РЛС, які мають підсистеми "оброблення сигналу", що використовують "стискання імпульсу" і мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) коефіцієнт "стискання імпульсу" понад 150; 
2) тривалість імпульсу менше ніж 200 нс; або 	з 8525 	
6.A.8.1. 	РЛС, які мають підсистеми "оброблення сигналу" та будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) "автоматичне супроводження цілей", яке забезпечує під час будь-якого обертання антени передбачуване положення цілі поза часом проходження наступного променя антени; 	з 8525 	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.8.l.1 контролю не підлягають засоби видачі сигналу для запобігання зіткненням у системах керування повітряним рухом (АТС), морських або портових РЛС. 	
  	2) розрахунок швидкості цілі від активної РЛС, яка має неперіодичну (змінну) частоту сканування; 
3) оброблення для автоматичного розпізнавання образів (виділенням ознак) та порівняння з базами даних характеристик цілей (сигналів або образів) для ідентифікації або класифікації цілей; або 
4) накладення, кореляція або злиття даних про цілі від двох або більше "географічне рознесених" і "взаємозв'язаних чутливих елементів РЛС" для поліпшення розпізнавання цілей 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.A.8.l.4 контролю не підлягають системи, обладнання та вузли, що використовуються для здійснення контролю за морським рухом. 	
6.B. 	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА 	  	
6.B.1. 	АКУСТИКА 	  	
  	Відсутня 	  	
6.B.2. 	ОПТИЧНІ ДАТЧИКИ 	  	
  	Відсутні 	  	
6.B.3. 	КАМЕРИ 	  	
  	Відсутні 	  	
  	ОПТИКА 	  	
6.B.4. 
[6B004] 	Оптичне обладнання, наведене нижче: 	з 9031, 
9031 90 90 	
6.B.4.a. 	Обладнання для вимірювання абсолютної здатності до відбивання (віддзеркалення) з точністю ±0,1 відсотка значення здатності відбивання (віддзеркалення) 	9031 41 00 00, 
9031 49 90 00 	
6.B.4.b. 	Обладнання, інше ніж обладнання для вимірювання розсіювання оптичної поверхні, яке має незатемнену апертуру понад 10 см, спеціально призначене для безконтактного оптичного вимірювання форми (профілю) неплоскої оптичної поверхні з "точністю" 2 нм або менше (краще) від потрібного профілю 	9031 41 00 00, 
9031 49 90 00 	
Примітка. 	Згідно з позицією 6.B.4 контролю не підлягають мікроскопи. 	
6.B.5. 	ЛАЗЕРИ 	  	
  	Відсутні 	  	
6.B.6. 	ДАТЧИКИ МАГНІТНОГО ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ 	  	
  	Відсутні 	  	
  	ГРАВІМЕТРИ 	  	
6.B.7. 
[6B007] 	Обладнання для виробництва, юстирування та калібрування гравіметрів наземного базування із статичною точністю краще ніж 0,1 мгал 	9031 80 39 10, 
9031 80 39 98, 
9031 90 90 90 	
  	РАДІОЛОКАЦІЙНІ СИСТЕМИ 	  	
6.B.8.
[6B008] 	Імпульсні радіолокаційні системи для вимірювання поперечного перерізу, які мають тривалість імпульсів, що передаються, 100 нс або менше, і "спеціально призначені компоненти" для них 	8526 10 90 00 	
6.C. 	МАТЕРІАЛИ 	  	
6.C.1. 	АКУСТИКА 	  	
  	Відсутня 	  	
  	ОПТИЧНІ ДАТЧИКИ 	  	
6.C.2. 
[6C002] 	Матеріали для оптичних датчиків, наведені нижче: 	  	
6.C.2.a. 	Хімічно чистий первинний телур (Te) з рівнями чистоти 99,9995 відсотка або більше 	2804 50 90 00 	
6.C.2.b. 	Монокристали (включаючи епітаксиальні підкладки), виготовлені з будь-якого з наведених нижче матеріалів: 
1) телуриду кадмію цинку (CdZnTe) з вмістом цинку менше ніж 6 відсотків за мольною фракцією; 
2) телуриду кадмію (CdTe) будь-якого рівня чистоти; або 
3) телуриду кадмію ртуті (HgCdTe) будь-якого рівня чистоти 	3818 00 90 00, 
8107 90 00 00 	
Технічна примітка. 	Мольна фракція визначається як відношення молей ZnTe до суми молей CdTe та ZnTe, що містяться в кристалі. 	
6.C.3. 	КАМЕРИ 	  	
  	Відсутні 	  	
  	ОПТИКА 	  	
6.C.4. 
[6C004] 	Оптичні матеріали, наведені нижче: 	  	
6.C.4.a. 	Селенід цинку (ZnSe) та сульфід цинку (ZnS) у вигляді "необроблених підкладок", виготовлених хімічним осадженням парів, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) об'єм понад 100 см3; 
2) діаметр понад 80 мм, товщину 20 мм або більше 	2842 90 10 00, 
2830 20 00 00 	
6.C.4.b. 	Зливки електрооптичних матеріалів, наведені нижче: 
1) арсенат титаніл калію (КТА); 
2) срібний селенід галію (AgGaSe2); 
3) талієвий селенід миш'яку (Tl3AsSe3, відомий також як TAS) 	2842 90 90 00 
2842 90 10 00 
2842 90 10 00 	
6.C.4.c. 	Нелінійні оптичні матеріали, які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) чутливість третього порядку (chi3) 1 х 10-6 м2/В2 або більше; 
2) час відгуку менше ніж 1 мс 	7020 00 05 00, 
7020 00 80 00 	
6.C.4.d. 	"Необроблені підкладки" з осаджених матеріалів карбіду кремнію або берилію/берилію (Be/Be) діаметром або довжиною головної осі понад 300 мм 	2849 20 00 10, 
2849 20 00 90, 
8112 19 00 00 	
6.C.4.e. 	Скло, в тому числі розплави кремнію, фосфатне скло, фторфосфатне скло, фторид цирконію (ZrF4) і фторид гафнію (HfF4), що має усі наведені нижче характеристики: 
1) концентрацію гідроксильних іонів (OH-) менше ніж 5 частин на мільйон; 
2) інтегральні рівні чистоти металів менше ніж 1 частина на мільйон; 
3) високу однорідність (варіацію показника коефіцієнта заломлення) менше ніж 5 х 10-6 	7001 00 99 00, 
7020 00 05 00, 
7020 00 80 00 	
6.C.4.f. 	Синтетичний алмазний матеріал з поглинанням менше ніж 10-5 см-1 на довжині хвилі понад 200 нм, але не більше ніж 14000 нм 	7104 90 00 00, 
7105 10 00 10, 
7105 10 00 90 	
  	ЛАЗЕРИ 	  	
6.C.5.
[6C005] 	Кристалічні основи "лазерів" у необробленому вигляді, наведені нижче: 
a) сапфір, легований титаном; 
b) олександрит 	7103 10 00 00 	
6.C.6. 	ДАТЧИКИ МАГНІТНОГО ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ 	  	
  	Відсутні 	  	
6.C.7. 	ГРАВІМЕТРИ 	  	
  	Відсутні 	  	
6.C.8. 	РАДІОЛОКАЦІЙНІ СИСТЕМИ 	  	
  	Відсутні 	  	
6.D. 	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 	  	
6.D.1. 
[6D001] 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 6.A.4, 6.A.5, 6.A.8 або 6.B.8 	з 8524 	
6.D.2.
[6D002] 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для "використання" обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 6.A.2.b, 6.A.8 або 6.B.8 	з 8524 	
6.D.3. 
[6D003] 	Інше "програмне забезпечення", наведене нижче: 	з 8524 	
  	АКУСТИКА 	  	
6.D.3.a. 	"Програмне забезпечення", наведене нижче: 
1) "програмне забезпечення", спеціально призначене для формування акустичного променя для оброблення "в реальному масштабі часу" акустичних даних для пасивного приймання з використанням гідрофонних ґраток, що буксируються; 
2) "вихідний код" для оброблення "в реальному масштабі часу" акустичних даних для пасивного приймання з використанням гідрофонних ґраток, що буксируються; 
3) "програмне забезпечення", спеціально призначене для формування акустичного променя для оброблення "в реальному масштабі часу" акустичних даних для пасивного приймання з використанням донних або занурених кабельних систем; 
4) "вихідний код" для оброблення "в реальному масштабі часу" акустичних даних для пасивного приймання з використанням кабельних мереж, установлених на дні 	  	
6.D.3.b. 	ОПТИЧНІ ДАТЧИКИ 	  	
  	Відсутні 	  	
6.D.3.c. 	КАМЕРИ 	  	
  	Відсутні 	  	
6.D.3.d. 	ОПТИКА 	  	
  	Відсутня 	  	
6.D.3.e. 	ЛАЗЕРИ 	  	
  	Відсутні 	  	
  	ДАТЧИКИ МАГНІТНОГО ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ 	  	
6.D.3.f. 	"Програмне забезпечення", наведене нижче: 
1) "програмне забезпечення", спеціально призначене для компенсаційних систем датчиків магнітного та електричного поля, призначених для функціонування на рухомих платформах; 
2) "програмне забезпечення", спеціально призначене для виявлення аномалій магнітного та електричного поля на рухомих платформах 	  	
  	ГРАВІМЕТРИ 	  	
6.D.3.g. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для корекції впливу руху гравіметрів або гравітаційних градіометрів 	  	
  	РАДІОЛОКАЦІЙНІ СИСТЕМИ 	  	
6.D.3.h. 	"Програмне забезпечення", наведене нижче: 	  	
  	1) "програмне забезпечення", придатне для "програм" керування повітряним рухом на комп'ютерах загального призначення, що розташовані у диспетчерських центрах керування повітряним рухом, і має будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) оброблення та відображення понад 150 одночасних "системних траєкторій"; 
b) приймання РЛС інформації стосовно цілей від чотирьох первинних РЛС або більше; 
2) "програмне забезпечення" для "розроблення" або "виробництва" антенних обтічників, які: 
a) спеціально призначені для захисту "фазованих антенних ґраток з електронним керуванням діаграми направленості", наведених у позиції 6.A.8.e; та 
b) забезпечують діаграму спрямованості антени з "середнім рівнем бокових пелюсток" більше ніж на 40 дБ нижчим від максимального рівня головного променя 	  	
Технічна примітка. 	Середній рівень бокових пелюсток, зазначений у позиції 6.D.3.h.2.b, вимірюється для усієї ґратки повністю, за винятком діапазону кутів, у які входять головний промінь і перші дві бокові пелюстки з обох боків головного променя. 	
6.E. 	ТЕХНОЛОГІЯ, ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ 	  	
6.E.1. 
[6E001] 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", що підлягають контролю згідно з позиціями 6.A, 6.B, 6.C або 6.D 	з 3705, 3706,
з 8524, 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00 	
6.E.2. 
[6E002] 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "виробництва" обладнання і матеріалів, що підлягають контролю згідно з позиціями 6.A, 6.B або 6.C 	з 3705, 3706, 
з 8524, 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00 	
6.E.3. 
[6E003] 	Інші "технології", наведені нижче: 	з 3705, 3706, 
з 8524, 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00 	
6.E.3.a. 	АКУСТИКА 	  	
  	Відсутня 	  	
6.E.3.b. 	ОПТИЧНІ ДАТЧИКИ 	  	
  	Відсутні 	  	
6.E.3.c. 	КАМЕРИ 	  	
  	Відсутні 	  	
  	ОПТИКА 	  	
6.E.3.d. 	"Технологія", наведена нижче: 
1) "технологія" оброблення та покриття оптичних поверхонь, "необхідна" для досягнення однорідності 99,5 відсотка або краще для оптичних покриттів із діаметром або довжиною головної осі 500 мм або більше, та із загальними втратами (поглинання і розсіювання) менше ніж 5 х 10-3; 	  	
Особлива примітка. 	Див. також позицію 2.E.3.f. 	
  	2) "технологія" оптичного виробництва із застосуванням методів одноточкового обертання алмазів з одержанням кінцевої середньоквадратичної точності оброблення поверхні краще ніж 10 нм на неплоских поверхнях площею понад 0,5 м2 	  	
  	ЛАЗЕРИ 	  	
6.E.3.e. 	"Технологія", "необхідна" для "розроблення", "виробництва" або "використання" спеціально призначених діагностичних приладів або мішеней у випробувальному обладнанні для випробування "надпотужних лазерів" або випробувань чи аналізу матеріалів, опромінених променями "надпотужних лазерів" 	  	
  	ДАТЧИКИ МАГНІТНОГО ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ 	  	
6.E.3.f. 	Виключено 	  	
6.E.3.g. 	ГРАВІМЕТРИ 	  	
  	Відсутні 	  	
6.E.3.h. 	РАДІОЛОКАЦІЙНІ СИСТЕМИ 	  	
  	Відсутні 	  	
6.E.4. 	"Послуги та роботи" у відношенні товарів подвійного використання, зазначених у позиціях 6.A., 6.B., 6.C., 6.D. або 6.E. 	  	

Розділ 7. НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА АВІАЦІЙНА РАДІОЕЛЕКТРОНІКА
Номер позиції 	Найменування 	Код товару згідно з УКТЗЕД 	
7. 	НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА АВІАЦІЙНА РАДІОЕЛЕКТРОНІКА 	  	
7.A. 	СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ І КОМПОНЕНТИ 	  	
Особлива примітка. 	Автопілоти для підводних, апаратів розглядаються у розділі 8, РЛС - у розділі 6. 	
7.A.1. 
[7A001] 	Лінійні акселерометри, розроблені для використання в інерціальних навігаційних системах або системах наведення, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик, і "спеціально призначені компоненти" для них: 
a) "стабільність" "відхилення" відносно фіксованого каліброваного значення протягом одного року менше (краще) ніж 130 мікро g; 
b) "стабільність" "масштабного коефіцієнта" стосовно фіксованого каліброваного значення протягом одного року менше (краще) ніж 130 частин на мільйон; 
c) призначені для функціонування при рівнях лінійного прискорення понад 100 g 	9014 20 13 00, 
9014 20 90 00, 
9014 90 10 00, 
з 9032 89 	
Особлива примітка. 	Кутові або обертові акселерометри розглядаються в позиції 7.A.2. 	
7.A.2. 
[7A002] 	Гіроскопи та кутові або обертові акселерометри, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик, і "спеціально призначені компоненти" для них: 	9032 89 90 90, 
9032 90 90 90, 
9014 20 90 00 	
7.A.2.a. 	"стабільність" "швидкості дрейфу", виміряну за умови впливу 1 g протягом одного місяця відносно фіксованої каліброваної величини:
1) менше (краще) ніж 0,1° на годину, специфіковані для функціонування при рівнях лінійного прискорення нижче ніж 12 g; або 
2) менше (краще) ніж 0,5° на годину, специфіковані для функціонування при рівнях лінійного прискорення від 12 до 100 g включно; 	  	
7.A.2.b. 	випадкове кутове блукання яких менше (краще) або дорівнює 0,0035° на квадратний корінь з часу; або 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 7.A.2.b контролю не підлягають гіроскопи з обертовим ротором (гіроскопи з обертовим ротором - це гіроскопи, в яких для визначення кутового руху використовується маса, що безперервно обертається). 	
Технічна примітка. 	Для позиції 7.A.2.b "випадкове кутове блукання" - це нарощення кутової похибки з часом, обумовлене білим шумом у кутовій швидкості (IEEE STD 528-2001). 	
7.A.2.c. 	Специфіковані для функціонування при рівнях лінійного прискорення понад 100 g 	  	
7.A.3 
[7A003] 	Інерціальні навігаційні системи та "спеціально призначені компоненти" для них, як наведено нижче: 	9014 10 90 00, 
9014 20 13 00, 
9014 20 90 00 	
7.A.3.a. 	Інерціальні навігаційні системи (платформні карданні та безплатформні безкарданні) та інерціальне обладнання, призначене для "літальних апаратів", наземних транспортних засобів, суден (надводних або підводних) або "космічних апаратів", для визначення місцеположення, керування та наведення, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик, і "спеціально призначені компоненти" для них:
1) навігаційну помилку (суто інерціальну) після нормального виставлення від 0,8 морської милі на годину (50 відсотків кругової ймовірної помилки (CEP) або менше (краще); або 
2) специфіковані для функціонування при рівнях лінійного прискорення понад 10 g 	  	
7.A.3.b. 	Гібридні інерціальні навігаційні системи, що є невід'ємною частиною Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) або системи "Навігації з прив'язкою до бази даних" (DBRN), призначені для визначення місцеположення, наведення та керування після нормального виставлення, які після втрати GNSS або DBRN на період часу до 4 хвилин забезпечують точність місцеположення при навігації з використанням інерціальної навігаційної системи менше (краще) ніж 10 метрів (50-відсоткова кругова ймовірна помилка) 	  	
7.A.3.c. 	Інерціальне обладнання для визначення азимута, курсу та точки півночі, що має будь-яку з наведених нижче характеристик, і "спеціально призначені компоненти" для нього: 
1) призначене для визначення азимута, курсу або точки півночі з точністю, яка дорівнює або менше (краще) 6 дугових мінут середньоквадратичних при 45 градусах широти; або 
2) призначене витримувати неробочі поштовхи на рівні 900 g або більше тривалістю 1 мс або більше 	  	
Примітка 1. 	Параметри позиції 7.A.3.a та 7.A.3.b застосовуються за будь-яких з наведених нижче умов:
1) загальна величина випадкової вібрації на вході становить 7,7 g (середньоквадратичного) за перші півгодини і загальна тривалість випробування - півтори години на вісь, у кожній з трьох перпендикулярних площин, коли випадкова вібрація має наведені нижче характеристики: 
a) постійна спектральна щільність потужності (PSD) 0,04 g2/Гц у межах інтервалу частот від 15 до 1000 Гц; та 
b) спектральна щільність потужності зменшується з частотою від 0,04 до 0,01 g2/Гц у межах інтервалу частот від 1000 до 2000 Гц; або
2) кутова швидкість бортового хитання і відхилення дорівнює або більше ніж 2,62 рад/с (150 град/с); або 
3) згідно з національними стандартами, еквівалентними умовам, зазначеним у пунктах 1 або 2 цієї примітки. 	
Примітка 2. 	Згідно з позицією 7.A.3 контролю не підлягають інерціальні навігаційні системи, сертифіковані або схвалені уповноваженими органами цивільної авіації держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" у складі "цивільних літальних апаратів". 	
Примітка 3. 	Згідно з підпозицією 7.A.3.c.1 контролю не підлягають теодолітні системи, що містять інерціальне обладнання, спеціально призначене для цілей цивільної топографічної зйомки. 	
Технічні примітки. 	1. Позиція 7.A.3.b посилається на системи, в яких інерціальні навігаційні системи та інші незалежні навігаційні засоби вбудовані в єдиний блок (є невід'ємною частиною) з метою досягнення удосконалених робочих характеристик.
2. "Кругова ймовірна помилка": у круговому нормальному розподілі - це радіус кола, яке містить 50 відсотків окремих вимірювань, що повинні бути зроблені, або радіус кола, в межах якого ймовірність визначення місцеположення становить 50 відсотків. 	
7.A.4. 
[7A004] 	Гіроастрокомпаси та інші пристрої, які розраховують місцезнаходження або орієнтацію шляхом автоматичного спостереження небесних тіл або супутників з точністю азимута, що дорівнює або менше (краще) ніж 5 кутових секунд 	9014 20 90 00 
9014 80 00 00 	
7.A.5. 
[7A005] 	Приймальне обладнання глобальних навігаційних супутникових систем (GPS або GLONASS), яке має одну з наведених нижче характеристик, і "спеціально призначені компоненти" для нього: 	9014 20 90 00 
9014 80 00 00 	
7.A.5.a. 	Використовує шифрування 	  	
7.A.5.b. 	Використовує антену з керуванням положенням нуля діаграми направленості 	  	
7.A.6. 
[7A006] 	Бортові альтиметри, які працюють на частотах, що не входять у діапазон від 4,2 до 4,4 ГГц включно, і мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 	8526 10 10 00 
8526 91 90 00 	
7.A.6.a. 	"Керування потужністю" 	  	
7.A.6.b. 	Використовують амплітудну модуляцію із змінною фазою 	  	
7.A.7. 
[7A007] 	Вилучено 	  	
7.B. 	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА 	  	
7.B.1. 
[7B001] 	Обладнання для випробування, калібрування та виставлення, спеціально призначене для обладнання, що підлягає контролю згідно з позицією 7.A 	9031 10 00 00 
9031 20 00 00 
з 9031 80 
з 9031 90 	
Примітка. 	Згідно з позицією 7.B.1 контролю не підлягає обладнання для випробування, калібрування, виставлення для першого або другого рівня технічного обслуговування. 	
Технічні примітки. 	1. Перший рівень технічного обслуговування.
Дефект інерціального навігаційного пристрою виявляється на літаку за допомогою індикації блока керування та відображення (CDU) чи повідомлення відповідної підсистеми про стан пристрою. Користуючись посібником виробника, причина виникнення дефекту може бути локалізована на рівні несправного швидкознімного блока (LRU). Потім оператор знімає швидкознімний блок та замінює його запасним. 
2. Другий рівень технічного обслуговування. 
Дефектний швидкознімний блок надсилається до цеху технічного обслуговування (виробника або оператора, який несе відповідальність за технічне обслуговування другого рівня). У ремонтному цеху дефектний швидкознімний блок випробовується різноманітними відповідними засобами для того, щоб перевірити та встановити зіпсований вузол. Цей вузол (SRA) у ремонтному цеху знімається і замінюється запасним. Дефектний вузол (SRA), замінений у ремонтному цеху (або, можливо, весь швидкознімний блок (LRU), надсилається потім виробнику. Другий рівень технічного обслуговування не включає демонтаж контрольних акселерометрів або гіродатчиків з вузла, який замінюється у ремонтному цеху (SRA). 	
7.B.2.
[7B002] 	Обладнання, наведене нижче, спеціально призначене для встановлення характеристик дзеркал кільцевих "лазерних" гіроскопів: 
a) рефлектометри, які мають точність вимірювань 10 частин на мільон або менше (краще); 
b) профілометри, які мають точність вимірювань 0,5 нм (5 ангстрем) або менше (краще) 	з 9031 80 
9031 90 10 00 	
7.B.3. 
[7B003] 	Обладнання, спеціально призначене для "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позицією 7.A 	з 8413 
8421 19 91 00 
8421 19 93 00 
8421 19 99 00 
9031 10 00 00 
9031 20 00 00 
з 9031 80 	
Примітка. 	Позиція 7.B.3 включає:
a) стенди для випробування і налагодження гіроскопів;
b) стенди, для динамічного балансування гіроскопів, 
c) стенди для випробування пускових двигунів гіроскопів; 
d) стенди для відкачування та заповнення гіроскопів; 
e) відцентрові затискачі для підшипників гіроскопів; 
f) стенди для центрування осей акселерометра. 	
7.C. 	МАТЕРІАЛИ 	  	
  	Відсутні 	  	
7.D. 	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 	  	
7.D.1. 
[7D001] 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення" або "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позицією 7.A або 7.B 	з 8524 	
7.D.2. 
[7D002] 	"Вихідний код" для "використання" будь-якого інерціального навігаційного обладнання, включаючи інерціальне обладнання, що не підлягає контролю згідно з позицією 7.A.3 або 7.A.4, або системи орієнтування та визначення курсу польоту (AHRS) 	з 8524 	
Примітка. 	Згідно з позицією 7.D.2 контролю не підлягає "вихідний код", призначений для "використання" в платформних системах орієнтування та визначення курсу польоту. 	
Технічна примітка. 	Система орієнтування та визначення курсу польоту відрізняється від інерціальних навігаційних систем (INS) тим, що система орієнтування та визначення курсу польоту забезпечує інформацією про напрямок і не забезпечує інформацією про прискорення, швидкість та положення (координату), яка знімається з інерціальних навігаційних систем (INS). 	  	
7.D.3. 
[7D003] 	Інше "програмне забезпечення", наведене нижче: 	з 8524 	
7.D.3.a. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для поліпшення існуючих характеристик або зменшення навігаційної помилки систем до рівнів, наведених у позиції 7.A.3 або 7.A.4 	  	
7.D.3.b. 	"Вихідний код" для гібридних інтегрованих систем, який поліпшує існуючі характеристики або зменшує навігаційну помилку систем до рівнів, наведених у позиції 7.A.3, при безперервному комбінуванні інерціальних даних з будь-якими з наведених нижче навігаційних даних: 
1) дані щодо швидкості від доплерівської РЛС; 
2) дані від глобальної навігаційної супутникової системи визначення місцезнаходження (GPS або GLONASS); 
3) дані від "системи навігації з прив'язкою до бази даних" 	  	
7.D.3.c. 	"Вихідний код" для комплексних авіаційних радіоелектронних або польотних систем, які комбінують інформацію вимірювальних приладів та використовують "експертні системи" 	  	
7.D.3.d. 	"Текст програми" для "розроблення" будь-яких з наведених нижче систем: 
1) цифрові системи керування польотом для "загального керування польотом"; 
2) інтегровані системи руху та керування польотом; 
3) системи дистанційного керування рулями за допомогою електроприводів або світлових сигналів; 
4) відмовостійкі або самореконфігуруючі "активні системи керування польотом"; 
5) бортова автоматична апаратура радіопеленгації; 
6) системи збору аеродинамічних сигналів, робота яких базується на статичних даних щодо поверхні; 
7) індикатори растрового типу на лобовому склі або тривимірні індикатори 	  	
7.D.3.e. 	"Програмне забезпечення" автоматизованого проектування (CAD), спеціально призначене для "розроблення" "активних систем керування польотом", вертолітних багатокоординатних контролерів керування за допомогою електроприводів або контролерів світлових сигналів чи вертолітних із "системою контролю напрямку або протиобертання, що керуються циркуляцією", "технологія" яких підлягає контролю згідно з позиціями 7.E.4.b, 7.E.4.c.1 або 7.E.4.c.2 	  	
7.E. 	ТЕХНОЛОГІЯ, ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ 	  	
7.E.1. 
[7E001] 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" обладнання або "програмного забезпечення", що підлягає контролю згідно з позиціями 7.A, 7.B або 7.D 	з 3705, 3706 
з 8524 
4901 99 00 00 
4906 00 00 00 	
Примітка. 	Код технології згідно з УКТЗЕД визначається кодом носія, на якому вона передається. 	
7.E.2. 
[7E002] 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 7.A або 7.B 	з 3705, 3706 
з 8524 
4901 99 00 00 
4906 00 00 00 	
7.E.3.
[7E003] 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для ремонту, відновлення чистоти поверхні або капітального ремонту обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями від 7.A.1 до 7.A.4 	з 3705, 3706 
з 8524 
4901 99 00 00 
4906 00 00 00 	
Примітка. 	Згідно з позицією 7.E.3 контролю не підлягає "технологія" технічного обслуговування, безпосередньо пов'язаного з калібруванням, зняттям або заміною ушкоджених або таких, що не підлягають обслуговуванню, швидкознімних блоків (LRU) і вузлів, які замінюються у ремонтному цеху (SRA), "цивільних літальних апаратів", як описано у першому або другому рівні технічного обслуговування. 	
Особлива примітка. 	Визначення рівнів технічного обслуговування наведено в технічній примітці до позиції 7.B.1. 	
7.E.4. 
[7E004] 	Інша "технологія", наведена нижче: 	з 3705, 3706 
з 8524 	
7.E.4.a. 	"Технологія" для "розроблення" або "виробництва": 	4901 99 00 00 	
  	1) бортової автоматичної апаратури радіопеленгації, яка працює на частотах понад 5 МГц; 
2) систем збору аеродинамічних сигналів, робота яких базується тільки на основі статичних даних щодо поверхні, тобто таких, що обходяться без звичайних датчиків аеродинамічних сигналів; 
3) індикаторів растрового типу на лобовому склі або тривимірних індикаторів для "літальних апаратів";
4) інерціальних навігаційних систем або гіроастрокомпасів, які містять акселерометри або гірокомпаси, що підлягають контролю згідно з позиціями 7.A.1 або 7.A.2; 
5) електричних приводів (тобто, електромеханічних, електрогідростатичних та пакетів інтегрованих приводів), спеціально призначених для "основного (диспетчерського) керування польотами"; 
6) "групи оптичних датчиків керування польотом", спеціально призначених для функціонування "активних систем керування польотами" 	4906 00 00 00 	
7.E.4.b. 	"Технології" "розроблення" "активних систем керування польотами" (включаючи керування рулями за допомогою електроприводів або світлових сигналів), наведені нижче: 
1) конструкція конфігурації для взаємоз'єднання множинних мікроелектронних елементів оброблення (бортові обчислювачі) для досягнення оброблення "в реальному масштабі часу" для імплементації закону керування; 
2) компенсація закону керування відносно місцезнаходження датчика або динамічних навантажень на планер, тобто компенсація вібраційного середовища датчика або відхилення місцезнаходження датчика від центра тяжіння; 
3) електронне керування резервуванням даних або системи резервування для виявлення несправності, стійкості до несправності, локалізації несправності або реконфігурації; 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 7.E.4.b.3 контролю не підлягає "технологія" розроблення фізичного резервування. 	
  	4) керування польотом, яке дає змогу здійснювати польотну реконфігурацію сили, і миттєве керування для управління автономним літальним апаратом у реальному масштабі часу; 
5) інтеграція цифрового диспетчерського керування польотами, даних керування навігацією та руховими системами у систему цифрового керування польотами для "загального керування польотом"; 	  	
Примітки. 	Згідно з позицією 7.E.4.b.5 контролю не підлягають:
1. "Технології" "розроблення" загальних цифрових систем диспетчерського керування польотами, даних керування навігацією та руховими системами у систему цифрового керування польотами для "оптимізації траєкторії польоту". 
2. "Технології" "розроблення" приладів польотних систем для "літальних апаратів", інтегрованих до всеспрямованого курсового радіомаяка УКХ-діапазону (VOR), далекомірного обладнання (DME), систем посадки за приладами (ILS) або мікрохвильової системи забезпечення посадки (MLS), систем навігації або забезпечення заходу на посадку. 	
  	6) система автономного електронно-цифрового контролера для ГТД комбінованого циклу або системи керування польотним завданням з багатьма датчиками з використанням "експертних систем" 	  	
Особлива примітка. 	Порядок контролю "технології" для "повністю автономного цифрового керування двигуном" (FADEC) визначено у позиції 9.E.3.a.9. 	
7.E.4.c. 	"Технологія" для "розроблення" вертолітних систем, наведених нижче:
1) багатоосьові контролери дистанційного керування рулями за допомогою електроприводів або світлових сигналів, які комбінують функції принаймні двох з наведених нижче в один контрольний елемент: 
a) колективні системи керування; 
b) циклічні системи керування; 
c) системи керування відхилення від курсу;
2) керовані "системою контролю напрямку або протиобертання, що керуються циркуляцією"; 
3) лопатки ротора двигуна, що об'єднують "аеродинамічні профілі із змінюваною геометрією" для використання у системах індивідуального керування лопатками 	  	
7.E.5. 	"Послуги та роботи" відносно товарів подвійного використання, зазначених у позиціях 7.A., 7.B., 7.D. або 7.E. 	  	

Розділ 8. МОРСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 
Номер позиції 	Найменування 	Код товару згідно з УКТЗЕД 	
8. 	МОРСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 	  	
8.A. 	СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ І КОМПОНЕНТИ 	  	
8.A.1. 
[8A001] 	Підводні апарати та надводні судна, наведені нижче: 	  	
Особлива примітка. 	Контрольний статус обладнання для підводних апаратів визначено: для апаратури засекречування та шифрування - частина 2 розділу 5 (Захист інформації); для датчиків - розділ 6; для навігаційного обладнання - розділи 7 і 8; для підводного обладнання - розділ 8.A. 	
8.A.1.a. 	Підводні апарати, пілотовані людиною, що з'єднані з носієм і призначені для роботи на глибинах понад 1000 м 	8906 00 91 00, 
8906 00 99 00 	
8.A.1.b. 	Підводні апарати, пілотовані людиною, що не з'єднані з носієм і мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) призначені для автономного плавання і мають усі наведені нижче характеристики за силою підйому: 
a) 10 відсотків або більше їх власної ваги у повітрі; та 
b) 15 кН або більше; 
2) призначені для роботи на глибинах понад 1000 м; або 
3) мають усі наведені нижче характеристики: 
a) призначені для екіпажу з чотирьох або більше осіб; 
b) призначені для автономного плавання протягом 10 годин або більше; 
c) радіус дії 25 морських миль або більше; 
d) довжина 21 м або менше 	8906 00 91 00, 
8906 00 99 00 	
Технічні примітки. 	1. Для цілей, зазначених у позиції 8.A.1.b, під час автономного плавання апарат цілком занурюється без шноркеля, усі системи функціонують і забезпечують плавання з мінімальною швидкістю, за якої занурення може безпечно керуватися (з урахуванням необхідної динаміки за глибиною занурення) з використанням тільки стерен глибини, без участі надводних суден підтримки або бази (берегової або корабля-матки); апарат має рушійну систему для пересування в зануреному та надводному стані.
2. Для цілей, зазначених у позиції 8.A.1.b, радіус дії дорівнює половині максимальної відстані, яку апарат може подолати в зануреному стані 	
8.A.1.c. 	Підводні апарати, не пілотовані людиною, що з'єднані з носієм, і призначені для плавання на глибинах понад 1000 м та мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) призначені для самохідного маневру, використовують двигуни та прискорювачі, зазначені у позиції 8.A.2.a.2; 
2) мають волоконно-оптичну лінію обміну даними 	8906 00 91 00, 8906 00 99 00 	
8.A.1.d. 	Підводні апарати, не пілотовані людиною, що не з'єднані з носієм і мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) призначені для вирішення завдань досягнення (прокладання курсу) будь-якого географічного орієнтира без участі людини "в реальному масштабі часу"; 
2) мають канал передачі акустичних даних або команд; 
3) мають волоконно-оптичну лінію передачі даних або лінію передачі команд понад 1000 м 	8906 00 91 00, 
8906 00 99 00 	
8.A.1.e. 	Океанські системи рятування з підйомною силою понад 5 МН для рятування об'єктів з глибини понад 250 м, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) системи динамічного керування положенням, здатні стабілізуватися у межах (усередині) 20 м відносно заданої точки, яка фіксується навігаційною системою; 
2) системи придонної навігації та навігаційної інтеграції для глибин понад 1000 м з точністю забезпечення положення у межах (усередині) 10 м відносно заданої точки 	8905 90 10 00, 
8906 00 91 00 	
8.A.1.f. 	Судна на повітряній подушці (з повністю змінюваною юбкою), які мають усі наведені нижче характеристики:
1) максимальну проектну швидкість понад 30 вузлів при повному завантаженні та висоті хвилі 1,25 м і більше; 
2) тиск повітряної подушки понад 3830 Па; 
3) відношення водотоннажності не завантаженого і повністю завантаженого судна менше ніж 0,7 	8906 00 91 00, 
8906 00 99 00 	
8.A.1.g. 	Судна на повітряній подушці (з жорстким бортовим скегом) з максимальною проектною швидкістю понад 40 вузлів при повному завантаженні та висоті хвилі 3,25 м і більше 	8906 00 91 00, 
8906 00 99 00 	
8.A.1.h. 	Судна з гідрокрилом і активними системами для автоматичного керування крилом з максимальною проектною швидкістю 40 вузлів або більше при висоті хвилі 3,25 м і більше 	8906 00 91 00, 
8906 00 99 00 	
8.A.1.i 	Судна з невеликою площею ватерлінії, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) повну водотоннажність понад 500 т, максимальну проектну швидкість понад 35 вузлів при повному завантаженні та висоті хвилі 3,25 м і більше; 
2) повну водотоннажність понад 1500 т, максимальну проектну швидкість понад 25 вузлів при повному завантаженні та висоті хвилі 4 м і більше 	8906 00 91 00, 
8906 00 99 00 	
Технічна примітка. 	Належність судна до суден з невеликою площею ватерлінії визначається згідно з такою формулою: площа ватерлінії за відомої величини водотоннажності при операційній проектній осадці менше ніж 2 х V2/3 (де V - водотоннажність при операційній проектній осадці). 	
8.A.2. 
[8A002] 	Системи та обладнання, наведені нижче: 	  	
Особлива примітка. 	Підводні системи зв'язку розглядаються у частині 1 розділу 5 (Зв'язок). 	
8.A.2.a. 	Системи та обладнання, спеціально призначені або модифіковані для підводних апаратів, призначених для роботи на глибинах понад 1000 м 	  	
	1) приміщення під тиском або корпуси під тиском з максимальним внутрішнім діаметром камери понад 1,5 м; 	8905 90 10 00, 
8906 00 91 00 	
	2) електродвигуни постійного струму або тягові двигуни; 	8501 33 90 00, 
8501 34 50 00, 
8501 34 99 00 	
	3) кабельні роз'єднувачі та з'єднувачі, у тому числі ті, в яких використовується оптиковолокно і які мають силові елементи із синтетичних матеріалів 	8536 90 10 90, 
9013 90 10 00, 
9013 90 90 00 	
8.A.2.b. 	Системи, спеціально призначені або модифіковані для автоматичного керування рухом підводних апаратів, зазначених у позиції 8.A.1, які використовують навігаційні дані та мають замкнені із зворотним зв'язком сервоконтролюючі засоби: 
1) здатні керувати рухом апарата в межах (усередині) 10 м щодо заданої точки водяного стовпа; 
2) підтримують положення апарата в межах (усередині) 10 м щодо заданої точки водяного стовпа; або 
3) підтримують положення апарата у межах (усередині) 10 м під час руху на морському судні-матці або на тросі (кабелі) під ним 	9014 80 00 00 	
8.A.2.c. 	Волоконно-оптичні корпусні гермопрохідники або з'єднувачі, спеціально призначені для використання під водою 	9013 90 10 00 
9013 90 90 00 	
8.A.2.d. 	Системи підводного нагляду, наведені нижче:  	  	
	1) телевізійні системи і телевізійні камери, наведені нижче: 
a) телевізійні системи (включаючи камеру, обладнання для моніторингу та передачі сигналу), які мають граничну роздільну здатність понад 800 ліній під час вимірювання її в повітряному середовищі, а також телевізійні системи, спеціально призначені або модифіковані для дистанційного керування підводним апаратом; 	8525 10 90 00 	
	b) підводні телевізійні камери, які мають граничну роздільну здатність понад 1100 ліній під час вимірювання її в повітряному середовищі; 	8525 30 90 00 
з 8525 40 	
	c) телевізійні камери, призначені для зйомки об'єктів з низьким рівнем освітленості, спеціально призначені або модифіковані для використання під водою і мають усі наведені нижче характеристики: 
1) електронно-оптичні підсилювачі яскравості зображення, які контролюються згідно з позицією 6.A.2.a.2.a; та 
2) понад 150000 "активних пікселів" на площі твердотільного приймача 	8525 30 90 00 
з 8525 40 	
Технічна примітка. 	Роздільна здатність у телебаченні вимірюється горизонтальним (рядковим) розділенням, як правило, вираженим максимальною кількістю ліній по висоті зображення (екрана), що розпізнаються на тестовій таблиці, в якій використано стандарт IEEE 208/1960 або будь-який еквівалент цього стандарту. 	
  	2) системи, спеціально призначені або модифіковані для дистанційного керування підводним апаратом, у яких використовуються засоби мінімізації ефектів зворотного розсіювання, включаючи вузькодіапазонні радіолокаційні станції або "лазерні" системи 	8526 92 90 00 	
8.A.2.e. 	Фотодіапозитивні камери, спеціально призначені або модифіковані для підводного використання на глибинах до 150 м, які мають формат стрічки 35 мм або більше і будь-що з наведеного нижче: 
1) анотацію стрічки з даними, що визначають специфіку зовнішнього джерела камери; 
2) автоматичну зворотну корекцію фокусної відстані; 
3) керування з автоматичною компенсацією, спеціально призначене для боксів підводної камери, здатних витримувати тиск на глибинах понад 1000 м 	9006 53 10 00 
9006 53 90 00 
9006 59 00 00 	
8.A.2.f. 	Електронні системи спостереження, спеціально призначені або модифіковані для підводного використання, здатні зберігати в цифровій формі понад 50 експонованих кадрів 	9014 80 00 00,
з 9030 	
Примітка. 	Згідно з позицією 8.A.2.f. контролю не підлягають цифрові камери, спеціально призначені для побутових цілей, крім камер, в яких використовуються методи електронного збільшення зображення. 	
8.A.2.g. 	Системи підсвічування, наведені нижче, спеціально призначені або модифіковані для використання під водою: 
1) стробоскопічні світлові системи з енергією виходу понад 300 Дж в одному спалаху і частотністю понад 5 спалахів на секунду; 
2) аргонові дугові світлові системи, спеціально призначені для використання під водою на глибинах понад 1000 м 	9029 20 90 00, 
9405 40 10 00, 
9405 40 39 00 
9405 40 10 00, 
9405 40 39 00 	
8.A.2.h. 	"Роботи", керовані спеціалізованим комп'ютером, спеціально призначені для підводного застосування, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) системи керування "роботом" із застосуванням інформації від датчиків, які вимірюють зусилля, прикладені до зовнішнього об'єкта, момент обертання, відстань до зовнішнього об'єкта або контактну (тактильну) взаємодію між "роботом" та зовнішнім об'єктом; 
2) здатні створювати зусилля в 250 Н і більше, або момент обертання 250 Нм і більше, та які використовують в елементах конструкції сплави на основі титану чи "волокнисті або нитковидні" "композиційні" матеріали 	8479 50 00 00,
з 8479 89, 
8479 90 50 00, 
8479 90 97 00 	
8.A.2.i. 	Дистанційно керовані шарнірні маніпулятори, спеціально призначені або модифіковані для використання з підводними апаратами, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) системи керування маніпулятором, що застосовують інформацію від датчиків, які вимірюють зусилля, прикладені до зовнішнього об'єкта, момент обертання або контактну (тактильну) взаємодію між маніпулятором та зовнішнім об'єктом;
2) керовані засобами пропорційного керування "ведучий-ведений" або спеціалізованим комп'ютером, та які мають 5 або більше ступенів свободи руху 	8479 50 00 00, 
8479 90 50 00, 
8479 90 97 00 	
Примітка. 	Під час визначення кількості ступенів свободи руху враховуються тільки функції, які мають пропорційне керування із застосуванням позиційного зворотного зв'язку або спеціалізованого комп'ютера. 	
8.A.2.j. 	Ізольовані від атмосфери рушійні системи, наведені нижче, спеціально призначені для використання під водою: 	  	
	1) ізольовані від атмосфери рушійні системи з двигунами циклів Брайтона або Ренкіна, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) хімічні скрубери або абсорбери, спеціально призначені для вилучення двооксиду вуглецю, оксиду вуглецю і частинок з рециркулюючого вихлопу двигуна; 
b) системи, спеціально призначені для застосування моноатомного газу; 
c) пристрої або глушники, спеціально призначені для зниження шуму під водою, з частотами нижче ніж 10 кГц, чи спеціально змонтовані прилади для пом'якшення удару викиду; 
d) системи, спеціально призначені для: 
1) пресування продуктів реакції або для регенерації палива; 
2) зберігання продуктів реакції; та 
3) вихлопу продуктів реакції при тиску в 100 кПа і більше; 	з 8408 10, 
8409 99 00 90 	
	2) дизельні двигуни для ізольованих від атмосфери силових систем, які мають усі наведені нижче характеристики: 
a) хімічні скрубери або абсорбери для вилучення двооксиду та монооксиду вуглецю і частинок з рециркулюючого вихлопу двигуна; 
b) системи, спеціально спроектовані для застосування моноатомного газу;
c) пристрої або глушники, спеціально призначені для зниження шуму під водою, з частотами нижче ніж 10 кГц, чи спеціально змонтовані для пом'якшення удару викиду; 
d) спеціально призначені вихлопні системи із затримкою викиду продуктів згоряння; 	з 8408 10, 
8409 99 00 90 	
	3) незалежні від атмосфери енергетичні установки на паливних елементах з вихідною потужністю понад 2 кВт, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) прилади або глушники, спеціально спроектовані для зниження шуму під водою, з частотами нижче ніж 10 кГц, чи спеціально змонтовані прилади для пом'якшення удару викиду; 
b) системи, спеціально призначені для: 
1) пресування продуктів реакції або для регенерації палива; 
2) зберігання продуктів реакції; та 
3) вихлопу продуктів реакції при протитиску 100 кПа або більше; 	8409 99 00 90 	
	4) незалежні від атмосфери силові системи з двигунами циклів Стірлінга, які мають усі наведені нижче характеристики: 
a) пристрої або глушники, спеціально призначені для зниження шуму під водою, з частотами нижче ніж 10 кГц, чи спеціально змонтовані пристрої для пом'якшення удару викиду; 
b) спеціально призначені системи для вихлопу продуктів згоряння при протитиску 100 кПа або більше 	з 8408 10, 
8409 99 00 90 	
8.A.2.k. 	Краї корпусу (юбки), ущільнення та висувні елементи, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 	  	
	1) призначені для зовнішнього тиску у 3830 Па або більше, функціонують при висоті хвилі 1,25 м і більше та спеціально призначені для суден на повітряній подушці (з повністю змінюваною юбкою), названих у позиції 8.A.1.f; 	8479 90 50 00, 
8479 90 97 00, 
8906 00 91 00, 
8906 00 99 00 	
	2) призначені для зовнішнього тиску у 6224 Па і більше, функціонують при висоті хвилі 3,25 м і більше та спеціально призначені для суден на повітряній подушці (з незмінюваним бортовим скегом), названих у позиції 8.A.1.g 	8479 90 50 00, 
8479 90 97 00, 
8906 00 91 00,
8906 00 99 00 	
8.A.2.1. 	Підйомні вентилятори з рівнем потужності понад 400 кВт, спеціально призначені для суден на повітряній подушці, які підлягають контролю згідно з позиціями 8.A.1.f або 8.A.1.g 	8412 39 90 00, 
8412 80 99 00, 
8485 10 90 00 	
8.A.2.m. 	Повністю занурювані підкавітаційні або суперкавітаційні гідрокрила суден, зазначених у позиції 8.A.1.h 	8479 90 50 00, 
8479 90 97 00, 
8906 00 91 00,
8906 00 99 00 	
8.A.2.n. 	Активні системи, спеціально призначені або модифіковані для автоматичного керування рухом підводних апаратів або суден, які підлягають контролю згідно з позиціями 8.A.1.f, 8.A.1.g, 8.A.1.h чи 8.A.1.i 	8479 90 50 00, 
8479 90 97 00, 
8906 00 91 00, 
8906 00 99 00 	
8.A.2.o. 	Гвинти, системи одержання і передачі енергії та системи зниження шуму, наведені нижче: 
1) системи двигуна з водяним гвинтом або системи передачі потужності, наведені нижче, спеціально призначені для суден на повітряній подушці (з повністю змінюваною юбкою або незмінюваним бортовим скегом), для суден з гідрокрилами і суден з невеликою площею ватерлінії, які підлягають контролю згідно з позиціями 8.A.1.f, 8.A.1.g, 8.A.1.h та 8.A.1.i: 	  	
	a) суперкавітаційні, супервентиляторні, частково занурені або опущені (які проникають через поверхню) двигуни потужністю понад 7,5 МВт; 	з 8408 10 	
	b) протиобертальні рушійні системи потужністю понад 15 МВт; 	8412 29 50 00, 
8485 10 90 00 	
	c) системи вирівнювання потоку, який набігає на рушій, із застосуванням методів усунення завихрень потоку до і після їх утворення; 	8412 29 50 00 	
	d) легковагий редуктор високої потужності (К фактор понад 300); 	8483 40 94 00, 
8483 40 96 00 	
	e) системи передачі потужності через трансмісійний вал, які містять "компоненти" з "композиційних" матеріалів і здатні здійснювати передачу потужності понад 1 МВт; 	8483 10 60 00 
8483 10 80 00 	
	2) рушії з водяним гвинтом, системи одержання і передачі енергії, призначені для використання на суднах, наведені нижче: 	  	
	a) гребні гвинти з регульованим кроком і збірки маточини номінальною потужністю понад 30 МВт; 	8485 10 90 00 	
	b) електричні двигуни з водяним внутрішнім охолодженням і вихідною потужністю понад 2,5 МВт; 	8501 34 99 00 	
	c) магнітоелектричні рушії із застосуванням "надпровідності" та вихідною потужністю понад 0,1 МВт; 	8501 20 90 00 	
	d) системи передачі потужності через трансмісійний вал, які містять "компоненти" з "композиційних" матеріалів і здатні здійснювати передачу потужності понад 2 МВт; 	8483 10 60 00, 
8483 10 80 00 	
	e) системи вентиляторних або системи на базі вентиляторних гвинтів потужністю понад 2,5 МВт; 	8485 10 90 00 	
	3) системи зниження шуму, призначені для використання на суднах водотоннажністю 1000 т або більше, наведені нижче: 	  	
	a) системи, які зменшують рівень шуму під водою на частотах нижче ніж 500 Гц і складаються з компаундних акустичних збірок для акустичної ізоляції дизельних двигунів, дизель-генераторних установок, газових турбін, газотурбінних генераторних установок, установок двигунів або редукторів, спеціально призначених для звукової або вібраційної ізоляції, які мають усереднену масу понад 30 відсотків маси всього обладнання, яке монтується; 	8409 99 00 90, 
8412 29 50 00 	
	b) активні системи зниження шуму чи його погашення або підшипники на магнітній підвісці, які спеціально призначені для потужних трансмісійних систем і містять електронні системи керування, здатні активно знижувати вібрацію обладнання генерацією антишумових або антивібраційних сигналів безпосередньо біля джерела шуму 	8412 29 50 00 	
8.A.2.p. 	Системи руху на струминному двигуні з вихідною потужністю понад 2,5 МВт, які використовують сопло, що відхиляється, і техніку регулювання потоку лопаткою (лопаттю) з метою збільшення ефективності рушія або зниження шумів, які генеруються рушієм і поширюються під водою 	8412 29 50 00 	
8.A.2.q. 	Апарати занурювальні і для підводного плавання, автономні, замкнутого або напівзамкнутого контуру (які мають систему регенерації повітря) 	з 8905, 8906 	
Примітка. 	Згідно з позицією 8.A.2.q контролю не підлягає персональний апарат, призначений для особистого використання. 	
8.B. 	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА 	  	
8.B.1 
[8B001] 	Гідроканали, які мають шумовий фон менше ніж 100 дБ (еталон - 1 мкПа, 1 Гц) у частотному діапазоні від 0 до 500 Гц, призначені для вимірювання акустичних полів, згенерованих гідропотоком навколо моделей рушійних систем 	9031 20 00 00, 
9031 90 90 90 	
8.C. 	МАТЕРІАЛИ 	  	
8.C.1. 
[8C001] 	Синтактичний пінопласт, призначений для підводного використання, який має усі наведені нижче характеристики: 	з 3921, 
7016 90 30 00 	
8.C.1.a. 	Призначений для морських глибин понад 1000 м 	  	
8.C.1.b. 	Питома вага менше ніж 561 кг/м3 	  	
Технічна примітка. 	Синтактичний пінопласт складається з порожнистих шарів пластика або скла, залитих гумовою матрицею. 	
8.D. 	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 	  	
8.D.1. 
[8D001] 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва", "використання" обладнання або матеріалів, що підлягають контролю згідно з позиціями 8.A, 8.B або 8.C 	з 8524 	
8.D.2. 
[8D002] 	Специфічне "програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва", "використання" (у тому числі ремонту) або відновлення (повторного механічного оброблення) рушіїв, спеціально призначених для зменшення підводного шуму 	з 8524 	
8.E. 	ТЕХНОЛОГІЯ, ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ 	  	
8.E.1. 
[8E001] 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" або "виробництва" обладнання чи матеріалів, що підлягають контролю згідно з позиціями 8.A, 8.B або 8.C 	з 3705, 3706, 
з 8524, 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00 	
Примітка. 	Код технології згідно з УКТЗЕД визначається кодом носія, на якому вона передається. 	
8.E.2. 
[8E002] 	Інша "технологія", наведена нижче: 	з 3705, 3706 	
  	a) "технологія" "розроблення", "виробництва", "використання", ремонту, капітального ремонту або відновлення (повторне механічне оброблення) гвинтів, спеціально призначених для зменшення їх шуму під водою; 
b) "технологія" для проведення капітального ремонту або відновлення обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 8.A.1, 8.A.2.b, 8.A.2.j, 8.A.2.o або 8.A.2.p. 	з 8524 
4901 99 00 00 
4906 00 00 00 	
8.E.3. 	"Послуги та роботи" у відношенні товарів подвійного використання, зазначених у позиціях 8.A., 8.B., 8.C., 8.D. або 8.E. 	  	

Розділ 9. РУШІЙНІ СИСТЕМИ ТА ДВИГУНИ
Номер позиції 	Найменування 	Код товару згідно з УКТЗЕД 	
9. 	РУШІЙНІ СИСТЕМИ ТА ДВИГУНИ 	  	
9.A. 	СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ ТА КОМПОНЕНТИ 	  	
Особлива примітка. 	Рушійні системи розроблені стійкими до нейтронної або перехідної іонізуючої радіації, визначені у Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807. 	
9.A.1. 
[9A001] 	Газотурбінні авіаційні двигуни, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 	з 8411, 
8412 10, 
8419 90 	
9.A.1.a. 	Містять одну з "технологій", яка підлягає контролю згідно з позицією 9.E.3.a; або 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 9.A.1.a контролю не підлягають: 
1) газотурбінні авіаційні двигуни, що відповідають наведеному нижче: 
a) тип (модифікація) яких сертифікований або схвалений уповноваженими органами цивільної авіації держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" для використання на "цивільних літальних апаратах"; та 
b) призначені для приведення в рух "цивільного літального апарату", на який було видано уповноваженими органами цивільної авіації держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" один з перелічених нижче документів для літального апарату, оснащеного двигуном (двигунами) цього конкретного типу (модифікації): 
1) сертифікат типу; або 
2) еквівалентний документ, визнаний Міжнародною організацією цивільної авіації (IKAO);
2) вузли і "компоненти", що входять до складу газотурбінних авіаційних двигунів, які відповідають умовам, зазначеним у підпунктах a) та b) пункту 1 цієї примітки. 	
9.A.1.b. 	Призначені для польотів літальних апаратів у крейсерському режимі на швидкостях, що дорівнюють або більше числа Маха 1, протягом більше ніж 30 хвилин 	  	
9.A.2. 
[9A002] 	Морські газотурбінні двигуни з безперервною експлуатаційною потужністю 24245 кВт або більше згідно із стандартом ISO та питомою витратою палива, що не перевищує 0,219 кг/кВт/год у діапазоні потужностей від 35 до 100 відсотків, та спеціально призначені для них вузли та "компоненти" 	з 8411, 
8412 90 	
Примітка. 	Термін "морські газотурбінні двигуни" означає промислові або авіаційні газотурбінні двигуни, пристосовані для виробництва електроенергії або приведення в рух корабля. 	
9.A.3.
[9A003] 	Вузли і "компоненти", які містять будь-які "технології", що підлягають контролю згідно з позицією 9.E.3.a, спеціально призначені для наведених нижче газотурбінних двигунів: 	8411 91 90 00, 
8411 99 9000, 
з 8412 90 	
9.A.3.a. 	Таких, що підлягають контролю згідно з позицією 9.A.1 	  	
9.A.3.b. 	Розроблення або виробництво яких здійснюється у державах-неучасницях міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" або невідоме виробникові 	  	
9.A.4.
[9A004] 	Ракети-носії та "космічні апарати" 	з 8802, 8803,
з 9306 90 	
Примітка. 	Згідно з позицією 9.A.4 контролю не підлягає корисне навантаження. 	
Особлива примітка. 	Контрольний статус виробів, які належать до корисного навантаження "космічного апарата", див. у відповідних розділах. 	
9.A.5. 
[9A005] 	Ракетні рушійні системи, які працюють на рідкому паливі та містять будь-яку із систем або "компонентів", що підлягають контролю згідно з позицією 9.A.6 	8412 10 90 00 	
9.A.6. 
[9A006] 	Системи та "компоненти", спеціально призначені для ракетних рушійних систем на рідкому паливі, наведені нижче: 	  	
9.A.6.a. 	Кріогенні рефрижератори, бортові посудини Дьюара, кріогенні теплові труби або кріогенні системи, спеціально призначені для застосування в космічних літальних апаратах та здатні обмежувати втрати кріогенної рідини до величини менше ніж 30 відсотків на рік 	8412 90 30 00, 
8412 90 90 00 	
9.A.6.b. 	Кріогенні контейнери або рефрижераторні системи замкненого циклу, здатні забезпечувати температуру 100 К (-173° C) або нижче для "літальних апаратів", здатних виконувати політ на швидкості з числом Маха понад 3, ракет-носіїв або "космічних апаратів" 	8412 90 30 00, 
8412 90 90 00 	
9.A.6.c. 	Системи зберігання рідкого водню або системи його транспортування 	з 7311 00, 
8413 19 90 00, 
8419 60 00 00 	
9.A.6.d. 	Турбонасоси високого тиску (понад 17,5 МПа), "компоненти" насосів або поєднані з ними газогенератори чи системи приводу турбіни циклу детандера 	з 8413 19 	
9.A.6.e. 	Камери згоряння високого тиску (понад 10,6 МПа) та сопла до них 	8412 90 30 00 	
9.A.6.f. 	Системи зберігання палива, у яких використовується принцип капілярної локалізації або точної подачі продувки (тобто з еластичними паливними баками) 	8412 29 99 00, 
з 8479 89 	
9.A.6.g. 	Інжектори рідкого палива з окремими отворами діаметром 0,381 мм або менше (площа перерізу 1,14 х 10-3 см2 або менше для некруглих отворів), спеціально призначені для ракетних двигунів, які працюють на рідкому паливі 	8412 90 90 00, 
9306 90 90 00, 	
9.A.6.h. 	Монолітні вуглець-вуглецеві камери ракетних двигунів, монолітні вуглец-вуглецеві конусні сопла із щільністю понад 1,4 г/см3 та міцністю на розрив понад 48 МПа 	з 3801, 
з 8412 90, 
з 9306 	
9.A.7 
[9A007] 	Рушійні системи ракет на твердому паливі, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 	8412 10 90 00 	
9.A.7.a. 	сумарний імпульс понад 1,1 МНс; 	  	
9.A.7.b. 	питомий імпульс 2,4 кН х с/кг або більше, якщо потік із сопла розширюється в умовах, що відповідають умовам на рівні моря, а відрегульований тиск у камері згоряння дорівнює 7 МПа 	  	
9.A.7.c. 	Частина маси ступеня понад 88 відсотків і заряд твердого палива понад 86 відсотків 	  	
9.A.7.d. 	Будь-який з "компонентів", які підлягають контролю згідно з позицією 9.A.8; або 	  	
9.A.7.e. 	Системи ізоляції та закріплення палива, виконані як конструкції з безпосереднім поєднанням з двигуном для забезпечення міцного механічного зчеплення або бар'єра для хімічної міграції між твердим паливом та матеріалом ізоляції корпусу 	  	
Технічна примітка. 	У позиції 9.A.7.e міцне механічне зчеплення означає міцність з'єднання, що дорівнює або більше, ніж міцність палива. 	
9.A.8. 
[9A008] 	"Компоненти", наведені нижче, спеціально призначені для ракетних двигунів на твердому паливі: 	  	
9.A.8.a. 	Системи ізоляції та закріплення палива із застосуванням прокладок для забезпечення міцного механічного зчеплення або бар'єра для хімічної міграції між твердим паливом і матеріалом ізоляції корпусу 	8412 90 30 00, 
8412 90 90 00, 
8803 90 10 00, 
8803 90 99 00 	
Технічна примітка. 	У позиції 9.A.8.a міцне механічне зчеплення означає міцність з'єднання, що дорівнює або більше, ніж міцність палива. 	
9.A.8.b. 	Відсіки двигунів з волоконно-тканих "композиційних" матеріалів з діаметром понад 0,61 м або які мають питому міцність (PV/W) понад 25 км 	8412 90 30 00, 
8412 90 90 00 	
Технічна примітка. 	Питома міцність (PV/W) - це тиск розриву (P), помножений на об'єм відсіку (V) і поділений на загальну вагу відсіку високого тиску (W). 	
9.A.8.c. 	Сопла двигунів з рівнем тяги понад 45 кН або швидкістю ерозії критичного перерізу сопла менше ніж 0,075 мм/с 	8416 	
9.A.8.d. 	Системи керування вектором тяги на основі поворотного сопла або інжекції вторинної рідини, які мають будь-які з наведених нижче функцій: 
1) багатоосьовий рух у діапазоні понад ±5°; 
2) обертання кутового вектора тяги 20°/с або більше; 
3) прискорення кутового вектора 40°/с2 або більше 	8412 90 30 00, 
8412 90 90 00 	
9.A.9. 
[9A009] 	Гібридні рушійні ракетні системи з: 	8412 10 90 00, 
8412 90 30 00 	
9.A.9.a. 	Сумарним імпульсом понад 1,1 МНс; або 	  	
9.A.9.b. 	Силою поштовху на виході понад 220 кН в умовах вакууму 	  	
9.A.10. 
[9A010] 	"Спеціально призначені компоненти", системи та структури ракет-носіїв, рушійних систем ракет-носіїв або "космічних апаратів": 	8803 90 10 00, 
8803 90 99 00 	
9.A.10.a. 	"Компоненти" та структури, кожна з яких вагою понад 10 кг, спеціально призначені для рушійних систем кораблів ракет-носіїв, та виготовлені із застосуванням металевих "матриць", "композиційних", органічних "композиційних", керамічних "матричних" або інтерметалевих зміцнених матеріалів, які підлягають контролю згідно з позиціями 1.C.7 або 1.C.10 	2804 50 10 00, 
2818 20 00 00, 
2849 20 00 10, 
2849 20 00 90, 
з 3801, 
з 3921 
3926 90 10 00,
6815 99 10 00, 
6903 10 00 00, 
з 7019 19, 
з 7019 5, 
8101 92 00 00, 
8102 92 00 00, 
з 8108 90, 
з 8412 90, 
з 9306 90 	
Примітка. 	Обмеження маси не стосується носових обтічників. 	
9.A.10.b. 	"Компоненти" та структури, спеціально призначені для рушійних систем ракет-носіїв, що підлягають контролю згідно з позиціями 9.A.5 - 9.A.9, та виготовлені із застосуванням металевих "матриць", "композиційних", органічних "композиційних", керамічних "матричних" або інтерметалевих зміцнених матеріалів, які підлягають контролю згідно з позиціями 1.C.7 або 1.C.10 	2804 50 10 00, 
2818 20 00 00, 
2849 20 00 10. 
2849 20 00 90, 
з 3801, 
з 3921 
3926 90 10 00. 
6815 99 10 00, 
6903 10 00 00, 
з 7019 19,
з 7019 5, 
8101 92 00 00, 
8102 92 00 00, 
з 8108 90, 
з 8412 90, 
з 9306 90 	
9.A.10.c. 	Структурні "компоненти" та ізоляційні системи, спеціально призначені для активного керування динамічною чутливістю або деформацією конструкцій "космічного апарата" 	8803 90 10 00, 
з 9306 90 	
9.A.10.d. 	Імпульсні реактивні двигуни на рідкому паливі з відношенням тяги до маси, що дорівнює або більше ніж 1 кН/кг, та часом спрацювання (час, необхідний для досягнення 90 відсотків паспортної повної номінальної тяги з моменту запуску) менше ніж 30 мс 	8412 10 90 00 	
9.A.11. 
[9A011] 	Прямоструминні, надзвукові або комбінованого циклу двигуни та "спеціально призначені компоненти" для них 	8412 10 90 00 	
9.A.12. 	"Безпілотні літальні апарати" ("БПЛА"), супутні системи, обладнання та компоненти, як наведено нижче:
a) "БПЛА", що мають будь-яку з наведених нижче характеристик:
1) здатність до автономного керованого польоту та навігації (наприклад, наявність автопілота з інерціальною навігаційною системою); або 
2) здатність здійснення керованого польоту за межами прямого бачення за участю людини-оператора (наприклад, телевізійне дистанційне керування)
b) супутні системи, обладнання та компоненти, як наведено нижче: 
1) обладнання, спеціально призначене для дистанційного керування "БПЛА", що підлягають контролю за позицією 9.A.12.a; 
2) системи наведення або керування, крім зазначених у Розділі 7, спеціально призначені для вбудовування у "БПЛА", що підлягають контролю згідно з позицією 9.A.12.a; 
3) обладнання та компоненти, спеціально призначені для конверсії пілотованих "літальних апаратів" у "БПЛА", які підлягають контролю згідно з позицією 9.A.12.a; 	з 8525 
з 8526 
з 8527 
з 8802 
з 8803 	
Примітка. 	Згідно з позицією 9.A.12 контролю не підлягають моделі та макети літальних апаратів. 	
9.B. 	ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА 	  	
9.B.1. 
[9B001] 	Спеціально призначене обладнання, інструменти та пристрої, наведені нижче, для виготовлення робочих лопаток газових турбін, статорних лопаток або бандажів лопаток методом відливання: 	  	
9.B.1.a. 	Обладнання для спрямованої кристалізації або відливання монокристалів 	з 8456 	
9.B.1.b. 	Керамічні осердя або оболонкові ливарні форми 	6903 90 20 00 	
9.B.2. 
[9B002] 	Системи керування в реальному часі, контрольно-вимірювальні прилади (включаючи датчики) або автоматичне обладнання для збирання та оброблення інформації, спеціально призначені для "розроблення" газотурбінних двигунів, вузлів або "компонентів", включаючи "технології", які підлягають контролю згідно з позицією 9.E.3.a 	9031 90 10 00 	
9.B.3. 
[9B003] 	Обладнання, спеціально призначене для "виробництва" або випробування щіткових ущільнень газової турбіни, призначених для експлуатації при швидкості на кінчиках лопатей понад 335 м/с і температурі понад 773 К (500° C), та "спеціально призначені компоненти" для нього або приладдя 	з 8459 61, 
з 8459 69, 
з 9024 10 	
9.B.4. 
[9B004] 	Інструменти, штампи або затискачі для твердотільного з'єднання суперсплаву титану або інтерметалевих комбінацій лопатка-диск, наведених у позиціях 9.E.3.a.3 або 9.E.3.a.6, для газових турбін 	8467 89 00 00, 
8515 80 19 00, 
8515 90 00 00 	
9.B.5. 
[9B005] 	Системи керування в реальному часі, контрольно-вимірювальні прилади (включаючи датчики) або автоматичне обладнання для збирання і оброблення інформації, спеціально призначені для використання з будь-якими наведеними нижче аеродинамічними трубами або пристроями: 	8537 10 10 00, 
8537 10 99 90, 
9031 20 00 00 	
9.B.5.a. 	Аеродинамічні труби, розраховані на швидкість з числом Маха 1,2 або більше, за винятком тих, які спеціально призначені для навчальних цілей і мають розмір випробувальної камери (виміряний в поздовжньому напрямку) менше ніж 250 мм 	  	
Технічна примітка. 	Розмір випробувальної камери: діаметр кола або сторона квадрата чи довша сторона прямокутника при вимірюванні в площині найбільшого перерізу. 	
9.B.5.b. 	Пристрої для моделювання потоку обтікання з числом Маха понад 5, що включають імпульсні, плазмово-дугові та ударні аеродинамічні труби та аеродинамічні установки і легкогазові гармати 	  	
9.B.5.c. 	Аеродинамічні труби або пристрої, відмінні від двовимірних, здатні моделювати обтікання потоками при числах Рейнольдса понад 25 х 106 	  	
9.B.6. 
[9B006] 	Випробувальне обладнання акустичної вібрації, здатне створювати рівні звукового тиску 160 дБ або більше (еталон 20 мкПа) з номінальною потужністю 4 кВт або більше при температурі на випробувальному стенді понад 1273 К (1000° C), та спеціально призначені для нього кварцові нагрівачі 	9031 20 00 00 	
9.B.7. 
[9B007] 	Обладнання, спеціально призначене для перевірки цілісності ракетних двигунів із застосуванням методів неруйнівного контролю (NDT) (відмінних від рентгенівського контролю), фізичних або хімічних методів аналізу 	з 9022 90, 
9031 20 00 00, 
з 9031 4, 
9027 80 95 00, 
9027 80 97 00 	
9.B.8. 
[9B008] 	Датчики, спеціально призначені для безпосереднього вимірювання поверхневого тертя на стінці в потоці з температурою гальмування понад 833 К (560° C) 	9025 19 99 10, 
9025 19 99 98, 
9027 80 95 00, 
9027 80 97 00, 
з 9031 80 	
9.B.9. 
[9B009] 	Оснащення, спеціально призначене для виготовлення "компонентів" ротора двигуна турбіни методом порошкової металургії, здатних функціонувати при напруженні 60 відсотків межі міцності на розрив (UTS) або більше і температурі металу 873 К (600° C) або більше 	8462 99 10 00 	
9.B.10. 	Обладнання, спеціально призначене для виробництва "БПЛА" та супутніх систем, обладнання та компонентів, що підлягають контролю згідно з позицією 9.A.12. 	з 84 	
9.C. 	МАТЕРІАЛИ 	  	
  	Відсутні 	  	
9.D. 	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 	  	
9.D.1. 
[9D001] 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення" обладнання або "технології", що підлягають контролю згідно з позиціями 9.A, 9.B або 9.E.3 	з 8524 	
9.D.2. 
[9D002] 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 9.A або 9.B 	з 8524 	
9.D.3. 
[9D003] 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" повністю автономних електронно-цифрових систем керування двигунами (FADEC) для рушійних систем, зазначених у позиції 9.A, або обладнання, що підлягає контролю згідно з позицією 9.B, наведене нижче: 	з 8524 	
9.D.3.a. 	"Програмне забезпечення" в електронно-цифрових контролерах для рушійних систем, аерокосмічних випробувальних установках або повітродувних установках для випробування авіаційних двигунів 	  	
9.D.3.b. 	Безвідмовне "програмне забезпечення", застосоване в системах FADEC для рушійних систем і асоційоване у стендове обладнання 	  	
9.D.4. 
[9D004] 	Інше "програмне забезпечення", наведене нижче: 	з 8524 	
9.D.4.a. 	"Програмне забезпечення" для моделювання двов'язкої або трив'язкої течії, обґрунтоване даними продувки в аеродинамічній трубі або даними польотних випробувань, необхідне для детального моделювання потоку в двигуні 	  	
9.D.4.b. 	"Програмне забезпечення" для випробування авіаційних газотурбінних двигунів, збірок або "компонентів", спеціально призначене для узагальнення збирання, приведення та аналізу даних у реальному масштабі часу, здатне забезпечувати керування із зворотним зв'язком, включаючи динамічне налагодження виробів, що проходять випробування, або умов випробування під час проведення експериментів 	  	
9.D.4.c. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для керування спрямованою кристалізацією або монокристалічним відливанням 	  	
9.D.4.d. 	"Програмне забезпечення" у вигляді "вихідного коду", "об'єктного коду" або машинного коду, необхідне для "використання" активних компенсаційних систем для керування зазором між корпусом та торцями лопаток ротору 	  	
9.D.4.e. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" "БПЛА" та супутніх систем, обладнання та компонентів які підлягають контролю згідно з позицією 9.A.12 	  	
Примітка. 	Згідно з позицією 9.D.4.d контролю не підлягає "програмне забезпечення", вмонтоване в обладнання, що не підлягає експортному контролю, або "необхідне" для технічного обслуговування, пов'язаного з калібруванням, ремонтом або модернізацією системи керування з активною компенсацією зазору. 	
9.E. 	ТЕХНОЛОГІЯ, ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ 	  	
9.E.1. 
[9E001] 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" обладнання або "програмного забезпечення", що підлягає контролю згідно з позиціями 9.A.1.c, 9.A.4 - 9.A.12, 9.B або 9.D 	з 3705, 3706, 
з 8524, 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00 	
9.E.2. 
[9E002] 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 9.A.1.c, 9.A.4 - 9.A.11, або 9.B 	з 3705, 3706, 
з 8524, 
4901 99 00 00, 
4906 00 00 00 	
Особлива примітка. 	Для "технології" ремонту конструкцій, ламінатів або матеріалів, які підлягають контролю, див. позицію 1.E.2.f. 	
Примітка. 	"Технологія" "розроблення" або "виробництва" газотурбінних двигунів, яка підлягає контролю згідно з позицією 9.E, залишається контрольованою, якщо "технологія" "використовується" для ремонту, відновлення або капітального ремонту. Не підлягають контролю технічні дані, креслення або документація для технічного обслуговування, безпосередньо пов'язаного з калібруванням, демонтажем або заміною пошкоджених або непридатних до експлуатації замінних вузлів, включаючи повну заміну двигунів або модулів двигунів. 	
9.E.3. 
[9E003] 	Інша "технологія", наведена нижче: 	з 3705, 3706, 
з 8524 	
9.E.3.a. 	"Технологія", "необхідна" для "розроблення" або "виробництва" будь-якого з наведених нижче "компонентів" або систем газотурбінних двигунів: 
1) газотурбінних лопаток, соплових апаратів або проставок над торцями робочих лопаток, виготовлених із спрямовано кристалізованих або монокристалічних сплавів, що мають (в 001 індексі Міллера) час опору зламу понад 400 год при температурі 1273 К (1000° C), тиску 200 МПа, визначених на основі середніх значень властивостей матеріалу;
2) багатокупольних камер згоряння, які функціонують при середній температурі на виході з камери понад 1813 К (1540° C), або камер згоряння, які містять термічно розділені теплозахисні елементи, неметалеві теплозахисні елементи або неметалеві корпуси; 
3) "компонентів", виготовлених з будь-яких наведених нижче матеріалів: 
a) органічних "композиційних" матеріалів для застосування при температурі понад 588 К (315° C); 
b) металевих "матричних" "композиційних", керамічних "матричних", інтерметалевих або інтерметалевих зміцнених матеріалів, які підлягають контролю згідно з позицією 1.C.7; або 
c) "композиційних матеріалів", які підлягають контролю згідно з позицією 1.C.10 та виготовлених з використанням смол, контрольованих згідно з позицією 1.C.8; 
4) неохолоджуваних турбінних лопаток, соплових апаратів або проставок над торцями робочих лопаток або інших "компонентів", призначених для функціонування в газовому потоці з температурою 1323 К (1050° C) або вище; 
5) охолоджуваних турбінних лопаток, соплових апаратів, проставок над торцями робочих лопаток або інших "компонентів", крім зазначених у позиції 9.E.3.a.1, призначених для роботи в потоці газу з температурою 1643 К (1370° C) або вище; 
6) комбінацій лопатка-диск із застосуванням жорсткого з'єднання; 
7) "компонентів" газотурбінного двигуна, виготовлених із застосуванням "технології" "дифузійного зварювання", які підлягають контролю згідно з позицією 2.E.3.b; 
8) високоресурсних обертових "компонентів" газотурбінного двигуна, у яких використовуються матеріали, виготовлені методом порошкової металургії, що підлягають контролю згідно з позицією 1.C.2.b; 
9) системи "повністю автономного електронно-цифрового керування двигуном" (FADEC) для газотурбінних двигунів та двигунів з комбінованим циклом, діагностичне обладнання, що належить до них, датчики та "спеціально призначені компоненти"; 
10) системи керування геометрією газового потоку та системи керування в цілому для: 
a) газогенераторних турбін; 
b) вентиляторних або потужних турбін;
c) реактивних сопел; 	4901 99 00 00, 
4906 00 00 00 	
Примітки. 	1. Системи керування геометрією газового потоку та системи керування в цілому, зазначені в позиції 9.E.3.a.10, не включають вихідні поворотні лопатки, вентилятори із змінним кроком, поворотні статори або дренажні клапани для компресорів. 
2. Згідно з позицією 9.E.3.a.10 контролю не підлягає "технологія" "розроблення" або "виробництва" систем керування геометрією газового потоку для реверса тяги. 	
  	11) пустотілі лопатки вентилятора 	  	
9.E.3.b.  	"Технологія", "необхідна" для "розроблення" або "виробництва" будь-якого з наведеного нижче обладнання: 
1) аеродинамічних моделей газотурбінних двигунів для випробування в аеродинамічній трубі, обладнаних знімними датчиками, здатними транслювати дані від первісних сенсорів у систему збору інформації; 
2) турбінних лопаток з "композиційних матеріалів" або їх кріплень, здатних витримувати понад 2000 кВт за умови швидкості польоту понад 0,55 М 	  	
9.E.3.c. 	"Технологія", "необхідна" для "розроблення" або "виробництва" "компонентів" газотурбінних двигунів, у яких застосовуються "лазерні", водоструминні, електрохімічні (ЕСМ) або електроіскрові (EDM) методи свердління отворів, що мають будь-які з наведених нижче груп характеристик: 
1) усі наведені нижче характеристики: 
a) глибина більша ніж у чотири рази за діаметр; 
b) діаметр менше ніж 0,76 мм; 
c) кути нахилу дорівнюють або менше ніж 25°; або 
2) усі наведені нижче характеристики: 
a) глибина більша ніж у п'ять разів за діаметр; 
b) діаметр менше ніж 0,4 мм; 
c) кути нахилу більше ніж 25° 	  	
Технічна примітка. 	У позиції 9.E.3.c кут нахилу вимірюється від поверхні, дотичної до поверхні тіла, що обтікається, в точці, де вісь отвору перетинає поверхню, що обтікається. 	
9.E.3.d. 	"Технологія", "необхідна" для "розроблення" або "виробництва" вертолітних систем передачі потужності або систем передачі потужності на несучий гвинт із змінним нахилом осі обертання або поворотне крило "літального апарата" 	  	
9.E.3.e. 	"Технологія", "необхідна" для "розроблення" або "виробництва" рушійних систем наземних транспортних засобів з поршневими дизельними двигунами, які мають усі наведені нижче характеристики: 
1) об'єм бокса 1,2 м3 або менше; 
2) повну вихідну потужність понад 750 кВт на основі стандартів 80/1269/EEC, ISO 2534 або їх національних еквівалентів; 
3) питома потужність понад 700 кВт на кубічний метр об'єму бокса 	  	
Технічна примітка. 	Об'єм бокса: похідна трьох значень перпендикулярів, виміряних таким чином: 
довжина: довжина колінчастого вала від переднього фланця до лицьової поверхні маховика; 
ширина: максимальне значення таких вимірів:
a) зовнішня відстань від однієї крайньої кришки клапана до іншої крайньої кришки; або 
b) відстань між краями головок циліндрів; або 
c) діаметр кожуха маховика; 
висота: найбільший з таких вимірів: 
a) відстань від осі колінчастого вала до верхньої площини клапанної кришки (або головки циліндра) плюс подвійна довжина ходу поршня; 
b) діаметр кожуха маховика. 	
9.E.3.f. 	"Технологія", "необхідна" для "виробництва" наведених нижче "компонентів", спеціально призначених для дизельних двигунів з високою вихідною потужністю: 
1) "технологія", "необхідна" для "виробництва" систем двигунів, які мають наведені нижче "компоненти", із застосуванням керамічних матеріалів, що підлягають контролю згідно з позицією 1.C.7: 
a) гільзи циліндрів; 
b) поршні; 
c) головки циліндрів; 
d) один або більше "компонентів" (включаючи вихлопні отвори, турбокомпресори, направляючі втулки клапанів, вентильні збірки або ізольовані паливні форсунки); 
2) "технологія", "необхідна" для "виробництва" турбокомпресорних систем з одноступеневими компресорами, які мають усі наведені нижче характеристики: 
a) функціонують за умови співвідношення величин тиску 4:1 або більше; 
b) витрати палива від 30 до 130 кг/хв;
c) здатність змінювати переріз потоку всередині компресора або секції турбіни; 
3) "технологія", "необхідна" для "виробництва" систем паливної інжекції із спеціально призначеною багатопаливною (наприклад, дизельне паливо або паливо для реактивних двигунів) здатністю до зміни в'язкості палива в діапазоні від дизельного палива [2,5 сантистокса при 310,8 К (37,8° C)] до бензину [0,5 сантистокса при 310,8 К (37,8° C)], які мають усі наведені нижче характеристики: 
a) інжектовану кількість понад 230 мм3 на одне впорскування в один циліндр; 
b) спеціально призначене електронне керування для регулятора перемикання та автоматичного вимірювання характеристик палива залежно від конкретного значення моменту обертання із застосуванням адаптивних датчиків 	  	
9.E.3.g. 	"Технологія", "необхідна" для "розроблення" та "виробництва" дизельних двигунів з високою вихідною потужністю з твердими, газофазними або рідкоплівковими (або їх комбінаціями) мастилами стінок циліндрів, які дають змогу витримувати температуру понад 723 К (450° C), виміряну на стінці циліндра у верхній крайній точці дотику поршневого кільця 	  	
Технічна примітка. 	Дизельні двигуни з високою вихідною потужністю - це двигуни з визначеним середнім ефективним тиском гальмування 1,8 МПа або більше на швидкості обертання 2300 об./хв, якщо номінальна швидкість обертання становить 2300 об./хв або більше. 	
9.E.4. 	"Послуги та роботи" у відношенні товарів подвійного використання, зазначених у позиціях 9.A., 9.B., 9.D. або 9.E. 	  	

Додаток 1.1 "ЧУТЛИВІ" ТОВАРИ
Номер позиції 	Найменування 	
 	"ЧУТЛИВІ" ТОВАРИ	
Примітки. 	1. У цьому додатку міститься перелік "чутливих" товарів, уключених до Списку, відомості стосовно експорту яких подаються Україною до Секретаріату міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" у визначені строки за встановленими формами щодо надання дозволів, фактичних передач та відмов у наданні дозволів. 
2. Для користування скороченими записами з метою більшої деталізації дивитися Список. 	
  	РОЗДІЛ 1 	
1.A.2. 	"Композиційні матеріали" або ламінати (шаруваті матеріали)... 	
1.C.1. 	Матеріали, наведені нижче, спеціально призначені для поглинання електромагнітних хвиль... 	
1.C.7.c. 	"Композиційні матеріали" типу кераміка-кераміка... 	
1.C.7.d. 	"Композиційні матеріали" типу кераміка-кераміка... 	
1.C.10.c. 	Волокнисті або ниткоподібні матеріали... 	
1.C.10.d. 	Волокнисті або ниткоподібні матеріали... 	
1.C.12. 	Матеріали, наведені нижче: 	
1.D.2. 	"Програмне забезпечення" для "розроблення" багатошарових структур (ламінатів) або "композиційних матеріалів" з органічною "матрицею", металевою "матрицею" або вуглецевою "матрицею", зазначених у цьому додатку 	
1.E.1. 	"Технологія" відповідно до позиції 3 загальних приміток для "розроблення" або "виробництва" обладнання або матеріалів, зазначених у позиціях 1.A.2 або 1.C цього додатка 	
1.E.2.e. 	Інша "Технологія"... 	
1.E.2.f. 	Інша "Технологія"... 	
  	РОЗДІЛ 2 	
2.B.1.a. 	Виключено 	
2.B.1.b. 	Виключено 	
2.B.1.d. 	Виключено 	
2.B.1.f. 	Виключено 	
2.B.3. 	Виключено 	
2.D.1. 	"Програмне забезпечення" інше, ніж те, що підлягає контролю згідно з позицією 2.D.2, спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" такого обладнання: 
a) токарні верстати, що мають усі наведені нижче характеристики: 
1) точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями" дорівнює або менше (краще) ніж 3,6 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; та 
2) дві або більше осі, які можуть бути одночасно скоординовані для "контурного керування"; 
b) фрезерні верстати, що мають будь-яку із зазначених нижче характеристик: 
1a) точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями" дорівнює або менше (краще) ніж 3,6 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; та 
1b) три лінійні осі плюс одна вісь обертання, які можуть бути одночасно задані для "контурного керування"; 
2) п'ять або більше осей, які можуть бути одночасно скоординовані для "контурного керування" і мають точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями", що дорівнює або менше (краще) ніж 3,6 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; або 
3) точність позиціювання для копіювально-розточувальних верстатів уздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями" менше (краще) ніж 3 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; 
c) верстати для електроіскрового оброблення (EDM)... 
d) верстати для свердління глибоких отворів...
e) верстати з "числовим програмним керуванням" або верстати з ручним керуванням... 	
2.E.1. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" "програмного забезпечення", що підлягає контролю згідно з позицією 2.D цього додатка, або для "розроблення" наведеного нижче обладнання: 
a) токарні верстати, що мають усі наведені нижче характеристики: 
1) точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями" дорівнює або менше (краще) ніж 3,6 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; та 
2) дві або більше осі, які можуть бути одночасно скоординовані для "контурного керування". 
b) фрезерні верстати, що мають будь-яку із зазначених нижче характеристик: 
1a) точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями" дорівнює або менше (краще) ніж 3,6 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; та 
1b) три лінійні осі плюс одна вісь обертання, які можуть бути одночасно задані для "контурного керування"; 
2) п'ять або більше осей, які можуть бути одночасно скоординовані для "контурного керування" і мають точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями", що дорівнює або менше (краще) ніж 3,6 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; або 
3) точність позиціювання для копіювально-розточувальних верстатів уздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями" менше (краще) ніж 3 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; 
c) верстати для електроіскрового оброблення (EDM)... 
d) верстати для свердління глибоких отворів... 
e) верстати з "числовим програмним керуванням" або верстати з ручним керуванням... 	
2.E.2. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "виробництва" наведеного нижче обладнання: 
a) токарні верстати, що мають усі наведені нижче характеристики: 
1) точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями" дорівнює або менше (краще) ніж 3,6 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; та
2) дві або більше осі, які можуть бути одночасно скоординовані для "контурного керування"; 
b) фрезерні верстати, що мають будь-яку із зазначених нижче характеристик: 
1a) точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями" дорівнює або менше (краще) ніж 3,6 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; та 
1b) три лінійні осі плюс одна вісь обертання, які можуть бути одночасно задані для "контурного керування"; 
2) п'ять або більше осей, які можуть бути одночасно скоординовані для "контурного керування" і має точність позиціювання вздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями", що дорівнює або менше (краще) ніж 3,6 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; або 
3) точність позиціювання для копіювально-розточувальних верстатів уздовж будь-якої лінійної осі з "усіма доступними компенсаціями" менше (краще) ніж 3 мкм відповідно до ISO 230/2 (1997) або його національного еквівалента; 
c) верстати для електроіскрового оброблення (EDM)... 
d) верстати для свердління глибоких отворів... 
e) верстати з "числовим програмним керуванням" або верстати з ручним керуванням... 	
  	РОЗДІЛ 3 	
3.A.2.g.2. 	Атомні еталони частоти... 	
3.B.1.a.2. 	Обладнання хімічного осадження з металоорганічної парової фази... 	
3.D.1. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 3.A.2.g або 3.B цього додатка 	
3.E.1. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" або "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 3.A або 3.B цього додатка 	
  	РОЗДІЛ 4 	
4.A.1.a.2. 	Електронні комп'ютери... стійкі до радіації... 	
4.A.3.b. 	Виключено 	
4.A.3.c. 	Виключено 	
4.D.1. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, зазначеного в позиції 4.A цього додатка, або для "розроблення" або "виробництва" "цифрових комп'ютерів", які мають "налаштовану максимальну продуктивність" ("НМЛ") понад 0,1 зважених терафлопсів (WT) 	
4.E.1. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" або "виробництва" наведеного нижче обладнання або "програмного забезпечення": 
- обладнання, зазначеного в пункті 4.A. цього додатка; 
- "цифрових комп'ютерів", які мають "налаштовану максимальну продуктивність" ("НМП") понад 0,1 зважених терафлопсів (WT); або 
- "програмного забезпечення", зазначеного в позиції 4.D цього додатка 	
  	РОЗДІЛ 5 	
  	ЧАСТИНА 1 	
5.A.1.b.3. 	Радіоапаратура... 	
5.A.1.b.4. 	Радіоприймачі з цифровим керуванням... 	
5.B.1.a. 	Обладнання і "спеціально призначені компоненти" або аксесуари до нього, спеціально призначені для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання, функцій або ознак, що підлягають контролю згідно з цією частиною цього додатка 	
5.D.1.a. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, функцій або ознак, що підлягають контролю згідно з цією частиною цього додатка 	
5.D.1.b. 	"Програмне забезпечення", спеціально розроблене або модифіковане для підтримки "технологій", зазначених у позиції 5.E.1 цього додатка 	
5.E.1.a. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" або "виробництва" обладнання, функцій, ознак або "програмного забезпечення", зазначених у цій частині цього додатка 	
  	ЧАСТИНА 2 	
  	Відсутні 	
  	РОЗДІЛ 6 	
6.A.1.a.1.b. 	Системи виявлення або визначення місцезнаходження об'єкта, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) частоту передачі нижче ніж 5 кГц або рівень звукового тиску понад 224 дБ (1 мкПа на 1 м) для обладнання з робочою частотою у діапазоні від 5 до 10 кГц включно; 
2) рівень звукового тиску понад 224 дБ (1 мкПа на 1 м) для обладнання з робочою частотою у діапазоні від 10 до 24 кГц включно; 
3) рівень звукового тиску... 
4) формування променів... 
5) призначені для функціонування... 
6) призначені для нормального функціонування... 	
6.A.1.a.2.a.1. 	Гідрофони, які містять... 	
6.A.1.a.2.a.2. 	Гідрофони, що містять гнучкі збірки... 	
6.A.1.a.2.a.3. 	Гідрофони, що мають будь-який... 	
6.A.1.a.2.a.5. 	Гідрофони, якщо вони призначені для... 	
6.A.1.a.2.a.6. 	Гідрофони, призначені для... 	
6.A.1.a.2.b. 	Акустичні гідрофонні ґратки, що буксируються... 	
6.A.1.a.2.c. 	Обладнання оброблення даних, спеціально призначене для використання в реальному масштабі часу, з акустичними гідрофонними ґратками, що буксируються і мають "можливість програмування користувачем" та часовий або частотний метод оброблення і кореляції, уключаючи спектральний аналіз, цифрову фільтрацію і формування діаграми направленості променя із застосуванням швидкого перетворення Фур'є або інших перетворень чи процесів 	
6.A.1.a.2.d. 	Датчики напрямку... 	
6.A.1.a.2.e. 	Донні або занурені кабельні системи, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:
1) наявність гідрофонів... 
2) наявність мультиплексних сигнальних модулів гідрофонних груп... 	
6.A.1.a.2.f. 	Апаратура оброблення даних, спеціально призначена для використання в реальному масштабі часу, з донними або зануреними кабельними системами, яка має "можливість програмування користувачем" і часовий або частотний метод оброблення та кореляції, уключаючи спектральний аналіз, цифрову фільтрацію та формування діаграми спрямованості променя із застосуванням швидкого перетворення Фур'є (FFT) або інших перетворень чи процесів 	
6.A.2.a.1.a. 	Твердотільні детектори, "придатні для використання в космосі"... 	
6.A.2.a.1.b. 	Твердотільні детектори, "придатні для використання в космосі"... 	
6.A.2.a.1.c. 	Твердотільні детектори, "придатні для використання в космосі"... 	
6.A.2.a.2.a. 	Електронно-оптичні підсилювачі яскравості... 
1) максимальний відгук...
2) мікроканальну пластину... 
3) фотокатоди, наведені нижче: 
a) S-20, S-25 або багатолужні фотокатоди із світловою чутливістю понад 700 мкА/лм; 
b) фотокатоди з GaAs або GaInAs; 
c) інші компаундні напівпровідникові фотокатоди на сполученнях груп III - IV 	
6.A.2.a.3. 	"Ґратки фокальної площини", не "придатні для використання в космосі"... 	
Примітка 3. 	У позиції 6.A.2.a.3 такі "ґратки фокальної площини" не включені до цього додатка: 
a) "ґратки фокальної площини" з силіциду платини (PtSi), які мають менше ніж 10000 елементів; 
b) "ґратки фокальної площини" з силіциду іридію (InSi)... 	
Примітка 4. 	У позиції 6.A.2.a.3 такі "ґратки фокальної площини" не включені до цього додатка:
a) "ґратки фокальної площини" з антимоніду індію (InSb) або селеніду свинцю (PbSe), які мають менше ніж 256 елементів;
b) "ґратки фокальної площини" з арсеніду індію (InAs); 
c) "ґратки фокальної площини" із сульфіду свинцю (PbS); 
d) "ґратки фокальної площини" з арсеніду галію індію (InGaAs). 	
Примітка 5. 	У позиції 6.A.2.a.3 такі "ґратки фокальної площини" з телуриду кадмію ртуті (HgCdTe) не включені до цього додатка: 
a) сканувальні ґратки, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
1) 30 елементів або менше; 
2) включають накопичення із затримкою в межах елемента і мають 2 елементи або менше; 
b) зіркоподібні ґратки, які мають менше ніж 256 елементів. 	
Технічні примітки. 	1. Сканувальні ґратки визначаються як "ґратки фокальної площини", призначені для застосування із сканувальною оптичною системою, яка послідовно відображує об'єкт передачі для одержання зображення. 	
  	2. "Зіркоподібні ґратки" визначаються як "ґратки фокальної площини", призначені для застосування з несканувальною оптичною системою, яка відображує об'єкт передачі. 	
Примітка 6. 	У позиції 6.A.2.a.3 такі "ґратки фокальної площини" не включені до цього додатка: 
a) "ґратки фокальної площини" на структурах з квантовими ямами з арсеніду галію (GaAs) або арсеніду алюмінію галію (GaAlAs), які мають менше ніж 256 елементів; 
b) мікроболометричні "ґратки фокальної площини", які мають менше ніж 8000 елементів. 	
6.A.2.b. 	"Багатоспектральні датчики формування зображення" та "моноспектральні датчики формування зображення"... 	
6.A.2.c. 	Апаратура формування зображень "безпосереднього спостереження" у видимому або інфрачервоному діапазоні, яка містить будь-який з наведених нижче пристроїв:
1) електронно-оптичні перетворювачі для підсилення яскравості зображення, зазначені у позиції 6.A.2.a.2.a цього додатка; 
2) "ґратки фокальної площини", зазначені у позиції 6.A.2.a.3 цього додатка 	
6.A.2.e. 	"Ґратки фокальної площини", "придатні для використання в космосі"... 	
6.A.3.b.3. 	Камери формування зображення, які містять підсилювачі яскравості зображення з характеристиками, зазначеними у позиції 6.A.2.a.2.a цього додатка 	
6.A.3.b.4. 	Камери формування зображень, які містять "ґратки фокальної площини" з характеристиками, зазначеними в позиції 6.A.2.a.3 цього додатка 
a) містять "ґратки фокальної площини", що підлягають контролю згідно з позиціями 6.A.2.a.3.a - 6.A.2.a.3.e; або 
b) містять "ґратки фокальної площини", що підлягають контролю згідно з позицією 6.A.2.a.3.f цього додатка. 	
Примітки. 	1. Камери формування зображення, описані у позиції 6.A.3.b.4, містять "ґратки фокальної площини", об'єднані, крім інтегрованих схем зчитування, з необхідною електронікою для оброблення сигналів, щоб уможливити, як мінімум, вихід аналогового або цифрового сигналу після подачі живлення. 
2. Згідно з позицією 6.A.3.b.4.a контролю не підлягають камери формування зображення, що містять лінійні "ґратки фокальної площини" з дванадцятьма або менше елементами, що не використовують накопичення із затримкою в межах елемента, призначені для будь-чого з наведеного нижче: 
a) промислові або цивільні охоронні пристрої оповіщення про проникнення сторонніх осіб, системи управління дорожнім рухом чи рухом на підприємствах, або обчислювальні системи; 
b) промислове обладнання, що використовується для проведення перевірки або моніторингу теплових потоків у спорудах, обладнанні чи технологічних процесах; 
c) промислове обладнання, що використовується для проведення перевірки, сортування або аналізу властивостей матеріалів;
d) обладнання, спеціально призначене для використання в лабораторіях; 
e) медичне обладнання. 
3. Згідно з позицією 6.A.3.b.4.b контролю не підлягають камери формування зображень, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 
a) максимальна частота кадрів дорівнює або менше ніж 9 Гц; або 
b) мають усе з наведеного нижче: 
1) мінімальне горизонтальне або вертикальне миттєве поле зору (IFOV) щонайменше 10 мілірадіан на піксел; 
2) містять об'єктив з фіксованою фокусною відстанню, спроектований так, що його не можна вилучити; 
3) не містять дисплею прямого бачення; та 	
Технічна примітка. 	Термін "пряме бачення" стосується камер формування зображення, що працюють в інфрачервоному спектрі і представляють візуальне зображення людині-спостерігачу, використовуючи розташований близько до ока мікродисплей, який містить будь-який світлозахисний механізм. 	
  	4) мають будь-що з наведеного нижче: 
a) містять засоби отримання придатного для спостереження зображення виявленого поля зору; або 
b) камера призначена для одного виду застосування та спроектована таким чином, що не може бути модифікована користувачем; або 	
Технічна примітка. 	Миттєве поле зору (IFOV, зазначене у Примітці 3b, є меншим значенням із горизонтального миттєвого поля зору або вертикального миттєвого поля зору).
Горизонтальне миттєве поле зору (IFOV) = горизонтальне поле зору/кількість горизонтальних чутливих елементів.
Вертикальне миттєве поле зору (IFOV) = вертикальне поле зору/кількість вертикальних чутливих елементів. 
c) якщо камера спеціально призначена для установки у цивільних наземних пасажирських транспортних засобах вагою менше трьох тонн (вага брутто транспортного засобу) та має усе з наведеного нижче: 
1) придатна для експлуатації тільки тоді, коли установлена в будь-чому з наведеного нижче: 
a) цивільному пасажирському транспортному засобі, для якого її призначено; або 
b) спеціально спроектованому штатному (фірмовому) обладнанні для забезпечення проведення регламентних робіт; та 
2) містить активний механізм, який робить камеру непридатною для функціонування, коли вона вилучається з транспортного засобу, для якого її було призначено. 	
Примітка. 	У разі необхідності грунтовні дані про зазначений виріб можуть надаватися за запитом до відповідного державного органу держави-експортера, щоб мати упевненість стосовно дотримання умов, описаних у наведених вище Примітках 3b.4 і 3c. 	
6.A.4.c. 	"Компоненти" для оптичних систем, "придатні для використання в космосі"... 	
6.A.4.d. 	Обладнання оптичного контролю... 	
6.A.6.a. 	"Магнітометри"... з оптичною накачкою, ядерною прецесією (протонною/Оверхаузера), які мають середньо-квадратичне значення "рівня шуму" (чутливість) менше (краще) ніж 2 пТ, поділене на корінь квадратний з Гц 	
6.A.6.g. 	Магнітокомпенсаційні системи... 	
Примітка 7. 	Згідно з позицією 6.A.6.g цього додатка контролю не підлягають компенсаційні системи, які забезпечують лише компенсацію абсолютних величин магнітного поля землі як вихідного сигналу (тобто ширина смуги частот вихідного сигналу простягається від постійного струму (DC) до принаймні 0,8 Гц). 	
6.A.6.h. 	"Надпровідні" електромагнітні датчики... 	
6.A.8.d. 	РЛС типу SAR, ISAR або SLAR... 	
6.A.8.h. 	РЛС, які використовують "оброблення сигналу"... 	
6.A.8.k. 	РЛС, які мають підсистеми "оброблення сигналу"... 	
6.A.8.1.3. 	РЛС з обробленням сигналу для автоматичного розпізнавання образу (виділенням ознак) та порівнянням з базами даних характеристик цілей (сигналів або образів) для ідентифікації або класифікації цілей... 	
6.B.8. 	Системи вимірювання поперечного перерізу імпульсних РЛС... 	
6.D.1. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 6.A.4, 6.A.8 або 6.B.8 цього додатка 	
6.D.3.a. 	"Програмне забезпечення", як зазначено нижче... 	
6.E.1. 	"Технологія" відповідно до... 	
6.E.2. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток, призначена для "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 6.A або 6.B цього додатка 	
  	РОЗДІЛ 7 	
7.D.2. 	"Вихідний код" для "використання"... 	
7.D.3.a. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане... 	
7.D.3.b. 	"Вихідний код" для... 	
7.D.3.C. 	"Вихідний код" для... 	
від 7.D.3.d.1. 
до 7.D.3.d.4. 
та 7.D.3.d.7. 	"Вихідний код" для "розроблення"... 	
7.E.1. 
та 7.E.2. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток... 	
  	РОЗДІЛ 8 	
8.A.1.b. 	Підводні апарати, пілотовані людиною... 	
8.A.1.c. 	Підводні апарати, не пілотовані людиною... 	
8.A.1.d. 	Підводні апарати, не пілотовані людиною... 	
8.A.2.b. 	Системи, спеціально призначені або модифіковані для автоматичного керування рухом підводних апаратів, зазначених у позиції 8.A.1 цього додатка, які використовують навігаційні дані та мають замкнені із зворотним зв'язком сервоконтролюючі засоби: 
1) здатні керувати... 
2) підтримують положення... 
3) підтримують положення... 	
8.A.2.h. 	"Роботи", "керовані вмонтованою програмою", спеціально призначені для підводного застосування... 	
8.A.2.j. 	Ізольовані від атмосфери рушійні системи... 	
8.A.2.o.3. 	Системи зниження шуму, призначені для використання на суднах... 	
8.A.2.p. 	Системи руху на струминному двигуні... 	
8.D.1. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позицією 8.A цього додатка 	
8.D.2. 	Специфічне "програмне забезпечення"... 	
8.E.1. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" або "виробництва" обладнання чи матеріалів, що підлягають контролю згідно з позицією 8.A цього додатка 	
8.E.2.a. 	Інша "технологія"... 	
  	РОЗДІЛ 9 	
9.A.11. 	Прямоструминні, надзвукові або комбінованого циклу двигуни... 	
9.B.1.b. 	Обладнання або інструменти для виготовлення керамічних осердь... 	
9.D.1. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення" обладнання або "технології", що підлягають контролю згідно з позиціями 9.A, 9.B або 9.E.3 цього додатка 	
9.D.2. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 9.A або 9.B цього додатка 	
9.D.4.a. 	Інше "програмне забезпечення"... 2D або 3D... 	
9.D.4.c. 	Інше "програмне забезпечення", спеціально призначене... 	
9.E.1. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток... 	
9.E.2. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток... 	
9.E.3.a.1. 	Інша "технологія"... лопаток газових турбін... 	
9.E.3.a.2. 	Інша "технологія"... 	
до 9.E.3.a.5. 
та 9.E.3.a.8. 
і 9.E.3.a.9. 	  	

Додаток 1.2. "ДУЖЕ ЧУТЛИВІ" ТОВАРИ
  	"ДУЖЕ ЧУТЛИВІ" ТОВАРИ 	
Примітки. 	1. У цьому додатку міститься перелік "дуже чутливих" товарів, уключених до Списку, відомості стосовно експорту яких подаються Україною до Секретаріату міжнародного режиму експортного контролю ("Вассенаарська домовленість" у визначені строки за встановленими формами щодо наданих дозволів, фактичних передач та відмов у наданні дозволів. 
2. Для користування скороченими записами з метою більшої деталізації дивитися Список 	
  	РОЗДІЛ 1 	
1.A.2.a. 	"Композиційні матеріали" або ламінати (шаруваті матеріали), які мають органічну "матрицю" і виготовлені з матеріалів, зазначених у позиціях 1.C.10.c або 1.C.10.d 	
1.C.1. 	Матеріали, спеціально призначені для поглинання електромагнітних хвиль... 	
1.C.12. 	Матеріали, наведені нижче... 	
1.E.1. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" або "виробництва" обладнання або матеріалів, які підлягають контролю згідно з позиціями 1.A.2 або 1.C цього додатка 	
  	РОЗДІЛ 5 	
  	ЧАСТИНА 1 	
5.A.1.b.4. 	Радіоприймачі з цифровим керуванням... 	
5.D.1.a. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, функцій або ознак, зазначених у частині 1 розділу 5 цього додатка 	
5.E.1.a. 	"Технологія" відповідно до загальних приміток для "розроблення" або "виробництва" обладнання, функцій, ознак або "програмного забезпечення", зазначених у частині 1 розділу 5 цього додатка 	
  	РОЗДІЛ 6 	
6.A.1.a.1.b.1. 	Системи виявлення або визначення місцезнаходження об'єкта, які мають рівень звукового тиску понад 210 дБ (1 мкПа на 1 м) та робочу частоту у діапазоні від 30 Гц до 2 кГц 	
6.A.1.a.2.a.1. 	Гідрофони, які містять... 	
6.A.1.a.2.a.2. 	Гідрофони, які містять гнучкі збірки... 	
6.A.1.a.2.a.3. 	Гідрофони, що мають будь-який... 	
6.A.1.a.2.a.5. 	Гідрофони... якщо вони призначені... 	
6.A.1.a.2.a.6. 	Гідрофони, призначені для... 	
6.A.1.a.2.b. 	Акустичні гідрофонні ґратки... 	
6.A.1.a.2.c. 	Апаратура оброблення даних, спеціально призначена для використання в реальному масштабі часу з акустичними гідрофонними ґратками, які буксируються і мають "можливість програмування користувачем" та часовий або частотний метод оброблення і кореляції, уключаючи спектральний аналіз, цифрову фільтрацію і формування діаграми направленості променя із застосуванням швидкого перетворення Фур'є (FFT) або інших перетворень чи процесів 	
6.A.1.a.2.e. 	Донні або занурені кабельні мережі, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик:
1) містять гідрофони... 
2) мультиплексні сигнальні модулі гідрофонних груп... 	
6.A.1.a.2.f. 	Апаратура оброблення, спеціально призначена для використання в реальному масштабі часу, для донних або занурених кабельних систем, яка має "можливість програмування користувачем" та часовий або частотний метод оброблення і кореляції, уключаючи спектральний аналіз, цифрову фільтрацію і формування діаграми направленості променя із застосуванням швидкого перетворення Фур'є (FFT) або інших перетворень чи процесів 	
6.A.2.a.1.c. 	Твердотільні детектори, "придатні для використання в космосі"... 	
6.A.8.1.3. 	РЛС з автоматичним розпізнаванням образу (виділенням ознак) та порівнянням з базами даних характеристик цілей (сигналів або образів) для ідентифікації або класифікації цілей 	
6.B.8. 	Системи вимірювання поперечного перерізу імпульсних РЛС... 	
6.D.1. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 6.A.8 або 6.B.8 цього додатка 	
6.D.3.a. 	"Програмне забезпечення", наведене нижче... 	
6.E.1. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток, призначена для "розроблення" обладнання або "програмного забезпечення", що підлягають контролю згідно з позиціями 6.A, 6.B або 6.D цього додатка 	
6.E.2. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток, призначена для "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями 6.A або 6.B цього додатка 	
  	РОЗДІЛ 7 	
7.D.3.a. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане... 	
7.D.3.b. 	"Вихідний код" для... 	
  	РОЗДІЛ 8 	
8.A.1.b. 	Підводні апарати, пілотовані людиною, що не з'єднані з носієм... 	
8.A.1.d. 	Підводні апарати, не пілотовані людиною, що не з'єднані з носієм... 	
8.A.2.o.3.b. 	Активні системи зниження або погашення шуму... 	
8.D.1. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позицією 8.A цього додатка 	
8.E.1. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" або "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позицією 8.A цього додатка 	
  	РОЗДІЛ 9 	
9.A.11. 	Прямоструменні, надзвукові або комбінованого циклу двигуни... 	
9.D.1. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення" обладнання або "технології", що підлягають контролю згідно з позиціями 9.A або 9.E.3 цього додатка 	
9.D.2. 	"Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позицією 9.A цього додатка 	
9.E.1. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "розроблення" обладнання або "програмного забезпечення", що підлягає контролю згідно з позиціями 9.A.11 або 9.D цього додатка 	
9.E.2. 	"Технологія" відповідно до пункту 3 загальних приміток для "виробництва" обладнання, що підлягає контролю згідно з позицією 9.A.11 цього додатка 	
9.E.3.a.1. 	Інша "технологія"... систем газотурбінного двигуна... 	
9.E.3.a.3.a. 	"Технологія", "необхідна" для... 
"Компоненти", виготовлені з... 
Органічні "композиційні" матеріали, призначені для роботи при температурах понад 588 К (315° C) 	

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ
1. Визначення термінів, що використовуються у цьому Списку: 
Примітка. 	Терміни, що використовуються у цьому Списку у лапках, мають наведені нижче значення і стосуються лише цього Списку. В інших випадках (без використання у лапках) вони мають загальноприйняті (словникові) значення. 	
Розділ 6 	"Автоматичне супроводження цілі" [Automatic target tracking] - метод оброблення, в якому автоматично визначається і формується як вихідний сигнал екстрапольоване значення найімовірнішого положення цілі в реальному масштабі часу. 	
Розділи 2 - 9 	"Авторський нагляд" - комплекс заходів (робіт), які здійснюються розробником або виробником конкретних зразків товарів, пов'язаних із безпосередніми наглядом за якістю (технічним станом) розроблених та вироблених ними зразків, з метою: забезпечення підтримки на необхідному рівні та вдосконалення технічних характеристик зразків; 
усунення виявлених недоліків у конструкції зразків товарів і їх технічній (експлуатаційній) документації; 
визначення характеру несправностей зразків товарів, причин їх виникнення і вжиття заходів стосовно їх усунення; 
виявленням тенденцій змін якості зразків товарів та використання результатів авторського нагляду при розробці нових та модернізації існуючих зразків товарів. 	
Розділ 7 	"Аеродинамічні профілі із змінюваною геометрією" [Variable geometry airfoils] - застосування закрилків, тримерів, передкрилків або шарнірного регулювання кута носової частини, положенням яких можна керувати під час польоту. 	
Розділ 7 	"Активна система керування польотом" [Active flight control system] - функція запобігання небажаним рухам або небажаному навантаженню на конструкцію "літального апарата" або ракети шляхом автономного оброблення вихідних сигналів кількох датчиків та подальшого забезпечення необхідних запобіжних команд для здійснення автоматичного керування. 	
Розділ 6 
Розділ 8 	"Активний піксель" [Active pixel] - мінімальний (одиничний) елемент твердотілої матриці, який має фотоелектричну передавальну функцію під час дії світлового (електромагнітного) випромінювання. 	
Розділ 3 	"Аналізатори сигналів" [Signal analysers] - апаратура, здатна вимірювати і відображати основні властивості одночастотних компонентів багаточастотних сигналів. 	
Розділ 5 	"Асиметричний алгоритм" [Asymmetric algorithm] - криптографічний алгоритм, що використовує різні математично зв'язані ключі для шифрування та розшифрування. 	
 	Технічна примітка. 	Асиметричний алгоритм, як правило, використовується для керування ключами. 	
Розділ 3 	"Багатокристалічна інтегральна схема" [Multichip integrated circuit] - дві або більше "монолітні інтегральні схеми", об'єднані загальною "підкладкою". 	
 Розділ 4	"Багатопотокове оброблення даних" [Multi-data-stream processing] - "мікропрограма" або спосіб побудови архітектури обладнання, що дають змогу здійснювати одночасне оброблення двох або більше послідовностей даних під керуванням однієї або більше послідовностей команд за допомогою наведених нижче засобів:
a) архітектура з одним потоком команд і кількома потоками даних (SIMD), така як векторний або матричний процесори;
b) архітектура з паралельно-централізованим керуванням потоком даних (MSIMD);
c) архітектура з множиною потоків даних і множиною потоків команд (MIMD), уключаючи ті, що тісно зв'язані, близько зв'язані або слабко зв'язані;
d) структуровані матриці процесорних елементів, уключаючи систолічні матриці.   	
Розділ 5 	"Багаторівневий захист" [Multilevel security] - клас систем, що містять інформацію різної важливості і дають можливість одночасного доступу користувачів з різними правами доступу та потребами у цій інформації, але запобігають доступу до інформації користувачів, які не мають на те повноважень. 	
  	Технічна примітка 	"Багаторівневий захист" - це захист, комп'ютера від несанкціонованого доступу, а не надійність комп'ютера стосовно запобігання перебоям у роботі обладнання або помилкам оператора. 	
Розділ 6 	"Багатоспектральні датчики формування зображення [Multispectral imaging sensors] - датчики, здатні здійснювати одночасний або послідовний збір інформації щодо зображення від двох або більше дискретних спектральних діапазонів. Датчики, які мають більше двадцяти дискретних спектральних діапазонів, відомі як гіперспектральні датчики зображення. 	
Розділ 2 	"Безпосереднє гідравлічне пресування" [Direct-acting hydraulic pressing] - процес деформації, в якому застосовується наповнена рідиною гнучка камера, що перебуває у безпосередньому контакті із заготовкою. 	
Розділ 1 	"Вакуумне розпилення" [Vacuum atomization ] - процес перетворення потоку розплавленого металу на краплі діаметром 500 мкм і менше шляхом швидкого витягування скрапленого газу під дією вакууму. 	
Розділ 6 	"Взаємозв'язані чутливі елементи РЛС" [Interconnected radar sensors] - два або більше чутливих елементи РЛС вважаються взаємозв'язаними, якщо вони здійснюють взаємний обмін даними в реальному масштабі часу. 	
Розділ 3 
Розділ 5 	"Виділені Міжнародним Союзом Електрозв'язку" (МСЕ) [Allocated by the ITU] - виділення смуг частот відповідно до Правил радіозв'язку МСЕ для початкових, дозволених і другорядних послуг. 	
  	Особлива примітка 	Додаткові та альтернативні частоти не включаються. 	
Розділ 4 	"Відмовостійкість" [Fault tolerance] - властивість комп'ютерної системи після виникнення будь-якої несправності в її апаратному забезпеченні або "програмному забезпеченні" продовжувати роботу без втручання людини, забезпечувати безперервність функціонування, цілісність даних та відновлення функціонування в межах певного проміжку часу. 	
Розділ 3 	"Відносна ширина смуги частот" [Fractional bandwidth] - "миттєва ширина смуги частот", поділена на середню частоту несучої і виражена у відсотках. 	
Розділ 7 	"Відхилення" [Bias (accelerometer)] (акселерометра) - вихідний сигнал акселерометра за відсутності прикладеного прискорення. 	
Розділ 1 	"Відцентрове розпилення" [Rotary atomization] - процес перетворення потоку або об'єму розплавленого металу на краплини діаметром 500 мкм і менше за допомогою відцентрової сили. 	
Розділи 1 - 9 	"Використання" [Use] - це експлуатація, монтаж (з установленням на місці), технічне обслуговування (перевірка), ремонт, капітальний ремонт та відновлення. 	
Розділ 2 	"Виконавчі механізми" [End-effectors] - захоплювачі, робочі інструментальні пристрої та будь-які інші інструменти, закріплені на опорній плиті на кінці важеля маніпулятора "робота". 	
  	Технічна примітка 	Робоче інструментальне оснащення - це пристрої для прикладення рушійної сили, енергії процесу оброблення чи чутливості до оброблюваної деталі. 	
Розділи 1 - 9 і пункт 3 загальних приміток 	"Виробництво" [Production/ - усі виробничі стадії, зокрема такі, як розроблення, проектування та конструювання виробу, виготовлення, інтеграція, складання (установлення), перевірка, випробування, забезпечення якості. 	
Розділ 1 	"Витягання з розплаву" [Melt extraction] - процес "швидкої кристалізації" та екстракції продукту сплаву у вигляді стрічки шляхом введення короткого сегмента обертального охолодженого диска у ванну з розплавленим металевим сплавом. 	
Розділи 4 - 7, 9 	"Вихідний код" [Source code] - зручний вираз одного або більше процесів, який може бути перетворений системою програмування у форму, придатну для виконання. 	
Розділ 6 	"Внутрішній магнітний градієнтомір [Intrinsic magnetic gradiometer] - окремий чутливий елемент, який вимірює градієнт магнітного поля і пов'язаний з ним електронний блок, вихідний сигнал якого є мірою градієнта магнітного поля. 	
Розділи 1 і 8 	"Волокнисті або ниткоподібні матеріали" [Fibrous or filamentary materials] - включають: 
a) суцільні мононитки; 
b) суцільну пряжу та рівницю; 
c) стрічки, тканини, мати довільної форми і тасьму; 
d) подрібнене або штапельоване волокно та волоконні покриття, які зберігають когерентність випромінювання, що проходить крізь них; 
e) ниткоподібні монокристали та полікристали будь-якої довжини; 
f) суспензію ароматичних поліамідів. 	
Розділ 1 	"Вуглецево-волоконні заготовки" [Carbon fibre preforms] - упорядковане розміщення непокритих або покритих волокон, призначених скласти каркас деталі, перед уведенням "матриці" для формування "композиційного матеріалу". 	
Розділ 1 	"Газове розпилення" [Gas atomizationi - процес перетворення струменя розплавленого металевого сплаву на краплини діаметром 500 мкм і менше за допомогою газового струменя високого тиску. 	
Розділи 2 - 9 	"Гарантійний нагляд" - комплекс заходів (робіт), які здійснюються розробником або виробником конкретних зразків товарів, пов'язаних із забезпеченням підтримки на необхідному рівні технічних характеристик зазначених товарів і виданих гарантійних зобов'язань відносно цих товарів, а саме: 
участь у технічних обслуговуваннях, ревізіях та оглядах; 
усунення несправностей;
відновлення технічної готовності; 
проведення ремонту; 
забезпечення введення в експлуатацію і приведення у готовність до застосування за призначенням; 
проведення аналізу технічного стану; 
проведення доробок агрегатів і систем; 
заміна комплектуючих елементів з обмеженими (минулими) термінами експлуатації. 	
Розділ 2 	"Гаряче ізостатичне ущільнення" [Hot isostatic densification] - процес пресування виливних форм при температурі понад 375 К (102° C) у замкнутій порожнині за допомогою різноманітних середовищ (газ, рідина, тверді частинки тощо) для створення рівних сил в усіх напрямках з метою зменшення або усунення внутрішніх пустот у виливній формі. 	
Розділ 6 	"Географічно рознесені" [Geographically dispersed] - чутливі елементи вважаються географічне рознесеними, коли вони перебувають на відстані понад 1500 м одне від одного у будь-якому напрямку. Мобільні чутливі елементи завжди вважаються географічне рознесеними. 	
Розділ 3 	"Гібридна інтегральна схема" [Hybrid integrated circuit] - будь-яка комбінація інтегральних схем або інтегральної схеми з "елементами схеми" або "дискретними компонентами", з'єднаними разом для виконання певної функції або функцій, яка має усі наведені нижче характеристики: 
a) містить принаймні один безкорпусний пристрій; 
b) компоненти з'єднуються один з одним з використанням типових методів виробництва інтегральних схем; 
c) замінюється як єдине ціле; 
d) у нормальному стані не підлягає розбиранню. 	
Розділ 3 	"Гібридний комп'ютер" [Hybrid computer] - обладнання, здатне виконувати всі наведені нижче функції: 
a) приймання даних; 
b) оброблення даних як в аналоговій, так і в цифровій формі; 
c) забезпечення виведення даних. 	
Розділ 6 	"Ґратки фокальної площини" [Focal plane array] - лінійний або двовимірний планарний шар або комбінація планарних шарів окремих детекторних елементів з електронікою зчитування або без неї, що діє у фокальній площині. 	
 	Примітка. 	Це визначення не включає набір одиночних детекторних елементів чи будь-яких дво-, три- або чотириелементних детекторів, якщо часова затримка та інтегрування не здійснюються всередині елементів. 	
Розділ 7 	"Група оптичних датчиків системи керування польотом" [Flight control optical sensor array] - мережа розподілених оптичних датчиків, яка, використовуючи промені "лазера", надає в реальному масштабі часу дані для керування польотом з метою оброблення їх на борту. 	
Розділ 6 	"Дзеркала, що деформуються" [Deformable Mirrors] - дзеркала, що мають:
a) одну безперервну оптичну відбивальну поверхню, яка динамічно деформується шляхом прикладення окремих сил або скручувальних моментів для компенсації спотворення оптичного сигналу, що падає на дзеркало; або
b) багатоелементні оптичні відбивачі, положення яких може бути індивідуально та динамічно змінено шляхом прикладення окремих сил або скручувальних моментів з метою компенсації спотворення оптичного сигналу, що падає на дзеркало. "Дзеркала, які деформуються", відомі також як адаптивні оптичні дзеркала.   	
Розділ 5 	"Динамічна адаптивна маршрутизація"  [Dynamic adaptive routing] - автоматична зміна маршруту потоку даних на основі розпізнавання і аналізу потокових умов функціонування мережі. 	
  	Примітка. 	Наведене вище не включає випадки рішень про зміну маршруту, прийнятих на основі попередньо визначеної інформації. 	
Розділ 3 	"Динамічні аналізатори сигналів" [Dynamic signal analyzers] - аналізатори сигналів, які використовують цифрову вибірку сигналу та методи перетворення для формування зображення Фур'є-спектра цього сигналу, включаючи інформацію про його амплітуду та фазу. 	
Розділ 2 	"Дискретний компонент" [Discrete component] - самостійно оформлений "елемент схеми" з власними зовнішніми виводами. 	
Розділи 1, 2 і 9 	"Дифузійне зварювання" [Diffusion bonding] - твердотіле молекулярне з'єднання принаймні двох окремих металів в одне ціле з міцністю шва, еквівалентною міцності найслабшого матеріалу. 	
Розділ 6 	"Еквівалентна щільність" [Equivalent Density] - оптична маса на одиницю оптичної площини, спроектованої на оптичну поверхню. 	
Розділи 4 і 7 	"Експертні системи" [Expert systems] - системи, що дають результати шляхом застосування правил до інформації, яка зберігається незалежно від "програми", та здатні виконувати будь-що з наведеного нижче: 
a) автоматичне модифікування "початкової програми", уведеної користувачем; 
b) надання знань, пов'язаних з певним класом задач, у квазірозмовній мові; 
c) набуття знань, необхідних для їх розроблення (символьне навчання). 	
Розділи. 2 - 5 	"Електронна збірка" [Electronic assembly] - сукупність електронних компонентів (тобто "елементів схеми", дискретних компонентів, інтегральних схем тощо), з'єднаних разом для виконання конкретної функції або функцій, що замінюється як одне ціле і може бути розібрана за звичайних умов. 	
Розділ 6 	"Елемент схеми" [Circuit element)] - одиничний активний або пасивний функціональний компонент електронної схеми, такий як один діод, один транзистор, один резистор, один конденсатор тощо. 	
Розділ 1 	"Ефективний грам" [Effective gram] - для ізотопу плутонію визначається як вага ізотопу в грамах. 	
Розділ 5 	"Загальна швидкість цифрової передачі" [Total digital transfer rate] - кількість бітів, уключаючи лінійне кодування, протокольні сигнали тощо, за одиницю часу, які проходять між відповідним обладнанням в цифровій передавальній системі (див. також "швидкість цифрової передачі"). 	
Розділ 7 	"Загальне керування польотом" [Total control of flight] - автоматизоване керування змінними параметрами "літального апарата" та траєкторією його польоту з метою виконання поставленого завдання відповідно до змін, у реальному масштабі часу, даних про цілі, загрози або інші "літальні апарати". 	
Пункт 3 загальних приміток 	"Загальнодоступні" [fin the public domain] - "технології" чи "програмне забезпечення", зроблені доступними для їх подальшого розповсюдження без обмежень. 	
  	Примітка. 	Обмеження, які випливають з авторського права, не виключають "технологію" або "програмне забезпечення" із "загальнодоступних". 	
Розділ 5 	"Захист інформації" [Information security] - усі засоби і функції, які забезпечують доступність, конфіденційність або цілісність інформації або зв'язку, за винятком засобів і функцій захисту від несправностей. Це включає "криптографію", криптоаналіз, захист від побічного випромінювання, що може призвести до втрати захищеної інформації, та захист комп'ютера від несанкціонованого доступу. 	
  	Технічна примітка. 	Криптоаналіз - аналіз криптографічної системи або її вхідних та вихідних даних для одержання таємних параметрів цієї системи або таємної інформації, що обробляється цією системою, включаючи відкритий текст (ISO 7498-2-1988 (E), параграф 3.3.18). 	
Розділ 1 	"Здрібнювання" [Comminution] - процес перетворення матеріалу на частки шляхом руйнування або дрібнення. 	
Розділ 2 	"Ізостатичні преси" [Isostatic pressures] - обладнання, здатне здійснювати підвищення тиску в замкнутій порожнині через різні середовища (газ, рідину, тверді частинки тощо) для створення всередині замкнутої порожнини рівного в усіх напрямках тиску на заготовку або матеріал. 	
Розділ 6 	"Інструментальна дальність" [Instrumented range] - задана дальність недвозначного розрізнення цілей на індикаторі РЛС. 	
Розділ 4 	"Інтенсивність тривимірних векторів" [Three Dimensional Vector Rate] - кількість векторів, що генеруються за секунду і мають 10-піксельні багатолінійні вектори, перевірені на обмеженість і довільно орієнтовані, із значеннями координат X-Y-Z, вираженими цілими змінними або змінними з плаваючою точкою (будь-які, що створюють максимальну інтенсивність). 	
Розділ 5, 
частина 2 	"Квантова криптографія" [Quantum cryptography] - група методів створення ключа спільного використання для "криптографії" шляхом вимірювання квантомеханічних властивостей фізичної системи (у тому числі фізичних властивостей, які явно визначаються законами квантової оптики, квантової теорії поля або квантової електродинаміки). 	
Розділ 7 	"Керування потужністю" [Power management] - змінювання потужності сигналу, який передається висотоміром, таким чином, що потужність прийнятого сигналу на висоті "літального апарата" завжди підтримується на мінімальному рівні, необхідному для визначення висоти. 	
Розділ 2 	"Комбінований обертовий стіл" [Compound rotary table] - стіл, який забезпечує можливість обертання і нахилу заготовок навколо двох непаралельних осей, які можна одночасно координувати з метою "контурного керування". 	
Розділи 1 - 9 	"Компонент" - складова частина, комплектувальний вузол, блок. 	
  	Технічні примітки. 	1. Складова частина - виріб, розроблений як частина конкретного виробу для застосування у складі цього виробу та може виконувати самостійні цільові функції. 
2. Комплектувальний вузол - виріб, що є деталлю (складовою одиницею) або їх сукупністю, має конструктивну цілісність, спеціально призначений для використання у складі конкретного виробу, не виконує без з'єднання з іншими деталями (складовими одиницями) самостійної цільової функції, не зазнає ніяких змін для конкретних виробів, у яких його використовують, розроблений для конкретних виробів та такий, що виробляється відповідно до комплектів конструкторської і технологічної документації. 	
Розділи 1, 2, 6, 8 і 9 	"Композиційний матеріал" [Composite] - "матриця" і додаткова фаза або додаткові фази, які складаються з часток, ниткоподібних кристалів, волокон або будь-якої їхньої комбінації, призначених для конкретної цілі або цілей. 	
Розділ 4 	"Компьютер із систолічною матрицею" [Systolic array computer] - комп'ютер, в якому потік і модифікація даних динамічно контролюються користувачем на рівні логічного вентиля. 	
Розділ 4 	"Контролер доступу до мережі" [Network access controller] - фізичний інтерфейс розподіленої комутаційної мережі. У ньому використовується спільний носій, який функціонує в усій мережі з однаковою "швидкістю цифрової передачі", застосовуючи для передачі керування розподілом ресурсів (наприклад, позначку або контроль носія). Незалежно від будь-чого він відбирає пакети даних або групи даних (наприклад IEEE 802), адресовані йому. Цей блок можна вмонтувати в комп'ютер або телекомунікаційне обладнання для забезпечення доступу до системи зв'язку. 	
Розділ 4 	"Контролер каналу зв'язку" [Communication channel controller] - фізичний інтерфейс, який керує потоком синхронної або асинхронної цифрової інформації. Цей блок можна вмонтувати в комп'ютер або телекомунікаційне обладнання для забезпечення доступу до системи зв'язку. 	
Розділ 2 	"Контурне керування" [Contouring control] - рух з "числовим керуванням" по двох або більше осях, який здійснюється відповідно до команд, які визначають подальше необхідне положення та необхідні швидкості подачі до цього положення. Ці швидкості подачі змінюються одна щодо одної, унаслідок чого створюється бажаний контур (посилання на ISO/DIS 2806 - 1980). 	
Розділи 7 і 9 	"Космічні апарати" [Spacecraft] - активні та пасивні супутники і космічні зонди. 	
Розділ 5 	"Криптографія" [Cryptography] - дисципліна, яка вивчає принципи, засоби та методи перетворення даних з метою приховування змісту інформації, запобігання її невиявленій модифікації або несанкціонованому використанню. "Криптографія" обмежена перетворенням інформації з використанням одного або більше таємних параметрів (наприклад криптографічних змінних) або пов'язаного з ними керування ключем. 	
  	Технічна примітка. 	Таємний параметр - константа або ключ, що не підлягають розголошенню або повідомляються лише в межах певної групи. 	
Розділи 1, 3 і 6 	"Критична температура" [Critical temperature] - температура конкретного "напівпровідникового" матеріалу, за якої певний "надпровідний" матеріал повністю втрачає опір проходженню постійного електричного струму. Відома також як температура переходу. 	
Розділ 2 	"Кулачковий ефект" [Camming (axial displacement)] - осьове зміщення за один оберт шпинделя верстата, виміряне в площині, перпендикулярній до планшайби шпинделя, у точці поблизу окружності планшайби шпинделя (посилання на ISO 230/1 1986, параграф 5.63). 	
Розділ 2 	"Кутова девіація" [Angular position deviation] - максимальна різниця між кутовим положенням та фактичним, дуже точно виміряним кутовим положенням після того, як закріплену після оброблення деталь повернуто відносно початкового положення (посилання: VDI/VDE 2617, проект "Обертові столи для координатно-вимірювальних машин"). 	
Розділи 2, 3, 5, 6 і 9 	"Лазер" [Laser] - сукупність елементів, що створює як у просторовому, так і в часовому вимірі когерентне світло, що підсилюється стимульованою емісією випромінювання. 	
Розділ 6 	"Лазер з модуляцією добротності" [Q-switched laser] - "лазер", у якому енергія накопичується в інверсії заселеності або в оптичному резонаторі, а потім випромінюється в імпульсному режимі. 	
Розділ 6 	"Лазер з передачею збудження" [Transfer laser] - лазер, у якому елементи, що генерують когерентне оптичне випромінювання, збуджуються шляхом передачі енергії під час зіткнення негенеруючих атомів або молекул з генеруючими атомами або молекулами. 	
Розділ 6 	"Лазер надвисокої потужності" (ЛНВП) [Super High Power Laser (SHPL)] - лазер, здатний забезпечувати енергію на виході (повну або будь-яку її частину) вище ніж 1 кДж протягом 50 мс, або такий, що має середню потужність безперервного випромінювання понад 20 кВт. 	
Розділ 6 	"ЛНВП" [SHPL] - еквівалент лазера надвисокої потужності. 	
Розділ 2 	"Лінійність" [Linearity] - максимальне (позитивне або негативне) відхилення дійсної характеристики (середнє від зчитування верхньої і нижньої шкали) від прямої лінії, розташованої так, що вона вирівнює та доводить до мінімуму максимальні відхилення (як правило, вимірюється через параметри нелінійності). 	
Розділи 1, 7 і 9 	"Літальний апарат" [Aircraft] - літальний апарат з фіксованою або змінною геометрією крила, обертовим крилом (вертоліт), поворотним несучим гвинтом або крилом. 	
Розділ 4 	"Локальна мережа" [Local area network] - система передачі даних, яка має всі наведені нижче характеристики: 
a) можливість використання в довільній кількості самостійних інформаційних пристроїв обслуговування даних, які підтримують безпосередній зв'язок між собою; 
b) обмеження географічною зоною поміркованого розміру (наприклад, службове приміщення, завод, територія університету, склад). 	
  	Технічна примітка. 	Пристрій обслуговування даних - це обладнання, спроможне передавати або приймати послідовності цифрових даних. 	
Розділ 6 	"Магнітні градієнтоміри" [Magnetic gradiometers] - пристрої, призначені для виявлення просторових коливань магнітних полів зовнішніх щодо приладу джерел. Вони складаються з кількох "магнітометрів" і пов'язаного з ними електронного блока, вихідний сигнал якого є мірою градієнта магнітного поля. 
(Див. також "Внутрішній магнітний градієнтомір") 	
Розділ 6 	"Магнітометри" [Magnetometers] - пристрої для вимірювання магнітних полів джерел, що є зовнішніми щодо приладу. Вони складаються з окремого вимірювального елемента магнітного поля та зв'язаного з ним електронного блоку, вихідний сигнал якого є мірою магнітного поля. 	
Розділ 6 	"Максимальна потужність" [Peak power] - енергія імпульсу в джоулях, поділена на тривалість імпульсу в секундах. 	
Розділ 7 	"Масштабний коефіцієнт" [Scale factor] (гіроскопа або акселерометра) - відношення зміни вихідного сигналу до зміни вхідного вимірюваного сигналу. Масштабний коефіцієнт, як правило, оцінюється як нахил прямої лінії, яку можна побудувати методом найменших квадратів відповідно до даних, одержаних шляхом циклічної зміни вхідного сигналу в межах діапазону цього сигналу. 	
Розділи 1, 2, 8 і 9 	"Матриця" [Matrix] - суттєво безперервна фаза, яка заповнює простір між частками, ниткоподібними монокристалами або волокнами. 	
Розділ 1 	"Механічне легування" [Mechanical alloying] - процес легування, який розпочинається у результаті з'єднання, подрібнення і понового з'єднання порошків і лігатури шляхом механічної дії. У сплав можна ввести неметалеві частинки, додаючи відповідні порошки. 	
Розділ 3 	"Мікропрограма" [Microprogramme] - послідовність елементарних програм, що зберігається в спеціальній пам'яті, виконання яких ініціюється запускаючою командою, уведеною до реєстру команд. 	
Розділ 3 	"Мікросхема мікрокомп'ютера" [Microcomputer microcircui] - "монолітна інтегральна схема" або "багатокристалічна інтегральна схема", яка містить арифметично-логічний пристрій (ALU), здатний виконати серію загальних команд, що надходять з оперативного запам'ятовувального пристрою, стосовно даних, які містяться в оперативному запам'ятовувальному пристрої. 	
  	Технічна примітка. 	Оперативний запам'ятовувальний пристрій можна розширити за рахунок, зовнішньої пам'яті. 	
Розділ 3 	"Мікросхема мікропроцесора" [Microprocessor microcircuit] - "монолітна інтегральна схема" або "багатокристалічна інтегральна схема", яка містить арифметично-логічний пристрій (ALU), здатний виконувати серію команд загального призначення, що надходять із зовнішньої пам'яті. 	
  	Технічна примітка. 	"Мікросхема мікропроцесора", як правило, не містить оперативної пам'яті, доступної користувачеві, хоча пам'ять інтегральної схеми може бути використана для виконання логічної функції. 	
  	Примітка. 	Це визначення включає комплекти мікросхем, призначених для спільного виконання функції "мікросхеми мікропроцесора". 	
Розділи 3 і 5 	"Миттєва ширина смуги частот" [Instantaneous bandwidth] - смуга частот, у якій рівень потужності вихідного сигналу залишається постійним у межах 3 дБ без регулювання інших робочих параметрів. 	
Розділи 4 - 6 	"Можливість програмування користувачем" [User-accessible programmability] - умови, що дають можливість користувачеві вводити, модифікувати або замінювати програми іншими засобами, ніж наведені нижче:
a) фізичні зміни у проводці або з'єднаннях; 
b) установлення функціонального контролю, уключаючи введення параметрів. 	
Загальні примітки 	"Монолітна інтегральна схема" [Monolithic integrated circuit] - комбінація пасивних або активних "елементів схеми" або обох, які: 
a) створені шляхом здійснення процесів дифузії, імплантації або осадження усередині чи на поверхні окремого шматка напівпровідникового матеріалу, так званого чіпа; 
b) можуть вважатися нероздільно сполученими; та 
c) можуть виконувати функцію (-ї) схеми. 	
Розділ 6 	"Моноспектральні датчики формування зображення" [Monospectral imaging sensors] - датчики, здатні одержувати інформацію зображення з однієї дискретної спектральної смуги частот. 	
Розділи 1 і 2 	"Надпластичне формування" [Superplastic forming] - процес деформації із застосуванням нагрівання металів, що характеризуються низькими значеннями коефіцієнта видовження (менше ніж 20 відсотків) у точці розриву, визначеній при нормальній температурі методом стандартних випробувань міцності при розтягу, з метою досягти видовжень під час оброблення, які принаймні вдвічі більше зазначених величин. 	
Розділи 1, 3, 6 і 8 	"Надпровідний" [Superconductive] - характеристика, що стосується матеріалів (тобто металів, сплавів чи компаундів), які можуть повністю втрачати електричний опір (тобто можуть досягати нескінченно високої електропровідності та пропускати дуже великі електричні струми без нагрівання джоулевою теплотою). 	
  	Технічна примітка. 	"Надпровідний" стан матеріалу індивідуально характеризується "критичною температурою", критичним магнітним полем, що є функцією температури, та критичною густиною струму, яка, у свою чергу, є функцією як магнітного поля, так і температури. 	
Розділ 2 	"Невизначеність вимірювання" [Measurement uncertainty] - характеристичний параметр, що визначає, в якому діапазоні біля виміряного значення перебуває коректне значення виміряної змінної з рівнем ймовірності 95 відсотків. Вона включає нескомпенсовані систематичні відхилення, нескомпенсований люфт та випадкові відхилення (посилання на ISO 10360-2 або VDI/VDE 2617). 	
Розділ 4 	"Нейронний комп'ютер" [Neural computer] - обчислювальний пристрій, призначений або модифікований для імітації поведінки нейрона або сукупності нейронів, наприклад пристрій, який характеризується здатністю апаратури модулювати вагу і кількість внутрішніх з'єднань множини обчислювальних компонентів на основі попередніх даних. 	
Розділ 6 	"Необроблені підкладки" [Substrate blanks] - монолітні компаунди, що мають розміри, придатні для виробництва оптичних елементів, таких як дзеркала або оптичні вікна прозорості. 	
Розділи 5, 6, 9 і пункт 3 загальних приміток 	"Необхідна" [Required] - щодо "технології", стосується тільки тієї частини "технології", яка конкретно відповідає за досягнення чи перевищення контрольованих рівнів експлуатаційних показників, характеристик чи функцій. Така "необхідна" "технологія" може одночасно використовуватися в різних виробах. 	
Розділи 4 і 9 	"Об'єктна програма" [Object code] - прийнятна для виконання обладнанням форма зручного виразу одного або більше процесів (початкова програма (або вхідна мова), яку перетворено за допомогою системи програмування. 	
Розділи 2, 6 і 7 	"Оброблення в реальному масштабі часу" [Real time processing] - оброблення даних комп'ютерною системою, що забезпечує необхідний рівень обслуговування як функцію наявних ресурсів у межах гарантованої тривалості отримання відповіді, незалежно від завантаження системи, якщо вона збуджується зовнішньою подією. 	
Розділи 3 - 6 	"Оброблення сигналу" [Signal processing] - оброблення одержаної ззовні інформації, що несе сигнали, за допомогою таких алгоритмів, як стискання в часі, фільтрація, виділення, селекція, кореляція, згортання або перетворення між доменами (наприклад, швидке перетворення Фур'є або перетворення Волша). 	
Розділ 4 	"Обчислювальний елемент" [Computing element] ("ОЕ") - найменший обчислювальний пристрій, який виконує арифметичні або логічні дії. 	
Розділ 4 	"ОЕ" [CE] - еквівалент "обчислювального елемента". 	
Розділ 4 	"Оперативна пам'ять" [Main storage] - первинний пристрій, що запам'ятовує дані або команди для швидкого доступу, який здійснюється центральним процесором. Складається з внутрішнього пристрою цифрового комп'ютера, що запам'ятовує, та будь-якого ієрархічного розширення до нього, такого як кеш-пам'ять або розширена пам'ять без послідовного доступу. 	
Розділ 7 	"Оптимізапія траєкторії польоту" [Flight path optimization] - процедура, яка мінімізує відхилення від чотиривимірної (у просторі й часі) бажаної траєкторії на основі максимізації характеристик або ефективності виконання завдань. 	
Розділ 3 	"Оптична інтегральна схема" [Optical integrated circuit] - "монолітна інтегральна схема" або "гібридна інтегральна схема", що містить один або більше вузлів, призначених для функціонування як фотоприймача, фотоемітора або виконання оптичних, електрооптичних функцій. 	
Розділ 5 	"Оптична комутація" [Optical switching] - маршрутизація або комутація сигналів в оптичній формі без перетворення на електричні сигнали. 	
Розділ 5 	"Оптичне підсилення" [Optical amplification)] - метод, що використовується в оптичному зв'язку, в якому вводиться підсилення оптичних сигналів, створених окремим оптичним джерелом, без перетворення їх на електричні сигнали, наприклад, із застосуванням напівпровідникових оптичних підсилювачів, волоконно-оптичних люмінесцентних підсилювачів. 	
Розділ 4 	"Оптичний ком'ютер" [Optical computer] - комп'ютер, призначений або модифікований для використання світла з метою представлення даних, обчислювальні логічні елементи якого ґрунтуються на безпосередньо сполучених оптичних пристроях. 	
Розділ 7 	"Основне керування польотом" [Primary flight control] - керування стабільністю або маневруванням "літального апарата" з використанням генераторів сили/моменту, тобто аеродинамічних контрольних поверхонь, або зміни напрямків дії тяги. 	
Розділ 4 	"Основний елемент" [Principal element] - елемент є основним, коли вартість його заміни становить понад 35 відсотків загальної вартості системи, елементом якої він є. Вартістю елемента вважається ціна, сплачена за нього виробником або складальником цієї системи. Загальна вартість - нормальна міжнародна ціна в місці виготовлення або комплектації, відвантаження. 	
Розділ 1 	"Охолодження розбризкуванням" [Splat quenching] - процес "швидкої кристалізації" розплавленого металевого потоку, який зіштовхується з охолодженим блоком з утворенням виробу у вигляді пластівців. 	
Розділ 5 	"Передача сигналів через спільний канал" [Common channel signaling] - метод передачі сигналів, за яким один канал між обмінами передає за допомогою маркованих повідомлень інформацію про сигнали, що стосуються множини ланцюгів або викликів, та іншу інформацію, яка використовується для керування мережею. 	
Розділ 6 	"Перестроюваний" [Tunable] - здатність "лазера" генерувати безперервне випромінювання на всіх довжинах хвиль у діапазоні кількох "лазерних" переходів. "Лазер" з вибором спектральної лінії випромінювання генерує випромінювання дискретних довжин хвиль у межах одного переходу "лазера" і не вважається "переналагоджуваним". 	
Розділ 5 	"Персоніфікована інтелектуальна картка" [Personalised smart card] - інтелектуальна картка, що містить мікропроцесор, запрограмований для конкретного застосування і не може бути перепрограмований користувачем для будь-якого іншого застосування. 	
Розділ 3 	"Підкладка" [Substrate] - пластина матеріалу-основи з малюнком розводки або без нього, на якій або всередині якої можуть розміщуватися "дискретні компоненти" або інтегральні схеми, або ті та інші разом. 	
Розділ 3 	"Плівкова інтегральна схема" [Film type integrated circuit] - матриця "елементів схеми" і металевих з'єднань, сформованих шляхом нанесення товстої або тонкої плівки на ізоляційну "підкладку". 	
Розділи 7 і 9 	"Повністю автономне електронно-цифрове керування двигуном" [FADEC - Full Authority Digital Engine Control] - електронна система керування газотурбінними двигунами або двигунами комбінованого циклу з використанням цифрового комп'ютера для контролю змінних параметрів, необхідних для регулювання тяги двигуна або рівня вихідної потужності, що знімається з вала, у робочому діапазоні двигуна від початку вимірювання кількості палива до закінчення його подачі. 	
Розділ 4 	"Поліпшення якості зображення" [Image enhancement] - оброблення зовнішньо опрацьованих інформаційних зображень шляхом застосування алгоритмів, таких як часове ущільнення, фільтрація, екстракція, селекція, кореляція, згортання або перетворення між доменами (наприклад, швидке перетворення Фур'є або перетворення Волша). Це не включає алгоритми, які застосовують лише лінійне або поворотне перетворення одного зображення, такого як трансляція, виділення ознак, реєстрація або фальшиве забарвлення. 	
Розділ 1 	"Попередньо розділений" [Previously separated] - застосування будь-якого процесу з метою збільшення концентрації контрольованого ізотопу. 	
Розділи 2 - 9 	"Послуги та роботи" - надання іноземним юридичним особам в Україні або за її межами послуг у сфері розроблення, виробництва, використання, складання, випробування, модифікації, модернізації, підтримки у робочому стані (у тому числі "авторському" та "гарантійному нагляді") систем, обладнання та їх компонентів, матеріалів програмного забезпечення та технологій, які визначенні у Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки. 	
Розділи 3 і 6 	"Придатні для використання в космосі" [Space qualified] - вироби, розроблені, виготовлені та випробувані на відповідність спеціальним електричним, механічним або екологічним вимогам для застосування у запусках і розгортанні супутників або висотних літальних систем, що діють на висотах 100 км і більше. 	
Розділ 1 	"Пристосований для військового використання" [Adapted for use in war] - такий, що зазнав будь-якої модифікації або селекції (такої як зміна чистоти, строку придатності, вірулентності, характеристик розповсюдження або стійкості до ультрафіолетового випромінювання) для збільшення ефективності ураження людей або тварин, погіршення робочих характеристик обладнання, нанесення ушкоджень врожаю або навколишньому природному середовищу. 	
Розділи 2, 4 - 6 	"Програма" [Program] - послідовність команд для виконання або перетворення у форму, яка підлягає виконанню електронним комп'ютером. 	
Розділи 1 - 9 	"Програмне забезпечення" [Software] - набір однієї або більше "програм" або "мікропрограм", зафіксованих на будь-якому матеріальному носії. 	
Розділ 1 	"Прядіння з розплаву" [Melt spinning] - процес "швидкої криталізації" потоку розплавленого металу, який падає на охолоджуваний диск, що обертається, внаслідок чого формується виріб у вигляді дроту, стрічки або часток у формі лусок або пластівців. 	
Розділ 2 	"Радіальне биття" [Run-out (out-of-true running)] - радіальне зміщення за один оберт основного шпинделя, виміряне в площині, перпендикулярній до осі шпинделя в точці виміру на зовнішній або внутрішній поверхні обертання, що випробовується (посилання: ISO 230/1-1986, параграф 5.61). 	
Розділ 6 	"Рівень шуму" [Noise level] - електричний сигнал, виражений через параметри спектральної густини шуму. Співвідношення між "рівнем шуму", виражене подвійною амплітудою, описується формулою: S2pp = 8No(f2 - f1), де Spp - подвійна амплітуда сигналу (наприклад у нанотеслах), No - спектральна густина потужності (наприклад, (нанотесла)2/Гц) та (f2 - f1) - визначення діапазону частот. 	
Розділ 6 	"РЛС з розширенням спектра" [Spread spectrum radar] - див. "розширення спектра РЛС". 	
Розділи 2 і 8 	"Робот" [Robot] - маніпуляційний механізм, який може рухатися безперервно або від точки до точки, може використовувати чутливі елементи (сенсори) і має усі наведені нижче характеристики: 
a) багатофункціональність; 
b) здатність установлювати або орієнтувати матеріал, деталі, інструменти або спеціальні пристрої за допомогою змінних рухів у тривимірному просторі; 
c) оснащення трьома або більшою кількістю сервомеханізмів із замкненим або розімкненим контуром, які можуть включати крокові електродвигуни; 
d) має "можливість програмування користувачем" за допомогою методу навчи/відтвори або за допомогою електронного комп'ютера, що може бути запрограмований логічним контролером, тобто без механічного втручання. 	
  	Примітка. 	Наведеному визначенню не відповідають такі пристрої: 
1) маніпулятори лише з ручним керуванням або керуванням через телеоператора; 
2) маніпулятори з фіксованою послідовністю операцій, до яких належать автоматизовані рухомі пристрої, що діють відповідно до механічно зафіксованих запрограмованих рухів. Програма механічно обмежена такими фіксованими стопорами, як жорсткий упор, штифти або кулачки. Послідовність рухів і вибір траєкторій або кутів незмінні та не можуть змінюватися за допомогою механічних, електронних чи електричних засобів; 
3) механічно керовані маніпулятори із змінною послідовністю операцій, до яких належать автоматизовані рухомі пристрої, що діють відповідно до механічно зафіксованих запрограмованих рухів. Програма механічно обмежена фіксованими, але регульованими стопорами, такими як штифти або кулачки. Послідовність рухів та вибір траєкторій або кутів змінюються в межах зафіксованого програмного шаблону. Варіації або модифікації програмного шаблону (наприклад, зміна штифтів або заміна кулачків) за однією або більше координатами досягаються лише шляхом проведення механічних операцій; 
4) несервокеровані маніпулятори із змінною послідовністю дій, що належать до автоматично рухомих пристроїв, які діють залежно від механічно зафіксованих запрограмованих рухів. Програма змінна, але послідовність виконується лише за двійковим сигналом від механічно зафіксованих електричних бістабільних приладів або регульованих стопорів; 
5) крани-штабелери, визначені як системи маніпуляторів із застосуванням декартових (прямокутних) координат, виготовлені як невід'ємна частина вертикально розташованої групи накопичувальних бункерів і призначені для їх завантаження або розвантаження. 	
Розділ 2 	"Роздільна здатність" [Resolution] - найменший приріст показників вимірювального приладу; для цифрових приладів - найменший значущий біт (посилання: ANSI B-89.1.12). 	
Розділи 1 - 9 	"Розроблення" [Development] - усі стадії робіт, що проводяться до серійного виробництва, такі як: проектування, проектні дослідження, аналіз проектних варіантів, розроблення концепцій проектування, складання та випробування прототипів (дослідних зразків), створення схеми дослідного виробництва, створення проектної документації, процес перетворення проектної документації у продукт, проектування конфігурації, проектування схеми компонування, макетування. 	
Розділ 5 	"Розширення спектра" [Spread spectrum] - метод, за допомогою якого енергія вузькосмугового каналу зв'язку збільшується на значно ширший енергетичний спектр. 	
Розділ 6 	"Розширення спектра РЛС" [Radar spread spectrum] - будь-який метод модуляції для розподілення енергії сигналу, зосередженого у відносно вузькій смузі частот, на ширшій смузі частот за допомогою застосування методів випадкового або псевдовипадкового кодування. 	
Розділ 5 	"Симетричний алгоритм" [Symmetric algorithm] - криптографічний алгоритм, що використовує ідентичний ключ як для шифрування, так і для розшифрування. 	
  	Технічна примітка. 	"Симетричний алгоритм", як правило, використовується для забезпечення конфіденційності даних. 	
Розділ 3 	"Синтезатор частот" [Frequency synthesizer)] - будь-який тип генератора частот або генератора сигналів, що забезпечує незалежно від методу генерації множину одночасних або резервних вихідних частот з одного або більше виходів, які контролюються, є похідними або організовуються меншою кількістю стандартних (або задаючих) частот. 	
Розділ 7 	"Системи контролю напрямку або протиобертання, що керуються циркуляцією" [Circulation-controlled....] - керування, яке використовують повітряні потоки вздовж аеродинамічних поверхонь для підсилення або контролю за силами, породженими цими поверхнями. 	
Розділ 7 	"Системи навігації з привязкою до бази даних" [Data-based referenced navigation systems] - системи, у яких використовуються різні джерела заздалегідь виміряних геокартографічних даних, які об'єднуються з метою надання точної навігаційної інформації у динамічних умовах. Зазначені джерела включають батиметричні карти, карти зоряного неба, гравітаційні карти, магнітометричні карти або тривимірні цифрові топографічні карти. 	
Розділ 6 	"Системні траєкторії" [System tracks] - оброблене, скорельоване (злиття радіолокаційних координат цілі з положенням за планом польоту) та оновлене повідомлення про місце перебування літака, яке надається диспетчерам центру керування повітряним рухом. 	
Розділи 1, 2, 5, 6 і 9 	"Спеціально призначені компоненти" - складові частини, комплектувальні вузли, блоки, обладнання, матеріали та приладдя, спеціально призначені для використання у виробах, зазначених у цьому Списку, або компоненти, спеціально призначені для супутнього обладнання, яке спеціально призначене для цих виробів. 	
  	Технічні примітки. 	1. Складова частина - виріб, розроблений як частина конкретного виробу для застосування у складі цього виробу та може виконувати самостійні цільові функції. 
2. Комплектувальний вузол - виріб, що є деталлю (складовою одиницею) або їх сукупністю, має конструктивну цілісність, спеціально призначений для використання у складі конкретного виробу, не виконує без з'єднання з іншими деталями (складовими одиницями) самостійної цільової функції, не зазнає ніяких змін для конкретних виробів, у яких його використовують, розроблений для конкретних виробів та такий, що виробляється відповідно до комплектів конструкторської і технологічної документації. 	
Розділ 1 	"Сплутання" [Commingled] - змішування ниток термопластичних волокон та зміцнювальних волокон з метою одержання армованої волокнами "матриці" у загальній волоконній формі. 	
Розділ 7 	"Стабільність" [Stability] - стандартна девіація (одна сигма) відхилення певного параметра від його значення, що використовується для калібрування, виміряне за стабільних температурних умов. Виражається як функція часу. 	
Розділ 6 	"Стала часу" [Time constant] - час, необхідний для того, щоб після прикладення світлового стимулу приріст струму досяг значення (1-1/e) від кінцевої величини (тобто 63 відсотки кінцевої величини). 	
Розділ 6 	"Стиснення імпульсів" [Pulse compression] - кодування та оброблення імпульсу сигналу РЛС довгої тривалості шляхом перетворення його на одноразовий сигнал або сигнал короткої тривалості із збереженням переваг високої енергії імпульсу. 	
Розділ 5 	"Стрибкоподібне переналагодження частоти" [Frequency hopping] - форма "розширення спектра", у якій частота передачі окремого каналу зв'язку перебудовується випадковою або псевдовипадковою послідовністю дискретних кроків. 	
Розділи 3 і 4 	"Сукупна теоретична продуктивність" [Composite theoretical performance] - характеристика продуктивності обчислень, представлена в мільйонах теоретичних операцій за секунду (Мегатопс), розрахована виходячи з агрегування "обчислювальних елементів". 	
  	Технічна примітка. 	Див. технічну примітку до розділу 4. 	
Розділи 3 і 4 	"СТП" [CTP] - еквівалент "Сукупної теоретичної продуктивності". 	
Розділ 3 	"Сумарна густина струму" [Overall current density] - загальна кількість ампер-витків у котушці (тобто сума кількості витків, помножена на максимальний струм, що проходить у кожному витку), поділена на загальну площу поперечного перерізу котушки (включаючи надпровідні витки, металеву матрицю, у яку вмонтовані надпровідні витки, матеріал оболонки, канали охолодження тощо). 	
Розділи 2 і 9 	"Суперсплави" [Superalloy] - сплави на основі нікелю, кобальту або заліза, міцність яких перевищує міцність будь-яких сплавів у серії AISI 300 при температурі понад 922 К (649° C) у жорстких умовах навколишнього природного середовища та експлуатації. 	
Розділи 4 і 5 	"Супутнє обладнання" - обладнання, спеціально призначене для забезпечення застосування виробів, зазначених у цьому Списку, за їх функціональним призначенням. 	
Розділ 4 	"Термінальне інтерфейсне обладнання" [Terminal interface equipment] - обладнання, через яке інформація надходить у систему зв'язку або виходить з неї, наприклад, телефон, пристрій даних, комп'ютер, телефакс. 	
Розділи 1 - 9 і пункт 3 загальних приміток 	"Технологія" [Technology] - спеціальна інформація, необхідна для "розроблення", "виробництва" або "використання" виробів. Ця інформація може надаватися у формі технічних даних або технічної допомоги. "Технологія", що підлягає контролю згідно з цим Списком, визначена у загальній примітці, що стосується технології. 	
  	Технічні примітки. 	1. Технічні дані - світлокопії, плани, діаграми, моделі, формули, таблиці, інструкції, викладені на папері або записані на носіях або пристроях, таких як диск, стрічка, постійний запам'ятовувальний пристрій. 
2. Технічна допомога - проведення інструктажів, підвищення кваліфікації, навчання, практичне освоєння методів роботи, надання консультацій. Технічна допомога може включати передачу технічних даних. 	
Розділи 2 і 6 	"Точність" [Accuracy] - максимальне позитивне або негативне відхилення, яке звичайно вимірюється через похибку зазначеної величини відносно прийнятого стандартного або фактичного (істинного) значення. 	
Розділ 6 	"Тривалість імпульсу" [Pulse duration] - тривалість імпульсу випромінювання "лазера", виміряна на рівні половини інтенсивності. 	
Розділ 2 	"Усі доступні компенсації" [All compensations available] - усі доступні виробникові заходи для мінімізації всіх систематичних похибок позиціювання стосовно окремої моделі верстата. 	
Розділи 5 і 6 	"Фазовані антенні гратки з електронним керуванням діаграми направленості" [Electronically steerable phased array antenna] - антена, яка формує промінь за допомогою вибору фазового зв'язку (тобто напрямок променя керується відносними комплексними амплітудами збудження випромінювальних елементів який може змінюватися (як під час передачі, так і під час приймання)) за азимутом або кутом місця, або обома у результаті подання електричного сигналу. 	
Розділ 5 	"Фіксований алгоритм" [Fixed] - алгоритм кодування або стиснення, що не може використовувати параметри, які надходять ззовні (наприклад, криптографічні або ключові змінні), і не може змінюватися користувачем. 	
Пункт 3 загальних приміток 	"Фундаментальне наукове дослідження" ["Basic scientific research"] - експериментальна чи теоретична робота, що проводиться головним чином з метою набуття нових знань про фундаментальні принципи явищ або фактів, що спостерігаються, і яка первісне не спрямована на досягнення конкретної практичної мети чи розв'язання конкретного завдання. 	
Розділ 6 	"Хімічний лазер" [Chemical laser] - "лазер", у якому збуджене середовище формується за рахунок вихідної енергії хімічної реакції. 	
Розділи 1, 7 і 9 	"Цивільні літальні апарати" [Civil aircraft] - "літальні апарати", перелічені за призначенням органами цивільної авіації в опублікованих сертифікаційних списках льотної придатності (занесені до державного реєстру цивільних повітряних суден або які мають експортний сертифікат льотної придатності, виданий уповноваженим органом цивільної авіації) для польотів на комерційних цивільних внутрішніх і зовнішніх авіалініях чи для узаконеного цивільного, приватного або ділового використання. 	
  	Примітки. 	1. Термін "цивільні літальні апарати" охоплює також повітряні судна, занесені до державного реєстру цивільних повітряних суден (або які мають експортний сертифікат льотної придатності, виданий уповноваженим органом цивільної авіації), типи (модифікації) яких, допущені до експлуатації в цивільній авіації уповноваженим органом цивільної авіації держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю " Вассенаарська домовленість" після закінчення робіт з приведення їх конструкції у відповідність із схваленою типовою конструкцією цивільного варіанта.
2. "Літальні апарати", які відповідають умовам, визначеним терміном "цивільні літальні апарати" і не підлягають експортному контролю." 	
Розділи 4 і 5 	"Цифровий комп'ютер" [Digital computer] - обладнання, яке може у формі однієї або більше дискретних змінних величин виконувати усі наведені нижче функції: 
a) приймати дані; 
b) зберігати дані або команди в постійних або змінних (таких, на які можна записувати) запам'ятовувальних пристроях; 
c) обробляти дані за допомогою збереженої послідовності команд, що може змінюватися; 
d) забезпечувати виведення даних. 	
  	Технічна примітка. 	Зміни збереженої послідовності команд включають заміну постійних запам'ятовувальних пристроїв, а не фізичну заміну електричної проводки або з'єднань. 	
Розділ 3 	"Час затримки поширення базового логічного елемента" [Basic gate propagation delay time] - величина часу затримки поширення базового логічного елемента, який використовується в "монолітній інтегральній схемі". Для однотипних "монолітних інтегральних схем" цей час може бути визначений як час затримки поширення сигналу для типового в межах даної серії логічного елемента або як типовий час затримки поширення для логічного елемента в межах даної серії. 	
  	Технічні примітки. 	1. "Час затримки базового логічного елемента" не слід плутати з часом затримки вхідного/вихідного сигналу комплексної "монолітної інтегральної схеми". 
2. "Серія" складається з усіх інтегральних схем, до яких застосовуються усі наведені нижче характеристики як методологія та технічні умови їх виготовлення, за винятком їх відповідних функцій: 
a) загальна архітектура апаратних засобів та програмного забезпечення; 
b) загальна технологія проектування і оброблення; 
c) загальні основні характеристики. 	
Розділи 3 і 5 	"Час перемикання частоти" [Frequency switching time] - максимальний час (тобто затримка), потрібний сигналу під час перемикання з однієї вибраної вихідної частоти на іншу, щоб досягти будь-чого з наведеного нижче: 
a) частоти в межах 100 Гц кінцевої частоти; або 
b) вихідного рівня в межах 1 дБ кінцевого вихідного рівня. 	
Розділ 3 	"Час установлення" [Settling time] - час, необхідний вихідному сигналу для досягнення в межах половини біта кінцевого значення при перемиканні між будь-якими двома рівнями перетворювача. 	
Розділ 2 	"Числове керування" [Numerical control] - автоматичне керування процесом, що здійснюється пристроєм, який використовує числові дані, що, як правило, вводяться під час виконання операції (посилання: ISO 2382). 	
Розділ 6 	"Швидке переналагодження частоти РЛС" [Radar frequency agility] - будь-який метод, який змінює у псевдовипадковій послідовності несучу частоту передавача імпульсної РЛС між імпульсами або групами імпульсів на величину, рівну або більшу, ніж ширина смуги частот імпульсу. 	
Загальні примітки 	"Швидка кристалізація" [Solidify rapidly] - процес, в якому кристалізація розплавленого матеріалу здійснюється при швидкостях охолодження понад 1000 К/с. 	
Розділ 7 	"Швидкість дрейфу" (гіроскопа) [Drift rate (gyro)] - прискорення відхилення вихідного сигналу від його бажаної величини. Складається з випадкових і систематичних складових і виражається як еквівалентне вхідне кутове зміщення за одиницю часу відносно інерційного простору. 	
Розділ 5 	"Швидкість передачі даних" [Data signalling rate] - швидкість, що, як це визначено в рекомендації 53-36 Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU), враховує те, що для недвійкової модуляції швидкості передачі в бодах і бітах за секунду не є однаковими. Для функцій кодування, перевірки та синхронізації повинні включатися біти. 	
 	Примітка. 	Під час визначення "швидкості передачі даних" службові та адміністративні канали повинні бути виключені. 	
  	Технічна примітка. 	Це максимальна одностороння швидкість, тобто максимальна швидкість передачі або приймання. 	
Розділ 3 	"Ширина смуги частот у реальному масштабі часу" [Real-time bandwidth] - для "динамічних аналізаторів сигналів" - найширший діапазон частот сигналу, який може видати аналізатор на дисплей або запам'ятовувальний пристрій без переривання аналізу вхідних даних. Для аналізаторів, що мають більше одного каналу, під час обчислювання необхідно використовувати конфігурацію того каналу, який видає найширшу "смугу частот у реальному масштабі часу". 	
Розділ 5 	"Швидкість цифрової передачі" [Digital transfer rate] - загальна швидкість передачі у бітах інформації, що передається безпосередньо на будь-якому типі носія (див. також "загальна швидкість цифрової передачі"). 	
Розділ 2 	"Шпиндель, що нахиляється" [Tilting spindle] - інструментальний шпиндель, який у процесі механічного оброблення змінює кутове положення своєї центральної осі щодо інших осей. 	
2. Акроніми та абревіатура, що використані у списку: 
ABEC 	Комітет інженерів у справах виробництва газостатичних підшипників 	
AGMA 	Американська асоціація виробників зубчастих передач 	
AHRS 	Системи орієнтування та визначення курсу польоту 	
ALU 	Арифметично-логічний пристрій 	
ATC 	Керування повітряним рухом 	
C3l 	Командування, зв'язок, управління і розвідка 	
CAD 	Автоматизоване проектування 	
CAS 	Служба хімічних термінів 	
CDU 	Пристрій керування та відображення 	
CEP 	Радіус кола розсіювання (кругова імовірна помилка) 	
CNTD 	Термічне осадження з керованим зародкоутворенням 	
CVD 	Хімічне осадження з парової фази 	
CW 	Хімічна зброя 	
CW (для лазерів) 	Незатухаюча гармонійна хвиля 	
DEW 	Системи зброї направленої енергії 	
DME 	Далекомірне обладнання 	
DS 	Спрямоване тверднення 	
EB-PVD 	Фізичне осадження з парової фази електронним променем 	
EBU 	Європейський союз радіомовлення 	
ECM 	Електрохімічне оброблення 	
ECR 	Електронний циклотронний резонанс 	
EDM 	Електроерозійні верстати 	
EEPROMS 	Програмована постійна пам'ять із стиранням електричним струмом 	
EIA 	Асоціація електронної промисловості 	
EMC 	Електромагнітна сумісність 	
EMCDB 	Еластомерне модифіковане монолітне ракетне паливо на подвійній основі 	
FFT 	Швидке перетворення Фур'є 	
GLONASS 	Глобальна навігаційна супутникова система 	
GPS 	Глобальна система місцевизначення 	
HBT 	Біполярні гетеротранзистори 	
HDDR 	Цифровий запис високої щільності 	
HEMT 	Транзистор з високою рухливістю електронів 	
ICAO 	Міжнародна організація цивільної авіації 	
IEC 	Міжнародна електротехнічна комісія 	
IEEE 	Інститут інженерів - спеціалістів у галузі електротехніки та електроніки 	
IFOV 	Миттєве поле огляду 	
ILS 	Система посадки за приладами 	
IRIG 	Група апаратури міждіапазонного вимірювання 	
ISAR 	РЛС з інверсною синтезованою апертурою 	
ISO 	Міжнародна організація із стандартизації 	
ITU 	Міжнародний союз електрозв'язку 	
JIS 	Промисловий стандарт Японії 	
JT 	Джоуль-Томсон 	
LIDAR 	Лазерна РЛС інфрачервоного діапазону 	
LRU 	Швидкознімний блок 	
MAC 	Код ідентифікації повідомлення 	
Mach 	Відношення швидкості руху об'єкта до швидкості звуку (названо ім'ям Ернста Маха) 	
MLS 	Мікрохвильова система забезпечення посадки 	
MOCVD 	Хімічне осадження з металоорганічної парової фази 	
MRI 	Магнітно-резонансне формування зображення 	
MTBF 	Середній час напрацювання між відмовами 	
Mtops 	Мільйон теоретичних операцій за секунду 	
MTTF 	Середній час напрацювання до відмови 	
NBC 	Ядерний, біологічний та хімічний 	
NDT 	Метод неруйнівного контролю 	
PAR 	РЛС посадки 	
PIN 	Персональний ідентифікаційний номер 	
ppm 	Частин на мільйон 	
PSD 	Спектральна щільність потужності 	
QAM 	Квадратурно-амплітудна модуляція 	
RF 	Радіочастота 	
RPV 	Літальний апарат з дистанційним керуванням 	
SACMA 	Асоціація постачальників перспективних "композиційних" матеріалів 	
SAR 	РЛС із синтезованою апертурою 	
SC 	Монокристал 	
SLAR 	Бортова РЛС бокового огляду 	
SMPTE 	Спілка кіно- та телевізійних інженерів 	
SRA 	Складальна одиниця, що може бути замінена у ремонтній майстерні 	
SRAM 	Статичний запам'ятовувальний пристрій з довільною вибіркою 	
SRM 	Методи, рекомендовані Асоціацією постачальників перспективних "композиційних" матеріалів 	
SSB 	Одна бокова смуга 	
SSR 	Оглядова РЛС з активним відгуком 	
TCSEC 	Критерії оцінки надійності комп'ютерних систем 	
TIR 	Загальне показання приладу 	
UTS 	Межа міцності при розтягу 	
VOR 	Всеспрямований курсовий радіомаяк УКХ-діапазону 	
YAG 	Алюмоітрійовий гранат 	
3. "Технологія", що підлягає контролю, визначена в кожній категорії Експорт "технології", "необхідної" для "розроблення", "виробництва" або "використання" виробів, зазначених у цьому Списку, контролюється відповідно до умов, згаданих у кожному розділі. Ця "технологія" підлягає контролю навіть тоді, коли використовується для розроблення будь-якого виробу, не внесеного до цього Списку. 
Контроль не застосовується до такої "технології", яка є мінімально необхідною для встановлення (збирання), експлуатації, технічного обслуговування (перевірки) та ремонту тих виробів, що не підлягають контролю. 
Примітка. 	Це не стосується "технології", яка підлягає контролю згідно з позиціями 1.E.2.e, 1.E.2.f, 8.E.2.a і 8.E.2.b. 	
Контроль не застосовується до "технологій", що є "загальнодоступними", "фундаментальних наукових досліджень" або мінімальної інформації, необхідної для подання заявки на патент. 
4. За цим Списком не контролюється "програмне забезпечення", загальнодоступне громадськості шляхом: 
a) продажу без обмежень у пунктах роздрібної торгівлі, призначене для: 
1) торговельних операцій у роздріб; 
2) торговельних операцій за поштовими замовленнями; або 
3) торговельних операцій за замовленнями по телефону; та 
b) розроблене для інсталяції користувачем без подальшої допомоги з боку постачальника або є "загальнодоступним". 
Примітка. 	Це не стосується "програмного забезпечення", яке підлягає контролю відповідно до частини 2 розділу 5.