Додаток
до рішення НКРЗ
від 9 серпня 2007 р. N 892 
Доповнення до Реєстру 
N 	Назва РЕЗ або ВП 	Тип РЕЗ або ВП 	Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП 	Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України 	Призначення РЕЗ або ВП 	Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП 	Клас випромінювання 	Примітка 	
			N 	Дата 						
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення, радіозв'язку розподільчого типу 	
862 	Абонентський термінал IPWireless типу PCMCIA виробництва IPWireless, Inc. (Великобританія) 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	892 	09.08.2007 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для доступу до мережі радіозв'язку фіксованої служби із застосуванням безпроводового широкосмугового радіодоступу (Wireless broadband access) 	1900 - 1920 МГц 	5M00G7D 	Ga = 3 дБі
Рв = 0,25 Вт 	
863 	Базова станція системи широкосмугового радіодоступу WiBAS-MAX типу BS виробництва INTRACOM S.a. TELECOM Solutions (Греція) 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	892 	09.08.2007 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв'язку за стандартом IEEE 802.16-2004) 	5470 - 5725 МГц
5725 - 5850 МГц 	5M00D7W
5M00G7W
10M0D7W
10M0G7W
20M0D7W
20M0G7W 	M06, C78,
M07, C79
Ga = 12 дБі
Рв = 0,04 Вт 	
864 	Абонентська станція системи широкосмугового радіодоступу WiBAS-MAX типу TS виробництва INTRACOM S.a. TELECOM Solutions (Греція) 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	892 	09.08.2007 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв'язку за стандартом IEEE 802.16-2004) 	5470 - 5725 МГц
5725 - 5850 МГц 	5M00D7W
5M00G7W
10M0D7W
10M0G7W
20M0D7W
20M0G7W 	M06, C78,
M07, C79
Ga = 18 дБі
Рв = 0,2 Вт 	
Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку 	
1535 	Базова станція системи стільникового зв'язку GSM900/1800 моделі Nokia Flexi EDGE BTS виробництва Nokia Corporation (Фінляндія) 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби (M) 	892 	09.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 	Для організації стільникових мереж рухомого зв'язку GSM 900/1800 (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS/EDGE), як базова станція 	880 - 915 МГц/
933 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц 	200KF7W
200KF7D
200KG7W 	Д05
Рв = 50 Вт
Рв = 32 Вт
Ga = 19 дБі
Ga = 19 дБі 	
1536 	Повтроювач системи стільникового зв'язку CDMA (cdma2000 lx, EV-DO) моделі In-Building Wireless Cellular Channelled Amplifier виробництва Wilson Electronic Inc. (США) 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	892 	09.08.2007 	Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800 	Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв'язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних lx, EV-DO), як повторювач сигналу 	824,07 - 831,63 МГц/
869,07 - 876,63 МГц
831,63 - 832,81 МГц/
876,63 - 877,81 МГц 	1M25G7W
1M25D7W 	P04, T06
Рв = 1 Вт
Ga = 5,2 дБі
Ga = 10 дБі 	

Примітка M06. У смузі радіочастот 5470 - 5725 МГц максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність до 1 Вт у смузі 20 МГц при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному вибору частоти. 
Примітка M07. У смузі радіочастот 5725 - 5850 МГц максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність до 4 Вт у смузі 20 МГц при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному вибору частоти. 
Примітка C78. Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5470 - 5725 МГц: 
- рознесення несучих радіочастот 5 МГц, 10 МГц, Fn = 5000 МГц + N * 5 МГц, де N = 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137; 
- рознесення несучих радіочастот 20 МГц, Fn = 5000 МГц + N * 5 МГц, де N = 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136. 
Примітка C79. Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5725 - 5850 МГц: 
- рознесення несучих радіочастот 5 МГц, 10 МГц, Fn = 5000 МГц + N * 5 МГц, де N = 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169; 
- рознесення несучих радіочастот 20 МГц, Fn = 5000 МГц + N * 5 МГц, де N = 148, 152, 156, 160, 164, 168. 
Примітка Д05. Рівень побічних випромінювань не повинен перевищувати: 
* - 36 дБм у смузі частот 9 кГц - 1 ГГц; 
* - 30 дБм у смузі радіочастот 1 - 12,5 ГГц. 
Примітка P04. Заплановано до вилучення із Реєстру 01.01.2016 р. 
Примітка T06. Смуги радіочастот 831,63 - 832,81 МГц та 876,63 - 877,81 МГц використовуються тільки у м. Києві. 
Скорочення, які застосовуються у примітках: 
Рв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт. 
Ga - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.