{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток2","index":0,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,10,2,10],[4,0,4,9],[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[10,0,10,9],[11,0,11,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[6,0,6,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                Додаток 2 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                      від 16.09.2010 р. № 413\nЗміни у Реєстрі"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 1. РЕЗ радіорелейних систем "]
[190,"Цифрова радіорелейна станція \"MINI-LINK TN 18 GHz\" виробництва \"Ericsson AB\" (Швеція)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)","348\n986\n230\n413","18.05.2006\n30.10.2007\n27.05.2010\n16.09.2010","Радіорелейний зв’язок","Організація цифрових радіорелейних ліній зв’язку \n(передача даних до 345 Мбіт/с)","17,7-19,7 ГГц","7M00G7W\n13M8G7W\n27M5G7W\n7M00D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n55M0D7W  ","Д14, С46\nGa=33,9 дБі\nGa=38,4 дБі\nGa=42,7 дБі\nGa=48,0 дБі\nРв=0,79 Вт"]
["Розділ 3. РЕЗ охоронних систем, систем сигналізації, телеметрії та радіоуправління"]
[401,"Радіопристрій доступу до автомобіля (системи відмикання/замикання дверей Keyless Entry System) моделі \nG8D-438H-A/G8D-345H-3B виробництва \"OMRON Automotive Electronics Co., Ltd.\" (Японія) на підприємстві \"OMRON IIDA Co., Ltd.\" (Японія)","РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP)","1044\n413","10.06.2008\n16.09.2010","Телеметрія та радіодистанційне керування ","Для дистанційного управління дверима автомобіля та блокування системи запалювання автомобіля","433,92 МГц","220KF1D","Б01\nРв=0,01 Вт\n Ga=0 дБі"]
[844,"Система дистанційного керування т.м. Moeller моделі Xcomfort з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"EATON GmbH\" (Австрія)","РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP)","1174\n377\n413","23.10.2008\n26.08.2010\n16.09.2010","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для дистанційного керування побутовими електроприладами (система \"розумний дім\")","868-868,6 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF1D\n\n---\n1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРв=10 мВт\n---\nБ01, М04, С101"]
[]
["Примітки:"]
["А15. Коефіцієнти підсилення антени відносно ізотропного випромінювача (для різних комплектацій радіоелектронного засобу): Ga=36 дБі, Ga=40,5 дБі, Ga=44,6 дБі, Ga=48,6 дБі. Виключена рішенням НКРЗ від 16.09.2010 р. № 413."]