{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,9],[1,5,2,5],[48,0,48,9],[54,0,54,9],[26,0,26,9],[49,0,49,9],[50,0,50,9],[51,0,51,9],[46,0,46,9],[43,0,43,9],[57,0,57,9],[55,0,55,9],[56,0,56,9],[53,0,53,9],[52,0,52,9],[45,0,45,9],[9,0,9,9],[35,0,35,9],[42,0,42,9],[44,0,44,9],[41,0,41,9],[47,0,47,9],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[0,0,0,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                Додаток 1 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                      від 16.09.2010 р. № 413\nДоповнення до Реєстру"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 1. РЕЗ радіорелейних систем "]
[425,"Цифрова радіорелейна станція т.м. SAF типу CFIP-11-PhoeniX виробництва \"SAF Technika AS\" (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)",413,"2010-09-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі","10,7-11,7 ГГц","28M0G7W\n28M0D7W","Д14, С43\nGa=34,2 дБі\nGa=40,0 дБі\nРв=0,316 Вт"]
[426,"Цифрова радіорелейна станція т.м. SAF типу CFIP-13-PhoeniX виробництва \"SAF Technika AS\" (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)",413,"2010-09-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі","12,75-13,25 ГГц","28M0G7W\n28M0D7W","Д14, С44\nGa=30,4 дБі\nGa=36,0 дБі\nGa=41,8 дБі\nGa=45,7 дБі\nGa=47,1 дБі\nРв=0,316 Вт"]
[427,"Цифрова радіорелейна станція т.м. SAF типу CFIP-18-PhoeniX виробництва \"SAF Technika AS\" (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)",413,"2010-09-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі","17,7-19,7 ГГц ","28M0G7W\n28M0D7W","Д14, С46\nGa=34,1 дБі\nGa=38,9 дБі\nGa=45,0 дБі\nGa=48,5 дБі\nРв=0,08 Вт"]
[428,"Цифрова радіорелейна станція т.м. SAF типу CFIP-23-PhoeniX виробництва \"SAF Technika AS\" (Латвія)","РЕЗ радіорелейних систем (FXR)",413,"2010-09-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі","22-22,6 ГГц/\n23-23,6 ГГц","28M0G7W\n28M0D7W","Д14, С62\nGa=30,5 дБі\nGa=35,3 дБі\nGa=40,5 дБі\nGa=46,4 дБі\nGa=50,1 дБі\nРв=0,08 Вт"]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення, радіозв’язку розподільчого типу"]
[2573,"Обладнання радіодоступу моделі UGNZA-FA5A з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Alps Electric Co., Ltd.\" (Японія)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101\nРв=100 мВт"]
[2574,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. Broadcom моделі BCM943228HM4L виробництва \"Broadcom Corporation\" (США)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01, М22, С90\n---\nБ01, М22,  С64, С78, С79"]
[2575,"Обладнання радіодоступу т.м. Alpine моделі PF240028 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Alpine Electronics, Inc.\" (Японія) на підприємтсві \"Alpine Electronics Manufacturing Of Europe, Inc.\" (Угорщина) ","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101\nРв=4 мВт"]
[2576,"Автомобільний комплект т.м. Alpine серії Champ2 F25 моделі AL25** з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Alpine Electronics, Inc.\" (Японія) на підприємтсві \"Alpine Electronics Manufacturing Of Europe, Inc.\" (Угорщина) ","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101\nРв=4 мВт"]
[2577,"Автомобільний комплект т.м. Alpine серії Champ2 L3 моделі AL56** з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Alpine Electronics, Inc.\" (Японія) на підприємтсві \"Alpine Electronics Manufacturing Of Europe, Inc.\" (Угорщина) ","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101\nРв=4 мВт"]
[2578,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. Broadcom моделі BCM943227HM4L виробництва \"Broadcom Corporation\" (США)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01, М22, С90"]
[2579,"Автомобільний радіоприймач т.м. SHIVAKI моделі AXG-8000 з програвачем компакт-дисків та обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"INNO AUDIO & VIDEO (HK) LIMITED\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2580,"Автомобільний радіоприймач т.м. SHIVAKI моделі AX-8000 з програвачем компакт-дисків та обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"INNO AUDIO & VIDEO (HK) LIMITED\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2581,"Автомобільний радіоприймач т.м. SHIVAKI моделі AX-9001 з програвачем компакт-дисків та обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"INNO AUDIO & VIDEO (HK) LIMITED\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2582,"Автомобільний радіоприймач т.м. SHIVAKI моделі AX-4306 з програвачем компакт-дисків та обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"INNO AUDIO & VIDEO (HK) LIMITED\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2583,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. HP моделі HP V-M 802.11n Access Point (ProCurve M210 Access Point) виробництва \"Hewlett-Packard\" (США) на підприємствах \"Delta Networks Inc.\" (Тайвань); \"Delta Networks (Dongguan) Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01, М22, С90\n---\nБ01, М22,  С64, С78, С79"]
[2584,"Обладнання радіодоступу (Wireless LAN Adapter) т.м. SHARP моделі WN8522B виробництва \"Sharp Corporation\" (Японія) на підприємстві \"Arcadyan Technology Corporation\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01, М22, С90\n---\nБ01, М22,  С64, С78, С79"]
[2585,"Безпроводовий пристрій введення даних  (клавіатура моделі KG-0766 та маніпулятор типу миша моделі MG-0766) т.м. Acer з обладнанням радіодоступу виробництва \"Acer BSEC Incorporated\"  (Британські Віргінські Острови) на підприємстві  \"Compal Communications (Nan jing) Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01, С101, М04"]
[2586,"Безпроводовий пристрій введення даних  (клавіатура) т.м. Sony моделі VGP-WKB11xx з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sony Corporation\" (Японія) на підприємстві  \"Sony EMCS Corporation\" (Японія)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01, С101, М04"]
[2587,"Базова станція типу CAP 36320 системи мультисервісного радіодоступу \nвиробництва \"Motorola Inc.\" (США) на підприємтсві  \"Gemtek Electronics (Suzhou) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",413,"2010-09-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","3600-3700 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n7M00G7W\n10M0G7W","Д15, С97\nРв=0,316 Вт\nGa=16,5 дБі"]
[2588,"Абонентська станція моделі CSM 36320 системи мультисервісного радіодоступу виробництва \"Motorola Inc.\" (США) на підприємтсві  \"Gemtek Electronics (Suzhou) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ",413,"2010-09-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонетська станція","3600-3700 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n7M00G7W\n10M0G7W","Д15, С97\nРв=0,25 Вт\nGa=16 дБі"]
["Розділ 5. РЕЗ безпроводової телефонії та радіоподовжувачі телефонних ліній"]
[665,"Телефонний апарат для проводового зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгівельної марки Motorola серії D1 моделі D101 виробництва \"Shen Zhen Guo Wei Electronics Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Абонентські радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру","1880-1900 МГц    ","1M72F7W","Б01\nРв=10 мВт"]
[666,"Телефонний апарат для проводового зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгівельної марки Motorola серії D1 моделі D102 виробництва \"Shen Zhen Guo Wei Electronics Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Абонентські радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру","1880-1900 МГц    ","1M72F7W","Б01\nРв=10 мВт"]
[667,"Телефонний апарат для проводового зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгівельної марки Motorola серії D1 моделі D111 виробництва \"Shen Zhen Guo Wei Electronics Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Абонентські радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру","1880-1900 МГц    ","1M72F7W","Б01\nРв=10 мВт"]
[668,"Телефонний апарат для проводового зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгівельної марки Motorola серії D1 моделі D112 виробництва \"Shen Zhen Guo Wei Electronics Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Абонентські радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру","1880-1900 МГц    ","1M72F7W","Б01\nРв=10 мВт"]
[669,"Телефонний апарат для проводового зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгівельної марки Motorola серії D4 моделі D401 виробництва \"Shen Zhen Guo Wei Electronics Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Абонентські радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру","1880-1900 МГц    ","1M72F7W","Б01\nРв=10 мВт"]
[670,"Телефонний апарат для проводового зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгівельної марки Motorola серії D4 моделі D402 виробництва \"Shen Zhen Guo Wei Electronics Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Абонентські радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру","1880-1900 МГц    ","1M72F7W","Б01\nРв=10 мВт"]
[671,"Телефонний апарат для проводового зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгівельної марки Motorola серії D4 моделі D411 виробництва \"Shen Zhen Guo Wei Electronics Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Абонентські радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру","1880-1900 МГц    ","1M72F7W","Б01\nРв=10 мВт"]
[672,"Телефонний апарат для проводового зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгівельної марки Motorola серії D4 моделі D412 виробництва \"Shen Zhen Guo Wei Electronics Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Абонентські радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру","1880-1900 МГц    ","1M72F7W","Б01\nРв=10 мВт"]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв’язку"]
[2716,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку GSM900/GSM1800 типу RM-607 моделі \"Nokia C1-01\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія) на підприємстві \"Nokia Komarom Kft\" (Угорщина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами GPRS/EDGE, Bluetooth)","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D \n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]
[2717,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку GSM900/GSM1800 типу RM-643 моделі \"Nokia C1-02\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія) на підприємстві \"Nokia Komarom Kft\" (Угорщина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами GPRS/EDGE, Bluetooth)","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D \n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]
[2718,"Радіотермінал (шлюз) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі TELES VoipBOX виробництва \"TELES AG InformationsTechnologien\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01, M02"]
[2719," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Acer моделі E130 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва \"Acer BSEC Incorporated\" (Британські Віргінські Острови) на підприємстві \"Futaijing Precision Electronics (Beijing) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n413","23.10.2008\n16.09.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, HSDPA, Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE Std. 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01, M01\n\n\n\n\n\n\n---\n Б01, М04, С101, M14, С90"]
[]
["Примітки:"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до рішення НКРЗ від 06.09.2007 р.  № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564.\n"]
["Д14. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами))."]
["М01. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880-915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710-1785 МГц -до 1 Вт, IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA)  у смузі 1920-1980 МГц - до 0,25 Вт."]
["М02. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880-915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710-1785 МГц -до 1 Вт."]
["М04. Потужність випромінювання радіопередавача  (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.15.1 (Bluetooth) - до 0,0025 Вт."]
["М14. Потужність випромінювання радіопередавача (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.11b/g (WiFi) не повинна перевищувати 0,1 Вт."]
["М22. Сумарна еквіваленто ізотропна потужність випромінювання радіопередавачів в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11n у смугах радіочастот 2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5725-5850 МГц не повинна перевищувати 100 мВт."]
["С43. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій ITU-R F.387), Fо=11200 МГц: \n          1) з рознесенням центральних частот радіостволів 40 МГц (для ширини радіоканалу 14 МГц, 28 МГц, 40 МГц):\n                                                                                                                                     - нижня Fо-505+40*n,\n                                                                                                                                     -  верхня Fо-15+40*n, де n=1, 2...12;\n                                                                                                                                     - нижня Fо-525+40*n,\n                                                                                                                                     - верхня Fо+5+40*n,  де n=1, 2...12;\n          2) з рознесенням центральних частот радіостволів 10 МГц (для ширини радіоканалу 7 МГц, 10 МГц):\n                                                                                                                                    -  нижня Fо-505+10*n\n                                                                                                                                    -  верхня Fо+25+10*n, де n=1, 2...47;\n          3) з рознесенням центральних частот радіостволів 5 МГц (для ширини радіоканалу 3,5 МГц, 5 МГц):\n                                                                                                                                   -  нижня Fо-500+5*n\n                                                                                                                                   - верхня Fо+30+5*n, де n=1, 2...93."]
["С44. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-02 E (Bonn 1994)), Fо=12996 МГц: \n          1) з рознесенням несучих частот 28 МГц:  - нижня Fо-259+28*n,\n                                                                                         - верхня Fо+7+28*n, де n=1, 2...8;\n          2) з рознесенням несучих частот 14 МГц:  - нижня Fо-252+14*n,\n                                                                                         - верхня Fо+14+14*n, де n=1, 2...16;\n          3) з рознесенням несучих частот 7 МГц:   - нижня Fо-248,5+7*n,\n                                                                                        - верхня Fо+17,5+7*n, де n=1, 2...32;\n          4) з рознесенням несучих частот 3,5 МГц:   - нижня Fо-246,75+3,5*n,\n                                                                                          - верхня Fо+19,25+3,5*n, де n=1, 2...64."]
["С46. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-03 E (Bonn 1994), RECOMMENDATION  ITU-R  F.595-8 Annex 4, дуплексне рознесення 1010 МГц), Fо=18700 МГц: \n          1) з рознесенням центральних частот радіостволів 27,5 МГц:  - нижня Fо-1000+27,5*n,\n                                                                                                                         - верхня Fо+10+27,5*n, де n=1, 2...35;\n          2) з рознесенням центральних частот радіостволів 13,75 МГц:  - нижня Fо-1000+13,75*n,\n                                                                                                                           - верхня Fо+10+13,75*n, де n=1, 2...70;\n          3) з рознесенням центральних частот радіостволів 7,5 МГц:    - нижня Fо+997,5+7,5*n, \n                                                                                                                        - верхня Fо+12,5+7,5*n, де n=1,2...131;\n          4) з рознесенням центральних частот радіостволів 5 МГц (для ширини смуги випромінювання 3,5 МГц, 5 МГц): \n                                                                                                                        - нижня Fо+1002,5+5*n, \n                                                                                                                        - верхня Fо+7,5+5*n, де n=1,2...198;\n          5) з рознесенням центральних частот радіостволів 55 МГц:  - нижня Fо-1000+55*n,\n                                                                                                                      - верхня Fо+10+55*n, де n=1, 2...17."]
["С64. Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5150-5350 МГц: \n          1) рознесенням центральних радіочастот 5 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=31...49, 51…69;\n          2) рознесенням центральних радіочастот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68;\n          3) рознесенням центральних радіочастот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64;\n          4)  для ширини смуги випромінювання 40 МГц (IEEE Std. 802.11n-2009): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=38, 46, 56, 64."]
["С78. Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5470-5725 МГц:\n           1) рознесенням центральних радіочастот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;\n           2)  рознесенням центральних радіочастот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 15 МГц, 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;\n           3) для ширини смуги випромінювання 40 МГц (IEEE Std. 802.11n-2009): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=98, 106, 114, 122, 130."]
["С79. Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5725-5850 МГц:\n          1) рознесенням центральних радіочастот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;\n          2)  рознесенням центральних радіочастот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168;\n          3)  для ширини смуги випромінювання 40 МГц (IEEE Std. 802.11n-2009): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=156, 162."]
["С90. Формула утворення сітки частот (для ширини радіоканалу 5 МГц, 10 МГц, 20 МГц, 22 МГц): 2412 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2…12. "]
["С101. Формула для отримання номіналів центральних частот в смузі радіочастот 2400-2483,5 МГц :  F (МГц)=2402 + n, де n = 0...78"]
["Скорочення, які застосовуються у примітках:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\n\n"]