{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток1","Додаток2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":11,"rows_kept":106,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[89,0,89,9],[86,0,86,9],[105,0,105,9],[95,0,95,9],[96,0,96,9],[98,0,98,9],[103,0,103,9],[104,0,104,9],[100,0,100,9],[99,0,99,9],[94,0,94,9],[97,0,97,9],[90,0,90,9],[102,0,102,9],[101,0,101,9],[92,0,92,9],[93,0,93,9],[91,0,91,9],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[4,0,4,9],[81,0,81,9],[30,0,30,9],[0,0,0,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,5,2,5],[27,0,27,9],[88,0,88,9],[79,0,79,9],[80,0,80,9],[66,0,66,9],[78,0,78,9],[84,0,84,9],[87,0,87,9],[82,0,82,9],[85,0,85,9],[83,0,83,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                Додаток 1 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                      від 09.12.2010 р. № 559\nДоповнення до Реєстру"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення, радіозв’язку розподільчого типу"]
[2753,"Обладнання радіодоступу (радіомодуль з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделі QBT410UB  виробництва \"Qcom Technology Inc.\" (Тайвань)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2754,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) моделі EM308 виробництва \"QUANTA COMPUTER Inc.\" (Тайвань)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90"]
[2755,"Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 100BNHMW виробництва \"Intel Corporation\" (Франція) на підприємствах \"Compal (Arcadyan) Kunshan\" (Китай); \"Gemtek Electronic (Kunshan) Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90"]
[2756,"Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 62205ANHMW виробництва \"Intel Corporation\" (Франція) на підприємствах \"Compal (Arcadyan) Kunshan\" (Китай); \"Gemtek Electronic (Kunshan) Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)\nРЕЗ радіозв`язку рухомої служби (MO) ","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g/n)","Для передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90\n---\nБ01, М22, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2757,"Обладнання радіодоступу (адаптер, у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделі 130BNHMW виробництва \"Intel Corporation\" (Франція) на підприємствах \"Compal (Arcadyan) Kunshan\" (Китай); \"Gemtek Electronic (Kunshan) Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n, IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE Std. 802.11b/g/n та IEEE Std. 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, М22, С90, М04, С101"]
[2758,"Обладнання радіодоступу (адаптер, у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделі 11230BNHMW виробництва \"Intel Corporation\" (Франція) на підприємствах \"Compal (Arcadyan) Kunshan\" (Китай); \"Gemtek Electronic (Kunshan) Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n, IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE Std. 802.11b/g/n та IEEE Std. 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, М22, С90, М04, С101"]
[2759,"Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 62230ANHMW виробництва \"Intel Corporation\" (Франція) на підприємствах \"Compal (Arcadyan) Kunshan\" (Китай); \"Gemtek Electronic (Kunshan) Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)\nРЕЗ радіозв`язку рухомої служби (MO) ","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g/n, IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90, М04, С101\n\n\n\n---\nБ01, М22, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2760,"Обладнання радіодоступу (модем ADSL/ADSL2+) т.м. AirTies моделі Air 5452 виробництва \"Airties Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic. A.S.\" (Туреччина) на підприємстві \"Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв`язку рухомої служби (MO) ","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90\n---\nБ01, М22, С91"]
[2761,"Обладнання радіодоступу (модем ADSL/ADSL2+) т.м. AirTies моделі Air 5340 b/g/n виробництва \"Airties Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic. A.S.\" (Туреччина) на підприємстві \"Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90"]
[2762,"Обладнання радіодоступу (модем ADSL/ADSL2+) т.м. AirTies моделі Air 5440 b/g/n виробництва \"Airties Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic. A.S.\" (Туреччина) на підприємстві \"Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90"]
[2763,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. AzureWave моделі AW-NB047H виробництва \"AzureWave Technologies, Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"AzureWave Technologies (Shanghai) Inc.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n, IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE Std. 802.11b/g/n та IEEE Std. 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, М22, С90, М04, С101"]
[2764,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. Ralink моделі RT5392 виробництва \"Ralink Technology Corp.\" (Тайвань)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90"]
[2765,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. Summit моделі SDC-PE15N виробництва \"Summit Data Communications Inc.\" (США)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)\nРЕЗ радіозв`язку рухомої служби (MO) ","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01, М14, С90\n---\nБ01, М21, С91,\n С78, М06, С79, М07"]
[2766,"Маршрутизатор т.м. Cisco Systems моделі CISCO881W-GE-E-K9 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Cisco Systems, Inc.\"(Тайвань) на підприємстві \"Foxconn CZ s.r.o.\" (Чеська Республіка)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90"]
[2767,"Автомобільний радіоприймач т.м. Clarion моделі PF-3388A-A з програвачем DVD-дисків та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Clarion Co., Lld.\" (Японія) на підприємстві \"DongGuan Clarion Orient Electronics Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі голосу та даних з використанням інтерфейсу Bluetooth (у складі автомобільного радіоприймача)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01, С101, М04"]
[2768,"Радіомікрофонний передавач типу INSPIRO виробництва \"PHONAK AG\" (Швейцарія)","Інші типи РЕЗ - радіомікрофон (ZZ)","532\n559","25.11.2010\n09.12.2010","Радіомікрофони","Для передачі звукових сигналів на коротку відстань (реабілітація людей з вадами слуху)","174-176 МГц\n214-216 МГц","25K0F3E\n50K0F3E","РІ 41.3-1"]
[2769,"Радіомікрофонний приймач типу MyLink+ виробництва \"PHONAK AG\" (Швейцарія)","Інші типи РЕЗ - радіомікрофон (ZZ)","532\n559","25.11.2010\n09.12.2010","Радіомікрофони","Для прийому звукових сигналів  (реабілітація людей з вадами слуху)","174-176 МГц\n214-216 МГц","25K0F3E\n50K0F3E","РІ 41.3-1"]
[2770,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша у комплекті з USB-адаптером) т.м. ASUS моделі WT400 виробництва \"ASUSTek COMPUTER Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Darfon Electronics (Suzhou) Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","532\n559","25.11.2010\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","РІ 24.4-5"]
[2771,"Абонентський термінал моделі MX9 з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу моделі LXE 4830) виробництва \"LXE Inc.\" (США)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g)","Для доступу до мережі передачі даних за стандартом IEEE 802.11b/g/n (передача зчитаних штрих-кодів)","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01, C90\nМ14"]
[2772,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша у комплекті з USB-адаптером) т.м. ASUS моделі WX-Lamborghini виробництва \"ASUSTek COMPUTER Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Darfon Electronics (Suzhou) Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","532\n559","25.11.2010\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","РІ 24.4-5"]
[2773,"Обладнання радіодоступу до послуг цифрового телебачення IPTV т.м. AirTies моделі Air 7124 виробництва \"Airties Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic. A.S.\" (Туреччина) на підприємстві \"Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nРЕЗ радіозв`язку рухомої служби (MO) ","\n1174\n559\n","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g/n)","Для організації радіодоступу до послуг цифрового телебачення IPTV у мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01, М22, С90\n---\nБ01, М22, С91"]
[2774,"Обладнання радіодоступу (радіомодуль) моделі BCM4325 виробництва \"Broadcom Corporation\" (США) на підприємстві \"HONG FU JIN Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)\nРЕЗ радіозв`язку рухомої служби (MO) ","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11a/b/g)","Для доступу до мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01, М04, С90, M21\n\n\n---\nБ01, Д08, С64,  М06, С78, М07, С79, М21"]
["Розділ 3. РЕЗ охоронних систем, систем сигналізації, телеметрії та радіоуправління"]
[882,"Пристрій для діагностіки автомобілів (Vehicle Interface) т.м. TATA Consultancy Services моделі V12 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Tata Consultancy Services Limited.\" (Індія)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Для передачі даних з використанням інтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n1M00G1D","Б01, С101, М04"]
[883,"Радіопульт дистанційного керування типу Bntly виробництва \"Marquardt GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Телеметрія та радіодистанційне керування\nІндуктивні радіозастосування","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,92 МГц\n\n---\n122,8-126,7 кГц","44K0F1D\n\n---\n4K50A1D\n(приймання)","Б01\nРв=10 мВт"]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв’язку"]
[2813,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі MC180 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n","Б01, M02, М04, С101"]
[2814,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі Q115 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n","Б01, M02, М04, С101"]
[2815,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі Q410 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n","Б01, M02, М04, С101"]
[2816,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі E181 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, Bluetooth, модулем радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01, M02, М04, С101, М14, С90"]
[2817,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі Q420 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, Bluetooth, модулем радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01, M02, М04, С101, М14, С90"]
[2818,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-713 моделі Nokia X1-01 виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900     Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01, М02"]
[2819,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-692 моделі Nokia C2-02 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія) на підприємстві \"Nokia Komarom Kft\" (Угорщина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]
[2820,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-702 моделі Nokia C2-03 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія) на підприємстві \"Nokia Komarom Kft\" (Угорщина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]
[2821,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) типу RM-721 моделі Nokia C2-01 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами GPRS/EDGE, HSDPA/HSUPA, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M01, М04, С101"]
[2822,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) типу RM-609 моделі Nokia E6-00 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами GPRS/EDGE, Bluetooth, HSDPA, модулем радіодоступу стандарту IEEE Std. 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01, M01, М04, С101, М22, С90"]
[2823,"Радіотермінал (USB-адаптер) стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі V-ME200 виробництва \"Olive Telecom (CEE) Limited\" (Маврикій) на підприємстві \"Haier Electrical Appliances Corp., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO)","453,35-457,1 МГц /\n463,35-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","РІ 17-1"]
[2824,"Радіотермінал (USB-адаптер) стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі AIRPLUS MCD-800 виробництва \"U-Mobile Co., Ltd.\" (Корея) ","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO)","453,35-457,1 МГц /\n463,35-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","РІ 17-1"]
[2825,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку CDMA-450/цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA моделі ION-M4 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (M)",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450\n---\nЦифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі стільникового зв’язку IMT-MC-450 (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу та/або для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA , як повторювач сигналу","460,85-469,6 МГц/\n450,85-459,6 МГц \n---\n423-430 МГц /\n413-420 МГц","1М25G1W\n1М25D1W\n---\n18K0G7W","Д15, С98 \nРв=10 Вт\n---\nД14, С20, К01 \nРв=10 Вт "]
[2826,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-900/IMT-2000 (UMTS) моделі MR2118/918 - PSU 60W виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\n\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900/IMT-2000 (UMTS), в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE та HSPA, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д15\nРв=63 мВт"]
[2827,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-1800 моделі MR1818L - PSU 30W виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д15\nРв=63 мВт"]
[2828,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-1800 моделі MR1818U - PSU 30W виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE, як повторювач сигналу","1825-1880 МГц /\n1730-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д15\nРв=63 мВт"]
[2829,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-900 моделі MR918/918 - PSU 60W виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д15, О01\nРв=63 мВт"]
[2830,"Повторювач системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900 моделі MR918E - PSU 30W виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д15, О01\nРв=63 мВт"]
[2831,"Повторювач системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900 моделі MR918E/918E - PSU 60W виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д15, О01\nРв=63 мВт"]
[2832,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS) моделі ION-M9/18/21 LS виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS), в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE та HSDPA/HSUPA, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n\n\n---\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д15, О01\nРв=4 Вт\nРв=8 Вт\n\n\n\n\n---\nД15\nРв=10 Вт"]
[2833,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS) моделі ION-M9/18/21 Lt виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS), в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE та HSDPA/HSUPA, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n\n\n---\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д15, О01\nРв=2 Вт\nРв=4 Вт\n\n\n\n\n---\nД15\nРв=5 Вт"]
[2834,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS) моделі ION-M9/18P/21P виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS), в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE та HSDPA/HSUPA, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n\n\n---\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д15, О01\nРв=10 Вт\nРв=20 Вт\n\n\n\n\n---\nД15\nРв=20 Вт"]
[2835,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS) моделі TFAM91/18/21-14 ION-B RU виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS), в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі GPRS/EDGE та HSDPA/HSUPA, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n\n\n---\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д15, О01\nРв=0,2 Вт\nРв=0,25 Вт\n\n\n\n\n---\nД15\nРв=0,316 Вт"]
[2836,"Повторювач системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS) типу Node A2 (A4) з радіочастотною карткою моделі DCM AF 2125 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS), в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі  HSPA, як повторювач сигналу","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д15\nРв=0,63 Вт"]
[2837,"Повторювач системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS) типу Node A2 (A4) з радіочастотною карткою моделі DCM AF 2135 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ",559,"2010-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS), в тому числі з підтримкою високошвидкісних режимів передачі  HSPA, як повторювач сигналу","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д15\nРв=3,16 Вт"]
[2838,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) т.м. Samsung моделі GT-B7722i з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві  \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co, Ltd\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, HSDPA, модулями радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g) та Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01, M01, М04, С101, М21, С90"]
[2839,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) т.м. Samsung моделі GT-S5260 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві  \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co, Ltd\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, модулями радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g/n) та Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01, M01, М04, С101, М21, С90"]
[2840,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. BLESS моделі GD532 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen DJH Technology Development Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS Class 10, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KF7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]
[2841,"Радіотермінал системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) моделі Sierra Wireless MC8790V виробництва \"Communication Technology Sweden AB, Ltd.\" (Швейія) на підприємствах (на замовлення) \"Sierra Wireless\" (Канада)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання  (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS/EDGE Class 12 та HSDPA)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01, M01"]
[2842,"Радіотелефон системи стільникового радіозв’язоку E-GSM/GSM-900/1800/CDMA т.м. DUO моделі GC222 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Wellpower Group Limited\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nРЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n532\n559","23.10.2008\n25.11.2010\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку GSM900/1800/CDMA (з радіоінтерфейсом передачі Bluetooth)","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02 \n\n\n\n---\nРІ 19-1\n\n---\n Б01, М04, С101"]
[2843,"Радіотелефон системи стільникового радіозв’язоку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Magic моделі S800 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"KDI Communication Co. Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KF7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]
[2844,"Радіотелефон системи стільникового радіозв’язоку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Magic моделі M900 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"KDI Communication Co. Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","1174\n559","23.10.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KF7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]
[2845,"Радіотелефон системи стільникового радіозв’язоку CDMA моделі OT-208C виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\" (Франція) на підприємстві \"TCL Mobile Communication Co. Ltd\" (Китай)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)","532\n559","25.11.2010\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі cdma 1x)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","РІ 19-1"]
[2846,"Радіотермінал системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) моделі 3G9WB з обладнанням радіодоступу (Home Network Router) виробництва \"NETCOMM Limitted\" (Австралія) на підприємстві  \"T-elek International Co, Ltd\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","532\n559","25.11.2010\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE Class 12, HSDPA, модулем радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01, M01, М21, С90"]
[2847,"Радіотелефон стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) типу iPhone 3GS моделі A1303 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Apple Inc.\" (США) на підприємствах  \"Ащчсщтт\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","532\n559","25.11.2010\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, HSDPA/HSUPA, модулями радіодоступу WLAN (IEEE Std. 802.11b/g) та Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01, M01, М04, С101, М21, С90"]
["Розділ 7. РЕЗ безпосереднього та транкінгового радіозв’язку"]
[904,"Кишеньковий персональний комп’ютер типу MTC100 TETRA PDA Enh з радіомодулем цифрового транкінгового радіозв’язоку TETRA та обладнанням радіодоступу  (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва \"Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technology Sdn. Bhd.\" (Малайзія)","РЕЗ сухопутної рухомої служби (TMSC)\n\n---\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",559,"2010-12-09","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g, IEEE Std. 802.15.1)","Для використання у мережах цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA, передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE Std. 802.11b/g та IEEE Std. 802.15.1 (з GPS-приймачем для визначення місця розташування)","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","18K0G7W\n\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW","Д14, К01, С20, Д05 \nРв=1 Вт\n---\nБ01, М14, С90, М04, С101"]
[905,"Радіостанція (радіомодем) моделі TOM100 TETRA Modem цифрового транкінгового радіозв’язоку TETRA виробництва \"Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technology Sdn. Bhd.\" (Малайзія)","РЕЗ сухопутної рухомої служби (TMSC)",559,"2010-12-09","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для використання у мережах цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18K0G7W","Д14, К01, С20, Д05 \nРв=1 Вт"]
[906,"Радіостанція возима моделі MTM5400 цифрового транкінгового радіозв’язоку TETRA з GPS-приймачем виробництва \"Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technology Sdn. Bhd.\" (Малайзія)","РЕЗ сухопутної рухомої служби (TMSC)",559,"2010-12-09","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для використання у мережах цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA (з GPS-приймачем для визначення місця розташування)","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18K0G7W","Д14, К01, С20, Д05 \nРв=10 Вт"]
[907,"Радіостанція носима моделі NX 200SE виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)",559,"2010-12-09","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E\n16K0F3E","Д14, Д05, Р14, С19 \nРв=5 Вт"]
[908,"Радіостанція носима моделі ТК-2000М виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)",559,"2010-12-09","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д14, Д05, Р14, С19 \nРв=5 Вт"]
[909,"Радіостанція носима моделі ТК-3000М2 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)",559,"2010-12-09","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","С20, Р14, Д14, Д05\nРв=5 Вт"]
[910,"Радіостанція носима моделі TK-3000M виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)",559,"2010-12-09","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок ","Прийом та передача голосових повідомлень","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д18, Д05\nРв=2 Вт"]
[911,"Радіостанція носима цифрового транкінгового радіозв’язоку TETRA моделі MTP810 Ex з GPS-приймачем виробництва \"Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technology Sdn. Bhd.\" (Малайзія)","РЕЗ сухопутної рухомої служби (TMSC)",559,"2010-12-09","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для використання у мережах цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA (з GPS-приймачем для визначення місця розташування)","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18K0G7W","Д14, К01, С20, Д05 \nРв=1,8 Вт"]
[912,"Радіостанція носима цифрового транкінгового радіозв’язоку TETRA моделі MTP850 Ex з GPS-приймачем виробництва \"Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technology Sdn. Bhd.\" (Малайзія)","РЕЗ сухопутної рухомої служби (TMSC)",559,"2010-12-09","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для використання у мережах цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA (з GPS-приймачем для визначення місця розташування)","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18K0G7W","Д14, К01, С20, Д05 \nРв=1,8 Вт"]
[913,"Радіостанція носима цифрового транкінгового радіозв’язоку TETRA моделі MTP850 S з GPS-приймачем виробництва \"Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technology Sdn. Bhd.\" (Малайзія)","РЕЗ сухопутної рухомої служби (TMSC)",559,"2010-12-09","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для використання у мережах цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA (з GPS-приймачем для визначення місця розташування)","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18K0G7W","Д14, К01, С20, Д05 \nРв=1,8 Вт"]
[]
["Примітки:"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до рішення НКРЗ від 06.09.2007 р.  № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564.\n"]
["Д05. Рівень побічних випромінювань не повинен перевищувати:    *  -36 дБм у смузі частот 9 кГц - 1 ГГц;\n                                                                                                                      *  -30 дБм у смузі радіочастот 1-12,5 ГГц."]
["Д14. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами))."]
["Д15. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами))."]
["Д18. Експлуатація РЕЗ здійснюється технологічними  користувачами на підставі дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу. "]
["М01. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880-915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710-1785 МГц -до 1 Вт, IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA)  у смузі 1920-1980 МГц - до 0,25 Вт."]
["М02. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880-915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710-1785 МГц -до 1 Вт."]
["М04. Максимальна дозволена вихідна потужність радіопередавача  (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.15.1 (Bluetooth) - до 2,5 мВт (для класу потужності 1 - до 100 мВт)."]
["М06. Максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність у смузі радіочастот 5470-5725 МГц при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40 МГц - до 1 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 500 мВт;\n                         3) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 250 мВт."]
["М07. Максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність (ЕІВП) у смузі радіочастот 5725-5850 МГц при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання, динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40МГц - до 4 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 15 МГц - до 3 Вт;\n                         3) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 2 Вт;\n                         4) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 1 Вт."]
["М14. Потужність випромінювання радіопередавача (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.11b/g (WiFi) не повинна перевищувати 0,1 Вт."]
["М21. Максимальна потужність випромінювання радіопередавача у смуах радіочастот 5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5725-5850 МГц в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.11a (WiFi) для застосування всередині будівель не повинна перевищувати 200 мВт."]
["М22. Сумарна еквіваленто ізотропна потужність випромінювання радіопередавачів в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11n у смугах радіочастот 2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5725-5850 МГц не повинна перевищувати 100 мВт."]
["С19. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються згідно з додатком 2 Плану використання радіочастотного ресурсу України."]
["С20. Смуги радіочастот  413-420 МГц та 423-430 МГц є парними, дуплексне рознесення 10 МГц."]
["С78. Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5470-5725 МГц:\n           1) рознесенням центральних радіочастот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;\n           2)  рознесенням центральних радіочастот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 15 МГц, 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;\n           3) для ширини смуги випромінювання 40 МГц (IEEE Std. 802.11n-2009): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=98, 106, 114, 122, 130."]
["С79. Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5725-5850 МГц:\n          1) рознесенням центральних радіочастот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;\n          2)  рознесенням центральних радіочастот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168;\n          3)  для ширини смуги випромінювання 40 МГц (IEEE Std. 802.11n-2009): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=156, 162."]
["С90. Формула утворення сітки частот (для ширини радіоканалу 5 МГц, 10 МГц, 20 МГц, 22 МГц): 2412 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2…12. "]
["С91. Формула  для отримання номіналів центральних частот для смуги 5150-5350 МГц:  5000 МГц+N*5 МГц, де N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64. "]
["С101. Формула для отримання номіналів центральних частот в смузі радіочастот 2400-2483,5 МГц :  F (МГц)=2402 + n, де n = 0...78"]
["С98. Центральні частоти (номінали радіочастот) згідно з додатком 2 рішення НКРЗ від 17.11.2006 № 450 \"Про розгляд частотного плану розвитку радіотехнології „Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA 450”."]
["K01. У системах цифрового транкінгового зв’язку стандарту ТЕТRА застосовується 8-позиційна модуляція π/4-DQPSK з квадратурним косинусним модуляційним фільтром,  коефіцієнтом вибірковості формуючого фільтра α = 0,35, та швидкістю модулюючого потоку R = 36 кбіт/с (стандарт ETSI EN 300 392-2). В залежності від характеристики формуючого фільтра, що визначається виробником обладнання, необхідна ширина смуги частот може приймати різне значення (18-19,6 кГц). Ширина смуги випромінювання на рівні - 3 дБ - 18 к Гц, на -30 дБ - 25 кГц."]
["РІ 17-1. Загальні умови використання РЕЗ визначені у додатку 5 рішення НКРЗ від 25.11.2010 №532 \"Про визначення можливості застосування деяких типів радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв на території України\"."]
["РІ 19-1. Загальні умови використання РЕЗ визначені у додатку 6 рішення НКРЗ від 25.11.2010 №532 \"Про визначення можливості застосування деяких типів радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв на території України\"."]
["РІ 24.4-5. Загальні умови використання РЕЗ визначені у додатку 2 рішення НКРЗ від 25.11.2010 №532 \"Про визначення можливості застосування деяких типів радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв на території України\"."]
["РІ 41.3-1. Загальні умови використання РЕЗ визначені у додатку 1 рішення НКРЗ від 25.11.2010 №532 \"Про визначення можливості застосування деяких типів радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв на території України\"."]
["Скорочення, які застосовуються у примітках:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\n"]

{"sheet":"Додаток2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[4,0,4,9],[6,0,6,9],[1,10,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                Додаток 2 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                      від 09.12.2010 р. № 559\nЗміни у Реєстрі"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення, радіозв’язку розподільчого типу"]
[2716,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. AzureWave моделі AW-NB037H виробництва \"Azure Wave Technologies, Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Azure Wave Technologies (Shanghai) Inc.\" (Китай)","Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n559\n","23.10.2008\n18.11.2010\n09.12.2010","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.11b/g/n,  IEEE Std. 802.15.1)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та IEEE Std. 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01, М22, С90, М04, С101"]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв’язку"]
[1277,"Повторювач системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900 типу Note G 935\n(Note G 935 EU) виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ","522\n1044\n559","28.12.2006\n10.06.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900     ","застосувається в системах стільникового зв’язку GSM900 для збільшення зони покриття базової станції","880-915 МГц /\n925-960 МГц    ","200KF7W       ","Рв=3,16 Вт"]
[1279,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM1800 типу Note G 1835 (Note G 1835 EU) виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ","522\n1044\n559","28.12.2006\n10.06.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800     ","застосувається в системах стільникового зв’язку DCS1800 для збільшення зони покриття базової станції","1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц   ","200KF7W       ","Рв=3,16 Вт"]
[2084,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/IMT-2000(UMTS/WCDMA)\nтипу TFAM 91/21-14 ION-B RU виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина); Fab: Andrew Wireless Systems S.r.l. (Італія)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ","1195\n1337\n559","13.11.2008\n05.02.2009\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Застосовується в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), як повторювач сигналу, в тому числі з підтримкою радіоінтерфейсів HSDPA, HSUPA","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","\nО01, Д15\n---\nД15"]
[2111,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-1800 типу Node A2 (A4) з радіочастотними картками DCM AF1823 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ","1282\n559","25.12.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800     ","Для застосування в системах стільникового зв’язку DCS1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц ","200KF7W\n200KG7W      ","Д15\nРв=20 Вт"]
[2112,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-1800 типу Node A2 (A4) з радіочастотними картками DCM AF1835 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ","1282\n559","25.12.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800     ","Для застосування в системах стільникового зв’язку DCS1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц ","200KF7W\n200KG7W      ","Д15\nРв=20 Вт"]
[2113,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-900 типу Node A2 (A4) з радіочастотними картками DCM AF923 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ","1282\n559","25.12.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800     ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц","200KF7W\n200KG7W      ","Д15, Х3\nРв=20 Вт"]
[2114,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-900 типу Node A2 (A4) з радіочастотними картками DCM AF936 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби (М) ","1282\n559","25.12.2008\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800     ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц","200KF7W\n200KG7W      ","Д15, Х3\nРв=20 Вт"]
[2617,"Радіотермінал (USB-адаптер) стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі MV211 виробництва \"Axesstel Inc.\" (США) на підприємстві \"Eastern Communications Co., Ltd.\" (Китай)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO) ","242\n559","03.06.2010\n09.12.2010","Цифровий стільниковий зв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO)","453,35-457,1 МГц / 463,35-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01, С98 \nРв=0,125 Вт "]
[2786,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. LG моделі GS101 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (МO)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","\n1174\n521\n559\n","23.10.2008\n18.11.2010\n09.12.2010","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01, M02, М04, С101"]