{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":12,"rows_kept":113,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[92,0,92,11],[100,0,100,11],[90,0,90,11],[84,0,84,9],[89,0,89,11],[110,0,110,11],[107,0,107,11],[106,0,106,11],[109,0,109,11],[108,0,108,11],[103,0,103,11],[104,0,104,11],[105,0,105,11],[91,0,91,11],[88,0,88,11],[86,0,86,11],[34,0,34,11],[87,0,87,11],[44,0,44,11],[51,0,51,11],[0,0,0,11],[85,0,85,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,11,2,11],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[4,0,4,11],[1,6,2,6],[1,9,2,9],[1,8,2,8],[48,0,48,11],[17,0,17,11],[1,1,2,1],[28,0,28,11],[112,0,112,11],[94,0,94,11],[95,0,95,11],[96,0,96,11],[97,0,97,11],[111,0,111,11],[98,0,98,11],[93,0,93,11],[99,0,99,11],[101,0,101,11],[102,0,102,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                 від 27.04.2012 № 215 \nДоповнення до Реєстру"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3074,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі OT-282 (One Touch 282) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.030.0045185-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3075,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі OT-292 (One Touch 292) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.030.0045186-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3076,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі OT-310 (One Touch 310) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.030.0045187-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3077,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі OT-318D (One Touch 318D) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.030.0045190-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3078,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі OT-720 (One Touch 720) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.030.0045188-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3079,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі OT-810D (One Touch 810D) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.030.0045189-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3080,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделі OT-995 (One Touch 995) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0045191-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3081,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки НТС моделі HTC one S Z520e (PJ40100) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай\n",1,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0040768-12 дійсний до 23.05.2013\nUA1.025.0040767-12 дійсний до 23.05.2013"]
[3082,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі DS123 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія\n\n",1,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0047591-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3083,"Радіотермінал систем стільникового зв’язку cdma2000 1x та cdma2000 EV-DO торгівельної марки BLESS моделі UC165 виробництва „Shenzhen DJH Technology Development Co., Ltd”, Китай",1,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1","UA1.155.0065959-10 дійсний до 12.07.2011"]
[3084,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Magic моделей W700 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Magic Mobile LTD\", Китай\n",1,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.155.0048071-12 дійсний до 01.04.2013"]
[3085,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Magic моделей W660 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Magic Mobile LTD\", Китай\n",1,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.155.0048071-12 дійсний до 01.04.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[718,"Радіостанція носима торговельного найменування P165 типу PB302F, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,215,"2012-04-27","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,05 МГц  163,2-168,5 МГц","11К0F3E","Д02","UA1.025.0040764-12 дійсний до 29.06.2014"]
[719,"Радіостанція носима торговельного найменування P185 типу PB302H, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,215,"2012-04-27","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","150,05-156,7625 МГц 56,8375-162,05 МГц   163,2-168,5 МГц","11К0F3E","Д02","UA1.025.0040764-12 дійсний до 29.06.2014"]
[720,"Радіостанція носима торговельного найменування P145 типу PB302C, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,215,"2012-04-27","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,05 МГц  163,2-168,5 МГц","11К0F3E","Д02","UA1.025.0040764-12 дійсний до 29.06.2014"]
[721,"Радіостанція носима торговельного найменування P165 типу PB502FA, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,215,"2012-04-27","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","413-420/423-430 МГц    440-442,125 МГц     442,525-447 МГц","11К0F3E","Д02","UA1.025.0040765-12 дійсний до 29.06.2014"]
[722,"Радіостанція носима торговельного найменування P185 типу PB502HA, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,215,"2012-04-27","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","413-420/423-430 МГц    440-442,125 МГц     442,525-447 МГц","11К0F3E","Д02","UA1.025.0040765-12 дійсний до 29.06.2014"]
[723,"Радіостанція носима торговельного найменування P145 типу PB502CA, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,215,"2012-04-27","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","413-420/423-430 МГц    440-442,125 МГц     442,525-447 МГц","11К0F3E","Д02","UA1.025.0040765-12 дійсний до 29.06.2014"]
[724,"Радіостанція носима торговельного найменування P165 типу PB502FB, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,215,"2012-04-27","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","440-442,125 МГц     442,525-447,725 МГц 448,15-450 МГц             450-450,6/460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02","UA1.025.0040766-12 дійсний до 29.06.2014"]
[725,"Радіостанція носима торговельного найменування P185 типу PB502HB, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,215,"2012-04-27","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","440-442,125 МГц     442,525-447,725 МГц 448,15-450 МГц             450-450,6/460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02","UA1.025.0040766-12 дійсний до 29.06.2014"]
[726,"Радіостанція носима торговельного найменування P145 типу PB502CB, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,215,"2012-04-27","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","440-442,125 МГц     442,525-447,725 МГц 448,15-450 МГц             450-450,6/460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02","UA1.025.0040766-12 дійсний до 29.06.2014"]
[727,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування MTR3000 типу FOR306 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,215,"2012-04-27","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02","UA1.025.0049086-12 дійсний до 29.03.2015"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[707,"Станція базовова цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) типу CordlessSender моделі BS 2/2 виробництва \"Siemens Enterprise Communications GmbH&Co. KG\", Німеччина",8,215,"2012-04-27","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.030.0046169-12 дійсний до 27.03.2013"]
[708,"Трубка бездротова цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) типу CordlessSender моделі Gigaset S810H виробництва \"Siemens Enterprise Communications GmbH&Co. KG\", Німеччина",8,215,"2012-04-27","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-2","UA1.030.0046169-12 дійсний до 27.03.2013"]
[709,"Апарати телефонні  для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Panasonic моделей KX-TG8561UA*, KX-TG8551UA* та додаткова безпроводова трубка моделі KX-TG855RU (де * - літера або цифра в залежності від кольору корпусу виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd\", Японія",8,215,"2012-04-27","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0041990-12 дійсний до 19.03.2015"]
[710,"Трубка бездротова цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Panasonic моделі KX-TGA671RU* (де * - літера або цифра в залежності від кольору корпусу, виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd\", Японія",8,215,"2012-04-27","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0047737-12 дійсний до 29.03.2015"]
[711,"Трубка бездротова цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Panasonic моделі KX-TGA815RU* (де * - літера або цифра в залежності від кольору корпусу, виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd\", Японія",8,215,"2012-04-27","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0047731-12 дійсний до 29.03.2015"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1561,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації т.м. Aruba моделі AP-93H виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США",9,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.030.0045031-12 дійсний до 26.03.2013"]
[1562,"Радіотермінал абонентський (IEEE 802.16) моделі BM632w з точкою доступу IEEE802.11b/g/n виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",9,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n----\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n та для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі за стандартом IEEE 802.16e-2005","2400-2483,5 МГц\n---\n3400-3600 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n7M00G7W\n7M00D7W\n10M0D7W\n10M0G7W","Б01\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\n---\nБ01, С07                                   Рв1,2 ≤ 100 мВт                            Ga1,2 ≤  7 дБі     ","UA1.030.0044806-12 дійсний до 19.09.2013"]
[1563,"Обладнання радіодоступу - точки доступу торговельної марки HP моделей HP MSM335 Access Point, E-MSM335 Access Point, ProCurve MSM335 Access Point виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3","UA1.030.0045136-12 дійсний до 26.03.2013\nUA1.030.0045193-12 дійсний до 15.09.2013\nUA1.030.0045881-12 дійсний до 15.09.2013"]
[1564,"Обладнання радіодоступу - точки доступу торговельної марки HP моделей HP MSM422 Access Point, E-MSM422 Access Point, ProCurve MSM422 Access Point, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.030.0045135-12 дійсний до 26.03.2013\nUA1.030.0045194-12 дійсний до 15.09.2013\nUA1.030.0045883-12 дійсний до 15.09.2013"]
[1565,"Обладнання радіодоступу - точки доступу торговельної марки HP моделей HP MSM410 Access Point, E-MSM410 Access Point, ProCurve MSM410 Access Point, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.030.0045134-12 дійсний до 26.03.2013\nUA1.030.0045192-12 дійсний до 15.09.2013"]
[1566,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) торговельної марки Ubiquiti моделі Rocket M5 виробництва \"Ubiquiti Networks Inc.\", США",9,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 893, \nДСТУ 7115:2009)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів","5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1W\n5M00D1W\n10M0G1W\n10M0D1W\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Д02 або  Д05\nМ01, M02, M03,\nС09, С10, С11","UA1.025.0030665-12 дійсний до 01.03.2013"]
[1567,"Обладнання радіодоступу торговельної марки Panasonic моделі WLU5151-D81 (Wireless LAN Adaptor), виробництва \"Askey Computer Corporation\", Тайвань, Китай",9,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0007265-12 дійсний до 18.01.2013"]
[1568,"Обладнання радіодоступу торговельної марки Panasonic моделі WLU5150-D81 (Wireless LAN Adaptor), виробництва \"Askey Computer Corporation\", Тайвань, Китай",9,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0007265-12 дійсний до 18.01.2013"]
[1569,"Обладнання радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу торговельної марки Atheros моделі AR5B22, виробництва \"Qualcomm Atheros Inc.\", США",9,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних та голосу з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0013835-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013842-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013841-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013838-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013836-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013834-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013831-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013829-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013828-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013827-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013825-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013824-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013823-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013821-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013819-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013818-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013807-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013805-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013802-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013801-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013799-12 дійсний до 31.01.2013\nUA1.025.0013773-12 дійсний до 31.01.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[846,"Радіообладнання торговельної марки ALPS моделі TWB1G721 системи дистанційного керування доступом до автомобіля виробництва \"ALPS ELECTRIC Co., LTD\", Японія",18,215,"2012-04-27","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для організації авторизованого\nдоступу до автомобіля","433,87 - 433,97 МГц\n---\n119 - 135 кГц ","80K0F1D\n---\n10K0A1D\n(тільки приймання)","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1","UA1.030.0045021-12 дійсний до 26.03.2013",0]
[847,"Радіообладнання торговельної марки ALPS моделі TWD1G763 системи дистанційного керування доступом до автомобіля виробництва \"ALPS ELECTRIC Co., LTD\", Японія",18,215,"2012-04-27","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для організації авторизованого\nдоступу до автомобіля","433,87 - 433,97 МГц\n---\n119 - 135 кГц ","80K0F1D\n---\n10K0A1D\n(тільки приймання)","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1","UA1.030.0045023-12 дійсний до 26.03.2013",0]
[848,"Термінал (POS-terminal) торговельної марки VeriFone моделі VX820 з пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"VeriFone, Inc.\", США",18,215,"2012-04-27","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Приймання-передавання команд дистанційного керування","13,553-13,567 МГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1","UA1.030.0045059-12 дійсний до 26.03.2013",0]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[579,"Мікротелефонна гарнітура торговельної марки SAMSUNG типу HM1300 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n",23,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0040972-12 дійсний до 12.08.2012"]
[580,"Комплекс автомобільний мультимедійний типу NR-172 моделі NR-1721ENS з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Mitsubishi Electric Corporation\", Японія",23,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0045028-12 дійсний до 26.03.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[801," Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") типу Smart Edition моделей FDS-42xmn, FDS-31xmn, FDS-5xmn, FDS-0xmn виробництва \"Shenzhen Ocean Electronics CO., LTD\", Китай",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0046124-12 дійсний до 28.03.2013",0]
[802," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Logitech моделі M600 виробництва \"Logitech  Europe SA\", Швейцарія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0044824-12 дійсний до 26.03.2013",0]
[803," Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Logitech моделі K270 виробництва \"Logitech  Europe SA\", Швейцарія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0044822-12 дійсний до 26.03.2013",0]
[804,"Пульт дистанційного керування моделі AN-MR3005 з обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. LG виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Kорея",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.166.0039968-12 дійсний до 19.03.13"]
[805,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP53****-****, де перша *- позиціонування (0, 5) - тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- розмір діагоналі монітора; четверта *- латинська літера або цифра - тип операційної системи; п'ята *- латинська літера - тип відеокарти; шоста та сьома **- цифри -порядковий номер моделі; восьма та дев'ята **- UA або RU - літерне позначення коду країни) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтрфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0039536-12 дійсний до 12.08.2012"]
[806,"Телевізори моделей PS************, де перша та друга * - діагональ екрану, третя * -літери рік випуску, з четвертої по шосту * - цифри -особливості комплектації, з сьомої по девяту *-цифри або літери, або пробіл - особливості додаткових функцій, кольору виробу, одинадцята та дванадцята * - літери-код країни, з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.166.0035614-12 дійсний до 22.11.2012"]
[807,"Телевізори моделей PS************, де перша та друга * - діагональ екрану, третя * -літери рік випуску, з четвертої по шосту * - цифри - особливості комплектації, з сьомої по десяту * - цифри, літери або пробіл - особливості додаткових функцій, кольору виробу, одинадцята та дванадцята * - літери - код країни з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея\n",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.166.0035616-12 дійсний до 22.11.2012"]
[808,"Телевізори моделей UE************, де перша та друга * - діагональ екрану, третя * -літери рік випуску, з четвертої по шосту * - цифри - особливості комплектації, з сьомої по десяту * - цифри, літери або пробіл - особливості додаткових функцій, кольору виробу, одинадцята та дванадцята * - літери - код країни з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея\n",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.166.0035612-12 дійсний до 22.11.2012"]
[809,"Програвачі Blu-ray Disk-DVD моделей BD-*********, де перша * - літера - рік випуску, з другої по сьому * - цифри, літери або пробіл - особливості додаткових функцій, кольору виробу, овосьма та дев'ята * - літери - код країни з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея\n",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1"," UA1.166.0035618-12 дійсний до 11.03.2013"]
[810,"Монітори моделей LS***********, де перша та друга * - діагональ екрану, третя * -літера рік випуску, з четвертої по шосту * - цифри - особливості комплектації, з сьомої по дев'яту * - цифри, літери або пробіл - особливості додаткових функцій, кольору виробу, десята та одинадцята * - літери - код країни з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея\n",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.166.0033929-12 дійсний до 22.11.2012"]
[811,"Монітори моделей LT***********, де перша та друга * - діагональ екрану, третя * -літера рік випуску, з четвертої по шосту * - цифри - особливості комплектації, з сьомої по дев'яту * - літери або пробіл - особливості додаткових функцій, кольору виробу, десята та одинадцята * - літери - код країни з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея\n",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.166.0038360-12 дійсний до 22.11.2012"]
[812,"Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") моделей MTC -100*, MOC -140*, MOC -160*, MOC -510, де * - літера латинського алфавіту або її відсутність, що позначає колір та особливості виконання корпусу моделі, з USB-адаптерому комплекті,  торговельної марки PLEOMAX виробництва \"Samsung C&T Corporation\", Республіка  Корея\n\n",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0039899-12 дійсний до 18.03.2013"]
[813,"Пристрої введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\") моделей COC -210*, COC -240*, COC -260*, де * - літера латинського алфавіту або її відсутність, що позначає колір та особливості виконання корпусу моделі, з USB-адаптерому комплекті,  торговельної марки PLEOMAX виробництва \"Samsung C&T Corporation\", Республіка Корея\n\n",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0039894-12 дійсний до 18.03.2013"]
[814,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки ViewSonic моделі ViewPad 10e (VS14445) з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/UMTS, виробництва \"ViewSonic Corporation\", США",27,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.025.0047584-12 дійсний до 02.03.2013"]
[815,"Відеокамера цифрова торговельної марки Samsung моделі HMX-QF20BP з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Корея",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.025.0048554-12 дійсний до 01.04.2013"]
[816,"Багатофункціональний пристрій т.м. Brother моделі MFC-J5910DW з функціями передавання/приймання факсимільних повідомлень з обладнанням радіодоступу, виробництва \"BROTHER INTERNATIONAL EUROPE Ltd.\", Велика Британія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.155.0040103-12 дійсний до 19.03.2013"]
[817,"Накопичувач даних т.м. Transcend серії StorJet Cloud моделей TS32GSJC10*, TS64GSJC10* з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Transcend Information Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.155.029693-12 дійсний до 01.03.2013",0]
[818,"SIP-апарати телефонні торговельної марки Panasonic моделі KX-UT248RU* (де * - будь-яка літера латинського алфавіту та/або цифра для позначення корпусу кольору) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd\", Японія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.003.0029575-12 дійсний до 06.12.2014"]
[819,"Програвач Blu-Ray дисків торговельної марки Panasonic моделі DMP-BDT320* (де * - від однієї до двох будь-яких літер латинського алфавіту, символів, цифр або пробіл для позначення кольору корпуса виробу та країни призначення виробу) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Panasonic Corporation Consumer Product Business Group\", Японія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.003.0019383-12 дійсний до 29.11.2014"]
[820,"Телевізори плазмові торговельної марки Panasonic моделі TX-PR50UT50 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Corporation Display Network Product Business Group\", Японія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.003.0045034-12 дійсний до 07.02.2015"]
[821,"Телевізори плазмові торговельної марки Panasonic моделі TX-PR42UT50 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Corporation Display Network Product Business Group\", Японія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.003.0045035-12 дійсний до 07.02.2015"]
[822,"Телевізори рідкокристалічні торговельної марки Panasonic моделі TX-LR42DT50 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Corporation Display Network Product Business Group\", Японія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3"," UA1.003.0044487-12 дійсний до 22.02.2015\nUA1.003.0044489-12 дійсний до 22.02.2015"]
[823,"Телевізори рідкокристалічні торговельної марки Panasonic моделі TX-LR47DT50 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Corporation Display Network Product Business Group\", Японія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3"," UA1.003.0044480-12 дійсний до 22.02.2015\nUA1.003.0044486-12 дійсний до 22.02.2015"]
[824,"Телевізори плазмові торговельної марки Panasonic моделі TX-PR50GT50 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Corporation Display Network Product Business Group\", Японія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3"," UA1.003.0045170-12 дійсний до 15.02.2015"]
[825,"Телевізори плазмові торговельної марки Panasonic моделі TX-PR42GT50 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Corporation Display Network Product Business Group\", Японія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3"," UA1.003.0045169-12 дійсний до 15.02.2015"]
[826,"Телевізори плазмові торговельної марки Panasonic моделі TX-PR50XT50 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Corporation Display Network Product Business Group\", Японія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.003.0046160-12 дійсний до 28.02.2015"]
[827,"Телевізори плазмові торговельної марки Panasonic моделі TX-PR42XT50 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Corporation Display Network Product Business Group\", Японія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.003.0046157-12 дійсний до 28.02.2015"]
[828,"Телевізори плазмові торговельної марки Panasonic моделі TX-PR55VT50 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Corporation Display Network Product Business Group\", Японія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3"," UA1.003.0046165-12 дійсний до 16.03.2015"]
[829,"Телевізори плазмові торговельної марки Panasonic моделей TX-PR42ST50, TX-PR50ST50, TX-PR55ST50 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Corporation Display Network Product Business Group\", Японія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3"," UA1.003.0040808-12 дійсний до 07.02.2015"]
[830,"Телевізори плазмові торговельної марки Panasonic моделі TX-PR50VT50 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Corporation Display Network Product Business Group\", Японія",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3"," UA1.003.0046163-12 дійсний до 06.03.2015"]
[831,"Радіотермінал торговельної марки Motorola моделі MC2180 з обладнання радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth), код продукту p/n: MC2180-*******, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0-9) або відсутність символу, які позначають відмінності конфігурації та пакування, виробництва \"Motorola Solutions, Inc.\", США",27,215,"2012-04-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0049068-12 дійсний до 01.04.2013\nUA1.025.0049069-12 дійсний до 01.04.2013\nUA1.025.0049067-12 дійсний до 01.04.2013\nUA1.025.0049066-12 дійсний до 01.04.2013\nUA1.025.0049065-12 дійсний до 01.04.2013\nUA1.025.0049064-12 дійсний до 01.04.2013\nUA1.025.0049062-12 дійсний до 01.04.2013\n"]
[832,"Комп'ютер персональний (планшетний) т.м. Apple типу iPad моделей A1416, A1430  з радіотерміналом систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS та з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва ”Apple Sales International”, Ірландія",27,215,"2012-04-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\n","UA1.155.0047127-12 дійсний до 29.03.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["М01. У смузі радіочастот 5250-5350 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 200 мВт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 10мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц. В окремих випадках допускається використання з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 1 Вт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 50мВт/МГц. у будь-якій смузі шириною 1 МГц за умови, що при роботі  e.i.r.p. більше 200 мВт ці РЕЗ відповідають масці залежності e.i.r.p. від кута приходу, де L - кут над місцевою горизонтальною площиною:\n-13 дБ (Вт/МГц) при 0° ≤ L < 8°;\n-13-0,716(L-8) (дБ (Вт/МГц) при 8° ≤  L < 40°;\n-35,9-1,22(L-40) (дБ (Вт/МГц) при 40°  ≤  L < 45°;\n-42 (дБ (Вт/МГц) при L ≥ 45° ."]
["М02. У смузі радіочастот 5470-5670 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40 МГц - до 1 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 500 мВт;\n                         3) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 250 мВт.\nПри застосуванні РЕЗ у фіксованих пунктах розташування з конкретними географічними координатами можлива їх експлуатація з потужністю випромінювання радіопередавача 200 мВт та коефіціентом підсилення антени 16-21 дБі на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ. \nПри використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП."]
["М03. У смузі радіочастот 5725-5850 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання, динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40МГц - до 4 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 15 МГц - до 3 Вт;\n                         3) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 2 Вт;\n                         4) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 1 Вт.\nПри використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП."]
["С06. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Мультисервісний радіодоступ\" у смузі радіочастот 3600-3700 МГц:\n     1) для ширина радіоканалу (смуги випромінювання) 5 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3597,5 МГц+5 МГц*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= 3647,5 МГц+5 МГц*n, де n=1, 2,…, 10;\n     2) для ширина радіоканалу (смуги випромінювання) 10 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3595 МГц+10 МГц*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=3645 МГц+10 МГц*n, де n=1, 2,…, 5;\n     3) для ширина радіоканалу (смуги випромінювання) 20 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3590 МГц+20 МГц*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=3640 МГц+20 МГц*n, де n=1, 2;\n     4) для ширина радіоканалу (смуги випромінювання) 40 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3625 МГц,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=3675 МГц.\nВикористання радіоелектронних засобів в режимі TDD (Time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD відповідно до формул, зазначених у пунктах 1-4 цієї примітки або за формулами:\n    1) рознесення несучих частот  5 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц):    Fn=3605 МГц+N*5 МГц, де N=0,1...18;\n    2) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 10 МГц): Fn=3605 МГц+N*5 МГц, де N=0,1...18;\n    3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=3605 МГц+N*5 МГц, де N=1,2...17;\n    4) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц): Fn=3605 МГц+N*5 МГц, де N=3,4...15."]
["С07. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 3400-3600 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 1,75 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3410 МГц+ N*1,75 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;\n    2) рознесення несучих частот 3,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;\n    3) рознесення несучих частот 7 МГц (для ширини радіоканалу 5 МГц, 7 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn=3406,5 МГц+ N*7 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;\n    4) рознесення несучих частот 14 МГц  (для ширини радіоканалу 8,75 МГц, 10 МГц, 14 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3403 МГц+ N*14 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.\nВикористання радіоелектронних засобів в режимі TDD (time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD."]
["С09. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 5150-5350 МГц: \n    1) рознесення несучих частот  5 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц):    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=31...49, 51…69;\n    2) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68;\n    3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64;\n    4) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=38, 46, 56, 64."]
["С10. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 5470-5725 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):   Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;\n    2) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 15 МГц, 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;\n    3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):                 Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=98, 106, 114, 122, 130."]
["С11. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот  5725-5850 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):  Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;\n    3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц):                Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168;\n    3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):                Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=156, 162."]
["Скорочення:\nРв1, 2 - максимальна дозволена потужність кожного радіопередавача, Вт.\nGa1, 2 - коефіцієнт підсилення антен відносно ізотропного випромінювача, які входитят до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n"]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                             М.С. Сокирко      "]