{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,11],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[23,0,23,11],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[4,0,4,11],[26,0,26,11],[27,0,27,11],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[21,0,21,9],[0,0,0,11],[25,0,25,11],[22,0,22,11],[24,0,24,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                               Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                 від 24.05.2012 № 249 \nЗміни у Реєстрі"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[497,"Радіопристрій системи контролю тиску в шині автомобіля моделі 1AY0A виробництва \"Schrader Electronics Ltd.\" (Великобританія)",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного контролю тиску та температури повітря у шинах автомобіля","433,05-434,79 МГц","200KA1D","Б01\nРІ 42-2"," UA1.030.0069368-12 дійсний до 06.05.2013"]
[759," Радіотермінал моделі MDS 4710 (DATA TRANSCEIVER) виробництва \"GE MDS LLC\", США ",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача інформації про стан обєктів, що охороняються","167,025 МГц \n413-414 МГц/\n423-424 МГц","13K0F2DAN\n12K5F1DAN","Д02, Д04, С13"," UA1.030.0046008-11 дійсний до 12.04.2012",0]
[766,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS Epic DB виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F1D\n22K0F1D\n---\n11K0F1D\n16K0F1D","Д02, ОВ3, С13, С14, С15"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013",0]
[767,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS DB виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Для передачі даних по радіоканалу про вагу вантажу у складі кранових ваг STS-20t/наземних телеметричних систем, системах охоронно-пожежної сигналізації та ін.","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F1D\n22K0F1D\n---\n11K0F1D\n16K0F1D","Д02, ОВ3, С13, С14, С15"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013",0]
[768,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS Epic DB NMS виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)/наземних телеметричних систем, системах охоронно-пожежної сигналізації та ін.","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F1D\n22K0F1D\n---\n11K0F1D\n16K0F1D","Д02, ОВ3, С13, С14, С15"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013",0]
[769,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS Epic C DB виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)/наземних телеметричних систем, системах охоронно-пожежної сигналізації та ін.","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F1D\n22K0F1D\n---\n11K0F1D\n16K0F1D","Д02, ОВ3, С13, С14, С15"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013",0]
[770,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS Epic C DB NMS виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)/наземних телеметричних систем, системах охоронно-пожежної сигналізації та ін.","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F1D\n22K0F1D\n---\n11K0F1D\n16K0F1D","Д02, ОВ3, С13, С14, С15"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013",0]
[771,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS DB NMS виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)/наземних телеметричних систем, системах охоронно-пожежної сигналізації та ін.","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F1D\n22K0F1D\n---\n11K0F1D\n16K0F1D","Д02, ОВ3, С13, С14, С15"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013",0]
[772,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","призначений для передачі даних по радіоканалу про вагу вантажу у складі кранових ваг STS-20t","450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","11K0F1D\n16K0F1D","Д02, ОВ3, С14, С15"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013",0]
[773,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS Epic виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","призначений для передачі даних по радіоканалу про вагу вантажу у складі кранових ваг STS-20t","450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","11K0F1D\n16K0F1D","Д02, ОВ3, С14, С15"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013",0]
[774,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS(d) Epic виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","призначений для передачі даних по радіоканалу про вагу вантажу у складі кранових ваг STS-20t","450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","11K0F1D\n16K0F1D","Д02, ОВ3, С14, С15"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013",0]
[775,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS NMS виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Д02, ОВ3, С14"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013",0]
[776,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS Epic NMS виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Д02, ОВ3, С14"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013",0]
[777,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS Epic C виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Д02, ОВ3, С14"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013",0]
[778,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS Epic C NMS виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249","16.02.2012\n24.05.2012","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Д02, ОВ3, С14"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013",0]
[]
["Примітки:"]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) ."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["С15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["ОВ3. Використання РЕЗ з кроком канальної сітки частот 25 кГц (класи випромінювання 16K0F3E, 16K0G3E, 16K0F1D, 16K0G1D, 16K0F3W, 16K0G3W та інші) в смугах радіочастот 30-48,5 МГц, 150-168,5 МГц, 413-420 МГц /423-430 МГц, 440-450 МГц, 450-453 МГц / 460-463 МГц,  виділених для використання в радіотехнологіях «аналоговий транкінговий радіозв’язок», «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок», «радіозв’язок передавання даних» обмежено строком до 01.12.2012 р. Нові частотні присвоєння з кроком канальної сітки частот 25 кГц здійснюються виключно для забезпечення технологічного поетапного переходу системи зв’язку на канальну сітку частот 12,5 кГц у порядку, встановленому рішенням НКРЗ від 19.10.2006 № 411 «Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону».\nПотужність випромінювання передавачів возимих РЕЗ, що використовуються в мережах УКХ радіозв’язку, визначається за результатами врахувавння умов їх використання.\n"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                      М.С. Сокирко      "]