{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,24,11],[25,0,25,11],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[29,0,29,11],[15,0,15,11],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[4,0,4,11],[23,0,23,11],[26,0,26,11],[27,0,27,11],[6,0,6,11],[20,0,20,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,7,2,7],[1,8,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 21.06.2012 № 299 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2563," Радіотермінал системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделі EGS5 Java Terminal (Артикул Konica Minolta - 9967000959, Артикул MC Technologies GmbH - MC1213443-T-KM) виробництва \"Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH\", Німеччина",1,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0051126-11 дійсний до 25.04.2012\n UA1.030.0184018-11 дійсний до 05.12.12\n UA1.030.0085107-12 дійсний до 30.05.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[523,"Радіостанція носима моделі TC-620  виробництва \"HYTERA Communications Corporation Limited\" (стара назва Shenzhen HYT Science and Technology Co., Ltd), Китай",3,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації радіотелефонного зв’язку між однотипними стаціонарними, мобільними, переносними і носимими радіостанціями","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.025.0069283-12 дійсний до 03.05.2013"]
[526,"Радіостанція возима моделі TM-610 виробництва \"HYTERA Communications Corporation Limited\" (Китай)",3,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок ","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15","UA1.025.0069285-12 дійсний до 03.05.2013"]
[613," Радіостанція носивна моделі ТC-620 (код замовлення ТС-620U) виробництва \"HYTERA Communications Corporation Limited\", Китай",3,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації радіотелефонного зв’язку між однотипними стаціонарними, мобільними, переносними і носимими радіостанціями","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС14"," UA1.030.0015202-11 дійсний до 10.02.2012\nUA1.025.0069283-12 дійсний до 03.05.2013",0]
[687,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі VX-231-ED0B-5, VX-231-D0-5 виробництва  \"Motorola GmbH\" \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай\n",3,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.025.0095470-09, дата видачі: 25.12.2009, дійсний до: 24.12.2012\nUA1.025.0081395-12 дійсний до 02.12.2014",0]
[688,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі VX-231-EG6B-5, VX-231-G6-5 виробництва \"Motorola GmbH\" \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай",3,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15","UA1.025.0095475-09, дата видачі: 25.12.2009, дійсний до: 24.12.2012\nUA1.025.0081395-12 дійсний до 02.12.2014",0]
[711,"Ретранслятор типу Hytera RD985 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15","UA1.025.0141475-11, дата видачі: 05.10.2011, дійсний до: 04.10.2012\nUA1.025.0055953-12 дійсний до 11.04.2013",0]
[712,"Радіостанція носивна типу Hytera PD785 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15","UA1.025.0056641-11, дата видачі: 10.05.2011, дійсний до: 05.05.2012\nUA1.025.0069282-12 дійсний до 03.05.2013",0]
[713,"Радіостанція носивна типу Hytera MD785 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",3,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15","UA1.025.0056646-11, дата видачі: 10.05.2011, дійсний до: 05.05.2012\nUA1.025.0069284-12 дійсний до 03.05.2013",0]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1265,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) моделі AIR-LAP1141N виробництва Cisco Systems, Inc. (США) на підприємствах Foxconn Network System Group (Китай, Гонконґ)",9,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0054974-11 дійсний до 03.05.2012\n UA1.030.0085129-12 дійсний до 30.05.2013",0]
[1266,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) моделі AIR-AP1141N виробництва Cisco Systems, Inc. (США) на підприємствах Foxconn Network System Group (Китай, Гонконґ)",9,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0054974-11 дійсний до 03.05.2012\n UA1.030.0085129-12 дійсний до 30.05.2013",0]
[1288,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) моделі AIR-LAP1142N виробництва Cisco Systems, Inc. (США) на підприємствах Foxconn Network System Group (Китай, Гонконґ)",9,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0054974-11 дійсний до 03.05.2012\n UA1.030.0085129-12 дійсний до 30.05.2013",0]
[1289,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) моделі AIR-AP1142N виробництва Cisco Systems, Inc. (США) на підприємствах Foxconn Network System Group (Китай, Гонконґ)",9,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0054974-11 дійсний до 03.05.2012\n UA1.030.0085129-12 дійсний до 30.05.2013",0]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[472," Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) - радіомодуль моделі CK5050+ IA 06 у складі автомобільного мультимедійного комплексу RMC виробництва \"Delphi Deutschland GmbH\", Німеччина",23,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0067450-11 дійсний до 25.05.2012\nUA1.030.0088636-12 дійсний до 04.06.2013"]
[473," Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) - радіомодуль моделі CK5050+ у складі автомобільного мультимедійного комплексу RNS315 виробництва \"TechniSat Digital GmbH\", Німеччина ",23,"68\n299","16.02.2012\n21.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0069861-11 дійсний до 29.05.2012\nUA1.030.0085250-12 дійсний до 30.05.2013"]
["Примітки:"]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) ."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["С15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
[]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                      М.С. Сокирко      "]