{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,3,10,3],[39,0,39,6],[40,0,40,6],[35,0,35,6],[36,0,36,6],[37,0,37,6],[38,0,38,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                               Додаток до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                 від 24.01.2013 № 31     "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Радіостанція носима т. м. Vertex моделей VX-231-EG6B-5 та VX-231-G6-5, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина, Китай)","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв = 2 Вт"]
[2,"Радіостанці носивна т.м. Vertex моделі VX-451-F5-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація двостороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку","300-300,525 МГц/\n336-336,525 МГц","11K0F3E","Д04\nРв = 5 Вт"]
[3,"Радіостанція стаціонарна т. м. Vertex модель VX-1400-SA0B-100 виробництва \" MOTOROLA GmbH\" (Німеччина)","Радіозв'язок берегових та суднових станцій \n(ГОСТ 22579)","Організація радіозв'язку берегових та суднових станцій","1635-1810 кГц \n2045-2141,5 кГц\n2142,5-2155,5 кГц\n2170,5 кГц, 2191 кГц\n2625 кГц, 2650 кГц \n4063-4438 кГц\n6200-6525 кГц\n8100-8815 кГц\n16360-17410 кГц\n18780-18900 кГц\n19680-19800 кГц\n22000-22855 кГц\n25070-25210 кГц\n26100-26175 кГц","2K80J3E\n2K80J2B\n5K80H3E\n500HA1A","Д04\nРв = 100 Вт"]
[4,"Повторювач системи цифрового стільникового радіозв`язку GSM 900/1800 та UMTS моделі MobileAccess GX, виробництва компанії \"Corning MobileAccess\" (США)           ","Цифровий стільниковий \nрадіозв’язок E-GSM\n Цифровий стільниковий \nрадіозв’язок GSM-900     \n(ДСТУ ETSI EN302.502)   \n-------                                          \n Цифровий стільниковий \nрадіозв’язок GSM-1800  \n(ДСТУ ETSI EN302.502)  \n-------\nЦифровий стільниковий \nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n(EN 301 908-11)                  ","Для застосування в системах стільникового зв`язку  E-GSM, \nGSM-900/1800, IMT-2000 (UMTS), як повторювач","933-960 МГц/\n880-915 МГц\n\n-------\n1805-1880 МГц\n1710-1785 МГц\n--------\n2110-2170 МГц\n1920-1980 МГц\n","\n200KF7W\n200KG7W\n\n\n-------\n5M00G7W\n5M00D7W","\nД05, ОВ6\nРв = 20 Вт\n\n\n-------\nД05\nРв = 20 Вт"]
[5,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. MikroTik моделі RBMetal-5SHPn, виробництво компанії Mikrotikls SIA (Латвія)","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)","5150-5250 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Д04, РІ 24-1-2,\nРІ 24-2-2\nGa=7.5 дБі, Ga=11дБі, Ga=13 дБі, Ga=16 дБі, Ga=19 дБі, Ga=20 дБі, \nGa=22 дБі, Ga=23 дБі, "]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Д08, РІ 24-1-2, \nРІ 24-2-2\nGa=7.5 дБі, Ga=11дБі, Ga=13 дБі, Ga=16 дБі, Ga=19 дБі, Ga=20 дБі, \nGa=22 дБі, Ga=23 дБі,\nGa=25 дБі, Ga=27 дБі,\n"]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Д05, РІ 24-1-3, \nРІ 24-2-3\nGa=7.5 дБі, Ga=11дБі, Ga=13 дБі, Ga=16 дБі, Ga=19 дБі, Ga=20 дБі, \nGa=22 дБі, Ga=23 дБі,\nGa=25 дБі, Ga=27 дБі,"]
[{"$nulls":4},"5725-5850 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Д05, РІ 24-1-4, \nРІ 24-2-4\nGa=7.5 дБі, Ga=11дБі, Ga=13 дБі, Ga=16 дБі, Ga=19 дБі, Ga=20 дБі, \nGa=22 дБі, Ga=23 дБі,\nGa=25 дБі, Ga=27 дБі,"]
[6,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-10000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 10000 Вт"]
[7,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-5000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 5000 Вт"]
[8,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-4000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 4000 Вт"]
[9,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-3000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 3000 Вт"]
[10,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-2500  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 2500 Вт"]
[11,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-2000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 2000 Вт"]
[12,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-1500  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 1500 Вт"]
[13,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-1300  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 1300 Вт"]
[14,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-1000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 1000 Вт"]
[15,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-650  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 650 Вт"]
[16,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-500  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 500 Вт"]
[17,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-300  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 300 Вт"]
[18,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-100  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 100 Вт"]
[19,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-30  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 30 Вт"]
[20,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-10  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 10 Вт"]
[21,"Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-10000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-107,9 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01\nРв = 10000 Вт"]
[22,"Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-4000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-107,9 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01\nРв = 4000 Вт"]
[23,"Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-3000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-107,9 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01\nРв = 3000 Вт"]
[24,"Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-2000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-107,9 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01\nРв = 2000 Вт"]
[25,"Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-1500  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-107,9 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01\nРв = 1500 Вт"]
[26,"Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-1000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-107,9 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01\nРв = 1000 Вт"]
[27,"Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-650  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-107,9 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01\nРв = 650 Вт"]
[28,"Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-100  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-107,9 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01\nРв = 100 Вт"]
[29,"Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-10  виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-107,9 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01\nРв = 10 Вт"]
["Примітки:\nД01. Експлуатація РЕЗ здійснюється суб’єктами господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ та:\n1) на РЕЗ аналогового ефірного теле- або радіомовлення - телерадіоорганізацією, яка є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і має ліцензію на мовлення або суб’єктом господарювання, який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і експлуататує цей РЕЗ на підставі договору з телерадіоорганізацією щодо розповсюдження програм телебачення або радіомовлення.\n2) на РЕЗ мовлення ефірної багатоканальної телемережі - оператором телекомунікацій (оператором багатоканальної телемережі), який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і має ліцензію провайдера програмної послуги"]
["Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД08. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Л02, Б01 (Л02, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\nРІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["ОВ6. Застосування базових станцій та повторювачів \"Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\" у смузі радіочастот 888-890 МГц допускається за умови встановлення на вході їх приймальних трактів фільтрів із смугою пропускання 888-915 МГц"]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n\n\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                                             М. Сокирко\n                                                                                                                                                                                                                "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}