{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,6],[17,0,17,6],[16,0,16,6],[11,1,13,1],[11,0,13,0],[15,0,15,6],[14,0,14,6],[11,6,12,6],[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                               Додаток до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                 від 31.01.2013 № 43   "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2010 7GHz, виробництва ERICSSON AB (Швеція)","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","7110-7750 МГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","PI 27-9"]
[2,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2010 8GHz, виробництва ERICSSON AB (Швеція)","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","7900-8500 МГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","PI 27-3"]
[3,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2010 11GHz, виробництва ERICSSON AB (Швеція)","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","10,7-11,7 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","PI 27-4"]
[4,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2010 15GHz, виробництва ERICSSON AB (Швеція)","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","PI 27-10"]
[5,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2010 18GHz, виробництва ERICSSON AB (Швеція)","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","17,7-19,7 ГГц","7M00D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n55M0D7W","PI 27-6"]
[6,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2010 23GHz, виробництва ERICSSON AB (Швеція)","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","22-22,6 ГГц/23-23,6 ГГц\n22,6-23 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","PI 27-11"]
[7,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT6010, виробництва \"ERICSSON AB\" (Швеція)","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","74,0-75,125 ГГц\n84,1-85,125 ГГц","250MD7W\n1G00G7W","Д06, М04\n Ga = 43 дБі\nGa = 47дБі\n Ga = 50 дБі,\n Рв = 0,08 Вт"]
[8,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT6020, виробництва \"ERICSSON AB\" (Швеція)","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","74,0-75,125 ГГц\n84,1-85,125 ГГц","200MD7W","Д06, М04\n Ga = 43 дБі\nGa = 47дБі\n Ga = 50 дБі,\n Рв = 0,064 Вт"]
[9,"Радіостанція носивна системи цифрового радіозв'язку DMR типу PMT532HEG моделі SL4010  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Для організації цифрового транкінгового радіозв’язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60F1W","Д02, С13, С14, ОВ3\nРв=2 Вт "]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Для організації цифрового ультракороткохвильового радіозв’язоку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60F1W"]
[null,null,"Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Прийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","РІ 24-3 "]
["Примітки:\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 (Л02, Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nС13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку. Сітка середніх частот радіоканалів визначена Додатком 3 до рішенням НКРЗ від 19.10.2006 \"Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону\".           \nС14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку. Сітка середніх частот радіоканалів визначена Додатком 4 до рішенням НКРЗ від 19.10.2006 \"Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону\"."]
["РІ 27-3. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7900-8500 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 27-4. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 10,7-11,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 27-6. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 17,7-19,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 27-9. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7110-7750 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 27-10. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 14,4-14,5 ГГц, 14,8-15,35 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\n"]
["РІ 27-11. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 22-23,6 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nОВ3. Рішенням НКРЗІ від 27.09.2012 № 486 погоджено застосування радіоелектронних засобів (без здійснення нових частотних присвоєнь, за виключенням часткової заміни радіостанцій радіомережі з метою технологічного поетапного переходу систем радіозв’язку на нові типи радіоелектронних засобів або до закінчення встановленого амортизаційного строку їх експлуатації) для використання в радіотехнологіях загальних користувачів:\n1.1) «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц:\n1.1.1) в смугах радіочастот 30,01-33 МГц, 33-47 МГц та 47-48,975 МГц - до 01.12.2020 року;\n1.1.2) в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n1.2) «аналоговий транкінговий радіозв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\nМ04. У смугах радіочастот 74-76 ГГц, 84-86 ГГц, 92-94 ГГц застосовується обов'язкова маска сигналу -41- 14 (f-86) дБВт/100 МГц для 86,0 5≤ f ≤ 87 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 87 ≤ f ≤ 91,95 ГГц відповідно до Резолюції 750 (ВКР 12)."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n\n\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                                                                         М. Сокирко\n                                                                                                                                                                                                                "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}