{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,13,0],[17,1,19,1],[23,6,25,6],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[26,6,28,6],[6,4,7,4],[5,6,7,6],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[9,4,10,4],[8,6,10,6],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[12,4,13,4],[11,6,13,6],[20,0,22,0],[20,6,22,6],[11,1,13,1],[17,6,19,6],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[15,4,16,4],[17,0,19,0],[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[14,6,16,6],[33,0,33,6],[32,0,32,6],[29,0,29,6],[31,0,31,6],[30,0,30,6],[20,1,22,1],[23,0,25,0],[23,1,25,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                               Додаток до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                 від 21.02.2013 № 92     "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Абонентська станція системи мультисервісного радіодоступу VectaStar Gigabit типу  RT-10S виробництва компанії \"Cambridge Broadband Networks Limited\" (КНР)","Мультисервісний радіодоступ\n(ETSI EN 301 326-2)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації ","10,15-10,3 ГГц/\n10,5-15,65 ГГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W","Б01, С05\nРв  ≤ 0,1 Вт\nGa = 33,7 дБі"]
[2,"Абонентська станція системи мультисервісного радіодоступу VectaStar Gigabit типу  RT-26S виробництва компанії \"Cambridge Broadband Networks Limited\" (КНР)","Мультисервісний радіодоступ\n(ETSI EN 301 326-2)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації ","24,5-25,5 ГГц/\n25,5-26,5 ГГц \n","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W","Б01, С03\nРв  ≤ 63,5 Вт\nGa = 40,7 дБі"]
[3,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP3601 тип PN302HE виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв = 5 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку",null,"7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[4,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM3601 тип MMS308PE виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку",null,"7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[5,"Повторювач торговельного найменування DR3000 тип FC305B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)\n","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв’язку",null,"7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[6,"Повторювач торговельного найменування DR3000 тип FC308B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)\n","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв’язку",null,"7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[7,"Радіостанція носивна торговельногонайменування DP3601 тип PN502HE виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[8,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM3601 тип MMS534PE виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[9,"Повторювач торговельного найменування DR3000 тип FC507B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\n TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[10,"Повторювач торговельного найменування DR3000 тип FC508B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
["Примітки:\nБ01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до рішення НКРЗ від 06.09.2007 р.  № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564.\nС03. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Мультисервісний радіодоступ\" у смугах радіочастот 24,5-25,5 ГГц та \n25,5-26,5 ГГц (згідно Recommendation T/R 13-02), f0=25501 МГц: \n 1) з рознесенням центральних частот 56 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-980 МГц+N*56 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+28 МГц+N*56 МГц, де N=1, 2...16;\n 2) з рознесенням центральних частот 28 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-966 МГц+N*28 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+42 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...32;\n 3) з рознесенням центральних частот 14 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-959 МГц+N*14 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+49 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...64.\n 4) з рознесенням центральних частот 7 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-955,5 МГц+N*7 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+52,5 МГц+N*7 МГц, де N=1, 2...128;\n 5) з рознесенням центральних частот 3,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-953,75 МГц+N*3,5 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+54,25 МГц+N*3,5 МГц, де N=1, 2...256.\n"]
["С05. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Мультисервісний радіодоступ\" у смугах радіочастот 10,15-10,30 ГГц та\n10,50-10,65 ГГц (згідно CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-05), f0=11701 МГц: \n 1) з рознесенням центральних радіочастот 28 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1561+28*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1211+28*n, де n=1, 2...5;\n 2) з рознесенням центральних радіочастот 14 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1554+14*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1204+14*n, де n=1, 2...10;\n 3) з рознесенням центральних радіочастот 7 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1550,5+7*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1200,5+7*n, де n=1, 2...20;\n 4) з рознесенням центральних радіочастот 3,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1552,25+3,5*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1202,25+3,5*n, де n=1, 2...42.\nМаксимальна спектральна щільність потужності, що підводиться до антени станцій фіксованої та рухомої (за винятком рухомої повітряної) служб не повинна перевищувати значення мінус 70 дБВт/Гц. Згідно примітки 5.482РР (ВКР-07) у смузі радіочастот 10,6-10,68 ГГц потужність, що підводиться до антени на вході антени станцій фіксованої та рухомої (за винятком рухомої повітряної) служб не повинна перевищувати значення мінус 3 дБВт.\nС12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) .Сітка середніх частот радіоканалів визначена Додатком 2 до рішенням НКРЗ від 19.10.2006 \"Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону\".\nС13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку. Сітка середніх частот радіоканалів визначена Додатком 3 до рішенням НКРЗ від 19.10.2006 \"Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону\".           \nС14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку. Сітка середніх частот радіоканалів визначена Додатком 4 до рішенням НКРЗ від 19.10.2006 \"Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону\".          \nС15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку. Сітка середніх частот радіоканалів визначена Додатком 5 до рішенням НКРЗ від 19.10.2006 \"Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону\".\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["ОВ3. Рішенням НКРЗІ від 27.09.2012 № 486 погоджено застосування радіоелектронних засобів (без здійснення нових частотних присвоєнь, за виключенням часткової заміни радіостанцій радіомережі з метою технологічного поетапного переходу систем радіозв’язку на нові типи радіоелектронних засобів або до закінчення встановленого амортизаційного строку їх експлуатації) для використання в радіотехнологіях загальних користувачів:\n1.1) «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц:\n1.1.1) в смугах радіочастот 30,01-33 МГц, 33-47 МГц та 47-48,975 МГц - до 01.12.2020 року;\n1.1.2) в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n1.2) «аналоговий транкінговий радіозв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n\n\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                                             М. Сокирко\n                                                                                                                                                                                                                "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}