{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[12,0,12,6],[11,0,11,6],[10,0,10,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                               Додаток до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                 від 07.03.2013 № 133     "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Станція цифрова радіорелейна моделі EH-1200(xxxxx)-ODU-1ft (EH-1200 (xxxxx)-ODUb-1ft), де \"ххххх\"- латинські літери (цифри) або їх відсутність - динамічний діапазон приймача та підтримувана швидкість передавання даних, виробництва компанії \"Siklu Communication Ltd.\" (Ізраїль) ","Радіорелейний зв'язок \n( ETSI EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передавання","74-76 ГГц","62M5G7W\n125MG7W\n250MG7W\n500MG7W\n250MD7W\n500MD7W","Д06, М04\nPв≤6,31 мВт"]
[2,"Станція цифрова радіорелейна моделі EH-1200(xxxxx)-ODU-EXT (EH-1200 (xxxxx)-ODUb-EXT), де \"ххххх\"- латинські літери (цифри) або їх відсутність - динамічний діапазон приймача та підтримувана швидкість передавання даних, виробництва компанії \"Siklu Communication Ltd.\" (Ізраїль) ","Радіорелейний зв'язок \n( ETSI EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передавання","74-76 ГГц","62M5G7W\n125MG7W\n250MG7W\n500MG7W\n250MD7W\n500MD7W","Д06, М04\nPв≤6,31 мВт"]
[3,"Станція цифрова радіорелейна моделі EH-1200F(xxxxx)-ODU-H-1ft (EH-1200F(xxxxx)-ODUb-H-1ft), де \"ххххх\"- латинські літери (цифри) -  підтримувана швидкість передавання даних, виробництва компанії \"Siklu Communication Ltd.\" (Ізраїль) ","Радіорелейний зв'язок \n( ETSI EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передавання","84-86 ГГц/74-76 ГГц","62M5G7W\n125MG7W\n250MG7W\n500MG7W\n250MD7W\n500MD7W","Д06, М04\nPв≤39,81 мВт"]
[4,"Станція цифрова радіорелейна моделі EH-1200F(xxxxx)-ODU-H-EXT (EH-1200F(xxxxx)-ODUb-H-EXT), де \"ххххх\"- латинські літери (цифри) -  підтримувана швидкість передавання даних, виробництва компанії \"Siklu Communication Ltd.\" (Ізраїль) ","Радіорелейний зв'язок \n( ETSI EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передавання","84-86 ГГц/74-76 ГГц","62M5G7W\n125MG7W\n250MG7W\n500MG7W\n250MD7W\n500MD7W","Д06, М04\nPв≤39,81 мВт"]
[5,"Станція цифрова радіорелейна моделі EH-1200F(xxxxx)-ODU-L-1ft (EH-1200F(xxxxx)-ODUb-L-1ft), де \"ххххх\"- латинські літери (цифри) -  підтримувана швидкість передавання даних, виробництва компанії \"Siklu Communication Ltd.\" (Ізраїль) ","Радіорелейний зв'язок \n( ETSI EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передавання","74-76 ГГц/84-86 ГГц","62M5G7W\n125MG7W\n250MG7W\n500MG7W\n250MD7W\n500MD7W","Д06, М04\nPв≤39,81 мВт"]
[6,"Станція цифрова радіорелейна моделі EH-1200F(xxxxx)-ODU-L-EXT (EH-1200F(xxxxx)-ODUb-L-EXT), де \"ххххх\"- латинські літери (цифри) -  підтримувана швидкість передавання даних, виробництва компанії \"Siklu Communication Ltd.\" (Ізраїль) ","Радіорелейний зв'язок \n( ETSI EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передавання","74-76 ГГц/84-86 ГГц","62M5G7W\n125MG7W\n250MG7W\n500MG7W\n250MD7W\n500MD7W","Д06, М04\nPв≤39,81 мВт"]
[7,"Станція цифрова радіорелейна моделі EH-670T(ххxxx)-ODU-S (EH-670T(ххxxx)-ODU-L),  де \"ххххх\"- цифри або їх відсутність - підтримувана швидкість передавання даних, виробництва компанії \"Siklu Communication Ltd.\" (Ізраїль)","Радіорелейний зв'язок \n( ETSI EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передавання","74-76 ГГц","62M5G7W\n125MG7W\n250MG7W\n500MG7W\n250MD7W\n500MD7W","Д06, М04\nPв≤6,31 мВт"]
["Примітки:\nД06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 (Л02, Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nМ04. У смугах радіочастот 74-76 ГГц, 84-86 ГГц, 92-94 ГГц застосовується обов'язкова маска сигналу -41- 14 (f-86) дБВт/100 МГц для 86,0 5≤ f ≤ 87 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 87 ≤ f ≤ 91,95 ГГц відповідно до Резолюції 750 (ВКР 12)."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\n\n\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                                             М. Сокирко\n                                                                                                                                                                                                                "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}