{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":7,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[6,1,9,1],[56,0,56,6],[53,0,53,6],[54,0,54,6],[55,0,55,6],[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[19,0,21,0],[41,0,43,0],[41,1,43,1],[38,0,40,0],[38,1,40,1],[22,1,24,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[44,0,46,0],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[44,1,46,1],[31,0,34,0],[31,6,33,6],[3,6,5,6],[4,4,5,4],[6,6,8,6],[7,4,8,4],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[19,1,21,1],[22,0,24,0],[19,6,21,6],[10,6,12,6],[11,4,12,4],[31,1,34,1],[25,6,27,6],[13,1,15,1],[22,6,24,6],[23,4,24,4],[20,4,21,4],[6,0,9,0],[13,6,15,6],[14,4,15,4],[16,6,18,6],[17,4,18,4],[13,0,15,0],[50,6,52,6],[26,4,27,4],[28,6,30,6],[38,6,40,6],[41,6,43,6],[44,6,46,6],[47,6,49,6],[35,6,37,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                        Додаток до рішення НКРЗІ\n                                               від 22.10.2013 № 685             "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP1400 типу PTI302C  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв = 5 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[2,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP3441 типу PRE302BE  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв = 5 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[null,null,"Широкосмуговий радіодоступ","Підключення аксесуарів до радіостанції","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","РІ 24-3"]
[3,"Радіостанція возивна- стаціонарна торговельного найменування DM1400 типу MTA304D  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[4,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM1600 типу MTA304N  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[5,"Радіостанція возивна- стаціонарна торговельного найменування DM2600 типу MTA304M  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[6,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM1400 типу MTA309D  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[7,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM1600 типу MTA309N  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[8,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM2600 типу MTA309M  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[9,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP1400 типу PTI502C  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[10,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP3441 типу PRE502BE  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[null,null,"Широкосмуговий радіодоступ","Підключення аксесуарів до радіостанції","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","РІ 24-3"]
[11,"Радіостанція возивна- стаціонарна торговельного найменування DM1400 типу MTA504D  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[12,"Радіостанція возивна- стаціонарна торговельного найменування DM1600 типу MTA504N  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[13,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM2600 типу MTA504M  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[14,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM1400 типу MTA507D  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[15,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM1600 типу MTA507N  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[16,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM2600 типу MTA507M  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
["Примітки:\nС12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) .Сітка середніх частот радіоканалів визначена Додатком 2 до рішенням НКРЗ від 19.10.2006 \"Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону\"."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку. Сітка середніх частот радіоканалів визначена Додатком 3 до рішенням НКРЗ від 19.10.2006 \"Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону\".           \nС14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку. Сітка середніх частот радіоканалів визначена Додатком 4 до рішенням НКРЗ від 19.10.2006 \"Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону\".          \nС15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку. Сітка середніх частот радіоканалів визначена Додатком 5 до рішенням НКРЗ від 19.10.2006 \"Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону\".\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nОВ3. Рішенням НКРЗІ від 27.09.2012 № 486 погоджено застосування радіоелектронних засобів (без здійснення нових частотних присвоєнь, за виключенням часткової заміни радіостанцій радіомережі з метою технологічного поетапного переходу систем радіозв’язку на нові типи радіоелектронних засобів або до закінчення встановленого амортизаційного строку їх експлуатації) для використання в радіотехнологіях загальних користувачів:\n1.1) «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц:\n1.1.1) в смугах радіочастот 30,01-33 МГц, 33-47 МГц та 47-48,975 МГц - до 01.12.2020 року;\n1.1.2) в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n1.2) «аналоговий транкінговий радіозв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\nРІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт."]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                                    М. Сокирко                                                                                                                                                                                                             "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}