{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,5,0],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[3,1,5,1],[9,0,9,6],[6,0,6,6],[7,0,7,6],[8,0,8,6],[3,6,5,6],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                        Додаток до рішення НКРЗІ\n                                               від 29.10.2013 № 696             "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Обладнання радіодоступу – радіотермінал моделі ЕС306-2, виробництва компанії «Huawei Technologies Co., Ltd» (КНР)","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 302 326-2)","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів","1900-1920 МГц/\n1980-2000 МГц\n","5M00G7W\n5M00D7W","\nД05 або Б01*, С18\n\nPв ≤ 200 мВт\nGa=2 дБі\n"]
[]
[]
["Примітки:\nБ01*. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) за умови включення до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію."]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\nС18. Формула утворення центральних радіочастот каналів у парних смугах радіочастот 1900-1920/1980-2000 МГц для радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\":\n    1) рознесення центральних радіочастот каналів 5 МГц:\n    у смузі радіочастот 1900-1920 МГц: fn= 1902,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2, 3.\n    у смузі радіочастот 1980-2000 МГц: fn= 1982,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2, 3.\n    2) рознесення центральних радіочастот каналів 10 МГц:\n    у смузі радіочастот 1900-1920 МГц: центральні частотні канали 1905 МГц і 1915 МГц.\n    у смузі радіочастот 1980-2000 МГц: центральні частотні канали 1985 МГц і 1995 МГц."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі."]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                                    М. Сокирко                                                                                                                                                                                                             "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}