{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[7,0,7,6],[8,0,8,6],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                 Додаток до рішення НКРЗІ\nвід 04.02.2014 №68                 "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Радіостанція носивна торговельної марки Kenwood моделі NX-340**** (де символи \"*\" - літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що позначають комплектацію, модифікацію та вид пакування) виробництва \"KENWOOD CORPORATION\", Японія","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок \n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02\nС13, С14, С15\nРв=5 Вт"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 301 166, NXDN)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","4K00F1E\n4K00F1D\n4K00F7W","Д02\nС13, С14\nРв=5 Вт \n*)"]
[2,"УВЧ рідер радіочастотної ідентифікації RRU 1861 виробництва \"IDSmart Technologies Co.Ltd\" Китай","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)","Зчитування радіочастотних міток, розміщених на об'єктах, з метою ідентифікації об'єктів","868,1 МГц\n868,5 МГц","120KA1D","Б01\nРв = 0,0016 Вт\nGa = 12 дБі"]
["Примітки:\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\n"]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку.\nС14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку.\nС15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку.\n*) Застосування РЕЗ сітки радіочастот з кроком 6,25 кГцздійснюється відповідно до особливостей впровадження радіотехнологій \"цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\" та цифровий транкінговий радіозв'язок\", визначених у пунктах 9.5 та 9.6 Розділу ІІ Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 838 від 05.09.2012).\nСкорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                     М. Сокирко "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}