{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,6,3],[7,3,10,3],[11,0,11,6],[12,0,12,6],[13,0,13,6],[7,4,10,4],[7,5,8,5],[3,2,10,2],[9,5,10,5],[3,4,6,4],[3,0,10,0],[3,1,10,1],[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                 Додаток до рішення НКРЗІ\n                                  від 04.02.201 №69                 "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Обладнання радіодоступу – абонентська станція типу Canopy PMP 450 Subscriber Module моделі С054045C00xy (де «х» - цифри (від 1 до 4), які позначають підтримувану швидкість передавання та наявність інтегрованої антени, «y» - позначення партії виробника)   виробництва компанії “Cambium Networks Ltd.” (Мексика)","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, з можливістю побудови систем із розташуванням РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними географічними координатами","5470-5670 МГц","5М00G7W\n5М00D7W","Д05, С10, М02  \nРв≤30 мВт для Ga = 9 дБі,\nРв≤10 мВт для Ga = 14,5 дБі."]
[{"$nulls":5},"10М0G7W\n10М0D7W","Д05, С10, М02  \nРв≤63 мВт для Ga = 9 дБі,\nРв≤20 мВт для Ga = 14,5 дБі,\nРв≤10 мВт для Ga = 17 дБі"]
[{"$nulls":5},"20М0G7W\n20М0D7W","Д05, С10, М02  \nРв≤126 мВт для Ga = 9 дБі,\nРв≤35 мВт для Ga = 14,5 дБі,\nРв≤20 мВт для Ga = 17 дБі,\nРв≤5 мВт для Ga = 23 дБі."]
[{"$nulls":5},"5М00G7W\n5М00D7W\n10М0G7W\n10М0D7W\n20М0G7W\n20М0D7W","Д05, С10, М02  \nРв≤160 мВт для Ga = 17 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів","5725-5850 МГц","10М0G7W\n10М0D7W","Б01, С11, М03  \nРв≤142 мВт, для Ga = 9 дБі"]
[{"$nulls":6},"Д05, С11, М03  \nРв≤70 мВт для Ga = 14,5 дБі\nРв≤32 мВт для Ga = 18 дБі\nРв≤10 мВт для Ga = 23 дБі"]
[{"$nulls":5},"20М0G7W\n20М0D7W","Б01, С11, М03  \nРв≤142 мВт,\nдля Ga = 9 дБі"]
[{"$nulls":6},"Д05, С11, М03\nРв≤142 мВт для Ga = 14,5 дБі\nРв≤63 мВт для Ga = 18 дБі\nРв≤20 мВт для Ga = 23 дБі"]
["Примітки:\nБ01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564.\nД05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nМ02. У смузі радіочастот 5470-5670 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному виборі частоти, \nта при середній щільності ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40 МГц - до 1 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 500 мВт;\n                         3) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 250 мВт.\nПри застосуванні РЕЗ у фіксованих пунктах розташування з конкретними географічними координатами можлива їх експлуатація з потужністю випромінювання радіопередавача 200 мВт та коефіціентом підсилення антени 16-21 дБі на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ. \nПри використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП.\nМ03. У смузі радіочастот 5725-5850 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання, динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40МГц - до 4 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 15 МГц - до 3 Вт;\n                         3) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 2 Вт;\n                         4) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 1 Вт.\nПри використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП."]
["С10. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 5470-5725 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):   Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;\n    2) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 15 МГц, 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;\n    3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):   Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=98, 106, 114, 122, 130.\nС11. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот  5725-5850 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):  Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;\n    3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц):                Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168;\n    3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):                Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=156, 162.\nСкорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі."]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                                                                                                 М. Сокирко "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}