{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,6],[30,0,30,6],[31,0,31,6],[32,0,32,6],[40,0,40,6],[33,0,33,6],[34,0,34,6],[35,0,35,6],[36,0,36,6],[37,0,37,6],[38,0,38,6],[7,0,23,0],[10,3,11,3],[7,4,11,4],[41,0,41,6],[24,0,24,6],[27,0,27,6],[25,0,25,6],[26,0,26,6],[28,0,28,6],[39,0,39,6],[7,3,9,3],[7,1,23,1],[16,3,18,3],[16,4,19,4],[20,3,22,3],[7,2,23,2],[20,4,23,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[12,3,14,3],[12,4,15,4],[1,0,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 821 від 17.12.2013}"]
["                                                                                                                                                                               Додаток до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                               від 18.04.2013 № 225        "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Повторювач системи стільникового радіозв'язку GSM-900 т.м. Inntel-Cell моделі GBVR2S30P виробництва ООО\"Инновационные Технологии Телематики\" (Росія)","Цифровий стільниковий  радіозв'язок GSM-900 \n(ДСТУ ETSI EN 301 502:2007, \nETSI EN 300 609-4)","Для застосування в системах стільникового зв'язку GSM-900, як повторювач","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05, \nРв = 1 Вт"]
[2,"Повторювач системи стільникового радіозв'язку GSM-1800 т.м. Inntel-Cell моделі DBVR2S30P виробництва ООО\"Инновационные Технологии Телематики\" (Росія)","Цифровий стільниковий  радіозв'язок GSM-1800\n(ДСТУ ETSI EN 301 502:2007, \nETSI EN 300 609-4)\n","Для застосування в системах стільникового зв'язку GSM-1800, як повторювач","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05, \nРв = 1 Вт"]
[3,"Станція радіорелейна т.м. Alcatel-Lucent моделі 9500 MPR 80 виробництва\"Alcatel-Lucent International\" (Франція) ","Радіорелейний зв'язок\n(ETSI EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передачі","74-76 ГГц/\n84-86 ГГц","250MG7W\n1G00G7W","Д06, С22\nGa=45 дБі; Ga=52 дБі   \nРв = 0,08 Вт"]
[4,"Обладнання радіодоступу  - точка доступу т.м. Tsunami моделі MP-8200 виробництва компанії „Proxim Wireless Corporation” (США)","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації (за стандартом IEEE 802.11 a/2007)","5150-5250 МГц","5М00G1W\n5М00D1W","Д04, С09\nРв ≤ 1,3мВт, Ga=16 дБі"]
[{"$nulls":5},"10М0G1W\n10М0D1W","Д04, С09\nРв ≤ 2,5 мВт, Ga=16 дБі"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W","Д04, РІ 24-1-2\nРв ≤ 5 мВт, Ga=16 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації (за стандартом IEEE 802.11n)",null,"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д04, РІ 24-2-2\nРв ≤ 5 мВт, Ga=16 дБі"]
[]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації (за стандартом IEEE 802.11a/2007)","5250-5350 МГц","5М00G1W\n5М00D1W","Д08, С09\nРв ≤  5 мВт, Ga=16 дБі"]
[{"$nulls":5},"10М0G1W\n10М0D1W","Д08, С09\nРв ≤  12 мВт, Ga=16 дБі"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W","Д08, РІ 24-1-2\nРв ≤ 25 мВт, Ga=16 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації (за стандартом IEEE 802.11n)",null,"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Д08, РІ 24-2-2\nРв ≤ 5 мВт, Ga=16 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації (за стандартом IEEE 802.11a/2007)","5470-5670 МГц","5М00G1W\n5М00D1W","Д05, С10\nРв ≤  5 мВт, Ga=16 дБі"]
[{"$nulls":5},"10М0G1W\n10М0D1W","Д05, С10\nРв ≤  12 мВт, Ga=16 дБі"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W","Д05, РІ 24-1-3\nРв ≤ 25 мВт, Ga=16 дБі;\nРв ≤ 5 мВт, Ga=23 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації (за стандартом IEEE 802.11n)",null,"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Д05, РІ 24-2-3\nРв ≤ 25 мВт, Ga=16 дБі;\nРв ≤ 5 мВт, Ga=23 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації (за стандартом IEEE 802.11a/2007)","\n\n\n\n\n\n\n\n5725-5850 МГц","5М00G1W\n5М00D1W","Д05, С11\nРв ≤ 25 мВт, Ga=16 дБі;\nРв≤ 5 мВт, Ga=23 дБі"]
[{"$nulls":5},"10М0G1W\n10М0D1W","Д05, С11\nРв ≤ 50 мВт, Ga=16 дБі;\nРв≤ 10 мВт, Ga=23 дБі"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W","Д05, РІ 24-1-4\nРв ≤100 мВт, Ga=16дБі;\nРв ≤20 мВт, Ga=23 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації (за стандартом IEEE 802.11n)",null,"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Д05, РІ 24-2-4\nРв ≤ 50 мВт, Ga=16 дБі;\nРв ≤ 10 мВт, Ga=23 дБі"]
["Примітки:"]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ"]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ"]
["Д06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01,  Д03 (Л02, Д03, Т01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ"]
["Д08. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Л02, Б01 (Л02, Д01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ."]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["С09. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 5150-5350 МГц: \n1) рознесення несучих частот  5 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц):    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=31...49, 51…69;\n2) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68;\n3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64;\n4) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=38, 46, 56, 64.\n"]
["С10. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 5470-5725 МГц:\n1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):   \nFn=5000 МГц+N*5 МГц, де N = 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;\n2) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 15 МГц, 20 МГц): \nFn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;\n3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):   Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=98, 106, 114, 122, 130.\n"]
["С11. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот  5725-5850 МГц:\n1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):  \nFn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;\n3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168;\n3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):   Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=156, 162.\n"]
["С22. Формула утворення центральних радіочастот каналів fn (МГц) ( згідно з рекомендацією ECC/REC/(05)07, f0 =74125 МГц (I) або  f0 =84125 МГц (II):\n fn= f0 + (n-0,5)×F, де F - ширина каналу (МГц), \nn - номер каналу, n=1,2...,7 (F=250 МГц), \n                                 n=1,2,3 (F=500 МГц), \n                                 n=1,2 (F=750 МГц), \n                                 n=1, (F=1000 МГц, 1250 МГц, 1500 МГц, 1750 МГц). \nУ випадку парного використання діапазонів (I) та (II) дуплексне рознесення 10 ГГц."]
["Рв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт."]
["Ga - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача,  яка входить до складу радіоелектронного засобу,  дБі."]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                                             М. Сокирко                                                                                                                                                                                                             "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}