{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":79,"n_cols":7,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,0,76,11],[74,0,74,11],[65,1,67,1],[65,0,67,0],[65,6,67,6],[73,0,73,6],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[56,6,58,6],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[59,6,61,6],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[50,6,52,6],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[53,6,55,6],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[44,6,46,6],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[47,6,49,6],[38,0,40,0],[38,1,40,1],[38,6,40,6],[41,0,43,0],[41,1,43,1],[41,6,43,6],[32,0,34,0],[32,1,34,1],[32,6,34,6],[33,4,34,4],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,6,37,6],[26,1,28,1],[26,6,28,6],[27,4,28,4],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,6,31,6],[30,4,31,4],[20,6,22,6],[21,4,22,4],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,6,25,6],[24,4,25,4],[17,6,19,6],[18,4,19,4],[11,6,13,6],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[14,6,16,6],[15,4,16,4],[11,1,13,1],[11,0,13,0],[12,4,13,4],[3,1,4,1],[77,0,77,6],[75,0,75,6],[78,0,78,6],[3,6,4,6],[5,1,7,1],[8,1,10,1],[9,4,10,4],[8,6,10,6],[17,0,19,0],[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[20,1,22,1],[5,2,7,2],[5,4,6,4],[8,0,10,0],[17,1,19,1],[26,0,28,0],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[20,0,22,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                 Додаток до рішення НКРЗІ\nвід 14.01.2014 № 6                "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Повторювач моделі RD965 VHF виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", ","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E","Д02\nС12\nРв=  10 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","7K60FXD\n7K60FXW\n"]
[2,"Обладнання радіодоступу - абонентська станція радіодоступу типу Canopy PMP 450 Subscriber Module моделі C054045C00xy (де \"x\" - цифри 5, 6, 7, 8, які позначають підтримувану швидкість передавання даних та наявність неінтегрованої антени, \"y\" - позначка партії виробника) виробництва \"Cambium Networks Ltd.\", Мексика","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","5470-5670 МГц","5М00G7W\n5М00D7W\n---\n10М0G7W\n10М0D7W\n---\n20М0G7W\n20М0D7W","Д05, С10, М02  \nРв≤2мВт; Ga=21 дБі;\n---\nД05, С10, М02  \nРв≤4мВт; Ga=21 дБі;\n---\nД05, С10, М02  \nРв≤8мВт; Ga=21 дБі;\n"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, з можливістю побудови систем із розташуванням РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними географічними координатами",null,"5М00G7W\n5М00D7W\n10М0G7W\n10М0D7W\n20М0G7W\n20М0D7W","Д05, С10, М02  \nРв≤160мВт; Ga =21 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","5725-5850 МГц","10М0G7W\n10М0D7W\n---\n20М0G7W\n20М0D7W","Д05, С11, М03  \nРв≤15мВт; Ga=21дБі\n---\nД05, С11, М03  \nРв≤32мВт; Ga=21дБі"]
[3,"Повторювач торговельної марки Vertex моделі EVX-R70-D0-45  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС12\nОВ3\nРв= 25 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[4,"Повторювач торговельної марки Vertex моделі EVX-R70-D0-25  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС12\nОВ3\nРв= 25 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[5,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5300-D0-50 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС12\nОВ3\nРв= 25 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[6,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5400-D0-50 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС12\nОВ3\nРв= 25 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[7,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5300-D0-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС12\nОВ3\nРв= 25 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[8,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5400-D0-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС12\nОВ3\nРв= 25 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[9,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-531-D0-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС12\nОВ3\nРв= 5 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[10,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-534-D0-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС12\nОВ3\nРв= 5 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[11,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-539-D0-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС12\nОВ3\nРв= 5 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку",null,"7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[12,"Повторювач торговельної марки Vertex моделі EVX-R70-G6-40 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6/450-450,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС13\nС14\nОВ3\nРв= 25 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","\n423-430/413-420 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[13,"Повторювач торговельної марки Vertex моделі EVX-R70-G6-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6/450-450,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС13\nС14\nОВ3\nРв= 25 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","\n423-430/413-420 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[14,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5300-G6-45 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6/450-450,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС13\nС14\nОВ3\nРв= 25 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","\n423-430/413-420 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[15,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5400-G6-45 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6/450-450,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС13\nС14\nОВ3\nРв= 25 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","\n423-430/413-420 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[16,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5300-G6-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6/450-450,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС13\nС14\nОВ3\nРв= 25 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","\n423-430/413-420 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[17,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5400-G6-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6/450-450,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС13\nС14\nОВ3\nРв= 25 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","\n423-430/413-420 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[18,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-531-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6/450-450,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС13\nС14\nОВ3\nРв= 5 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","\n423-430/413-420 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[19,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-534-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6/450-450,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС13\nС14\nОВ3\nРв= 5 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","\n423-430/413-420 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[20,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-539-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6/450-450,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС13\nС14\nОВ3\nРв= 5 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","\n423-430/413-420 МГц\n","7K60FXE\n7K60FXD"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[21,"Радіомодем моделі MDS SD1 виробництва \"GE Digital Energy\", США.","Радіотелеметрія та радіодистанційне керування","Організація системи контролю і моніторингу технологічних параметрів виробничих систем","150,05-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F1D\n18K0F1D","Д04\nС12\nРв=5 Вт"]
[22,"Радіомодем моделі Satelline-EASy Pro 35W виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Застосування у якості абонентського або базового обладнання для передачі даних по радіоканалу (у системі дистанційного моніторингу, охоронно-пожежної сигналізації)","413-420 МГц\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц\n460-460,6 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Д04\nС13\nС14\nС15\nРв=25 Вт\n"]
[23,"Приймально-передавальний модуль моделі Satelline-M3-TR3 виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Застосування у якості абонентського або базового обладнання для передачі даних по радіоканалу (у системі дистанційного моніторингу, охоронно-пожежної сигналізації)","413-420 МГц\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц\n460-460,6 МГц","11K0F1D","Д04\nС13\nС14\nС15\nРв=1 Вт\n"]
[24,"Повторювач моделі RD965 U(1) виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок (ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6/450-450,6 МГц","11K0F3E","Д02\nС13\nС14\nРв= 10 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц","7K60FXD\n7K60FXW"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXD\n7K60FXW\n"]
[25,"Станція базова радіодоступу IEEE 802.16 типу Compact HP моделі CMP.XT-BS-HP-3.5 виробництва \"Telrad Networks, Ltd\", Ізраїль","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 302 326)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","3400-3600 МГц","5М00G7W\n5М00D7W\n7М00G7W\n7М00D7W\n10М0G7W\n10М0D7W","Д05, С07  \nРв≤5 Вт; Ga=18 дБі"]
[26,"Станція абонентська радіодоступу IEEE 802.16 типу BreezeMAX Pro6000 моделі 4M-CPE6000-1D-1V-3.x виробництва \"Telrad Networks, Ltd\", Ізраїль","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 302 326)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","3400-3600 МГц","5М00G7W\n5М00D7W\n7М00G7W\n7М00D7W\n10М0G7W\n10М0D7W","Б01, С07*, М*\nРв≤32мВт; Ga=15 дБі,\nРв≤16мВт; Ga=15 дБі\nабо\nД05, С07*\nРв≤0,5Вт; Ga=15 дБі,\nРв≤0,25Вт; Ga=15 дБі"]
[27,"Радіостанція носивна торгової марки Kenwood моделі NX-240**** (де символи \"*\" - літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що позначають комплектацію, модифікацію та вид пакування) виробництва \"KENWOOD CORPORATION\", Японія","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок \n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n","Д02\nС12\nРв=5 Вт"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 301 166, NXDN)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","4K00F1E\n4K00F1D\n4K00F2D\n4K00F7W","Д02\nС12\nРв=5 Вт *)"]
[28,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Samyung типу SRG-1150D виробництва \"Samyung Enc Co., Ltd\", Корея","Радіозв'язок берегових та суднових станцій \n(ГОСТ 22579)","Радіостанція з ЦЦВ для організації радіотелефонного та телеграфного зв'язку берегових та суднових станцій","1621 кГц \n2156 кГц\n1635-1810 кГц\n2045-2141,5 кГц\n2142,5-2155,5 кГц\n2170,5 кГц\n2191 кГц\n2625 кГц\n2650 кГц \n4063-4438 кГц","2K35J3E\n500HJ2B\n300HF1B\n3K10H3E","Д03 (суднова станція)\nД04 (берегова станція)\nРв=150 Вт для класів випромінювання J3E, F1B, J2B;\nРв=75 Вт для класу випромінювання H3E"]
["Примітки:\nБ01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564.\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\nД03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nМ02. У смузі радіочастот 5470-5670 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному виборі частоти, \nта при середній щільності ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40 МГц - до 1 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 500 мВт;\n                         3) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 250 мВт.\nПри застосуванні РЕЗ у фіксованих пунктах розташування з конкретними географічними координатами можлива їх експлуатація з потужністю випромінювання радіопередавача 200 мВт та коефіціентом підсилення антени 16-21 дБі на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ. \nПри використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП.\nМ03. У смузі радіочастот 5725-5850 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання, динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40МГц - до 4 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 15 МГц - до 3 Вт;\n                         3) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 2 Вт;\n                         4) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 1 Вт.\nПри використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП.\nМ*. У смузі радіочастот 3400-3600 МГц абонентські РЕЗ радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" можуть експлуатуватися на бездозвільній основі відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007р. № 914, з максимальною еквівалентною ізотропно випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 1 Вт. При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія МІМО), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології МІМО, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП"]
["ОВ3. Рішенням НКРЗІ від 27.09.2012 № 486 погоджено застосування радіоелектронних засобів (без здійснення нових частотних присвоєнь, за виключенням часткової заміни радіостанцій радіомережі з метою технологічного \nпоетапного переходу систем радіозв’язку на нові типи радіоелектронних засобів або до закінчення встановленого амортизаційного строку їх експлуатації) для використання в радіотехнологіях загальних користувачів:\n1.1) «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц:\n1.1.1) в смугах радіочастот 30,01-33 МГц, 33-47 МГц та 47-48,975 МГц - до 01.12.2020 року;\n1.1.2) в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - \nдо 01.12.2017 року.\n1.2) «аналоговий транкінговий радіозв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, \n442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n"]
["С07. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 3400-3600 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 1,75 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3410 МГц+ N*1,75 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;\n    2) рознесення несучих частот 3,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;\n    3) рознесення несучих частот 7 МГц (для ширини радіоканалу 5 МГц, 7 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn=3406,5 МГц+ N*7 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;\n    4) рознесення несучих частот 14 МГц  (для ширини радіоканалу 8,75 МГц, 10 МГц, 14 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3403 МГц+ N*14 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.\nВикористання радіоелектронних засобів в режимі TDD (time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD."]
["С07* (виправлена). Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 3400-3600 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 1,75 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3410 МГц+ N*1,75 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;\n    2) рознесення несучих частот 3,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;\n    3) рознесення несучих частот 7 МГц (для ширини радіоканалу 5 МГц, 7 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn=3406,5 МГц+ N*7 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;\n    4) рознесення несучих частот 14 МГц  (для ширини радіоканалу 8,75 МГц, 10 МГц, 14 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3403 МГц+ N*14 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.\nВикористання радіоелектронних засобів в режимі TDD (time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD."]
["С10. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 5470-5725 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):   Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;\n    2) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 15 МГц, 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;\n    3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):   Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=98, 106, 114, 122, 130.\nС11. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот  5725-5850 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):  Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;\n    3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц):                Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168;\n    3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):                Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=156, 162.\nС12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) .\nС13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку.\nС14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку.\nС15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку.\n*) Застосування РЕЗ сітки радіочастот з кроком 6,25 кГцздійснюється відповідно до особливостей впровадження радіотехнологій \"цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\" та цифровий транкінговий радіозв'язок\", визначених у пунктах 9.5 та 9.6 Розділу ІІ Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 838 від 05.09.2012).\n\nСкорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n"]
["Заступник директора Департаменту - начальник відділу \nрадіотехнологій та застосування РЕЗ \nДепартаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                                    О. Кузнецов "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}