{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[3,0,6,0],[7,0,10,0],[7,6,9,6],[3,6,5,6],[15,0,15,6],[16,0,16,6],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[7,1,10,1],[14,0,14,11],[11,1,13,1],[11,0,13,0],[11,6,13,6],[3,1,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                 Додаток до рішення НКРЗІ\nвід 21.01.2014 №31                 "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Радіостанція носивна моделі PD605 Um виробництва Hytera Communications Corporation Limited (Китай) ","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6/460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02\nС13, С14, С15\nРв = 5 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420/423-430 МГц\n","7K60FXD\n7K60FXW\n"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXD\n7K60FXW\n"]
[null,null,"Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв = 2 Вт"]
[2,"Радіостанція носивна моделі PD505 U(1) виробництва Hytera Communications Corporation Limited (Китай) ","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6/460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02\nС13, С14, С15\nРв = 4 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420/423-430 МГц\n","7K60FXD\n7K60FXW\n"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXD\n7K60FXW\n"]
[null,null,"Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв = 2 Вт"]
[3,"Повторювач RD625 U(1) виробництва Hytera Communications Corporation Limited (Китай) ","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок (ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6/450-450,6 МГц","11K0F3E","Д02\nС13\nС14\nС15\nРв= 25 Вт\n"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц","7K60FXD\n7K60FXW"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXD\n7K60FXW\n"]
["Примітки: \nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \n"]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку.\nС14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку.\nС15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку.\nСкорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                    М. Сокирко "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}