{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,6],[9,0,9,6],[10,0,10,6],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,6,4,6],[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                 Додаток до рішення НКРЗІ\nвід 11.02.2014 № 84                  "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування MTR3000 типу FOR506A виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Цифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3,TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","\n423-430 МГц/\n413-420 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD","Д02\nС13, С14\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 301 113, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D"]
[2,"Радіостанція носивна торговельного найменування CP140 типу PP502CB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(ДСТУ 4148, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0G3E\n11K,G3W","Д03\nРв = 2 Вт"]
[3,"Рамка-зчитувач радіочастотної ідентифікації моделі UHF Gen2 Gate Reader виробництва \"AIDA CENTRE\", Іспанія","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)","Зчитування радіочастотних міток, розміщених на об'єктах, з метою ідентифікації об'єктів","868,1 МГц\n868,5 МГц","120KA1D","Б01\nРв = 0,005 Вт\nGa = 7 дБі"]
[4,"Радіостанція носивна \"Транспорт РН-02\"-5Р44Н-9 виробництва \"ТРАНСКОМ-РАДІО\", Україна","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1"]
["Примітки:\nБ01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564.\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\nД03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку.\nС14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку.\nРІ 6-1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій PMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц наведені у додатку 2 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nСкорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n\n\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                           М. Сокирко "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}