{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":7,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,0,56,255],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[47,0,47,6],[29,3,36,3],[29,4,30,4],[21,4,22,4],[21,1,28,1],[21,2,28,2],[8,0,12,0],[8,2,12,2],[8,3,12,3],[50,0,50,6],[53,0,53,6],[43,4,44,4],[37,1,44,1],[37,0,44,0],[39,4,40,4],[41,4,42,4],[8,1,12,1],[37,2,44,2],[37,3,44,3],[23,4,24,4],[25,4,26,4],[27,4,28,4],[31,4,32,4],[37,4,38,4],[33,4,34,4],[35,4,36,4],[13,4,14,4],[15,4,16,4],[21,3,28,3],[21,0,28,0],[13,0,20,0],[13,1,20,1],[13,2,20,2],[13,3,20,3],[17,4,18,4],[19,4,20,4],[54,0,54,6],[52,0,52,6],[46,0,46,6],[6,1,7,1],[6,0,7,0],[6,2,7,2],[29,1,36,1],[29,2,36,2],[51,0,51,4],[48,0,48,6],[49,0,49,6],[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[29,0,36,0],[1,5,2,5],[1,6,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" Додаток до рішення НКРЗІ \n                                                                                                                                                                 від 25.10.2012 № 534 (зі змінами згідно п. 2 рішення НКРЗІ від 28.01.2014 № 48; рішення НКРЗІ від 11.03.2014 № 141 )    "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випромінювання","Примітка"]
[]
[1,"Радіообладнання сповіщувача охоронного радіохвильового однопозиційного (з радіолокаційним принципом роботи) моделі Зебра-30 виробництва ЗАО \"Охранная техника\" (Росія) ","Радіолокаційний пошук та супровід","Для створення в просторі електромагнітного поля, що формує об'ємну зону виявлення і реєстрації змін цього поля при перетині зони виявлення порушником ","9375 МГц","40M0QXN","Д04\nРв ≤ 2,5 мВт\nGa = 10 дБі\n"]
[2,"Радіообладнання сповіщувача охоронного комбінованого лінійного моделі Формат-100 виробництва ЗАО \"Охранная техника\" (Росія) ","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої","Для створення в просторі електромагнітного поля, що формує об'ємну зону виявлення і реєстрації змін цього поля при перетині зони виявлення порушником ","24125 МГц","1M00РОN","Б01, РІ 48-1, ОВ5\nРв ≤ 10 мВт\nGa = 10 дБі"]
[3,"Радіообладнання сповіщувача охоронного комбінованого однопозиційного моделі Циклоп-30 виробництва ЗАО \"Охранная техника\" (Росія) ","Радіолокаційний пошук та супровід","Для створення в просторі електромагнітного поля, що формує об'ємну зону виявлення і реєстрації змін цього поля при перетині зони виявлення порушником ","9375 МГц","40M0QXN","Д04\nРв ≤ 2,5 мВт\nGa = 10 дБі"]
[4,"Станція абонентська  радіодоступу (IEEE 802.16) з точкою доступу IEEE 802.11b/g т.м. SkyMan модель R5000-Lc/2.54.63 виробництва компанії \"Infinet Malta Ltd.\" (Мальта)","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11 b/g, IEEE 802.16)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.16)","2300-2400 МГц \n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д05, C08\nРв ≤ 63 мВт\nGa ≤ 24 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів                                                      (за стандартами IEEE 802.11b/g)","2400-2483,5 МГц  ","20М0G1W\n20М0D1W","Д02, РІ 24-1-1\nРв ≤ 63 мВт\nGa ≤ 21 дБі"]
[5,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. SkyMan модель R5000-M/5.54.63.16 виробництва компанії \"Infinet Malta Ltd.\" (Мальта)\n","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007)\n","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/2007)","5150-5250 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Б01 або Д04, \nРІ 24-1-2\nРв ≤ 5 мВт\nGa = 16 дБі"]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Б01, РІ 24-1-2\nРв ≤ 5 мВт\nGa = 16 дБі"]
[{"$nulls":6},"Д08, РІ 24-1-2\nРв ≤ 25 мВт\nGa = 16 дБі "]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д05, РІ 24-1-3\nРв ≤ 25 мВт\nGa = 16 дБі   \n"]
[{"$nulls":4},"5725-5850 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д05, РІ 24-1-4\nРв ≤ 63 мВт\nGa = 16 дБі   \n"]
[6,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. SkyMan модель R5000-Sm/5.300.2.x63.2x28 виробництва компанії \"Infinet Malta Ltd.\" (Мальта)\n","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/2007/n)\n","5150-5250 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д04, РІ 24-1-2 \nРв ≤ 0,32 мВт\nGa = 28 дБі"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д04, РІ 24-2-2 \nРв ≤ 0,32 мВт\nGa = 28 дБі"]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д08, РІ 24-1-2\nРв ≤ 1,5 мВт\nGa = 28 дБі "]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д08, РІ 24-2-2\nРв ≤ 0,32 мВт\nGa = 28 дБі "]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д05, РІ 24-1-3\nРв ≤ 1,5 мВт\nGa = 28 дБі   \n"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д05, РІ 24-2-3\nРв ≤ 1,5 мВт\nGa = 28 дБі   \n"]
[{"$nulls":4},"5725-5850 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д05, РІ 24-1-4\nРв ≤ 6,5 мВт\nGa = 28 дБі   \n"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д05, РІ 24-2-4\nРв ≤ 3,2 мВт\nGa = 28 дБі   \n"]
[7,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. SkyMan модель R5000-Sm/5.300.2.x63.2x21 виробництва компанії \"Infinet Malta Ltd.\" (Мальта)\n","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/2007/n)\n","5150-5250 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д04, РІ 24-1-2 \nРв ≤ 1,6 мВт\nGa = 21 дБі"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д04, РІ 24-2-2 \nРв ≤ 1,6 мВт\nGa = 21 дБі"]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д08, РІ 24-1-2\nРв ≤ 8 мВт\nGa = 21 дБі "]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д08, РІ 24-2-2\nРв ≤ 0,32 мВт\nGa = 21 дБі "]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д05, РІ 24-1-3\nРв ≤ 8 мВт\nGa = 21 дБі   \n"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д05, РІ 24-2-3\nРв ≤ 8 мВт\nGa = 21 дБі   \n"]
[{"$nulls":4},"5725-5850 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д05, РІ 24-1-4\nРв ≤ 32 мВт\nGa = 21 дБі   \n"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д05, РІ 24-2-4\nРв ≤ 16 мВт\nGa = 21 дБі   \n"]
[8,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. SkyMan модель R5000-Sm/5.300.2.x63.2x19 виробництва компанії \"Infinet Malta Ltd.\" (Мальта)\n","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/2007/n)\n","5150-5250 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д04, РІ 24-1-2 \nРв ≤ 2,5 мВт\nGa = 19 дБі"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д04, РІ 24-2-2 \nРв ≤ 2,5 мВт\nGa = 19 дБі"]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д08, РІ 24-1-2\nРв ≤ 13 мВт\nGa = 19 дБі "]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д08, РІ 24-2-2\nРв ≤ 2,5 мВт\nGa = 19 дБі "]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д05, РІ 24-1-3\nРв ≤ 13 мВт\nGa = 19 дБі   \n"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д05, РІ 24-2-3\nРв ≤ 13 мВт\nGa = 19 дБі   \n"]
[{"$nulls":4},"5725-5850 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д05, РІ 24-1-4\nРв ≤ 50 мВт\nGa = 19 дБі   \n"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д05, РІ 24-2-4\nРв ≤ 25 мВт\nGa = 19 дБі   \n"]
[9,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. SkyMan модель R5000-Mm/5.300.2x200.2x28 виробництва компанії \"Infinet Malta Ltd.\" (Мальта)","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/2007/n)\n","5150-5250 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д04, РІ 24-1-2 \nРв ≤ 0,32 мВт\nGa = 28 дБі"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Д04, РІ 24-2-2 \nРв ≤ 0,32 мВт\nGa = 28 дБі"]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д08, РІ 24-1-2\nРв ≤ 1,5 мВт\nGa = 28 дБі "]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Д08, РІ 24-2-2\nРв ≤ 1,5 мВт\nGa = 28 дБі "]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д05, РІ 24-1-3\nРв ≤ 1,5 мВт\nGa = 28 дБі   \n"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Д05, РІ 24-2-3\nРв ≤ 1,5 мВт\nGa = 28 дБі   \n"]
[{"$nulls":4},"5725-5850 МГц\n\n","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W","Д05, РІ 24-1-4\nРв ≤ 6,5 мВт\nGa = 28 дБі   \n"]
[{"$nulls":5},"20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Д05, РІ 24-2-4\nРв ≤ 3,2 мВт\nGa = 28 дБі   \n"]
[10,"Обладнання радіодоступу - станція базова т.м. Alcatel-Lucent моделі 9226 Base Station Compact, виробництва  «Alcatel-Lucent International» (Франція)","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 302 326)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів                                                     ","1980-2000 МГц/\n1900-1920 Мгц","5М00G7W\n5М00D7W\n10М0G7W\n10М0D7W","Д05, Д*, С18\nРв ≤ 60 Вт\nGa ≤  22 дБі  "]
["\nПримітки:"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564.\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\nД04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ."]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\nД**. Застосування РЕЗ загальних користувачів у зазначених смугах (будь які із зазначених смуг) радіочастот можливе виключно за умови ЕМС з діючими РЕЗ спеціального призначення (не створюючи завад роботі РЕЗ спецкористувачів, та не вимагаючи захисту від них). \n"]
["0В5. Номінал радіочастоти 24,125 ГГц використовуються радіовипромінювальними пристроями згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208."]
["С08. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 2300-2400 МГц МГц:\n    1) рознесення несучих частот 5 МГц: fn= 2302,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2...19.\n    2) рознесення несучих частот 10 МГц: fn= 2305 МГц+N*10 МГц, де N=0, 1, 2...9;\n    3) рознесення несучих частот 20 МГц: fn= 2310 МГц+N*20 МГц, де N=0, 1, 2…4."]
["С18. Формула утворення центральних радіочастот каналів у парних смугах радіочастот 1900-1920/1980-2000 МГц для радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\":\n    1) рознесення центральних радіочастот каналів 5 МГц:\n    у смузі радіочастот 1900-1920 МГц: fn= 1902,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2, 3.\n    у смузі радіочастот 1980-2000 МГц: fn= 1982,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2, 3.\n    2) рознесення центральних радіочастот каналів 10 МГц::\n    у смузі радіочастот 1900-1920 МГц: центральні частотні канали 1905 МГц і 1915 МГц.\n    у смузі радіочастот 1980-2000 МГц: центральні частотні канали 1985 МГц і 1995 МГц.\n    "]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\nРІ 48-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 24,125 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі."]
["Заступник директора  Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                                  І. Чернявська                                                                                                                                          "]
[]
["{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює \nдержавне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації \n№ 48 від 28.01.2014}"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}