{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,14,0],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,6,22,6],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,6,20,6],[17,6,18,6],[11,1,12,1],[11,6,12,6],[13,6,14,6],[13,1,14,1],[25,0,25,6],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[15,0,16,0],[5,1,6,1],[15,1,16,1],[15,6,16,6],[7,6,8,6],[11,0,12,0],[1,0,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[27,0,27,6],[26,0,26,6],[24,0,24,6],[5,6,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,6,10,6],[5,0,6,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 822 від 17.12.2013}"]
["                                                                                                                                                                               Додаток до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                               від 21.03.2013 № 159      "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Станція базова радіодоступу (IEEE 802.16) типу Compact моделі CMP.XT-BS-3.5 виробництва \"Telrad Networks Ltd.\" (Ізраїль)","\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16/ EN 302 326)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","3400-3600 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n7M00G7W\n7M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W","Д05, С07\nРвк[4] ≤ 1 Вт\nGa = 18 дБі"]
[2,"Радіостанція носивна торгівельної марки Hytera моделі PD705 виробництва компанії \"Hytera Communications Corporation Limited\" (Китай)\n","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60FXD","Д02, С12,\nС13, С14\nРв = 5 Вт"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXD"]
[3,"Радіостанція носивнаторгівельної марки Hytera моделі PD705G виробництва компанії \"Hytera Communications Corporation Limited\" (Китай)","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60FXD","Д02, С12,\nС13, С14\nРв = 5 Вт"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXD"]
[4,"Радіостанція носивна торгівельної марки Hytera моделі PD785 виробництва компанії \"Hytera Communications Corporation Limited\" (Китай)","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60FXD","Д02, С12,\nС13, С14\nРв = 5 Вт"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXD"]
[5,"Радіостанція носивна торгівельної марки Hytera моделі PD785G виробництва компанії \"Hytera Communications Corporation Limited\" (Китай)","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60FXD","Д02, С12,\nС13, С14\nРв = 5 Вт"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXD"]
[6,"Радіостанція возивна торгівельної марки Hytera моделі MD785 виробництва компанії \"Hytera Communications Corporation Limited\" (Китай)","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60FXD","Д02, С12,\nС13, С14\nРв = 10 Вт"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXD"]
[7,"Радіостанція возивна торгівельної марки Hytera моделі MD785G виробництва компанії \"Hytera Communications Corporation Limited\" (Китай)","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60FXD","Д02, С12,\nС13, С14\nРв = 10 Вт"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXD"]
[8,"Радіостанція стаціонарна торгівельної марки Hytera моделі MD785 виробництва компанії \"Hytera Communications Corporation Limited\" (Китай)","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60FXD","Д02, С12,\nС13, С14\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXD"]
[9,"Радіостанція стаціонарна тторгівельної марки Hytera моделі MD785G виробництва компанії \"Hytera Communications Corporation Limited\" (Китай)","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60FXD","Д02, С12,\nС13, С14\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXD"]
[10,"Повторювач торгівельної марки Hytera моделі RD985 виробництва компанії \"Hytera Communications Corporation Limited\" (Китай)","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","7K60FXW\n7K60FXD","Д02, С12,\nС13, С14\nРв = 25 Вт"]
[null,null,"Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXD"]
[11,"Станція цифрова радіорелейна  торгівельної марки  E-band моделі E-link 1000Q виробництва компанії E-band Communications, Llc (США)","Радіорелейний зв'язок \n( ETSI EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передавання","74-76/84-86 ГГц","1G00G1D","Д06, М04\nGa=45 дБі\nGa=52 дБі"]
["Примітки:\nД05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 (Л02, Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nМ04. У смугах радіочастот 74-76 ГГц, 84-86 ГГц, 92-94 ГГц застосовується обов'язкова маска сигналу -41- 14 (f-86) дБВт/100 МГц для 86,0 5≤ f ≤ 87 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 87 ≤ f ≤ 91,95 ГГц відповідно до Резолюції 750 (ВКР 12).\nС07. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 3400-3600 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 1,75 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3410 МГц+ N*1,75 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;\n    2) рознесення несучих частот 3,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;\n    3) рознесення несучих частот 7 МГц (для ширини радіоканалу 5 МГц, 7 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn=3406,5 МГц+ N*7 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;\n    4) рознесення несучих частот 14 МГц  (для ширини радіоканалу 8,75 МГц, 10 МГц, 14 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3403 МГц+ N*14 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.\nВикористання радіоелектронних засобів в режимі TDD (time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD."]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) .Сітка середніх частот радіоканалів визначена Додатком 2 до рішенням НКРЗ від 19.10.2006 \"Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону\".\nС13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку. Сітка середніх частот радіоканалів визначена Додатком 3 до рішенням НКРЗ від 19.10.2006 \"Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону\".           \nС14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку. Сітка середніх частот радіоканалів визначена Додатком 4 до рішенням НКРЗ від 19.10.2006 \"Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону\". "]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nРвк[х] - максимальна дозволена потужність радіопередавача на одному каналі, Вт; [х] - можлива кількість каналів (радіопередавачів або антенних виходів (схема МІМО) у складі одного РЕЗ), на яких одночасно може здійснювати випромінювання РЕЗ.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n\n\n\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                                             М. Сокирко\n                                                                                                                                                                                                                "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}