{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,6,24,6],[25,6,26,6],[27,5,28,5],[27,6,28,6],[10,1,28,1],[23,3,28,3],[23,5,24,5],[10,2,28,2],[25,4,26,4],[27,4,28,4],[25,5,26,5],[10,4,12,4],[13,4,15,4],[16,4,18,4],[29,4,31,4],[29,0,43,0],[29,1,43,1],[29,2,43,2],[29,3,39,3],[41,3,43,3],[46,0,46,6],[38,4,39,4],[35,4,37,4],[32,4,34,4],[45,0,45,6],[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[48,0,48,6],[49,0,49,6],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[47,0,47,6],[44,0,44,6],[23,4,24,4],[10,0,28,0],[19,4,22,4],[10,3,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                 Додаток до рішення НКРЗІ\nвід 08.04.2014 № 210                  "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі \nEVX-531-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина \n","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв = 2 Вт"]
[2,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-534-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв = 2 Вт"]
[3,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-539-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв = 2 Вт"]
[4,"Радіостанція возивна торговельної марки Vertex моделі EVX-5300-G6-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв = 10 Вт"]
[5,"Радіостанція возивна торговельної марки Vertex моделі EVX-5300-G6-45 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв = 10 Вт"]
[6,"Радіостанція возивна торговельної марки Vertex моделі EVX-5400-G6-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв = 10 Вт"]
[7,"Радіостанція возивна торговельної марки Vertex моделі EVX-5400-G6-45 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв = 10 Вт"]
[8,"Обладнання радіодоступу - абонентська станція типу PTP650 моделі PTP 650 Integrated виробництва \"Cambium Networks LTD\", Велика Британія","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802/11a)","5150-5250 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д04, С09\nРв ≤ 0,25 мВт, Рвк[2] ≤ 0,125 мВт, Ga= 23 дБі "]
[{"$nulls":5},"10M0G7W\n10M0D7W","Д04, С09\nРв ≤ 0,5 мВт, Рвк[2] ≤ 0,25 мВт, Ga= 23 дБі "]
[{"$nulls":5},"20M0G7W\n20M0D7W","Д04, С09\nРв ≤  1 мВт, Рвк[2] ≤  0,5 мВт, Ga= 23 дБі "]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 1,25 мВт, Рвк[2] ≤ 0,62 мВт, Ga= 23 дБі "]
[{"$nulls":5},"10M0G7W\n10M0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 2,5 мВт, Рвк[2] ≤ 1,25 мВт, Ga= 23 дБі "]
[{"$nulls":5},"20M0G7W\n20M0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 5 мВт, Рвк[2] ≤ 2,5 мВт, Ga= 23 дБі "]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤  1,25 мВт, Рвк[2] ≤  0,62 мВт,  Ga= 23 дБі "]
[{"$nulls":5},"10M0G7W\n10M0D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤  2,5 мВт, Рвк[2] ≤  1,25 мВт , Ga= 23 дБі "]
[{"$nulls":5},"20M0G7W\n20M0D7W","Д08, С10, М02\nРв ≤  5 мВт, Рвк[2] ≤  2,5 мВт, Ga= 23 дБі "]
[{"$nulls":4},"5725-5850 МГц","10M0G7W\n10M0D7W","Б01, С11, М03\nРв ≤  5 мВт,  Рвк[2] ≤  2,5 мВт, Ga= 23 дБі "]
[{"$nulls":5},"20M0G7W\n20M0D7W","Б01, С11, М03\nРв ≤  10 мВт,  Рвк[2] ≤  5 мВт, Ga= 23 дБі "]
[{"$nulls":5},"10M0G7W\n10M0D7W","Д05, С11, М03\nРв ≤  10 мВт, Рвк[2] ≤  5 мВт,Ga= 23 дБі "]
[{"$nulls":5},"20M0G7W\n20M0D7W","Д05, С11, М03\nРв ≤  20 мВт, Рвк[2] ≤  10 мВт, Ga= 23 дБі "]
[null,null,null,"Для організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802/11n)","5150-5250 МГц","20M0G7W\n20M0D7W\n40M0G7W\n40M0D7W\n","Д08, С09, М01\nРв ≤ 1 мВт, Рвк[2] ≤ 0,5 мВт, Ga= 23 дБі "]
[]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц","20M0G7W\n20M0D7W\n40M0G7W\n40M0D7W\n","Д05, С10, М02\nРв ≤  5 мВт, Рвк[2] ≤  2,5 мВт, Ga= 23 дБі "]
[]
[{"$nulls":4},"5725-5850 МГц","20M0G7W\n20M0D7W","Д05, С11, М03\nРв ≤  10 мВт, Рвк[2] ≤  5 мВт,  Ga= 23 дБі "]
[]
["\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n9","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nОбладнання радіодоступу - базова станція типу PTP650 моделі PTP 650 Connectorized виробництва \"Cambium Networks LTD\", Велика Британія","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nШирокосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nДля організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802/11a)","5150-5250 МГц\n\n","5M00G7W\n5M00D7W","Д04, С09\nРв ≤ 0,6 мВт, Рвк[2] ≤ 0,3 мВт, Ga= 19 дБі;\nРв ≤ 0,4 мВт, Рвк[2] ≤ 0,2 мВт, Ga= 21 дБі. \n"]
[{"$nulls":5},"10M0G7W\n10M0D7W","Д04, С09\nРв ≤ 1,2 мВт, Рвк[2] ≤ 0,6 мВт, Ga= 19 дБі;\nРв ≤ 0,8 мВт, Рвк[2] ≤ 0,4 мВт, Ga= 21 дБі \nРв ≤ 0,4 мВт, Рвк[2] ≤ 0,2 мВт, Ga= 24 дБі \n"]
[{"$nulls":5},"20M0G7W\n20M0D7W","Д04, С09\nРв ≤ 2,5 мВт, Рвк[2] ≤ 1,25 мВт, Ga= 19 дБі;\nРв ≤ 1,6 мВт, Рвк[2] ≤ 0,8 мВт, Ga= 21 дБі;\nРв ≤ 0,8 мВт, Рвк[2] ≤ 0,4 мВт, Ga= 24 дБі;\nРв ≤ 0,32 мВт, Рвк[2] ≤ 0,16 мВт, Ga= 28 дБі.\n"]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 3,15 мВт, Рвк[2] ≤ 1,58 мВт, Ga= 19 дБі;\nРв ≤ 2 мВт, Рвк[2] ≤ 1 мВт, Ga= 21 дБі;\nРв ≤ 1 мВт, Рвк[2] ≤ 0,5 мВт, Ga= 24 дБі."]
[{"$nulls":5},"10M0G7W\n10M0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 6,3 мВт, Рвк[2] ≤  3,15 мВт, Ga= 19 дБі; \nРв ≤ 4 мВт, Рвк[2] ≤ 2 мВт, Ga= 21 дБі; \nРв ≤ 2 мВт, Рвк[2] ≤  1 мВт, Ga= 24 дБі;\nРв ≤ 0,8 мВт, Рвк[2] ≤ 0,4 мВт, Ga= 28 дБі."]
[{"$nulls":5},"20M0G7W\n20M0D7W","Д08, С09, М02\nРв ≤  12,6 мВт, Рвк[2] ≤  6,31 мВт, Ga= 19 дБі; \nРв ≤  8 мВт, Рвк[2] ≤  4 мВт, Ga= 21 дБі; \nРв ≤  4 мВт, Рвк[2] ≤  2 мВт, Ga= 24 дБі;\nРв ≤  1,6 мВт, Рвк[2] ≤  0,8 мВт, Ga= 28 дБі; \nРв ≤ 1 мВт, Рвк[2] ≤  0,5 мВт, Ga= 30 дБі."]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤3,15 мВт, Рвк[2] ≤1,58 мВт,Ga=19 дБі; \nРв ≤ 2 мВт, Рвк[2] ≤ 1 мВт, Ga=21 дБі; \nРв ≤ 1 мВт, Рвк[2] ≤ 0,5 мВт, Ga=24 дБі;"]
[{"$nulls":5},"10M0G7W\n10M0D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤ 6,3 мВт, Рвк[2] ≤  3,15 мВт, Ga= 19 дБі; \nРв ≤ 4 мВт, Рвк[2] ≤ 2 мВт, Ga= 21 дБі; \nРв ≤ 2 мВт, Рвк[2] ≤  1 мВт, Ga= 24 дБі;\nРв ≤ 0,8 мВт, Рвк[2] ≤ 0,4 мВт, Ga= 28 дБі."]
[{"$nulls":5},"20M0G7W\n20M0D7W","Д08, С10, М02\nРв ≤  12,6 мВт, Рвк[2] ≤  6,31 мВт, Ga= 19 дБі; \nРв ≤  8 мВт, Рвк[2] ≤  4 мВт, Ga= 21 дБі; \nРв ≤  4 мВт, Рвк[2] ≤  2 мВт, Ga= 24 дБі;\nРв ≤  1,6 мВт, Рвк[2] ≤  0,8 мВт, Ga= 28 дБі; \nРв ≤ 1 мВт, Рвк[2] ≤  0,5 мВт, Ga= 30 дБі."]
[{"$nulls":4},"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n5725-5850 МГц","10M0G7W\n10M0D7W","Д05, С11, М03\nРв ≤  25,1 мВт, Рвк[2] ≤  12,6 мВт, Ga= 19 дБі; \nРв ≤  16 мВт, Рвк[2] ≤  8 мВт, Ga= 21 дБі; \nРв ≤  8 мВт, Рвк[2] ≤  4 мВт, Ga= 24 дБі;\nРв ≤  3,2 мВт, Рвк[2] ≤  1,6 мВт, Ga= 28 дБі; \nРв ≤  2 мВт, Рвк[2] ≤  1 мВт, Ga= 30 дБі; \nРв ≤  0,8 мВт, Рвк[2] ≤  0,4 мВт, Ga= 34 дБі "]
[{"$nulls":5},"20M0G7W\n20M0D7W","Д05, С11, М03\nРв ≤  50,1 мВт, Рвк[2] ≤  25,1 мВт, Ga= 19 дБі; \nРв ≤  32 мВт, Рвк[2] ≤  16 мВт, Ga= 21 дБі;  \nРв ≤  16 мВт, Рвк[2] ≤  8 мВт, Ga= 24 дБі; \nРв ≤  6,4 мВт, Рвк[2] ≤  3,2 мВт, Ga= 28 дБі;\nРв ≤  4 мВт, Рвк[2] ≤  2 мВт, Ga= 30 дБі; \nРв ≤  1,6 мВт, Рвк[2] ≤  0,8 мВт, Ga= 34 дБі."]
[null,null,null,"Для організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (за стандартом IEEE 802/11a) з можливістю побудови систем із розташуванням РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними географічними координатами","5470-5670 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤  200 мВт,\nGa= 19 дБі; Ga= 21 дБі."]
[null,null,null,"Для організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802/11n)","5150-5350 МГц","20M0G7W\n20M0D7W\n40M0G7W\n40M0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤  2,5 мВт, Рвк[2] ≤  1,25 мВт, Ga= 19 дБі; \nРв ≤  1,6 мВт, Рвк[2] ≤  0,8 мВт, Ga= 21 дБі; \nРв ≤  0,8 мВт, Рвк[2] ≤  0,4 мВт,  Ga= 24 дБі."]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц","20M0G7W\n20M0D7W\n40M0G7W\n40M0D7W","Д08, С10, М02\nРв ≤  12, 6 мВт, Рвк[2] ≤  6,31 мВт, Ga= 19 дБі; \nРв ≤  8 мВт, Рвк[2] ≤  4 мВт, Ga= 21 дБі; \nРв ≤  4 мВт, Рвк[2] ≤  2 мВт, Ga= 24 дБі;\nРв ≤  1,6 мВт, Рвк[2] ≤  0,8 мВт, Ga= 28 дБі; \nРв ≤ 1 мВт, Рвк[2] ≤  0,5 мВт, Ga= 30 дБі"]
[{"$nulls":4},"5725-5850 МГц","20M0G7W\n20M0D7W","Д05, С11, М03\nРв ≤  25,1 мВт, Рвк[2] ≤  12,6 мВт, Ga= 19 дБі; \nРв ≤  16 мВт, Рвк[2] ≤  8 мВт, Ga= 21 дБі; \nРв ≤  8 мВт, Рвк[2] ≤  4 мВт,  Ga= 24 дБі;\nРв ≤  3,2 мВт, Рвк[2] ≤  1,6 мВт, Ga= 28 дБі; \nРв ≤  2 мВт, Рвк[2] ≤  1 мВт, Ga= 30 дБі; \nРв ≤  0,8 мВт, Рвк[2] ≤  4 мВт, Ga= 34 дБі."]
["Примітки:\nБ01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\nРІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\nД03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД08. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Л02, Б01 (Л02, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу."]
["М01. У смузі радіочастот 5250-5350 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 200 мВт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 10мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц. В окремих випадках допускається використання з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 1 Вт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 50мВт/МГц. у будь-якій смузі шириною 1 МГц за умови, що при роботі  e.i.r.p. більше 200 мВт ці РЕЗ відповідають масці залежності e.i.r.p. від кута приходу, де L - кут над місцевою горизонтальною площиною:\n-13 дБ (Вт/МГц) при 0° ≤ L < 8°;\n-13-0,716(L-8) (дБ (Вт/МГц) при 8° ≤  L < 40°;\n-35,9-1,22(L-40) (дБ (Вт/МГц) при 40°  ≤  L < 45°;\n-42 (дБ (Вт/МГц) при L ≥ 45° .\n"]
["М02. У смузі радіочастот 5470-5670 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40 МГц - до 1 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 500 мВт;\n                         3) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 250 мВт.\nПри застосуванні РЕЗ у фіксованих пунктах розташування з конкретними географічними координатами можлива їх експлуатація з потужністю випромінювання радіопередавача 200 мВт та коефіціентом підсилення антени 16-21 дБі на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ. \nПри використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП.\nМ03. У смузі радіочастот 5725-5850 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання, динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40МГц - до 4 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 15 МГц - до 3 Вт;\n                         3) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 2 Вт;\n                         4) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 1 Вт.\nПри використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП."]
["С09. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 5150-5350 МГц: \n    1) рознесення несучих частот  5 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц):    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=31...49, 51…69;\n    2) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68;\n    3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64;\n    4) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=38, 46, 56, 64.\nС10. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 5470-5725 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):   Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;\n    2) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 15 МГц, 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;\n    3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):                 Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=98, 106, 114, 122, 130.\nС11. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот  5725-5850 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):  Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;\n    3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц):                Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168;\n    3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):                Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=156, 162."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nРвк[х] - максимальна дозволена потужність радіопередавача на одному каналі, Вт; [х] - можлива кількість каналів (радіопередавачів у складі одного РЕЗ), на яких одночасно може здійснювати випромінювання РЕЗ.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі."]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                     М. Сокирко "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}