{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[6,0,6,6],[7,0,7,6],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[5,0,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                 Додаток до рішення НКРЗІ\nвід 22.04.2014 № 244                    "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM-1800 торговельної марки Московские микроволны моделі PicoCell 1800 SXB виробництва \"Московские микроволны\", Російська Федерація \n","Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800\n(ДСТУ ETSI EN 301 502,\nETSI EN 300 609-4)","Для застосування в системах стільникового  зв'язку GSM-1800, у якості повторювача","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц\n","200KF7W\n200KG7W","Д05, Д10\nРв = 0,01 Вт"]
[2,"Станція цифрова радіорелейна типу iPasolink EX виробництва \"NEC Corporation\", Японія","Радіорелейний зв'язок \n(EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передавання","74-76 ГГц/\n84-86 ГГц","250MG7W\n250MD7W","Д06"]
["Примітки:\nД05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 (Л02, Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\nД10. Висновок щодо ЕМС не надається для тих РЕЗ стаціонарного розташування, технічні характеристики та умови експлуатації яких відповідають наведеним у додатку 1 до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 \n№ 559 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 № 57/22589."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                              М. Сокирко "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}